{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":7,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,0,56,6],[57,0,57,6],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[10,4,11,4],[12,2,18,2],[12,3,17,3],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[59,0,59,6],[60,0,60,6],[10,1,18,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[58,0,58,6],[55,0,55,6],[12,4,13,4],[14,4,15,4],[16,4,17,4],[8,4,9,4],[10,0,18,0],[19,1,22,1],[19,2,22,2],[19,3,21,3],[19,0,22,0],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,2,26,2],[23,3,25,3],[36,1,44,1],[36,2,37,2],[36,3,37,3],[36,4,37,4],[27,0,35,0],[27,1,35,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[29,2,35,2],[29,3,34,3],[45,0,53,0],[45,1,53,1],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,4,46,4],[27,4,28,4],[29,4,30,4],[31,4,32,4],[33,4,34,4],[42,4,43,4],[36,0,44,0],[47,2,53,2],[47,3,52,3],[47,4,48,4],[49,4,50,4],[51,4,52,4],[38,2,44,2],[38,3,43,3],[38,4,39,4],[40,4,41,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["             ",{"$nulls":5},"Додаток"]
[{"$nulls":6},"до рішення НКРЗІ\nвід 21.05.2014 № 305"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Примітка"]
[]
[1,"Передавальна земна станція системи супутникового зв`язку U-9456-5 (VZU 6996) виробництва Antech S.p.A., Італія","Cупутниковий радіозв’язок\n(ДСТУ 4510, \nETSI EN 301 428:2001)","Організація радіоканалу передачі даних через штучні супутники Землі","13,75-14,5 ГГц ","215KG1W, 430KG1W, 860KG1W, 1M82G1W, 1М0G7W, 1М5G7W, 2М0G7W, 2М5G7W, 3М0G7W, 3М5G7W, 4М0G7W, 4М5G7W, 5М0G7W, М5G7W,  6М0G7W, 6М5G7W, 7М0G7W, 7М5G7W, 8М0G7W, 8М5G7W, 9М0G7W, 9М5G7W, 10М0G7W, 10М5G7W, 11М0G7W, 11М5G7W, 12М0G7W, 12М5G7W, 13М0G7W, 13М5G7W, 14М0G7W, 14М5G7W, 15М0G7W, 15М5G7W, 16М0G7W, 16М5G7W, 17М0G7W, 17М5G7W, 18М0G7W, 18М5G7W, 19М0G7W, 19М5G7W, 20М0G7W, 20М5G7W, 21М0G7W, 21М5G7W, 22М0G7W, 22М5G7W, 23М0G7W, 23М5G7W, 24М0G7W, 24М5G7W, 25М0G7W, 25М5G7W, 26М0G7W, 26М5G7W, 27М0G7W, 27М5G7W, 28М0G7W, 28М5G7W, 29М0G7W, 29М5G7W, 30М0G7W, 30М5G7W, 31М0G7W, 31М5G7W, 32М0G7W, 32М5G7W, 33М0G7W, 33М5G7W, 34М0G7W, 34М5G7W, 35М0G7W, 35М5G7W, 36М0G7W","Д02\n"]
[2,"Станція базова системи стільникового звязку \nGSM-900/1800 моделі Flexi Compact BTS виробництва \"Nokia Solutions and Networks Oy\", Фінляндія ","Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв'язок GSM -1800\n(ДСТУ ETSI EN 301 502:2007)\n","Для застосування в системах стільникового зв'язку \nE-GSM/GSM-900/1800 \nу якості базової станції","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05\nОВ6"]
[3,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nWBSn-2400-S \nвиробництва компанії “Alvarion Ltd.”, Ізраїль","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ ETSI EN 300 328:2008)\n","Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","20М0G7W\n20М0D7W\n","Д02, РІ 24-1-1\nРв ≤ 100 мВт\nGa = 16,8 дБі\nGa = 12 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W\n","Д02, РІ 24-2-1\nРв ≤ 100 мВт\nРвк[2] ≤ 50 мВт\nРвк[3] ≤ 33 мВт\nGa = 16,8 дБі\nGa = 12 дБі"]
[4,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nWBSn-2400-O \nвиробництва компанії “Alvarion Ltd.”, Ізраїль","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ ETSI EN 300 328:2008)","Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n) ","2400-2483,5 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д02, РІ 24-1-1\nРв ≤ 100 мВт\nGa ≤ 12,3 дБі\n"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д02, РІ 24-2-1\nРв ≤ 100 мВт\nРвк[2] ≤ 50 мВт\nРвк[3] ≤ 32 мВт\nGa ≤ 12,3 дБі\n"]
[5,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nWBSn-2450-SO \nвиробництва компанії “Alvarion Ltd.”, Ізраїль","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ ETSI EN 300 328:2008)\n","Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д02, РІ 24-1-1, \nРв ≤ 100 мВт\nGa ≤ 16,8 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д02, РІ 24-2-1\nРв ≤ 100 мВт\nРвк[2] ≤ 50 мВт\nРвк[3] ≤ 32 мВт\nGa ≤ 16,8 дБі"]
[null,null,"Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)\n","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (за стандартами IEEE 802.11a/n)","5150-5250 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д04, С09 \nРв ≤ 10 мВт\nGa ≤ 13,3 дБі\n"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д04, С09 \nРв ≤ 10 мВт\nРвк[2] ≤ 5 мВт\nРвк[3] ≤ 3,2 мВт\nGa ≤ 13,3 дБі\n"]
[{"$nulls":4},"5250-5350 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 50 мВт\nGa ≤ 13,3 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 10 мВт\nРвк[2] ≤ 5 мВт\nРвк[3] ≤ 3,2 мВт\nGa ≤ 13,3 дБі"]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤ 50 мВт\nGa ≤ 13,3 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤ 50 мВт\nРвк[2] ≤ 23,5 мВт\nРвк[3] ≤ 15,5 мВт\nGa ≤ 13,3 дБі"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n) з можливістю побудови систем із розташуванням РЕЗ у фіксованих пунктах з конкретними географічними координатами","5470-5670 МГц","20М0G7W\n20М0D7W\n40М0G7W\n40М0D7W","Д05, С10, М02  \nРв≤200 мВт \nGa ≤ 13,3 дБі"]
[6,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nWBS-5000Р \nвиробництва компанії “Alvarion Ltd.”, Ізраїль","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)\n","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/2007)","5150-5250 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д04, С09 \nРв ≤ 9,5 мВт\nРвк[2] ≤ 4,5 мВт\nРвк[3] ≤ 3,1 мВт\nGa = 13,3 дБі\n-------------\nРв ≤ 28 мВт\nРвк[2] ≤ 14 мВт\nРвк[3] ≤ 9,5 мВт\nGa = 8,5 дБі"]
[{"$nulls":4},"5250-5350 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 46,8 мВт\nРвк[2] ≤ 23,4 мВт\nРвк[3] ≤ 15,6 мВт\nGa = 13,3 дБі\n--------------\nРв ≤ 141 мВт\nРвк[2] ≤ 70,5 мВт\nРвк[3] ≤ 47 мВт\nGa = 8,5 дБі"]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤ 46,8 мВт\nРвк[2] ≤ 23,4 мВт\nРвк[3] ≤ 15,6 мВт\nGa = 13,3 дБі\n--------------\nРв ≤ 141 мВт\nРвк[2] ≤ 70,5 мВт\nРвк[3] ≤ 47 мВт\nGa = 8,5 дБі"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/2007) з можливістю побудови систем із розташуванням РЕЗ у фіксованих пунктах з конкретними геогра-фічними координатами","5470-5670 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д05, С10, М02  \nРв≤158,5 мВт \nGa = 13,3 дБі\nGa = 8,5 дБі"]
[7,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nWBS-5000 \nвиробництва компанії “Alvarion Ltd.”, Ізраїль","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)\n","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/2007)","5150-5250 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д04, С09 \nРв ≤ 3,7 мВт\nРвк[2] ≤ 1,85 мВт\nРвк[3] ≤ 1,2 мВт\nGa = 17,3 дБі\n--------------\nРв ≤ 11,2 мВт\nРвк[2] ≤ 5,6 мВт\nРвк[3] ≤ 3,7 мВт\nGa = 12,5 дБі"]
[{"$nulls":4},"5250-5350 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 18,6 мВт\nРвк[2] ≤ 9,3 мВт\nРвк[3] ≤ 6,2 мВт\nGa = 17,3 дБі\n-------------\nРв ≤ 56 мВт\nРвк[2] ≤ 28 мВт\nРвк[3] ≤ 18,7 мВт\nGa = 12,5 дБі"]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤ 18,6 мВт\nРвк[2] ≤ 9,3 мВт\nРвк[3] ≤ 6,2 мВт\nGa = 17,3 дБі\n--------------\nРв ≤ 56 мВт\nРвк[2] ≤ 28 мВт\nРвк[3] ≤ 18,7 мВт\nGa = 12,5 дБі"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (за стандартами IEEE 802.11a/2007)  з можливістю побудови систем із розташуванням РЕЗ у фіксованих пунктах з конкретними географічними координатами","5470-5670 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д05, С10, М02  \nРв≤158,5 мВт \nGa = 17,3 дБі\nGa = 12,5 дБі"]
[8,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nWBSn-2450-O \nвиробництва компанії “Alvarion Ltd.”, Ізраїль","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ ETSI EN 300 328:2008)","Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д02, РІ 24-1-1, \nРв ≤ 100 мВт\nGa = 12,3 дБі, Ga = 7,5 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д02, РІ 24-2-1\nРв ≤ 100 мВт\nРвк[2] ≤ 50 мВт\nРвк[3] ≤ 33 мВт\nGa = 12,3 дБі, Ga = 7,5 дБі"]
[null,null,"Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)","5150-5250 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д04, С09 \nРв ≤ 9,4 мВт\nGa = 13,3 дБі\nРв ≤ 28,2 мВт\nGa = 8,5 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д04, С09 \nРв ≤ 9,4 мВт\nРвк[2] ≤ 4,7 мВт \nРвк[3] ≤ 3,1 мВт\nGa = 13,3 дБі\nРв ≤ 28,2 мВт\nРвк[2] ≤ 14,1 мВт\nРвк[3] ≤ 9,4 мВт\nGa = 8,5 дБі"]
[{"$nulls":4},"5250-5350 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 47 мВт\nGa = 13,3 дБі\nРв ≤ 142 мВт\nGa = 8,5 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 47 мВт\nРвк[2] ≤ 23,4 мВт\nРвк[3] ≤ 15,6 мВт\nGa = 13,3 дБі\nРв ≤ 141 мВт\nРвк[2] ≤ 70,5 мВт\nРвк[3] ≤ 47 мВт\nGa = 8,5 дБі"]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤ 47 мВт, Ga = 13,3 дБі\nРв ≤ 142 мВт, Ga = 8,5 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤ 47 мВт\nРвк[2] ≤ 23,4 мВт\nРвк[3] ≤ 15,6 мВт\nGa = 13,3 дБі\nРв ≤ 141 мВт\nРвк[2] ≤ 70,5 мВт\nРвк[3] ≤ 47 мВт\nGa = 8,5 дБі"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (за стандартами IEEE 802.11a/n)  з можливістю побудови систем із розташуванням РЕЗ у фіксованих пунктах з конкретними географічними координатами","5470-5670 МГц","20М0G7W\n20М0D7W\n40М0G7W\n40М0D7W","Д05, С10, М02  \nРв≤200 мВт \nGa = 13,3 дБі\nGa = 8,5 дБі"]
[9,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nWBSn-2450-OS \nвиробництва компанії “Alvarion Ltd.”, Ізраїль","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ ETSI EN 300 328:2008)","Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д02, РІ 24-1-1, \nРв ≤ 100 мВт\nGa = 12,3 дБі, Ga = 7,5 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д02, РІ 24-2-1\nРв ≤ 100 мВт\nРвк[2] ≤ 50 мВт\nРвк[3] ≤ 33 мВт\nGa = 12,3 дБі, Ga = 7,5 дБі"]
[null,null,"Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)","5150-5250 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д04, С09 \nРв ≤ 2,6 мВт\nGa = 18,8 дБі\nРв ≤ 8 мВт\nGa = 14 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д04, С09 \nРв ≤ 2,6 мВт\nРвк[2] ≤ 1,3 мВт\nРвк[3] ≤ 0,8 мВт\nGa = 18,8 дБі\nРв ≤ 8 мВт\nРвк[2] ≤ 4 мВт\nРвк[3] ≤ 2,6 мВт\nGa = 14 дБі\n"]
[{"$nulls":4},"5250-5350 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 2,6 мВт\nGa = 18,8 дБі\nРв ≤ 8 мВт\nGa = 14 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 13,2 мВт\nРвк[2] ≤ 6,6 мВт\nРвк[3] ≤ 4,4 мВт\nGa = 18,8 дБі\nРв ≤ 40 мВт\nРвк[2] ≤ 20 мВт\nРвк[3] ≤ 13,3 мВт\nGa = 14 дБі\n"]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤ 2,6 мВт, Ga = 18,8 дБі\nРв ≤ 8 мВт, Ga = 14 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤ 13,2 мВт\nРвк[2] ≤ 6,6 мВт \nРвк[3] ≤ 4,4 мВт\nGa = 18,8 дБі\nРв ≤ 40 мВт\nРвк[2] ≤ 20 мВт\nРвк[3] ≤ 13,3 мВт\nGa = 14 дБі\n"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (за стандартами IEEE 802.11a/n)  з можливістю побудови систем із розташуванням РЕЗ у фіксованих пунктах з конкретними географічними координатами","5470-5670 МГц","20М0G7W\n20М0D7W\n40М0G7W\n40М0D7W","Д05, С10, М02  \nРв≤200 мВт \nGa = 18,8 дБі\nGa = 14 дБі\n"]
[10,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nWBSn-2450-S \nвиробництва компанії “Alvarion Ltd.”, Ізраїль","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ ETSI EN 300 328:2008)","Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д02, РІ 24-1-1, \nРв ≤ 100 мВт\nGa = 16,8 дБі,Ga = 12 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д02, РІ 24-2-1\nРв ≤ 100 мВт\nРвк[2] ≤ 50 мВт\nРвк[3] ≤ 33 мВт\nGa = 16,8 дБі,Ga = 12 дБі"]
[null,null,"Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)","5150-5250 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д04, С09 \nРв ≤ 2,6 мВт\nGa = 18,8 дБі\nРв ≤ 8 мВт\nGa = 14 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д04, С09 \nРв ≤ 2,6 мВт\nРвк[2] ≤ 1,3 мВт\nРвк[3] ≤ 0,8 мВт\nGa = 18,8 дБі\nРв ≤ 8 мВт\nРвк[2] ≤ 4 мВт\nРвк[3] ≤ 2,6 мВт\nGa = 14 дБі"]
[{"$nulls":4},"5250-5350 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 2,6 мВт, Ga = 18,8 дБі\nРв ≤ 8 мВт, Ga = 14 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д08, С09, М01\nРв ≤ 13,2 мВт\nРвк[2] ≤ 6,6 мВт\nРвк[3] ≤ 4,4 мВт\nGa = 18,8 дБі\nРв ≤ 40 мВт\nРвк[2] ≤ 20 мВт\nРвк[3] ≤ 13,3 мВт\nGa = 14 дБі"]
[{"$nulls":4},"5470-5670 МГц","20М0G7W\n20М0D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤ 2,6 мВт\nGa = 18,8 дБі\nРв ≤ 8 мВт\nGa = 14 дБі"]
[{"$nulls":5},"40М0G7W\n40М0D7W","Д05, С10, М02\nРв ≤ 13,2 мВт\nРвк[2] ≤ 6,6 мВт\nРвк[3] ≤ 4,4 мВт\nGa = 18,8 дБі\nРв ≤ 40 мВт\nРвк[2] ≤ 20 мВт\nРвк[3] ≤ 13,3 мВт\nGa = 14 дБі"]
[null,null,null,"Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (за стандартами IEEE 802.11a/n)  з можливістю побудови систем із розташуванням РЕЗ у фіксованих пунктах з конкретними географічними координатами","5470-5670 МГц","20М0G7W\n20М0D7W\n40М0G7W\n40М0D7W","Д05, С10, М02  \nРв≤200 мВт \nGa = 18,8 дБі\nGa = 14 дБі"]
[11,"Земна станція супутникового зв`язку DSNG-0,75M1X4W-VAM-G3 типу VSAT \n(VSAT термінал) моделі iNetVu Ka-75V Viasat Ka Platform \n(MA-KA-75V) виробництва \n\"C-COM Satellite Systems, Inc.\", Канада","Cупутниковий радіозв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 301 360:2008,\nДСТУ ETSI EN 301 459:2008)","Абонентська земна станція VSAT для забезпечення радіозв’язку в супутникових мережах фіксованої супутникової служби ","28,1-30,0 ГГц/\n18,3-20,2 ГГц","781KG7W\n3M13G7W \n6M25G7W\n12M5G7W","Б01 або Д11\nРв = 3,2 Вт"]
["Примітки:\nБ01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.\nД04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.\nД05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.\nД08. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Л02, Б01 (Л02, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \nД11. Експлуатація земних станцій супутникового зв'язку типу VSAT (абонентських супутникових VSAT-терміналів) здійснюється відповідно до Л02, Д03 (Л02, Д03- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \n"]
["М01. У смузі радіочастот 5250-5350 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 200 мВт, максимальною середньою щільністю e.i.r.p. до 10мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц. В окремих випадках допускається використання з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 1 Вт, максимальною середньою щільністю e.i.r.p. до 50мВт/МГц. у будь-якій смузі шириною 1 МГц за умови, що при роботі  e.i.r.p. більше 200 мВт ці РЕЗ відповідають масці залежності e.i.r.p. від кута приходу, де L - кут над місцевою горизонтальною площиною:\n-13 дБ (Вт/МГц) при 0° ≤ L < 8°;\n-13-0,716(L-8) (дБ (Вт/МГц) при 8° ≤  L < 40°;\n-35,9-1,22(L-40) (дБ (Вт/МГц) при 40°  ≤  L < 45°;\n-42 (дБ (Вт/МГц) при L ≥ 45°\nМ02. У смузі радіочастот 5470-5670 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40 МГц - до 1 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 500 мВт;\n                         3) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 250 мВт.\nПри застосуванні РЕЗ у фіксованих пунктах розташування з конкретними географічними координатами можлива їх експлуатація з потужністю випромінювання радіопередавача 200 мВт та коефіціентом підсилення антени 16-21 дБі на підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ. При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП."]
["С09. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 5150-5350 МГц: \n1) рознесення несучих частот  5 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц):    \nFn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=31...49, 51…69;\n2) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 10 МГц): \nFn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68;\n3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): \nFn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64;\n4) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц): \nFn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=38, 46, 56, 64."]
["С10. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 5470-5725 МГц:\n 1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):   Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;\n 2) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 15 МГц, 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136;\n 3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):   Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=98, 106, 114, 122, 130.\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nСкорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nРвк[х] - максимальна дозволена потужність радіопередавача на одному каналі, Вт; [х] - можлива кількість каналів (радіопередавачів у складі одного РЕЗ), на яких одночасно може здійснювати випромінювання РЕЗ.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n\n\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                     М. Сокирко "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}