{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,8,0],[7,1,8,1],[11,0,11,6],[12,0,12,6],[10,0,10,6],[9,0,9,6],[3,4,4,4],[1,5,1,6],[2,5,2,6],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додаток \n                   "]
[{"$nulls":5},"до рішення НКРЗІ"]
[{"$nulls":5},"від 17.06.2014 № 375"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випромінювання","Примітка"]
[]
[1,"Радіостанція возивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку TETRA торговельної марки Motorola моделі МТM5200 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 303 035, EN 300 392)\n","Використання в мережах цифрового транкінгового зв'язку стандарту TETRA в якості возивної радіостанції","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n","18K0G7W","Д02\nРв = 3 Вт\n"]
[2,"Радіостанція возивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку TETRA торговельної марки Motorola моделі МТM5500 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 303 035, EN 300 392)\n","Використання в мережах цифрового транкінгового зв'язку стандарту TETRA в якості возивної радіостанції","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n","18K0G7W","Д02\nРв = 10 Вт"]
[3,"Радіостанція носима торговельного найменування Kenwood моделі \nTK-3401D***\n(де символи \"*\" - літери від A до Z та цифри від 0 до 9, що позначають комплектацію, модифікацію та вид пакування) виробництва KENWOOD CORPORATION, Японія","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184 та EN 300 296)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","446,0-446,1 МГц","8K50F3E","РІ 6-1"]
[null,null,"Безпосередній цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 301 166)","Організація безпосереднього цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","446,1-446,2 МГц","4K00F1E","РІ 6.1"]
["Примітки:\nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.\n\n"]
["РІ 6-1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій PMR446 для персонального радіотелефонного зв'язку в діапазоні 446 МГц наведені у додатку 2 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\nРІ 6.1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій dPMR446 для персонального радіозв'язку в діапазоні 446 МГц у додатку 3 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\n\n\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                      М. Сокирко "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}