{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,23,1],[24,0,27,0],[24,1,27,1],[7,0,9,0],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[7,1,9,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[28,0,31,0],[5,0,6,0],[34,0,34,6],[35,0,35,6],[33,0,33,6],[32,0,32,6],[28,1,31,1],[16,0,19,0],[16,1,19,1],[20,0,23,0],[0,5,0,6],[1,5,1,6],[2,5,2,6],[5,1,6,1],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Додаток"]
[{"$nulls":5},"до рішення НКРЗІ"]
[{"$nulls":5},"від 24.06.2014 № 397    "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випромінювання","Примітка"]
[]
[1,"Цифрова носивна радіостанція моделі X1e VHF виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С12\nРв= 5 Вт"]
[null,null,"Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, С12\nРв= 5 Вт"]
[2,"Цифрова носивна радіостанція моделі PD565 VHF виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С12\nРв= 5 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С12\nРв= 5 Вт"]
[null,null,"Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, С12\nРв= 5 Вт"]
[3,"Цифрова носивна радіостанція моделі PD665 VHF виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С12\nРв= 5 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С12\nРв= 5 Вт"]
[null,null,"Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, С12\nРв= 5 Вт"]
[4,"Цифрова носивна радіостанція моделі PD685 VHF виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С12\nРв= 5 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С12\nРв= 5 Вт"]
[null,null,"Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, С12\nРв= 5 Вт"]
[5,"Цифрова носивна радіостанція моделі X1e U(1) виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С13, С14, С15\nРв= 4 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С13\nРв= 4 Вт"]
[null,null,"Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв=2 Вт"]
[null,null,"Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, С13, С14, С15\nРв= 4 Вт"]
[6,"Цифрова носивна радіостанція моделі PD565 U(1) виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С13, С14, С15\nРв= 4 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С13\nРв= 4 Вт"]
[null,null,"Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв=2 Вт"]
[null,null,"Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, С13, С14, С15\nРв= 4 Вт"]
[7,"Цифрова носивна радіостанція моделі PD665 Um виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С13, С14, С15\nРв= 5 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С13\nРв= 5 Вт"]
[null,null,"Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв=2 Вт"]
[null,null,"Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, С13, С14, С15\nРв= 5 Вт"]
[8,"Цифрова носивна радіостанція моделі PD665 Um виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С13, С14, С15\nРв= 5 Вт"]
[null,null,"Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц","7K60FXD\n7K60FXW","Д02, С13\nРв= 5 Вт"]
[null,null,"Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03\nРв=2 Вт"]
[null,null,"Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, С13, С14, С15\nРв= 5 Вт"]
["Примітки:\nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.\nД03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. \n\n\n"]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) . \nС13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку. \nС14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц (440-442,125 МГц, 442,525-446 МГц, 446,4-447,725 МГц, 448,15-450 МГц) використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку. \nС15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\n\n\n"]
["Директор Департаменту \nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                          М. Сокирко "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}