Додаток 10
до пункту 2.4 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

Поділ елементів і обладнання електричних мереж за ступенями напруги

Сту-пінь нап-руги, кВ	Точка приєднання електроустановок до електричних мереж (згідно з рис. 1)1)	Ознака споживача згідно з точкою приєднання	Рекомен-дована потужність електро-установок, кВт	Елементи та обладнання електричних мереж, віднесені до ступенів напруги під час визначення вартості приєднання2)	
1	2	3	4	5	
110
(150)	Точка С1.1
Шини 110(150) кВ 
ПС 110(150)/35/10(6) 
та 110(150)/10(6) кВ.
ЛЕП 110(150) кВ. 	Втратні 	2500-6300 та понад 6300 	Обладнання 110(150) кВ 
ПС 110(150)/35/10(6) та 110(150)/10(6) кВ.
ЛЕП 110(150) кВ.	
35	Точка С2.0
Шини 35 кВ 
ПС 110(150)/35/10(6) кВ.	Безвтратні 	2500-6300	Елементи ПС 110(150)/35/10(6) кВ:
половина вузлів силових трансформаторів і будівельної частини, обладнання 35 кВ.	
	Точка С2.1
Шини 35 кВ 
ПС 35/10(6) кВ.
ЛЕП 35 кВ. 	Втратні 	1000-6300	Елементи ПС 110(150)/35/10(6) кВ:
половина вузлів силових трансформаторів і будівельної частини, обладнання 35 кВ.
ЛЕП 35 кВ.
Обладнання 35 кВ ПС 35/10(6) та 35/0,4 кВ.	
	Точка С3.0
Шини 10(6) кВ 
ПС 110(150)/35/10(6),
110(150)/10(6) та 35/10(6) кВ. 	Безвтратні 	250-1500	Елементи ПС 110(150)/35/10(6): 
половина вузлів силових трансформаторів і будівельної частини, обладнання 10(6) кВ. 
Елементи ПС 110(150)/10(6) кВ: 
усі елементи ПС, за винятком обладнання 110(150) кВ.
Елементи ПС 35/10(6) кВ: 
усі елементи ПС, за винятком обладнання 35 кВ.	
10(6)	Точка С3.1
Шини 10(6) кВ РП 10(6) кВ,
ТП 10(6)/0,4 кВ.
ЛЕП 10(6) кВ.	Втратні 	20-500	Елементи ПС 110(150)/35/10(6): 
половина вузлів силових трансформаторів і будівельної частини, обладнання 10(6) кВ.
Елементи ПС 110(150)/10(6) кВ: 
усі елементи ПС, за винятком обладнання 110(150) кВ.
Елементи ПС 35/10(6) кВ: 
усі елементи ПС, за винятком обладнання 35 кВ.
ЛЕП 10(6) кВ.
Обладнання 10(6) кВ РП 10(6) кВ і 
ТП 10(6)/0,4 кВ.	
0,4	Точка С4.0
Шини 0,4 кВ 
ТП 10(6)/0,4 кВ.	Безвтратні 	10-50	Елементи ТП (ЗТП) 10(6)/0,4 кВ 
та 35/0,4 кВ: усі елементи ТП, за винятком обладнання 10(6) та 35 кВ.	
	Точка С4.1
ЛЕП 0,38 кВ. 	Втратні 	1-25	Елементи ТП (ЗТП) 10(6)/0,4 кВ та 35/0,4 кВ: усі елементи ТП (ЗТП), за винятком обладнання 10(6) та 35 кВ.
ЛЕП 0,38 кВ.	
1) Приєднання до магістральних електричних мереж на напрузі 110 (150) кВ (точка С1.0 на рис. 1) за умови невикористання місцевих (локальних) електричних мереж напругою 110(150) кВ у роботі не розглядається.	
2) Під термінами “Обладнання 110(150) кВ”, “Обладнання 35 кВ”, “Обладнання 10(6) кВ” розуміють комутаційну апаратуру, трансформатори струму, трансформатори напруги, інше обладнання відповідної напруги та пристрої захисту, автоматики, засобів вимірювань, які забезпечують функціонування обладнання цієї напруги.	

Рисунок 1  Характерні місця (точки) приєднання електроустановок до місцевих (локальних) електричних мереж  

ЛЕП 0,38 кВ

Шини 0,4 кВ
ТП 10(6)/0,4 кВ

ТП 10(6)/0,4 кВ

Шини 10(6) кВ 
РП 10(6) кВ і
ТП 10(6)/0,4 кВ

ЛЕП 10(6) кВ

Шини 10(6) кВ
ПС 110(150)/10(6) кВ та
ПС 110(150)/35/10(6) кВ

ПС 110(150)/10(6) кВ та
ПС 110(150)/35/10(6) кВ

Шини 110(150) кВ
ПС 110(150)/10(6) кВ та
ПС 110(150)/35/10(6) кВ

ЛЕП 110(150) кВ

С4.0

С4.0

С4.0

С3.1

С3.1

С3.1

С3.0

С2.1

С2.0

С2.1

С3.0

С3.0

С1.1

С1.1

С1.1

С1.0

С1.1

С1.0

С3.1

С3.1

С3.1

С4.0

С4.1

С4.1

С4.1

С4.1

ТП 35/0,4 кВ

Шини 35 кВ
ТП 35/0,4 кВ

Шини 10(6) кВ
ПС 35/10(6) кВ

ПС 35/10(6) кВ

Шини 35 кВ
ПС 35/10(6) кВ

ЛЕП 35 кВ

Шини 35 кВ
ПС 110(150)/35/10(6) кВ

Шини 110(150) кВ ПС напругою 220 кВ та вище

Продовження додатка 10