{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["НовийРеєстр","Розділи"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"НовийРеєстр","index":0,"n_rows":9790,"n_cols":12,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[9789,0,9789,11],[9787,0,9787,9],[9736,0,9736,11],[9767,0,9767,11],[9768,0,9768,11],[9769,0,9769,11],[9770,0,9770,11],[9771,0,9771,11],[9772,0,9772,11],[9773,0,9773,11],[9760,0,9760,11],[9761,0,9761,11],[9754,0,9754,11],[9755,0,9755,11],[9756,0,9756,11],[9783,0,9783,11],[9784,0,9784,11],[9774,0,9774,11],[9775,0,9775,11],[9785,0,9785,11],[9786,0,9786,11],[9765,0,9765,11],[9766,0,9766,11],[9779,0,9779,11],[9780,0,9780,11],[9777,0,9777,11],[9778,0,9778,11],[9781,0,9781,11],[9782,0,9782,11],[9758,0,9758,11],[9759,0,9759,11],[4715,0,4715,11],[9726,0,9726,11],[9747,0,9747,11],[9748,0,9748,11],[9728,0,9728,11],[9729,0,9729,11],[9730,0,9730,11],[9744,0,9744,11],[9725,0,9725,11],[8243,0,8243,11],[9724,0,9724,11],[9723,0,9723,11],[9722,0,9722,11],[9667,0,9667,11],[8878,0,8878,11],[9656,0,9656,11],[7147,0,7147,11],[8860,0,8860,11],[8240,0,8240,11],[6941,0,6941,11],[8817,0,8817,11],[7222,0,7222,11],[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,5,3,5],[2,3,2,4],[4,0,4,11],[3054,0,3054,11],[8815,0,8815,11],[8063,0,8063,11],[8071,0,8071,11],[8160,0,8160,11],[3876,0,3876,11],[6483,0,6483,11],[6490,0,6490,11],[3780,0,3780,11],[3062,0,3062,11],[3930,0,3930,11],[4009,0,4009,11],[3979,0,3979,11],[6251,0,6251,11],[6361,0,6361,11],[6400,0,6400,11],[6498,0,6498,11],[9776,0,9776,11],[9734,0,9734,11],[9731,0,9731,11],[9732,0,9732,11],[9738,0,9738,11],[9739,0,9739,11],[9740,0,9740,11],[9727,0,9727,11],[9749,0,9749,11],[9750,0,9750,11],[9751,0,9751,11],[9735,0,9735,11],[9733,0,9733,11],[9745,0,9745,11],[9746,0,9746,11],[9741,0,9741,11],[9742,0,9742,11],[9743,0,9743,11],[9788,0,9788,11],[9752,0,9752,11],[9753,0,9753,11],[9762,0,9762,11],[9763,0,9763,11],[9764,0,9764,11],[9757,0,9757,11]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0},"flags":["formulas_cached_only"]}
["ЗАТВЕРДЖЕНО                                    .\nРішення Національної комісії,            . \nщо здійснює державне регулювання  . \nу сфері зв’язку та інформатизації        .\n16.02.2012   № 68                                 . ."]
["Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, \nщо можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[1,"Базова станція стільникового зв’язку моделі Fluxent Modulator Cell 450 MGz 4.0 Compact стандарту IMT-MC-450 виробництва Lucent Technologies, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[2,"Базова станція стільникового зв’язку моделі BTS3606 стандарту IMT-MC-450 виробництва Huawei Technnologies Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[3,"Базова станція стільникового зв’язку моделі ODU3601C стандарту IMT-MC-450 виробництва Huawei Technnologies Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[4,"Базова станція моделі ZXC10 CBTS системи стільникового зв’язку стандарту IMT-MC-450 виробництва ZTE Corporation, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[5,"Базова станція стільникового зв’язку моделі ZXCBTS M452 стандарту IMT-MC-450 виробництва ZTE Corporation, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[6,"Базова станція системи стільникового зв’язку стандарту IMT-MC-450 моделі Flеxent CDMA450 Modular Cell (Modcell) 4.0 - Base Unit/Remote Unit виробництва Lucent Technologies (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[7,"Базова станція системи стільникового зв’язку стандарту IMT-MC-450 \nмоделі BTS3606A виробництва Huawei Technnologies Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[8,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-MC-450 (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі ZXCBTS M454 виробництва ZTE Corporation, P.R. China (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[9,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-MC-450 (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі ZXC10 CBTS I24A виробництва ZTE Corporation, P.R. China (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[10,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-MC-450 (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі DBS3900 CDMA виробництва Huawei Technologies Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[11,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-MC-450 (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі ODU3601CE виробництва Huawei Technologies Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[12,"Базова станція системи стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BTS3606 AC виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[13,"Базова станція системи стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BTS3606 CE виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[14,"Повторювач системи стільникового зв’язку CDMA-450 типу NODE C 437 виробництва Andrew Wireless Systems GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[15,"Повторювач системи стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BDA-CDMA45-40 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[16,"Повторювач системи стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BDA-CDMA45-18 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[17,"Повторювач системи стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BDA-CDMA45-11 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Д05"]
[18,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку CDMA-450/цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA типу MMR4 виробництва Andrew Wireless Systems GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450\n---\nЦифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі стільникового зв’язку IMT-MC-450 (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу та/або для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA , як повторювач сигналу"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц\n---\n423-430 МГц /\n413-420 МГц","1М25G1W\n1М25D1W\n---\n18K0G7W","Д05\n---\nД02"]
[19,"Базова станція стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі SC4812T виробництва Motorola Inc, США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[20,"Базові станції стільникового зв’язку семейства BTS36XX моделі BTS3612 стандарту CDMA-800 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[21,"Базові станції стільникового зв’язку семейства BTS36XX моделі BTS3601C стандарту CDMA-800 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[22,"Базові станції стільникового зв’язку семейства BTS36XX моделі ODU3601C стандарту CDMA-800 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[23,"Базова станція стільникового зв’язку моделі Flexent CDMA Modular Cell 4.0 Compact стандарту CDMA-800 виробництва Lucent Technologies, США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[24,"Базова станція стільникового зв’язку моделі Flexent CDMA Modcell RU/BU стандарту CDMA-800 виробництва Lucent Technologies, США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[25,"Базова станціястільникового зв’язку моделі Flexent CDMA Base Station 4400 стандарту CDMA-800 виробництва Lucent Technologies, США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[26,"Базова станція системи стільникового зв’язку моделі ZXC10-BTS виробництва ZTE Corporation, P.R. Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[27,"Базова станція системи стільникового зв’язку моделі ZXC10 СBTS виробництва ZTE Corporation, P.R. Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[28,"Базова станція системи стільникового зв’язку моделі ZXCBTS M802 виробництва ZTE Corporation, P.R. Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[29,"Базова станція системи стільникового зв’язку моделі ZXCBTS M804 виробництва ZTE Corporation, P.R. Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[30,"Базові станції стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі BTS3601C виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[31,"Базові станції стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі ODU3601C виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[32,"Базові станції стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі BTS3606 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[33,"Базові станції стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі BTS3606A виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[34,"Базові станції стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі cBTS3612 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[35,"Базові станції стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі BTS3612A виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[36,"Базова станція стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі BTS3030 виробництва Nortel Networks (Канада)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[37,"Базова станція стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі BTS3031 виробництва Nortel Networks (Канада)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[38,"Базова станція стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі Metro Cell Outdoor виробництва Nortel Networks (Канада)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[39,"Базова станція стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі Metro Cell Indoor виробництва Nortel Networks (Канада)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[40,"Базова станція стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі BTS3606E виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[41,"Базова станція стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі BTS3606C виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[42,"Базова станція стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі BTS3606AE виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[43,"Базова станція стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі Flexent CDMA Base Station 2400 виробництва Alcatel-Lucent (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[44,"Базова станція системи стільникового зв’язку CDMA-800 (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі ZXC10 CBTS I28A виробництва ZTE Corporation, P.R. China (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[45,"Базова станція системи стільникового зв’язку CDMA-800 (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі DBS3900 CDMA виробництва Huawei Technologies Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[46,"Базова станція системи стільникового зв’язку CDMA-800 (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі ODU3601CE виробництва Huawei Technologies Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[47,"Базова станція стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі 850 CDMA Compact mincell виробництва Lucent Technologies (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[48,"Базова станція системи стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BTS3606 AC виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[49,"Базова станція системи стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BTS3606 CE виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[50,"Базова станція системи стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BTS3900 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[51,"Базова станція системи стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BTS3900A виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[52,"Базова станція системи стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BTS3900C виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[53,"Ретранслятор сигналів (повторювач) системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 моделі HB20 Home Booster виробництва Shyam telecom limited (Індія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[54,"Повторювач системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BDA-CDMA80-40 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[55,"Повторювач системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BDA-CDMA80-43 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[56,"Повторювач системи стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BDA-CDMA80-13 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[57,"Повторювач системи стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BDA-CDMA80-20 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[58,"Ретранслятор сигналів PicoCell 800 стандарту CDMA-800 виробництва ЗАТ \"Московские микроволны\", Росія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[59,"Ретранслятор сигналів ОА 850С стандарту CDMA-800 виробництва Repeater Technologies, США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[60,"Ретранслятор сигналів GLC-800 стандарту CDMA-800 виробництва Eastel Telecom Systems, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[61,"Ретранслятор сигналів CDMA8R стандарту CDMA-800 виробництва Retemsa Redes de Telefonia Movil, S.A., Іспанія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[62,"Система стільникового зв’язку QCS-800 стандарту CDMA-800 виробництва Qualcomm Incorporated, США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[63,"Повтроювач системи стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі MR853D виробництва Andrew Corporation (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[64,"Модуль сигналізації (повтроювач) системи стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі MO85/19 SNMP CDMA Alarm Transmitter виробництва Andrew Corporation (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[65,"Повтроювач системи стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі In-Building Wireless Cellular Channelled Amplifier виробництва Wilson Electronic Inc. (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[66,"Повтроювач системи стільникового зв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі In-Building Wireless BiDerectional Amplifier виробництва Wilson Electronic Inc. (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації мережі стільникового рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як повторювач сигналу","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"]
[67,"Виносний радіоблок mRRH стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва компанії SRI Radio System GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[68,"Базова станція Node B моделі DBS3800 стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[69,"Базова станція Node B моделі DTS3801C стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[70,"Базова станція Node B моделі DTS3803C стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[71,"Базова станція Node B моделі BTS3812A стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[72,"Базова станція Node B моделі BTS3812E стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[73,"Базова станція моделі ZXW10 стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва компанії ZTE Corporation, P.R., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[74,"Базова станція моделі EVOLIUM A9100 MBS стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва компанії Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[75,"Базова станція типу Node B NB (вузол B) стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва компанії SRI Radio System GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[76,"Базова станція моделі RBS 3303 стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва Ericsson AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[77,"Базова станція моделі Nokia UltraSite WCDMA BTS Optima Indoor стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва Nokia Corp., Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[78,"Базова станція моделі Nokia UltraSite WCDMA BTS Optima Compact Outdoor стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва Nokia Corp., Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[79,"Базова станція моделі Nokia UltraSite WCDMA BTS Supreme Indoor стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва Nokia Corp., Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[80,"Базова станція моделі Nokia UltraSite WCDMA BTS Supreme Outdoor стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва Nokia Corp., Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[81,"Базова станція моделі Nokia MetroSite WCDMA 50 BTS стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва Nokia Corp., Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[82,"Базова станція типу Node B моделі NB-880 стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва компанії SRI Radio System GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[83,"Базова станція типу Node B моделі NB-881 стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва компанії SRI Radio System GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[84,"Базова станція типу Node B моделі NB-860 стільникового зв’язку стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) виробництва компанії SRI Radio System GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[85,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS) моделі RBS 3216 виробництва Ericsson AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[86,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS) моделі RBS 3308 виробництва Ericsson AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[87,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS) моделі RBS 3418 виробництва Ericsson AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[88,"Базова станція Note B системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі iDBS3800 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[89,"Базова станція Note B системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі BTS3812AE виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[90,"Базова станція Note B системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі BTS 3900 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[91,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі ZXWR R8840 виробництва ZTE Corporation (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[92,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі ZXWR B8912 виробництва ZTE Corporation (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[93,"Базова станція (UMTS AP) системи стільникового зв’язк IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі UAP3801 виробництва Huawei Tachnologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[94,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі RBS 3018 виробництва Ericsson AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[95,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі RBS 3518 виробництва Ericsson AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[96,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі RBS 3116 виробництва Ericsson AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[97,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі RBS 3106 виробництва Ericsson AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[98,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі RBS 3107 виробництва Ericsson AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[99,"Базова станція системи стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі RBS 3206 виробництва Ericsson AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[100,"Повторювач системи стільникового зв’язку IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) моделі MobileAccess 1200 виробництва Mobile Access Networks Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювач сигналу","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[101,"Повторювач системи стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BDA-UMTS-40 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювач сигналу","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[102,"Повторювач системи стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BDA-UMTS-18 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювач сигналу","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[103,"Повторювач системи стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі BDA-UMTS-13 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювач сигналу","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[104,"Базова приймально-передавальна станція BS-11/900 стільникового зв’язку стандарту DCS1800 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як базова станція","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[105,"Базова приймально-передавальна станція BS-20 GSM (D900) стільникового зв’язку стандарту GSM900 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як базова станція","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[106,"Базова приймально-передавальна станція BS-60 GSM (D900) стільникового зв’язку стандарту GSM900 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як базова станція","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[107,"Базова приймально-передавальна станція BS-21E GSM (D900) стільникового зв’язку стандарту GSM900 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як базова станція","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[108,"Базова приймально-передавальна станція BS-240 XS стільникового зв’язку стандарту GSM900 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як базова станція","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[109,"Радіостанція базова серії M-Cell моделі M-Cell City 900 стільникового зв’язку стандарту GSM900 виробництва Motorola Ltd, Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як базова станція","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[110,"Радіостанція базова серії M-Cell моделі M-Cell2 900 стільникового зв’язку стандарту GSM900 виробництва Motorola Ltd, Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як базова станція","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[111,"Радіостанція базова серії M-Cell моделі M-Cell6 900 стільникового зв’язку стандарту GSM900 виробництва Motorola Ltd, Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як базова станція","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[112,"Базова станція системи стільникового зв’язку GSM900 моделі NBT-900 виробництва ip.access LIMITED (Великобританія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як базова станція","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[113,"Базовий модуль повторювача системи стільникового зв’язку GSM-900 моделі FBSF2GS10IS001 виробництва Celletra Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як базова станція","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[114,"Базова станція стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900 т.м. Siemens моделі nanoBTS 17BU виробництва ip.access Limited (Великобританія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як базова станція","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[115,"Повторювач стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу AR1700 моделі AR1700/002 виробництва Siemens AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[116,"Повторювач типу AR1700 моделі AR1700/002-201 виробництва Powerwave Technologies Sweden AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[117,"Повторювач типу AR1700 моделі AR1700/004-201 виробництва Powerwave Technologies Sweden AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[118,"Повторювач типу Node G 938 (Note G 938 EU) виробництва Andrew Corporation, США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[119,"Повторювач типу AR1200 моделі AR1200/05300 виробництва Powerwave Technologies Estonia OU, Естонія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[120,"Повторювач типу AR1200 моделі AR1200/05200 виробництва Powerwave Technologies Estonia OU, Естонія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[121,"Повторювач системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 \nмоделі AVR FSR 943C - Remote Unit виробництва Comba Telecom Technology LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[122,"Повторювач системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 \nмоделі AVS FSR 943C - Master Unit виробництва Comba Telecom Technology LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[123,"Повторювач системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900 типу Note G 935 (Note G 935 EU) виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[124,"Повторювач системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900 \nтипу Note G 941 виробництва Andrew Corporation (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[125,"Повторювач системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900 моделі MR303 B виробництва Andrew Corporation (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[126,"Повторювач системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900 моделі MR303 D виробництва Andrew Corporation (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[127,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку GSM-900 моделі FRTF2GS20NS004 виробництва Celletra Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[128,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900 \nтипу ION-M9 LS L Ext виробництва Andrew Wireless Systems GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[129,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-900 моделі AVS BSR 933C виробництва Comba Telecom Technology Ltd. (Туреччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[130,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM900 моделі BDA-GSM90-13 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[131,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM900 моделі BDA-GSM90-20 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[132,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM900 моделі BDA-GSM90-43 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[133,"Повторювач (міні) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900 моделі MR918 - PSU 30W виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[134,"Репітор стільникового зв’язку стандарту GSM900 моделі GSMR7H - 012 виробництва Retemsa Redes de Telefonia Movil, S.A., Іспанія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[135,"Повторювач типу AR1100 моделі 00201виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[136,"Повторювач типу AR1100 моделі 00202 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[137,"Повторювач типу AR1100 моделі 00401 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[138,"Повторювач типу AR1100 моделі 00402 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[139,"Повторювач типу ALR1200 моделі 00101 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[140,"Повторювач типу ALR1200 моделі 00102 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[141,"Повторювач типу ALR1200 моделі 00201 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[142,"Повторювач типу ALR1200 моделі 00202 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[143,"Базова станція стільникового зв’язку стандарту GSM 900/1800 моделі BS-82 II e-Micro виробництва Nokia Siemens Networks Oy (Фінляндія), Nokia Siemens Networks GmbH&Co., KG (Німеччина)(SIEMENS AG, Німеччина); Fab: Jabil C.M. SRL (Італія), SRI Radio Systems GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[144,"Базова станція стільникового зв’язку стандарту GSM 900/1800 моделі BS-240 виробництва Nokia Siemens Networks Oy (Фінляндія), Nokia Siemens Networks GmbH&Co., KG (Німеччина)(SIEMENS AG, Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[145,"Базова станція стільникового зв’язку стандарту GSM 900/1800 моделі BS-240 II виробництва Nokia Siemens Networks Oy (Фінляндія), Nokia Siemens Networks GmbH&Co., KG (Німеччина)(SIEMENS AG, Німеччина); Fab: Jabil C.M. SRL (Італія), SRI Radio Systems GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[146,"Базова станція стільникового зв’язку стандарту GSM 900/1800 моделі BS-240 XL ІІ виробництва Nokia Siemens Networks Oy (Фінляндія), Nokia Siemens Networks GmbH&Co., KG (Німеччина)(SIEMENS AG, Німеччина); Fab: Jabil C.M. SRL (Італія), SRI Radio Systems GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[147,"Базова приймально-передавальна станція BS-240 XL стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 виробництва Siemens Information and Communication Networks S.p.A., Італія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[148,"Радіостанція базова типу RBS2000 моделі RBS2106 стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800 виробництва ERICSSON RADIO SYSTEMS AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[149,"Радіостанція базова типу RBS2000 моделі RBS2202 стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800 виробництва ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[150,"Радіостанція базова типу RBS2000 моделі RBS2302 стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 виробництва ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[151,"Радіостанція базова типу RBS2000 моделі RBS2207 стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800 виробництва ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[152,"Радіостанція базова типу RBS2000 моделі RBS2401 стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 виробництва ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[153,"Радіостанція базова серії Evolium моделі BTS-MICRO-A9110 виробництва ALCATEL SEL AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[154,"Радіостанція базова серії Evolium моделі BTS-MICRO-A9110-E виробництва ALCATEL SEL AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[155,"Радіостанція базова серії Evolium моделі A9100 BTS Indoor Media виробництва ALCATEL SEL AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[156,"Радіостанція базова серії Evolium моделі A9100 BTS Indoor Mini з передавачем типу TRAG виробництва ALCATEL SEL AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[157,"Радіостанція базова серії Evolium моделі A9100 BTS Indoor Mini з передавачем типу TRAD виробництва ALCATEL SEL AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[158,"Радіостанція базова серії Evolium моделі A9100 BTS Indoor Mini з передавачем типу TREG виробництва ALCATEL SEL AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[159,"Радіостанція базова серії Evolium моделі A9100 BTS Indoor Mini з передавачем типу TRED виробництва ALCATEL SEL AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[160,"Радіостанція базова серії Evolium моделі G2 BSС виробництва ALCATEL SEL AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[161,"Радіостанція базова моделі BTS312 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[162,"Радіостанція базова моделі BTS3012A виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[163,"Радіостанція базова моделі BTS30 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[164,"Радіостанція базова моделі iSite виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[165,"Радіостанція базова моделі UltraSite EDGE BTS Indoor/Outdoor виробництва Nokia Networks Oy, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[166,"Радіостанція базова моделі UltraSite EDGE BTS Midi Indoor/Midi Outdoor виробництва Nokia Networks Oy, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[167,"Радіостанція базова моделі MetroSite EDGE BTS виробництва Nokia Networks Oy, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[168,"Радіостанція базова моделі InSite BTS виробництва Nokia Networks Oy, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[169,"Базова станція стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі BTS3012 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[170,"Базова станція стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі RBS2309 виробництва Ericsson AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[171,"Базова станція системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі RBS2216 виробництва Ericsson AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[172,"Базова станція системи стільникового зв’язку GSM900/1800 моделі BTS3006C виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[173,"Базова станція системи стільникового зв’язку GSM900/1800 моделі BTS3012AE виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[174,"Комплект базової станції та контролеру системи стільникового зв’язку GSM900/1800 моделі lightGSM виробництва Midas Communication Technologies Pvt., Ltd. (Індія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[175,"Базова станція стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі UltraSite EDGE BTS Outdoor Mini виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[176,"Базова станція системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі RBS 2409 виробництва Ericsson AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[177,"Базовий модуль повторювача системи стільникового зв’язку GSM-900 моделі FBSGMGS10IS002 виробництва Celletra Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W","Д05"]
[178,"Базова станція системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі BTS3900A GSM виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[179,"Базова станція системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі ZXG10 B8112 виробництва ZTE Corporation (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[180,"Базова станція системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі ZXG10 B8018 виробництва ZTE Corporation (Китай) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[181,"Базова станція стільникового зв’язку стандарту GSM 900/1800 моделі BS-241 ІІ виробництва Nokia Siemens Networks GmbH&Co., KG (Німеччина); Fab: Jabil C.M. SRL (Італія), SRI Radio Systems GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[182,"Базова станція стільникового зв’язку стандарту GSM 900/1800 моделі BS-288 виробництва Nokia Siemens Networks GmbH&Co., KG (Німеччина); Fab: Jabil C.M. SRL (Італія), SRI Radio Systems GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[183,"Базова приймально-передавальна станція BS-11/1800 стільникового зв’язку стандарту DCS1800 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як базова станція","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[184,"Повторювач стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі CSFT 1822 виробництва Avitec AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900/1800, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[185,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM900/1800 \nмоделі MobileAccess 1000 виробництва Mobile Access Networks Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900/1800, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[186,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку GSM-900 моделі FRTGMGS20NS001 виробництва Celletra Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900/1800, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[187,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM900/1800 типу MA 2000 моделі MA 2000 Lite виробництва Mobile Access Networks Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900/1800, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[188,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM900/1800 типу MA 2000 моделі MA 2000 MRC виробництва Mobile Access Networks Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900/1800, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[189,"Модуль стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі GM800 виробництва UbiNetics Ltd, Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900/1800, як повторювач сигналу","935-960 МГц/\n890-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[190,"Пристрій перевірки сигналів синхронізації системи стільникового зв’язку GSM900/1800 \nмоделі TimeWatch виробництва SYMMETRICON Inc., JDSU (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-900/1800","935-960 МГц/\n890-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W","-"]
[191,"Радіостанція базова моделі nanoBTS (код продукту NBT-1800) стільникового зв’язку стандарту DCS1800 (виробник \"ip.access ltd.\", Великобританія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як базова станція","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[192,"Базова приймально-передавальна станція стільникового зв’язку стандарту DCS1800 типу Horizont II Macro виробництва Motorola Ltd, Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як базова станція","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[193,"Радіостанція базова стільникового зв’язку стандарту DCS1800 типу M-Cell моделі M-Cell City 1800 виробництва Motorola Ltd, Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як базова станція","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[194,"Радіостанція базова стільникового зв’язку стандарту DCS1800 типу M-Cell моделі M-Cell2 1800 виробництва Motorola Ltd, Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як базова станція","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[195,"Радіостанція базова стільникового зв’язку стандарту DCS1800 типу M-Cell моделі M-Cell6 1800 виробництва Motorola Ltd, Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як базова станція","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[196," Базова станція стільникового зв’язку GSM-1800 моделі nanoBTS EDGE/AMR виробництва ip.access Limited (Великобританія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як базова станція","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[197,"Базова станція стільникового зв’язку GSM-1800 т.м. Siemens моделі nanoBTS 165AU(S012) виробництва ip.access Limited (Великобританія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як базова станція","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[198,"Повторювач стільникового зв’язку стандарту GSM1800 моделі AVS FSR 1843C виробництва Comba Telecom Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[199,"Повторювач моделі AVS BSR 1833 виробництва RETEMSA, Іспанія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[200,"Повторювач типу AR2700 моделі AR2700/002-201 виробництва Powerwave Technologies Sweden AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[201,"Повторювач типу AR2700 моделі AR2700/004-201 виробництва Powerwave Technologies Sweden AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[202,"Повторювач типу AR2200 моделі AR2200/90100 виробництва Powerwave Technologies Estonia OU, Естонія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[203,"Повторювач типу AR2200 моделі AR2200/00100 виробництва Powerwave Technologies Estonia OU, Естонія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[204,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM1800 \nмоделі Note G 1838 (Note G 1838 EU)\nвиробництва Andrew Corporation (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[205,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM1800 \nмоделі Note G 1841 (Note G 1841) виробництва Andrew Corporation (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[206,"Повторювач системи стільникового зв’язку стандарту GSM1800 моделі MR403 B виробництва Andrew Corporation (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[207,"Повторювач системи стільникового зв’язку стандарту GSM1800 моделі MR403 D виробництва Andrew Corporation (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[208,"Повторювач системи стільникового зв’язку стандарту GSM1800 моделі GSM1800-V виробництва FiberHome Technologies (Wuhan Research Institute of Post and Telecommunications), P.R. China (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[209,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM1800 моделі MR401B виробництва Andrew Corporation (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[210,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM1800 моделі BDA-GSM18-13 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[211,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM1800 моделі BDA-GSM18-20 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[212,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM1800 моделі BDA-GSM18-43 виробництва Cellvine Ltd. (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[213,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-1800 моделі RD-1832 виробництва Comba Telecom Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[214,"Репітор стільникового зв’язку стандарту DCS1800 моделі DCSR14H-004 виробництва Retemsa Redes de Telefonia Movil, S.A., Іспанія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[215,"Повторювач типу AR2100 моделі 00201 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[216,"Повторювач типу AR2100 моделі 00202 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[217,"Повторювач типу AR2100 моделі 00401 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[218,"Повторювач типу AR2100 моделі 00402 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[219,"Повторювач типу AR2100 моделі 90201 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[220,"Повторювач типу AR2100 моделі 90202 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[221,"Повторювач типу AR2100 моделі 90401 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[222,"Повторювач типу AR2100 моделі 90402 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[223,"Повторювач типу ALR2200 моделі 00101 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[224,"Повторювач типу ALR2200 моделі 00102 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[225,"Повторювач типу ALR2200 моделі 90101 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[226,"Повторювач типу ALR2200 моделі 90102 виробництва Allgon Systems AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[227,"Віддалений модуль системи стільникового зв’язку GSM-1800 моделі ION-M18  LS Q Ext (у складі системи ION-M) виробництва Andrew Corporation (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05"]
[228,"Антенний підсилювач стільникового зв’язку стандарту GSM1800 моделі 101-01 GSM1800 TMB виробництва Radio Components Sweden AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","-"]
[229,"Антенний підсилювач стільникового зв’язку GSM-1800 моделі GSM1800 TMB TURBO EDGE 1+1 виробництва Radio Components Sweden AB (Швеція); Fab: Kitron ASA, Norway (Норвегія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","-"]
[230,"Антенний підсилювач стільникового зв’язку GSM-1800 моделі GSM1800 TMB TURBO EDGE 2+n виробництва Radio Components Sweden AB (Швеція); Fab: Kitron ASA, Norway (Норвегія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","-"]
[231,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу NKC-1 моделі Nokia 1220 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[232,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу NНС-4NЕ моделі Nokia 2160 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[233,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу RH-42 моделі Nokia 2220 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[234,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу NРС-1 моделі Nokia 3320 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[235,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу RH-21 моделі Nokia 3520 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[236,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу NSC-1NX моделі Nokia 5120 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[237,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу NSC-1NX моделі Nokia 5125 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[238,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу NSС-3NX моделі Nokia 6120 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[239,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу NPW-2NX моделі Nokia 6360 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[240,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу RH-25 моделі Nokia 6560 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[241,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу NSW-5NX моделі Nokia 7160 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[242,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу NSW-4 моделі Nokia 8260 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[243,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу NPW-3 моделі Nokia 8265 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[244,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу NSW-6 моделі Nokia 8860 виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[245,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу DH368 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[246,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу DF368 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[247,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу DF388 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[248,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу DH388 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[249,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу DH618 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[250,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу DH668 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[251,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу DF688 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[252,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу RBS884 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[253,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу KF788 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[254,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS типу A1228d виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[255,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту D-AMPS Motorola StarTAC TDMA виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок D-AMPS","призначений для використання в стільникових мережах фіксованого зв’язку стандарту D-AMPS як абонентська станція","830,67-834,97 МГц /\n875,67-879,97 МГц","40K0G7W","Б01"]
[256,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку моделі EC500 стандарту IMT-MC-450 виробництва Huawei Technnologies Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як абонентьска станція"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Б01\nРІ 17-1"]
[257,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку моделі EC506 стандарту IMT-MC-450 виробництва Huawei Technnologies Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як абонентьска станція"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Б01\nРІ 17-1"]
[258,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі ETS 2018 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як абонентьска станція"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Б01\nРІ 17-1"]
[259,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі ETS 2028 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як абонентьска станція"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Б01\nРІ 17-1"]
[260,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі CNU-680 виробництва C-motech Co., LTD (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як абонентьска станція"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Б01\nРІ 17-1"]
[261,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі AC5710 виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як абонентьска станція"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Б01\nРІ 17-1"]
[262,"Радіотермінал системи стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі Axesstel MV110 (MV110R) виробництва AXESSTEL Inc. (Корея, Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як абонентьска станція"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Б01\nРІ 17-1"]
[263,"Радіотермінал системи стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі Airplus MCD-650 виробництва Xi-Networks Co., Ltd. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як абонентьска станція"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Б01\nРІ 17-1"]
[264,"Радіотермінал системи стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі Airplus MCD-680 виробництва Xi-Networks Co., Ltd. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як абонентьска станція"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Б01\nРІ 17-1"]
[265,"Радіотермінал стільникового зв`язку CDMA (CDMA2000 1x, EV-DO) моделі AC5730 виробництва \"ZTE Corporation\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як абонентьска станція"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Б01\nРІ 17-1"]
[266,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі AWR-500A з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі виробництва AnyDATA.Net Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450\n--- \nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого зв’язку CDMA-450, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних за  стандартом IEEE 802.11b/g/n)"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1М25D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 17-1\nРІ 24-2-1"]
[267,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку IMT-MC-450 (cdma2000 1x, EV-DO) з модулем радіодоступу моделі BC510 виробництва Huawei Technnologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450\n--- \nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого зв’язку CDMA-450, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних за  стандартом IEEE 802.11b/g/n)"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1М25D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 17-1\nРІ 24-2-1"]
[268,"Радіотермінал системи стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) з модулем радіодоступу моделі Axesstel MV410 (MV410R) виробництва AXESSTEL Inc. (Корея, Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450\n--- \nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого зв’язку CDMA-450, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних за  стандартом IEEE 802.11b/g/n)"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1М25D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 17-1\nРІ 24-2-1"]
[269,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 торговельної марки AUDIOWOX моделі CDM-8900 виробництва AUDIOWOX COMMUNICATIONS CORP., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[270,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 торговельної марки SKY моделі IM-730 виробництва SK Teletech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[271,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі С218 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[272,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі С300 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[273,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі С303 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[274,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі ЕС321 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[275,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі С366 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[276,"Радіотермінал абонентський стаціонарний стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі ETS 1200 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[277,"Радіотермінал абонентський стаціонарний стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі ETS 1201 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[278,"Радіотелефон стаціонарний  стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі ETS 2200 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[279,"Радіотелефон стаціонарний  стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі ETS 2288 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[280,"Радіотермінал стаціонарний стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі AXW-T800 виробництва Axess Telecom Co., Ltd, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[281,"Радіотермінал стаціонарний стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі AXW-T800R виробництва Axess Telecom Co., Ltd, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[282,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі Epsilon VC 5X виробництва SMT Vertronic, S.R.L. de C.V., Мексика",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[283,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE моделі С100 виробництва ZTE Corporation, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[284,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE моделі С133 виробництва ZTE Corporation, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[285,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE моделі МС315 виробництва ZTE Corporation, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[286,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE моделі С600 виробництва ZTE Corporation, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[287,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE моделі С705 виробництва ZTE Corporation, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[288,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE моделі WF816 виробництва ZTE Corporation, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[289,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE моделі WP826A виробництва ZTE Corporation, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[290,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE моделі WF826A виробництва ZTE Corporation, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[291,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 торговельної марки ZTE моделі MG870 CDMA USB Wireless Modem виробництва ZTE Corporation, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[292,"Радіотермінал стаціонарний стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі AGT-800/UKR виробництва Sungil Telecom, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[293,"Радіотермінал стаціонарний стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі AGT-800R/UKR виробництва Sungil Telecom, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[294,"Радіотермінал стаціонарний стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі AGT-800F/UKR виробництва Sungil Telecom, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[295,"Радіотермінал стаціонарний стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі AGT-800FR/UKR виробництва Sungil Telecom, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[296,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі Kyocera SE 47 виробництва Kyocera Wireless Corp., США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[297,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі Kyocera KE 424C виробництва Kyocera Wireless Corp., США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[298,"Радіотелефон cтаціонарний системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі Kyocera QCP-2345 виробництва Kyocera Wireless Corp., США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[299,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі ACW-P800 виробництва Axesstel, Co., Ltd, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[300,"Радіотелефон cтаціонарний системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі ACW-1xP800 виробництва Axesstel, Co., Ltd, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[301,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі ACW-T800 виробництва Axesstel, Co., Ltd, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[302,"Радіотелефон cтаціонарний системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі ACW-1xТ800 виробництва Axesstel, Co., Ltd, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[303,"Радіотелефон cтаціонарний системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі GPC-3000 виробництва Gitran Korea Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[304,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі LGC DM110 виробництва LG Electronics Inc,. Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[305,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі LSP-200 виробництва LG Electronics Inc,. Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[306,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі LST-250F виробництва LG Electronics Inc,. Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[307,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі Nokia 2125 виробництва Nokia Corp., Південна Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[308,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі Nokia 2112 виробництва Nokia Corp., Південна Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[309,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі Nokia 3105 виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[310,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі Nokia 6185 виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[311,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі Nokia 6225 виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[312,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі Nokia 6235 виробництва Nokia Corp., Сінгапур",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[313,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі Nokia 6235i виробництва Nokia Corp., Сінгапур",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[314,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі Nokia 6585 виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[315,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 торговельної марки Samsung моделі SCH-N356 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[316,"Радіотелефон cтаціонарний системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-80 моделі FT KX-T2688LM (виробник САТЗТ \"Інтерднестрком\", Молдова)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[317,"Абонентське стаціонарне обладнання стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі CTL-800A виробництва ТОВ РКС, Україна",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[318,"Абонентське стаціонарне обладнання стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі CTL-800B виробництва ТОВ РКС, Україна",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[319,"Абонентське стаціонарне обладнання стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі CTL-800DA виробництва ТОВ РКС, Україна",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[320,"Абонентське стаціонарне обладнання стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі CTL-800DB виробництва ТОВ РКС, Україна",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[321,"Абонентське стаціонарне обладнання стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі CTL-800P виробництва ТОВ РКС, Україна",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[322,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі C3698 виробництва Hisense Group, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[323,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 моделі DTP-800 з мережним адаптером HDK-1236 виробництва DT/Telecom, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[324,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 типу HWT-110 виробництва Hyundai Electronics Ind. Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[325,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 типу HWP-120 виробництва Hyundai Electronics Ind. Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[326,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 Motorola моделі StarTAC ST7760 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[327,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 Qualcomm QCP 800 виробництва Qualcomm Incorporated, США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[328,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 Qualcomm QCP 820 виробництва Qualcomm Incorporated, США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[329,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 Qualcomm QCP 820F виробництва Qualcomm Incorporated, США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[330,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 Qualcomm QCT-1000 виробництва Qualcomm Incorporated, США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[331,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 Qualcomm QCT-6000 виробництва Qualcomm Incorporated, США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[332,"Радіотелефон cтаціонарний системи стільникового зв’язку стандарту CDMA-800 типу QCP-3035 виробництва Kyocera Wireless Corp., США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[333,"Радіотелефон торговельної марки Huawei моделі C2205 цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 виробництва компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[334,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку стандарту CDMA-800 моделі Nokia 2255 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[335,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 моделі C506 виробництва компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[336,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 моделі EC325 виробництва компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[337,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 моделі C180 виробництва ZTE Corporation, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[338,"Радіотермінал цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 моделі MY39 виробництва ZTE Corporation, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[339,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку стандарту CDMA-800 моделі Nokia 1255 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[340,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку стандарту CDMA-800 моделі PN-E330 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[341,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку стандарту CDMA-800 моделі PC-7300L виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[342,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку моделі Motorola W200 виробництва Motorola Electronics Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[343,"Радіотелефон системи цифрового стільникового зв’язку cdma2000 1X торгівельної марки LG моделі TD 636 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[344,"Радіотермінал системи цифрового стільникового зв’язку cdma2000 1xEV-DO моделі Cmotech CCU-550 виробництва Cmotech Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[345,"Радіотермінал системи цифрового стільникового зв’язку стандарту IS-95 моделі WF836F виробництва ZTE Corporation, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[346,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі WS-6110U виробництва Westech Korea Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[347,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі WS-6110F виробництва Westech Korea Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[348,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі SCH-X969 виробництва Samsung (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[349,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Nokia 3125 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[350,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі ETS 2208 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[351,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі ETS 2258 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[352,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі С2288 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[353,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі С5300 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[354,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі С5320 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[355,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі EC360 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[356,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Motorola W210 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[357,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Samsung S109 виробництва Samsung (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[358,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі C2008 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[359,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі C2280 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[360,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі C2281 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[361,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі ETS 2218 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[362,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі ETS 2228 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[363,"Радіотермінал (з інтерфейсом USB) системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) торгівельної марки Cmotech моделі CCU-650U виробництва CMOTech Co., Ltd. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[364,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) торгівельної марки Cmotech моделі CCM-650 виробництва CMOTech Co., Ltd. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[365,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Nokia 2126i виробництва Nokia (Фінляндія, Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[366,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі OT-E105C виробництва T&A Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[367,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі OT-E205C виробництва T&A Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[368,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі OT-E221C виробництва T&A Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[369,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі OT-C550C виробництва T&A Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[370,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі OT-E801C виробництва T&A Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[371,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі OT-E805C виробництва T&A Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[372,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Huawei C2801 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[373,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) типу RH-103 моделі Nokia 1265 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Foxconn International Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[374,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) типу RH-104 моделі Nokia 1325 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Foxconn International Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[375,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Huawei C2600 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[376,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Huawei C2601 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[377,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Huawei C2860 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[378,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Huawei C2905 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[379,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Dixian C818 виробництва Dalian Daxiantelecom Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[380," Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі C2605 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[381,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі C2802 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[382,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі C5330 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[383,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Samsung SCH-S219 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[384," Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) типу RM-388 моделі \"Nokia 1508\" виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Huizhou BYD Electronics Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[385," Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) типу RM-377 моделі \"Nokia 2228\" виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: COMPAL DIGITAL COMMUNICATIONS Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[386," Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) типу RM-376 моделі \"Nokia 2608\" виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Foxconn International Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[387," Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA типу RM-307 моделі \"Nokia 2505\" виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Foxconn International Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[388," Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) типу RM-218 моделі \"Nokia 6088\" виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Huizhou BYD Electronics Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[389,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) т.м. Nokia моделі 2135 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія) на підприємстві Концерну Nokia (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[390,"Радіотермінал цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (CDMA2000 1x, cdma2000 1xEV-DO) моделі AC8700 виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[391,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі Axesstel AXW-D8190A виробництва AXESSTEL Inc. (Корея, Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[392,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі Cmotech CCU-550 виробництва CMOTECH Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[393,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі SIERRA AIRCARD 580 виробництва SIERRA WIRELESS Inc. (Канада); Fab: Guangdong Minnov Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[394,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) т.м. E-tach моделі 550U виробництва E-tech Co., Ltd. (Гонконґ)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[395,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі EC226 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[396,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі Merlin XV620 (код продукта PKRNVWXV620) виробництва Novatel Wireless (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[397,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі AC8710 виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[398,"Радіотермінал (USB-модем) системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі U1 виробництва ЗАТ \"Телесистеми України\"; Fab: InnoMTek Co., Ltd. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[399,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі CCU-680 виробництва CMOTech Co., Ltd. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[400,"Радіотермінал (ExpressCard) системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі Merlin X720 з GPS-приймачем виробництва Novatel Wireless (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[401,"Радіотермінал (ExpressCard) системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі Merlin PC720 з GPS-приймачем виробництва Novatel Wireless (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[402,"Радіотермінал (ExpressCard) системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі Ovation MC727 з GPS-приймачем виробництва Novatel Wireless (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[403,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі EC169 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[404,"Радіомодуль системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі HWIC-3G-CDMA виробництва Cisco Systems, Inc. (США); Fab: Foxconn Network System Group (Китай), SOLECTRON Technology Sdn. Bhd. (Малайзія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[405,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x та cdma2000 1xEV-DO) моделі SPH-A900 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO та Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[406,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x та cdma2000 1xEV-DO) моделі Motorolr KRZR K1m з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[407,"Радіотелефон системи цифрового стільникового зв’язку cdma2000 1xEV-DO моделі Motorola V3c з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc., США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[408,"Радіотелефон системи цифрового стільникового зв’язку cdma2000 1xEV-DO моделі Treo 700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Palm Asia Pacific Limited",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[409,"Радіотелефон системи цифрового стільникового зв’язку cdma2000 1xEV-DO моделі Audiovox PPC-6700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Audiovox Communications Corp.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[410,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 1xEV-DO) моделі Nokia 6275i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[411,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Nokia 6265i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[412,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Nokia 2865i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[413,"Радіотелефон цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі Nokia 2366i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[414,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі ZTE D90 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[415,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі Motorola SLVR L7c з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[416," Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) типу RM-385 моделі \"Nokia 3608\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: COMPAL DIGITAL COMMUNICATIONS Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[417,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, cdma2000 EV-DO) моделі Evolution з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[418," Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) типу RM-384 моделі \"Nokia 8208\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Foxconn International Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[419,"Радіотелефон системи стільникового  зв'язку CDMA (cdma 2000 1x) т.м. MOTOROLA моделі VE240 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Motorola Inc.\" (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[420,"Радіотермінал системи стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) з модулем радіодоступу моделі Axesstel MV420 (MV420R) виробництва AXESSTEL Inc. (Корея, Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO, модулями радіодоступу WLAN (IEEE 802.11b/g)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-2-1"]
[421,"Радіотермінал системи стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі AWR-500D з модулем радіодоступу виробництва AnyDATA.NET Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO, модулями радіодоступу WLAN (IEEE 802.11b/g)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-2-1"]
[422,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) типу RM-154 моделі \"Nokia 6275\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Fab: Nokia TMC Ltd. (Південна Корея) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[423,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі C300 виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[424,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі WP829 виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[425,"Радіотелефон системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі C330 виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[426,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу DF34 виробництва Nokia Networks Oy, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[427,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу NHK-5NY моделі \"Nokia 1620\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[428,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу NHE-4NX моделі \"Nokia 2110i\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[429,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу NHE-5NX моделі \"Nokia 1610\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[430,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу NHE-6BX моделі \"Nokia 8110\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[431,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу NHE-6BM моделі \"Nokia 8110i\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[432,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу NHE-8 моделі \"Nokia 3110\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[433,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу NSB-6NY моделі \"Nokia 8890\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[434,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу NSE-1NX моделі \"Nokia 5110\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[435,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу RAE-2N моделі \"Nokia 9110\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[436,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу TFE-4 моделі \"Nokia 610\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[437,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу TFE-4R моделі \"Nokia 810\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[438,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-600 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[439,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-800 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[440,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Philips моделі Spark TCD 315 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[441,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Philips моделі Spark TCD 415 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[442,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Philips моделі Twist TCD 408 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[443,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Philips моделі Fizz TCD31X виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[444,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Philips моделі Diga TCD 308 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[445,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Philips моделі Genie TCD 828 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[446,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Philips моделі Genie TCD 838 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[447,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Philips моделі Savvy TCD 128 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[448,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Philips моделі TCD 328 Ilium виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[449,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Motorola моделі StarTAC 130 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[450,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Motorola моделі c160 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[451,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Motorola моделі d460 виробництва Motorola Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[452,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Motorola моделі d520 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[453,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Motorola моделі International 8400 виробництва Motorola Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[454,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Motorola моделі International 8700 виробництва Motorola Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[455,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Motorola моделі Flare Classic виробництва Motorola Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[456,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Motorola моделі d160 виробництва Motorola Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[457,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola Dual Band Internation 8900 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[458,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola Accompli 008 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[459,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки MotorolaTalkAbout T180 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[460,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola TalkAbout T190 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[461,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки MotorolaTalkAbout T191 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[462,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Sagem M31 моделі RC810 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[463,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Sagem M31 моделі RC815 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[464,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Sagem M31 моделі RC820 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[465,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Sagem M31 моделі RC825 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[466,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Sagem M31 моделі RC840 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[467,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі ЕВ-G450 виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[468,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі ЕВ-G600 виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[469,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-VS2ASU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[470,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-VS3ASU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[471,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-SA6ASU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[472,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 моделі TGP-60EU \"Benefon Vega\" виробництва Benefon OY, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[473,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 моделі TGP-65EU \"Benefon Io\" виробництва Benefon OY, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[474,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Ascom Axento моделі АМР-810-А виробницта ASCOM Telecommunications Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[475,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 моделі CMD-X2000 виробництва R.V.R.Elettronika, Італія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[476,"Радіотермінал дистанційного керування стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу Wavecom моделі WM1206B виробництва Powerware Technologies, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[477,"Радіотермінал дистанційного керування стільникового зв’язку стандарту GSM900 типу Wavecom моделі M2106B виробництва Powerware Technologies, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[478,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 моделі CMD-Z1 виробництва Sony Overseas SA, Щвейцарія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[479,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 моделі CMD-Z1Plus виробництва Sony Overseas SA, Щвейцарія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[480,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 моделі CM-DX1000 виробництва Sony Overseas SA, Щвейцарія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[481,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 моделі CMD-X2000 виробництва Sony Overseas SA, Щвейцарія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[482,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 моделі MX-3000 виробництва Maxom Cellular Systems plc, Росія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1"]
[483,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту DCS1800 типу NHE-5SX моделі \"Nokia 1611\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[484,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту DCS1800 типу NHK-4NX моделі \"Nokia 2140\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[485,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту DCS1800 типу NHK-4AX моделі \"Nokia 2142\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[486,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту DCS1800 типу NSK-1NX моделі \"Nokia 5130\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[487,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту DCS1800 типу NSK-3NY моделі \"Nokia 6130\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[488,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-53 моделі “Nokia 2652” виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[489,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-73 моделі “Nokia 6060” виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[490,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту DCS1800 торговельної марки Motorola моделі DCS Flare виробництва Motorola Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[491,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту DCS1800 торговельної марки Motorola моделі С460 виробництва Motorola Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[492,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту DCS1800 торговельної марки Motorola моделі С520 виробництва Motorola Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[493,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту DCS1800 торговельної марки Sagem D21 моделі DC715 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[494,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту DCS1800 торговельної марки Sagem D21 моделі DC735 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[495,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту DCS1800 торговельної марки Sagem M31 моделі DC810 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[496,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту DCS1800 торговельної марки Sagem M31 моделі DC815 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[497,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту DCS1800 торговельної марки Sagem M31 моделі DC820 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як кінцеве обладнання","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 21-1"]
[498,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NSE-6NX моделі \"Nokia 8810\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[499,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NSE-3NX моделі \"Nokia 6110\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[500,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NSE-1NX моделі \"Nokia 5110\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[501,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NSM-3NX моделі \"Nokia 8210\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[502,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-18 моделі \"Nokia 1100\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[503,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NEM-4 моделі \"Nokia N-GAGE\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[504,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-2NA моделі \"Nokia 7650\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[505,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-4 моделі \"Nokia 7210\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[506,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-4J моделі \"Nokia 7250\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[507,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-4JX моделі \"Nokia 7250i\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[508,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-4U моделі \"Nokia 6610\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[509,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-6 моделі \"Nokia 6800\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[510,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-8 моделі \"Nokia 3650\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[511,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-8 моделі \"Nokia 3660\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[512,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHL-9 моделі \"Nokia 6820\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[513,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHM-3 моделі \"Nokia 6250\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[514,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHM-4NX моделі \"Nokia 8910\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[515,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHM-4NX моделі \"Nokia 8910і\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[516,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHM-5 моделі \"Nokia 3310\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[517,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHM-6NX моделі \"Nokia 3330\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[518,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHM-7 моделі \"Nokia 8310\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[519,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHM-8NX моделі \"Nokia 3510\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[520,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NHМ-2NX моделі \"Nokia 3410\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[521,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NMM-3 моделі \"Nokia 7600\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[522,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NPL-2 моделі \"Nokia 6100\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[523,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NPL-5 моделі \"Nokia 5140\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[524,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NPM-5 моделі \"Nokia 5510\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[525,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NPM-6 моделі \"Nokia 5100\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[526,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NSE-5 моделі \"Nokia 7110\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[527,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NSE-8 моделі \"Nokia 3210\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[528,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NSM-1NY моделі \"Nokia 6150\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[529,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NSM-2NX моделі \"Nokia 8850\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[530,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NSM-5 моделі \"Nokia 5210\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[531,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NАM-2 моделі \"Nokia 2100\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[532,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NЕМ-1 моделі \"Nokia 3300\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[533,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NРM-9 моделі \"Nokia 6510\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[534,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NРЕ-3 моделі \"Nokia 6210\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[535,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу NРЕ-4 моделі \"Nokia 6310\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[536,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RAE-3 моделі \"Nokia 9210\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[537,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RAE-5N моделі \"Nokia 9210i\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[538,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-12 моделі \"Nokia 6230\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[539,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-18 моделі \"Nokia 6600\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[540,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-19 моделі \"Nokia 3100\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[541,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-19 моделі “Nokia 3120” виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[542,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-20 моделі \"Nokia 6220\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[543,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-23 моделі \"Nokia 7200\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[544,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-29 моделі \"Nokia N-GAGE QD\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[545,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-30 моделі \"Nokia 3200\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[546,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-37 моделі \"Nokia 3220\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[547,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-51 моделі \"Nokia 7610\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[548,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-53 моделі \"Nokia 2650\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[549,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-59 моделі \"Nokia 2600\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[550,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-64 моделі “Nokia 1600” виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[551,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-70 моделі “Nokia 1110” виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[552,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-75 моделі “Nokia 1101\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[553,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RH-9 моделі \"Nokia 3510i\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[554,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RM -74 моделі “Nokia 6030” виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[555,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RM -76 моделі “Nokia 6101\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[556,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-17 моделі \"Nokia 7260\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[557,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-2 моделі \"Nokia 6810\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[558,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-37 моделі \"Nokia 6610i\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[559,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-4 моделі \"Nokia 2300\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[560,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-47 моделі \"Nokia 6170\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[561,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-8 моделі ’Nokia 7270’ виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[562,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RМ-104 моделі “Nokia 5140i\" виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[563,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі One Touch View db виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[564,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі One Touch Club db виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[565,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі One Touch Easy db виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[566,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі One Touch Max db виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[567,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 153 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[568,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі E157 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[569,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі E158 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[570,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі E159 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[571,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі OT-E160 виробництва Alcatel Austria, Австрія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[572,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі E252 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[573,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі E256 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[574,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі OT-E257 виробництва Alcatel Austria, Австрія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[575,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 300 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[576,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 301 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[577,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 302 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[578,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 303 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[579,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 320 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[580,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 331 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[581,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 332 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[582,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 355 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[583,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 500 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[584,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 501 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[585,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 510 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[586,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 511 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[587,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 512 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[588,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 525 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[589,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 535 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[590,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі C551 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[591,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі C552 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[592,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 556 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[593,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 557 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[594,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі OT-C652 виробництва Alcatel Austria, Австрія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[595,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ELLE N1 виробництва Alcatel Austria, Австрія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[596,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 700 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[597,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 701 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[598,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 715 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[599,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі OT-C750 виробництва Alcatel Austria, Австрія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[600,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 756 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[601,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі 835 виробництва Alcatel CIT, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[602,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі A35 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[603,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі С35 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[604,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі С35і виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[605,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі M35 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[606,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі M35і виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[607,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі MC35і виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[608,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі S35i виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[609,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі A40 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[610,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі C45 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[611,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі S45 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[612,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі S45i виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[613,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі SL45 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[614,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі ME45 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[615,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі А50 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[616,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі CL50 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[617,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі M50 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[618,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі MT50 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[619,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі A51 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[620,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі А52 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[621,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі A55 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[622,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі С55 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[623,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі S55 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[624,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі SL55 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[625,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі М55 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[626,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі A57 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[627,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі A60 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[628,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі C60 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[629,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі ST60 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[630,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі МC60 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[631,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі A62 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[632,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі С62 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[633,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі CF62 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[634,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі А65 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[635,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі С65 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[636,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі SL65 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[637,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі SK65 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[638,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі M65 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[639,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі CFХ65 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[640,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі SF65 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[641,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі А70 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[642,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі C70 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[643,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі CX70 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[644,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі CXV70 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[645,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі АХ72 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[646,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки BenQ SIEMENS моделі С72 (виробник BenQ Mobile GmbH & Co. OHG, Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[647,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі A75 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[648,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі АХ75 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[649,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі С75 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[650,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі CL75 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[651,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі SX1 виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[652,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-A100 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[653,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SWG-A100GA виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[654,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-C100 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[655,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-N100 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[656,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-M100 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[657,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-S100 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[658,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-T100 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[659,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-Q100 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[660,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-X100 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[661,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-A110 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[662,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-C110 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[663,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-X120 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[664,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-X140 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[665,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-C200 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[666,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-C200N виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[667,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-V200 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[668,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-Q200 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[669,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-X200 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[670,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-C210 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[671,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-R210 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[672,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-R210S виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[673,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-C230 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[674,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-А300 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[675,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-E300 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[676,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-S300 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[677,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-S300M виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[678,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-E330 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[679,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-E350 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[680,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-A400 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[681,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-Е400 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[682,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-N400 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[683,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-P400 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[684,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-T400 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[685,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-Х400 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[686,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-D410 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[687,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-X450 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[688,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-X460 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[689,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-X480 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[690,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-N500 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[691,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-S500 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[692,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-T500 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[693,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-Р510 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[694,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-N600 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[695,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-Х600 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[696,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-Е610 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[697,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-N620 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[698,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-X620 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[699,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-E630 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[700,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-X640 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[701,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-E700 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[702,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-і700 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[703,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-A800 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[704,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-E800 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[705,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-E820 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[706,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-2100 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[707,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-2200 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[708,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-2400 виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[709,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі 6100511-BV (комерційна назва GR47) виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[710,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі 6100503-BV (комерційна назва GM29) виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[711,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі CMD-J7 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[712,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі Т10s виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[713,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі Т18s виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[714,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі T20s виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[715,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі Т28s виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[716,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі T29s виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[717,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі T39m виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[718,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі Т65 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[719,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі Т66 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[720,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі Т68i виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[721,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі GA628 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[722,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі GH688 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[723,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі GF788e виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[724,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі S868 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[725,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі SH888 виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[726,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі A1018s виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[727,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі A3618s виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[728,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі A2618s виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[729,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі R310s виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[730,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі R320s виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[731,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Ericsson моделі R380s виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[732,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі T100 виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[733,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі T105 виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[734,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі Т200 виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[735,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі Z200 виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[736,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі Т230 виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[737,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі Т290і виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[738,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі Т300 виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[739,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі К300і виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[740,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі J300і виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[741,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі Т310 виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[742,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі K500i виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[743,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі Т600 виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[744,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі R600s виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[745,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі Z600 виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[746,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі TCD 898 Genie DB виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[747,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі TCD 988 Ozeo виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[748,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 120 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[749,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 121 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[750,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 160 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[751,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 162 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[752,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 330 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[753,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 350 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[754,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 355 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[755,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 362 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[756,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 530 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[757,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 535 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[758,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 568 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[759,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 620 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[760,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 625 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[761,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 630 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[762,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 639 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[763,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 650 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[764,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 655 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[765,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio760 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[766,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 820 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[767,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 822 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[768,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Fisio 825 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[769,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки моделі Philips Xenium 9@98 виробництва Philips Electronique Grand Pablic, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[770,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Motorola моделі Star TAC 210 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[771,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Motorola моделі cd160 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[772,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Motorola моделі cd520 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[773,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Motorola моделі cd920 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[774,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900 торговельної марки Motorola моделі cd930 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[775,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі Dual Band Internation 8900 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[776,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі TalkAbout T192 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[777,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі TalkAbout T205 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[778,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі TalkAbout T2288 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[779,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі М2288 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[780,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V2288 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[781,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V3688 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[782,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V3690 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[783,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі Р7389 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[784,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі Timeport 250 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[785,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі Timeport 280 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[786,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі Timeport T720 виробництва Motorola GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[787,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С38 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[788,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С116 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[789,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С155 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[790,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С156 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[791,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С200 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[792,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С201 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[793,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С202 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[794,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С203 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[795,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С204 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[796,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С205 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[797,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С206 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[798,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С257 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[799,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С261 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[800,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C300 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[801,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C331 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[802,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C332 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[803,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C333 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[804,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C334 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[805,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C335 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[806,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C336 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[807,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С380 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[808,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С390 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[809,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С550 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[810,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі E365 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[811,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V50 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[812,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V60 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[813,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V66 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[814,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V70 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[815,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V80 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[816,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V100 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[817,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V150 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[818,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V171 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[819,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V175 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[820,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V177 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[821,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V180 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[822,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V220 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[823,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V235 виробництва Motorola Inc., США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[824,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі GB100 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[825,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі GB300 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[826,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі GI100 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[827,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі GF200 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[828,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі GF500 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[829,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі G300 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[830,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі G500 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[831,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі G500E виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[832,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі G600 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[833,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі G700 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[834,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі G700S виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[835,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі PG1200 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[836,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі PG1400 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[837,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі PG1500 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[838,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі PG3000 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[839,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі PG3200 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[840,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі PG100S виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[841,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Mitsubishi Trium моделі MT-040 (Galaxy) виробництва Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[842,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Mitsubishi Trium моделі MT-050 виробництва Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[843,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Mitsubishi Trium моделі MT-060 виробництва Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[844,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Mitsubishi Trium моделі MT-140 (Astral) виробництва Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[845,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Mitsubishi Trium моделі MT-160 виробництва Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[846,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Mitsubishi Trium моделі MT-240 (Laser) виробництва Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[847,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Mitsubishi Trium моделі MT-250 виробництва Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[848,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Mitsubishi Trium моделі MT-340 (Luna) виробництва Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[849,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Mitsubishi Trium моделі MT-360 виробництва Mitsubishi Electric Telecom Europe S.A., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[850,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem M31 моделі МC810 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[851,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem M31 моделі МC815 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[852,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem M31 моделі МC820 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[853,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem M31 моделі МC825 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[854,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem M31 моделі МС840 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[855,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem M31 моделі МС850 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[856,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAGEM моделі 936 MW виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[857,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAGEM моделі MC 3000 виробництва SAGEM Technology Inc., Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[858,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки MAXON моделі МХ-6880 виробництва Maxon Telecom Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[859,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки MAXON моделі МХ-6890 виробництва Maxon Telecom Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[860,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки MAXON моделі MX-7920 виробництва MAXON Sewon Europe Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[861,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки MAXON моделі MX-7922 виробництва MAXON Sewon Europe Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[862,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки MAXON моделі MX-7931 виробництва Maxon Telecom Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[863,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки MAXON моделі MX-7941 виробництва MAXON Sewon Europe Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[864,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки MAXON моделі MX-7970 виробництва MAXON Sewon Europe Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[865,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-GD30 виробництва Matsushita Communication Industrial UK Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[866,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-G50SASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[867,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-GD50 виробництва Matsushita Communication Industrial UK Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[868,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-GD52 виробництва Matsushita Communication Industrial UK Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[869,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-G51EASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[870,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-G51МASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[871,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-GD55ASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[872,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-G60PASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[873,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-GD67 виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[874,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-X70AASUUT виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[875,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-G70SASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[876,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-G70EASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[877,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-GD75 виробництва Matsushita Communication Industrial UK Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[878,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-GD90 виробництва Matsushita Communication Industrial UK Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[879,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-GD92 виробництва Matsushita Communication Industrial UK Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[880,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-GD93 виробництва Matsushita Communication Industrial UK Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[881,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-GD95 виробництва Matsushita Communication Industrial UK Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[882,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-A100ASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[883,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-А101ASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[884,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-А102ASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[885,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-X100ASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[886,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-A200ASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[887,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-Х200ASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[888,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-X300ASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[889,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-А500ASUU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[890,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Amoi моделі А6 виробництва AMOI ELECTRONICS Co.,Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[891,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Amoi моделі F6 виробництва AMOI ELECTRONICS Co.,Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[892,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Amoi моделі F8 виробництва AMOI ELECTRONICS Co.,Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[893,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Amoi моделі D80 виробництва AMOI ELECTRONICS Co.,Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[894,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Amoi моделі D85 виробництва AMOI ELECTRONICS Co.,Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[895,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Amoi моделі D89 виробництва AMOI ELECTRONICS Co.,Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[896,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Amoi моделі F90 виробництва AMOI ELECTRONICS Co.,Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[897,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі FT10 виробництва Bellwave Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[898,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі FT20 виробництва Bellwave Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[899,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі Z100 виробництва Bellwave Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[900,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі M760 виробництва Telson Venture Tower, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[901,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD A130 виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[902,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD S288 виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[903,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD S288L виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[904,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD S299 виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[905,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD S588 виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[906,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD S688 виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[907,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD S1160 виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[908,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD S1180 виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[909,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD S1180c виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[910,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD S1190 виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[911,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD V07 виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[912,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD V09 виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[913,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD V10 виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[914,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD V30 виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[915,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD SC14 виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[916,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі BIRD SC24 виробництва NINGBO BIRD Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[917,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки VK моделі VK 320 виробництва VK Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[918,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки VK моделі VK 330 виробництва VK Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[919,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки VK моделі VK 520 виробництва VK Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[920,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки VK моделі VK 530 виробництва VK Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[921,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки VK моделі VK 560 виробництва VK Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[922,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки VK моделі VK 700 виробництва VK Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[923,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки VK моделі VK 800 виробництва VK Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[924,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки VK моделі VK 900 виробництва VK Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[925,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки VK моделі VK E100 виробництва VK Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[926,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки VK моделі VK 2000 виробництва VK Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[927,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі LG-200 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[928,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі LG-500 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[929,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі LG-510W виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[930,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі LG-600 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[931,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі LG-601 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[932,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі LG-1200 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[933,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі В1300 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[934,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі B2000 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[935,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі B2070 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[936,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі B2100 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[937,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі B2150 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[938,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі C1100 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[939,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі C1150 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[940,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі C1400 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[941,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі C2100 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[942,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі C2200 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[943,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі С2500 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[944,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі С3320 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[945,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі C3400 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[946,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі F1200 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[947,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі F2200 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[948,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі F2300 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[949,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі F2400 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[950,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G1500 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[951,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G1600 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[952,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G1800 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[953,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G3100 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[954,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G5210 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[955,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G5220C виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[956,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G5300 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[957,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G5310 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[958,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G5400 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[959,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G5500 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[960,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G5600 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[961,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G7000A виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[962,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G7020 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[963,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G7030 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[964,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G7050 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[965,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G7100 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[966,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G7120 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[967,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі L1100 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[968,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі T5100 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[969,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі W3000 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[970,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі W5200 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[971,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі W5300 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[972,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі W7000 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[973,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі W7020 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[974,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі V11 виробництва DBTEL INCORPORATED/SHANGHAI D&B INDUSTRY Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[975,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі V15 (виробник DBTEL INCORPORATED/SHANGHAI D&B INDUSTRY Co., Ltd., Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[976,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі S20 виробництва DBTEL INCORPORATED/SHANGHAI D&B INDUSTRY Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[977,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі V20 виробництва DBTEL INCORPORATED/SHANGHAI D&B INDUSTRY Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[978,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі S188 виробництва DBTEL INCORPORATED/SHANGHAI D&B INDUSTRY Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[979,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі X10 виробництва LENOVO Mobile Communication Technology Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[980,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі X3 виробництва Newgen Telecom Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[981,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі X7 виробництва Newgen Telecom Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[982,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі Z200 виробництва Newgen Telecom Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[983,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі Z300 виробництва Newgen Telecom Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[984,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі Z300A виробництва Newgen Telecom Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[985,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі Z400 виробництва Newgen Telecom Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[986,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly моделі Z500 виробництва Newgen Telecom Corporation, Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[987,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Peiker моделі TPU Q24X6 2609-049-00X виробництва Peiker acustic GmbH & Co. KG., Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[988,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly типу SENDO M550 виробництва Sendo Mobiles, Нідерланди",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[989,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки fly типу SENDO М570 виробництва Sendo Mobiles, Нідерланди",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[990,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 Enigma типу Т301В-DE з функцією криптографічного захисту інформації виробництва T-Systems GEI GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[991,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 типу RHV-2 моделі Vertu Signature виробництва Vertu Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[992,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 типу NPM-7 моделі Vertu MMII виробництва Vertu Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[993,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі TGP71EU \"Benefon Twin\" виробництва Benefon OY, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[994,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі TGP73EU \"Benefon Twin DS\" виробництва Benefon OY, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[995,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі EL908 (виробник Emol (Shanghai) Telecommunication Industry Co. Ltd, Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[996,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Kenned моделі E98 виробництва Kenned Inc., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[997,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Kenned моделі E210 виробництва Kenned Inc., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[998,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Kenned моделі E320 виробництва Kenned Inc., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[999,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SEVEN моделі Sofi 3177 виробництва Asia Travel на підприємстві TCL MOBILE COMMUNICATION Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1000,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SEVEN моделі Sofi 3188+ виробництва Asia Travel на підприємстві TCL MOBILE COMMUNICATION Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1001,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SEVEN моделі Sofi 3188M виробництва Asia Travel на підприємстві TCL MOBILE COMMUNICATION Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1002,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SEVEN моделі Sofi 3199 виробництва Asia Travel на підприємстві TCL MOBILE COMMUNICATION Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1003,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SEVEN моделі Sofi 555 виробництва Asia Travel на підприємстві TCL MOBILE COMMUNICATION Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1004,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі 6100501-BV (комерційна назва GM47) виробництва Sony Ericsson, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1005,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі 6100503-BV (комерційна назва GM29) виробництва Sony Ericsson, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1006,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі 6100511-BV (комерційна назва GR47) виробництва Sony Ericsson, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1007,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі 6100512-BV (комерційна назва GT47) виробництва Sony Ericsson, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1008,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торгівельної марки Asus моделі J102 виробництва ASUS Computer Inc., Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1009,"Термінал (радіотелефон з підключенням до АТС) стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу TME-1 моделі \"Nokia 22\" виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1010,"Термінал (радіотелефон з підключенням до АТС) стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі \"Nokia 32\"виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1011,"Термінал (радіотелефон для передачі зображень) \"Nokia Observation Сamera/Nokia Камера Спостереження\" виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1012,"Термінал (радіотелефон для передачі та прийому зображень) \"Nokia Image Frame / Nokia Рамка для Зображень\" виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1013,"Карта PCMCIA типу DTE-1 моделі \"Nokia D211\" виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1014,"Радіомодем стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS типу TC35 моделі TC35i виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1015,"Радіомодем стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS типу TC35 моделі TC35iT (TC35i Terminal) виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1016,"Радіомодем стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS типу МC35 моделі МC35i виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1017,"Радіомодем стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки Cinterion (SIEMENS) типу МC35 моделі МC35iT (МC35i Terminal) виробництва CINTERION Wireless Modules GmbH (SIEMENS AG) (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1018,"Радіомодем стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі Cellocator GSM/GPS Compact виробництва Rav-Bariach Vehicle Protection Ltd., Ізраїль",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1019,"Радіомодем стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі Fargo Maestro 100 виробництва Fargo Services (HK) Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1020,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі PC Card modem GC75e виробництва Ericsson Mobile Communications AB, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1021,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу GSM-gate моделі GSM-Route 2x6 виробництва TelecomFM Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1022,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу GSM-gate моделі CellRoute GSM виробництва TelecomFM Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1023,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom моделі M1306B-ON виробництва Wavecom, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1024,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom моделі Q2400А виробництва Wavecom, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1025,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom моделі Q2400B виробництва Wavecom, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1026,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom моделі Q2501B виробництва Wavecom, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1027,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom моделі Q2406A виробництва Wavecom, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1028,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom моделі Q2406B виробництва Wavecom, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1029,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom моделі M2106B виробництва Wavecom, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1030,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу Wavecom моделі M1206B-ON виробництва Wavecom, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1031,"Радіотермінал абонентський  системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі FALCOM A2D виробництва Funkanlagen Leipoldt OHG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1032,"Радіотермінал абонентський  системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі FALCOM A2D-3 виробництва Funkanlagen Leipoldt OHG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1033,"Радіотермінал абонентський  системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі FALCOM A2D-3GPS виробництва Funkanlagen Leipoldt OHG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1034,"Радіотермінал абонентський  системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі FALCOM A2D-3JP3виробництва Funkanlagen Leipoldt OHG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1035,"Радіотермінал абонентський  системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі FALCOM Twist Set виробництва Funkanlagen Leipoldt OHG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1036,"Радіотермінал абонентський багатоканальний стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL VTMe System з функціями ISDN виробництва VIERLING Electronics Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1037,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2-110 з функціями ISDN виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1038,"Радіотермінал абонентський двоканальний стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2-120 з функціями ISDN виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1039,"Радіотермінал абонентський двоканальний стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2-121 з функціями ISDN виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1040,"Радіотермінал абонентський двоканальний стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2 TC/TC з функціями ISDN виробництва VIERLING Electronics (Communication) GmbH +Co. KG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1041,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL GSM3 з функціями ISDN виробництва VIERLING Communication GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1042,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTELGSM3L з функціями ISDN виробництва VIERLING Communication GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1043,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL GSM3P з функціями ISDN виробництва VIERLING Communication GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1044,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL GSM3F з функціями ISDN виробництва VIERLING Communication GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1045,"Абонентський термінал стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки Ericsson моделі F220m виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1046,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі AirCard 775 виробництва SIERRA WIRELESS Inc., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1047,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі Falcom F35-XXL-SI виробництва Funkanlagen Leipoldt OHG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1048,"Радіотермінал стаціонарний стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі Comfone Key2roam Test Unit виробництва Comfone AG, Швейцарія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1049,"Модуль стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торгівельної марки GMCS моделі SB0FLM1 виробництва Chi Mei Communication System, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1050,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі Eccom Basis виробництва ТОВ РКС, Україна",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1051,"Абонентський термінал стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки Ericsson моделі F250m виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1052,"Абонентський термінал стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки Ericsson моделі F251m виробництва Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1053,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 типу SENDO S200 виробництва Sendo Ltd., Англія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1054,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 типу SENDO S220 виробництва Sendo Ltd., Англія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1055,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 типу SENDO S230 виробництва Sendo Ltd., Англія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1056,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 типу SENDO P200 виробництва Sendo Ltd., Англія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1057,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 типу SENDO P220 виробництва Sendo Ltd., Англія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1058,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 типу SENDO P230 виробництва Sendo Ltd., Англія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1059,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 типу SENDO J520 виробництва Sendo Ltd., Англія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1060,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 типу SENDO J530 виробництва Sendo Ltd., Англія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1061,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem myX моделі myX-1 виробництва ВКФ \"Телекарт\", Україна",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1062,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem myX моделі myX-2 виробництва ВКФ \"Телекарт\", Україна",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1063,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem myX моделі myX3-2 виробництва ВКФ \"Телекарт\", Україна",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1064,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem myX моделі myX5-2 виробництва ВКФ \"Телекарт\", Україна",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1065,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem myX моделі myX-6 виробництва ВКФ \"Телекарт\", Україна",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1066,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem myX моделі myX-7 виробництва ВКФ \"Телекарт\", Україна",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1067,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C330 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1068,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C350 виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1069,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 Sony Ericsson моделі K310i виробництва Sony Ericsson Mobile Communication",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1070,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі KG110 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1071,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-C130 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1072,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-C240 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1073,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-X210 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1074,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки BenQ Siemens моделі E61 виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1075,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem myX моделі my101X виробництва Sagem Communication, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1076,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem myX моделі my201X виробництва Sagem Communication, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1077,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem myX моделі my405X виробництва Sagem Communication, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1078,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Siemens моделі Sinaut MD720-3 виробництва Siemens AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1079,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі PG-3300 виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1080,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі OT-E105 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1081,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі OT-E205 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1082,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі OT-E230 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1083,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі OT-E265 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1084,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі OT-E801 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1085,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі OT-C550 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1086,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі OT-C560 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1087,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі OT-C635 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1088,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 типу RH-86 моделі Nokia 2610 виробництва Nokia Komarom Kft, Угорщина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1089,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 типу RH-189 моделі Nokia 2310 виробництва Nokia Komarom Kft, Угорщина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1090,"Радіотермінал (PC Card) стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі GC85 виробництва Sony Ericsson Mobile Communication, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1091,"Абонентський термінал стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Ericsson моделі G30e виробництва Ericsson Enterprise AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1092,"Абонентський термінал стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Ericsson моделі G31e виробництва Ericsson Enterprise AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1093,"Абонентський термінал стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Ericsson моделі G32e виробництва Ericsson Enterprise AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1094,"Абонентський термінал стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Ericsson моделі G35e виробництва Ericsson Enterprise AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1095,"Абонентський термінал стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Ericsson моделі G36e виробництва Ericsson Enterprise AB, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1096,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 типу RH-93 моделі Nokia 1112 виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1097,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-X160 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1098,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-X481 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1099,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-X650 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1100,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Sitronics моделі SM8190 (SP710) виробництва Skyspring&Vitecom Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1101,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Sitronics моделі SM8290 (SP740) виробництва Skyspring&Vitecom Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1102,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі S3500 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1103,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі C3600 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1104,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 типу RH-93 моделі Nokia 1110i виробництва Nokia Komarom Kft, Угорщина ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1105,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі J210i виробництва Sony Ericsson Mobile Communication",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1106,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки MOTOROLA моделі C113 виробництва Motorola Electronics Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1107,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL GSM3-110A виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1108,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL GSM3-110F виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1109,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL GSM3-110L виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1110,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL GSM3-110P виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1111,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL GSM3-110PO виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1112,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL GSM3-111A виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1113,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL GSM3-111F виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1114,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL GSM3-112A виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1115,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL GSM3-112F виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1116,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2-111 з функціями ISDN виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1117,"Радіотермінал абонентський стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2-112 з функціями ISDN виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1118,"Радіотермінал абонентський двоканальний стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2-122 з функціями ISDN виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1119,"Радіотермінал абонентський чотирьохканальний стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2-140 з функціями ISDN виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1120,"Радіотермінал абонентський чотирьохканальний стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2-142 з функціями ISDN виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1121,"Радіотермінал абонентський восьмиканальний стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі ECOTEL ISDN2-280 SB з функціями ISDN виробництва VIERLING Communications GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1122,"Радіотермінал абонентський багатоканальний стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі TELES.iGATE з функціями ISDN виробництва TELES Communication Systems, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1123,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 типу RM-166 моделі Nokia 6080 виробництва Nokia Komarom Kft, Угорщина ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1124,"Радіотермінал абонентський системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі Cellbox-Lite виробництва ITS Telecom, Ізраїль",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1125,"Радіотермінал абонентський системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі CelluLine CGW-T \nвиробництва ITS Telecom, Ізраїль",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1126,"Радіотермінал абонентський системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі CelluLine CGW-TS \nвиробництва ITS Telecom, Ізраїль",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1127,"Радіотермінал абонентський системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі CelluLine CGW-D \nвиробництва ITS Telecom, Ізраїль",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1128,"Радіотермінал абонентський системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі CelluLine CGW-I\nвиробництва ITS Telecom, Ізраїль",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1129,"Радіотермінал абонентський системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі CelluLine CGW-P \nвиробництва ITS Telecom, Ізраїль",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1130,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem моделі my210X виробництва Sagem Communication, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1131,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sitronics моделі SM 1220 виробництва Arima Communication Corp., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1132,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sitronics моделі SM 5320 виробництва Arima Communication Corp., Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1133,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sitronics моделі SM 5120 виробництва Arima Communication Corp., Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1134,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sitronics моделі SM 1120 виробництва Arima Communication Corp., Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1135,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sitronics моделі SM 5220 виробництва Arima Communication Corp., Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1136,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі PG-1405 \nвиробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1137,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі PG-1900 \nвиробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1138,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі OT-E100 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1139,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі OT-E220 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1140,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі OT-E225 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1141,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі OT-E270 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1142,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі OT-E805 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1143,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі OT-C630 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1144,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі OT-C755 виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1145,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Xenium 9@9s (CT6628) виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V., Нідерланди на підприємстві CEC Wireless, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1146,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі S890 (CTS890) виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V., Нідерланди на підприємстві CEC Wireless, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1147,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі 180 (CT0180) виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V., Нідерланди на підприємстві CEC Wireless, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1148,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 типу RH-94 моделі Nokia 1112 виробництва Nokia Komarom Kft, Угорщина ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1149,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 типу RH-97 моделі Nokia 6060 виробництва Nokia Komarom Kft, Угорщина ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1150,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі Z300i виробництва Sony Ericsson Mobile Communication ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1151,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі S220 (CTS220) виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди), Fab - CEC Wireless (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1152,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі S660 (CTS660) виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди), Fab - CEC Wireless (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1153,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem моделі my200C виробництва Sagem Communication (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1154,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem моделі my215X виробництва Sagem Communication (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1155,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem моделі my400V виробництва Sagem Communication (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1156,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 типу RM-291 моделі Nokia 2626 виробництва Nokia Komarom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1157,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі K200i виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1158,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі K220i виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1159,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі J120i виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1160,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі J110i виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1161,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торгівельної марки General Mobile моделі DST 01 виробництва General Mobile (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1162," Радіомодем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі G24 виробництва Motorola у складі платіжних терміналів типу EFT-POS Terminal PAX (моделі P80, P90) виробництва PAX Technologiy Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1163," Радіотермінал системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. Ericsson моделі G36e виробництва Ericsson AB (Швеція); Fab: Flextronics International Poland Sp.z o.o. (Польща)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1164,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP110 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1165,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP215 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1166,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP105 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1167,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP120 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1168,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. Teltonika моделі FM4100 виробництва Teltonika (Литва)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1169,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Sagem моделі myC3-2 виробництва Sagem Mobiles (Франція); Fab: SAGEM Fougeres (Франція), Ningbo Bird SAGEM Electronics Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1170,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі OT-V270 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1171,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 у складі концентратору універсального, що перепрограмовується, моделі CU-767 виробництва ТОВ \"Нафтогаз Кард\" (м. Київ, Україна)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1172," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі Motorola W156 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1173," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RH-112 моделі Nokia 1203-2 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1174,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі RPAD виробництва Connectnet Broadband Wireless (Pty) Ltd",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1175," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RH-122 моделі Nokia 1662-2 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1176,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/DCS1800 типу RМ-30 моделі “Nokia 6020” виробництва Nokia Mobile Phone Ltd. (Фінляндія); Nokia Corporation (Фінляндія); Nokia Komarom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1177,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C115 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1178,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C118 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1179,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С139 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1180,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C168 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1181,"Радіотермінал (PC Card) стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі GC86 виробництва Sony Ericsson Mobile Communication, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1182,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки MOTOROLA моделі W208 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1183,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки MOTOROLA моделі W220 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1184,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки MOTOROLA моделі W375 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1185,"Радіотермінал абонентський системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM900/1800 моделі 2N ISDN BRI Lite виробництва 2N Telekomunikace a.s. (Чеська Республіка)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1186,"Радіотермінал абонентський системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM900/1800 моделі 2N ISDN BRI Enterprise виробництва 2N Telekomunikace a.s. (Чеська Республіка)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1187,"Радіотермінал абонентський системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM900/1800 моделі 2N VoiceBlue Enterprise виробництва 2N Telekomunikace a.s. (Чеська Республіка)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1188,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Philips Xenium 9@9f (CT9A9F) виробництва Philips Electronics Hong Kong Ltd Business Group Mobile Phone (Гонконґ)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1189,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Philips 390 виробництва Philips Electronics Hong Kong Ltd Business Group Mobile Phone (Гонконґ)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1190,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі GC864-QUAD виробництва Telie Communication S.p.A. (Італія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1191,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі GT863-PY виробництва Telie Communication S.p.A. (Італія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1192,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі GM862-GPS виробництва Telie Communication S.p.A. (Італія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1193,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі MOTOFONE F3 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1194,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-C160 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1195,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-C170 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1196,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі GE103V виробництва ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1197,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі GE104V виробництва ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1198,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі GE203V виробництва ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1199,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 типу RM-166 моделі Nokia 5070 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія), Fab: Nokia GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1200,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RM-237 моделі Nokia 3110c з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія), Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1201,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі SIM300CZ виробництва Shanghai SIMCom Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1202,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-M300 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1203,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-C520 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1204,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі BenQ Siemens C31 виробництва BenQ Corporation (Тайвань) Fab: BenQ (Shanhai Pudong) Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1205,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі J100i виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1206,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RH-99 моделі Nokia 1200 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угоршина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1207,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі T250i виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1208,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Ceсt V668 виробництва Shenzhen Enet Times Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1209,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі GR64 виробництва Wavecom (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1210,"Радіомодуль моделі MO9/18 SMS GSM Transmitter системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 виробництва Andrew Corporation (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1211,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі J220i виробництва Sony Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1212,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі J230i виробництва Sony Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1213,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі Z250i виробництва Sony Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1214,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі Z320i виробництва Sony Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1215,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sagem моделі my150X виробництва Sagem Communication (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1216,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sagem моделі my220V виробництва Sagem Communication (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1217,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG моделі KG370 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1218,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-127 моделі Nokia 7360 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1219,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sagem моделі my226X виробництва Sagem Communication (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1220,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-305 моделі Nokia 1650 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угоршина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1221,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі 580 (CT0580) виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: CEC Wireless (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1222,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY моделі SL100 виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1223,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY моделі V70 виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1224,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG моделі KG288 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1225,"Радіотермінал абонентський багатоканальний системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі 2N BlueStar виробництва 2N Telekomunikace a.s. (Чеська Республіка)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1226,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі OT-E101 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1227,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі OT-E201 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1228,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі OT-E207 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1229,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі OT-E227 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1230,"Радіотермінал (возимий) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі GT8500 виробництва Portman Security System International Co., Ltd. (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1231,"Радіотермінал (носимий) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі GT2000NP виробництва Portman Security System International Co., Ltd. (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1232,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Motorola C123 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1233,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Motorola W218 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1234,"Радіотермінал (USB-modem) стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі MZ16 виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1235,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі A36 виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1236,"Радіотермінал (USB-modem) стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі EG162 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1237,"Радіотермінал (PCMCIA-modem) стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі EG602 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1238,"Радіотермінал (модуль) стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі SIM300 виробництва Shanghai SIMCOM Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1239,"Радіотермінал (модуль) стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі SIM300D виробництва Shanghai SIMCOM Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1240,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-C450 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1241,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. FLY моделі M130 виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1242,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Rainford моделі RM-263D виробництва СП с ІІ ТОВ \"Кіпаріс\" (м. Дніпропетровськ, Україна); Fab: HONG KONG KONKA Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1243,"Радіотермінал (радіомодем) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу MK-01 моделі ALLA3M виробництва KFT S.pA. (Італія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1244,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі MOTOROLA W180 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1245,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-C130B виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1246,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-X160B виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1247,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т. м. Cinterion (SIEMENS) моделі TC65 (TC65 Terminal) виробництва CINTERION Wireless Modules GmbH (Німеччина) (Nokia Siemens Networks (Фінляндія) на підприємстві MC Technologies GmbH (Німеччина))",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1248,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Motorola W230 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1249,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі DST 11 виробництва General Mobile FZE (Об’єднані Арабські Емірати), Fab: Shenzhen Tinno Mobile Technology Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1250,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-B100 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1251," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі X3 виробництва Sertec Industrial (HK) Ltd., Co. (Гонконґ); Fab: Shenzhen eNet Times Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1252," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-С140 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1253," Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. StarLine моделі StarLine Space з GPS-приймачем виробництва Wintecronics Ltd. (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1254,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі T156 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1255,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі T158 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1256,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі T201 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1257,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RM-105 моделі \"Nokia 1209\" виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина), Nokia Romania S.R.L. (Румунія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1258,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-B300 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1259,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-B200 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1260,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі OT-S107 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1261," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі OT-S120 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1262," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі OT-S210 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1263," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі OT-S211 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1264," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі OT-V212 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1265," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі OT-S215 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1266," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі OT-S319 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1267," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі OT-S520 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1268," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі Motorola W270 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1269,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі EG162G виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1270,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-B130 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1271,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі J112 виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1272,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі J132 виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1273,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RH-116 моделі \"Nokia 7070d-2\" виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1274,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі Motorola W388 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1275,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. UkrAstraTracker моделі UA-101 виробництва ТОВ \"Українські Супутникові Системи Безпеки \"УКР-АСТРА\" (м. Київ, Україна)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1276,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. PC EDGE моделі DW-RC04 виробництва Edge Tech (США); Fab: Wealthwise Electronics Manafacturing Services Blk 1-2 (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1277,"Радіотермінал (радіомодуль) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі MZ31 виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1278,"Пристрій моніторингу віддалених об’єктів Brownie MD 2.0 з радіотерміналом системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 виробництва ПП \"Алекс\" (м. Київ, Україна)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1279,"Радіотермінал (радіомодуль) системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. FLYFOT моделі M260HW виробництва Flyfot Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1280," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB110 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1281," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB106 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1282,"Радіотермінал системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Telit моделі GE864-PY виробництва Telie Communication S.p.A. (Італія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1283," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі TAG Heuer MERIDIIST (TH01M) виробництва MODELABS MANUFACTURE SAS (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1284,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі MZ30 виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1285," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-E1080 виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1286," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB160 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1287,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS100 виробництва Meridian Group Developments Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1288,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS150 виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1289,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі V150 виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1290,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі S100 виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1291," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GS107 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1292," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP108 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1293,"Радіотермінал (радіомодуль) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі MC55i виробництва \"Cinterion Wireless Module GmbH\" (Німеччина) (стара назва \"Nokia Siemens Networks\" (Фінляндія)) на підприємстві \"MC Technologies GmbH\" (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1294,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-E1050 виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1295,"Радіотермінал (радіомодуль) системи стільникового радіозв’язоку E-GSM/GSM-900/1800 моделі HiLo виробництва \"Sagem Communications\" (Франція) на підприємстві \"Sagem Industries\" (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1296,"Радіотермінал (радіомодуль) системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 моделі HiLoNC V2 виробництва \"Sagem Communications\" (Франція) на підприємстві \"Sagem Industries\" (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1297,"Радіотермінал системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Cinterion (Siemens) моделі BGS3 виробництва \"CINTERION Wireless Modules GmbH\" (Німеччина) (Nokia Siemens Networks (Фінляндія) на підприємстві \"MC Technologies GmbH\" (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1298,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі V107 виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[1299,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RAE-6 моделі ’Nokia 9300’ з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1300,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-12 моделі “Nokia 7710” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1301,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-13 моделі “Nokia 8800” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1302,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RM-14 моделі “Nokia 7280” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1303,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/DCS1800 типу RM-94 моделі “Nokia 6021” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd. (Фінляндія); Nokia Corporation (Фінляндія); Nokia Komarom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1304,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RV-1 моделі “Nokia 616” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1305,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/DCS1800 типу RМ-51 моделі “Nokia 3230” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd. (Фінляндія); Nokia Corporation (Фінляндія); Nokia GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1306,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/DCS1800 типу RМ-57 моделі “Nokia 6681” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd. (Фінляндія); Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1307,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RМ-69 моделі “Nokia 6822а” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1308,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/DCS1800 типу RМ-72 моделі “Nokia 6230і” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd. (Фінляндія); Nokia Corporation (Фінляндія); Nokia GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1309,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 серії One Touch моделі OT-S853 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Alcatel Austria, Австрія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1310,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі S65 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1311,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки BenQ Siemens моделі CX75 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1312,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки SIEMENS моделі M75 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1313,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки BenQ SIEMENS моделі CC75 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Mobile GmbH & Co. ONG на підприємствах Flextronics, Угорщина та BenQ Mobile GmbH & Co. ONG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1314,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки BenQ SIEMENS моделі S75 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Mobile GmbH & Co. ONG на підприємствах Flextronics, Угорщина та BenQ Mobile GmbH & Co. ONG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1315,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки BenQ SIEMENS моделі SL75 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1316,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 торговельної марки BenQ SIEMENS моделі CF110 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва SIEMENS AG, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1317,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-Z130 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1318,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-i300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1319,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-E530 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1320,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-D600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1321,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-X610 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1322,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-X700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1323,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-D720 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1324,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-E730 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1325,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-E760 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1326,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-X810 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1327,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SGH-E910 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corp. Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1328,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі К600i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1329,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі T610 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1330,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі T630 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1331,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі K700i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1332,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі S700i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1333,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі К750і з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1334,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі W800i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1335,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі P900 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1336,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі P910i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1337,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі С650 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1338,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі E398 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1339,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V3 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1340,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V3i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1341,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі L2 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc., США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1342,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі L6 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1343,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V8 (комерційна назва Motorola SLVR L7) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1344,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1345,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V360 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1346,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1347,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V535 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1348,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V547 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1349,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1350,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V620 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1351,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі V635 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1352,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі MPx200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1353,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі MPx220 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1354,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі PG3500 із інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1355,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі PG3600 із інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1356,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі PG6100 із інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1357,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі PG8000 із інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1358,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-X700ASUU з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1359,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-SA7ASU з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1360,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Panasonic моделі EB-VS7ASU з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1361,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі С3380 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1362,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі А2410 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1363,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі G1610 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1364,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі M4410 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1365,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі M6100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1366,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі Р7200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1367,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі S5000 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1368,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі S5200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1369,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 типу RHV-3 моделі Vertu ASCENT з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробник Vertu Ltd., Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1370,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі QTEK S100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва компанії НТС, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1371,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 оделі QTEK S110 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва компанії НТС, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1372,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 оделі QTEK S200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва компанії НТС, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1373,"Радіотермінал стаціонарний системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі QTEK 2020i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва компанії НТС, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1374,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі QTEK 8020 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва компанії НТС, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1375,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі QTEK 8100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва компанії НТС, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1376,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі QTEK 8200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва компанії НТС, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1377,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі QTEK 8300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва компанії НТС, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1378,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі QTEK 8310 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва компанії НТС, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1379,"Радіотермінал стаціонарний системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі QTEK 9090 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва компанії НТС, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1380,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі QTEК 9100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, 802.11b/g виробництва компанії НТС, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1381,"Термінал “Nokia Remote Camera / Дістанційна Камера Нокіа” типу PT-6 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phones Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1382,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 моделі Symbol Pocket PC GSM Modem 4121GPRS з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі (LA4137, 21-64381) виробництва Symbol Technologies Inc., (США, Мексіка)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1383,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C261 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1384,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Motorola моделі C390 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Electronic GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1385,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 Sony Ericsson моделі W300i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1386,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 Sony Ericsson моделі W700i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1387,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 Sony Ericsson моделі K790i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1388,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки BenQ Siemens моделі C81 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1389,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки BenQ Siemens моделі CF61 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1390,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки BenQ Siemens моделі CL71 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1391,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-E900 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1392,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-I320 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1393,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-E380 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1394,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-X820 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1395,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-X500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1396,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі KG330 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1397,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі KG190 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1398,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі KE820 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1399,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі KE600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1400,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Lenovo моделі ET980 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Lenovo Mobile Communication Technology Ltd.., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1401,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі 2040 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Ezze Mobile Tech., Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1402,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі MX300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Ezze Mobile Tech., Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1403,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem myX моделі my700X з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Communication, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1404,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem myX моделі my501X з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Communication, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1405,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі W710i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1406,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі Z550i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1407,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі Z710i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1408,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-D830 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1409,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-D900 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1410,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-X830 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1411,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі Tothiba Fly TS2060 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва DBTEL Incorporated/Shanghai D&B Industry Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1412,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки BenQ Siemens моделі EF51 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1413,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки BenQ Siemens моделі EF71 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1414,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки BenQ Siemens моделі EF91 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1415,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки BenQ Siemens моделі E71 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1416,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки BenQ Siemens моделі A38 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1417,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки BenQ Siemens моделі E81 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1418,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі PG-2800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1419,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі PG-3700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1420,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-86 моделі Nokia 5500d з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia GmbH., Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1421,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Sony Ericsson моделі W600i виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1422,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Samsung моделі SGH-X660 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1423,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Fly моделі SL400 виробництва Lenovo Mobile Communication Technology, Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1424,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Fly моделі 2040i виробництва Lenovo Mobile Communication Technology, Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1425,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-166 моделі Nokia 6070 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1426,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/DCS1800 типу RM-180 моделі Nokia N72-5 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1427,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Samsung моделі SGH-E370 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1428,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Samsung моделі SGH-X680 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1429,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Fly моделі SL400m виробництва Lenovo Mobile Communication Technology, Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1430,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки BenQ Siemens моделі M81 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1431,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Samsung моделі SGH-X630 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1432,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Samsung моделі SGH-E500 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1433,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі ROKR E2 виробництва Motorola Electronics Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1434,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Samsung моделі SGH-X670 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1435,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки BenQ Siemens моделі A70 виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1436,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки BenQ Siemens моделі AX72 виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1437,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки BenQ Siemens моделі CF75 виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1438,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-165 моделі Nokia 8800d виробництва Nokia GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1439,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-170 моделі Nokia E50-1 виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1440,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-171 моделі Nokia E50-2 виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1441,"Автомобільний Радіотермінал системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі CP211 виробництва Motorola GmbH Automotive, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1442,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі HTC S310 виробництва HTC Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1443,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth HTC моделі MTeoR виробництва HTC Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1444,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Fly моделі SL300M виробництва Ezze Mobile Inc.., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1445,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Fly моделі SL500M виробництва Ezze Mobile Inc.., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1446,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Samsung моделі SGH-X510 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1447,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Samsung моделі SGH-X520 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1448,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки LG моделі KG120 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1449,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Sony Ericsson моделі K618i виробництва Sony Ericsson Mobile Communication",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1450,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки MOTOROLA моделі K1 (комерційна назва MOTOKRZR) виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1451,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки MOTOROLA моделі Z3 (комерційна назва MOTOKIZR) виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1452,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-146 моделі Nokia 5300 виробництва Nokia Komarom KFt, Угорщина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1453,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-174 моделі Nokia 5200 виробництва Nokia Komarom KFt, Угорщина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1454,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки LG моделі KG300 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1455,"Радіотелефону стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки LG моделі KE360 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1456,"Радіотелефону стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки LG моделі KG200 виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1457,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Samsung моделі SGH-P310 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1458,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Fly моделі SL500i виробництва Ezze Mobile Inc.., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1459,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Fly моделі SL600 виробництва Ezze Mobile Inc.., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1460,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки BenQ Siemens моделі EF61 виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1461,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки BenQ Siemens моделі SL80 виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1462,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки BenQ Siemens моделі SL91 виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1463,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки BenQ Siemens моделі S88 виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1464,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-198 моделі Nokia 6085 виробництва Nokia Komarom Kft, Угорщина ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1465,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-209 моделі Nokia 7373 виробництва Nokia GmbH, Німеччина ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1466,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі K320i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1467,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-X530 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1468,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-E250 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1469,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-E390 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1470,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-E420 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1471,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-E570 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1472,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-E790 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1473,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-C300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1474,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки торговельної марки Fly моделі V50 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Lenovo Mobile Communication Technology, Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1475,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки BenQ Siemens моделі A22 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1476,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі PG-6200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth \nвиробництва Pantech Co., Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1477,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 \nмоделі Motorola L7e з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1478,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі V3xx з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Electronics Ltd., Китай, Motorola Electronics Pte Ltd., Сінгапур ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1479,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі OT-C820 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1480,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі OT-C825 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1481,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі OT-C860 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1482,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-E490 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея, на виробничому підприємстві Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1483,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки торговельної марки Fly моделі IQ110 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Ezze Mobile Tech., Ink, Корея (ЗАО \"Меридиан Телеком\", Росия)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1484,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки торговельної марки Fly моделі 2080 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Ezze Mobile Tech., Ink, Корея (ЗАО \"Меридиан Телеком\", Росия)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1485,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки торговельної марки Fly моделі MX200i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Ezze Mobile Tech., Ink, Корея (ЗАО \"Меридиан Телеком\", Росия)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1486,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки торговельної марки Fly моделі MP600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Ezze Mobile Tech., Ink, Корея (ЗАО \"Меридиан Телеком\", Росия)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1487,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі KE800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1488,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі KG200j з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1489,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки LG моделі KG300j з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1490,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі Z520i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1491,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі W550i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1492,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі W900i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1493,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 типу RM-217 моделі Nokia 6300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Komarom Kft, Угорщина ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1494,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки Rover PC моделі S5 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Rover Computers Ltd., Кіпр на підприємстві Lenovo Mobile Communication Technology Ltd., Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1495,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 моделі my401C з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва SAGEM Communication, Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1496,"Автомобільний радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 моделі BMW TCU 1.5 ECE з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Continental CAS Munchen GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1497,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі LX800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Меридиан Телеком\" (Росия); Fab - Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1498,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі M100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Меридиан Телеком\" (Росия); Fab - Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1499,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі MP500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Меридиан Телеком\" (Росия); Fab - Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1500,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі SL200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Меридиан Телеком\" (Росия); Fab - Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1501,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі SL300i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Меридиан Телеком\" (Росия); Fab - Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1502,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-D840c з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1503,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі Toshiba Fly TS2050 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Меридиан Телеком\" (Росия); Fab - Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1504,"Автомобільний радіотермінал системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі BTA-FSE455x з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва TEMIC SDS GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1505,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі W200i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1506,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі Z310i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1507,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі K550i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1508,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM-900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі W610i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1509,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-E200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1510,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-E830 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1511,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Benq-Siemens A31 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Mobile GmbH&Co. OHG (Німеччина); Fab - BenQ Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1512,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі LG KP200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1513,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі LG KG270 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1514,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі LG KG130 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1515,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Fly MX230 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1516,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Fly MX330 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1517,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі LG KE500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1518,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі LG KE770 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1519,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі LG KE970 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1520,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-C250 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1521,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-C260 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1522,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-F300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1523,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Philips Xenium 9@9r (CT9A9R) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Philips Electronics Hong Kong Ltd Business Group Mobile Phone (Гонконґ)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1524,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Philips Xenium 9@9g (CT9A9G) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Philips Electronics Hong Kong Ltd Business Group Mobile Phone (Гонконґ)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1525,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Philips 589 (CT0589) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Philips Electronics Hong Kong Ltd Business Group Mobile Phone (Гонконґ)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1526,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі FLY SX210 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1527,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі FLY SX240 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1528,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-E840 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1529,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-E590 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1530,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-U600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1531,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-U300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1532,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-U100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1533,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі HTC P3400 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва HTC Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1534,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Motorola W510 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1535,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі MOTORIZR Z6 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1536,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі MOTOROLA L9 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1537,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі MOTOROLA A1200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1538,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі FLY SX300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1539,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі FLY B600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1540,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі LG KE850 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1541,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-i710 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1542,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі W580i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1543,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі LG KG280 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1544,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-E740 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1545,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі BenQ Siemens E52 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation (Тайвань) Fab: BenQ (Shanhai Pudong) Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1546,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі FLY SX310 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1547,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Philips Xenium 9@9h (CT9A9H) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Philips Electronics Hong Kong Ltd Business Group Mobile Phone (Гонконґ)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1548,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі ELLE N3 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Alcatel Austria",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1549,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Sagem myX моделі my411X з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Communication (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1550,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-164 моделі Nokia 8600d з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1551,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-J600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1552,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі FLY SX305 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1553,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі FLY E300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1554,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі LG KG195 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1555,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі LG KG276 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1556,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі S500i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1557,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-D900i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1558,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-i400 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1559,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-F210 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1560,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-E950 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1561,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі BLACKBERRY 8100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Research In Motion (Канада)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1562,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі BLACKBERRY 8700g з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Research In Motion (Канада)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1563,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі BLACKBERRY 8800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Research In Motion (Канада)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1564,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-258 моделі Nokia 2760 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1565,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-274 моделі Nokia 3109с з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1566,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі Z530i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1567,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі W810i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1568,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sony Ericsson моделі K510i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1569,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sagem моделі myMovieBox з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Communication (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1570,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Sagem моделі Porsche Design P’9521 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Communication (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1571,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки ASUS моделі P526 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та GPS-приймачем виробництва ASUSTeK Computer INC (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1572,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі BLACKBERRY 8300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Research In Motion (Канада)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1573,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі MOTORAZR2 V8 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1574,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Samsung моделі SGH-Z170 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1575,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Samsung моделі SGH-G600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1576,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Samsung моделі SGH-F110 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1577,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY моделі M110 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1578,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY моделі SX220 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1579,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY моделі IQ120 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1580,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG моделі KU580 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1581,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG моделі KG290 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1582,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-115 моделі Nokia 6131 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft, Угорщина ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1583,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-249 моделі Nokia 7500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1584,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG моделі KU250 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1585,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Samsung моделі SGH-M610 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1586,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG моделі KG296 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1587,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки BenQ Siemens моделі T33 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation (Тайвань) Fab: BenQ (Shanhai Pudong) Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1588,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-82 моделі Nokia 6111 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia GmbH (Німеччина) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1589,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-111 моделі Nokia 7380 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia GmbH (Німеччина) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1590,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-161 моделі Nokia 6103 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1591,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-38 моделі Nokia 3250 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1592,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-178 моделі Nokia 6125 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia GmbH (Німеччина) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1593,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-298 моделі Nokia 2630 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1594,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі MOTOROLA A1200E з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1595,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі OT-C701 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва T&A Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1596,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі OT-C707 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва T&A Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1597,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі OT-C717 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва T&A Mobile Phones International Ltd. (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1598,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-272 моделі \"Nokia 3500c\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1599,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-P520 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1600,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-D880 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1601,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-i450 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1602,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-i550 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1603,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-i560 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1604,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Samsung SGH-J210 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1605,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY моделі E76 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1606,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY моделі HUMMER H1 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1607,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY моделі PC200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1608,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Benq-Siemens моделі C32 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ BenQ Corporation (Тайвань); Fab: BenQ (Shanghai Pudong) Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1609,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Benq-Siemens моделі E72 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ BenQ Corporation (Тайвань); Fab: BenQ (Shanghai Pudong) Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1610,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі LG KU990 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1611,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі MOTO U9 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1612,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки MIO моделі A701 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Mio Technology Limited (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1613,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-303 моделі \"Nokia 5310 XpressMusic\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1614,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Sagem моделі my511X з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Communication (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1615,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки LG моделі KE590 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1616,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. FLY моделі B700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1617,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. FLY моделі LX600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1618,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Rainford моделі RM-363D з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва СП с ІІ ТОВ \"Кіпаріс\" (м. Дніпропетровськ, Україна); Fab: HONG KONG KONKA Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1619,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-U600B з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1620,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-M600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1621,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-J600E з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1622,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-E250D з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1623,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. FLY моделі SX100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1624,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі W380i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1625,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Sagem моделі my411Cv з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Mobiles (Франція); Fab: SAGEM Fougeres (Франція), Ningbo Bird SAGEM Electronics Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1626,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі DG668 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sertec Industrial (HK) Ltd., Co. (Гонконґ); Fab: Shenzhen eNet Times Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1627,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Seekwood моделі SGT 01 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Seekwood Corp. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1628,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KG225 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1629,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KG245 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1630,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі GE802P з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ATLINKS, an ALCATEL/THOMPSON multimedia Joint Venture Company (Франція); CCT Marketing Ltd",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1631,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1632,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі V100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1633,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі LX610 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1634,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі HT2 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1635,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі Levi`s LV1 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1636,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-P720 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1637," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RM-340 моделі Nokia 2600c-2 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1638," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі Mercedes-Benz Original-Teile 07W21 (код замовлення A 204 820 05 35, B 67 87 6128) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Daimler Chrysler AG (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1639," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі Mio A502 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та GPS-приймачем виробництва MIO Technology Corporation (Тайвань); Fab: Mitac Computer (Kunshan) Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1640,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі Z555i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1641,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KF300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1642,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP220 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1643,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP320 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1644,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KF510 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1645,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KF600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1646,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KE990 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1647,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KM500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1648,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-L600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1649,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-F250 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1650,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі W350i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1651,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Sagem моделі my301X з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Mobiles (Франція); Fab: SAGEM Fougeres (Франція), Ningbo Bird SAGEM Electronics Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1652,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Sagem моделі my401X з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Mobiles (Франція); Fab: SAGEM Fougeres (Франція), Ningbo Bird SAGEM Electronics Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1653,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі T270i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1654,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі T280i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1655,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі R300 Radio з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1656,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі R306 Radio з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1657,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-J700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1658,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-L310 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1659,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-L320 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1660,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-J150 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1661,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Sagem моделі myE77 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Mobiles (Франція); Fab: SAGEM Fougeres (Франція), Ningbo Bird SAGEM Electronics Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1662,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі T303 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1663,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 типу RM-362 моделі \"Nokia 5000d-2\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1664,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі LX500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1665,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі SX200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1666,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 т.м. LG моделі KF240 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1667,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 т.м. LG моделі KF755 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1668,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 т.м. LG моделі KM380 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1669,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 т.м. LG моделі KC550 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1670,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-M310 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1671,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-M200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1672,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі OT-V770 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1673,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RM-411 моделі \"Nokia 5220\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1674,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі DIophON виробництва Etoway Technology Co. Ktd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1675," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі OT-S218 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1676," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі OT-S320 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1677," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі OT-V670 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1678," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі OT-S621 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1679," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі One Touch Sport виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1680," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі One Touch Pro виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1681," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі Mandarina Duck виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1682," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі MOTOROKR E8 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1683,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі V60 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1684,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-i740 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1685,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 т.м. LG моделі KF690 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1686,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 т.м. LG моделі KP199 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1687,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 т.м. LG моделі KP265 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1688,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі S302 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1689,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі K330 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1690,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-429 моделі \"Nokia 3610a\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1691,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-M620 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1692,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RM-436 моделі \"Nokia 7210c\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1693,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RM-354 моделі \"Nokia 7610s\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1694,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RM-352 моделі \"Nokia 3600s\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1695,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RM-379 моделі \"Nokia 7310с\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1696,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі D66 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen KDI Communication Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1697,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі F818 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen KDI Communication Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1698,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі T808 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen KDI Communication Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1699,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі T828 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen KDI Communication Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1700,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі W302 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1701,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RM-398 моделі \"Nokia 7510a\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1702,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі EM-325 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1703," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-M150 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1704," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-B220 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1705," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-B320 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1706," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-B520 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1707," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі SL110 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1708," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS400 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1709,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі E310 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1710," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP152Q з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1711," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KS360 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1712," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KC560 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1713," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KF350 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1714," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-M3510 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1715," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-D980 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1716," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-J770 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1717," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1718," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі Ktech V900 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen ZhongKenuo Digital Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1719," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі Kenuo KN-B860 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen ZhongKenuo Digital Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1720," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі Kenuo A800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen ZhongKenuo Digital Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1721," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі Kenuo KN-D9 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen ZhongKenuo Digital Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1722," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі Anycool GC668 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen ZhongKenuo Digital Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1723," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KC780 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1724," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1725,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі E120 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1726,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі SL120 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1727," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі MOTOROKR EM30 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1728," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі OT I650 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва TCT Mobile International Ltd. (Франція); Fab:TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1729,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі GT-S3600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1730," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Anycool моделі D58 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen KDI Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1731," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RM-438 моделі Nokia 7100s-2 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1732," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Anycool моделі T828+ з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen KDI Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1733,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-E2510 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1734," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-S3030 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1735," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі AURA з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай), Cinram Wireless GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1736," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-S9402 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1737," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KS660 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1738," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KC530 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1739," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. LG моделі KM330 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1740,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS420 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1741,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі ST100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1742,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC130 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1743,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC140 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1744,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Seekwood моделі SGT-04 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Seekwood Corp. (Гонконґ, Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1745,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі T628 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen KDI Communication Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1746,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі T718 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen KDI Communication Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1747,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. Iorgane моделі F4 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shen Zhen Apanda Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1748," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-S5050 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1749,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-S3310 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1750,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Sony Ericsson моделі C505 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Китай, Малайзія, Франція, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1751," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-C3212 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1752," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-S3100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1753," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-S3650 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1754,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі BL20e з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1755,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KP501 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1756,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GW300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1757,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-E2100 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1758,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-E1160 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1759,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GE230 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1760,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GS200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1761,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GX200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1762,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS210 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1763,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі E135 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1764,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі ST300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1765,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC220DS з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1766,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі E150DS з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1767,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC210 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1768,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS170 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Meridian Group Developments Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1769,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1770,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі ST310 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1771,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі E145 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1772,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі ST200DS з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1773," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KF305 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1774," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GD350 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1775,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 тмоделі WX160 виробництва виробництва Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1776,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 тмоделі WX180 виробництва виробництва Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1777,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 тмоделі WX280 виробництва виробництва Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1778,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 тмоделі WX288 з інтерфейсом передачі даних Bluetoothвиробництва виробництва Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1779,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 тмоделі WX390 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва виробництва Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1780,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 тмоделі WX395 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва виробництва Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1781,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GS290 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1782,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KF301 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1783,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC150 DS з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1784,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800/1900 т.м. LG моделі GS205 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1785,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800/1900 т.м. LG моделі GX300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1786,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку стандарту E-GSM/GSM-900/1800 моделі WX290 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві \"Motorola (China) Electronics Ltd.\" (Китай), \"Motorola Electronics Pte Ltd.\" (Сінгапур)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1787,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку стандарту E-GSM/GSM-900/1800 моделі WX260 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві \"Motorola (China) Electronics Ltd.\" (Китай), \"Motorola Electronics Pte Ltd.\" (Сінгапур)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1788,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 типу RM-689 моделі \"Nokia C1-00\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія) на підприємстві \"Nokia Komarom Kft\" (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1789,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. LG моделі LG-A155 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1790,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі E147 TV з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1791,"Радіотелефон системи стільникового  зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RM-772 моделі \"Nokia X2-05\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія) на підприємстві \"Nokia Komarom Kft\" (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[1792,"Радіотермінал стаціонарний системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі QTEK 9000 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі стандарту IEEE 802.11b/g виробництва компанії НТС, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1793,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800 типу RA-8 моделі “Nokia 9300i” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1794,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі SGH-i750 з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd., Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1795,"Радіотермінал (PC Card) стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі торговельної марки Sony Ericsson моделі GC89 виробництва Sony Ericsson Mobile Communication, Швеція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1796,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Asus моделі P525 виробництва ASUSTeK Computer Inc., Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1797,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі HTC TyTN виробництва HTC Corporation, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1798,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі HTC S620 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва HTC Corporation, Тайвань ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1799,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі HTC P3300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва HTC Corporation, Тайвань ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1800,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 \nмоделі HTC P3600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва HTC Corporation, Тайвань ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1801,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі Glofiish X500 (E-TEN X500) з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва E-TEN Corporation., Ltd, Тайвань ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1802,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі Glofiish M700 (E-TEN M700) з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва E-TEN Corporation., Ltd, Тайвань ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1803,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 торгівельної марки ASUS моделі P535 з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ASUSTeK Computer Inc. (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1804,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM 900/1800 моделі HP iPAQ rw6815 (Personal Messenger) з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Hewlett-Packard Company (США), Fab: Quanta Computer Inc. (Тайвань), Tech-Front (Shanghai) Computer Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1805,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM 900/1800 моделі HTC P4350 з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва HTC Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1806,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM900/1800 моделі BenQ Siemens P51 з модулем радіодоступу до телекомунійної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation (Тайвань) Fab: BenQ (Shanhai Pudong) Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1807,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM 900/1800 моделі GIGABITE gSmart i з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Giga-Byte Technology Co., LTD (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1808,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM 900/1800 моделі GIGABITE gSmart i120 з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Giga-Byte Technology Co., LTD (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1809,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM 900/1800 моделі GIGABITE gSmart i128 з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Giga-Byte Technology Co., LTD (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1810,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800\nмоделі HTC S710 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва HTC Corporation, Тайвань ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1811,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \n E-GSM/GSM900/1800 моделі HTC P3350 з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва HTC Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1812,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \n E-GSM/GSM900/1800 моделі HTC P3450 з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва HTC Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1813,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку \n E-GSM/GSM900/1800 т.м. iPAQ 510 Voice Messenger моделі HSTNH-F13C з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва FIH Co. Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1814,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку \n E-GSM/GSM900/1800 т.м. iPAQ 514 Voice Messenger моделі HSTNH-F13C з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва FIH Co. Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1815,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки FLY моделі PC100 з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва ЗАО \"Мередиан Телеком\" (Росія); Fab: Ezze Mobile Tech., Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1816,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. ASUS моделі P527 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва ASUSTeK Computer INC (Тайвань); Fab: ASUS Shanghai park Protek (ShangHai) Limited (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1817,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі BLACKBERRY 8120 SMARTPHONE з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Research In Motion (Канада); Elcoteq Hungry LTD. (Угорщина); Elcoteq S A DE C V. (Мексика); Celestica (США); Celestica Kladno S R O. (Чеська Республіка)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1818,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі BLACKBERRY 8320 SMARTPHONE з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Research In Motion (Канада); Elcoteq Hungry LTD. (Угорщина); Elcoteq S A DE C V. (Мексика); Celestica (США); Celestica Kladno S R O. (Чеська Республіка)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1819,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі BLACKBERRY 8820 SMARTPHONE з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Research In Motion (Канада); Elcoteq Hungry LTD. (Угорщина); Elcoteq S A DE C V. (Мексика); Celestica (США); Celestica Kladno S R O. (Чеська Республіка)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1820," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі Glofiish X600 (E-TEN X600) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва E-TEN Corporation, Ltd. (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1821," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі Glofiish X650 (E-TEN X650) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва E-TEN Corporation, Ltd. (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1822," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі Mio A702 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва MIO Technology Corporation (Тайвань); Fab: Mitac Computer (Kunshan) Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1823,"Радіотермінал (комунікатор) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі HTC P3450/P3452 CIS (ELF0100) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва HTC Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1824,"Радіотермінал (комунікатор) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі HTC P3470 CIS (PHAR100) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва HTC Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1825,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. ASUS моделі P320 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва ASUSTeK Computer INC (Тайвань, Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1826,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу RM-337 моделі \"Nokia 6300i\" з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1827,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі MOTOZINE ZN5 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Ltd. (Китай); Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1828,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі Glofiish X610 (E-TEN X610) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва E-TEN Information Systems Co., Ltd. (Тайвань); Fab: E-TEN China Information Sistems Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1829,"Радіотермінал (комунікатор) системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 моделі HTC Touch Viva T2223 UKR (OPAL100) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва HTC Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1830,"Радіотелефон (коммуникатор) системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800 типу Motorola MC35 Enterprise Digital Assistant (EDA) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Symbol Technologies Inc. (США/Мексика); Fab: Wistron InfoComm (Philipines) Corporation (Філіппіни)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1831,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку стандарту \n E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HSTNH-I18C (т.н. HP IPAQ 900 (914/914c) Business Navigator) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва Hewlett-Packard Company (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[1832,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900 моделі BLACKBERRY PEARL 8220 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Research In Motion (Канада); Elcoteq Hungry LTD. (Угорщина); Elcoteq S A DE C V. (Мексика); Celestica (США); Celestica Kladno S R O. (Чеська Республіка)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1833," Радіотелефон моделі MOTO VE66 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1834,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі A100 з обладнанням радіодоступу (тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1835,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі E155 з обладнанням радіодоступу (тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1836,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі Q150 з обладнанням радіодоступу (тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1837,"Радіотелефон стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі E186 Wi-Fi з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[1838,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі LG-V901 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея) на підприємстві \"Qingdao LG Langchao Digital Communication Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[1839,"Радіотермінал (PC Card) системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony Ericsson моделі PC300 виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1840,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) т.м. ZTE моделі MF620 виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1841,"Радіотермінал (PC Card) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. ASUS моделі T500 виробництва ASUSTeK Computer INC (Тайвань); Fab: ASUS Shanghai park Protek (ShangHai) Limited (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1842,"Радіотермінал (модуль USB) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі MD300 виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1843," Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі Merlin U740 виробництва Novatel Wireless (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1844," Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі E800 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1845," Радіотермінал (USB) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі Ovation MC930D виробництва Novatel Wireless (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1846," Радіотермінал (PCMCIA) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі Merlin X950D виробництва Novatel Wireless (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1847," Радіотермінал (PCMCIA) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі Merlin XU870 виробництва Novatel Wireless (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1848," Радіотермінал (USB) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі Ovation MC950D виробництва Novatel Wireless (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1849,"Радіомодуль (MiniPCI картка) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) моделі Dell Wireless 5530 (Ericsson F3507g) виробництва Ericsson AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1850," Радіотермінал (USB) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі MF622 виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1851,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) моделі F3507g виробництва Ericsson AB (Швеція) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1852,"Радіотермінал (ExpressCard3/4) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі EC400 виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1853,"Радіотермінал (ExpressCard3/4) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі EC400g виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1854,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі MD400g виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1855,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі MD400 виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1856,"Радіотермінал (miniPCI Express адаптер) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі Sierra Wireless MC8775 виробництва Sierra Wireless Inc. (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1857,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Huawei моделі E160 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1858,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Huawei моделі E160G виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1859,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Huawei моделі E169 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1860,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Huawei моделі E169G виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1861,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Novacom Wireless моделі GNS-3.5G виробництва Novacom Wireless S.r.o. (Чеська Республіка)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1862,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі MF626 виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1863,"Радіотермінал (радіомодуль) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. SIERRA WIRELESS моделі MC8775V виробництва Sierra Wireless, Inc. (Канада)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1864," Радіотермінал (USB-модем) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-Z810 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1865,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі DET-US3G7 виробництва DE-Trade OHG (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1866,"Радіотермінал (радіомодуль miniPCI) системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) моделі UNDP-1 виробництва Hewlett-Packard Company (США); Fab: QUALCOMM Incorporated (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1867,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі TOSHIBA G450 виробництва Toshiba Corporation (Японія); Fab: Techfaith Intelligent Handset Technology (Beijing) Limited (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1868,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. ERGO моделі C700AW виробництва TECHFAITH Technology Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1869,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі Cinterion HC25 виробництва Cinterion Wireless Modules GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1870,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі E156G виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1871,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі E156C виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1872,"Радіотермінал системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі C-motech CGU-628 виробництва CMOTech Co., Ltd. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1873,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі GTM378 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: OPTION Wireless Technology (Бельгія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1874,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі MF636 виробництва ZTE Corporation (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1875,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі BandLuxe C120 виробництва BandRich Inc. (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1876,"Радіомодуль (MiniPCI) системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі EU740 виробництва Novatel Wireless, Inc, (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1877,"Радіомодуль (MiniPCI) системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі EU870D виробництва Novatel Wireless, Inc, (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1878,"Радіомодуль системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі HWIC-3G-GSM виробництва Cisco Systems, Inc. (США); Fab: Foxconn Network System Group (Китай), SOLECTRON Technology Sdn. Bhd. (Малайзія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1879," Радіомодуль системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Huawei моделі EM770 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1880,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі Y3100 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1881,"Радіотермінал (PCI Express MiniCard адаптер) системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу GTM380 моделі MO 0301 з GPS-приймачем виробництва Option Headquarters (Бельгія); Fab: Shenzhen Chunjiang Technology development Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1882,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі BandLuxe C170 виробництва BandRich Inc. (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1883,"Радіотермінал (PCI Express MiniCard) системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі GTM382 (MO 0402) виробництва Option NV (Бельгія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1884,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Nokia типу RD-10 моделі CS-15 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія) на підприємстві Nokia Komarom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1885,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-36 моделі “Nokia 6680” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1886,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-42 моделі “Nokia N90-1” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1887,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-84 моделі “Nokia N70-1” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Mobile Phone Ltd, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1888,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-145 моделі Nokia 6233 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1889,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-133 моделі Nokia N73-1 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1890,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-200 моделі Nokia 6151 виробництва Nokia GmbH, Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1891,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-78 моделі Nokia 6288 виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1892,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-140 моделі Nokia 7390 виробництва Nokia GmbH, Німеччина ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1893,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nUMTS/E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Huawei моделі U526 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1894,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nUMTS/E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Huawei моделі U528 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1895,"Радіотермінал (модуль mini USB) системи стільникового зв’язку стандарту \nUMTS/E-GSM/GSM900/1800 торгівельної марки Huawei моделі E220 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[1896,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-89 моделі “Nokia E61-1” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[1897,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-92 моделі “Nokia N80-1” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[1898,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-10 моделі “Nokia E70-1” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[1899,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-43 моделі “Nokia N91-1” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[1900,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RМ-49 моделі “Nokia E60-1” з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та модулем доступу до телекомунікаційної мережі виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[1901,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-55 моделі Nokia N93-1 з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[1902,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nGSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу RM-43 моделі Nokia N91-2 виробництва Nokia Corporation, Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[1903,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торговельної марки BenQ Siemens моделі S81 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation (Тайвань) Fab: BenQ (Shanhai Pudong) Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1904,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торговельної марки BenQ Siemens моделі E81 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва BenQ Corporation (Тайвань) Fab: BenQ (Shanhai Pudong) Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1905,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торговельної марки Motorola моделі V3x з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1906,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торговельної марки Motorola моделі V6 (комерційна назва Motorola PEBL U6) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1907,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) та інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі U626 виробництва компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1908,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) та інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі U636 виробництва компанії Huawei Technologies Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1909,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA торгівельної марки Sony Ericsson моделі Z800i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1910,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/ UMTS торгівельної марки Sony Ericsson моделі M600i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1911,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/ UMTS торгівельної марки Sony Ericsson моделі K610i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1912,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/ UMTS торгівельної марки Sony Ericsson моделі K800i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1913,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/ UMTS торговельної марки Sony Ericsson моделі W850i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1914,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/ UMTS торговельної марки Sony Ericsson моделі W950i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1915,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/ UMTS торговельної марки Sony Ericsson моделі Z610i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communications AB",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1916,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM900/1800/UMTS торгівельної марки Sony Ericsson моделі W880i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1917,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-176 моделі Nokia 6290 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1918,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony Ericsson моделі K810i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1919,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) моделі Motorola KRZR K3 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1920,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) типу RM-78 моделі Nokia 6280 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1921,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) типу RM-67 моделі Nokia N71-1 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1922,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) типу RM-1 моделі Nokia 6630 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1923,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) типу RM-230 моделі Nokia 5700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія), Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1924,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) типу RM-135 моделі Nokia N76-1 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1925,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800//IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony Ericsson моделі W660i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1926,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony Ericsson моделі Z750i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1927,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-122 моделі Nokia 6110 Navigator з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія), Fab: Nokia GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1928,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Huawei моделі U120 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1929,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Huawei моделі U535 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1930,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Huawei моделі V710 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1931,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) типу RM-243 моделі Nokia 6120c-1 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угоршина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1932,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) моделі Samsung SGH-E210 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1933,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) моделі Samsung SGH-F310 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1934,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) моделі Samsung SGH-F500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1935,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony Ericsson моделі T650i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1936,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) моделі Samsung SGH-U700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1937,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony Ericsson моделі K530i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1938,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) типу RM-210 моделі Nokia 6267 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угоршина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1939,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \n E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony Ericsson моделі K850i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1940,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \n E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony Ericsson моделі W910i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1941,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA типу RM-267V моделі Vertu Ascent Ti з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Vertu (Nokia Corporation) (Великобританія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1942,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) торгової марки Sagem моделі my850С з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Communication (Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1943,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку \n E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony Ericsson моделі K770i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1944,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-271 моделі \"Nokia 6555\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia GmbH (Німеччина) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1945,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-265 моделі \"Nokia 6500с\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia GmbH (Німеччина) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1946,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-264 моделі \"Nokia 7900\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia TMC Ltd (Північна Корея) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1947,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-240 моделі \"Nokia 6500s-1\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Komarom Kft (Угорщина) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1948,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-J400 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1949,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі MOTORIZR Z8 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1950,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-233 моделі \"Nokia 8800e-1\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia TMC Ltd. (Північна Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1951,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торгівельної марки Sony Ericsson моделі K630i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1952,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-242 моделі \"Nokia 5610d-1\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1953,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-G800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1954,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-F330 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1955,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі K660i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1956,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі W890i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1957,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі Z770i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1958," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-F700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1959," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-L130 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1960," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі KS20 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1961,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі W760i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1962," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-F480 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1963," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-F490 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1964," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-L170 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1965,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі RAZR2 V9 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1966,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі MOTOZINE Z10 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1967," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-L770 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1968," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-F400 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1969,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі C702 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1970,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі C902 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1971,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі W980i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1972,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі G700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1973,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-325 моделі \"Nokia 6600f-1\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1974,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-328 моделі \"Nokia 6220c-1\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та GPS-приймачем виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1975,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-367 моделі \"Nokia 6210s-1\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та GPS-приймачем виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1976,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-364 моделі \"Nokia 3120c-1c\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1977," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-U800 (пом. SGH-U200) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1978," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-i200 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1979," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-D780 (пом. SGH-G400) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1980," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-U900 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1981,"Радіотермінал (комунікатор) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HTC P5500 CIS (NIKI100) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва HTC Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1982,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі Z780i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1983,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі G502 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1984,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-409 моделі \"Nokia 5320d-1\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1985," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі One Touch x020 виробництва T&A Mobile Phones International Ltd (Франція); Fab: TCL Mobile Communication Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1986,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA т.м. LG моделі KT520 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1987,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-414 моделі \"Nokia 6600s-1с\" з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1988,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі W902 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1989,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі W595 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1990,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі W707 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1991," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-g400 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1992," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-L870 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1993," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-L811 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1994," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-B2700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1995," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-L700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[1996,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-M8800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[2001,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі C901 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Китай, Малайзія, Франція, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[2004," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-C5510 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[2006," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі GS500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[2011,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800/UMTS торговельної марки Samsung моделі SGH-i520 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2016,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) моделі HTC X7500 з модулем радіодоступу до телекомунійної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва HTC Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2020,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту \n E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) торгівельної марки ASUS моделі M530w з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва ASUSTeK Computer INC (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2021,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) типу RM-179 моделі Nokia N81-1 з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2026,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-313 моделі \"Nokia N82-1\" з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2030,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. ASUS моделі P750 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва ASUSTeK Computer INC (Тайвань); Fab: ASUS Shanghai park Protek (ShangHai) Limited (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2035," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі Glofiish X800 (E-TEN X800) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва E-TEN Corporation, Ltd. (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2038," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі SGH-G810 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2040,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку стандарту \n E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HSTNH-I14C-N (т.н. HP IPAQ 610/610c (614/614c) Business Navigator) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва Hewlett-Packard Company (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2045,"Радіотермінал (комунікатор) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HTC P4550 CIS (KAIS130) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва HTC Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2047,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі P560 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2050,"Радіотермінал (комунікатор) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем моделі HTC P3700 CIS (DAIM100) виробництва HTC Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2055,"Радіотермінал (комунікатор) системи стільникового зв’язку GSM900/DCS1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) моделі HTC Advantage X7510 (ATHE400) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва HTC Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2059,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) типу RM-356 моделі \"Nokia 5800d-1\" з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Nokia Kamorom Kft (Угорщина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2064,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі G705 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2067,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-i8510 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2069,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) моделі Glofiish V900 (E-TEN V900) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва E-TEN Information Systems Co., Ltd. (Тайвань); Fab: E-TEN China Information Sistems Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2074," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-412 моделі Nokia E75-1 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва Nokia Corporation (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2076," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. ASUS моделі P565 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва ASUSTeK Computer INC (Тайвань); Fab: Pegatron Corporation (Тайвань), Protek (SHANGHAI) Limited (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2079," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі KM900 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2084,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі U1i з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Китай, Малайзія, Франція, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2088,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) з модулем доступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth GM750 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2093,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS WCDMA) типу RM-718 моделі \"Nokia C6-01,3\" з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2094,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS WCDMA) типу RM-627 моделі \"Nokia X5-01\" з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2100,"Радіотелефон (Enterprise Digital Assistant) стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі MC7094 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Symbol Technologies Inc.\" (США) на підприємствах \"Winstron Corporation\" (Тайвань); \"Motorola Reynosa S. de R.L. de C.V.\" (Мексика); \"Wistron InfoComm (Philippines) Corporation\" (Філіппіни); \"Wistron InfoComm Mamufacturing (Kunshan) Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, IEEE 802.11a/b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, HSDPA/HSUPA, CDMA2000 1x, EV-DO, Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[2103,"Радіопередавач GSM-100 системи централізованого спостереження виробництва PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2105,"Радіомодем системи стільникового зв’язку GSM900/1800 (Siemens MC55 з GPS приймачем) для слідкування і запису подій на транспорті моделі IntelliTrac X8 виробництва Systems&Technology Corp. (Китай, Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2108,"Радіотермінал моделі JA-80Y системи системи охоронної сигналізації т.м. Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: Teltronika (Литва)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2113,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Spetrotec моделі MTS з GPS-приймачем виробництва Spetrotec Ltd Vehicle Telemettics&Securiry Systems (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2117,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Enfora моделі \"MT-µL GSM 2238\" з GPS-приймачем виробництва Enfora Inc. (США) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2122,"Телеметрична система FEWIS моделі FEWIS Neon GSM з абонентським модулем цифрового стільникового зв’язку GSM-900/1800 виробництва WIKON Kommunikationstechnik GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2123,"Пристрій \"Детектор Падіння\" з абонентським модулем цифрового стільникового зв’язку GSM-900/1800 виробництва ТОВ \"Інститут Високих Технологій - Україна\" (м. Київ, Україна)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2129,"Автономний пристрій спостереженя з GPS-приймачем та радіомодулем для системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Teltronika моделі FM2200 виробництва Teltronika UAB (Литва)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2132,"Радіотермінал (модуль моніторингу) системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 моделі GPRS-T1 виробництва \"SATEL sp.z o.o.\" (Польща)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2137,"Пристрій збору та передачі даних \"Сигма\" моделі RF з радіообладнанням системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних ZigBee) виробництва \"ТОВ НВФ \"Сервік\" (м. Дніпродзержинськ, Україна)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для передача даних із використанням радіоінтерфейсу GPRS (робота у системі стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/DCS1800, як кінцеве обладнання), та з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","888-915 МГц /\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n5M00GXD","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-4"]
[2138,"Комплект основної станції системи автоматичного управляння сільськогосподарською технікою т.м. Slingshot типу Base Station RTK (KIT SLNGSHT 220V BS RTK HSPA) з  радіотерміналом системи  стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) виробництва \"Raven Industries Inc.\" (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[2142,"Автомобільний пристрій позиціонування на місцевості (\"навігатор\") т.м. Magic моделі E500G з GPS-приймачем та радіомодулем системи стільникового зв’язку   E-GSM/GSM900/1800 виробництва \"Magic Mobile LTD\" (Гонконг)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2147," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB125 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2151,"Радіотермінал системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Telit моделі GE864-PY виробництва Telie Communication S.p.A. (Італія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2152,"Радіотермінал системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Telit моделі GE863-PRO3 виробництва Telie Communication S.p.A. (Італія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2157," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-C5212 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2160," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-C270 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2166,"Повторювач (міні) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900 моделі MR1818 виробництва Andrew Wireless Systems GmbH (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800     ","Застосовується в системах стільникового зв’язк DCS1800 для збільшення зони покриття (базова станція-повторювач-абонентське обладнання)","1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W      ","Д05"]
[2167," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі C903 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[2171," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-E1100T з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2176,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі GС900 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2180," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GB130 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2181," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-E1210M виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2186," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі OT-202 виробництва TCT Mobile International Ltd. (Франція) на підприємстві TCL Mobile Communication Co. Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2189," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі SGH-D900e з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2195," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-I8000 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2196," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-S8000 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2201,"Радіотермінал (модуль) системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі GE864-QUAD виробництва Telit Communiaction S.p.A. (Італія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2205,"Радіотермінал (USB-адаптер) системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі ICON 431 (GI0431) виробництва Option NV (Бельгія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[2210," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі GM730 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2213," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі KG376 виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2215,"Радіотермінал системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі Gobi 2000 виробництва QUALCOMM Inc. (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[2218," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі OT-660 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва TCT Mobile International Ltd. (Франція) на підприємстві TCL Mobile Communication Co. Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2224,"Радіотермінал (PCI Express-адаптер) системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі CC864-DUAL виробництва Telit Communication S.p.A. (Італія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[2225,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі J105i з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Китай, Малайзія, Франція, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[2230," Радіотермінал абонентьский (VoIP GSM Gateway) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі MV-372 виробництва PORTech Communications Inc. (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2234,"Радіотермінал (радіомодуль) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі Q24 Classic виробництва Sierra Wireless (стара назва Wavecom) Франція)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2239,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000СDMA(UMTS/WCDMA) моделі HTC Hero A6262 UKR (HERO100) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва HTC Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2242,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. ES моделі FL-GS виробництва ПП \"Електросвіт\" (м. Львів, Україна)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2244,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x) моделі MOD51CDMA виробництва DATECS Ltd. (Болгарія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[2249,"Радіотелефон (комунікатор) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000СDMA (UMTS/WCDMA) моделі HTC Touch2 T3333 UKR (PB74100) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва HTC Corporation (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2251," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-i5700 з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2254,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі DS180 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2259,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Sony Ericsson моделі X10 з модулем радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Китай, Малайзія, Франція, Тайвань",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2263,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-M3710 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2268,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі MyPhone 1070 виробництва myPhone Sp.z.o.o. (Польща)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2269,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі MyPhone 8870 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва myPhone Sp.z.o.o. (Польща)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2273," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі OT-216 виробництва TCT Mobile International Ltd. (Франція) на підприємстві TCL Mobile Communication Co. Ltd (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2278," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/CDMA т.м. Bless моделі DS801 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen DJH Technology Development Co., Ltd. (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[2280,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-S5350 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3"]
[2283,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Anycool моделі T518 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва KDI Communication Co., LTD (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2288,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі MC105 DS з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Meridian Group Services Limited (Великобританія) на підприємстві Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2292,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Diamond моделі B210 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen DJH Technology Development Co., Ltd. (Китай)  на підприємстві Hong Kong DJH International Limited (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2297,"Базова станція системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі BTS3900E GSM виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[2298," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800/CDMA т.м. Diamond моделі W710 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen DJH Technology Development Co., Ltd. (Китай)  на підприємстві Hong Kong DJH International Limited (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[2302,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі MyPhone 8815 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва myPhone Sp.z.o.o. (Польща)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2307,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку стандарту E-GSM/GSM-900/1800 моделі WX161 виробництва \"Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Electronics Ltd.\" (Китай), \"Motorola Electronics Pte Ltd.\" (Сінгапур)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2312,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 моделі V97 з модулем радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen Jin Feiyang Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[2314,"Радіотелефон системи стільникового радіозв’язку GSM-900/1800/CDMA т.м. DUO моделі GC121 виробництва \"Wellpower Group Limited\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 19-1\nРІ 24-3"]
[2317,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі MyPhone 8920 з модулем радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"myPhone Sp. z o.o.\" (Польща)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[2322,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку стандарту E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-E1225T виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2326,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Vertice 6700 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Cking Technology International Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2327,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Vertice V400 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Main Tech Asia Limited\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2331,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі E135TV з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2336," Радіотелефон системи стільникового зв’язку CDMA-800 (cdma2000 1x) моделі OT-520C виробництва \"ТСТ Mobile International Ltd.\" (Франція) на підприємстві \"ТСТ Mobile International Со Ltd.\"  (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"]
[2341,"Радіотермінал (PCI Express-адаптер) системи стільникового зв'язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі APE-540C виробництва \"AnyDATA.Net Inc.\" (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"]
[2343,"Безпроводовий сканер для розпізнавання штрих-кодів моделі Datalogic J Series з радіомодулем систем стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800, обладнанням радіодостіпу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва \"DATALOGIC MOBILE SRL\" (Італія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[2346,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі Rainbow C8011 з інтерфейсом передачі данних Bluetooth виробництва A'HONG COMMUNICATION & DIGITAL INFORMATION Co., Ltd. (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2351,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-B3410W з модулем радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2355," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі GU200 виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2356,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. LG моделі GM360i з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2361,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу Trimble MTS500 моделі Trimble MTS523 виробництва \"Trimble Navigation Limited\" (США) на підприємствах \"Trimble Navigation Limited\" (США); \"Trimble GmbH\" (Німеччина); \"Trimble Engineering & Construction Group\" (США); \"Trimble Navigation Singapore Pty Limited\" (Сінгапур)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2364,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі LG-A120  виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2370,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Magic моделі W650 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"KDI Communication Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2371,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Magic моделі i600 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"KDI Communication Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2376,"Базова станція системи цифрового стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) у складі базового блоку моделі 9926 з віддаленим радіочастотним блоком моделі 9442  виробництва \"Alcatel-Lucent France\" (Франція) на підприємствах \"Alcatel-Lucent Shanghai Bell\" (Китай), \"Alcatel-Lucent Bell N.V.\" (Бельгія), \"Celestica Thailand Limited\" (Таїланд)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[2380,"Радіотермінал системи стільникового зв`язку GSM900/1800 у складі терміналу оператора продаж моделі GPS-767/1SA-PС виробництва ТОВ  \"Нафтогаз ТЕК\" (Україна)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2385,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі KTECH F35 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzen ZhongKenuo Digital Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[2388,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі Q110TV з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2390,"Радіотермінал системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS WCDMA) моделі UBISURFER з обладнанням радіодоступу виробництва \"Data Wind Ltd.\" (Великобританія) на підприємстві \"Wealthwise Electronics Manufacturing Services\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1"]
[2393,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) моделі Toshiba PORTEGE G810 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Quanta Computer Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Tech-Giant (Shanghai) Computer Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2399,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-S5310 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2400,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-C3500 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2405,"Радіотермінал (шлюз) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі TELES VoipBOX виробництва \"TELES AG InformationsTechnologien\" (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01, M02"]
[2409,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. LG моделі LG-T320e з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2414,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі DS175 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2417,"Автономний пристрій спостереження за рухомими об’єктами з GPS-приймачем та радіообладнанням системи стільникового звязку GSM-900/1800 моделі IntelliTrac A3 виробництва “\"SYSTEMS & TECHNOLOGY CORP\"  (Тайвань) ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2419,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS WCDMA) т.м. Acer моделі S120 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем  виробництва \"Acer BSEC Incorporated\" (Британські Віргинські Острови) на підприємстві \"Compal Information Technology (Kunshan) Co., LTD\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2424,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Samsung моделі GT-E1172 виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2427,"Радіотермінал системи стільникового зв`язку GSM900/1800 типу Optimum моделі T4230 виробництва \"Hypercom Corporation\" (США) на підприємстві \"Pintarmas Sdn. Bhd.\" (Малайзія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[2429,"Радіотермінал (радіомодуль) системи цифрового стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) моделі 337S3754 (Infineon PMB 8878) виробництва \"Infineon Technologies AG\" (Німеччина) на підприємстві \"Wixi\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[2434,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі Pad з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"]
[2439,"Радіомодуль системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) т.м.Sierra Wireless моделі SL8083 виробництва \"Sierra Wireless\" (Канада, Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[2443,"Базова станція системи стільникового зв'язку GSM-1800 типу HSL 2.75G Picocell 1800  виробництва \"HAY Systems Ltd.\" (Великобританія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як базова станція","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"]
[2446,"Базова станція системи цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS), моделі Alcatel-Lucent 9361 Home Cell (9361 HC) виробництва \"Alcatel-Lucent France\" (Франція) на підприємствах \"Alcatel-Lucent France\" (Франція); \"Alcatel-Lucent Shanghai Bell \" (Китай); \"ZyXEL Communications Corporation\" (Тайвань); \"ZyXEL Communications (Wuxi) Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[2448,"Базова станція цифрового стільникового радіозв'язку IMT-2000 (UMTS), моделі Alcatel-Lucent 9363 Metro Cell Indor (9363 MC ID) виробництва \"Alcatel-Lucent France\" (Франція) на підприємствах \"Alcatel-Lucent France\" (Франція); \"Alcatel-Lucent Shanghai Bell \" (Китай); \"Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.\" (Китай); \"Delta Networks Taoyuan\" (Тайвань)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[2453,"Радіотермінал системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) моделі Sierra Wireless MC8790V виробництва \"Communication Technology Sweden AB, Ltd.\" (Швейія) на підприємствах (на замовлення) \"Sierra Wireless\" (Канада)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[2456,"Радіотелефон системи стільникового радіозв’язоку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Magic моделі M900 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"KDI Communication Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2458,"Радіотелефон стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) типу iPhone 3GS моделі A1303 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Apple Inc.\" (США) на підприємствах  \"Foxconn\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2463,"Повторювач системи стільникового зв`язку GSM1800/IMT-2000 (UMTS) моделі MobileAccess VE-DCS-UMTSE виробництва \"MobileAccess Networks Ltd.\" (Ізраїль)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювача сигналу ","1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[2468,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Samsung моделі GT-E2230 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея) на підприємствах \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co, Ltd\" (Китай); \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2472,"Радіотелефон стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) т.м. Acer моделі E310 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва \"Acer BSEC Incorporated\" (Британські Віргинські Острови) на підприємстві \"Compal Information Technology (Kunshan) Co., LTD\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2473,"Безпроводовий сканер для зчитування штрих-кодів моделі ELF з модулем стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) та обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"DATALOGIC MOBILE SRL\" (Італія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2477,"Радіотермінал стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS WCDMA) моделі Gobi 3000 виробництва \"QUALCOMM Inc.\" (США)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[2482,"Радіотелефон системи стільникового  зв'язку  E-GSM/GSM-900/1800 т.м. LG моделі LG-S360 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея) на підприємстві \"Qingdao LG Langchao Digital Communication Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2487,"Радіотелефон системи  стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. \"FUKDA Technology Co., Ltd\" моделі M26 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"FUKDA Technology Co., Ltd.\" (Китай) на підприємстві \"Shenzhen ZhenHua Communication Equipments Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2489,"Радіотелефон системи  стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. \"FUKDA Technology Co., Ltd\" моделі F330 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"FUKDA Technology Co., Ltd.\" (Китай) на підприємстві \"Shenzhen ZhenHua Communication Equipments Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2492,"Радіотелефон системи  стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) типу RM-750 моделі Nokia X5-02 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"]
[2497,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі MC135 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2501,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі RX-408 виробництва \"ООО КБ \"Телеофис\" (Російська Федерація)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","РІ 20-1"]
[2502,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 моделі WRX-700 виробництва \"ООО КБ \"Телеофис\" (Російська Федерація)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","РІ 20-1"]
[2506,"Планшетний комп’ютер т.м. Pocketbook моделі IQ10 з з радіомодулем системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS) та обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Pocketbook Int.\" (Китай) на підприємстві \"Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth та модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","РІ 20-1\nРІ 22-1\nРІ 24-2\nРІ 24-3"]
[2511,"Радіотермінал системи стільникового стандарту GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) і обладнання радіодоступу (точка доступу) стандарту IEEE802.11 a/b/g/n у складі обладнання уніфікованого захисту мереж передачі даних (Firewall) моделі Eudemon 200E-X1AGW-W виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\" (Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[2516,"Пристрій спостереження за транспортним засобом з радіообладнанням системи стільникового зв'язку GSM900/1800 та з GPS-приймачем торгівельної марки WebEye моделі WE-ME-300-MLF виробництва \"Lambda-Com Kft.\", Угорщина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.153.0181964-11\nз 05.12.2011 до 04.12.2012"]
[2518," Радіотермінал системи стільникового зв'язку CDMA-450 моделі ADU-895A виробництва \"AnyDATA.NET Inc.\", Республіка Корея",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як абонентьска станція"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Б01\nРІ 17-1"," UA1.030.0202835-11 дійсний до 28.12.2012"]
[2521," Станція базова системи стільникового зв'язку CDMA-450 моделі 9234 Base Station d2U Disturbed виробництва \"Alcatel-Lucent Bell N.V.\", Бельгія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж рухомого зв’язку CDMA, як базова станція"," 460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц\n---\n869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25D1W\n1М25G1W\n ---\n1М25D1W\n1М25G1W","Д05"," UA1.030.0139184-11 дійсний до 02.08.12"]
[2526,"Радіотермінал системи стільникового зв'язку CDMA-450 моделі АС5730 (код замовлення АС5730 Rev. A виробництва \"ZTE Corporation\", Китай ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як абонентьска станція"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Б01\nРІ 17-1"," UA1.030.0191730-11 дійсний до 19.09.2013"]
[2530,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку CDMA-800 моделі С8150 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та ІЕЕЕ 802.11b/g)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0D1W\n20M0G1W","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0145809-10 дійсний до 19.09.2013"]
[2531,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку CDMA-800 моделі ЕС122 (USB adapter) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"," UA1.030.0025510-10 дійсний до 04.03.2012"]
[2536,"Радіотелефон системи стільникового радіозв’язку CDMA-800 моделі ETS2252+ виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"," UA1.030.0054030-10 дійсний до 04.03.2012"]
[2539," Радіотелефони системи стільникового зв'язку CDMA-800 моделей С2808 та С2809 виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"," UA1.030.0068005-09 дійсний до 04.03.2012"]
[2545," Радіотелефони системи стільникового зв'язку CDMA-800 торговельної марки Alcatel моделей OT-213В (One Touch 213B) та OT-213С (One Touch 213С) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"," UA1.030.0107171-11 дійсний до 25.04.2013"]
[2546," Радіотелефон системи стільникового зв'язку CDMA-800 моделі FP2255 виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай ",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1"," UA1.030.0195705-11 дійсний до 19.09.2013"]
[2552,"Повторювач системи стільникового зв’язку GSM-900 типу Node A2 (A4) з радіочастотними картками DCM AF923 виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\", Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05","UA1.030.0138953-10 дійсний до 11.11.12"]
[2555,"Віддалений модуль системи стільникового зв’язку GSM-1800 моделі ION-M18 LS Q Ext (у складі системи ION-M) виробництва \"Andrew Corporation\", США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W","Д05","UA1.030.0154611-10 дійсний до 11.11.12"]
[2559,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900 \nтипу ION-M9 LS L Ext виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\", Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05","UA1.030.0154611-10 дійсний до 11.11.12"]
[2560,"Повторювач системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900 моделі MR918E - PSU 30W виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\", Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05"," UA1.030.0161057-10 дійсний до 11.11.12"]
[2565," Пристрій радіонавігаційний портативний (GPS-навігатор) торговельної марки ERGO моделі GPS 950 з радіомодулем системи стільникового зв`язку GSM900/1800 виробництва \"Network Selects Ltd.\", Великобританія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.030.0082820-11 дійсний до 23.06.12"]
[2568," Радіотермінали абонентські системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделей 2N BRI Lite та 2N BRI Enterprise, виробництва \"2N Telekomunikace a.s.\", Чеська Республіка",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.030.0126714-11 дійсний до 12.09.12"]
[2574," Радіотермінали (радіомодулі) системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделей SIM908 та SIM908С виробництва \"Shanghai Simcom Wireless Solutions Ltd.\", Китай)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.030.0202407-11 дійсний до 27.12.2012"]
[2575," Радіотермінали (POS-terminal) системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 типу Ingenico iCT220 моделей iCT220, iCT221, iCT222, iCT223, iCT224; типу Ingenico iCT250 моделей iCT250, iCT251, iCT252, iCT253, iCT254; типу Ingenico iCT280 моделей iCT280, iCT281, iCT282, iCT283, iCT284 виробництва \"Ingenico SA\", Франція",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.030.0202839-11 дійсний до 27.12.2012"]
[2581," Радіотермінал системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделі Trimble 500 Radio Product виробництва \"Trimble Navigation Limited\", США",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.030.0101426-11 дійсний до 25.07.12"]
[2584," Радіотелефони системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Alcatel моделей OT-102, OT-103, OT-105, OT-106, OT-109, OT-203, OT-206, OT-208, OT-209, OT-213, OT-222, OT-223, OT-305, ОТ-255D виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.030.0051183-11 дійсний до 25.04.2013"]
[2589,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/IMT-2000 (UMTS/WCDMA)\nтипу ION-M9/18/21 виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\", Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05","UA1.030.0154611-10 дійсний до 11.11.12"]
[2590,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/IMT-2000(UMTS/WCDMA)\nтипу TFAM 91/21-14 ION-B RU виробництва \"Andrew Wireless Systems GmbH\" (Німеччина)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05","UA1.030.0161063-10 дійсний до 11.11.12"]
[2594," Радіотермінали систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/UMTS моделей E1690 та E1750 виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"," UA1.030.0059295-09 дійсний до 04.03.2012"]
[2599," Радіотермінали (USB Modem) систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/UMTS торговельної марки Alcatel моделей OT Х080S та OT Х090S виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"," UA1.030.0051160-11 дійсний до 25.04.2013"]
[2602," Радіотермінали систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/UMTS моделей E161 та E1550 виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"," UA1.030.0032802-09 дійсний до 04.03.2012"]
[2604," Радіотелефон системи стільникового зв'язкуE-GSM/GSM-900/1800/ торговельної марки Alcatel моделі OT-890D (One Touch 890D) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0159184-11 дійсний до 25.04.2013"]
[2609," Радіотелефон системи стільникового зв'язкуE-GSM/GSM-900/1800/ торговельної марки Alcatel моделі OT-706 (One Touch 706) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0159178-11 дійсний до 25.04.2013"]
[2614," Радіотелефони системи стільникового зв'язкуE-GSM/GSM-900/1800/ торговельної марки Alcatel моделей OT-806D, OT-890 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0051176-11 дійсний до 25.04.2013"]
[2618," Радіотелефони систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800/UMTS моделей U8160, U8180, U8650 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0105646-11 дійсний до 19.09.2013"]
[2619," Радіотелефон системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800/UMTS моделі G7210 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0118042-11 дійсний до 19.09.2013"]
[2623," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800/UMTS моделі ZTE Libra з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"ZTE Corporation\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0158435-11 дійсний до 19.09.2013"]
[2628," Радіотермінал систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800/UMTS торговельної марки Honeywell типу Dolphin моделі 99EXLW з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва Honeywell International Inc. , США (9680 Old Bailes Road Fort Mill SC 29715 U.S.A.)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0067447-11 дійсний до 25.05.2012"]
[2631," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800/UMTS торговельної марки Bellperre моделі DJ-1 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"BELLPERRE international\", Нідерланди",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0183067-11 дійсний до 04.12.12"]
[2633," Радіотермінал систем стільникового зв'язку UMTS моделі E150 виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 22-1"," UA1.030.0066502-10 дійсний до 04.03.2012"]
[2638,"Віддалений модуль повторювача системи стільникового зв'язку GSM-1800 та IMT-2000 (UMTS) моделі TFAM 18/21P-14 виробництва Andrew Wireless Sistems Srl (Італія)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювача сигналу ","1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05","UA1.030.0161063-10 дійсний до 11.11.12"]
[2643,"Станції базові системи стільникового зв'язку GSM900/1800 моделей RBS2116, RBS2216 виробнитва \"Ericsson AB\", Швеція, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05","UA1.025.0047212-10, дата видачі: 28.05.2010, дійсний до: 27.05.2013"]
[2647,"Базова станція систем стільникового зв'язку GSM та UMTS моделі ZXSDR BS8800 виробнитва \"ZTE Corporation\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05","UA1.025.0014268-11, дата видачі: 11.02.2011, дійсний до: 22.12.2012"]
[2648,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM900 моделі MobileAccess VE-EGSME .виробнитва \"MobileAccess Networks Ltd.\", Ізраїль\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900     ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц","200KF7W\n200KG7W      ","Д05","UA1.025.0066441-11, дата видачі: 26.05.2011, дійсний до: 25.01.2013"]
[2652,"Cтанція базова системи стільникового зв'язку GSM900/1800 моделі BTS3900B GSM . виробнитва   \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05","UA1.025.0095020-11, дата видачі: 19.07.2011, дійсний до: 11.07.2014"]
[2657,"Станція базова системи стільникового зв'язку GSM900/1800 моделі DBS3900 GSM виробнитва  \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05","UA1.025.0141034-11, дата видачі: 05.10.2011, дійсний до: 03.10.2014"]
[2662,"Станція базова систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS моделі RBS6601 . виробнитва \"Ericsson AB\", Швеція, Естонія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05","UA1.025.0065802-11, дата видачі: 25.05.2011, дійсний до: 23.05.2014"]
[2664,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM 900/1800 типу МА2000 моделі МА2000 MRC \nвиробнитва \"MobileAccess Networks Ltd.\", Ізраїль\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W","Д05","UA1.025.0065804-11, дата видачі: 25.05.2011, дійсний до: 23.05.2013"]
[2667,"Повторювач систем стільникового зв'язку GSM 900/1800 та UMTS типу Optiway AllAccess-TB-3 \"OptiWay Ltd.\", Ізраїль\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05","UA1.025.0001204-12, дата видачі: 04.01.2012, дійсний до: 03.01.2013"]
[2672,"Радіомодуль (модем) системи стільникового зв’язку GSM900/1800 у складі контролера \"Inline\" моделі ILC 150 GSM/GPRS (Inline Controller) виробництва \"Phoenix Contact GmbH & Co. KG\", Німеччина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0101411-11, дата видачі: 26.07.2011, дійсний до: 06.07.2013"]
[2676,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-589V моделі \"Vertu Ascent X\" з обладнанням радiодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) . виробнитва \"VERTU\", Велика Британія\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3","UA1.025.0066546-11, дата видачі: 26.05.2011, дійсний до: 24.05.2014"]
[2677,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-582V моделі \"Vertu Constellation Quest\" з обладнанням радiодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) 1 виробнитва \"VERTU\", Велика Британія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3","UA1.025.0160090-11, дата видачі: 01.11.2011, дійсний до: 31.10.2014"]
[2681,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі W150i з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Ericsson Mobile Communications AB\", Швеція, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0107390-10, дата видачі: 13.08.2010, дійсний до: 12.08.2013"]
[2686,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony Ericsson моделі U5i з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Ericsson Mobile Communications AB\", Швеція, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0018239-10, дата видачі: 11.03.2010, дійсний до: 10.03.2013"]
[2691,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony Ericsson моделі U8i з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)виробнитва \"Sony Ericsson Mobile Communications AB\", Швеція, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0029846-10, дата видачі: 12.04.2010, дійсний до: 11.04.2013"]
[2693,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony Ericsson моделі M1i з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)виробнитва \"Sony Ericsson Mobile Communications AB\", Швеція, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0029838-10, дата видачі: 12.04.2010, дійсний до: 11.04.2013"]
[2696,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony Ericsson моделі E16i з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) . виробнитва \"Sony Ericsson Mobile Communications AB\", Швеція, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0065758-11, дата видачі: 25.05.2011, дійсний до: 23.05.2014"]
[2701,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony Ericsson моделі SТ15i з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Ericsson Mobile Communications AB\", Швеція, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0141247-11, дата видачі: 05.10.2011, дійсний до: 04.10.2014"]
[2703,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony Ericsson моделі MT11i з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Ericsson Mobile Communications AB\", Швеція, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0141564-11, дата видачі: 06.10.2011, дійсний до: 04.10.2014"]
[2706,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony Ericsson моделі LT18i з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Ericsson Mobile Communications AB\", Швеція, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0141585-11, дата видачі: 06.10.2011, дійсний до: 04.10.2014"]
[2711,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Sony Ericsson моделі WT13i з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Ericsson Mobile Communications AB\", Швеція, Китай\n\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1","UA1.025.0141252-11, дата видачі: 05.10.2011, дійсний до: 04.10.2014"]
[2715,"Радіотермінал абонентський (GSM-шлюз) стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 типу Sprut Universal виробництва ТОВ \"РКОМ\" (м. Донецк, Україна)",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0026149-11, дата видачі: 04.03.2011, дійсний до: 03.03.2012"]
[2720,"Pадіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки AEsir моделі YB1 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Navicron Oy\", Фінляндія, Франція\n\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"]
[2721,"Радіотермінал (Mobile Broadband Module) систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS моделі F3607gw виробнитва \"Ericsson AB\", Швеція, Китай\n\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1","UA1.025.0159186-11, дата видачі: 31.10.2011, дійсний до: 30.10.2012"]
[2727,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки HTC моделі HTC Flyer P510e (PG 41100) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0045240-11, дата видачі: 12.04.2011, дійсний до: 29.03.2012"]
[2730,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі MC170DS з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0081765-11, дата видачі: 24.06.2011, дійсний до: 21.08.2012"]
[2732,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі DS110 . \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія на\nпідприємстві \"Shenzhen Tinno Mobile Technology Corp.\", Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0081737-11, дата видачі: 24.06.2011, дійсний до: 21.06.2012"]
[2735,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі DS107 виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0141001-11, дата видачі: 05.10.2011, дійсний до: 30.05.2013"]
[2740,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі E130 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0081744-11, дата видачі: 24.06.2011, дійсний до: 21.06.2012"]
[2744,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі SL140 DS з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0072142-11, дата видачі: 06.06.2011, дійсний до: 02.02.2013"]
[2749,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі Q420 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1","UA1.025.0072972-11, дата видачі: 07.06.2011, дійсний до: 02.12.2012"]
[2750,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі Q410 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія, КитайCorp.\",Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0072973-11, дата видачі: 07.06.2011, дійсний до: 02.12.2012"]
[2756,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі E171 Wi-Fi з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1","UA1.025.0074123-11, дата видачі: 09.06.2011, дійсний до: 07.10.2012"]
[2759,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі E160 з обладнанням радіодоступу (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0081751-11, дата видачі: 24.06.2011, дійсний до: 21.06.2012"]
[2764,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі MC165 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0100773-11, дата видачі: 29.07.2011, дійсний до: 30.05.2013"]
[2765,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі E131 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0100774-11, дата видачі: 29.07.2011, дійсний до: 30.05.2013"]
[2769,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі DS111 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0159189-11, дата видачі: 31.10.2011, дійсний до: 30.05.2013"]
[2774,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі E210 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0182251-11, дата видачі: 05.12.2011, дійсний до: 30.05.2013"]
[2777,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки fly моделі B300 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія, Китай\n\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0171123-11, дата видачі: 18.11.2011, дійсний до: 30.05.2013"]
[2779,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки LG моделі LG-А100 виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0174247-11, дата видачі: 23.11.2011, дійсний до: 12.04.2013"]
[2785,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 и UMTS торговельної марки LG моделі LG-E510 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай\n\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0174162-11, дата видачі: 23.11.2011, дійсний до: 16.10.2013"]
[2788,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-P920 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0174210-11, дата видачі: 23.11.2011, дійсний до: 23.06.2013"]
[2793,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки LG моделі LG-A258 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0174235-11, дата видачі: 23.11.2011, дійсний до: 08.06.2013"]
[2794,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки LG моделі LG-T510 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0174237-11, дата видачі: 23.11.2011, дійсний до: 08.06.2013"]
[2798,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки LG моделі LG-T515 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1","UA1.025.0174218-11, дата видачі: 23.11.2011, дійсний до: 01.09.2013"]
[2803,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки НТС моделі HTC Desire S S510e (PG88100) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейспередачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0052918-11, дата видачі: 28.04.2011, дійсний до: 11.04.2012"]
[2806,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Motorola моделі MC75A6 (номера партій P/N: MC75A6-***********, де *********** - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Symbol Technologies Inc.\", США, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0046168-11, дата видачі: 14.04.2011, дійсний до: 13.04.2012"]
[2808,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки НТС моделі HTC Shooter X515m (PG86300) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0100476-11, UA1.025.0175901-11,  дата видачі: 28.07.2011, дійсний до: 23.05.2013"]
[2813,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки НТС моделі HTC Sensation XE with Beats AudioTM Z715e (PG5813001) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0158314-11, UA1.025.0175903-11,дата видачі: 31.10.2011, дійсний до: 23.05.2013"]
[2818,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-E2152 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0107463-10, дата видачі: 13.08.2010, дійсний до: 12.08.2012\nUA1.025.0174366-11, дата видачі: 23.11.2011, дійсний до: 12.08.2012"]
[2822,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-S3550 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0107456-10, дата видачі: 13.08.2010, дійсний до: 01.03.2012\nUA1.025.0134245-10, дата видачі: 30.10.2010, дійсний до: 12.08.2012"]
[2823,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-S5233T з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0107460-10, дата видачі: 13.08.2010, дійсний до: 08.06.2012\nUA1.025.0174867-11, дата видачі: 23.11.2011, дійсний до: 08.06.2012"]
[2828,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-S5330 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0123333-10, дата видачі: 30.09.2010, дійсний до: 12.08.2012"]
[2832,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-C3510T з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0134255-10, дата видачі: 30.10.2010, дійсний до: 12.08.2012"]
[2835,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-E1175T виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0050174-11, дата видачі: 21.04.2011, дійсний до: 31.03.2012"]
[2837,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-E1150i виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0050181-11, дата видачі: 21.04.2011, дійсний до: 14.10.2012"]
[2842,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-E1230 виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0149462-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 12.08.2012"]
[2847,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-S7230E з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, В’єтнам, Китай\n\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0046863-11, дата видачі: 15.04.2011, дійсний до: 30.03.2012\nUA1.025.0050188-11, дата видачі: 21.04.2011, дійсний до: 14.10.2012 \nUA1.025.0173882-11, дата видачі: 22.11.2011, дійсний до: 17.10.2012"]
[2851,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-I5800 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0055260-11, дата видачі: 05.05.2011, дійсний до: 29.07.2012"]
[2852,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-B7350 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0055272-11, дата видачі: 05.05.2011, дійсний до: 26.09.2012"]
[2857,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-S5610 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3","UA1.025.0147687-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 12.08.2012"]
[2861,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-S8600 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0147909-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 10.04.2013\nUA1.025.0173909-11, дата видачі: 22.11.2011, дійсний до: 13.10.2013"]
[2866,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-I9250 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай, В’єтнам\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0202649-11, UA1.025.0202642-11, UA1.025.0202656-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 12.08.2012"]
[2869,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-E2330B з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай \n\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0025019-11, дата видачі: 03.03.2011, дійсний до: 12.08.2012"]
[2871,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-S5660 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай, В’єтнам\n \n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0045020-11, дата видачі: 12.04.2011, дійсний до: 10.03.2012\nUA1.025.0071991-11, дата видачі: 06.06.2011, дійсний до: 10.04.2013\nUA1.025.0173897-11, дата видачі: 22.11.2011, дійсний до: 11.04.2013"]
[2876,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-С6112 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, В’єтнам\n\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0046878-11, дата видачі: 15.04.2011, дійсний до: 30.03.2012"]
[2878,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-C6712 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай, В’єтнам\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0053888-11, дата видачі: 29.04.2011, дійсний до: 12.08.2012\nUA1.025.0072019-11, дата видачі: 06.06.2011, дійсний до: 10.04.2013\nUA1.025.0072028-11, дата видачі: 06.06.2011, дійсний до: 10.04.2013\nUA1.025.0174876-11, дата видачі: 23.11.2011, дійсний до: 05.06.2013"]
[2881,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-E2232 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай, В’єтнам\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0054923-11, дата видачі: 05.05.2011, дійсний до: 10.04.2013\nUA1.025.0054928-11, дата видачі: 05.05.2011, дійсний до: 10.04.2013"]
[2886,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-С3330 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0147689-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 12.08.2012"]
[2890,"Маршрутизатори торговельної марки Cisco Systems моделей CISCO881G-K9, CISCO881G-G-K9 з радіообладнанням абонентським систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1","UA1.025.0045243-11, дата видачі: 12.04.2011, дійсний до: 11.04.2012"]
[2895,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-653 моделі \"Nokia 1800\" виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Румунія, Китай, Індія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0047152-10, UA1.025.0047159-10, дата видачі: 28.05.2010, дійсний до: 27.05.2013\nUA1.025.0158293-10, дата видачі: 23.12.2010, дійсний до: 21.12.2013"]
[2898,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-578 моделі \"Nokia 2730с-1\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Індія, Румунія, Угорщина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3","UA1.025.0107511-10, дата видачі: 30.08.2010, дійсний до: 29.08.2013\nUA1.025.0068212-09, UA1.025.0068104-09, дата видачі: 01.10.2009, дійсний до: 30.09.2012"]
[2900,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-639 моделі \"Nokia X3-02\" з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Китай, Угорщина, Румунія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0107514-10, UA1.025.0107515-10, UA1.025.0107516-10, дата видачі: 31.08.2010, дійсний до: 30.08.2013"]
[2905,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-626 моделі \"Nokia E7-00\" з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Угорщина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0151991-10, UA1.025.0151992-10, дата видачі: 10.12.2010, дійсний до: 13.10.2013"]
[2907,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-561 моделі \"Nokia 2700с-2\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Китай, Угорщина, Румунія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0107396-10, дата видачі: 13.08.2010, дійсний до: 12.08.2013\nUA1.025.0040147-09, UA1.025.0040148-09, дата видачі: 25.06.2009, дійсний до: 24.06.2012"]
[2910,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-618 моделі \"Nokia X2-00\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Угорщина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0052837-10, UA1.025.0052839-10, UA1.025.0052841-10,  дата видачі: 09.06.2010, дійсний до: 08.06.2013"]
[2915,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-643 моделі \"Nokia С1-02\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Індія, Китай, Румунія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0151986-10, UA1.025.0151988-10, UA1.025.0151989-10, дата видачі: 10.12.2010, дійсний до: 09.12.2013"]
[2919,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-769 моделі \"Nokia 101\" виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Індія, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0107159-11, дата видачі: 10.08.2011, дійсний до: 04.06.2014\nUA1.025.0184124-11, дата видачі: 07.12.2011, дійсний до: 04.06.2014"]
[2924,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-484 моделі \"Nokia N86-1\" з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та малопотужним передавачем ДВЧ ЧМ виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g)\nРадіомікрофони\n(EN 300 422)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g, інтерфейсом передачі даних Bluetooth та ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької потужності для відтворення звуку через автомобільну радіосистему","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n87,5-92 МГц\n100-108 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n200KF3E","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 41-1","UA1.025.0031814-09, дата видачі: 28.05.2009, дійсний до: 27.05.2012"]
[2925,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-491 моделі \"Nokia 6710s\" з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Угорщина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0051660-09, дата видачі: 04.08.2009, дійсний до: 03.08.2012"]
[2931,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-588 моделі \"Nokia 5230\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Угорщина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3","UA1.025.0068216-09, дата видачі: 01.10.2009, дійсний до: 30.09.2012"]
[2934,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-509 моделі \"Nokia 3710а-1\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Угорщина, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3","UA1.025.0081600-09, UA1.025.0081606-09, дата видачі: 16.11.2009, дійсний до: 15.11.2012"]
[2939,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-645 моделі \"Nokia C5-00\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Угорщина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3","UA1.025.0030101-10, дата видачі: 13.04.2010, дійсний до: 12.04.2013"]
[2940,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-721 моделі \"Nokia С2-01\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Індія, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3","UA1.025.0007365-11, UA1.025.0007366-11, дата видачі: 26.01.2011, дійсний до: 25.01.2014"]
[2944,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-749 моделі \"Nokia С7-00s\" з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Республіка Корея\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0066589-11, дата видачі: 26.05.2011, дійсний до: 13.10.2013"]
[2948,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-776 моделі \"Nokia С3-01.5\" з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Угорщина",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0101395-11, дата видачі: 29.07.2011, дійсний до: 13.10.2013"]
[2953,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-781 моделі \"Nokia 300\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Індія, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3","UA1.025.0171141-11, UA1.025.0171890-11, дата видачі: 18.11.2011, дійсний до: 04.06.2014"]
[2954,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-696 моделі \"Nokia N9\" з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0101394-11, дата видачі: 29.07.2011, дійсний до: 13.10.2013"]
[2960,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RМ-518 моделі \"Nokia 3720с-2\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Угорщина, Румунія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0051654-09, UA1.025.0051658-09, дата видачі: 04.08.2009, дійсний до: 03.08.2012"]
[2963,"Pадіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RМ-540 моделі \"Nokia X3-00\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Угорщина, Румунія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0077970-09, UA1.025.0077973-09, дата видачі: 02.11.2009, дійсний до: 01.11.2012"]
[2968,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-702 моделі \"Nokia С2-06\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Індія, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0089579-11, UA1.025.0089583-11, дата видачі: 08.07.2011, дійсний до: 04.06.2014"]
[2969,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-692 моделі \"Nokia С2-02\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) . \"Nokia Corporation\", Китай, Індія\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0089627-11, UA1.025.0089628-11, дата видачі: 08.07.2011, дійсний до: 04.06.2014"]
[2973,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-761 моделі \"Nokia 200\" з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Китай, Індія\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0171683-11, UA1.025.0171684-11, дата видачі: 18.11.2011, дійсний до: 04.06.2014"]
[2978,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-235 моделі \"Nokia N78-1\" з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та передавачем ДВЧ ЧМ виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія, Китай\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g)\nРадіомікрофони\n(EN 300 422)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g, інтерфейсом передачі даних Bluetooth та ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької потужності для відтворення звуку через автомобільну радіосистему","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n87,5-92 МГц\n100-108 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n200KF3E","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 41-1","UA1.025.0040145-09, дата видачі: 25.06.2009, дійсний до: 24.06.2012"]
[2982,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торгівельної марки MAGIC моделі M800 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва „KDI Communication CO., Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.155.0007432-11 дійсний до 26.01.2012"]
[2983,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торгівельної марки BLESS моделі GD532 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва „Shenzhen DJH Technology Development Co. Ltd\", Китай.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.155.0014971-11 дійсний до 13.02.2012"]
[2988,"Радіотелефони системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торгівельної марки DJH моделей А115, А120, А130 виробництва „Shenzhen DJH Technology Development Co., Ltd.\", Китай.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0096952-11 дійсний до 25.05.2012"]
[2991,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торгівельної марки Versace моделі VER-01 Versace Unique Phone з обладнанням радіодоступу (в т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва „ModeLabs Manufacture SAS\", Франція.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.155.0073636-11 дійсний до 08.06.2012"]
[2997,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торгівельної марки MAGIC моделі W650i з обладнанням радіодоступу (в т.ч. з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва „Magic Mobile Ltd.\", Китай.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1","UA1.155.0150180-11 дійсний до 17.10.2012"]
[2998,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торгівельної марки MAGIC моделі S800 з обладнанням радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва „Magic Mobile Ltd.\", Китай.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.155.0150186-11 дійсний до 17.10.2012"]
[3003,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торгівельної марки MAGIC моделі S700 з обладнанням радіодоступу (радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва „KDI Communication CO., Ltd.\", Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.155.0169121-11 дійсний до 14.11.2012"]
[3007,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі AutoGuard S-4 (AG-S4) у складі автономного пристрою спостереження за рухомими об’єктами виробництва \"AutoGuard S.A.\", Польща",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0014973-11 дійсний до 13.02.2012"]
[3011,"Автономний пристрій спостереження за рухомими об’єктами торгівельної марки \"ORION\" моделі Easytrac Pro з GPS-приймачем та радіотерміналом системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 виробництва ORION Tecnology LTD, Тайвань на підприємстві Peak Wireless Corporation, Тайвань.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0060012-11 дійсний до 15.05.2012"]
[3012,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торгівельної марки Teltonika моделі FM2200 з GPS–приймачем та радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 виробництва “Teltonika UAB”, Литва.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0073635-11 дійсний до 08.06.2012"]
[3017,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами т.м. Meiligao моделі VT310 з GPS-приймачем виробництва Shenzhen Meiligao Electronics Co., Ltd, Китай.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0123510-11 дійсний до 07.09.2012"]
[3020,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами т.м. Meiligao моделі GT30i з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 моделі М10 та GPS-приймачем виробництва Shenzhen Meiligao Electronics Co., Ltd, Китай",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0168952-11 дійсний до 14.11.2012"]
[3026,"Радіомодуль системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торгівельної марки Telit моделі GE864-DUAL V2 виробництва Telit Commu-nications S.p.A., Італія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0023780-11 дійсний до 28.02.2012"]
[3027,"Радіотермінал систем стільникового зв’язку cdma 2000 1x та cdma EV-DO торгівельної марки Pantech моделі UM175 виробництва „Pantech Group CO., LTD.”, Корея.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1","UA1.155.0024095-11 дійсний до 01.03.2012"]
[3032,"Радіомодуль системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торгівельної марки Telit моделі GL865-DUAL виробництва “Telit Communications S.p.A.”, Італія",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0039402-11 дійсний до 30.03.2012"]
[3036,"Радіотермінали системи стільникового зв`язку GSM-900/1800 торгівельної марки „TELEOFIS” моделей WRX700, RX112 – L RS422 виробництва ООО КБ „Телеофис”, Росія.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0115673-11 дійсний до 24.08.2012"]
[3041,"Радіотермінали системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделей GT863-PY, GE863-GPS виробництва Telit Commu-nications S.p.A., Італія \n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0141076-11 дійсний до 04.10.2012\nUA1.155.0120335-11 дійсний до 01.09.2012\nUA1.155.0024313-11 дійсний до 01.03.2012"]
[3044,"Радіотермінал системи стільникового зв`язку GSM-900/1800 т. м. „TELEOFIS” моделі RX101-R USB GPRS виробництва ООО КБ „Телеофис”, Росія.",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0159159-11 дійсний до 30.10.2012"]
[3046,"Радіомодулі системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торгівельної марки Sierra Wireless (Wavecom) моделей Q2686 та Q24 Plus (Q24PL) виробництва „Sierra Wireless” („WAVECOM S.A.”), Франція.\n",1,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KF7D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0199975-11 дійсний до 26.12.2012"]
[1,"Радіостанція стаціонарна моделі 11Р20С6 \"Оріон РС-6 КХ\" виробництва ВАТ \"Тернопільський радіозавод \"Оріон\" (м. Тернопіль, Україна)",2,68,"2012-02-16","Аналоговий короткохвильовий радіозв’язок","Призначена для зв’язку машиністів поїздних локомотивів з диспечерами, керівниками ремонтних підрозділів і працює в мережах зв’язку з груповим викликом","2130 кГц\n2150 кГц","11K8G3E","Д02"]
[3,"Радіостанція стаціонарна/возима моделі \"CODAN NGT SR\" виробництва CODAN Limited (Австралія)",2,68,"2012-02-16","Аналоговий короткохвильовий радіозв’язок","КХ-радіостанція для забезпечення обміну аналоговою, цифровою, факсимільною, телеграфною інформацією","2045-2100 кГц\n22535 кГц;\n22672 кГц;\n22785 кГц;\n3800-3900 кГц\n6765-7000 кГц\n7400-7450 кГц\n---\n2130 кГц; 2150 кГц;\n5890 кГц; 5895 кГц;\n6800 кГц; 6805 кГц;\n6830 кГц; 7700 кГц;\n9155 кГц\n3915 кГц; 6655 кГц;\n6665 кГц\n4405 кГц; 4430 кГц\n3995 кГц; 4020 кГц\n22885 кГц; 22925 кГц\n2385 кГц; 2586 кГц;\n3185 кГц; 3215 кГц;\n3735 кГц; 4565 кГц;\n4580 кГц; 10275 кГц;\n10500 кГц\n3155-3220 кГц\n23025 кГц; 26375 кГц;\n26425 кГц","2K80J3E\n2K80J7C\n2K80J7D","Д02"]
[6,"Радіостанції возивні 'Оріон РВ-4 КХ' (11Р20В-4) виробництва ПАТ \"Тернопільський радіозавод \"Оріон\", Україна\n",2,68,"2012-02-16","Аналоговий короткохвильовий радіозв’язок","Призначена для зв’язку машиністів поїздних локомотивів з диспечерами, керівниками ремонтних підрозділів і працює в мережах зв’язку з груповим викликом","2130 кГц\n2150 кГц","11К0G3EJN","Д02","UA1.025.0090176-11, дата видачі: 11.07.2011, дійсний до: 06.07.2013",0]
[3,"Приймально-передавальне обладнання моделі МС-2 ППО-МС2",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для використання в якості стаціонарного приймально-передавального обладнання радіально-зонової системи зв’язку \"Алтай\"","301,125-305,825МГц/\n337,125-341,825 МГц","18K0EJN","Д02"]
[7,"Радіостанція возима типу 7Р23В-3 \"Волемот АРС-А\" виробництва ДП ’Радіоприлад’, Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для використання в якості абоненського приймально-передавального обладнання радіально-зонової системи зв’язку \"Алтай\" з забезпеченням пошуку каналу зв’язку по 8-ми або 16-ти каналам ствола","301,125-305,825МГц/\n337,125-341,825 МГц","25K0G3EJN\n12K5G3EJN","Д02"]
[12,"Радіостанція возима (абонентська) \"Алтай АС-3С\" виробництва \nВО \"Электросигнал\"",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація двохсторонього дуплексного радіотелефонного зв’язку (радіально-зонова система зв’язку \"Алтай\")","301,125-305,825МГц/\n337,125-341,825 МГц","18K8F3E","Д02"]
[15,"Радіоподовжувач типу FM 301-300 виробництва \nБудапештський радіотехнічний завод (Угоршина)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації дуплексного радіоканалу для продовження телефонних ліній","307,0375-308 МГц/\n343,0375-344 МГц","18K8F3E","Д02"]
[17,"Радіостанція стаціонарна (дуплексна) типу Карт-С виробництва \nРадіозавод \"Спутник\" (Білорусь)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації дуплексного радіоканалу для продовження телефонних ліній","307,0375-308 МГц/\n343,0375-344 МГц","18K8F3E","Д02"]
[22,"Радіостанція носима типу PW102GB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія/Німеччина",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","33,2-40 МГц\n41,3-44 МГц\n47-48,975 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[24,"Радіостанція носима типу PW102FB виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія/Німеччина",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","33,2-40 МГц\n41,3-44 МГц\n47-48,975 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[27,"Радіостанція возима моделі 4Р21В \"Титан ТМ-101\"-1 виробництва ТОВ \"АРКОМ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень","33-39 МГц\n39,025-47 МГц   ","16K0F3E        ","Д02, ОВ3"]
[32,"Радіостанція стаціонарна диспечерська (симплексна) 51РТС-А2-ЧМ (\"Гранит М\") виробництва ВО \"Электросигнал\"",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація двохсторонього симплексного радіотелефонного зв’язку","33-46 МГц","18K8F3E","Д02, ОВ3"]
[36,"Радіостанція стаціонарна диспечерська (симплексна) 1Р21С5 (\"Лен В\") виробництва ВО \"Электросигнал\"",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація двохсторонього симплексного радіотелефонного зв’язку","33-47 МГц\n47-48,975 МГц\n56,5-58 МГц","16K8F3E","Д02, ОВ3"]
[41,"Радіостанція носима моделі 11Р31Н-2.6 \"Оріон РН-2.6\" ТУ У 3-14308842-034-98 виробництва ВАТ \"Тернопільський радіозавод \"Оріон\" (м. Тернопіль, Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Призначена для організації безпошукового безпідстроювального одночастотного та двочастотного симплексного радіо зв’язку з однотипними радостанціями","33-48 МГц\n57-57,5 МГц","11K8G3EJ","Д02, ОВ3"]
[42,"Радіостанція носима моделі C130LB виробництва Chief Tek Electronics Co., Ltd. (Тайвань)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації радіотелефонного зв’язку між однотипними стаціонарними, мобільними, переносними і носимими радіостанціями","33-48,975 МГц\n56,5-58 МГц","8K50F3E","Д02, ОВ3"]
[46,"Радіостанція возима Dragon SY-5430 виробництва S.R Corporation, Корея (Dragon-CB Philippines, Inc., Філіппіни)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-трансівер двостороннього Радіотелефонного зв’язку","42,3-45,075 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, ОВ3"]
[51,"Стаціонарний ретранслятор IC-UR8050 виробництва \"Icom Inc.\", Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок ","УКХ-ретранслятор радіотелефонного зв’язку","450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","8K50F3E\n16K0F3E    ","Д02, ОВ3"]
[56,"Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р27В-Р32Н F виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n144-146 МГц","8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3, Д07"]
[58,"Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р27В-Р32H G виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n144-146 МГц","8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3, Д07"]
[61,"Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р31В-Р34H H виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц\n---\n430-440 МГц ","8K50F3E\n---\n8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3\n---\nД03\n---\nД07"]
[66,"Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р31В-Р34H B виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц\n---\n430-440 МГц ","8K50F3E\n---\n8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3\n---\nД03\n---\nД07"]
[70,"Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р37В-Р34H G виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц\n---\n430-440 МГц ","8K50F3E\n---\n8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3\n---\nД03\n---\nД07"]
[71,"Радіостанція носима КОРДОН-ОміТех Р37В-Р34H C виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц\n---\n430-440 МГц ","8K50F3E\n---\n8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3\n---\nД03\n---\nД07"]
[75,"Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех М76-Р12С АC виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n144-146 МГц","8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3, Д07"]
[80,"Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех М76-Р12С BC виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n144-146 МГц","8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3, Д07"]
[85,"Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М76-Р22B АC виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n144-146 МГц","8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3, Д07"]
[87,"Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М76-Р22B АX виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n144-146 МГц","8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3, Д07"]
[90,"Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М76-Р22B BC виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n---\n144-146 МГц","8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3, Д07"]
[95,"Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех М86-Р14C АC виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц\n---\n430-440 МГц ","8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3, Д07"]
[99,"Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех М86-Р14C BB виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц\n---\n430-440 МГц ","8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3, Д07"]
[100,"Радіостанція стаціонарна КОРДОН-ОміТех М86-Р14C BC виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц\n---\n430-440 МГц ","8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3, Д07"]
[105,"Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М86-Р24B AC виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц\n---\n430-440 МГц ","8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3, Д07"]
[108,"Радіостанція возима КОРДОН-ОміТех М86-Р24B BA виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок \nАматорський радіозв’язок","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц\n---\n430-440 МГц ","8K50F3E\n---\n16K0F3E\n16K0F3D","Д02, ОВ3, Д07"]
[114,"Радіостанція носима моделі Kenwood IK-5310 виробництва Kenwood Corporation (Японія); Fab: Kenwood U.S.A. Corporation (США)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок ","Для прийому-передачі голосових повідомлень","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n413-420 МГц /\n423-430 МГц","8K50F3E\n---\n16K0F3E","Д02, ОВ3"]
[116,"Радіостанція носима \nмоделі ICOM IC-F4026S/F4026T виробництва Icom Inc. (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок","Організація двохсторонього радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\n---\nД03"]
[119,"Радіостанція возима серії VX-2200 моделі VX-2200-G6-25A виробництва Vertex Standart Co., LTD (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок","Для організації радіотелефонного зв’язку між однотипними стаціонарними, мобільними, переносними і носимими радіостанціями","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\n---\nД03"]
[124,"Ретранслятор моделі Kenwood TKR-750 виробництва компанії Kenwood Corporation, Сінгапур",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-ретранслятор радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3F","Д02, ОВ3"]
[128,"Ретранслятор моделі TKR-751E виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, ОВ3"]
[129,"Ретранслятор моделі TKR-850E виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, ОВ3"]
[134,"Радіостанція моделі 5Н32Н-410 \"Весна-410\" виробництва ЗАТ \"Весна-комплект\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","413-418 МГц /\n423-428 МГц","16K0F3EJN","Д02, ОВ3"]
[137,"Радіостанція носима моделі 5Р32Н-110 \"Весна Н-110\" виробництва ЗАТ \"Весна-комплект\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","16K0F3E ","Д02, ОВ3"]
[143,"Радіостанція носима \"Либідь 440\" виробництва ТОВ \"Доля і Ко., Лтд\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K5F3E    ","Д02, ОВ3"]
[144,"Радіостанція носима \"Либідь 440С\" виробництва ТОВ \"Доля і Ко., Лтд\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K5F3E    ","Д02, ОВ3"]
[149,"Радіостанція возима \"Либідь В510\" виробництва ТОВ \"Доля і Ко., Лтд\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K5F3E    ","Д02, ОВ3"]
[153,"Радіостанція возима \"Либідь В620\" виробництва ТОВ \"Доля і Ко., Лтд\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K5F3E    ","Д02, ОВ3"]
[158,"Радіостанція стаціонарна моделі 11Р20С6 \"Оріон РС-6 УКХ\" виробництва ВАТ \"Тернопільський радіозавод \"Оріон\" (м. Тернопіль, Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Призначена для зв’язку машиністів поїздних локомотивів з диспечерами, керівниками ремонтних підрозділів і працює в мережах зв’язку з груповим викликом","151,725-155,975 МГц","11K8G3E","Д02, ОВ3"]
[161,"Радіостанція носима моделі 11Р32Н-2.2 \"Оріон РН-2.2\" ТУ У 3-14308842-034-98 виробництва ВАТ \"Тернопільський радіозавод \"Оріон\" (м. Тернопіль, Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Призначена для організації безпошукового безпідстроювального одночастотного та двочастотного симплексного радіо зв’язку з однотипними радостанціями","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K8G3E","Д02, ОВ3"]
[163,"Радіостанція носима моделі 11Р32Н-2.4 \"Оріон РН-2.4\" ТУ У 3-14308842-034-98 виробництва ВАТ \"Тернопільський радіозавод \"Оріон\" (м. Тернопіль, Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Призначена для організації безпошукового безпідстроювального одночастотного та двочастотного симплексного радіо зв’язку з однотипними радостанціями","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K8G3E","Д02, ОВ3"]
[168,"Радіостанція возима моделі Р24В-1.5 \"Оріон РВ-1.5\" ТУ У 3-14308842-032-98 виробництва ВАТ \"Тернопільський радіозавод \"Оріон\" (м. Тернопіль, Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Призначена для організації безпошукового безпідстроювального одночастотного та двочастотного симплексного радіозв’язку з однотипними радостанціями","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K8G3E","Д02, ОВ3"]
[171,"Радіостанція возима моделі 11Р22В-1.1 \"Оріон РВ-1.1\" ТУ У 3-14308842-032-98 виробництва ВАТ \"Тернопільський радіозавод \"Оріон\" (м. Тернопіль, Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Призначена для організації безпошукового безпідстроювального одночастотного та двочастотного симплексного радіозв’язку з однотипними радостанціями","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K8G3E","Д02, ОВ3"]
[173,"Радіостанція возима моделі 11Р22В-1.4.3 \"Оріон РВ-1.4.3\" ТУ У 3-14308842-032-98 виробництва ВАТ \"Тернопільський радіозавод \"Оріон\" (м. Тернопіль, Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Призначена для організації безпошукового безпідстроювального одночастотного та двочастотного симплексного радіозв’язку з однотипними радостанціями","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K8G3E","Д02, ОВ3"]
[178,"Радіостанція стаціонарна моделі 11Р22С-1.1.2 \"Оріон РС-1.1.2\" ТУ У 3-14308842-033-98 виробництва ВАТ \"Тернопільський радіозавод \"Оріон\" (м. Тернопіль, Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Призначена для організації безпошукового безпідстроювального одночастотного та двочастотного симплексного радіо зв’язку з однотипними радостанціями","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K8G3E","Д02, ОВ3"]
[182,"Радіостанція носима моделі 2P32H \"Kenwood TK-2060-1\" виробництва ТОВ \"АРКОМ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E   ","Д02, ОВ3"]
[187,"Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2070 тип 6 (5P34H Kenwood TK-2070-6) виробництва компанії Kenwood Corporation (Японія), ТОВ \"Арком\" (м. Київ, Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","413-418 МГц /\n423-428 МГц","8K50F3E\n16K0F3E    ","Д02, ОВ3"]
[188,"Радіостанція носима моделі 3P32H \"Kenwood TK-2260-1\" виробництва ТОВ \"АРКОМ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E   ","Д02, ОВ3"]
[192,"Радіостанція носима моделі \n\"Kenwood TK-2770-3\" (-Р34Н) виробництва компанії Kenwood Corporation (Японія) \n(ТОВ \"Арком\" (Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[197,"Радіостанція возима моделі \"Kenwood TK-7760-1\" (-Р24В) виробництва компанії Kenwood Corporation (Японія) \n(ТОВ \"Арком\" (Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[200,"Радіостанція возима моделі Kenwood TK-8080 тип 1 виробництва ТОВ \"АРКОМ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[202,"Радіостанція возима моделі \n\"Kenwood TK-7020 тип 3\" (-Р24В) виробництва компанії Kenwood Corporation (Японія) \n(ТОВ \"Арком\" (Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[207,"Радіостанція носима моделі 3Р34Н \"Титан ТН-102\"-3 (ТУ У 32.2-31483257-004-2004) виробництва ТОВ \"АРКОМ\"\n(м. Київ, Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[212,"Радіостанція возима моделі 4Р22В \"Титан ТМ-101\"-6 виробництва ТОВ \"АРКОМ\"\n(м. Київ, Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для двохстороннього симплексного (напівдуплексного) безпідстроєчного радіотелефонного зв’язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[216,"Радіостанція возима моделі \n\"Kenwood TK-7020H\" (-Р22B, -Р24B) (тип 1, 3, 5) виробництва ТОВ \"Арком\" (Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[217,"Радіостанція возима моделі \n\"Kenwood TK-7760H\" (-Р22B, -Р24B) (тип 1, 3, 5) виробництва ТОВ \"Арком\" (Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K0F3E\n11K0F1D","Д02, ОВ3"]
[221,"Радіостанція носима торгівельної марки КОРДОН ОміТех типу P21B моделі U/P100C виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Полудуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[226,"Радіостанція носима торгівельної марки КОРДОН ОміТех типу P27B моделі U/P100J  виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Полудуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[229,"Радіостанція носима торгівельної марки КОРДОН ОміТех типу P31B моделі U/P400B  виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Полудуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n440-442,125 МГц\n442,125-442,525 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[231,"Радіостанція носима торгівельної марки КОРДОН ОміТех типу P31B моделі U/P400G  виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Полудуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n440-442,125 МГц\n442,125-442,525 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[236,"Радіостанція носима торгівельної марки КОРДОН ОміТех типу P37B моделі U/P400C  виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Полудуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n440-442,125 МГц\n442,125-442,525 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[241,"Радіостанція возима торгівельної марки КОРДОН ОміТех типу M76 моделі U/M100AA виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Полудуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[245,"Радіостанція возима торгівельної марки КОРДОН ОміТех типу M76 моделі U/M100AX виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Полудуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[246,"Радіостанція возима торгівельної марки КОРДОН ОміТех типу M76 моделі U/M100BA виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Полудуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[250,"Радіостанція возима торгівельної марки КОРДОН ОміТех типу M76 моделі U/M100BX виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Полудуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[255,"Радіостанція возима торгівельної марки КОРДОН ОміТех типу M86 моделі U/M400AC виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Полудуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n440-442,125 МГц\n442,125-442,525 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[260,"Радіостанція возима торгівельної марки КОРДОН ОміТех типу M86 моделі U/M400BC виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Полудуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n440-442,125 МГц\n442,125-442,525 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[262,"Радіостанція возима торгівельної марки КОРДОН ОміТех типу M86 моделі U/M400BX виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Полудуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n440-442,125 МГц\n442,125-442,525 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[265,"Радіостанція носима торгівельної марки КОРДОН ОміТех типу GM340 моделі U/PW302C виробництва ТОВ НВП \"ОМіТеХ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Полудуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E\n8K50G3W","Д02, ОВ3"]
[270,"Радіостанція возима моделі DR-130TE2 виробництва ALINCO Electronics Inc., Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","16К8F3E","Д02, ОВ3"]
[274,"Радіостанції - GPS-навігатори торговельної марки Garmin модифікації Rino 110 виробництва Garmin International Inc.",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","призначений для двостороннього радіозв’язку в УКХ-діапазоні та обміну координатами із використанням GPS-навігації","462,5625-462,7125 МГц\n462,55-462,725 МГц\n467,5625-467,7125 МГц","6К00F3E\n6К00F2D","Д02, ОВ3"]
[275,"Радіостанції - GPS-навігатори торговельної марки Garmin модифікації Rino 120 виробництва Garmin International Inc.",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","призначений для двостороннього радіозв’язку в УКХ-діапазоні та обміну координатами із використанням GPS-навігації","462,5625-462,7125 МГц\n462,55-462,725 МГц\n467,5625-467,7125 МГц","6К00F3E\n6К00F2D","Д02, ОВ3"]
[280,"Радіостанція возима TM8115 виробництва TAIT radio communications, Нова Зеландія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Двохсторонній симплексний радіотелефонний зв’язок","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","16K0F3E    ","Д02, ОВ3"]
[283,"Радіостанція стаціонарна/возима IC-F1020 виробництва Icom Inc. (Японія) ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації двохстороннього симплексного радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","16K0F3E","Д02, ОВ3"]
[289,"Радіостанція возима моделі \nGaywood-152 виробництва Access Device Integrated Communications Corp. (Тайвань)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[291,"Радіостанція возима \"NIGA R VHF\" Р22B NIGA.070101.000 ТУ У 32.2-22774699-001:2007 виробництва ПП \"НІГА-СТАР\" (правонаст. ПП \"Радіопрактика\") (м. Хмельницький, Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації радіотелефонного зв’язку між однотипними стаціонарними, мобільними, переносними і носимими радіостанціями","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0G3E","Д02, ОВ3"]
[294,"Радіостанція стаціонарна Томсон TMF531G3A",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації радіотелефонного зв’язку між однотипними стаціонарними, мобільними, переносними і носимими радіостанціями","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","16K0F3E","Д02, ОВ3"]
[299,"Радіостанція базова типу TRA 3740 виробництва Widanet Limited (Великобританія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього радіозв’язку (ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок з можливістю пакетної передачі даних)","460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц","8K50F1D","Д02, ОВ3"]
[303,"Радіостанція возима т.н. Motorola CM340 типу 17P22CB виробництва Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві ТОВ \"Доля і Ко. ЛДТ\" (м. Київ, Україна)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0G3E","Д02, ОВ3"]
[304,"Радіостанція носима типу SEFAR-C виробництва ZAM-SERVIS S.r.o. (Чеська республіка)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E","Д02, ОВ3"]
[309,"Радіостанція стаціонарна/возима моделі FT-8000R виробництва Yaesu Musen Co., Ltd., Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E","Д02, ОВ3"]
[313,"Радіостанція возима моделі DM3600 виробництва Motorola GmbH (Німеччина); Fab: Motorola Technology Sdn. Bhd. (Малайзія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації двохсторонього сімплексного та дуплексного радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[318,"Радіостанція носима моделі IC-F4GT виробництва Icom Inc., Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","8K50F3E   ","Д02, ОВ3"]
[319,"Радіостанція носима моделі IC-F4GS виробництва Icom Inc., Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","8K50F3E   ","Д02, ОВ3"]
[325,"Радіостанція носима моделі IC-F33GT виробництва Icom Inc., Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","16K0F3E    ","Д02, ОВ3"]
[328,"Радіостанція возима моделі IC-F410S виробництва Icom Inc., Японія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","8K50F3E   ","Д02, ОВ3"]
[333,"Радіостанція возима моделі IC-F520 виробництва Icom Inc., Японія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Симплексна та напівдуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефоних переговорів ","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E","Д02, ОВ3"]
[334,"Радіостанція возима моделі IC-F521 виробництва Icom Inc., Японія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Симплексна та напівдуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефоних переговорів ","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E","Д02, ОВ3"]
[338,"Радіостанція носима IC-F40G виробництва Icom Inc., Японія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Симплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","8K50F3E   ","Д02, ОВ3"]
[342,"Радіостанція носима IC-F43GT виробництва Icom Inc., Японія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Симплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n442,525-447,725 МГц","16K0F3E    ","Д02, ОВ3"]
[347,"Радіостанція носима IC-F320 виробництва Icom Inc., Японія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для ведення радіотелефоних переговорів ","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","16K0F3E    ","Д02, ОВ3"]
[348,"Радіостанція носима IC-F320S виробництва Icom Inc., Японія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","16K0F3E    ","Д02, ОВ3"]
[354,"Радіостанція носима моделі IC-F30G виробництва Icom Inc., Японія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E","Д02, ОВ3"]
[357,"Радіостанція носима \nмоделі ICOM IC-F3026S/F3026T виробництва Icom Inc. (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація двохсторонього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[362,"Радіостанція носима моделі Kenwood TK-370G виробництва компанії Kenwood Corporation, Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[363,"Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3080 тип 6 виробництва компанії Kenwood Corporation, Сінгапур",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[367,"Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3212 M3 виробництва Kenwood Corporation (Японія); Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[372,"Радіостанція носима моделі Kenwood TK-3170 E4 виробництва Kenwood Corporation (Японія); Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[375,"Радіостанція носима типу Kenwood TK-3307M3 виробництва Kenwood Corporation (Японія) на підприємстві Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[377,"Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2107 виробництва компанії Kenwood Corporation, Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[382,"Радіостанція носима моделі \"Kenwood TK-2260\" виробництва компанії Kenwood Corporation, Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[387,"Радіостанція носима моделі Kenwood TK-2212 M виробництва Kenwood Corporation (Японія); Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[391,"Радіостанція носима типу Kenwood TK-2306M виробництва Kenwood Corporation (Японія) на підприємстві Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[392,"Радіостанція носима типу Kenwood TK-2307M виробництва Kenwood Corporation (Японія) на підприємстві Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[396,"Радіостанція возима моделі Kenwood TK-768H виробництва компанії Kenwood Corporation, Сінгапур",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[401,"Радіостанція возима моделі Kenwood TK-8160 M виробництва Kenwood Corporation (Японія); Fab: Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[404,"Радіостанція возима моделі VX-2000U виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[406,"Радіостанція носима моделі VX-210AU виробництва Vertex Standard Co. Ltd, Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Полудуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[411,"Радіостанція возима серії VX-2200 моделі VX-2200-D0-25C виробництва Vertex Standart Co., LTD (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації радіотелефонного зв’язку між однотипними стаціонарними, мобільними, переносними і носимими радіостанціями","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[416,"Радіостанція носима серії VX-350 моделі VX-351-SD0B-5 виробництва Vertex Standart Co., LTD (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[420,"Радіостанція возима моделі FT-2800M виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[421,"Радіостанція возима моделі VX-4104 виробництва Vertex Standard Co., Ltd., Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[425,"Радіостанція возима Vertex Standard FT-1802M виробництва Vertex Standard Co., Ltd. (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації двохсторонього сімплексного радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[430,"Радіостанція возима моделі ІС-F310 виробництва Icom Inc., Японія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E","Д02, ОВ3"]
[435,"Радіостанція носима моделі IC-M3A виробництва Icom Inc., Японія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[437,"Радіостанція носима моделі VX-210V виробництва Yaesy Musen Co., Ltd., Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[440,"Радіостанція моделі DJ-480 виробництва ALINCO Electronics Inc., Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","16К8F3E","Д02, ОВ3"]
[445,"Радіостанція возима моделі \nKenwood TК-8180 виробництва Kenwood Corporation, Японія на підприємстві Kenwood Electronics Technologies, Тайвань",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації двохсторонього радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","16K0F3E","Д02, ОВ3"]
[447,"Радіостанція возима типу PW304 виробництва Motorola Inc., США",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації двохсторонього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[450,"Радіостанція носима Motorola P020 виробництва Motorola Inc., США",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Симплексна та напівдуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[454,"Радіостанція стаціонарна моделі MW307BА виробництва Motorola Technolodgy Sdh Bhd, Малайзія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[459,"Радіостанція носима т.н. GP340EX типу PW331C виробництва Motorola GmbH (Німеччина); Fab: Motorola Technology Sdn. Bhd. (Малайзія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації радіотелефонного зв’язку між однотипними стаціонарними, мобільними, переносними і носимими радіостанціями","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[464,"Радіостанція станціонарна QUANTAR виробництва Motorola Inc. (Motorola Communications and Electronics, Inc.) США",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок ","Організація безпошукового симплексного телефонного зв’язку","413-418 МГц /\n423-428 МГц","11K0G3E\n11K0G1D","Д02, ОВ3"]
[467,"Радіостанція носима торговельного найменування GP380, GP680 типу PW302H виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdh Bhd\" (Малайзія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[469,"Радіостанція носима торговельного найменування GP140, GP340, GP640 типу PW302C виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdh Bhd\" (Малайзія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[474,"Радіостанція возима торговельного найменування CM140, CM340 типу MM504BB виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdh Bhd\" (Малайзія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[476,"Радіостанція возима торговельного найменування CM160, CM360 типу MM504AB виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdh Bhd\" (Малайзія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[479,"Радіостанція носима торговельного найменування GP388 типу PMW302H виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdh Bhd\" (Малайзія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[484,"Радіостанція носима торговельного найменування CP040 типу PG302CB виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdh Bhd\" (Малайзія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[488,"Радіостанція носима торговельного найменування CP180, CP380 типу PP302HB виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdh Bhd\" (Малайзія/Німеччина)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[493,"Радіостанція носима торговельного найменування CP140, CP340 типу PP502CA виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdh Bhd\" (Малайзія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[494,"Радіостанція носима торговельного найменування CP160, CP360 типу PP502FA виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdh Bhd\" (Малайзія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[500,"Радіостанція возима торговельного найменування GM380, GM1280 типу MW504AD виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdh Bhd\" (Малайзія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[503,"Радіостанція носима торговельного найменування GP360 типу PW502F виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdh Bhd\" (Малайзія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[505,"Радіостанція носима торговельного найменування GP320, GP330 типу PW502B виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technolodgy Sdh Bhd\" (Малайзія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень, передача даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0G3Е\n11К0G3W","Д02, ОВ3"]
[508,"Радіостанція носима моделі 1P34BН \"Либідь-421\" (ТУ У 32.2-01043342-001-2002) виробництва ТОВ \"Доля і Ко., ЛТД\", Украина",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n440-442,125 МГц\n442,125-442,525 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц  ","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[513,"Радіостанція носима моделі 3P32BН \"Либідь-103C\" (ТУ У 32.2-01043342-001-2002) виробництва ТОВ \"Доля і Ко., ЛТД\", Украина",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"]
[517,"Радіостанція носима моделі TC-600  виробництва \"HYTERA Communications Corporation Limited\" (стара назва Shenzhen HYT Science and Technology Co., Ltd), Китай",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","16K0F3E","Д02, ОВ3"]
[522,"Радіостанція носима моделі TC-600  виробництва \"HYTERA Communications Corporation Limited\" (стара назва Shenzhen HYT Science and Technology Co., Ltd), Китай",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації радіотелефонного зв’язку між однотипними стаціонарними, мобільними, переносними і носимими радіостанціями","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[523,"Радіостанція носима моделі TC-620  виробництва \"HYTERA Communications Corporation Limited\" (стара назва Shenzhen HYT Science and Technology Co., Ltd), Китай",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації радіотелефонного зв’язку між однотипними стаціонарними, мобільними, переносними і носимими радіостанціями","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[529,"Радіостанція носима типу Midland CT 210 виробництва CTE International s.r.l. (Італія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[532,"Радіостанція носима типу NX-200K виробництва Kenwood Corporation (Японія) на підприємстві Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двостороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[537,"Радіостанція носима типу NX-300K2 виробництва Kenwood Corporation (Японія) на підприємстві Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двостороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку","450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[538,"Радіостанція возима типу NX-800K2 виробництва Kenwood Corporation (Японія) на підприємстві Kenwood Electronics Technologies (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двостороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку","450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[542,"Радіотермінал (радіомодем) типу MDS 4790E виробництва \"Microwave Data Systems Inc.\" (США)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного або напівдуплексного радіозв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц","12K0F1D","Д02, ОВ3"]
[547,"Радіостанція носима моделі TK-3306М3 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного або напівдуплексного радіозв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[550,"Радіостанція носима моделі TK-3360М виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[552,"Радіостанція стаціонарна (повторювач, базова станція) серії RT4000 типу RT4160 виробництва \"Zodiac Communications ApS\" (Данія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0G3E","Д02, ОВ3"]
[557,"Радіостанція возима моделі TK-7302HM виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[562,"Радіостанція возима моделі TK-8302E виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[566,"Ретранслятор моделі NXR 810K2 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[567,"Радіостанція возима т.м. KENWOOD моделі TK-8360M2 виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[571,"Ретранслятор моделі NXR-810E виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[576,"Радіостанція носима моделі NX-300E виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[579,"Радіостанція возима моделі NX-800HK2 виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[581,"Радіостанція возима Vertex Standard FT-1900R виробництва \"Vertex Standart Co., Ltd.\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[586,"Радіостанція носима моделі TK-3260EXE2 виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"]
[589,"Радіостанція носима моделі TK-3307М2 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0065116-11 дійсний до 22.05.2012",0]
[595,"Радіостанція носима моделі NX-220 Е виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0076023-11 дійсний до 09.06.12",0]
[596,"Радіостанція носима моделі NX-320 Е виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0076023-11 дійсний до 09.06.12",0]
[601," Радіостанція возивна моделі Kenwood TK-7160М виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0076028-11 дійсний до 09.06.12",0]
[605," Повторювач моделі NXR 700E виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.030.0076065-11 дійсний до 09.06.12",0]
[610," Радіостанції возивні моделей IC-F5013, IC-F5013Н, IC-F5026, IC-F5026Н виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0104489-11 дійсний до 03.08.12",0]
[613," Радіостанція носивна моделі ТC-620 (код замовлення ТС-620U) виробництва \"HYTERA Communications Corporation Limited\", Китай",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації радіотелефонного зв’язку між однотипними стаціонарними, мобільними, переносними і носимими радіостанціями","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0015202-11 дійсний до 10.02.2012",0]
[615,"Радіостанція возима моделі IC-F210 виробництва Icom Inc., Японія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Симплексна та напівдуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефонних переговорів","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"," UA1.030.0015923-11 дійсний до 13.02.2012",0]
[618,"Радіостанція возима моделі IC-F111 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Симплексна та напівдуплексна УКХ-радіостанція для ведення радіотелефоних переговорів ","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E ","Д02, ОВ3"," UA1.030.0015925-11 дійсний до 13.02.2012",0]
[624,"Радіостанція носима моделі ТК-3000М2 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0049401-11 дійсний до 19.04.2012",0]
[625,"Радіостанція возима моделі Kenwood TK-7100 M виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0049405-11 дійсний до 19.04.2012",0]
[630,"Радіостанція носима типу Kenwood TK-2307M виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0065116-11 дійсний до 22.05.2012",0]
[634," Радіостанція носивна моделі IC-F4003 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0101272-11 дійсний до 25.07.12",0]
[639," Радіостанція возивна моделі 7Р22В Kenwood TK-7060 виробництва ТОВ \"АРКОМ\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0202875-11 дійсний до 29.12.2012",0]
[642,"Радіостанції носивні типів PW502 (B, C, F, H, P, G, M, J) виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0G3E\n11K0G3W","Д02, ОВ3","UA1.025.0036477-10, дата видачі: 29.04.2010, дійсний до: 28.04.2013",0]
[644,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-351-D0-5, VX-354-D0-5 виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Китай",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0007262-12, дата видачі: 19.01.2012, дійсний до: 02.12.2014",0]
[649,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-921-EG6A-1, VX-821-EG6A-1 виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц\n","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0047457-10, дата видачі: 28.05.2010, дійсний до: 27.05.2013",0]
[651,"Радіостанція носивна типу PW102CA виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","33,2-40 МГц\n41,3-42 МГц","11K0G3E\n11K0G3W","Д02, ОВ3","UA1.025.0047894-10, дата видачі: 31.05.2010, дійсний до: 30.05.2013",0]
[654,"Ретранслятори торговельної марки Vertex моделей VXR-9000EV, VXR-9000V виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0122617-10, дата видачі: 27.09.2010, дійсний до: 26.09.2013",0]
[659,"Радіостанції возивні торговельного найменування DM3400 типу MMS308D торговельного найменування DM3401 типу MMS308DE, торговельного найменування DM3600 типу MMS308P, торговельного найменування DM3601 типу MMS308PE виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0138657-10, дата видачі: 11.11.2010, дійсний до: 10.11.2013",0]
[663,"Радіостанції возивні типів MW504 (АА, ВА, AС, BC, AD, AX) виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0G3E\n11K0G3W","Д02, ОВ3","UA1.025.0047665-09, дата видачі: 21.07.2009, дійсний до: 20.07.2012",0]
[668,"Радіостанції носивні торговельного найменування СР140 типу PP502CA,  торговельного найменування СР160 типу  PP502FA, торговельного найменування СР180 типу PP502HA виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11K0G3E\n11K0G3W","Д02, ОВ3","UA1.025.0018609-10, дата видачі: 12.03.2010, дійсний до: 11.03.2013",0]
[669,"Радіостанції носивні торговельного найменування СР140 типу РР502СВ, торговельного найменування СР160 типу  РР502FB, торговельного найменування СР180 типу PP502HB виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Малайзія ",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0G3E\n11K0G3W","Д02, ОВ3","UA1.025.0018609-10, дата видачі: 12.03.2010, дійсний до: 11.03.2013",0]
[675,"Радіостанція носивна типу P140 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина', Китай\n",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0067458-11, дата видачі: 27.05.2011, дійсний до: 25.05.2014",0]
[678,"Радіостанції возивні торговельної марки Vertex моделей VX-4600-G6-25, VX-4500-G6-25 виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Китай",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0202459-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 02.12.2014",0]
[680,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-451-D0-5, VX-454-D0-5, VX-459-D0-5 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина', Китай\n",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0202483-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 02.12.2014",0]
[683,"Ретранслятор торговельної марки Vertex моделі VXR-7000V виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина, Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0061676-10, дата видачі: 01.07.2010, дійсний до: 30.06.2013",0]
[688,"Радіостанція носивна торговельної марки Vertex моделі VX-231-EG6B-5 виробництва \"Motorola GmbH\" Німеччина, Китай",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0095475-09, дата видачі: 25.12.2009, дійсний до: 24.12.2012",0]
[692,"Радіостанції носивні торговельної марки Vertex моделей VX-427(-*)(-5), VX-427E(-*)(-5), VX-427A(-*)(-5), VX-427AE(-*)(-5), VX-417E(-*)(-5), VX-417(-*)(-5)  виробництва \"Motorola GmbH\" Німеччина, Китай",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0095488-09, дата видачі: 25.12.2009, дійсний до: 24.12.2012",0]
[697,"Радіостанції возивні торговельної марки Vertex моделей VX-4107-6-45, VX-4207-6-45 виробництва \"Motorola GmbH\" Німеччина, Японія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0018601-10, дата видачі: 12.03.2010, дійсний до: 11.03.2013",0]
[698,"Радіостанції возивні торговельної марки Vertex моделей VX-2100Е-D0-25 C, VX-2200Е-D0-25 C виробництва \"Motorola GmbH\" Німеччина, Китай",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0018603-10, дата видачі: 12.03.2010, дійсний до: 11.03.2013",0]
[704,"Радіостанції стаціонарні торговельного найменування DM3400 типу MMS537D, торговельного  найменування DM3401 типу MMS537DE, торговельного найменування DM3600 типу MMS537P,  торговельного найменування DM3601 типу MMS537PE виробництва \"Motorola GmbH\" Німеччина, Малайзія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0026173-11, дата видачі: 04.03.2011, дійсний до: 02.03.2014",0]
[707,"Повторювач торговельного найменування DR3000 типу FC308B виробництва \"Motorola GmbH\" Німеччина, Малайзія",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для збільшення дальності дії\nрадіостанцій т.м. DP3400, DP3401,\nDP3600, DP3601, DM3400, DM3401, DM3600, DM3601","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0026176-11, дата видачі: 04.03.2011, дійсний до: 02.03.2014",0]
[712,"Радіостанція носивна типу Hytera PD785 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0056641-11, дата видачі: 10.05.2011, дійсний до: 05.05.2012",0]
[714,"Радіостанції возивні 'Оріон РВ-4 УКХ' (11Р22В-4) виробництва ПАТ \"Тернопільський радіозавод \"Оріон\", Україна",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Призначена для зв’язку машиністів поїздних локомотивів з диспечерами, керівниками ремонтних підрозділів і працює в мережах зв’язку з груповим\nвикликом","151,725-155,975 МГц","11К8G3EJN","Д02, ОВ3","UA1.025.0107675-11, дата видачі: 10.08.2011, дійсний до: 06.07.2013",0]
[717,"Радіостанція носивна типу МР300 виробництва \"Motorola GmbH\" Німеччина, Китай",3,68,"2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","8K50F3E","Д02, ОВ3","UA1.025.0081123-09, \nUA1.025.0081124-09, дата видачі: 12.11.2009, дійсний до: 11.11.2012",0]
[4,"Радіостанція возима моделі VS3000 GTW виробництва SELEX Communications S.p.A. (Італія) ",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02"]
[8,"Радіостанція носима моделі PUMA-T3Ex виробництва SELEX Communications S.p.A. (Італія)",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02"]
[9,"Радіостанція носима моделі PUMA-T3S виробництва SELEX Communications S.p.A. (Італія)",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02"]
[15,"Радіостанція носима цифрового транкінгового радіозв’язоку TETRA моделі MTP810 Ex з GPS-приймачем виробництва \"Motorola GmbH (Німеччина) на підприємстві \"Motorola Technology Sdn. Bhd.\" (Малайзія)",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02"]
[18,"Радіостанція базова моделі MTS1 цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA виробництва \"Motorola GmbH\" (Німеччина)",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02"]
[23,"Базова станції-ретранслятор серії MTR2000 моделі FO506B виробництва Motorola Inc., США",4,68,"2012-02-16","Аналоговий транкінговий радіозв’язок","Організація транкінговогого радіозв’язку","450-453 МГц /\n460-463 МГц","16K0G3E\n16K0G1D","Д02"]
[25,"Ретранслятор моделі TKR-820K4 виробництва Kenwood (Японія)",4,68,"2012-02-16","Аналоговий транкінговий радіозв’язок","Для організації мережі аналогового транкінгового зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц","11K0F3E","Д02"]
[28,"Радіостанція носима типу ICOM IC-F44GT MTE виробництва Icom Inc. (Японія)",4,68,"2012-02-16","Аналоговий транкінговий радіозв’язок","Для використання у мережах аналогового транкінгового зв’язку стандарту MPT-1327","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n11K0F1D\n16K0F1D","Д02"]
[33,"Мобільна (возима) абонентська радіостанція серії MTM 300 цифрового транкінговогого зв’язку TETRA виробництва Motorola Inc., США",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02"]
[37,"Радіостанція возима моделі SRM2000 системи цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA виробництва Sepura Limited Radio House, Великобританія        ",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02"]
[38,"Мобільна радіостанція моделі TETRA CM9000 цифрового транкінговогого зв’язку TETRA         ",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02"]
[43,"Абонентська (носима) радіостанція MTH650 типу PT511FR системи цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA-Compact виробництва Motorola Inc., США",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02"]
[46,"Радіостанція возима серії MTM700 моделі MT912 системи цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA-Compact виробництва Motorola Inc., США",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02"]
[52,"Радіостанція носима моделі HTT-500 цифрового транкінговогого радіозв’язку TETRA виробництва Teltronic S.A. Unipersonal., Іспанія",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02"]
[53,"Радіостанція стаціонарна моделі DT-410 цифрового транкінговогого радіозв’язку TETRA виробництва Teltronic S.A. Unipersonal., Іспанія",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02"]
[58,"Кишеньковий персональний комп’ютер \"PDA\" з вбудованим прийомопередавачем цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA виробництва Motorola GmbH, Німеччина",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02"]
[62,"Ретранслятор цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA моделі BSR421 виробництва AVITEC AB (Швеція)",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-420 МГц /\n423-430 МГц","18К0G7W","Д02"]
[67,"Радіостанція базова цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA моделі BS421 виробництва Damm Cellular Systems A/S",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-420 МГц /\n423-430 МГц","18К0G7W","Д02"]
[70,"Радіостанція базова моделі Light OTB виробництва SELEX Communications S.p.A. (Італія)",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","423-430 МГц /\n413-420 МГц","18К0G7W","Д02"]
[72,"Радіостанція носима моделі STP8038 цифрового транкінговогого зв’язку TETRA виробництва Sepura Limited (Великобританія)",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-418 МГц /\n423-428МГц","18К0G7W","Д02"]
[75,"Радіостанція возима моделі SRM3500 GPS цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA виробництва Sepura Limited (Англія)",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-420 МГц /\n423-430 МГц","18К0G7W","Д02"]
[81,"Радіостанція носима моделі SRH3800W цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA виробництва Sepura Limited (Англія)",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-420 МГц /\n423-430 МГц","18К0G7W","Д02"]
[82,"Радіостанція возима моделі SRG3500W цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA виробництва Sepura Limited (Англія)",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-420 МГц /\n423-430 МГц","18К0G7W","Д02"]
[87,"Станція базова MTS4 системи цифрового транкінгового зв'язку ТЕТRА виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-420 МГц/\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02","UA1.025.0146995-10, дата видачі: 01.12.2010, дійсний до: 30.11.2013",0]
[91,"Радіостанція носивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку ТЕТRА моделі МТР850 виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина\n",4,68,"2012-02-16","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Для організації мережі цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA ","413-420 МГц/\n423-428 МГц","18К0G7W","Д02","UA1.025.0025465-11, дата видачі: 04.03.2011, дійсний до: 02.03.2014",0]
["Розділ 5. Радіообладнання систем рухомого радіозв’язку берегових і суднових станцій та систем управління рухом суден (УРС)"]
[3,"Радіостанція моделі IC-GM1600 виробництва Icom Inc., Японія",5,68,"2012-02-16","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","УКХ-апапратура двохстороннього радіотелефонного зв’зку","156,025-157,925МГц/ 160,625-162,025 МГц ","J3E\nJ2B","Д02"]
[5,"Радіостанція моделі IC-GM1500 виробництва Icom Inc., Японія",5,68,"2012-02-16","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","УКХ-апапратура двохстороннього радіотелефонного зв’зку","156,025-157,925МГц/ 160,625-162,025 МГц ","J3E\nJ2B","Д02"]
[10,"Радіостанція моделі IC-M1V виробництва Icom Inc., Японія",5,68,"2012-02-16","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","УКХ-апапратура двохстороннього радіотелефонного зв’зку","156,025-157,925МГц/ 160,625-162,025 МГц ","16K0G3E","Д02"]
[12,"Радіостанція моделі IC-M1EUROV виробництва Icom Inc., Японія",5,68,"2012-02-16","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","УКХ-апапратура двохстороннього радіотелефонного зв’зку","156,025-157,925МГц/ 160,625-162,025 МГц ","16K0G3E","Д02"]
[15,"Берегова морська автоматична ідентифікаційна система служби регулювання руху суден моделі AIS transponder KTM-201BP виробництва Izumi Boeki (Японія)",5,68,"2012-02-16","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","Для передачі даних про судно і його вантаж, обміну навігаційними даними між суднами, передачі даних з берегових систем управління рухом судів","156,025-157,925 МГц\n160,625-162,025 МГц ","16K0F3E","Д02"]
[20,"Радіостанція (берегова) \nмоделі IC-M402 \nвиробництва Icom Inc. (Японія)",5,68,"2012-02-16","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","Для забезпечення зв’язку між береговою та судновими станціями (лоцман-оператор поста регулювання руху суден - лоцман або капітан судна)","156,025-157,925 МГц\n160,625-162,025 МГц ","16K0F3E","Д02"]
[25,"Радіостанція моделі IC-M604 виробництва Icom Inc. (Японія)",5,68,"2012-02-16","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","УКХ-радіостанція двохстороннього радіотелефонного зв’язку","156,025-157,425 МГц\n160,625-162,025 МГц","16K0F3E\n16K0F2B","Д02"]
[29,"Радіостанція моделі Triton M200 виробництва Motorola (США) ",5,68,"2012-02-16","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","Для забезпечення зв’язку між береговою та судновими станціями (лоцман-оператор поста регулювання руху суден - лоцман або капітан судна)","156,025-157,925 МГц\n160,625-162,025 МГц ","16K0G3E","Д02"]
[32,"Радіостанція (берегова) моделі Р-140М-1 виробництва м. Іркутськ-3, п/я А-3321",5,68,"2012-02-16","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","КХ радіостанція для організації двостороннього радіотелефонного зв’язку","6200-6225 кГц\n8100-8815 кГц\n12230-13200 кГц\n16360-17410 кГц","2K80J3E","Д02"]
[34,"Радіостанція з ЦВВ (цифровим вибірковим викликом) моделі SAILOR RT5022 виробництва Thrane&Trane (Данія) ",5,68,"2012-02-16","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","Для організації двохстороннього радіотелефонного зв’язку с зсудновими і береговими радіостанціями, а також аварійного виклику та посилання сигналів біди","156,025-157,925 МГц\n160,625-162,025 МГц ","11K0G3E\n16K0G3E\n16K0G2B","Д02"]
[39,"Апаратура автоматичної ідентифікаційної системи R4 Class B AIS Transponder виробництва SAAB TransponderTech AB (Швеція) ",5,68,"2012-02-16","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","Для передачі інформації системи автоматичної ідентифікації суден та спостереження на внутрішніх водних та морській акваторії","156,025-157,925 МГц\n160,625-162,025 МГц ","16K0F7D","Д02"]
[41,"Радіостанція моделі \"HX 238 S\" виробництва STANDARD (Японія)",5,68,"2012-02-16","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","УКХ-радіостанція двохсторонього радіотелефонного зв’язку (для забезпечення зв’язку лоцман -лоцман-оператор поста регулювання руху суден або капітан судна)","156,025-157,925 МГц\n160,625-162,025 МГц ","16K0G3E","Д02"]
[44,"Радіостанція моделі \"TRITON MP 100\" виробництва Motorola (США)",5,68,"2012-02-16","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","УКХ-радіостанція двохсторонього радіотелефонного зв’язку (для забезпечення зв’язку лоцман -лоцман-оператор поста регулювання руху суден або капітан судна)","156,025-157,925 МГц\n160,625-162,025 МГц ","16K0G3E","Д02"]
[49," Радіостанція стаціонарна моделі IC-M802 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",5,68,"2012-02-16","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","ПХ/КХ радіоустановка з ЦВВ для організації радіотелефонного та телеграфного зв’язку","1621 кГц\n2156 кГц\n1635-1810 кГц\n2045-2141,5 кГц\n2142,5-2155,5 кГц\n2170,5 кГц\n2191 кГц\n2625 кГц\n2650 кГц\n4063–4438 кГц\n6200-6525 кГц\n8100-8815 кГц\n16360-17410 кГц\n18780-18900 кГц\n19680-19800 кГц\n22000-22855 кГц\n25070-25210 кГц\n26100-26175 кГц","J3E\nJ2B\nA1A\nF1B\nH3E (тільки прийом)","Д02"," UA1.030.0016694-11 дійсний до 13.02.2012",0]
["Розділ 6. Радіообладнання систем рухомого ультракороткохвильового безпосереднього радіозв’язку"]
[4,"Носима радіостанція персонального зв’язку т.м. TWINTALKER моделі 6800 (PMR діапазону) виробництва \"TOPCOM\" (Бельгія)",6,68,"2012-02-16","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","8K50F3E","Б01\nРІ 6-1"]
[5,"Носима радіостанція персонального зв’язку т.м. TWINTALKER моделі 7100 (PMR діапазону) виробництва \"TOPCOM\" (Бельгія)",6,68,"2012-02-16","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","8K50F3E","Б01\nРІ 6-1"]
[9,"Радиостанция носима моделі TalkAbout T6222 виробництва Motorola Inc., США",6,68,"2012-02-16","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1"]
[14,"Радиостанция носима моделі TalkAbout Т5512 виробництва Motorola Inc., США",6,68,"2012-02-16","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1"]
[19,"Радіостанція носима моделі Handie Pro PXT531EA виробництва Motorola Inc., США",6,68,"2012-02-16","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","8K00G3E","Б01\nРІ 6-1"]
[21,"Радіостанція носима Walkie Talkie виробництва Tsuen Shing Electronics Ltd., Гонконґ",6,68,"2012-02-16","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0G3E","Б01\nРІ 6-1"]
[24,"Радіостанція носима Alan G7 виробництва CTE International S.r.I., Італія",6,68,"2012-02-16","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0G3E","Б01\nРІ 6-1"]
[29,"Радиостанция носима TalkAbout типу T4512 виробництва Motorola Inc. (США, Китай)",6,68,"2012-02-16","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0G3E","Б01\nРІ 6-1"]
[33,"Радіостанція носима моделі NX 300E4 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",6,68,"2012-02-16","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень по радіоканалу","446,3-446,4 МГц","8K50F3E","Д03",null,0]
[34,"Радіостанція носима моделі TK-3000M виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія)",6,68,"2012-02-16","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Прийом та передача голосових повідомлень по радіоканалу","446,3-446,4 МГц","11K0F3E","Д03"," UA1.030.0025554-11 дійсний до 02.03.2012\nUA1.030.0049401-11 дійсний до 19.04.2012\n UA1.030.0055384-11 дійсний до 04.05.2012",0]
[38," Радіостанція носивна PROTALKER моделі PT-1078 виробництва \"Topcom\", Бельгія",6,68,"2012-02-16","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","8K50F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.030.0025305-11 дійсний до 01.03.2012",0]
[43,"Радіостанція носивна моделі TLKR-T4 виробництва \"Motorola GmbH\", Німеччина\", Китай",6,68,"2012-02-16","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1","UA1.025.0122957-10, дата видачі: 29.09.2010, дійсний до: 28.09.2013",0]
[48,"Радіостанція носивна типу PMR-121TX  виробництва \"TTI Tech Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n",6,68,"2012-02-16","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1","UA1.025.0089602-11, дата видачі: 08.07.2011, дійсний до: 06.07.2012",0]
[1,"Радіостанція возима типу ALAN 100 Plus виробництва CTE International S.r.l.(Італія)",7,68,"2012-02-16","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(EN 300 135-2)","КХ-радіостанція для організації персонального радіозв’язку ","26960-27410 кГц","5K00F3E    ","Д04 або Б01",null,0]
[4,"Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу HARRY II Classic виробництва Groupe President Electronics (Франція, Китай)",7,68,"2012-02-16","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(EN 300 135-2)","КХ-радіостанція для організації персонального радіозв’язку ","26960-27410 кГц","5K00A3E\n10K0F3E","Д04 або Б01",null,0]
[9,"Радіостанція персонального зв’язку т.м. Cobra моделі 19 Ultra III виробництва Cobra Electronics Corporation (США/Китай)",7,68,"2012-02-16","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(EN 300 135-2)","КХ-радіостанція для організації персонального радіозв’язку ","26960-27410 кГц","10K0F3E\n6K00F3E","Д04 або Б01",null,0]
[13,"Радіостанція персонального зв’язку возима типу Midland 220 виробництва CTE International S.r.l. (Італія)",7,68,"2012-02-16","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(EN 300 135-2)","КХ-радіостанція для організації персонального радіозв’язку ","26960-27410 кГц","10K0F3E\n5K00A3E","Д04 або Б01",null,0]
[14,"Радіостанція персонального зв’язку носима типу Alan 42 Multi виробництва CTE International S.r.l. (Італія)",7,68,"2012-02-16","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(EN 300 135-2)","КХ-радіостанція для організації персонального радіозв’язку ","26960-27410 кГц","10K0F3E\n5K00A3E","Д04 або Б01",null,0]
[19,"Радіостанція персонального зв'язку т.м. PRESIDENT моделі THOMAS ASC виробництва \"Groupe President Electronics\" (Франція) на підприємстві \"Uniden Vietnam Limited\" (В'єтнам)",7,68,"2012-02-16","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(EN 300 135-2)","КХ-радіостанція для організації персонального радіозв’язку ","26960-27410 кГц","10K0F3E\n5K00A3E","Д04 або Б01",null,0]
[22,"Радіостанція персонального зв’язку торгівельної марки PRESIDENT типу JOHNSON II ASC виробництва \"Groupe President Electronics\" (Франція, Китай); \"Uniden Vietnam Limited\" (В’єтнам)",7,68,"2012-02-16","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(EN 300 135-2)","КХ-радіостанція для організації персонального радіозв’язку ","26960-27410 кГц","5K00A3E\n10K0F3E","Д04 або Б01","UA1.155.0074519-11 дійсний до 08.06.2012",0]
[28,"Радіостанція персонального зв’язку т.м. PRESIDENT типу TRUMAN ASC виробництва \"Groupe President Electronics\" (Франція) на підприємстві \"Groupe President Electronics\" (Китай, В’єтнам) ",7,68,"2012-02-16","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(EN 300 135-2)","КХ-радіостанція для організації персонального радіозв’язку ","26960-27410 кГц","10K0F3E\n5K00A3E","Д04 або Б01","UA1.155.0074519-11 дійсний до 08.06.2012",0]
[29,"Радіостанція возивна типу TCB-550 виробництва \"TTI Tech Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",7,68,"2012-02-16","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(EN 300 135-2)","КХ-радіостанція для організації персонального радіозв’язку ","26960-27410 кГц","10K0F3E","Д04 або Б01","UA1.025.0089606-11, дата видачі: 08.07.2011, дійсний до: 06.07.2012",0]
[4,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TC409BX виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Аналогові безпроводові телефони\n(EN 300 422)","Для безшнурового абоненському доступу до телефонної мережі ","30,075-31,3 МГц","15K0F3E","Б01"]
[8,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TC428RU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Аналогові безпроводові телефони\n(EN 300 422)","Для безшнурового абоненському доступу до телефонної мережі ","30,075-31,3 МГц","15K0F3E","Б01"]
[12,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TC955RU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Аналогові безпроводові телефони\n(EN 300 422)","Для безшнурового абоненському доступу до телефонної мережі ","30,075-31,3 МГц","15K0F3E","Б01"]
[13,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TC956RU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Аналогові безпроводові телефони\n(EN 300 422)","Для безшнурового абоненському доступу до телефонної мережі ","30,075-31,3 МГц","15K0F3E","Б01"]
[18,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TС1045RU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Аналогові безпроводові телефони\n(EN 300 422)","Для безшнурового абоненському доступу до телефонної мережі ","30,075-31,3 МГц","15K0F3E","Б01"]
[21,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TC1205UА виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Аналогові безпроводові телефони\n(EN 300 422)","Для безшнурового абоненському доступу до телефонної мережі ","30,075-31,3 МГц","15K0F3E","Б01"]
[27,"Радіоподовжувач телефонної лінії торговельної марки SENAO типу SN-358 виробництва Senao International Co., LTD., Тайвань",8,68,"2012-02-16","Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній","Для безшнурового абоненському доступу до телефонної мережі ","253,5-254,5 МГц / \n379,5-380,5 МГц","F3E","Д02"]
[28,"Радіоподовжувач телефонної лінії торговельної марки SENAO типу SN-568 виробництва Senao International Co., LTD., Тайвань",8,68,"2012-02-16","Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній","Для безшнурового абоненському доступу до телефонної мережі ","253,5-254,5 МГц / \n379,5-380,5 МГц","F3E","Д02"]
[33,"Радіоподовжувач телефонної лінії моделі НТ-7 виробництва Harvest General Trade Corp., Тайвань",8,68,"2012-02-16","Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній","Для безшнурового абоненському доступу до телефонної мережі (HARVEST) ","263,95-264,95 МГц /\n393,95-394,95 МГц ","25K0F3E","Д02"]
[37,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу DECT моделі Gigaset SL565 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Siemens Home and Office Communications Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання (з\nрадіоінтерфейсами передачі даних\nBluetooth)","1880-1900 МГц \n---\n2400,0-2483,5 МГц","1М72F7W\n---\n1М00FXW","Б01\nРІ 23-1\nРІ 24-3"]
[42,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Siemens моделі Gigaset S685 в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Gigaset Communications GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання (з\nрадіоінтерфейсами передачі даних\nBluetooth)","1880-1900 МГц \n---\n2400,0-2483,5 МГц","1М72F7W\n---\n1М00FXW","Б01\nРІ 23-1\nРІ 24-3"]
[43,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Siemens моделі Gigaset S680 в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Gigaset Communications GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання (з\nрадіоінтерфейсами передачі даних\nBluetooth)","1880-1900 МГц \n---\n2400,0-2483,5 МГц","1М72F7W\n---\n1М00FXW","Б01\nРІ 23-1\nРІ 24-3"]
[47,"Безпроводова трубка т.м. Siemens моделі Gigaset S68H стандарту DECT (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Gigaset Communications GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання (з\nрадіоінтерфейсами передачі даних\nBluetooth)","1880-1900 МГц \n---\n2400,0-2483,5 МГц","1М72F7W\n---\n1М00FXW","Б01\nРІ 23-1\nРІ 24-3"]
[52,"Базова станція KX-TDA0142CE виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Японія), Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. (Великобританія)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[55,"Міні АТС моделі KX-TD1232 RU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[57,"Радіостанція базова моделі DECT BS330 виробництва Ericsson Enterprise AB, Швеція",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[62,"Система абонентського радіодоступу OpenCom 1010 WLL виробництва DeTeWe AG&Co., Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[67,"Базова станція CBS моделі CBS 400-100 стандарту DECT виробництва Midas Communication Technologies Pvt. Ltd., Індія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[71,"Базова станція системи абонентського радіодоступу OpenCom 1000 (DECT) типу RFP 23 виробництва DeTeWe Systems GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[72,"Базова станція системи абонентського радіодоступу OpenCom 1000 (DECT) типу RFP 31 IP виробництва DeTeWe Systems GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[76,"Базова станція системи безпроводового доступу стандарту DECT типу 4070 IA RBS indoor виробництва Alcatel Business Systems (Франція); Fab: Asteel Electronique (Франція), Ecom instruments GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[81,"Базова станція системи абонентського радіодоступу OpenCom 1000 (DECT) типу RFP 24 виробництва DeTeWe Systems GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[84,"Система абонентського радіодоступу (САРД) \"Гудвин-Бородино-Г\" виробництва ЗАТ \"Гудвин-Европа\" (концерн \"Гудвин\") (Росія)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[86,"Базова станція типу БС-Е1 системи абонентського радіодоступу \"Гудвин-Бородино-Г\" виробництва ЗАТ \"Гудвин-Европа\" (концерн \"Гудвин\") (Росія)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[91,"Базова станція типу БС7-Upn-1 системи абонентського радіодоступу \"Гудвин-Бородино-М\" виробництва ЗАТ \"Гудвин-Европа\" (концерн \"Гудвин\") (Росія)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[96,"Ретранслятор моделі RBS GRU(ARU)-120 стандарту DECT виробництва Midas Communication Tech. (P) (Індія)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[100,"Абонентський термінал FRS WS-IP моделі FRS 140-100 стандарту DECT виробництва Midas Communication Technologies Pvt. Ltd., Індія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[101,"Абонентський термінал моделі FRS 141-100 стандарту DECT виробництва Midas Communication Tech. (P) (Індія)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[105,"Термінальний абонентський радіоблок \"ТАРБ\" системи абонентського радіодоступу стандарту DECT виробництва ДП \"Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка\" (Україна)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"]
[110,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TСD207UA виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[115,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TСD325UA виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[117,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TСD336UA виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[120,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TСD410RU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[125,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TСD450RU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[129,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TСD500RU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[130,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TСD510RU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[134,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TСD700RU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[139,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TCD806UА виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[144,"Бездротовий телефонний апарат моделі KX-TCD961RU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[146,"Безпроводова трубка моделі KX-A114EXвиробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[149,"Безпроводова трубка моделі KX-A140RU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[154,"Безпроводова трубка моделі KX-ТСA151RU виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[158,"Бездротова трубка моделі KX-ТСA130UА виробництва Panasonic Communication Co., Ltd. (Японія); Fab: Panasonic Communication Zhuhai Co., Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[159,"Безпроводова трубка моделі KX-ТСA180UА виробництва Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Японія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[164,"Бездротовий телефонний апарат моделі Gigaset А200виробництва Siemens AG, Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[168,"Бездротовий телефонний апарат моделі Gigaset С150 виробництва Siemens AG, Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[173,"Бездротовий телефонний апарат моделі Gigaset S440 виробництва Siemens AG, Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[174,"Бездротовий телефонний апарат моделі Gigaset S445 виробництва Siemens AG, Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[180,"Бездротовий телефонний апарат моделі Gigaset 1030 виробництва Siemens AG, Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[183,"Бездротовий телефонний апарат моделі Gigaset 3010 виробництва Siemens AG, Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[187,"Бездротовий телефонний апарат моделі Gigaset 3075 isdn виробництва Siemens AG, Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[188,"Бездротовий телефонний апарат моделі Gigaset 4010 Classic виробництва Siemens AG, Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[193,"Безпроводова трубка моделі Gigaset С2 виробництва Siemens AG, Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[197,"Безпроводова трубка моделі Gigaset SL1 виробництва Siemens AG, Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[202,"Безпроводова трубка моделі Gigaset А2 виробництва Siemens AG, Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[203,"Безпроводова трубка моделі Gigaset SL1 виробництва Siemens AG, Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[209,"Бездротовий телефонний апарат торговельної марки Voxtel моделі Active 1000 виробництва ЗАТ Вокстел, Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[212,"Бездротовий телефонний апарат торговельної марки Voxtel моделі Profi 1500 виробництва ЗАТ Вокстел, Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[217,"Бездротовий телефонний апарат торговельної марки Voxtel моделі Profi 1600 Twin виробництва ЗАТ Вокстел, Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[218,"Бездротовий телефонний апарат торговельної марки Voxtel моделі Select 1800 виробництва ЗАТ Вокстел, Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[222,"Бездротовий телефонний апарат торговельної марки Voxtel моделі Select 1850 Twine виробництва ЗАТ Вокстел, Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[227,"Бездротовий телефонний апарат торговельної марки Voxtel моделі Profi 2500 виробництва ЗАТ Вокстел, Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[230,"Бездротовий телефонний апарат торговельної марки Voxtel моделі Select 3300 виробництва ЗАТ Вокстел, Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[232,"Бездротовий телефонний апарат торговельної марки Voxtel моделі Select 3300 Triple виробництва ЗАТ Вокстел, Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[238,"Безпроводова трубка торговельної марки Voxtel моделі Active 1000 HS виробництва ЗАТ Вокстел, Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[241,"Бездротовий телефонний апарат торгівельної марки TEХЕТ моделі TX-D5100 виробництва ЗАО \"Электронные системы \"АЛКОТЕЛ\", Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[246,"Бездротовий телефонний апарат торгівельної марки TEХЕТ моделі XT-D5250ДУЭТ виробництва ЗАО \"Электронные системы \"АЛКОТЕЛ\", Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[247,"Бездротовий телефонний апарат торгівельної марки TEХЕТ моделі TX-D5400 виробництва ЗАО \"Электронные системы \"АЛКОТЕЛ\", Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[251,"Бездротовий телефонний апарат торгівельної марки TEХЕТ моделі TX-D6200 виробництва ЗАО \"Электронные системы \"АЛКОТЕЛ\", Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[256,"Бездротовий телефонний апарат моделі GT-7121 виробництва LG Electronics Inc,. Корея",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[259,"Бездротовий телефонний апарат моделі GT-7320 виробництва LG Electronics Inc,. Корея",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[261,"Бездротовий телефонний апарат моделі GT-7720 виробництва LG Electronics Inc,. Корея",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[266,"Бездротовий телефонний апарат моделі GT-9161A виробництва LG Electronics Inc,. Корея",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[271,"Бездротовий телефонний апарат моделі One Touch Fist 10 виробництва ATLINKS, Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[275,"Бездротовий телефонний апарат моделі One Touch Fist 45 виробництва ATLINKS, Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[276,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з бездротовою трубкою торговельної марки AEG моделі Pharaoh D11виробництва ITM Technology AG, Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[280,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з бездротовою трубкою торговельної марки AEG моделі Ventura D10виробництва ITM Technology AG, Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[285,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з бездротовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Motorola моделі МЕ4052-2 виробництва Motorola Inc., США",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[288,"Бездротовий телефонний апарат моделі Goodwin Lund виробництва ЗАТ ТЕЛКОМ, Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[290,"Бездротовий телефонний апарат моделі Goodwin Lund AM виробництва ЗАТ ТЕЛКОМ, Росія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[295,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з бездротовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки BeoCom моделі BeoCom2 виробництва Bang&Olufsen, Данія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[300,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі KX-TG1077UA виробництва Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd., Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[304,"Безпроводова трубка стандарту DECT моделі KX-TGA910UA до телефонного апарату проводового зв’язку Panasonic виробництва Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd., Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[305,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі CLPD-6355BL виробництва Topcom Asia, Ltd., Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[309,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі CLPD-6010 виробництва Topcom Asia, Ltd., Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[314,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі CD5302S/51 виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. на підприємстві Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd., Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[319,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі CD2301S/51 виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. на підприємстві Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd., Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[322,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі CD1301S/51 виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. на підприємстві Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd., Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[324,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі CD1351S/51 виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. на підприємстві Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd., Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[329,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі OD31 виробництва Orion Electronics на виробництві Shanghai DBTel Industry Co., Ltd., Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[331,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з бездротовою трубкою стандарту DECT моделі PROFI 1700 виробництва ЗАТ „Вокстел” на підприємстві Wong’s Electronics Co., Ltd, Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[334,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з бездротовою трубкою стандарту DECT моделі PROFI 7270 виробництва ЗАТ „Вокстел” на підприємстві Wong’s Electronics Co., Ltd, Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[339,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі GE RU21828 (GE1/2/3/4/5-A/B/C Duo) виробництва CCT Marketing Ltd",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[343,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу DECT моделі AVENA 116 виробництва Swissvoice AG, Швейцарія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[348,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу DECT моделі AVENA 357 виробництва Swissvoice AG, Швейцарія",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[351,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу DECT моделі GE RU2-1856 GE x-y виробництва ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[353,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу DECT моделі Gigaset AS140 виробництва Siemens Home and Office Communications Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[358,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі CD145 виробництва VTech Telecommunications Germany (Німеччина); Fab - VTech Telecommunications Ltd. (Китай) ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[360,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі CD445 виробництва VTech Telecommunications Germany (Німеччина); Fab - VTech Telecommunications Ltd. (Китай) ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[363,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT \nмоделі Butler 800+ виробництва TOPCOM Europe N.V. (Бельгія)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[368,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Philips моделі CD1451*/** виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[372,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Philips моделі CD4401*/** виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[377,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Philips моделі VoIP0801*/** виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[378,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Philips моделі VoIP3211*/** виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[384,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі Select 2800 виробництва BEIL China Limited на підприємстві Welco Technology (Shenzhen) Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[387,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі Z11 виробництва BEIL China Limited на підприємстві TCL Communication Equipment (Huizhou) Co., Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[392,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі Oval Twin XD1220 виробництва Binatone Industries Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[393,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі ULTRA XD1220 виробництва Binatone Industries Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[397,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі Aquarel XDC1520 виробництва Binatone Industries Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[401,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі RU2-1858 GE x-y виробництва ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[406,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Siemens моделі Gigaset A160 виробництва Siemens Home and Office Communications Device GmbH&Co. KG (Німеччина, Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[407,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Siemens моделі Gigaset A160 Duo виробництва Siemens Home and Office Communications Device GmbH&Co. KG (Німеччина, Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[413,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Siemens моделі Gigaset AS150 виробництва Siemens Home and Office Communications Device GmbH&Co. KG (Німеччина, Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[416,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Siemens моделі Gigaset SL150 виробництва Siemens Home and Office Communications Device GmbH&Co. KG (Німеччина, Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[421,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Siemens моделі Gigaset E455 виробництва Siemens Home and Office Communications Device GmbH&Co. KG (Німеччина, Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[422,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Siemens моделі Gigaset E450 виробництва Siemens Home and Office Communications Device GmbH&Co. KG (Німеччина, Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[426,"Безпроводова трубка стандарту DECT торгівельної марки Siemens моделі Gigaset C45 виробництва Siemens Home and Office Communications Device GmbH&Co. KG (Німеччина, Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[431,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі KX-TG1075RUB виробництва Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[434,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі RU2-1873 GE x-y виробництва ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[436,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі RU2-1886 GE x-y виробництва ATLINKS an ALCATEL/THOMSON multimedia Joint Venture Company (Франція); Fab - CCT Marceting Ltd. ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[441,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки LG-Nortel моделі GT-7165 виробництва LG-NORTEL (Корея)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[444,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки LG-Nortel моделі GT-7168 виробництва LG-NORTEL (Корея)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[450,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-TG8227UA виробництва Panasonic Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[451,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-TG8228UA виробництва Panasonic Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[456,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-TG7228UA виробництва Panasonic Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[460,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовими трубками стандарту DECT моделі Alcom DT 740 виробництва Ascalade Communications Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[463,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовими трубками стандарту DECT моделі Alcom DT 832 виробництва Ascalade Communications Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[465,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовими трубками стандарту DECT моделі Alcom DT 852 виробництва Ascalade Communications Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[470,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Philips моделі SE140**/** виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[473,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі ERGO D* виробництва NETWORK SELECTS Ltd. (Великобританія); Fab - CCT Marceting Ltd. ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[479,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Philips моделі CD6402*/** виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[480,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Panasonic моделі KX-TG8288UA виробництва Panasonic Communications Co., Ltd., Fab: Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[485,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Motorola моделі Motolivn D711 виробництва Motorola Inc. (США) ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[489,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT торгівельної марки Motorola моделі Motolivn D811 виробництва Motorola Inc. (США) ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[494,"Безпроводова трубка стандарту DECT т.м. Panasonic моделі KX-TGA807UA виробництва Panasonic Communications Co., Ltd. (Японія), Fab: Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[497,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою DECT т.м. Siemens моделі Gigaset S670 виробництва Siemens Home and Office Communications Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[499,"Безпроводова трубка DECT т.м. Siemens моделі Gigaset C47H виробництва Siemens Home and Office Communications Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[504,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Panasonic моделі KX-TG8302UA з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі KX-TGA830RU виробництва Panasonic Communications Co., Ltd. (Японія), Fab: Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[506,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Panasonic моделі KX-TG8322UA з безпроводовою трубкою стандарту DECT моделі KX-TGA830RU виробництва Panasonic Communications Co., Ltd. (Японія), Fab: Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd. (Китай) ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[509,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Philips моделі SE1501*/** з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[514,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Philips моделі CD6551*/** з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди); Fab: Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[518,"Телефонний апарат для проводового зв’язку моделі Motolivn D201 з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва Motorola GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[523,"Телефонний апарат для проводового зв’язку моделі Profi 5100 з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва BEIL CHINA LIMITED (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[526,"Телефонний апарат для проводового зв’язку моделі Symphony 105 з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва BEIL CHINA LIMITED (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[528,"Телефонний апарат для проводового зв’язку моделі Select 1200 twin з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва BEIL CHINA LIMITED (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[533,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою DECT т.м. Siemens моделі Gigaset A585 виробництва Siemens Home and Office Communications Devices GmbH&Co. KG (Німеччина/Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[535,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою DECT т.м. SANYO моделі CLT-D130 виробництва SANYO Electric Co., Ltd (Японія)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[538,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою DECT т.м. SANYO моделі CLT-D160 виробництва SANYO Electric Co., Ltd (Японія)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[543,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою DECT т.м. Siemens моделі Gigaset AS180 trio виробництва Gigaset Communications GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[547,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою DECT т.м. Siemens моделі Gigaset A380 виробництва Gigaset Communications GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[552,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою DECT т.м. Siemens моделі Gigaset AS280 duo виробництва Gigaset Communications GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[553,"Телефонний апарат для проводового зв’язку в поєднанні з безпроводовою трубкою DECT т.м. Siemens моделі Gigaset AL180 виробництва Gigaset Communications GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[559,"Безпроводова трубка т.м. Panasonic моделі KX-TCA275RU стандарту DECT виробництва Panasonic Communications Co., Ltd. (Японія) на підприємстві Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. (Великобританія)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[562,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Siemens моделі Gigaset A280 Duo в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва Gigaset Communications GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[567,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Texet моделі TX-D5300A в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва ЗАО \"Электронные системы \"Алькотель\" (Російська Федерація)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[569,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Texet моделі TX-D7950 в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва ЗАО \"Электронные системы \"Алькотель\" (Російська Федерація)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[572,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Texet моделі TX-D7400A в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва ЗАО \"Электронные системы \"Алькотель\" (Російська Федерація)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[576,"Телефонний апарат для проводового зв’язку моделі V352L EE в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва ZyXEL Communications Corporation (Тайвань, Китай) на підприємстві ZyXEL Communications Corporation (Тайвань), ZyXEL Communications (Wuxi) Corporation (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[581,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Siemens моделі Gigaset S795 в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва Gigaset Communications GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[582,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Siemens моделі Gigaset E495 в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва Gigaset Communications GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[588,"Безпроводова трубка т.м. Siemens моделі Gigaset E49H стандарту DECT виробництва Gigaset Communications GmbH (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[591,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Texet моделі TX-D6900A в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\" (Росія)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[596,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Daewoo International моделі SD-3100 в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва FOCUS Industries O/B Fortune Technology Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[598,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Daewoo International моделі SD-3200 в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва FOCUS Industries O/B Fortune Technology Ltd. (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[601,"Телефонний апарат для проводового зв’язку моделі Versatis P 100-RU-x в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва ATLINKS Asia Limited (Гонконг)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[606,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Philips моделі CD170**/** [**/** - позначення кількості додаткових трубок у комплекті та підприємства-виробника] в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва виробництва \"Philips Consumer Electronics Export B.V.\" (Нідерланди) на підприємствах \"Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd.\" (Китай); \"CCT Tech Advanced Products Limited\" (Китай); \"Vtech Telecommunications Ltd.\" (Китай) ",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[610,"Телефонний апарат для проводового зв`язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) т.м. teXet моделі TX-D4500 дуєт виробництва \"ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\" (Росія)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[611,"Телефонний апарат для проводового зв`язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) т.м. teXet моделі TX-D4500A виробництва \"ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\" (Росія)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[616,"Телефонний апарат для проводового зв`язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) т.м. teXet моделі TX-D8400A виробництва \"ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\" (Росія)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[619,"Телефонний апарат для проводового зв`язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгівельної марки Motorola серії D1 моделі D101 виробництва \"Shen Zhen Guo Wei Electronics Co., Ltd.\" (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[625,"Телефонний апарат для проводового зв`язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгівельної марки Motorola серії D4 моделі D411 виробництва \"Shen Zhen Guo Wei Electronics Co., Ltd.\" (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[627,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Siemens Gigaset моделі Gigaset C470IP в поєднанні з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва \"Gigaset Communications GmbH\" (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[630,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Siemens Gigaset моделі Gigaset AS300 Duo з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва \"Gigaset Communications GmbH\" (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[635,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Siemens Gigaset моделі Gigaset C610A IP з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва \"Gigaset Communications GmbH\" (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[639,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Philips моделі CD285[x]*/** [x - позначення кількості трубок у комплекті] з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва \"Philips Consumer Electronics Export B.V.\" (Нідерланди) на підприємствах: \"Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd\" (Китай); \"ССT Tech Advanced Products Limited\" (Китай); \"Vtech Telecommunications Ltd.\" (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[640,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Philips моделі CD480[x]*/** [x - позначення кількості трубок у комплекті] з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва \"Philips Consumer Electronics Export B.V.\" (Нідерланди) на підприємствах: \"Dongguan Ascalade Electronics Co., Ltd\" (Китай); \"ССT Tech Advanced Products Limited\" (Китай); \"Vtech Telecommunications Ltd.\" (Китай)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[645,"Телефонний апарат для проводового зв’язку т.м. Siemens Gigaset моделі Gigaset C610A з безпроводовою трубкою стандарту DECT виробництва \"Gigaset Communications GmbH\" (Німеччина)",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[648,"Станція базова цифрова удосконалена системи безпроводового доступу (DECT) торгівельної марки Siemens моделі BSIP 1 виробництва \"Siemens Enterprise Communications GmbH & Co.KG \", Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі ","1880-1900 МГц","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.153.0144965-11\nз 11.10.2011 до\n10.10.2012",0]
[654,"Телефонний апарат для проводового зв'язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) моделі Panasonic KX-TG8521UA* та додаткова бездротова трубка моделі KX-TGA850RU* (де * - літера позначення кольору корпусу) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія, Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0037713-10, дата видачі: 05.05.2010, дійсний до: 04.05.2013",0]
[655,"Телефонний апарат для проводового зв'язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгівельної марки \"Panasonic\" моделі KX-TG6551UA* та бездротова трубка моделі KX-TGA651RU* виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія, Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0066434-10, дата видачі: 14.07.2010, дійсний до: 12.07.2013",0]
[660,"Станція базова цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) моделі Panasonic KX-NCP0158CE* (*- будь-яка латинська літера або цифра в залежності від кольору корпусу) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія, Китай\n",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі (спільно з УВАТС т.м. \"Panasonic\")","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2","UA1.025.0035418-09, дата видачі: 11.06.2009, дійсний до: 10.06.2012",0]
[664,"Бездротова трубка цифрової удосконаленой системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки \"Panasonic\" моделі KX-TCA175RU* (де *- будь-яка цифра або латинська літера в залежності від кольору корпусу) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія, В'єтнам",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для бездротового абоненського доступу (DECT) до телефонної мережі (спільно з УВАТС т.м. \"Panasonic\")","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0050549-09, дата видачі: 30.07.2009, дійсний до: 29.07.2012",0]
[669,"Телефонні апарати для проводового зв'язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки \"Panasonic\" моделей KX-TG6511UA*, KX-TG6512UA*, KX-TG6521UA*, KX-TG6522UA* та додаткова трубка моделі KX-TGA651RU* виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія, Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0094907-09, дата видачі: 24.12.2009, дійсний до: 23.12.2012",0]
[672,"Телефонний апарат для проводового зв'язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделі Gigaset A400 Duo та додаткова трубка моделі Gigaset А400H виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0008671-11, дата видачі: 31.01.2011, дійсний до: 27.01.2012",0]
[674,"Телефонні апарати для проводового зв'язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки 'Panasonic' моделей KX-TG8011UA*, KX-TG8012UA*, KX-TG8021UA* та додаткова бездротова трубка моделі KX-TGА800RU* (* - будь-яка латинська літера в залежності від кольору корпусу) виробництва 'Panasonic Corporation' Японія, Китай\n\n",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0016587-11, дата видачі: 15.02.2011, дійсний до: 14.02.2014",0]
[679,"Телефонні апарати для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделей Gigaset A510, Gigaset A510A виробництва 'Gigaset Communications GmbH', Німеччина",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0031229-11, дата видачі: 16.03.2011, дійсний до: 13.03.2012",0]
[681,"Телефонні апарати для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки ERGO моделей А100, А120, В200 виробництва 'Network Selects Ltd.', Велика Британія, Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0075095-11, дата видачі: 10.06.2011, дійсний до: 08.06.2012",0]
[684,"Телефонний апарат для проводового зв'язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової  удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки ALCATEL моделі Versatis P100-RUх (де х - White, Black, Champagne, Silver - позначення кольору корпусу) виробництва 'СCT Tech Global Limited', Китай\n",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0026117-11, дата видачі: 04.03.2011, дійсний до: 03.03.2012",0]
[689,"Телефонні апарати для проводового зв'язку та ІР-телефонії з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделей Gigaset С610А IP, Gigaset С595 IPвиробництва 'Gigaset Communications GmbH', Німеччина\n",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT) або для\nпідключення до мережі Інтернет (IP-телефонія), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0091407-11, дата видачі: 12.07.2011, дійсний до: 07.07.2012",0]
[693,"Телефонні апарати для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделей Gigaset С610, Gigaset С610A, бездротова гарнітура моделі Gigaset L410 та додаткова трубка моделі Gigaset C610H виробництва 'Gigaset Communications GmbH', Німеччина\n",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0141086-11, дата видачі: 05.10.2011, дійсний до: 04.10.2012",0]
[698,"Телефонний апарат для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) моделі LWS-WK виробництва 'LG-Ericsson Co., Ltd.', Республіка  Корея, Таїланд\n",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0182982-11, дата видачі: 05.12.2011, дійсний до: 04.12.2014",0]
[701,"Телефонні апарати для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделей Gigaset SL910, Gigaset SL910A та додаткова трубка моделі Gigaset SL910H  виробництва 'Gigaset Communications GmbH', Німеччина\n\n",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0193360-11, дата видачі: 19.12.2011, дійсний до: 18.12.2012",0]
[703,"Телефонні апарати для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Panasonic моделей KX-TG8151UA*, KX-TG8161UA* та додаткова бездротова трубка моделі KX-TG815UA* (де * - літера або цифра в залежності від кольору корпусу) виробництва 'Panasonic Corporation', Японія, Китай",8,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0202808-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 27.12.2014",0]
[2,"Мережний міст SU-BD-3.5 системи абоненетького радіодоступу до телекомунікаційної мережі BreezeACCESS XL виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ","Організація багатоканальних розподільчих мереж топології точка-точка і точка-багатоточка","3600-3700 МГц","1M75F1W","Д05, С06"]
[4,"Точка доступу AU системи абоненетького радіодоступу до телекомунікаційної мережі BreezeACCESS XL виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ","Організація багатоканальних розподільчих мереж топології точка-точка і точка-багатоточка","3600-3700 МГц","1M75F1W","Д05, С06"]
[7,"Базова станція BS-SH-AC системи абоненетького радіодоступу до телекомунікаційної мережі BreezeACCESS XL виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ","Організація багатоканальних розподільчих мереж топології точка-точка і точка-багатоточка","3600-3700 МГц","1M75F1W","Д05, С06"]
[12,"Базова станція BS системи абоненетького радіодоступу до телекомунікаційної мережі WALKAir 1000 виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ","Організація багатоканальних розподільчих мереж топології точка-точка і точка-багатоточка","3600-3700 МГц","1M75F1W","Д05, С06"]
[17,"Базова станція моделі Сота-ТВЦ-БС-28 виробництва ЗАО \"СОТА-ТВМ\", Росія",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","27,5-29,5 ГГц","38M4W9WWW\n(4M80W9WWW -прийом)","Д05, С02"]
[21,"Абонентський термінал \nAirReach Broadband 9400RT-28 ГГц \n(AB 9400 Remonte Terminal 28 ГГц) виробництва Hughes Network Systems Corporate Headguartems",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах (для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації)","27,5-29,5 ГГц","12M3D7D","Д05, С02"]
[22,"Базова станція (віддалений термінал)\n AirReach Broadband 9400HT-28 ГГц \n(AB 9400 Hub Terminal 28 ГГц) виробництва Hughes Network Systems Corporate Headguartems",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах (для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації)","27,5-29,5 ГГц","12M3D7D","Д05, С02"]
[26,"Базова станція Ogier Electronics HU-10500 виробництва OGIER ELECTRONICS (UK) (Великобританія)",9,68,"2012-02-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","10,15-10,30 ГГц/\n10,50-10,65 ГГц","3M50G7DE /\n7M00G7DE","Д05, С05"]
[31,"Базова станція моделі UWDS-10B системи мультисервісного радіодоступу UWDS-10 виробництва ВАТ \"ТОПАЗ\" (м. Донецьк, Україна)",9,68,"2012-02-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації багатоканальних розподільчих систем передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","10,15-10,30 ГГц/\n10,50-10,65 ГГц","3M00D7X\n6M00D7X\n13M0D7X\n27M0D7X","Д05, С05"]
[34,"Абонентська станція моделі UWDS-10BN системи UWDS-12/10 виробництва ВАТ \"ТОПАЗ\" (м. Донецьк, Україна)",9,68,"2012-02-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації доступу до багатоканальних розподільчих систем передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","10,50-10,65 ГГц/\n10,15-10,30 ГГц","3M50D7W\n3M50G7W\n7M00D7W\n7M00G7W\n14M0D7W\n14M0G7W\n28M0D7W\n28M0G7W","Б01 або Д05, С05"]
[36,"Конвертор діапазонів базовий \"ЛУЧ 001 ТУ-У.32.2-3267927-001:2007\" виробництва ТОВ \"Безпровідні мережі зв`язку\" (м. Одеса, Україна)",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","10,15-10,30 ГГц/\n10,50-10,65 ГГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","Д05, С05"]
[41,"Абонентська станція типу SSU5200 системи мультисервісного радіодоступу \nsymmetry MX виробництва SR Telecom Inc. (Канада)",9,68,"2012-02-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція","10,50-10,65 ГГц/\n10,15-10,30 ГГц","3M50D7W\n7M00D7W\n3M50G7W\n7M00G7W","Б01 або Д05, С05"]
[46,"Базова станція БС-10 системи \"ТРС-ТРОФІ-М\" виробництва ТОВ \"Трофі-Україна\" (Україна) (стара назва Українсько-кіпрського ТОВ \"ТРОФІ Електронікс\" (смт. Станично-Луганське, Україна))",9,68,"2012-02-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","10,15-10,30 ГГц/\n10,50-10,65 ГГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д05, С05"]
[50,"Базова станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 802.16 типу ZXMBW R9100/B9100 виробництва ZTE Corporation (Китай)",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2500-2690 МГц","5M00G7W\n10M0G7W\n5M00D7W\n10M0D7W","Д05"]
[51,"Базова станція типу AP-26G (зовнішній блок AP-26G-AP-90-V(H)) системи мультисервісного радіодоступу \nVectaStar 26 GHz виробництва Cambridge Broadband Networks Limited (Великобританія)",9,68,"2012-02-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","24,5-25,5 ГГц/\n25,5-26,5 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д05, С03"]
[55,"Абонентська станція \nтипу MINI-LINK TN 26 GHz виробництва Ericsson AB (Швеція)",9,68,"2012-02-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція","25,5-26,5 ГГц/\n24,5-25,5 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Б01 або Д05, С03"]
[60,"Абонентська станція багатоканальної розподільчої системи \"BWMS\" моделі CPE-28G-C виробництва ТОВ \"ІНТЕР-БАРС 4С\" (Україна)",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ","Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції  телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","27,5-29,5 ГГц","7M00F7W\n7M00D7W /\n28M0F7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д05, С02"]
[65,"Абонентська станція моделі CSM 36320 системи мультисервісного радіодоступу виробництва \"Motorola Inc.\" (США) на підприємтсві  \"Gemtek Electronics (Suzhou) Co., Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонетська станція","3600-3700 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n7M00G7W\n10M0G7W","Д05, С06"]
[67,"Базова станція системи мультисервісного радіодоступу т.м. SAF типу CFIP-108 FODU  виробництва \"SAF Tehnika AS\" (Латвія)",9,68,"2012-02-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","24,5-25,5 ГГц/\n25,5-26,5 ГГц","28M0G7D\n14M0D7W","Д05, С03"]
[70,"Обладнання радіодоступу (радіомодуль miniPCI) моделі UBIQUITI XtremeRange3 XR3-3.5 (для використання у складі абонентської станції радіодоступу) виробництва \"Ubiquiti Networks, Inc.\" (США)",9,68,"2012-02-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонетська станція","3600-3700 МГц","5M00D7W\n10M0D7W\n20M0D7W\n40M0D7W\n5M00G7W\n10M0G7W\n20M0G7W\n40M0G7W","Д05, С06"]
[75,"Базова станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 802.16 типу WAP35450 виробництва Motorola Inc. (США) на підприємстві Motorola Technology SDN BHD",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n7M00G7W\n10M0G7W","Д05, С07"]
[79,"Абонентська станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 802.16 типу IX320 виробництва ZTE Corporation (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)\n----\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації; мереж передачі даних з використанням шумоподібних сигналів","3400-3600 МГц\n-----\n2400-2483,5 МГц","3M50G7W\n5M00G7W\n7M00G7W\n10M0G7W\n3M50D7W\n5M00D7W\n7M00D7W\n10M0D7W\n---\n22M0D1W\n22M0G1W","Б01 або Д05, С07\nРІ 24-1-1"]
[80,"Базова станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 802.16 типу ZXMBW R9100/B9100 виробництва ZTE Corporation (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2300-2400 МГц\n---\n3400-3600 МГц","5M00G7W\n10M0G7W\n5M00D7W\n10M0D7W\n---\n3M50G7W\n5M00G7W\n7M00G7W\n10M0G7W\n3M50D7W\n5M00D7W\n7M00D7W\n10M0D7W","Д05"]
[85,"Абонентська станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 802.16 (з точкою доступу стандарту IEEE 802.11b/g) т.м. Green Packet моделі DV350 виробництва Green Packet Networks W.L.L. (Бахрейн) на підприємстві Green Packet Berhad (Малайзія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)\n----\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації; мереж передачі даних з використанням шумоподібних сигналів","3400-3600 МГц\n-----\n2452-2483,5 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n7M00G7W\n7M00D7W\n10M0D7W\n10M0G7W\n---\n20M0D1W\n20M0G1W","Б01 або Д05, С07\nРІ 24-1-1"]
[88,"Базова станція широкосмугового радіодоступу ІЕЕЕ 802.16 типу MT MAX виробництва \"MikroTik\" (Латвія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","5150-5250 МГц\n5470-5670 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W","Б01 або Д02,  або Д05"]
[94,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі Actiontec BMDC200 rev. B виробництва IBM France, Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[96,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі Symbol Module Type 21-64381 виробництва Symbol Tachnologies Inc., Мексика",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[99,"Пристрій з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі Foxconn J07H081 виробництва Lenovo Inc., США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[104,"Радіомодем моделі AirLink 64 SMP виробництва Cylink Corp.&P-Com Inc., США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[108,"2-портовий мережний комутатор з принт-сервером SL-2011 AP1 виробництва SENAO International Co., Ltd., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[109,"Mережна картка WaveLAN IEEE ISA виробництва Lucent Technologies, США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[114,"РСМСІА-адаптер для безпроводової мережі Spectrum 24 моделі LA302T виробництва Symbol Technologies Inc., США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[117,"РСМСІА-адаптер для безпроводової мережі Spectrum 24HR моделі LA411T виробництва Symbol Technologies Inc., США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[123,"Мережна карта Aironet 340 PCI Card AIR-PCI342 з радіомодулем LM 4800B виробництва Cisco Systems Inc., США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[124,"Мережна картка Aironet AIR-PCM352 з радіомодулем LMC350 виробництва Cisco Systems Inc., США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[129,"Мережний міст Aironet AIR-AP1121G виробництва Cisco Systems Inc., США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[133,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі B-320EE (802.11b Wireless PCI Adapter) виробництва Zyxel Communications Corp., Тайвань ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[138,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі B-6010 (802.11b Outdoor Wireless Bridge PT2P Base Station Unit) виробництва Zyxel Communications Corp., Тайвань ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[139,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі B-6020 (802.11b Outdoor Wireless Bridge PT2P Base Subscriber Unit) виробництва Zyxel Communications Corp., Тайвань ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[143,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі G-220EE (802.11b Outdoor Wireless USB 2.0 Adapter/AP) виробництва Zyxel Communications Corp., Тайвань ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[146,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі G-560EE (802.11g+ Compact Wireless Access Point) виробництва Zyxel Communications Corp., Тайвань ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[152,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі P-662HW EE (802.11g Wireless ASDL2+ Security Router with 4-port Switch) виробництва Zyxel Communications Corp., Тайвань ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[153,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі P-2000W EE (802.11b Wireless VoIP Phone) виробництва Zyxel Communications Corp., Тайвань ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[158,"Мережний міст Aironet 340 Bridge AIR-BR342 виробництва Cisco Systems Inc., США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[162,"Мережна карта WAVEline Wireless PC Card моделі ХІ-300В виробництва SINCHO INTERNATIONAL INC., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[167,"Безпроводова точка доступу до телекомунікаційної мережі торговельної марки SENAO моделі NL-3054CB3 PLUS (Delux) із мережним адаптером моделі AM-1201000V виробництва SENAO INTERNATIONAL Co., LTD, Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[168,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі USB Wireless Adapter DWL-G122 виробництва D-Link Corporation Ltd., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[172,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі Wireless Cardbus Adapter DWL-G650 виробництва D-Link Corporation Ltd., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[177,"Базова станція GL2411AP                  виробництва Global Sun Technology Inc., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[180,"Безпроводовий mini-PCI адаптер доступу до телекомунікаційної мережі торговельної марки FOXCONN моделі T60N871 виробництва Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. , Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[182,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі торговельної марки Canopy типу BH (Backhaul) (2400BH, 5200BH, 5700BH) виробництва компанії Motorola Inс., США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328,\nEN 301 893)","Для організації широкосмугового радіоканалу передачі даних","2400-2483,5 МГц\n5250-5350 МГц\n5725-5825 МГц","22M0G1D     ","Д02 або Д05"]
[187,"mini-PCI адаптер безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі моделі SWL-2700M виробництва Samsung Electro-Mechanics, Корея",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[192,"Станційний адаптер SA-10 обладнання безпроводового радіодоступу BreezeNET PRO.11 виробництва фірми Breeze Wireless Communication Ltd., Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","використовується як безпроводова точка доступу до телекомунікаційної мережі","2400-2483,5 МГц","1M00F1DET","Д02"]
[196,"Базова станція BS-SH-AC обладнання безпроводового радіодоступу  BreezeACCESS II виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","використовується для з’єднання безпроводових та проводових локальних комп’ютерних мереж","2400-2483,5 МГц","1M00F1DET","Д02"]
[197,"Базова станція BS-PS обладнання безпроводового радіодоступу  BreezeACCESS II виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","використовується для з’єднання безпроводових та проводових локальних комп’ютерних мереж","2400-2483,5 МГц","1M00F1DET","Д02"]
[201,"Абонентський пристрій SU-I обладнання безпроводового радіодоступу  BreezeACCESS II виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","використовується для з’єднання безпроводових та проводових локальних комп’ютерних мереж","2400-2483,5 МГц","1M00F1DET","Д02"]
[206,"Базова станція BS-SH-AC обладнання безпроводового радіодоступу BreezeACCESS XL виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","використовується для з’єднання безпроводових та проводових локальних комп’ютерних мереж","2400-2483,5 МГц","1M75F1W","Д02"]
[209,"Автономна точка доступу AU-E-NI обладнання безпроводового радіодоступу BreezeACCESS XL виробництва фірми Alvarion Ltd., Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","використовується для з’єднання безпроводових та проводових локальних комп’ютерних мереж","2400-2483,5 МГц","1M75F1W","Д02"]
[211,"Базова станція (IF MUX 8 REDUDANCY, BS-BU 3.5/10.5GHz, BS-AU-WA, BS-RFU 3.5GHz BAND) системи абонентського радіодоступу до телекомунікаційної мережі AlvariBase виробництва Alvarion Ltd. (BreezeCom&Floware united), Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ","Для організації системи абонентського радіодоступу до телекомунікаційної мережі \n(TDMA)","3600-3700 МГц","1M75F1W\n1M75D7W","Д05, С06"]
[216,"Mережна картка Intel PRO/Wireless 2100 LAN Mini-PCI Type 3A Adapter виробництва корпорації Intel Corp. на заводі Solectron Technology, Малазія",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[221,"Абонентська станція CPE (BMAX-CPE-ODU, BMAX-CPE-IDU(ALVR-VG)) системи абонентського радіодоступу до телекомунікаційної мережі BreezeMax виробництва Alvarion Ltd. (BreezeCom&Floware united), Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ","Для організації системи абонентського радіодоступу до телекомунікаційної мережі \n(TDMA)","3600-3700 МГц","1M75F1W\n3M50D7W","Д05, С06"]
[225,"Точка доступу моделі HP ProCurve Wireless Access Point 420ww виробництва Hewlett-Packard International Trade B.V., США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[226,"Точка доступу моделі HP ProCurve Wireless Access Point 520wl виробництва Hewlett-Packard International Trade B.V., США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[230,"Точка доступу моделі XG-3120 802.11g SMB Wireless Access Point виробництва Z-Com Inc., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[235,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі ProCurve Wireless Access Point 530 виробництва Hewlett-Packard ProCurve Networking, США на виробничому підприємстві Accton Technology Corp., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[240,"Базова станція Libra MX BS обладнання безпроводового радіодоступу Libra MX виробництва Creation Technologies Inc., Канада",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)","3400-3600 МГц","3M50G7D\n3M50D7D\n7M00G7D\n7M00D7D","Д05"]
[242,"Мережна картка Bluetooth моделі UGXZ5 виробництва ALPS Electric Co., Ltd., Японія.",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[245,"Абонентський радіотермінал типу WayMAX@vantage Siemens 2010 виробництва Siemens SPA, Італія",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до мережі передачі даних (режим FDD, TDD) (стандарт IEEE 802.16)","2300-2400 МГц\n---\n3400-3600 МГц","5M00D7W\n5M00G7W\n---\n1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W","Д05"]
[250,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі типу AirMux-200 (виробництва RAD data communications, Ltd., Ізраїль)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[254,"Модуль Bluetooth ZEAL Z1 виробництва Sokkia Co., Ltd., Японія",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[255,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі ProCurve Radio Port 210 виробництва Hewlett-Packard ProCurve Networking, США на виробничому підприємстві Universal Scientific Ind. Co., Ltd., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[259,"USB адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі PC850 виробництва Motorola Electronics Ltd., Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[264,"Обладнання системи передавання даних \"РЄС \"РАПИРА\" виробництва ЗАТ \"Науково-виробниче об’єднання РАПИРА, Росія",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до мережі передачі даних (стандарт IEEE 802.16)","2300-2400 МГц","20M0D1W","Д05"]
[269,"Модуль доступу до телекомунікаційної мережі типу Scalance W700 моделі Scalance W744-1PRO виробництва Siemens AG, Automation and Drives Industrial Communication, Німеччина",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[271,"Базова станція системи широкосмугового радіодостіпу типу 9710 COMPACT WIMAX BASE STATION (9710 C-WBS) (зам. Alcatel 9116) виробництва Alcatel CIT (Франція), Alcatel SEL AG (Німеччина) ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до мережі передачі даних (режими TDD) \n(стандарт IEEE 802.16)","2300-2400 МГц\n---\n3400-3600 МГц","5M00D7W\n10M0D7W\n---\n3M50D7W\n7M00D7W","Д05"]
[274," Безпроводовий адаптер моделі WL-138Gv2 виробництва ASUSTek Computer Inc. на виробничому підприємстві Maintek Computer (Suzhou) Co., Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[279,"Пристрій приймальний інтегрований MMDS MultiSegment \nтипу MDR 8/1HV-11/45 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Організації радіоканалу передачі цифрової інформації, зображення та звуку (технологія MMDS)","2305-2330 МГц","3M20V7W\n(тільки приймання)","-"]
[283,"Пристрій приймальний інтегрований MMDS MultiSegment \nтипу MDR 12/1HV-11/45 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Організації радіоканалу передачі цифрової інформації, зображення та звуку (технологія MMDS)","2305-2330 МГц","3M20V7W\n(тільки приймання)","-"]
[284,"Пристрій приймальний інтегрований MMDS MultiSegment \nтипу MDR 12/1HO-11/45 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Організації радіоканалу передачі цифрової інформації, зображення та звуку (технологія MMDS)","2305-2330 МГц","3M20V7W\n(тільки приймання)","-"]
[289,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі WAG354G виробництва Linksys., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[293,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі WRV54G виробництва Linksys., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[298,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі WUSBF54G виробництва Linksys., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[299,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі WVС54GС виробництва Linksys., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[305,"mini-PCI адаптер доступу до телекомунікаційної мережі моделі AR5BMB5 виробництва Askey Computet Corporation, Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[308,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі WUSB54GS виробництва Linksys., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[310,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі WRT54GL виробництва Linksys., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[313,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі WPC54GR виробництва Linksys., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[318,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі WAP54GPE виробництва Linksys., Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[322,"Базова станція \nтипу AS Wipll 1,5 Base Station (BSR) системи широкосмугового радіодоступу виробництва Airspan Networks (Israel) Ltd. Unitroniks., Ізраіль",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 753)","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку точка-багатоточка)","1430,5-1448 МГц /\n1479,5-1497 МГц","1M33F7DET","Д05"]
[327,"Абонентське обладнання типу TS системи широкосмугового радіодоступу WiBAS-MAX виробництва Intracom S.A. Telecom Solutions (Греція)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","5M00D7W\n10M0D7W\n20M0D7W\n5M00G7W\n10M0G7W\n20M0G7W","Д04 або Д02"]
[328,"Базова станція типу BS системи широкосмугового радіодоступу WiBAS-MAX виробництва Intracom S.A. Telecom Solutions (Греція)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","5M00D7W\n10M0D7W\n20M0D7W\n5M00G7W\n10M0G7W\n20M0G7W","Д04 або Д02"]
[334,"Обладнання системи передавання даних \"РЭС \"РАПИРА V5,6\" виробництва ЗАТ \"Науково-виробниче об’єднання РАПИРА\" (Росія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до мережі передачі даних (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","5470-5670 МГц","10M0D1W","Д05"]
[337,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі Tsunami MP.11 5012 Subscriber Unit виробництва Proxim (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11a, топологія точка-багатоточка)","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","5M00G1D\n10M0G1D\n20M0G1D\n5M00D1D\n10M0D1D\n20M0D1D","Д04 або Д02"]
[342,"Модуль WLAN моделі UGGZ7-001A (SWU-BXJ154N) у складі ігрової приставки Sony PSP виробництва Sony Computer Entertaiment Inc. (Японія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[343,"Модуль Bluetooth (безпроводовий контролер блоку розширення сервера фірми Sony моделі CECHZC1*, DECR-1010) виробництва Sony Corporation (Японія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[347,"Базова станція BWA IPWireless типу IPWNC-12 виробництва IPWireless, Inc. (Великобританія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 753)","Для організації мережі радіозв’язку фіксовоної служби із застосуванням безпроводового широкосмуговового радіодоступу (Wireless broadband access)","1900-1920 МГц","5M00G7D","Д05"]
[352,"Абонентське обладнання \nтипу MAXBridge PTP 5.2 \nвиробництва ТОВ \"Юнідата\" (Україна)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-точка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00D7W\n10M0D7W\n20M0D7W","Д02 або Д05"]
[355,"Абонентське обладнання (радіотермінал)\nтипу PacketMAX100 системи широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі PacketMAX\nвиробництва Aperto Networks (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)","3400-3600 МГц\n---\n5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5850 МГц","3M50D7W\n7M00D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n---\n5M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n10M0G7W","Б01 або Д05"]
[357,"Базова станція\nтипу PacketMAX3000 системи широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі PacketMAX\nвиробництва Aperto Networks (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)","3400-3600 МГц\n---\n5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5850 МГц","3M50D7W\n7M00D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n---\n5M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n10M0G7W","Д05"]
[362,"Bluetooth-адаптер моделі CANYON CN-BTU3 виробництва MTWO Technologies Corp. (Тайвань); Canyon Tehnology Co., Ltd. (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[367,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - картка радіодоступу Ahteros моделі AR5BXB63 виробництва Atheros Communications Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[371,"Модуль з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі EYSF1CSMX виробництва Taiyo Yuden Co., Ltd. (Японія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[372,"Модуль WLAN моделі BCM94311MCAG з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі WLAN (з інтерфейсом PCI Express) виробництва Broadcom Corporation (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[376,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - точка доступу моделі P-2302HW EE виробництва ZyXEL Communications Corporation (Тайвань, Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[381,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - точка доступу моделі P-2302HWUD EE із вбудованою DECT-станцією виробництва ZyXEL Communications Corporation (Тайвань, Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)\n---\nЦифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.11b/g), абонентського стаціонарного радіодоступу DECT (вихід на ТМЗК, IP-телефонія, SIP), адаптером IP-телефонії (2 FXS, 1 FXO)","2400-2483,5 МГц\n---\n1880-1900 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n---\n1M72F7W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 23-1"]
[384,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - точка доступу моделі HG-550 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[386,"Абонентський термінал (стаціонарний) типу UTD1785D-RU-A системи широкосмугового радіодоступу iBurst виробництва KYOCERA Corp. (Японія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 753)","Для широкосмугового радіодоступу (TDMA-TDD) до телекомунікаційної мережі ","1785-1805 МГц","5M00D7DET\n5M00G7DET","Б01 або Д05"]
[391,"Конвертор діапазонів абонентський BarS ТУ У 32.2-34349531-002 виробництва ЗАТ \"Ведекон Інжирінг\" (Україна)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі","2100-2210 МГц /\n2200-2232 МГц","3M20D7D /\n8M00D7D ","Д05"]
[396,"Картка WLAN моделі WM3B2915ABG з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі WLAN (з інтерфейсом PCI Express) виробництва Intel Corporation",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[400,"Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної марки Cisco моделі AIR-AP1020 виробництва Cisco Systems (США); Fab: Foxconn Network System Group (Китай, Гонконґ)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[401,"Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної марки Cisco моделі AIR-AP1030 виробництва Cisco Systems (США); Fab: Foxconn Network System Group (Китай, Гонконґ)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[405,"Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної марки Cisco моделі AIR-LAP1131AG виробництва Cisco Systems (США); Fab: Foxconn Network System Group (Китай, Гонконґ)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[410,"Абонентська станція системи широкосмугового радіодоступу моделі GIGACCESS RSU виробництва WaveIP Inc. (Ізраїль)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G7W\n20M0G7W\n5M00D7W\n20M0D7W","Д02 або Д04, або Д05"]
[415,"Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної марки Cisco моделі AIR-LAP1231G виробництва Cisco Systems (США); Fab: Foxconn Network System Group (Китай, Гонконґ)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[418,"Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної марки Cisco моделі AIR-LAP1242AG виробництва Cisco Systems (США); Fab: Foxconn Network System Group (Китай, Гонконґ)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[420,"Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної марки Cisco моделі AIR-LAP1310G виробництва Cisco Systems (США); Fab: Foxconn Network System Group (Китай, Гонконґ)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[425,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - мережна картка (з інтерфейсом PCMCIA) моделі G-120 EE виробництва ZyXEL Communications Corporation (Тайвань, Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[429,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - точка доступу моделі 6218-I2-302 виробництва Zhone Technologies, Inc",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[430,"Обладнання радіодоступу WLAN торгівельної марки Cisco моделі AIR-LAP1510AG виробництва Cisco Systems",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[435,"Модуль доступу до телекомунікаційної мережі (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі KX-NT307X (PSLP1528) виробництва Panasonic Communications Co., Ltd. (Японія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[439,"Базова cтанція системи широкосмугового радіодоступу WiBAS-MAX типу BS виробництва INTRACOM S.a. TELECOM Solutions (Греція)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16-2004)","5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00D7W\n5M00G7W\n10M0D7W\n10M0G7W\n20M0D7W\n20M0G7W","Д05"]
[444,"USB-адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі DBT-120 виробництва D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. All (США/Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[447,"Абонентський термінал типу EasyST 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX виробництва Airspan Communication limited (Великобоританія); Fab: Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 753)","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі ","1427-1451,5 МГц\n1477-1492 МГц","1M50G7W\n1M75G7W\n1M50D7W\n1M75D7W\n3M00G7W\n3M00D7W\n3M50G7W\n3M50D7W\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05"]
[449,"Абонентський термінал типу EasyST WiFi 1,5G системи широкосмугового радіодоступу AS.MAX виробництва Airspan Communication limited (Великобоританія) на підприємстві Airspan Networks (Israel) Ltd. (Ізраїль)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 753)","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (з модулем, який забезпечує зв’язок за стандартом IEEE 802.11b/g) ","1427-1451,5 МГц\n1477-1492 МГц\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","1M50G7W\n1M75G7W\n1M50D7W\n1M75D7W\n3M00G7W\n3M00D7W\n3M75G7W\n3M75D7W\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Д05"]
[454,"Абонентська станція типу CPEo35400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00G7W\n5M00G7W\n7M00D7W","Д05, С07"]
[456,"Абонентська станція типу CPEi35300 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00G7W\n5M00G7W\n7M00D7W","Д05, С07"]
[459,"Базова станція типу WAP35400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00G7W\n5M00G7W\n7M00D7W","Д05, С07"]
[464,"Абонентська станція типу CPEi25200 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2500-2690 МГц","5M00D7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0G7W","Б01 або Д05"]
[468,"Базова станція типу WAP25400 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","для передачі даних з використанням широкосмугового радіодоступу","2500-2690 МГц","5M00D7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0G7W","Д05"]
[473,"USB-адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі WL-BTD201M виробництва ASUSTek Computer Inc.; Fab: Maintek Computer (SUZHOU) Co. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[474,"Картка безпроводового доступу WLAN моделі WL-138gE виробництва ASUSTek Computer Inc.; Fab: Maintek Computer (SUZHOU) Co. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[480,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - маршрутизатор моделі WL-600gE виробництва ASUSTek Computer Inc.; Fab: Maintek Computer (SUZHOU) Co. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[483,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі DG834G виробництва Netgear, Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[485,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі WGR614 виробництва Netgear, Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[488,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі DG834GT виробництва Netgear, Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[493,"Абонентська станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 802.16 типу BMAX (BMAX-CPE-Si-U-2.5) виробництва Alvarion Ltd. (Ізраіль)",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ\n(стандарту ІЕЕЕ 802.16)","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16e-2005)","2500-2690 МГц","5M00D7W\n5M00G7W\n10M0D7W\n10M0G7W\n3M50D7W\n3M50G7W\n7M00D7W\n7M00G7W","Б01 або Д05"]
[497,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі OAW-AP60 виробництва Alcatel USA (США) ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[502,"Обладнання радіодоступу (Broadcom Bluetooth Transceiver) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі EYTFEBS виробництва Brodcom Corporation (США); Fab: TAIYO YUDEN Co., Ltd. (Японія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[503,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - маршрутизатор моделі TL-WR542G виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[509,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - USB-адаптер моделі TL-WN610G виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[512,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - точка доступу моделі TL-WA501G виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[517,"Базова станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 802.16 типу Nokia Siemens Network Flexi WiMAX Base Station виробництва Nokia Siemens Oy (Фінляндія)",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартами IEEE 802.16-2004, IEEE 802.16e-2005)","2500-2690 МГц","5M00D7W\n5M00G7W\n10M0D7W\n10M0G7W","Д05"]
[518,"Абонентська станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 802.16 т.м. ZyXEL моделі MAX-200M1 виробництва ZyXEL Communications Corporation (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16e-2005)","2500-2690 МГц","5M00D7W\n5M00G7W\n10M0D7W\n10M0G7W","Д05"]
[522,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі MAX-300HW2 виробництва ZyXEL Communications Corporation (Тайвань); ZyXEL Communications (Wuxi) Corporation (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[527,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу т.м. Siemens моделі BTCom виробництва Siemens AG Automation and Drives Automation Systems (Німеччина)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[530,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі AP-400 виробництва Airties Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic. A.S. (Туреччина); Fab: Compal Networking (Kunshan) Co., Ltd (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[532,"Обладнання радіодоступу - маршрутизатор з ADSL та VoIP модемами т.м. AirTies моделі WAV-180 виробництва Airties Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic. A.S. (Туреччина); Fab: Compal Networking (Kunshan) Co., Ltd (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[538,"Обладнання радіодоступу - картка радіодоступу WLAN (з інтерфейсом PCMCIA) моделі AR5BXB72 виробництва Atheros Communications Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[541,"Обладнання радіодоступу - маршрутизатор моделі TD-W8920G виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[546,"Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 2400SM (Subscriber Module) виробництва Mark IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. (США, Канада)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Радіоз`язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів","2400-2483,5 МГц","F1W","Д02"]
[547,"Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 2400AP (Access Point Module) виробництва Mark IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. (США, Канада)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Радіоз`язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів","2400-2483,5 МГц","F1W","Д02"]
[551,"Адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі CXN1404 виробництва Sony Corporation (Японія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[556,"Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі TRUST BT-2250p виробництва Trust International (Нідерланди); Fab: Mavin Technology Inc. (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[560,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводовового доступу) т.м. Ahteros  моделі AR5BXB92 (WLAN PCI Express Card) виробництва \"Atheros Communications Inc.\" (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[561,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводовового доступу) т.м. Ahteros моделі AR5BHB92 (WLAN PCI Express Card) виробництва \"Atheros Communications Inc.\" (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[566,"Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 5200SM (Subscriber Module) виробництва Mark IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. (США, Канада)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Радіоз`язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів","5250-5350 МГц","F1W","Д02"]
[569,"Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 5700SM (Subscriber Module) виробництва Mark IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. (США, Канада)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Радіоз`язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів","5725-5825 МГц","F1W","Д02"]
[575,"Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 5750AP (Access Point Module) виробництва Mark IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. (США, Канада)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Радіоз`язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів","5725-5825 МГц","F1W","Д02"]
[576,"Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 5750BH (Backhaul) виробництва Mark IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. (США, Канада)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Радіоз`язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів","5725-5825 МГц","F1W","Д02"]
[581,"Обладнання радіодоступу - USB-адаптер моделі DWA-110 виробництва D-Link corporation Ltd. (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[585,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі DWL-2100AP виробництва D-Link corporation Ltd. (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[590,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі DWL-3260AP виробництва D-Link corporation Ltd. (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[593,"Обладнання радіодоступу - мережна картка моделі BCM94321MC виробництва Broadcom Corporation (США); Fab: HONG FU JIN Precision Industry (Shenzhen) Co., LTD. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[595,"Абонентська станція типу wi4 WiMAX PCC25200 системи широкосмугового радіодоступу wi4 WiMAX виробництва Motorola INC, (CША), Fab: Motorola Technology SDN BHD",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","Для широкосмугового (мультисервісного) радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","2500-2690 МГц","5M00D7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0G7W","Б01 або Д05"]
[598,"Адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі CXN1601 виробництва Sony Corporation (Японія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[604,"Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі EB-MDC2 Mini Bluetooth Class 1 виробництва EDIMAX Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., LTD (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[605,"Обладнання радіодоступу - мережна картка (PCMCII) моделі EW-7108PCg виробництва EDIMAX Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., LTD (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[610,"Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) моделі EW-7318Ug виробництва EDIMAX Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., LTD (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[614,"Обладнання радіодоступу (принт-сервер) моделі PS-3207UWg виробництва EDIMAX Technology Co., LTD. (Тайвань); Fab: DATAMAX Electronics (DONG GUAN) Co., LTD (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[619,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функціями ADSL-модему та маршрутизатору моделі RT-206 виробництва Airties Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic. A.S. (Туреччина); Fab: Compal Networking (Kunshan) Co., Ltd (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[622,"Абонентський термінал \nAiReach Broadband 9800RT-26 ГГц \n(AB9800 Remonte Terminal 26 ГГц) виробництва Hughes Network Systems Corporate Headguartems",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ","Для доступу до багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція","25,5-26,5 ГГц/\n24,5-25,5 ГГц","12M3D7D\n12M3G7D\n14M0D7D\n14M0G7D\n28M0D7D\n28M0G7D","Б01 або Д05, С03"]
[624,"Абонентська станція системи широкосмугового радіодоступу т.м. Proxim Wireless типу Tsunami MP.11 5054-R-LR виробництва Proxim Wireless Corporation Corporaiton (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(базовий стандарт IEEE Std. 802.16)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(базовий стандарт IEEE Std. 802.11a)","Для широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (топологія точка-багатоточка, режим забезпечення зв’язку за стандартом IEEE Std. 802.16, IEEE Std. 802.11a)","5470-5725 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5725-5825 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Д05 або Б01"]
[629,"Базова станція типу Wifless ESS 1251-I (Wifless ESS 1251-D) виробництва Essentia S.p.A. (Італія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[631,"Абонентська станція типу Wifless ESS 125-I (Wifless ESS 125-D) виробництва Essentia S.p.A. (Італія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[634,"Абонентська станція радіодоступу системи IEEE 802.16 типу CPEi 25150 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Hong Fu Jin Industry (Shenzhen) Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","Для широкосмугового (мультисервісного) радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","2500-2690 МГц","5M00D7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0G7W","Б01 або Д05"]
[639,"Обладнання радіодоступу - точка доступу Cisco AIR-LAP1131G виробництва Cisco Systems, Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[643,"Обладнання радіодоступу - маршрутизатор ADSL/ISDN Cisco 876 W-G виробництва Cisco Systems, Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[648,"Обладнання радіодоступу - маршрутизатор ADSL Cisco 1803 W-AG виробництва Cisco Systems, Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[651,"Обладнання радіодоступу - ADSL2+ модем, VoIP шлюз т.м. AirTies моделі Air 6271 виробництва Airties Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic. A.S. (Туреччина); Fab: Compal Networking (Kunshan) Co., Ltd (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[653,"Обладнання радіодоступу - ADSL2+ модем, VoIP шлюз т.м. AirTies моделі Air 6221 виробництва Airties Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic. A.S. (Туреччина); Fab: Compal Networking (Kunshan) Co., Ltd (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[658,"Адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Epson моделі C12C824381 виробництва SIEKO EPSON CORPORATION (Японія/Індонезія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[660,"Адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. LG моделі LAC680R виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[663,"Адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. LG моделі LAC7700R виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[668,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі NanoStation2 виробництва Ubiquiti Networks, Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[672,"Обладнання радіодоступу - USB-адаптер т.м. 3Com моделі 3CRUSB10075 виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[677,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 3Com моделі 3CRWX315075A виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[678,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 3Com моделі 3CRWX275075A виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[684,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. 3Com моделі 3CRWX385075A виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02 або Д03\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[687,"Обладнання радіодоступу - безпроводова мережна картка т.м. 3Com моделі 3CRDAG675B виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02 або Д03\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[692,"Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 3CRWDR300B-73 з обладнанням радіодоступу виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[694,"Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 3CRWDR200B-75 з обладнанням радіодоступу виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[697,"Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 3CRWER100-75 з обладнанням радіодоступу виробництва 3Com Corp. (США); Fab: Joy Technologies (Shenzhen) Co., Ltd (Accton) (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[702,"Абонентська станція радіодоступу системи IEEE 802.16 моделі MAX-216M1 виробництва ZyXEL Communications Corporation (Тайвань, Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","Для радіодоступу до мережі передачі даних за стандартом IEEE 802.16e-2005","3400-3600 МГц","5M00D7W\n7M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n7M00G7W\n10M0G7W","Д05, С07"]
[706,"Радіотермінал типу Radwin 2000 виробництва RadWin Ltd. (Ізраїль)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналі","5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Д05"]
[707,"Обладнання широкосмугового радіодоступу \"РЕЗ \"РАПИРА\" виробництва ТОВ \"ІМК\" (м. Київ, Україна)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналі","2400-2483,5 МГц","5M00D1W\n10M0D1W\n20M0D1W","Д02"]
[711,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі AW-BT252 виробництва AzureWave Technologies, Inc. (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[716,"Обладнання радіодоступу - мережна картка моделі SWL-2900U виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[721,"Абонентська станція радіодоступу системи IEEE 802.16 моделі MAX-236M2 виробництва Zyxel Communications Corp. (Тайвань, Китай) ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","Для радіодоступу до мережі передачі даних за стандартом IEEE 802.16e-2005","2300-2400 МГц","5M00D7W\n10M0D7W\n5M00G7W\n10M0G7W","Б01 або Д05"]
[723,"Базова станція радіодоступу (системи SCDMA) типу McWill BTS виробництва Beijing Xinwei Telecom Technology, Ink. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 753)","Для організації радіодоступу до мережі передачі даних за стандартом SCDMA (CS-OFDMA)","1785-1805 МГц","5M00D7W\n5M00G7W","Д05"]
[726,"Абонентська станція радіодоступу (системи SCDMA) типу McWill CPE 123 виробництва Beijing Xinwei Telecom Technology, Ink. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 753)","Для радіодоступу до мережі передачі даних за стандартом SCDMA (CS-OFDMA)","1785-1805 МГц","1M00D7W\n1M00G7W","Б01 або Д05"]
[731,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу моделі Atheros AR2425 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Atheros Communications Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[735,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль моделі AW-BT252 виробництва LG Electronics Inc. (Корея); Fab: LG Elctronics (Kunshan) Computer Co., Ltd (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[736,"Обладнання радіодоступу (радіотермінал) типу Winlink-1000/F.5.4 виробництва RadWin Ltd. (Ізраїль)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 893)","Для організації безпроводових каналів передачі даних топології точка-точка","5470-5670 МГц","5M00G1D\n10M0G1D\n20M0G1D","Д05 або Б01"]
[741,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Cisco моделі WAP200-EU виробництва Cisco Systems Inc. (США); Fab: Cisco-Linksys LLC (США), CyberTAN (Китай) ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[744,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Cisco моделі WBP54G-EU виробництва Cisco Systems Inc. (США); Fab: Cisco-Linksys LLC (США), CyberTAN (Китай) ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[750,"Адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі BTD-103 виробництва Gembird Electronics Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[751,"Адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі BTD-123 виробництва Gembird Electronics Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[756,"Адаптер моделі RBDS_C001A з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея); Fab: LG Electronics (Kunshan) Computer Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[760,"Обладнання радіодоступу - адаптер моделі SDGOB-0891 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Hewlett-Packard Company (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[764,"Обладнання радіодоступу - USB-модуль моделі EYXF3CS з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Taiyo Yuden Co., Ltd. (Японія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[765,"Адаптер (PDIM) т.м. S&T Daewoo моделі KTB MS з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва S&T Daewoo Co., Ltd. (Корея)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[770,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу (Mini-PCI)) т.м. HP моделі CM9 виробництва Hewlett-Packard Company (США) на підприємстві Wistron NeWeb (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[773,"Обладнання безпроводового широкосмугового радіодоступу \"РЕЗ \"РАПИРА\" V5\" виробництва ТОВ \"ІМК\" (м. Київ, Україна)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації радіодоступу до телекомунікаційної мережі","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","\n5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W\n\n\n\n---\n20M0D1W\n20M0G1W","Д02 або Д04, або Д05"]
[779,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі W221 MOPF виробництва Harman Becker Automotive Systems GmbH (Німеччина)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[780,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. Cisco моделі AIR-LAP1522PC виробництва Cisco Systems Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02 або Д03\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[785,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі VBTHF.GEN3.1 виробництва Visteon Corporation (США) на підприємстві Yanfeng Visteon Automotive Electronics Co., Ltd (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[789,"Повторювач системи мультисервісного радіодоступу (IEEE 802.16) моделі Voasis WiMAX2.5E виробництва Mobile Access Networks Ltd. (Ізраїль)",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","Для застосування у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації з метою збільшення зони покриття (базова станція-повторювач-абонентське обладнання)","2500-2690 МГц","5M00G7W\n10M0G7W\n5M00D7W\n10M0D7W","Д05"]
[794,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу miniPCI) т.м. Sony моделі CMN-727AS виробництва Sony Corporation (Японія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02, Д04\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[797,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу miniPCI Express) моделі BCM94312HMGL виробництва Broadcom Communication (США) на підприємствах HONG FU JIN Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd. (Китай), Lite-On Technology Corporation Dong Guang G-com Computer Co., Ltd (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[799,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі UGNZA-FA5A виробництва Panasonic Communications Co., Ltd. (Японія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[804,"Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) типу TL-WN322G виробництва TP-Link Techologies Co., Ltd (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[806,"Обладнання радіодоступу - точка доступу, маршрутизатор типу TL-W8101G виробництва TP-Link Techologies Co., Ltd (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[809,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. Cisco моделі AIR-LAP1242G-E-K9 виробництва Cisco Systems Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[814,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу PCI) моделі WN7522C 1-LF-19 виробництва Arcadyan Technology Corporation (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[819,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) моделі TL-WN951N виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[823,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) моделі 512AN_MMW виробництва Intel Corporation (Франція)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[826,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. Cisco моделі AIR-LAP1252G-E-K9 виробництва Cisco Systems, Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[828,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. Cisco моделі AIR-LAP1252AG-E-K9 виробництва Cisco Systems, Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3"]
[833,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу моделі WISP-12ST виробництва \"Samsung Electronics Corporation Ltd.\" (Корея); Fab: Alpha Network Inc. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[836,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Symbol моделі WSAP-5100 виробництва Symbol Technologies Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n"]
[838,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі AP-5131 виробництва Symbol Technologies Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n"]
[843,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. Cisco моделі AIR-LAP1522AG-E-K9 виробництва Cisco Systems, Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n"]
[848,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу PCI-E) т.м. Atheros моделі AR5B195 виробництва Atheros Communications Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"]
[852,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі BSMAN1 виробництва Cambridge Silicon Radio (CSR) (США) на підприємствах USI (SH) Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[853,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі BSMAN3 виробництва Cambridge Silicon Radio (CSR) (США) на підприємствах Askey Computer R&D Group (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[857,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі QBTM 400 виробництва Qcom Technology Inc. (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[862,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) моделі BOISB-0803-00 виробництва Hewlett-Packard Company (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[867,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. Marvell моделі SP88W8786-MD0-2C2T00 виробництва Marvell Semiconductor, Inc. (США) на підприємстві HONG FU JIN Precision Industry (Shangen) Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[869,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. H3C моделі WA2210-AG виробництва 3Com Corporation (США) на підприємстві Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n"]
[872,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. H3C моделі WA2220-AG виробництва 3Com Corporation (США) на підприємстві Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n"]
[877,"Обладнання радіодоступу (USB Wireless LAN Adapter) т.м. Sony моделі UWA-BR100 виробництва Sony Corporation (Японія) на підприємстві Alpha Networks Inc. (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[881,"Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі BCM2045 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея) на підприємстві Broadcom Corporation (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[882,"Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі BCM2070 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея) на підприємстві Broadcom Corporation (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[886,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. Abura моделі AP125 виробництва Abura Networks Inc. (США) на підприємстві Flextronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[891,"Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі T77H114 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Foxconn Networks System Group (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[896,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. Abura моделі AP-85TX виробництва Abura Networks Inc. (США) на підприємстві Delta Networks, Inc. (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n"]
[898,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. Abura моделі AP-85LX виробництва Abura Networks Inc. (США) на підприємстві Delta Networks, Inc. (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n"]
[901,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) типу RT3090PCIE (моделей RT3090PCIE-C1, RT3090PCIE-C2) виробництва Ralink Technical Corporation (Тайвань) на підприємстві Dong Guan G-Com Computer Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[906,"Обладнання радіодоступу (точка радіодоступу з функцією маршрутизації) моделі BR-6424n виробництва EDIMAX Technologgy Co., Ltd. (Тайвань) на підприємстві Datamax Electronics (Dong Guan) Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[910,"Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) моделі EW-7711UTn виробництва EDIMAX Technologgy Co., Ltd. (Тайвань) на підприємстві Datamax Electronics (Dong Guan) Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[911,"Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) моделі EW-7711USn виробництва EDIMAX Technologgy Co., Ltd. (Тайвань) на підприємстві Datamax Electronics (Dong Guan) Co., Ltd. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[916,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. AzureWave моделі AW-NE762  виробництва AzurWave Technologies, Inc. (Тайвань) на підприємстві AzureWave Technologies (Shanhai), Inc. (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[919,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. Marvell моделі 88W8363 виробництва Marvell Semiconductor Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[925,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. Motorola типу AP-650 моделі AP-0650-60020-WW (AP-650 Series Thin Access Point) виробництва Motorola Inc. (США) на підприємстві Wistron NeWeb Corporation (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[926,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. Motorola типу AP-650 моделі AP-0650-66040-WW (AP-650 Series Thin Access Point) виробництва Motorola Inc. (США) на підприємстві Wistron NeWeb Corporation (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[931,"Обладнання радіодоступу (USB-адаптер)  моделі SWA-5000 виробництва Intel Corp., (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[935,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. 3Com моделі 3CRWE915275 виробництва \"3Com Corporation\" (США) на підприємстві \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[939,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі \"SkyMAN R5000-L/2.36.63\" виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на підприємстві \"ООО \"ИНФИНЕТ\" (InfiNet Wireless) (Росія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі","2300-2400 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W","Д05"]
[940,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі \"SkyMAN R5000-Lmc/2.300.2x63/35\" виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на підприємстві \"ООО \"ИНФИНЕТ\" (InfiNet Wireless) (Росія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі","2300-2400 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W","Д05"]
[945,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі \"SkyMAN R5000-M/5.54.63.15\" виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на підприємстві \"ООО \"ИНФИНЕТ\" (InfiNet Wireless) (Росія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5725 МГц\n5725-5850 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W","Д02 або Д04, або Д05"]
[948,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі \"SkyMAN R5000-Sm/5.300.2x63.2x23\" виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на підприємстві \"ООО \"ИНФИНЕТ\" (InfiNet Wireless) (Росія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі","5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W\n40M0D1W\n40M0G1W","Д02 або Д05"]
[954,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі \"SkyMAN R5000-Mt/5.48.500.15\" виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на підприємстві \"ООО \"ИНФИНЕТ\" (InfiNet Wireless) (Росія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі","5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W","Д02 або Д05"]
[955,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі \"SkyMAN R5000-Mm/5.300.2x63.2x23\" виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на підприємстві \"ООО \"ИНФИНЕТ\" (InfiNet Wireless) (Росія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі","5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W\n40M0D1W\n40M0G1W","Д02 або Д05"]
[961,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі \"SkyMAN R5000-Mm/5.300.2x63.2x17\" виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на підприємстві \"ООО \"ИНФИНЕТ\" (InfiNet Wireless) (Росія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі","5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W\n40M0D1W\n40M0G1W","Д02 або Д05"]
[964,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі \"SkyMAN R5000-Lm/5.300.2x63\" виробництва InfiNet Malta Ltd. (Мальта) на підприємстві \"ООО \"ИНФИНЕТ\" (InfiNet Wireless) (Росія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі","5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W\n40M0D1W\n40M0G1W","Д02 або Д05"]
[969,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. AzureWave моделі AW-NE785H виробництва \"AzureWave Technology, Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"AzureWave Technology (Shanghai), Inc.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[970,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації моделі WRT160N виробництва \"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.\" (США) на підприємстві \"CyberTAN\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[974,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. D-Link моделі DAP-2553 виробництва \"D-Link Corporation Ltd.\" (Тайвань) на підприємствах \"Alpha  Networks (Dongguan) Inc.\" (Китай); \"Alpha  Networks Inc.\" (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[979,"Обладнання радіодоступу - абонентська станція радіодоступу т.м. Canopy типу 5790SM виробництва \"Motorola, Inc.\" (США) на підприємстві \"Motorola, Inc.\" (Мексика)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 893)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів","5725-5850 МГц","10M0G7W\n10M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Д05 або Б01"]
[982,"Обладнання радіодоступу (приймально-передавальна картка) типу EBR64966601 для аудіо, відео техніки компанії LG виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[984,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) моделі AW-NE785 виробництва \"ASUSTek Computer Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"MAINTEK Computer (Suzhou) Co., Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[990,"Обладнання радіодоступу т.м. Askey моделі WLU5040 (RoHS) виробництва Broadcom Corporation (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[993,"Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) т.м. Alpha Networks моделі WUS-N11 виробництва \"Alpha Networks Inc.\" (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[998,"Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) т.м. Philips моделі WUB1110 виробництва \"Philips Consumer Lifestyle B.V.\" (Нідерланди) на підприємстві \"Alpha  Networks (Dongguan) Inc.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[999,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) моделі WN7811B виробництва \"ASUSTek Computer Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"MAINTEK Computer (Suzhou) Co., Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[1003,"Обладнання радіодоступу - безпроводовий міст моделі Nateks - Multilink L PtP виробництва \"ЗАО Научно-технический центр \"НАТЕКС\" (Росія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[1008,"Обладнання радіодоступу (адаптер) моделі BT211 виробництва \"ASUSTek Computer Inc.\" (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[1011,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. Canon моделі K30326 виробництва \"Canon Inc.\" (Японія, Таїланд)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[1013,"Обладнання радіодоступу (PCIe Mini Card адаптер) моделі RT3592BC8 виробництва \"Ralink Technology Corporation\" (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[1018,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. Broadcom моделі BCM943228HM4L виробництва \"Broadcom Corporation\" (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[1023,"Обладнання радіодоступу (безпроводовий ADSL2/2 модем) т.м. GLITEL моделі GT-5802 W виробництва \"CLITEL Stropkov, s.r.o.\" (Словакія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[1027,"Радіомодуль т.м. EMBER моделі EM250 з інтерфейсом передавання даних ZigBee виробництва \"Ember Corporation\" (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M00GXD","Б01\nРІ 24-4"]
[1028,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. Samsung моделі CLX-NWA20L виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\" (Корея) на підприємстві \"Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.\" (Корея)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[1032,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. Cisco моделі Cisco 861-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\" (США) на підприємстві \"Foxconn CZ s.r.o.\" (Чеська Республіка)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[1037,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. Ralink моделі RT3593 виробництва \"Ralink Technology, Corp.\" (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3"]
[1040,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. HP моделі A9552 (Dual Radio 802.11n Access Point) виробництва \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай) на підприємствах \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай); \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[1042,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. HP моделі A-WA2620E (Dual Radio 802.11n Plenum Access Point) виробництва \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай) на підприємствах \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай); \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[1047,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. HP моделі A-WA2110 (Single Radio 802.11a/b/g Access Point) виробництва \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай) на підприємствах \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай); \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n"]
[1052,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. D-Link моделі DAP-1360 виробництва \"D-Link Corporation Ltd.\" (Тайвань) на підприємстві \"Alpha (Dongguan) Networks Inc.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[1056,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. ASUS моделі AW-NE762H виробництва \"ASUSTek COMPUTER Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"MAINTEK COMPUTER (SUZHOU) Co.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[1057,"Радіообладнання системи вимірювання параметрів технологічних процесів виробництва Rosemount моделі \"781\" Smart Wireless Field Link виробництва \"Emerson Process Management\" (CША)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M00GXD","Б01\nРІ 24-4"]
[1061,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. HP моделі HP 802.11a/b/g Wireless Client PCI Card виробництва \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай) на підприємствах \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай); \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n"]
[1066,"Маршрутизатор з обладнанням радіодоступу т.м. HP моделі HP V110 Cable/DSL Wireles-N Router виробництва \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай) на підприємствах \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай); \"Joy Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[1071,"Абонентська станція (USB-адаптер) радіодоступу системи IEEE 802.16 моделі GWU-200 виробництва \"IGI Mobile Inc.\" (Корея) ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16e-2005)","Для доступу до багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2300-2400 МГц","5M00G7W\n10M0G7W\n5M00D7W\n10M0D7W","Д05 або Б01"]
[1073,"Обладнання радіодоступу т.м. Toshiba моделі WLM-10U2 виробництва \"Toshiba Leading Innovation\" (Японія) на підприємстві \"Askey Technology (Jiang Su) Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[1076,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. CyberTAN моделі PW621-M виробництва \"CyberTAN  Technology, Inc.\" (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[1081,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. AzureWave моделі AW-NB047H виробництва \"AzureWave Technologies, Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"AzureWave Technologies (Shanghai) Inc.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"]
[1083,"Обладнання радіодоступу (радіомодуль) моделі BCM4325 виробництва \"Broadcom Corporation\" (США) на підприємстві \"HONG FU JIN Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n"]
[1086,"Абонентська станція з універсальним пристроєм MT MAX системи широкосмугового радіодоступу IEEE 801.16 виробництва \"MikroTik\" (Латвія)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.16-2004)","Для доступу до багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентьска станція","5470-5670 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Д05 або Б01"]
[1091,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. AzureWave моделі AW-BT280 виробництва \"AzureWave Technologies, Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"AzureWave Technologies (Shanghai) Inc.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[1095,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. AzureWave моделі AW-NE139H виробництва \"AzureWave Technologies, Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"AzureWave Technologies (Shanghai) Inc.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[1100,"Радіомодуль з інтерфейсом передпчі даних Bluetooth моделі 6 94v-0 виробництва \"Plotech Co., Ltd.\" (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[1102,"Обладнання радіодоступу (радіомодуль) моделі BCM43291HKUBG виробництва \"Broadcom Corporation\" (США) на підприємстві \"HOHG FU JIN Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[1105,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. HP моделі HP E-M111 Client Bridge  виробництва \"Hewlett-Packard\" (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"]
[1110,"Маршрутизатор моделі A-MSR20-13 W з обладнанням радіодоступу (точкою доступу) виробництва \"Hewlett-Packard Company\" (США) на підприємстві \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[1112,"Маршрутизатор моделі A-MSR20-15 IW з обладнанням радіодоступу (точкою доступу) виробництва \"Hewlett-Packard Company\" (США) на підприємстві \"Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[1115,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) моделі 612BGXHRU виробництва \"Intel Corporation S.A.S.\" (Франція) на підприємстві \"GEMTEC ELECTRONICS (Kun Shan) Co, Ltd\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)\n----\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g та IEEE 802.16-e-2005 у якості абонентської станції","2500-2690 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01"]
[1120,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) т.м. TP-Link моделі TL-WA901ND виробництва \"TP-Link Technologies Co., Ltd.\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[1124,"Обладнання радіодоступу (USB Adapter) т.м. SHARP моделі AN-WUD630 виробництва \"Alpha Networks Inc\" (Тайвань)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"]
[1129,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) моделі Eudemon 200E-X2W  виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[1130,"Oбладнанням радіодоступу (картка безпроводового доступу) моделі WiFi MIC Card виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"]
[1136,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі моделі \nALVR-CPE-IDU-NG-4D1W виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[1139,"Абонентське обладнання типу SU (зовнішній блок SU-I-(a)-5.4-BD-VL) системи широкосмугового радіодоступу BreezeACCESS VL виробництва Alvarion Ltd., Ізраіль",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","для застосування в мережах широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (стандарт IEEE 802.16)","5470-5670 МГц","10M0D1D\n20M0D1D\n10M0D7D\n20M0D7D","Д05"]
[1144,"Базова станція типу AU (зовнішній блок AU(s)-D-(b)-5.8-(g)-(h)-VL) системи широкосмугового радіодоступу BreezeACCESS VL виробництва Alvarion Ltd., Ізраіль",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","для застосування в мережах широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (стандарт IEEE 802.16)","5725-5850 МГц","10M0D1D\n20M0D1D\n10M0D7D\n20M0D7D","Д05"]
[1145,"Абонентське обладнання типу BMAX (зовнішній блок \nBMAX-CPE-ODU-(c)-(d)-(I)-(h)-3.5) системи широкосмугового радіодоступу BreezeMAX виробництва Alvarion Ltd., Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n1M75G7W\n3M50G7W\n7M00G7W","Б01 або Д05"]
[1149,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі - точка доступу моделі G-3000 EE виробництва ZyXEL Communications Corporation (Тайвань, Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[1153,"Обладнання радіодоступу (Modular Vehicle Communication Interface) моделі MVCI (WLAN 802.11b/g) виробництва компанії \"SPX Service Solutions\" (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"]
[1158,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торгівельної марки AirTies моделі WOB-201\nвиробництва \"AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.\", Туреччина",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.153.0115060-10\nз 31.08.2010 до 30.08.2012",0]
[1159,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з модемом ADSL2+ торгівельної марки AirTies моделі RT-204 виробництва \"AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.\", Туреччина",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.153.0115059-10\nз 31.08.2010 до 30.08.2012",0]
[1165,"Обладнання радіодоступу (USB-модуль) торгівельної марки AirTies моделі Air 2310\nвиробництва \"AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.\", Туреччина",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.153.0115055-10\nз 31.08.2010 до 30.08.2012",0]
[1168,"Обладнання радіодоступу - точки доступу з модемом ADSL2+ (радіомодем) торгівельної марки AirTies моделі RT-211 виробництва \"AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.\", Туреччина",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0123960-10\nз 01.10.2010 до 30.08.2012",0]
[1173,"Обладнання доступу до послуг цифрового телебачення (IPTV) з безпроводовою точкою доступу торгівельної марки AirTies моделі Air 7124 виробництва \"AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.\", Туреччина",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","UA1.153.0010093-11\nз 02.02.2011 до 31.10.2012",0]
[1174,"Обладнання радіодоступу - модем ADSL/ADSL2+ торгівельної марки AirTies моделі Air 5340 виробництва \"AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.\", Туреччина",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0010096-11\nз 02.02.2011 до 31.10.2012",0]
[1178,"Обладнання радіодоступу – точка доступу т.м. AirTies моделі Air 4340 виробництва \"AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis. Tic.A.S.\", Туреччина",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0028509-11\nз 11.03.2011 до 31.10.2012",0]
[1183,"Маршрутизатор з обладнанням радіодоступу серії RV моделі RV120W-E-G5 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0081314-11,\nUA1.153.0081317-11\nз 24.06.2011 до 03.03.2014",0]
[1186,"Обладнання радіодоступу (USB-adapter) моделі NWD-2105 ЕЕ виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Китай , Тайвань, Провінція Китаю",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.153.0081308-11\nз 24.06.2011 до 18.08.2012",0]
[1188,"Обладнання радіодоступу - мережна картка (РСІ-adapter) торгівельної марки TP-Link моделі TL-WN350G виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.153.0081301-11\nз 24.06.2011 до 31.05.2014",0]
[1193,"Модем ADSL2+ з обладнанням радіодоступу моделі P660HN EE виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Китай , Тайвань, Провінція Китаю",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0082537-11\nз 25.06.2011 до 18.08.2012",0]
[1198,"Обладнання радіодоступу (USB Adapter) торгівельної марки TP-Link моделі TL-WN722NC виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.153.0090289-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014",0]
[1202,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TL-WR743ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0090302-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014",0]
[1203,"Обладнання радіодоступу - модеми ADSL2/2+ з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TD-W8101G виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0090306-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014",0]
[1207,"Обладнання радіодоступу - модеми ADSL2/2+ з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TD-W8950ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0090308-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014",0]
[1212,"Обладнання радіодоступу – модеми ADSL2/2+ з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TD-W8961ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0098593-11\nз 25.07.2011 до 03.03.2014",0]
[1215,"Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TL-WR941ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0098600-11\nз 25.07.2011 до 31.05.2014",0]
[1217,"Обладнання радіодоступу - точки доступу торгівельної марки TP-Link моделі TL-WA801ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0098603-11\nз 25.07.2011 до 31.05.2014",0]
[1222,"Обладнання радіодоступу (USB Adapter) торгівельної марки TP-Link моделі TL-WN822N виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.153.0098611-11\nз 25.07.2011 до 31.05.2014",0]
[1227,"Маршрутизатори з обладнанням радіодоступу серії Cisco SRP500 моделі SRP526W-K9-G5 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0098383-11,\nUA1.153.0098390-11\nз 25.07.2011 до 03.03.2014",0]
[1231,"Маршрутизатори з обладнанням радіодоступу серії Cisco 500 моделі SR520W-FE-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.153.0098582-11,\nUA1.153.0098399-11\nз 25.07.2011 до 03.03.2014",0]
[1232,"Маршрутизатори з обладнанням радіодоступу серії Cisco 500 моделі SR520W-ADSL-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.153.0098582-11,\nUA1.153.0098399-11\nз 25.07.2011 до 03.03.2014",0]
[1237,"Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TL-WR841ND виробництва “TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0160449-11\nз 13.10.2011 до 03.03.2014",0]
[1241," Станція абонентська радіодоступу типу XTRM-SU- виробництва \"Alvarion Ltd.\", Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","Для доступу до мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.16e-2005","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W","Б01 або Д02, або Д03, або Д05"," UA1.030.0035008-11 дійсний до 21.03.2012",0]
[1246," Станція базова радіодоступу (системи ІЕЕЕ 802.16) типу Alcatel-Lucent 9715 LIGHTWEIGHT WiMAX BASE STATION (9715 L-WBS), коди замовлення згідно з Додатком виробництва \"Alcatel - Lucent\", Франція",9,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","Для широкосмугового (мультисервісного) радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","2500-2690 МГц","5M00D7W\n5M00G7W\n10M0D7W\n10M0G7W","Д05"," UA1.030.0012537-09 дійсний до 03.03.2012",0]
[1249," Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі WBS-5000 виробництва \"Wavion Ltd.\", Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі","5150-5250 МГц\n\n---\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0D1W\n20M0G1W\n---\n5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W","Д05 або Б01"," UA1.030.0074376-11 дійсний до 08.06.12",0]
[1251," Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі WBS-2400 виробництва \"Wavion Ltd.\", Ізраїль",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","5M00D1W\n10M0D1W\n20M0D1W\n5M00G1W\n10M0G1W\n20M0G1W","Б01 або Д02"," UA1.030.0199602-11 дійсний до 25.12.2012",0]
[1256,"Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 3CRWDR200B-75 з обладнанням радіодоступу виробництва Hewlett-Packard Company , США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0132663-11 дійсний до 15.09.2013",0]
[1258," Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації моделі FOXGATE WFR-301 виробництва \"Kravert telecom technologies ltd\", Гонконг",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0193450-11 дійсний до 18.12.2012",0]
[1261,"Маршрутизатор т.м. 3Com моделі 3CRWDR200A-75 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02 або Д03\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"," UA1.030.0132663-11 дійсний до 15.09.2013",0]
[1266,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) моделі AIR-AP1141N виробництва Cisco Systems, Inc. (США) на підприємствах Foxconn Network System Group (Китай, Гонконґ)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0054974-11 дійсний до 03.05.2012",0]
[1270,"Обладнання радіодоступу (точка доступу) моделі AIR-AP1261N-E-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\" (США) на підприємствах \"Foxconn Network System Group\" (Китай, Гонконг)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.030.0140820-11 дійсний до 04.10.12",0]
[1275," Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації т.м. Asus моделей RT-N10 LX та RT-N12 LX, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0183023-11 дійсний до 04.12.12",0]
[1278," Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки СastleNet моделі RTL8188CUS виробництва \"СastleNet Technology Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0200921-11 дійсний до 26.12.2012",0]
[1280," Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі HG530 з функцією ADSL-модема, виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0045322-11 дійсний до 19.09.2013",0]
[1285," Обладнання радіодоступу (адаптер) у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі RT3090BC4 виробництва \"Ralink Technology Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0021534-11 дійсний до 20.02.2012",0]
[1287," Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу т.м. Realtek моделі RTL8723AE (Combo miniCard) (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Realtek Semiconductor Corp.\", Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0202836-11 дійсний до 28.12.2012",0]
[1290," Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації моделі Cisco 1941W (обладнання інтегрованого доступу) виробництва Cisco Systems, Inc. (США)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0066295-11 дійсний до 25.05.2012",0]
[1295," Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі блоку керування периферійними пристроями моделі UHV CAN FSE 256x ECE виробництва \"Harman/Becker Automotive Systems GmbH\", Німеччина",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0116695-11 дійсний до 24.08.12",0]
[1299," Маршрутизатори торговельної марки HP/3COM моделей 3CRWDR101A-75, 3CRWDR101B-75 з вбудованим обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0132668-11 дійсний до 15.09.2013",0]
[1304,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) типу Intel® Centrino® Wireless-N моделі 135BNHMW виробництва \"Intel Corp.\", Франція, на підприємствах корпорації \"Intel Corp.\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0170291-11дійсний до 06.07.2013",0]
[1305,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) моделі 100BNHMW виробництва \"Intel Corp.\", Франція, на підприємствах корпорації \"Intel Corp.\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0159721-10 дійсний до 06.07.2013 \n UA1.030.0159729-10 дійсний до 06.07.2013 \n UA1.030.0159733-10 дійсний до 06.07.2013  UA1.030.0100436-11 дійсний до 11.07.2014",0]
[1311,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection моделі WM3945BG виробництва \"Intel Corp.\", Франція, на підприємствах корпорації \"Intel Corp.\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W ","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0123940-10 дійсний до 06.07.2013 \n\nUA1.030.0123944-10 дійсний до 06.07.2013 \n\nUA1.030.0123947-10 дійсний до 06.07.2013",0]
[1314,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) моделі 512AG_HMW виробництва \"Intel Corp.\", Франція, на підприємствах корпорації \"Intel Corp.\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02 або Д03\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"," UA1.030.0064209-10\nдійсний до 06.07.2013 \n\n UA1.030.0064210-10\nдійсний до 06.07.2013",0]
[1319,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) типу WiFi Link 6200 моделі 622BGHMW виробництва \"Intel Corp.\", Франція, на підприємствах корпорації \"Intel Corp.\", Китай ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0064209-10\nдійсний до 06.07.2013 \n\n UA1.030.0064210-10\nдійсний до 06.07.2013",0]
[1320,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) типу Intel® Ultimate N WiFi Link 5300 моделей 533AN_MMW, 533AN_HMW виробництва \"Intel Corp.\", Франція, на підприємствах корпорації \"Intel Corp.\", Китай ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0064209-10\nдійсний до 06.07.2013 \n\n UA1.030.0064210-10\nдійсний до 06.07.2013",0]
[1324,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу, абонентьска станція радіодоступу системи ІЕЕЕ 802.16) моделі 622ANXHMW виробництва \"Intel Corp.\", Франція, на підприємствах корпорації \"Intel Corp.\", Китай ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/n)\n--------\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16)\n------\nМультисервісний радіодоступ\n(IEEE 802.16)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n та радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації за стандартом IEEE 802.16 ","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n-------\n2300-2400 МГц\n---\n3400-3600 МГц\n-----\n2500-2690 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n-----\n5M00G1W\n5M00D1W\n10M0G1W\n10M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n7M00G7W\n7M00D7W\n10M0D7W\n10M0G7W\n-----\n5M00G1W\n5M00D1W\n10M0G1W\n10M0D1W","Б01"," UA1.030.0064209-10\nдійсний до 06.07.2013 \n\n UA1.030.0064210-10\nдійсний до 06.07.2013",0]
[1328,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки HP моделі HP A-WA2220 Dual Radio 802.11a/b/g Access Point виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n","UA1.025.0139369-10, дата видачі: 15.11.2010, дійсний до: 14.03.2012",0]
[1333,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки HP моделі HP A-WA2620E Dual Radio 802.11n Plenum Access Point виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0139364-10, дата видачі: 15.11.2010, дійсний до: 14.03.2012 ",0]
[1334,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки HP моделі HP A-WA2620 Dual Radio 802.11n Access Point виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0139365-10, дата видачі: 15.11.2010, дійсний до: 14.03.2012",0]
[1340,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки TP-LINK моделі TL-WA701ND (150Mbps Wireless Lite N Access Point) у комплекті із блоком живлення MU08-6090085-C5 виробництва \"TP-Link Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.025.0138588-10, дата видачі: 11.11.2010, дійсний до: 02.03.2012",0]
[1343,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Aruba моделі AP70  (Wireless Access Point) виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США, Китай\n\n",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n","UA1.025.0025050-11, дата видачі: 03.03.2011, дійсний до: 28.02.2012",0]
[1348,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Aruba моделі AP120 (Wireless Access Point) виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США, Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0007367-11, дата видачі: 26.01.2011, дійсний до: 25.01.2012",0]
[1349,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Aruba моделі AP121 (Wireless Access Point) виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США, Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0007368-11, дата видачі: 26.01.2011, дійсний до: 25.01.2012",0]
[1353,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Aruba моделі AP61 (Wireless Access Point) виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США, Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n","UA1.025.0007372-11, дата видачі: 26.01.2011, дійсний до: 25.01.2012",0]
[1358,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі FL WLAN 24 DAP 802-11 (Wireless WLAN dual access point) виробництва \"Phoenix Contact GmbH & Co. KG\", Німеччина",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n","UA1.025.0089614-11, дата видачі: 08.07.2011, дійсний до: 06.07.2013",0]
[1362,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Motorola типу AP-650 (AP-650 Series Thin Access Point), код продукту P/N: AP-0650-*********, де ********* - будь-якілітери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають відмінності конфігурації та пакування виробництва \"Motorola Solutions, Inc.\", США, Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0065799-11, дата видачі: 25.05.2011, дійсний до: 23.05.2012",0]
[1363,"Обладнання радіодоступу - точка безпроводового доступу торговельної марки Motorola моделі AP-7131 (номера партій P/N: AP-7131- **********, де ********** - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) виробництва \"Motorola Solutions, Inc.\", США, Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0075098-11, дата видачі: 10.06.2011, дійсний до: 09.06.2012",0]
[1368,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Aruba моделі AP-135 (Wireless Access Point) виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США\n\n",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0194543-11, дата видачі: 20.12.2011, дійсний до: 19.12.2012",0]
[1371,"Маршрутизатор торговельної марки HP моделі HP V110 ADSL-A Wireless-N Router з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.025.0158272-10, дата видачі: 23.12.2010, дійсний до: 14.11.2012",0]
[1377,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Cisco Systems моделі AIR-CAP3501I-E-K9виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США, Китай\n",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.025.0081629-11, дата видачі: 24.06.2011, дійсний до: 21.06.2012",0]
[1378,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Cisco Systems моделі AIR-CAP3501E-E-K9виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США, Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.025.0106715-11, дата видачі: 09.08.2011, дійсний до: 08.08.2012",0]
[1382,"Обладнання радіодоступу торговельної марки ASUS моделі WL-167g V3 (USB adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0123290-10, дата видачі: 30.09.2010, дійсний до: 29.09.2012",0]
[1387,"Обладнання радіодоступу - безпроводовий міст торговельної марки HP моделі HP 802.11a/b/g Workgroup Bridge виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n","UA1.025.0152007-10, дата видачі: 10.12.2010, дійсний до: 14.11.2012",0]
[1391,"Обладнання радіодоступу (адаптер) (інтерфейс передачі данних Bluetooth) торговельної марки MSI моделі Btoes 2.0 X-Micro виробництва \"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0061737-10, дата видачі: 01.07.2010, дійсний до: 30.06.2012",0]
[1392,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки ASUS моделі USB-BT211 (USB adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0123287-10, дата видачі: 30.09.2010, дійсний до: 29.09.2012",0]
[1397,"Станціїя базова радіодоступу (IEEE 802.16) моделі U-RAS Smart CP виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16)","Для організації радіозв’язку у\nбагатоканальних розподільчих\nсистемах для передавання та\nретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2300-2400 МГц","10M0D7W\n10M0G7W","Д05","UA1.025.0007899-11, дата видачі: 27.01.2011, дійсний до: 26.01.2013",0]
[1400,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки \"CyberTAN Technology, Inc.\" моделі BCM92046 (USB Bluetooth Module) виробництва \"CyberTAN Technology, Inc.\", Китай ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0042803-11, дата видачі: 07.04.2011, дійсний до: 05.04.2012",0]
[1406,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Broadcom моделі BCM92070MD_REF12 виробництва \"Broadcom Corporation\", США, Китай\n\n",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0142344-11, UA1.025.0142348-11, дата видачі: 07.10.2011, дійсний до: 05.10.2012",0]
[1407,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки Symbol моделі 21-21160 (802.11a/b/g RLAN Module) виробництва \"Symbol Technologies Inc.\", США, Китай\n\n",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\n","UA1.025.0146950-11, UA1.025.0146951-11, дата видачі: 13.10.2011, дійсний до: 12.10.2012",0]
[1412,"Станція базова радіодоступу (системи IEEE 802.16) моделі ZXMBW B8200/R9110 (діапазон 2,3 ГГц) виробництва \"ZTE Corporation\" (Китай)",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16)","Для організації радіозв’язку у\nбагатоканальних розподільчих\nсистемах для передавання та\nретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2300-2400 МГц","5M00D7W 5M00G7W 10M0D7W 10M0G7W","Д05","UA1.025.0042127-11, дата видачі: 06.04.2011, дійсний до: 22.12.2012",0]
[1416,"Обладнання мережі передачі даних торговельної марки Juniper моделі SSG-5-SB-W-W з обладнанням радіодоступу виробництва \"Juniper Networks Inc.\", США, Китай\n",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 або Д03 або Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","UA1.025.0100694-11, дата видачі: 28.07.2011, дійсний до: 27.07.2012",0]
[1421,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки Askey моделі WLU5060-D4(ROHS) (MII WLAN Board) виробництва \"Askey Computer Corporation\", Китай ",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0025430-11, дата видачі: 03.03.2011, дійсний до: 28.02.2012",0]
[1424,"Обладнання радіодоступу - картки безпроводового доступу торговельної марки Atheros моделі AR5B93 виробництв \"Atheros Communications Inc.\", США, Китай\n\n",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0046761-11 .. UA1.025.0046814, дата видачі: 15.04.2011, дійсний до: 13.04.2012",0]
[1426,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки Samsung моделі WIDT10Bвиробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0066588-11, дата видачі: 26.05.2011, дійсний до: 24.05.2012",0]
[1431,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки Broadcom моделі BCM943224HMS виробництва \"Broadcom Corporation\", США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0142351-11, UA1.025.0142354-11, UA1.025.0196573-11, UA1.025.0196574-11, UA1.025.0196575-11, UA1.025.0196576-11, UA1.025.0196577-11, UA1.025.0196578-11, UA1.025.0196579-11, UA1.025.0196580-11, UA1.025.0196581-11, дата видачі: 07.10.2011, дійсний до: 05.10.2012",0]
[1433,"Обладнання радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу торговельної марки Broadcom моделі BCM943228HMB виробництва \"Broadcom Corporation\", США, Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0160921-11.. UA1.025.0160929-11, дата видачі: 02.11.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[1436,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу моделі DWBT3 (Wireless LAN mini-card) виробництва \"Dell Inc\", США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W ","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.025.0046173-11, дата видачі: 14.04.2011, дійсний до: 13.04.2012",0]
[1441,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки Realtek моделі RTL8191SU виробництва \"Realtek Semiconductor Corp.\", Китай\n",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.025.0025113-11, дата видачі: 03.03.2011, дійсний до: 28.02.2012",0]
[1445,"Модем DSL з функцією маршрутизації торговельної марки ASUS моделі DSL-N10 з обладнанням радіодоступу виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Китай\n",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.025.0053872-11, дата видачі: 29.04.2011, дійсний до: 29.09.2012",0]
[1450,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки ASUS моделі PCE-N15 виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.025.0106710-11, дата видачі: 09.08.2011, дійсний до: 29.09.2012",0]
[1453,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу моделі LPM 1.0 Hybrid Switch Module виробництва \"Wistron Corporation\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.025.0160170-11, дата видачі: 02.11.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[1455,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки Broadcom моделі BCM94313HMG2L виробництва \"Broadcom Corporation\", США, Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W ","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.025.0176576-11 .. UA1.025.0176584-11, дата видачі: 25.11.2011, дійсний до: 22.11.2012",0]
[1460,"Обладнання радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу торговельної марки Atheros моделі AR5B197 (WLAN PCI Express Mini Card) виробництва \"Qualcomm Atheros Inc.\", США",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0107693-11, UA1.025.0107695-11, UA1.025.0107699-11, UA1.025.0107702-11, UA1.025.0107704-11, UA1.025.0107707-11, UA1.025.0107709-11, UA1.025.0107711-11, UA1.025.0107712-11, UA1.025.0107713-11, UA1.025.0107714-11, UA1.025.0107715-11, UA1.025.0107717-11, UA1.025.0107718-11, UA1.025.0107720-11, UA1.025.0107721-11, UA1.025.0107727-11, UA1.025.0107732-11, UA1.025.0107733-11, UA1.025.0107734-11, UA1.025.0107736-11, UA1.025.0107738-11, UA1.025.0107741-11, UA1.025.0107742-11, UA1.025.0107744-11, UA1.025.0107751-11, UA1.025.0107753-11, UA1.025.0107755-11, UA1.025.0107757-11,  дата видачі: 11.08.2011, дійсний до: 09.08.2012",0]
[1462,"Обладнання радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу торговельної марки Realtek моделі RTL8188CEBT (IEEE 802.11b/g/n Combo miniCard) виробництва \"Realtek Semiconductor Corp.\", Китай\n",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0066594-11, дата видачі: 26.05.2011, дійсний до: 24.05.2012",0]
[1465,"Обладнання радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі AW-NB086 виробництва \"AzureWave Technologies (Shanghai), Inc.\", Китай\n",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0146074-11, дата видачі: 12.10.2011, дійсний до: 11.10.2012",0]
[1470,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі EYTMECS (Class 2 Bluetooth 2.1+EDR module) виробництва\"Taiyo Yuden Co., Ltd.\", Японія",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0016390-11, дата видачі: 15.02.2011, дійсний до: 13.02.2012",0]
[1474,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (Bluetooth Telematics Device) моделі CB2-BLUE11M виробництва \"JOHNSON CONTROLS INC.\", США\n\n",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0045831-11, дата видачі: 13.04.2011, дійсний до: 12.04.2012",0]
[1479,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі FL BLUETOOTH AP (Bluetooth Access Point) виробництва \"Phoenix Contact GmbH & Co. KG\", Німеччина, Швеція",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0089619-11, дата видачі: 08.07.2011, дійсний до: 06.07.2013",0]
[1480,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі FL BT MOD IO AP (Bluetooth Modbus IO Access Point) виробництва \"Phoenix Contact GmbH & Co. KG\", Німеччина, Швеція\n",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0089620-11, дата видачі: 08.07.2011, дійсний до: 06.07.2013",0]
[1484,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі UHV виробництва \"S1nn GmbH & Co. KG\", Німеччина",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0101400-11, дата видачі: 29.07.2011, дійсний до: 25.07.2012",0]
[1489,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO (Bluetooth converter) у складі комплекту PSI-WL-PROFIB/BT-SET/2DO (Bluetooth PROFIBUS SET) виробництва \"Phoenix Contact GmbH & Co. KG\", Німеччина",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0101407-11, дата видачі: 29.07.2011, дійсний до: 06.07.2013",0]
[1491,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі ILB BT ADIO MUX-PANEL (Wireless MUX set) виробництва \"Phoenix Contact GmbH & Co. KG\", Німеччина",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0101409-11, дата видачі: 29.07.2011, дійсний до: 06.07.2013",0]
[1494,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі FC6000S виробництва \"Alpine Electronics (China) Co. Ltd.\", Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0196557-11, дата видачі: 22.12.2011, дійсний до: 19.12.2012",0]
[1499,"Обладнання радіодоступу - картки безпроводового доступу торговельної марки Atheros моделі ARS63 виробництва \"Qualcomm Atheros Inc.\", США, Китай",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0146449-11, UA1.025.0146453-11, UA1.025.0146481-11, UA1.025.0146574-11, UA1.025.0146826-11, UA1.025.0146827-11, UA1.025.0146828-11, UA1.025.0146830-11, UA1.025.0146831-11, UA1.025.0146834-11, UA1.025.0146836-11, UA1.025.0146846-11, UA1.025.0146848-11, UA1.025.0146844-11, UA1.025.0146841-11, UA1.025.0146839-11, UA1.025.0146825-11, UA1.025.0146556-11, UA1.025.0146552-11, UA1.025.0146551-11, UA1.025.0146549-11, UA1.025.0146489-11, UA1.025.0146487-11, UA1.025.0146485-11, UA1.025.0146483-11, UA1.025.0146478-11, UA1.025.0146476-11, UA1.025.0146461-11, UA1.025.0146459-11, UA1.025.0146457-11,  дата видачі: 13.10.2011, дійсний до: 11.10.2012",0]
[1503,"Абонентська станція системи мультисервісного радіодоступу т.м. SAF типу CFIP Lumina FODU 26G виробництва \"SAF Tehnika AS\", Латвія.",9,68,"2012-02-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для доступу до багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентьска станція","25,5-26,5 ГГц/\n24,5-25,5 ГГц","28M0G7W\n28M0D7W\n56M0G7W\n56M0D7W","Б01 або Д05, С03","UA1.155.0039559-11 дійсний до 31.03.2014",0]
[1508,"Обладнання радіодоступу – точка доступу торгівельної марки UBIQUITI моделі NanoStation M5 виробництва “Ubiquiti Networks, Inc.\", США.",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)\n----\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1W 5M00D1W 10M0G1W 10M0D1W 20M0G1W 20M0D1W","Д02 або Д05 або Б01","UA1.155.0024110-11 дійсний до 01.03.2012",0]
[1509,"Обладнання радіодоступу - точки доступу моделі Rocket M5MAX BS Sectors 5GHz виробництва “Ubiquiti Networks, Inc.\", США.",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)\n----\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі  за стандартами EN 301 893","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W","Д02 або Д03,  або Д05, або Б01","UA1.155.0024270-11 дійсний до 01.03.2012",0]
[1513,"Обладнання радіодоступу (USB-аdаpter) торгівельної марки D-Link моделі DWA-125 виробництва \"D-Link Corporation Ltd.\", Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.155.0065986-11 дійсний до 25.05.2012",0]
[1518,"Обладнання радіодоступу (USB-аdapter) торгівельної марки INTELLINET моделей 300N USB-adapter (артикль 523974), 150N USB-adapter (артикль 524438), 150N USB-adapter 1T1R (артикль 524698) виробництва “IC INTRACOM Vertriebs GmbH\", Німеччина",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.155.0080858-11 дійсний до 21.06.2012",0]
[1523,"Обладнання радіодоступу - точки доступу торгівельної марки D-Link моделей DSL 2600U, DSL 2640U, DSL 2650U виробництва \"D-Link Corporation Ltd.\", Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.155.0106500-11 дійсний до 07.08.2012",0]
[1525,"Обладнання радіодоступу - точка доступу Airport time Capsulе т. м. Apple моделей A14**, (де ** - цифри від 0 до 9 означають колір виробу, наявність додаткових функцій) виробництва \"Apple Sales International\", Ірландія",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.155.0106513-11 дійсний до 07.08.2012",0]
[1528,"Обладнання радіодоступу (USB adapter) т. м. Tenda моделей W322U, W311M, W311Mi виробництва „Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd\", Китай.",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.155.0159384-11 дійсний до 31.10.2012",0]
[1533,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі MP-8150-CPE-100a-WD виробництва “Universal Scientific Industrial Co” Тайвань",9,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 893)","Для організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","5150-5250 МГц","20M0D1W\n20M0G1W","Д03","UA1.155.0181774-11 дійсний до 04.12.2012",0]
[1," Комплект радіообладнання передавання даних абонентський у складі передавача IVA 23/28 та приймача Lotos виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Організації радіоканалу передачі даних (зворотьній канал)","2305-2330 МГц","3M20D7DEN\n3M20V7DEN","Д05"," UA1.030.0159185-11 дійсний до 30.10.12",0]
[2,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 48/6 H O 100-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[7,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 48/6 V O 100-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[10,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 32/4 H W 66-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[16,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/3 H C 50-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[18,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/3 V C 50-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[21,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/2 H N 33--02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[26,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 H O 50-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[30,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 V O 50-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[31,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 V O 50-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[36,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/4 V W 33-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[39,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/3 H C 25-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[45,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/2 H N 16-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[46,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/2 H N 16-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[51,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/6 H O 25-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[55,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/6 V O 25-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[60,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/4 V W 16-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[63,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/3 H C 12-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[65,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/3 V C 12-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[68,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 4/2 H N 8-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[74,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/6 H O 12-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[75,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/6 H O 12-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,68,"2012-02-16","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12",0]
[80," Базова станція системи мультисервісного радіодоступу OmniBAS 26G типу ВS OmniBAS 26G, виробництва \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\", Греція",10,68,"2012-02-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","24,5-25,5 ГГц/\n25,5-26,5 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д05, С03"," UA1.030.0003021-12 дійсний до 10.01.2014",0]
[84," Абонентська станція системи мультисервісного радіодоступу WiBAS 26G типу TS WiBAS 26G, виробництва \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\", Греція",10,68,"2012-02-16"," Мультисервісний радіодоступ ","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція","25,5-26,5 ГГц/\n24,5-25,5 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Б01 або Д05, С03"," UA1.030.0003027-12 дійсний до 10.01.2014",0]
[89,"Абонентська станція \"МІТРІС-2004\" виробник Інститут електроніки та зв’язку УАННП, Україна",10,68,"2012-02-16","Багатоканальне наземне телерадіомовлення","для доступу до комплексу телекомунікаційних послуг (багатоканальне наземне телевізійне мовлення, доступ до служб передачі даних)","11,7-12,5 ГГц","40M0G7FDF\n28M0F8WWF\n40M0G7DDF\n(тільки приймання)"," Д01"]
[92,"Апаратура прийому, формування та передачі сигналів (АПФПЦС) - базова станція \"БС-01-4-180\" виробництва НВП \"Квант-М\", Україна",10,68,"2012-02-16","Багатоканальне наземне телерадіомовлення","для надання комплексу телекомунікаційних послуг (багатоканальне наземне телевізійне мовлення, доступ до служб передачі даних)","11,7-12,5 ГГц","38M0D7W"," Д01"]
[94,"Абонентська станція UMDS виробник Інститут електроніки та зв’язку УАННП, Україна",10,68,"2012-02-16","Багатоканальне наземне телерадіомовлення\n---\nШирокосмуговий радіодоступ","для організації доступу до комплексу телекомунікаційних послуг (багатоканальне наземне телевізійне мовлення, доступ до широкосмугового радіоканалу передачі даних з режимом забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16 )","11,7-12,5 ГГц\n---\n10,15-10,30 ГГц /\n10,5-10,65 ГГц","40M0G7FDF\n(тільки приймання)\n----\n3M50G7DDW\n10M0G7DDW"," Д01, Д05"]
[99,"Абонентська станція \"UMDS-2250\" виробник Інститут електроніки та зв’язку УАННП, Україна",10,68,"2012-02-16","Багатоканальне наземне телерадіомовлення","для доступу до комплексу телекомунікаційних послуг (багатоканальне наземне телевізійне мовлення, доступ до служб передачі даних)","11,7-12,5 ГГц","40M0G7FDF\n(тільки приймання)"," Д01"]
[102,"Ретранслятор потужний \"ТРС-ТРОФІ\" виробництва ТОВ \"Трофі електронікс\" (Луганськ, Україна)",10,68,"2012-02-16","Багатоканальне наземне телерадіомовлення","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (мікрохвильова телерадіоінформаційна система ТРС ТРОФІ)","11,7-12,5 ГГц","18M0G7WDT"," Д01"]
[104,"Підвищуючий конвертор моделі TB33-EPFE виробництва NexGenWave, Inc (Корея)",10,68,"2012-02-16","Багатоканальне наземне телерадіомовлення","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (мікрохвильова телерадіоінформаційна система ТРС ТРОФІ)","11,7-12,25 ГГц","18M0G7WDN"," Д01"]
[109,"Базова станція БС-12 системи \"ТРС-ТРОФІ-М\" виробництва ТОВ \"Трофі-Україна\" (Україна) (стара назва Українсько-кіпрського ТОВ \"ТРОФІ Електронікс\" (смт. Станично-Луганське, Україна))",10,68,"2012-02-16","Багатоканальне наземне телерадіомовлення","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","11,7-12,5 ГГц","40M0G7W\n40M0D7W"," Д01"]
[4,"Рухома земна станція системи рухомого супутникового зв’язку SC стандарту \"INMARSAT-B\"",11,68,"2012-02-16","Рухомий супутниковий радіозв’язок ","Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку (портативна) для надання користувачам послуг системи зв’язку \"Інмарсат\"","1525-1559 МГц\n1626,5-1660,5 МГц","15K0G1W","Д06"]
[8,"Рухома земна станція системи рухомого супутникового зв’язку SC стандарту \"INMARSAT-М4\"",11,68,"2012-02-16","Рухомий супутниковий радіозв’язок ","Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку (портативна) для надання користувачам послуг системи зв’язку \"Інмарсат\"","1525-1559 МГц\n1626,5-1660,5 МГц","5M00G1W\n150K0G1W","Д06"]
[9,"Рухома земна станція системи рухомого супутникового зв’язку Nera WorldPhone SC стандарту \"INMARSAT-miniМ\"",11,68,"2012-02-16","Рухомий супутниковий радіозв’язок ","Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку (портативна) для надання користувачам послуг системи зв’язку \"Інмарсат\"","1525-1559 МГц\n1626,5-1660,5 МГц","5M00G1W","Д06"]
[13,"Мобільна земна станція супутникова (абоненська) \"MT-S2 клас-3\" (рухомий супутникововий зв’язок типу \"EMSAT\")",11,68,"2012-02-16","Рухомий супутниковий радіозв’язок ","Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку (портативна) для надання користувачам послуг системи зв’язку \"ЄМСАТ\"","1631,5-1660,5 МГц\n1530-1559 МГц","5M00G1W","Д06"]
[18,"Радіостанція моделі ТТ-3022С стандарту Inmarsat-C виробництва Thrane&Thrane, Данія",11,68,"2012-02-16","Рухомий супутниковий радіозв’язок ","Призначена для використання в мережі супутникового зв’язку стандарту Inmarsat-C, як абонентська станція","1525-1559 МГц\n1626,5-1660,5 МГц","700KG1D","Д06"]
[21,"Супутниковий радіотермінал системи INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 300 виробництва Thrane&Thrane (Данія)",11,68,"2012-02-16","Рухомий супутниковий радіозв’язок ","Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку для надання користувачам послуг системи зв’язку \"Інмарсат\" \n(передача голосу, даних зі швидкістю 64-512 кбіт/с)","1525-1559 МГц /\n1626,5-1660,5 МГц","200KG1W","Д06"]
[23,"Супутниковий радіотермінал системи INMARSAT стандарту BGAN моделі Explorer 700 виробництва Thrane&Thrane (Данія)",11,68,"2012-02-16","Рухомий супутниковий радіозв’язок ","Приймально-передавальна станція супутникового зв’язку для надання користувачам послуг системи зв’язку \"Інмарсат\" \n(передача голосу, даних зі швидкістю 64-512 кбіт/с)","1525-1559 МГц /\n1626,5-1660,5 МГц","200KG1W","Д06"]
[28,"Супутниковий радіотелефон системи THURAYA моделі \"Thuraya SO-2510\" виробництва Asia Pacific Satellite Industries Co., Ltd (Корея)",11,68,"2012-02-16","Рухомий супутниковий радіозв’язок ","Для застосування в системі супутникового рухомого зв’язку THURAYA, як кінцеве обладнання","1626,5-1660,5 МГц/\n1525,0-1599,0 МГц","28K0G1W\n56K0G1W","Д06"]
[33,"Радіотелефон системи рухомого супутникового радіозв'язку GLOBALSTAR т.м. QUALCOMM моделі GSP-1700 виробництва \"QUALCOMM Incorporated\" США",11,68,"2012-02-16","Рухомий супутниковий радіозв’язок\n(EN 301 441)","Для застосування в низькоорбітальній системі супутникового рухомого зв’язку GLOBALSTAR, як абонентська земна станція","1610-1626,5 МГц /\n2483,5-2500 МГц","1M23G1W","Д06\nРІ 32.1","UA1.155.0159394-11 дійсний до 31.10.2012",0]
[37,"Радіотермінал супутникової системи зв'язку IRIDIUM моделі 9601 (Short Burst Data Transceiver) виробництва \"Iridium Satellite LLC\", США",11,68,"2012-02-16","Рухомий супутниковий радіозв’язок\n(EN 301 441)","Для застосування в низькоорбітальній системі супутникового рухомого зв’язку IRIDIUM, як кінцеве обладнання","1621,5-1626,5 МГц","30K0G1W","Д06\nРІ 32.2","UA1.025.0107120-11, дата видачі: 10.08.2011, дійсний до: 23.06.2012",0]
[38,"Прийомопередавач супутникової системи зв'язку IRIDIUM моделі OpenPort 9801 виробництва \"Iridium Satellite LLC\", США",11,68,"2012-02-16","Рухомий супутниковий радіозв’язок\n(EN 301 441)","Для застосування в низькоорбітальній системі супутникового рухомого зв’язку IRIDIUM, як кінцеве обладнання","1621,5-1626,5 МГц","30K0G1W","Д06\nРІ 32.2","UA1.025.0107128-11, дата видачі: 10.08.2011, дійсний до: 23.06.2012",0]
[3,"Земна станція (трансівер) супутникового зв’язку \"Ku-3100\"",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","прийом та передача цифрових даних по радіоканалу у напрямку Земля-космос, що входить до системи SIRIUS-2 ","10,7-11,7 ГГц\n12,5-12,75 ГГц\n14,0-14,5 ГГц","750KG1XDN","Д02"]
[8,"Земна станція супутникового зв’язкуVSAT-4 типу \"VSAT13G\"",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","прийом та передача цифрових даних по радіоканалу у напрямку Земля-космос, що входить до системи SIRIUS-2 ","12,5-12,75 ГГц\n14,0-14,5 ГГц","1M50G1DCF\n160KG1DCF","Д02"]
[13,"Земна станція супутникового зв’язку \"Sirius-EF-Data\"",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","Станція супутникового зв’язку для організації цифрового каналу передачі даних","14,21092-14,21492 ГГц","4M00G1D","Д02"]
[15,"Земна станція супутникового зв’язку VSAT ",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","прийом та передача цифрових даних по радіоканалу у напрямку Земля-космос, що входить до системи TELSTAR","10,7-11,7 ГГц\n14,0-14,5 ГГц","500KG2DC","Д02"]
[18,"Земна станція супутникового зв’язку VSAT типу \"DVB-RCS SIT-2000\" виробництва Advantech AMT ",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","передача цифрової інформації (Супутникова мережа AMOS-2, AMOS 1-B)","11,45-11,7 ГГц\n13,75-14 ГГц","307KG1W","Д02"]
[23,"Земна станція системи супутникового зв’язку типу SkyEdge моделі SkyEdge Pro виробництва Gilat Satellite Networks Ltd., Ізраїль",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","організація радіоканалу передачі даних через штучні супутникі Землі","10,95-12,75 ГГц /\n13,75-14,5 ГГц","215KG1WDF\n430KG1WDF\n860KG1WDF\n1M82G1WDF","Д02"]
[27,"Земна станція системи супутникового зв’язку типу SkyEdge моделі SkyEdge Call виробництва Gilat Satellite Networks Ltd., Ізраїль",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","організація радіоканалу передачі даних через штучні супутникі Землі","10,95-12,75 ГГц /\n13,75-14,5 ГГц","215KG1WDF\n430KG1WDF\n860KG1WDF\n1M82G1WDF","Д02"]
[28,"Центральна земна станція системи супутникового зв’язку типу SkyEdge виробництва Gilat Satellite Networks Ltd., Ізраїль",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","організація радіоканалу передачі даних через штучні супутникі Землі","10,95-12,75 ГГц /\n13,75-14,5 ГГц","215KG1WDF\n430KG1WDF\n860KG1WDF\n1M82G1WDF","Д02"]
[32,"Земна станція системи супутникового зв’язку типу DialAway IP виробництва Gilat Satellite Networks Ltd., Ізраїль",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","організація радіоканалу передачі даних та голосу через штучні супутникі Землі","10,95-12,75 ГГц /\n13,75-14,5 ГГц","215KG1WDF\n430KG1WDF","Д02"]
[37,"Земна станція передавання радіомовних програм системи системи супутникового зв’язку типу Ku-3100 виробництва Paradise Datacom, США",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","організація радіоканалу передачі програм мовлення через штучні супутникі Землі","10,95-12,75 ГГц /\n13,75-14,5 ГГц","750KG1EDN","Д02"]
[42,"Передавач системи супутникового зв’язку моделі Zinwell ZTX-KU 3300F виробництва Zinwell Corp., Тайвань",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","організація радіоканалу передачі даних через штучні супутникі Землі ","14-14,5 ГГц","2M00G7DFT","Д02"]
[44,"Земна станція системи супутникового зв’язку VSAT SCPC типу SATNET виробництва Plenexis GmbH, Німеччина ",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","організація каналу передача та прийом цифрової інформації через систему супутникового зв’язку (INTELSAT, Sisius)","10,95-11,7 ГГц\n12,5-12,75 ГГц\n14-14,5 ГГц","15K0G7D\n26K0G7D\n51K0G7D\n102KG7D\n205KG7D\n226KG7D\n307KG7D\n338KG7D\n410KG7D\n819KG7D","Д02"]
[47,"Земна станція системи супутникового зв’язку VSAT типу DW6000 виробництва HUGHES Network System, LLC, США",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","Для організації радіоканалу прийому-передачі даних через штучні супутники Землі","10,95-12,75 ГГц /\n13,75-14,5 ГГц","520KG7W\n1M04G7W","Д02"]
[52,"Земна станція системи супутникового зв’язку VSAT SCPC типу NEC BOD NEXTAR виробництва NEC Corp. (Японія); Fab: NEC Corp. (Японія); Andrew (Channel Master) (США); Prodelin (США) ",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","Для організації каналу передачі та прийому даних через систему супутникового зв’язку (прийом-передача даних через супутники Sisius-2, Intelsat 10-02 із швидкістю 32-2048 кбіт/с)","14-14,5 ГГц /\n10,95-11,7 ГГц\n12,5-12,75 ГГц","26K0G1D\n40K0G1D\n52K0G1D\n80K0G1D\n104KG1D\n208KG1D\n416KG1D\n1M66G1D","Д02"]
[56,"Земна станція супутникового зв’язку VSAT типу iDirect 3000 виробництва iDirect Technologies, Inc",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","Для організації каналу передачі та прийому даних через штучні супутники Землі","14-14,5 ГГц/\n10,95-11,7 ГГц\n12,5-12,75 ГГц","500KG2D","Д02"]
[57,"Земна станція супутникового радіозв’язку VSAT типу SNG Perseus 5000 виробництва Sat-comm Ltd (Великобританія)",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","Для використання супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля-космос","13,75-14,5 ГГц","8M00G7W","Д02"]
[62,"Передавальна станція супутникового радіозв’язку типу \"Ukr-Sattelecom 001\" виробництва NDSatcom (Німеччина)",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","Для організації цифрового супутникового каналу телевізійного мовлення","12,9215-12,9575 ГГц","32M0G7F","Д02"]
[65,"Центральна земна станція супутникового зв’язку типу HX GW (стара назва HX NOC Equipment) виробництва Hughes Network Systems, LLC (США)",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","Для організації каналу передачі даних через штучні супутники Землі","13,75-14,5 ГГц/\n10,95-11,7 ГГц\n12,5-12,75 ГГц","1M50G2D\n3M00G2D\n6M00G2D\n12M0G2D\n17M0G2D\n25M0G2D\n40M0G2D /\n440KG2D\n800KG2D\n1M00G2D\n2M00G2D","Д02"]
[71,"Центральна земна станція супутникового зв’язку VSAT типу MINITM DVB-RCS HUB  виробництва \"Advantech Satellite Networks\" (Канада)",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","Для організації каналу передачі даних через штучні супутники Землі","13,75-14,5 ГГц/\n10,7-11,7 ГГц\n12,5-12,75 ГГц","10M0G7W","Д02"]
[72,"Земна станція супутникового зв’язку VSAT типу Set3Play виробництва \"Newtec\" (Бельгія)",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","Для організації каналу передачі даних через штучні супутники Землі","13,75-14,5 ГГц/\n10,7-11,7 ГГц\n12,5-12,75 ГГц","60K0G1D","Д02"]
[78,"Земна станція супутникового зв’язку VSAT типу iDirect e8000 виробницта \"iDirect Technologies\" (США), \"Prodelin\" (США), \"NJRC\" (Японія)",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","Для організації радіоканалу прийому-передачі даних через штучний супутник Землі ","13,75-14,5 ГГц /\n10,95-11,7 ГГц\n12,5-12,75 ГГц","1M00G2D\n5M00G2D\n7M50G2D\n10M0G2D/\n1M00G2D\n5M00G2D\n7M50G2D\n10M0G2D","Д02"]
[81,"Станції супутникової системи зв’язку земні типу HX200, HX260 виробництва „Hughes Network Systems\", США",12,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","Для організації каналу передачі даних через штучні супутники Землі","14,0-14,5 ГГц/\n10,95-11,7 ГГц\n12,5-12,75 ГГц","520KG7W\n800KG7W\n1M60G7W","Д02","UA1.155.0027719-11 дійсний до 29.03.2013"]
[2,"Мобільна система передачі телевізійної інформації «Репортер-ТБ/Ц» виробництва НВП \"Квант-Ефір\", Україна",13,68,"2012-02-16","Передавання телевізійних репортажів з місця подій","Система передачі зображення та звуку у цифровому вигляді з місця подій ","2200-2290 МГц","8M00X2D","Д04"]
[3,"Мікрохвильова телевізійна репортерська відеокамера \"D-Cam System\" виробництва Gigawave, Великобританія",13,68,"2012-02-16","Передавання телевізійних репортажів з місця подій","Система передачі зображення та звуку (передача даних, телебачення та радіомовлення)","2200-2290 МГц","8M00F7X","Д04"]
[1,"Спеціальна інформаційна радіолінія \"СІРЛ\"",14,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок ","Передача з борту космічного апарату \"Мікросупутник\" МС-1 групового цифорвого потоку інформації, його прийом та реєстрація наземною приймально-реєструвальною станцією","2232,5 МГц\n2227,5 МГц ","400KG1D","Д04",null,0]
[4,"Земна станція супутникового зв’язку типу Грунт-200",14,68,"2012-02-16","Супутниковий радіозв’язок","Для організації радіоканалу прийому-передачі даних через штучні супутники Землі ","5900-5920 МГц\n5925-6420 МГц","3M44GXX","Д04\nРв=200 Вт\nGa=60 дБі",null,0]
[2,"Станція цифрова радіорелейна типу CFM-08-LM (CFM-08-L4) виробництва \"SAF Tehnika AS\", Латвія.",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","3M50F7W\n7M00F7W\n14M0F7W\n28M0F7W","Д02\nРІ 27-3"]
[3,"Станція цифрова радіорелейна типу CFM-13-LM (CFM-13-L4) виробництва \"SAF Tehnika AS\", Латвія.",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","3M50F7W\n7M00F7W\n14M0F7W\n28M0F7W","Д02\nРІ 27-5"]
[9,"Станція цифрова радіорелейна \nтипу СFQ-13 виробництва \"SAF Tehnika AS\", Латвія.",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","28M0D7W\n28M0G7W","Д02\nРІ 27-5"]
[12,"Станція цифрова радіорелейна типу CFQ моделі CFQ-15 виробництва \"SAF Tehnika AS\", Латвія.",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02"]
[17,"Радіорелейна станція типу Sagem-Link F діапазону 7 ГГц (SLF-H, SLF-N, SLF-A) виробництва Sagem Communication Group SAFRAN (Франція)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","Д02"]
[18,"Радіорелейна станція типу Sagem-Link F діапазону 8 ГГц (SLF-H, SLF-N, SLF-A) виробництва Sagem Communication Group SAFRAN (Франція)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","Д02\nРІ 27-3"]
[22,"Комплекс приймально-передавальний радіорелейний\"Геліос-23-34\" виробництва ТОВ \"Геліос РРЛ\" (Україна)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23,0 МГц","18M0G1E","Д02"]
[27,"Комплекс приймально-передавальний радіорелейний \"Геліос-8-34-13\" (\"Геліос-13-34 ТУ У 24583176.005-97\") виробництва ТОВ \"Геліос РРЛ\" (Україна)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","2M50G7W\n8M00G7W\n15M0G7W\n28M0G7W\n18M0F3F\n56M0G7EBT\n56M0F3E","Д02\nРІ 27-5"]
[30,"Комплекс приймально-передавальний радіорелейний \"Геліос-8-34-23\" виробництва ТОВ \"Геліос РРЛ\" (Україна)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23,0 МГц","18M0F3F\n28M0G7W","Д02"]
[32,"Радіорелейна станція \"РРС-4\" виробництва НВП \"Геліос РРС\", Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","3800-4200 МГц","28M0G7WDT\n32M0F8WWF","Д02"]
[37,"Комплекс приймально-передавальний радіорелейний “Радіус-ДС РРС”, виробництва ВАТ \"Олімп\", Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","4M60G7D\n18M0G1D\n43M0G7D","Д02\nРІ 27-3"]
[42,"Радіорелейна система \"КУРС-8 ОУ\" виробництва Уфімський завод \"Промсвязь\"",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","28M0F8W","Д02\nРІ 27-3"]
[46,"Радіорелейна станція \"Евріка-12/14 МИТРИС\", виробник Інститут електроніки та зв’язку УАННП, Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,5-12,75 ГГц\n14,4-14,5 ГГц","16M0F8F\n17M0G7EDN","Д02"]
[47,"Радіорелейна станція \"Евріка-13ТВ/Ц\" (Евріка 13ТВ, 13ТВ/С) виробництва \"СП Інститут електроніки та зв’язку УАННП\" (м. Київ, Україна)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","16M0F8WWF\n16M0G7EDN\n28M0F3WWF","Д02\nРІ 27-5"]
[51,"Радіорелейна станція \"ІРМІТ-9218\" виробництва ГП НИИ \"Оріон\", Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","16M0F8WWF","Д02\nРІ 27-6"]
[56,"Радіорелейна станція \"Радуга-4\" виробництва ВО \"Ижевський мотозавод\"",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","3400-3800 МГц\n3800-3900 МГц","30M0F8W","Д02, ОВ1"]
[59,"Радіорелейна станція \"Еврика МИК-РЛ4С\", виробник Інститут електроніки та зв’язку УАННП, Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","3800-4200 МГц","28M0D7WET\n30M0D7WET","Д02"]
[61,"Радіорелейна станція \"Еврика МИК-РЛ7С\", виробник Інститут електроніки та зв’язку УАННП, Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","28M0D7WET\n30M0D7WET","Д02"]
[66,"Станція цифрова радіорелейна \"Енергетик-04\" виробництва НПП \"Сатурн\", Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23,0 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02"]
[71,"Станція цифрова радіорелейна \"САТУРН-Е/15\" виробництва НПП \"Сатурн\", Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","28M0G7EBT","Д02"]
[75,"Станція цифрова радіорелейна \"САТУРН-Е/38\" виробництва НПП \"Сатурн\", Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","28M0G7EBT","Д02"]
[76,"Станція цифрова радіорелейна \"САТУРН-Е/38-2\" виробництва НПП \"Сатурн\", Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","28M0G7EBT","Д02"]
[80,"Станція цифрова радіорелейна \"Сузір’я-18 ЦРРС-18/34\" виробництва ТОВ “Студія “Зерна”, Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","7M00G7WET\n14M0G7WET\n28M0G7WET","Д02\nРІ 27-6"]
[85,"Станція цифрова радіорелейна \"Контакт-13М\" виробництва ТОВ \"БЕТА ТВ ком\" (м. Донецьк, Україна)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","Д02\nРІ 27-5"]
[90,"Радіорелейна станція \"ALCATEL RADIO 9423UX\" виробництва ALCATEL, Франція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23,0 МГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","Д02"]
[92,"Радіорелейна станція \"ALCATEL RADIO 9470 LX\" виробництва ALCATEL, Франція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n28M0D7W","Д02"]
[95,"Радіорелейна станція \"ALCATEL RADIO 9674 USY\" виробництва ALCATEL, Франція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","28M0G7W","Д02"]
[100,"Радіорелейна станція типу PTP 800 діапазону 23 ГГц виробництва \"Motorola, Inc.\",США Угорщина, Філіппіни",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23,0 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n56M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02"]
[104,"Станція цифрова радіорелейна \"Контакт-11Д.2М4\", виробництва ТОВ \"БЕТА ТВ ком\", Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","10700-11700 МГц","6M50F1W 20M0F1W","Д02  \nРІ 27-4"]
[105,"Станція цифрова радіорелейна \"Контакт-11Д.8М1\", виробництва ТОВ \"БЕТА ТВ ком\", Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","10700-11700 МГц","6M50F1W 20M0F1W","Д02  \nРІ 27-4"]
[109,"Радіорелейна станція \"САТУРН-Т/13\" виробництва НПП \"Сатурн\", Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","16M0F8WWF","Д02\nРІ 27-5"]
[114,"Радіорелейна станція \"САТУРН-Т/38\" виробництва НПП \"Сатурн\", Україна",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","16M0F8WWF","Д02"]
[119,"Система приймально-передавальна радіорелейна портативна \"Рось-2В-ТВ-4\" (ТУ У 32.2-22966186-001:2008) виробництва ЗАТ \"РОКС\" (м. Київ, Україна)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","3800-4200 МГц","28M0G7E\n28M0G7F","Д02"]
[121,"Система приймально-передавальна радіорелейна портативна \"Рось-2В-ТВ-8\" (ТУ У 32.2-22966186-001:2008) виробництва ЗАТ \"РОКС\" (м. Київ, Україна)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","5M00D7E\n5M00D7F\n8M00G7E\n8M00G7F\n20M0D7E\n20M0D7F","Д02\nРІ 27-3"]
[124,"Система приймально-передавальна радіорелейна портативна \"Рось-2В-ТВ-15\" (ТУ У 32.2-22966186-001:2008) виробництва ЗАТ \"РОКС\" (м. Київ, Україна)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","2M00G7E\n2M00G7F\n5M00D7E\n5M00D7F\n8M00G7E\n8M00G7F\n20M0D7E\n20M0D7F","Д02"]
[129,"Радіорелейна станція Nateks-Microlink 15 виробництва ЗАО \"НТЦ НАТЕКС\", Росія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02"]
[131,"Радіорелейна станція Horizon Compact виробництва DragonWave Inc. (Канада)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","10700-11700 МГц","40M0G7W\n40M0D7W","Д02  \nРІ 27-4"]
[134,"Станція цифрова радіорелейна типу HORIZON QUANTUM діапазону 13 ГГц виробництва \"DragonWave Inc.\" (Канада)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02\nРІ 27-5"]
[139,"Радіорелейна станція FibeAIR IP-10 діапазону 38 ГГц виробництва Ceragon Networks, Ltd. (Ізраїль)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n56M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02"]
[143,"Радіорелейна станція \"FibeAir 1500-8\" виробництва Ceragon Networks Ltd, Ізраїль",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","28M0D7W","Д02\nРІ 27-3"]
[148,"Радіорелейна станція \"FibeAir 1500 \nдіапазону 18 ГГц\" виробництва Ceragon Networks Ltd. (Ізраїль)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","28M0D7W\n55M0D7W","Д02\nРІ 27-6"]
[149,"Радіорелейна станція Nokia Power Hopper Vario 15 GHz виробництва Ceragon Networks Ltd, Ізраїль",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","28M0D7W","Д02"]
[155,"Станція цифрова радіорелейна \"NFH-8005\" виробництва Thomson (Франція)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","28M0F8W","Д02\nРІ 27-3"]
[158,"Радіорелейна станція ГТТ 8000/960 (GTT 8000/960) виробництва Budavox (Угорщина)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","28M0F8W","Д02\nРІ 27-3"]
[160,"Радіорелейна станція INTRALINK IDR/ISR-81 виробництва INTRACOM S.A. Telecon Solutions (Греція)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02\nРІ 27-3"]
[163,"Радіорелейна станція INTRALINK IDR/ISR-18 виробництва INTRACOM S.A. Telecon Solutions (Греція)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","7M00D7W\n13M8D7W\n27M5D7W\n7M00G7W\n13M8G7W\n27M5G7W","Д02\nРІ 27-6"]
[168,"Радіорелейна станція \"CityLINK XT 8 GHz\" виробництва NERA Networks AS, Норвегія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","8М00D7W\n40М0D7W","Д02\nРІ 27-3"]
[172,"Радіорелейна станція \"CityLINK XT 23 GHz\" виробництва NERA Networks AS, Норвегія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23,0 МГц","8М00D7W\n40М0D7W","Д02"]
[177,"Станція цифрова радіорелейна \"Pasolink-6G+\" виробництва NEK Corp., Японія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","5925-6425 МГц","28M0G7W","Д02\nРІ 27-1"]
[178,"Станція цифрова радіорелейна \"Pasolink-7G\" виробництва NEK Corp., Японія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02"]
[184,"Станція цифрова радіорелейна \"Pasolink-13G+\" виробництва NEK Corp., Японія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","28M0G7W","Д02\nРІ 27-5"]
[187,"Станція цифрова радіорелейна \"Pasolink-18G\" виробництва NEK Corp., Японія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02\nРІ 27-6"]
[192,"Станція цифрова радіорелейна \"Pasolink-38G+\" виробництва NEK Corp., Японія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","28M0G7W","Д02"]
[193,"Станція цифрова радіорелейна \"PasoLink NEO 6G\" виробництва NEC Corporation, Японія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","5925-6425 МГц","28M0G7W\n28M0D7W","Д02\nРІ 27-1"]
[197,"Станція цифрова радіорелейна \"PasoLink NEO 13G\" виробництва NEC Corporation, Японія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","Д02\nРІ 27-5"]
[202,"Станція цифрова радіорелейна \nPasoLink NEO/c 11G\nвиробництва NEC Corporation (Японія)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","10700-11700 МГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02  \nРІ 27-4"]
[205,"Станція цифрова радіорелейна \"PasoLink NEO/c 13G\" виробництва NEC Corporation (Японія)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W","Д02\nРІ 27-5"]
[207,"Станція цифрова радіорелейна \"PasoLink NEO/c 18G\" виробництва NEC Corporation (Японія)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","7M00G7W\n13M8G7W\n27M5G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n13M8D7W","Д02\nРІ 27-6"]
[213,"Станція цифрова радіорелейна типу FlexiMetro діапазону 15 ГГц виробництва Nokia Siemens Networks (Італія); Fab: Jabil C.M. SRL (Італія)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02"]
[216,"Радіорелейна станція типу FlexiHybrid діапазону 8 ГГц виробництва Nokia Siemens Networks (Італія)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","28M0D7W","Д02\nРІ 27-3"]
[221,"Радіорелейна станція \"AMR18-1010\" виробництва Allgon Microwave AB, Швеція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02\nРІ 27-6"]
[222,"Радіорелейна станція \"AMR23-1232\" виробництва Allgon Microwave AB, Швеція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23,0 МГц","3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02"]
[226,"Радіорелейна станція \"DRS 155/18700\" виробництва Marconi-Bosch, Італія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","30M0D7WE","Д02\nРІ 27-3"]
[231,"Станція цифрова радіорелейна \"DRS 140/6700\" виробництва Siemens AG (Німеччина)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","6425-7100 МГц","40M0D7D","Д02\nРІ 27-2"]
[234,"Радіорелейна станція TR-6G1800 (NEC) виробництва Nec (Японія)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","5925-6425 МГц","30M0F8W","Д02\nРІ 27-1"]
[236,"Станція цифрова радіорелейна типу SENCITY LINK SL60-100-57/64-38-E-O виробництва Huber+Suhner (Швейцарія)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","59,343-59,407 ГГц/\n62,193-62,257 ГГц","64M0G1D","Д02"]
[241,"Радіорелейна станція \"SRA-L/23\" виробництва ITALTEL - Siemens AG, Італія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23,0 МГц","3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W    ","Д02"]
[246,"Радіорелейна станція TRuepoint 5200 діапазону 7 ГГц виробництва HARRIS Corporation Microwave Communications Division",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00D7W","Д02"]
[250,"Цифрова радіорелейна система серії Spectrum II DMC - 13 виробництва Digital Microwave Corporation, США",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","3M50F1W\n7M00F1W\n14M0F1W\n28M0F1W","Д02\nРІ 27-5"]
[251,"Цифрова радіорелейна система серії Spectrum II DMC - 15 виробництва Digital Microwave Corporation, США",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","3M50F1W\n7M00F1W\n14M0F1W\n28M0F1W","Д02"]
[256,"Станція цифрова радіорелейна \"CompactLINK 8 GHz\" виробництва NERA Networks AS, Норвегія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","7M00F7W\n14M0F7W\n28M0F7W","Д02\nРІ 27-3"]
[260,"Станція цифрова радіорелейна MDL 2013 виробництва TRT Lucent Tecnologies, Франція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","3M50G2W\n7M00G2W\n14M0G2W\n28M0G2W","Д02\nРІ 27-5"]
[265,"Станція цифрова радіорелейна ALCOMA AL13D моделі AL13D4Е1 виробництва ALCOMA Ltd, Чеська Республіка",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","7M00F7WDF\n28M0G7WDF","Д02\nРІ 27-5"]
[268,"Станція цифрова радіорелейна типу ALCOMA AL11F виробництва Alcoma Ltd (Чеська Республіка)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","10700-11700 МГц","40M0D7W","Д02  \nРІ 27-4"]
[270,"Станція цифрова радіорелейна ALCOMA типу AL13F виробництва \"ALCOMA spol. S.r.o.\" (Чеська Республіка)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","7M00G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02\nРІ 27-5"]
[275,"Станція цифрова радіорелейна \"NERA EVOLUTION Series 15 GHz\" виробництва NERA Networks AS, Норвегія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","7M00G7W\n14M00G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n14M00D7W\n28M0D7W","Д02"]
[279,"Станція цифрова радіорелейна DMR 16x2 - 18W серії DMR 18W виробництва Nokia Telecommunication Oy, Фінляндія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","14M0G7WET","Д02\nРІ 27-6"]
[280,"Станція цифрова радіорелейна DMR 2x2 38W серії DMR 38W виробництва Nokia Telecommunication Oy, Фінляндія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","7M00G7WET","Д02"]
[285,"Станція цифрова радіорелейна типу DMR 38 GHz 16x2 виробництва Nokia Telecommunication Oy, Фінляндія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","7M00G7WET","Д02"]
[289,"Станція цифрова радіорелейна \"MINI-LINK 7-E\" виробництва Ericsson AB (Швеція)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W  ","Д02"]
[294,"Станція цифрова радіорелейна \"Mini-Link 38-E\" виробництва Ericsson Microwave System AB, Швеція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W  ","Д02"]
[297,"Станція цифрова радіорелейна Mini-Link 15 High Capacity виробництва Ericsson Microwave System AB, Швеція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","28М0D7W","Д02"]
[299,"Станція цифрова радіорелейна Mini-Link 23 High Capacity виробництва Ericsson Microwave System AB, Швеція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23,0 МГц","28М0D7W\n56М0D7W","Д02"]
[304,"Станція цифрова радіорелейна \"ECLIPSE\" типу ODU300sp моделі ODU300sp 11 виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","10700-11700 МГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02  \nРІ 27-4"]
[306,"Станція цифрова радіорелейна \"ECLIPSE\" типу ODU300sp моделі ODU300sp 15 виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02"]
[309,"Станція цифрова радіорелейна \"ECLIPSE\" типу ODU300sp моделі ODU300sp 38 виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02"]
[314,"Станція цифрова радіорелейна \"ECLIPSE\" типу ODU300hp моделі ODU300hp 13 виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02\nРІ 27-5"]
[318,"Станція цифрова радіорелейна \"ECLIPSE\" типу ODU300hp моделі ODU300hp 38 виробництва Harris Stratex Networks (S) Pte. Ltd. (Сінгапур)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02"]
[323,"Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 MPR 8 виробництва \"Alcatel-Lucent\", Франція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02\nРІ 27-3"," UA1.030.0017199-09 дійсний до 25.03.2012",0]
[326,"Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 MPR 15 виробництва \"Alcatel-Lucent\", Франція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02"," UA1.030.0017199-09 дійсний до 25.03.2012",0]
[328,"Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 MPR 23 виробництва \"Alcatel-Lucent\", Франція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23,0 МГц","3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02"," UA1.030.0017199-09 дійсний до 25.03.2012",0]
[333,"Станція цифрова радіорелейна типу ZXMW SR10 S340 діапазону 18 ГГц виробництва ZTE Corporation (Китай) на підприємстві Ceragon Networks Ltd. (Ізраїль)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","7M00G7W\n13M8G7W\n27M5G7W\n55M0G7W\n7M00D7W\n13M8D7W\n27M5D7W\n55M0D7W","Д02\nРІ 27-6"," UA1.030.0019641-10дійсний до 14.03.2012",0]
[335,"Станція цифрова радіорелейна \"Ера-01\", виробництва ТОВ \"Цифроком Плюс\" (ТОВ \"Цифроком\") (м. Київ, Україна)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","4M00G7EBT\n9M00G7EBT\n24M0G7EBT\n1M75G7W\n7M00G7W\n28M0G7W","Д02\nРІ 27-3"," UA1.030.0025299-11дійсний до 01.03.2012",0]
[338,"Станція цифрова радіорелейна \"Ера-04\", виробництва ТОВ \"Цифроком Плюс\" (ТОВ \"Цифроком\") (м. Київ, Україна)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","4M00G7EBT\n9M00G7EBT\n24M0G7EBT\n1M75G7W\n7M00G7W\n28M0G7W","Д02\nРІ 27-6"," UA1.030.0025299-11дійсний до 01.03.2012",0]
[343,"Станції цифрові радіорелейні серії OptiX RTN 600 типів OptiX RTN 610 та OptiX RTN 620 діапазона 8 ГГц виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","3M50D7W\n7M00D7W\n13M8D7W\n27M5D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02\nРІ 27-3"," UA1.030.0029864-09 дійсний до 04.03.2012",0]
[347,"Станції цифрові радіорелейні серії OptiX RTN 600 типів OptiX RTN 610 та OptiX RTN 620 діапазона 18 ГГц виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","3M50D7W\n7M00D7W\n13M8D7W\n27M5D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02\nРІ 27-6"," UA1.030.0029864-09 дійсний до 04.03.2012",0]
[352,"Станція цифрова радіорелейна типу OptiX RTN 900 діапазону 7 ГГц виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","Д02","UA1.030.0082259-09 дійсний до 04.03.12\n UA1.030.0141235-11 дійсний до 19.09.2013",0]
[353,"Станція цифрова радіорелейна типу OptiX RTN 900 діапазону 8 ГГц виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","Д02\nРІ 27-3","UA1.030.0082259-09 дійсний до 04.03.12\n UA1.030.0141235-11 дійсний до 19.09.2013",0]
[359,"Станція цифрова радіорелейна типу OptiX RTN 900 діапазону 32 ГГц виробництва Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","31,8-33,4 ГГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n56M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02\nРІ 27-7","UA1.030.0082259-09 дійсний до 04.03.12\n UA1.030.0141235-11 дійсний до 19.09.2013",0]
[362,"Станція цифрова радіорелейна типу Sagem-Link F діапазону 8 ГГц (SLF-H, SLF-N, SLF-A) виробництва Sagemсom SAS (Франція)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","Д02\nРІ 27-3","UA1.030.0139186-11 дійсний до 02.10.12",0]
[367,"Станція цифрова радіорелейна \nA9500 MXC 7 виробництва \"Alcatel-Lucent\", Франція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02"," UA1.030.0054854-10 дійсний до 06.04.2013",0]
[368,"Станція цифрова радіорелейна \nA9500 MXC 8 виробництва \"Alcatel-Lucent\", Франція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д02\nРІ 27-3"," UA1.030.0054854-10 дійсний до 06.04.2013",0]
[372,"Станція цифрова радіорелейна \nA9500 MXC 18 виробництва \"Alcatel-Lucent\", Франція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц","7M00D7W\n13M8D7W\n27M5D7W\n55M0D7W\n7M00G7W\n13M8G7W\n27M5G7W","Д02\nРІ 27-6"," UA1.030.0054854-10 дійсний до 06.04.2013",0]
[377,"Станція цифрова радіорелейна \nAlcatel 9413 AWY виробництва \"Alcatel-Lucent\", Франція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","Д02\nРІ 27-5"," UA1.030.0054855-10 дійсний до 13.06.2013",0]
[381,"Станція цифрова радіорелейна \nAlcatel 9438 AWY виробництва \"Alcatel-Lucent\", Франція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","Д02"," UA1.030.0054855-10 дійсний до 13.06.2013",0]
[382,"Станція цифрова радіорелейна типу 9500 MPR 6 виробництва \"Alcatel - Lucent Bell N.V.\", Бельгія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","5925-6425 МГц\n\n---\n6425-7110 МГц","28M0G7W\n28M0D7W\n---\n14M0G7W\n28M0G7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n40M0D7W\n56M0D7W","Д02\nРІ 27-1\nРІ 27-2"," UA1.030.0107550-10 дійсний до 06.04.2013",0]
[388,"Станція цифрова радіорелейна типу 9500 MPR 18 виробництва \"Alcatel - Lucent Bell N.V.\", Бельгія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","3M50G7W\n7M00G7W\n13M8G7W\n27M5G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n13M8D7W\n27M5D7W\n55M0D7W","Д02\nРІ 27-6"," UA1.030.0107550-10 дійсний до 06.04.2013",0]
[391,"Станція цифрова радіорелейна типу FlexiPacket Radio діапазону 7 ГГц виробництва \"Nokia Siemens Networks Oy\" (Фінляндія)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W","Д02"," UA1.030.0141125-10 дійсний до 27.05.2013",0]
[396,"Станція цифрова радіорелейна типу FlexiPacket Radio діапазону 38 ГГц виробництва \"Nokia Siemens Networks Oy\" (Фінляндія)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n56M0G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02"," UA1.030.0141125-10 дійсний до 27.05.2013",0]
[397,"Станція цифрова радіорелейна типу FlexHybrid діапазону 18 ГГц виробництва \"Nokia Siemens Networks Oy\" (Фінляндія)",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","7M00G7W\n13M8G7W\n27M5G7W\n7M00D7W\n13M8D7W\n27M5D7W\n55M0D7W","Д02\nРІ 27-6"," UA1.030.0141126-10 дійсний до 27.05.2013",0]
[401,"Cтанції радіорелейні цифрові т.м. SAF типів CFIP-11 PhoeniX виробництва \"SAF Tehnika AS\", Латвія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі","10700-11700 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n40M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n40M0D7W","Д02  \nРІ 27-4","UA1.155.0016820-11 дійсний до 29.11.2013",0]
[406,"Станція цифрова радіорелейна цифрова т.м. SAF типу CFIP моделі CFIP – 11 – Lumina FODU виробництва \"SAF Tehnika AS\", Латвія.",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі","10700-11700 МГц","28M0G7W\n40M0G7W\n28M0D7W\n40M0D7W","Д02  \nРІ 27-4","UA1.155.0044644-11 дійсний до 02.04.2014",0]
[410,"Станція цифрова радіорелейна Tel-Link 38G виробництва “Р-ComInc.\", США.",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","16M0F7W\n56M0F7W","Д02","UA1.155.0150080-11 дійсний до 17.10.2012",0]
[411,"Станція цифрова радіорелейна цифрова  ALFO 23 GHz виробництва \"SIAE Microelettronica s.p.a.\", Італія ",15,68,"2012-02-16"," Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23,0 МГц","3М50D7W\n7М00D7W\n14М0D7W\n28М0D7W","Д02","UA1.025.0004407-09, дата видачі: 29.01.2009, дійсний до: 28.01.2012",0]
[416,"Станція цифрова радіорелейна цифрова  AL 18 GHz виробництва \"SIAE Microelettronica s.p.a.\", Італія ",15,68,"2012-02-16"," Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","3М50D7W\n7М00D7W\n13М8D7W\n27М5D7W","Д02\nРІ 27-6","UA1.025.0004429-09, дата видачі: 29.01.2009, дійсний до: 28.01.2012",0]
[419,"Станція цифрова радіорелейна цифрова  AS 18 GHz виробництва \"SIAE Microelettronica s.p.a.\", Італія ",15,68,"2012-02-16"," Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","3М50D7W\n7М00D7W\n13М8D7W\n27М5D7W","Д02\nРІ 27-6","UA1.025.0004434-09, дата видачі: 29.01.2009, дійсний до: 28.01.2012",0]
[425,"Станція цифрова радіорелейна цифрова FlexiHopper 38 GHz виробництва \"Nokia Siemens Networks Oy\", Фінляндія, Німеччина, Індія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","3M50G7W\n7М00G7W\n14М0G7W\n28М0G7W","Д02","UA1.025.0032312-09, UA1.025.0032328-09, дата видачі: 29.05.2009, дійсний до: 28.05.2012",0]
[426,"Станція цифрова радіорелейна цифрова FlexiHopper 23 GHz, виробництва  \"Nokia Siemens Networks Oy\", Фінляндія, Німеччина, Індія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23,0 МГц","3М50D7W\n7М00D7W\n14М0D7W\n28М0D7W","Д02","UA1.025.0032316-09, UA1.025.0032329-09, дата видачі: 29.05.2009, дійсний до: 28.05.2012",0]
[431,"Станція цифрова радіорелейна цифрова FlexiHopper Plus 8 GHz виробництва  \"Nokia Siemens Networks Oy\", Фінляндія, Німеччина, Індія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","7М00G7W\n14М0G7W\n28М0G7W\n7М00D7W\n14М0D7W","Д02\nРІ 27-3","UA1.025.0032322-09, UA1.025.0032335-09, дата видачі: 29.05.2009, дійсний до: 28.05.2012",0]
[435,"Станція цифрова радіорелейна цифрова FlexiHopper Plus 38 GHz виробництва  \"Nokia Siemens Networks Oy\", Фінляндія, Німеччина, Індія",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","3М50G7W\n7М00G7W\n14М0G7W\n28М0G7W\n7М00D7W 14М0D7W","Д02","UA1.025.0032327-09, UA1.025.0032339-09, дата видачі: 29.05.2009, дійсний до: 28.05.2012",0]
[439,"Станція цифрова радіорелейна цифрова  MINI-LINK TN 38 GHz виробництва \"Ericsson AB\", Швеція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","3М50G7W\n7М00G7W\n14М0G7W\n28М0G7W\n7М00D7W 14М0D7W\n56М0D7W\n","Д02","UA1.025.0123167-10, дата видачі: 29.09.2010, дійсний до: 28.09.2013",0]
[440,"Станція цифрова радіорелейна цифрова  MINI-LINK TN 8 GHz виробництва \"Ericsson AB\", Швеція",15,68,"2012-02-16","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","7М00G7W \n14М0G7W\n28М0G7W \n7М00D7W \n14М0D7W \n28М0D7W \n56М0D7W \n","Д02\nРІ 27-3","UA1.025.0123168-10, дата видачі: 29.09.2010, дійсний до: 28.09.2013",0]
[2,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-1-100-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[5,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-1-1000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[11,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-100-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[12,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-200-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[17,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-10000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[21,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-200-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[26,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-10000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[29,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-3-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц","7M00X7WWX\n7M61X7WXT","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[31,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-60-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц","7M00X7WWX\n7M61X7WXT","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[36,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-2500-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц","7M00X7WWX\n7M61X7WXT","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[38,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-3-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\" (м. Київ, Україна)",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[41,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-250-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\" (м. Київ, Україна)",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[46," Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-60-R-2 виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[50,"Передавачі наземного цифрового телевізійного мовлення торгівельної марки R&S типу SLX8000 моделей NV83** *  “ROHDE & SCHWARZ GmbH & Ko. Kommanditgesellschaft\", Німеччина",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01","UA1.155.0073864-11 дійсний до 07.06.2012",0]
[55,"Телевізійний передавач TX 250 виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","76-100 МГц\n174-230 МГц\n470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[58,"Телевізійний передавач TX10/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[60,"Телевізійний передавач TX100/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[65,"Телевізійний передавач TXC10/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[67,"Телевізійний передавач TXC100/U виробництва ABE ELETTRONICA S.p.a., Італія",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[70,"Телевезійний передавач \"TXUP 15\" виробництва НВП \"Квант-Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[75,"Телевезійний передавач \"TXUP 2000\" виробництва НВП \"Квант-Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[79,"Телевезійний передавач \"TXVP 15\" виробництва НВП \"Квант-Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц\n174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[84,"Телевезійний передавач \"TXVP 2000\" виробництва НВП \"Квант-Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц\n174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[85,"Телевезійний передавач \"TXVP 5000\" виробництва НВП \"Квант-Ефір\", Україна",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц\n174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[89,"Телевезійний передавач \"TV-100/I-III\" виробництва Vigintos Elektronika, Литва",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц\n174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[94,"Телевезійний передавач \"TV-5000/I-III\" виробництва Vigintos Elektronika, Литва",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц\n174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[99,"Телевезійний передавач \"TV-500/VI-V\" виробництва Vigintos Elektronika, Литва",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[101,"Телевезійний передавач \"TV-2000/VI-V\" виробництва Vigintos Elektronika, Литва",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[104,"Телевезійний передавач \"TT5KU виробництва Cte International srl, Італія",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[109,"Телевізійний передавач \"СТВ-50М\" виробництва ЗАО \"Системи телевещания\", Росія",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц\n174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[113,"Телевізійний передавач \"СТВ-50Д\" виробництва ЗАО \"Системи телевещания\", Росія",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[114,"Телевізійний передавач \"СТВ-100Д\" виробництва ЗАО \"Системи телевещания\", Росія",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[118,"Телевізійний передавач \"СТВ-1,0Д\" виробництва ЗАО \"Системи телевещания\", Росія",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Передавння та ретрансляція телевізійного зображення (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[123,"Передавач телевізійний моделі FTV-220 виробництва ТОВ \"Бета ТВ ком\" (м. Донецьк, Україна)",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц\n174-230 МГц\n470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[128,"Передавач аналогового телевізійнийного мовлення типу СТВ-5.0М виробництва \"Системы телевещания\" (Росія)",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц\n174-230 МГц\n470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[130,"Передавач аналогового телевізійнийного мовлення типу РПТДА-Р виробництва ВКО \"Радій\" (Україна)",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу зображення та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[133,"Передавач аналогового телевізійнийного мовлення типу AUTV/1000 ST (Elettronika-1000 TV IV-V ST) виробництва Eletronika s.r.l. (Італія)       ",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу зображення та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[138,"Передавач телевізійний FTV-237 виробництва ТОВ \"Бета ТВ ком\" (м. Донецьк, Україна)",16,68,"2012-02-16","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц\n174-230 МГц\n470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"]
[142,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T моделі TV-200D виробництва Vigintos Elektronika, Литва",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц\n---\n470-822 МГц\n846-862 МГц","7M00X7WWX\n---\n8M00X7WWX","Д01"]
[143,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T моделі TV-400D виробництва Vigintos Elektronika, Литва",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц\n---\n470-822 МГц\n846-862 МГц","7M00X7WWX\n---\n8M00X7WWX","Д01"]
[148,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T серії Magnum моделі Magnum 5 виробництва LARCAN Inc, Канада",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"]
[151,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T серії Magnum моделі Magnum 15 виробництва LARCAN Inc, Канада",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"]
[157,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T серії MXi моделі MXi 500U виробництва LARCAN Inc, Канада",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"]
[158,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T серії MXD моделі MXD 1U виробництва LARCAN Inc, Канада",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"]
[163,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T серії MD моделі MD 10U виробництва LARCAN Inc, Канада",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"]
[167,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T серії MD моделі MD 250U виробництва LARCAN Inc, Канада",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"]
[171,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T серії MD моделі MD 2500U виробництва LARCAN Inc, Канада",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"]
[172,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T серії MD моделі MD 5000U виробництва LARCAN Inc, Канада",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"]
[177,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T типу R&S® SV8400 виробництва Rohde&Schwarz GmbH&Ko. Kommanditgesellschaft (Німеччина)",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"]
[180,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T моделі FTV-224D виробництва ТОВ \"Бета ТВ ком\" (м. Донецьк, Україна)",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц\n---\n470-822 МГц\n846-862 МГц","7M00X7WWX\n---\n8M00X7WWX","Д01"]
[186,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T типу NV8600 виробництва Rohde&Schwarz GmbH&Ko. Kommanditgesellschaft (Німеччина)",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"]
[187,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T типу R&S XLX8000 виробництва Rohde&Schwarz GmbH&Ko. Kommanditgesellschaft (Німеччина)",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц\n---\n470-822 МГц\n846-862 МГц","7M00X7WWX\n---\n8M00X7WWX","Д01"]
[192,"Передавач телевізійний типу TTQ-1-125-UD виробництва ТОВ \"НВП УРС\" (Україна)",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц\n---\n470-822 МГц\n846-862 МГц","7M00X7WWX\n---\n8M00X7WWX","Д01"]
[196,"Передавач телевізійний типу FTV-231D виробництва ТОВ \"Бета ТВ ком\" (м. Донецьк, Україна)",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц\n---\n470-822 МГц\n846-862 МГц","7M00X7WWX\n---\n8M00X7WWX","Д01"]
[201,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T типу DTX250 виробництва \"ABE Elettronica S.p.A.\" (Італія)",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"]
[204,"Передавач цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T типу UDTV-A АЕРА 464 164 000 ТУ виробництва ТОВ \"Науково-технічний центр \"Спеціальні Інформаційні Технології\" (м. Київ, Україна)",16,68,"2012-02-16","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"]
["Розділ 17. Радіообладнання систем наземного звукового мовлення"]
[5,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-500-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[8,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-2000-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[10,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-5000-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013",0]
[15,"Передавач МХ ЧМ типу \"TXS500\" виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","F3F","Д01"]
[19,"Передавач радіомовлення \"EGT500 DR\" виробництва ELENOS S.r.l., Італія",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","250KF3E","Д01"]
[24,"Передавач радіомовлення \"TRX3000\" виробництва ELENOS S.r.l., Італія",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","250KF3E","Д01"]
[25,"Передавач радіомовлення \"TRX5000\" виробництва ELENOS S.r.l., Італія",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","250KF3E","Д01"]
[29,"Передавач ДВЧ ЧМ типу \"TEX 30 LCD/S\" виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Організація ЧМ-радіомовлення з передачєю додаткової інформації (системи RDS)","87,5-108 МГц","F9EH\nF9EG","Д01"]
[34,"Передавач ДВЧ ЧМ типу \"TEX 1000 LIGHT\" виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Організація ЧМ-радіомовлення з передачєю додаткової інформації (системи RDS)","87,5-108 МГц","F9EH\nF9EG","Д01"]
[37,"Передавач ДВЧ ЧМ типу \"TX01K-SS/AN\" виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Організація ЧМ-радіомовлення з передачєю додаткової інформації (системи RDS)","87,5-108 МГц","F9EH\nF9EG","Д01"]
[39,"Передавач ДВЧ ЧМ типу \"TX03K-SS/CF3\" виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Організація ЧМ-радіомовлення з передачєю додаткової інформації (системи RDS)","87,5-108 МГц","F9EH\nF9EG","Д01"]
[44,"Передавач ДВЧ ЧМ типу \"TX03K-TS/ZL\" виробництва R.V.R. Elettronica SpA, Італія",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Організація ЧМ-радіомовлення з передачєю додаткової інформації (системи RDS)","87,5-108 МГц","F9EH\nF9EG","Д01"]
[49,"Передавач радіомовлення \"RT-FMS-1001\" виробництва Vigintos Elektronika, Литва",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","180KF3EH","Д01"]
[53,"Передавач радіомовлення \"RT-FMS-5001\" виробництва Vigintos Elektronika, Литва",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","180KF3EH","Д01"]
[54,"Передавач радіомовний типу M50 виробництва Nautel Limited (Канада)",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n---\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"]
[58,"Передавач аналогового звукового мовлення типу TX 1000 Plus виробництва CTE International (Італія)",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","87,5-108 МГц","220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"]
[63,"Передавач радіомовний ДВЧ ЧМ типу Сирена-100 виробництва ВАТ \"Відеотехніка\" (м. Кіровоград, Україна)   ",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення ","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n---\n180KF3EGN","Д01"]
[66,"Передавач радіомовний ДВЧ ЧМ типу VL3-2500 W виробництва CTE Inernational Srl (Італія)",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення ","87,5-108 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"]
[68,"Передавач радіомовлення ДВЧ ЧМ типу TEX 2000 LCD виробництва R.V.R. Elettronica S.p.A. (Італія)",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","87,5-108 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"]
[73,"Передавач радіомовний моделі VL 1000 PLUS виробництва \"CTE Internstional srl\" (Італія)",17,68,"2012-02-16","Аналогове звукове мовлення","Для передавання звуку (організація радіомовлення)","87,5-108 МГц","180KF3EG\n220KF3EH","Д01"]
[3,"Опромінюючо-зчитуючий пристрій \"Пальма\" системи автоматичної ідентифікації рухомого складу (САІРС-УЗ) (виробник Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий на железнодорожном транспорте, Росія)",18,68,"2012-02-16","Радіочастотні пристрої ідентифікації рухомого складу на залізниці","Для автоматичної ідентифікації рухомого складу та великовантажних контейнерів на залізничному транспорті","865 МГц\n867 МГц\n869 МГц","10K00NON","Д02\nРв=2 Вт"]
[7,"Система дистанційного керування дитячими іграшками типу \"ECHO TOYS\" виробництва ECHO TOYS Ltd, Гонконґ",18,68,"2012-02-16","Радіокерування моделями\n(EN 300 220)","Для дистанційного керування дитячими іграшками","40 МГц\n49 МГц","12K0A1D","Б01\nРІ 44-1"]
[8,"Радіопульт дистанційного керування дитячими електромобілами т.м. CHIEN TI ENTERPRISE артикулів CT-885R 4X4, CT-885R, CN-855R, CT-820R, CT-568R виробництва \"CHIEN TI ENTERPRISE Co., Ltd.\" (Тайвань)",18,68,"2012-02-16","Радіокерування моделями\n(EN 300 220)","Радіокерування дитячими іграшками","49 МГц","30K0L1D","Б01\nРІ 44-1"]
[12,"Датчик-тиску т.м Honeywell моделі STAW94L, STGW (STGW94L, STGW97L, STGW98L, STGW944, STGW974), STDW (STDW924, STDW930, STDW974) з обладнанням радіодоступу виробництва Honeywell International Inc. (США)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації мережі збору даних з різних датчиків (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.15.1 (Bluetooth))","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[17,"Радіообладнання системи вимірювання параметрів технологічних процесів - датчик положення аналоговий типу 4320 виробництва \"Emerson Process Management\" (Швейцарія) на підприємствах \"Rosemount Inc.\" (США); \"Emerson Process Management GmbH\" (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для безпроводової електронної системи збору параметрів технологічних процесів типу WirelessHART","2400-2483,5 МГц","5M00G1D","Б01\nРІ 24-4"]
[22,"Радіообладнання системи вимірювання параметрів технологічних процесів - датчик тиску типу 3051 виробництва \"Emerson Process Management\" (Швейцарія) на підприємствах \"Rosemount Inc.\" (США); \"Emerson Process Management GmbH\" (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для безпроводової електронної системи збору параметрів технологічних процесів типу WirelessHART","2400-2483,5 МГц","5M00G1D","Б01\nРІ 24-4"]
[24,"Радіообладнання системи вимірювання параметрів технологічних процесів - датчик температури типу 648 виробництва \"Emerson Process Management\" (Швейцарія) на підприємствах \"Rosemount Inc.\" (США); \"Emerson Process Management GmbH\" (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для безпроводової електронної системи збору параметрів технологічних процесів типу WirelessHART","2400-2483,5 МГц","5M00G1D","Б01\nРІ 24-4"]
[27,"Датчик-перетворювач аналогових та  дискретних параметрів т.м. Honeywell моделей STUW700, STUW701 виробництва \"Honeywell International Inc.\" (США)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328, \nERC/REC 70-03 )","Система автоматизованого контролю параметрів технологічних процесів, передача даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M00GXD","Б01\nРІ 24-4"]
[32,"Датчик диму т.м. СТРАЖ типу М-501 виробництва HONGKONG Technology Group Limited (Китай)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється на пульт централізованої охорони","433,05-434,79 МГц","40K0L1D","Б01\nРІ 42-2"]
[36,"Безпроводовий датчик руху моделі FW180WW виробництва \"Albrecht JUNG GmbH & CO. KG\" (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного моніторингу телеметричних даних ","433,05-434,79 МГц","18K0L1D","Б01\nРІ 42-2"]
[37,"Безпроводовий датчик руху моделі FPM360WW виробництва \"Albrecht JUNG GmbH & CO. KG\" (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного моніторингу телеметричних даних ","433,05-434,79 МГц","18K0L1D","Б01\nРІ 42-2"]
[42,"Пристрій приймально-передавальний “CORS ПП-427” виробництва ТОВ \"КОРС Лтд\" (м. Севастополь, Україна)",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Для передачі цифрової інформації (в складі приладів радіоохоронно-пожежної сигналізації \"SPIN\")","41-46 МГц","16K0F1D\n11K8F1D","Д04, ОВ3"]
[45,"Радіосистема централізованого спостереження \"ШЕРЛОГ\"          виробництва BOHEMIA Technology, Чеська Республіка",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача інформації про стан обєктів, що охороняються","167,025 МГц  ","13K0F2DAN","Д04, ОВ3"]
[51,"Радіопередавач TRV-100 DP-L (TRV-100 DP-H) системи централізованого спостереження виробник PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Призначений для передачі повідомлень по радіоканалу від об’ектових приладів CAPTAINi та HUNTER PRO на центральну станцію SENTINEL","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n 163,2-168,5 МГц","11K0F1D\n22K0F1D","Д04, ОВ3"]
[53,"Радіопередавач TRU-100 DP-L системи централізованого спостереження виробник PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Призначений для передачі повідомлень по радіоканалу від об’ектових приладів CAPTAINi та HUNTER PRO на центральну станцію SENTINEL","413-420 МГц\n423-430 МГц","11K0F1D","Д04, ОВ3"]
[56,"Модуль приймально-передавальний стаціонарний \"МОДУЛЬ-43\"",18,68,"2012-02-16"," Радіотелеметрія та радіодистанційне керування  ","Модуль приймально-передавальний стаціонарний для використання в мережах систем телеметрії і телеуправління в симплексному режимі","33,2-40,98 МГц\n41,3-44 МГц\n47-48,5 МГц        ","16K0F3E","Д04, ОВ3"]
[61,"Базова станція SMR3300FA (LARS)                                              виробництва компанія KP Electronic systems Ltd. (Израїль), на підприємстві SIA ISECO SECURITY TECHNOLOGIES, Латвія",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","призначений для роботи в складі радіосистеми централізованого спостереження та охорони LARS (Long-rang Alarm Radio System) для прийому по радіоканалу на пульт централізованого спостереження та охорони кодованих цифрових повідомлень про стан об’ектів охорони","413-418 МГц\n423-428МГц\n\n","16K0F1D","Д04, ОВ3"]
[65,"Радіомодем типу SATELLINE-3AS VHF виробництва Satel Oy (Фінляндія)",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія та радіодистанційне керування  ","Передача даних по радіоканалу (у системі охоронно-пожежної сигналізації) ","150,05-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F1D\n22K0F1D","Д04, ОВ3"]
[66,"Приймально-передавальний прилад Пульсар-001 виробництва підприємства \"ВАГ\" (Україна)",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Для передачі повідомлень по радіоканалу про технічний стан об’ектів, що охороняються","150,05-152,3 МГц","11K0F1D","Д04, ОВ3"]
[71,"Ретранслятор типу RR-VHF системи централізованого спостереження та охорони RAS-2M виробництва TRIKDIS (Литва)",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Для передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється на пульт централізованої охорони","154,75-156 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K00F1D","Д04, ОВ3"]
[74,"Радіомодем DM-70 Radio Module виробництва Maxon (Великобританія)",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія та радіодистанційне керування  ","Для організації двохстороннього радіозв’язку контролю та управління технологічним процесом","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K00F1D","Д04, ОВ3"]
[80,"Радіомодуль цифровий моделі Оріон-Р31С виробництва ТОВ \"СБІ\" (м. Вінниця, Україна)",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється у системі тривожних сповіщень МОСТ","38,25-40,98 МГц\n41-46 МГц\n47-48,5 МГц   ","11K0F1D","Д04, ОВ3"]
[81,"Радіомодуль цифровий моделі Оріон-Р32С виробництва ТОВ \"СБІ\" (м. Вінниця, Україна)",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється у системі тривожних сповіщень МОСТ","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F1D","Д04, ОВ3"]
[87,"Радіомодем M-R450 виробництва ТОВ \"Науково-виробниче підприємство \"КРОНОС\" (м. Донецьк, Україна)",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем   ","Для передачі повідомлень від об’єктових приладів типу \"Кронос\" на пільт централізованого спостереження і прийому сигналів підтвердження ","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","11K0F1D","Д04, ОВ3"]
[90,"Радіомодем (передавач) типу SATELLINE-M3-T1 виробництва Satel Oy (Фінляндія)",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Для передачі телеметричної інформації в системі дистанційного моніторингу, управління охоронно-пожежною сигналізацією та ін.","413-420 МГц\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n450-450,6 МГц\n460-460,6 МГц","11K8F1D\n16K8F1D","Д04, ОВ3"]
[95,"Радіомодем типу SATELLINE-3ASd VHF виробництва Satel Oy (Фінляндія)",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія та радіодистанційне керування  ","Передача даних по радіоканалу (у системі охоронно-пожежної сигналізації) ","150,05-162,75 МГц\n163,20-168,50 МГц","11K0F1D\n22K0F1D","Д04, ОВ3"]
[96,"Радіомодем типу SATELLINE-3ASd VHF C виробництва Satel Oy (Фінляндія)",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія та радіодистанційне керування  ","Передача даних по радіоканалу (у системі охоронно-пожежної сигналізації) ","150,05-162,75 МГц\n163,20-168,50 МГц","11K0F1D\n22K0F1D","Д04, ОВ3"]
[100,"Радіомодем типу М-R160 виробництва \nТОВ \"Науково-виробниче підприємство \"Кронос\" (м. Донецьк, Україна)",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Для прийому-передачі повідомлень в системі охоронно-пожежної сигналізації \"Кронос-СК\"","150,05-152,3 МГц\n154,75-156 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F1D","Д04, ОВ3"]
[104,"Радіомодем т.м. ArWest моделі AW435BT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"JAVAD GNSS Inc.\" (США)",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE Std. 802.15.1)","Передача даних по радіоканалу (у системі дистанційного нагляду, контролю тощо, у тому числі з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth) ","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","11K8F1D\n16K8F1D\n11K8D1D\n16K8D1D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Д04, ОВ3\n---\nРІ 24.3"]
[109,"Радіолокоційний датчик рівня \"VEGA PULS PS44.DXDXXGCCADJ\"(Система вимірювання рівня рідини промислового призначення)",18,68,"2012-02-16","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-2)","Система вимірювання рівня рідинив металевих резервуарах","24,125 ГГц","20M0P0N","Б01\nРІ 48-1"]
[110,"Радіомодем типу \"TRIMMARK 3 виробництва Trimble Navigation Limited, США",18,68,"2012-02-16","Радіозв’язок передавання даних","прийом та передача даних по радіоканалу ","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","25K0F1D\n12K5F1D","Д02, ОВ3"]
[116,"Радіомодем Racom MR25 виробництва RACOM Ltd., Республіка Чехія",18,68,"2012-02-16","Радіозв’язок передавання даних","призначений для огранізації радіоканалу передачі ","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","16К0G1DDN","Д02, ОВ3"]
[119,"Радіомодем MDS 4710 виробництва Microwave Data System Inc, США",18,68,"2012-02-16","Радіозв’язок передавання даних","призначений для огранізації каналу передачі даних ","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","16К0G1DDN","Д02, ОВ3"]
[124,"Радіостанція базова (радіомодем) \"TRA 3740\" виробництва Widanet Limited, Великобританія",18,68,"2012-02-16","Радіозв’язок передавання даних","Для організації радіомережі передавання даних","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","8K50F1D","Д02, ОВ3"]
[125,"Радіомодем Satelline-3AS NMS виробництва SATEL Oy, Фінляндія",18,68,"2012-02-16","Радіозв’язок передавання даних","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","11K0F1D\n22K0F1D","Д02, ОВ3"]
[129,"Дозиметр MiniTRACE-gamma з радіопередавачем SkyLink виробництва Genitron Instruments GmbH (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Радіозв’язок передавання даних","Передача даних про рівень потужності еквівалентної дози гама-випромінювання","446,8875 МГц","5K00G1D","Д02, ОВ3"]
[134,"Абонентська станція (Transceiver) типу MDS 4710C виробництва GE MDS, LLC (США)",18,68,"2012-02-16","Радіозв’язок передавання даних","Для передачі даних системи наземної телеметрії","413-414 МГц/\n423-424 МГц","12К5F1D\n18К0F1D","Д02, ОВ3"]
[137,"Радіомодуль ZegBee \nтипу Jn 5139 Z01 M [xx] (НІК 001, НІК 002) виробництва Jennic Ltd (Великобританія), ТОВ \"НІК-ЕЛЕКТРОНІКА\" (м. Київ, Україна)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M00GXD","Б01\nРІ 24-4\nРІ 24-6"]
[139,"Система дистанційного керування LumeroTel виробництва elero GmbH, Німеччина",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","передача та прийом команд дистанційного керування автомобіля","868-868,6 МГц","40K0F1D\n40K0A1D","Б01\nРІ 42-3"]
[144,"Радіопередавач лічильника моделі Base-R виробниицтво Sensus Metering Systems сумісно з Siemens, Німеччина-Словаччина",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Обладнання для дистанційного зчитування даних з лічильників води, газу, теплової та електроенергії (система SensusBase)","868-868,6 МГц","600KF1D","Б01\nРІ 42-3"]
[149,"Радіомодуль лічильника води моделі Scout-S виробництво Sensus Metering Systems, Німеччина-Словаччина",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційної передачі даних з лічильників води, оснащених модулем HRI","868-868,6 МГц","50K0F1D","Б01\nРІ 42-3"]
[153,"Радіопристрій для зчитування даних з лічильників води HYDRO-RADIO 868 Extern RS 232/L-BUS 3.5 виробництва HYDROMETER Group/EWT Ges.m.b.H. (Австрія) на підприємстві HYDROMETER Electronic Ges.m.b.H. (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для передачі даних з лічильників води, газу, теплової та електроенергії по радіокоаналу","868-868,6 МГц","300KF1D","Б01\nРІ 42-3"]
[154,"Радіопристрій для зчитування даних з лічильників води HYDRO-RADIO 868 Extern Pulse 3.5 виробництва HYDROMETER Group/EWT Ges.m.b.H. (Австрія) на підприємстві HYDROMETER Electronic Ges.m.b.H. (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для передачі даних з лічильників води, газу, теплової та електроенергії по радіокоаналу","868-868,6 МГц","300KF1D","Б01\nРІ 42-3"]
[158,"Радіопульт дистанційного керування FBSB801 (ID-GEBER KEYLESS) виробництва Marquardt GmbH (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного управління дверима автомобіля","868-868,6 МГц","203KF1D","Б01\nРІ 42-3"]
[163,"Приймач дистанційного керування електроприводами моделі KRD-100 виробництва VELUX, A/S (Данія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування електроприводами","868-868,6 МГц","10K0N1D","Б01\nРІ 42-3"]
[166,"Радіопульт дистанційного керування електроприводами моделі KLR 100 WW виробництва VELUX, A/S (Данія) ",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування електроприводами","868-868,6 МГц","10K0N1D","Б01\nРІ 42-3"]
[168,"Безпроводова контрольна панель моделі JA-80K системи системи охоронної сигналізації т.м. Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: Teltronika (Литва)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється на пульт централізованої охорони","868-868,6 МГц","70K0F1D","Б01\nРІ 42-3"]
[173,"Безпроводовий комбінований сповіщувач руху та розбиття скла моделі JA-80PB системи системи охоронної сигналізації т.м. Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: Teltronika (Литва)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється на пульт централізованої охорони","868-868,6 МГц","70K0F1D","Б01\nРІ 42-3"]
[178,"Безпроводовий пульт дистанційного керування моделі RC-80 системи системи охоронної сигналізації т.м. Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: Teltronika (Литва)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється на пульт централізованої охорони","868-868,6 МГц","70K0F1D","Б01\nРІ 42-3"]
[182,"Регулятор температури підлоги Devilink FT виробництва DEVI A/S (Данія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного контролю за температурою та управління електричними засобами опалення","868-868,6 МГц","16K0F1D","Б01\nРІ 42-3"]
[183,"Безпроводовий приймально-передавальний пристрій (радіомодуль) у складі системи дистанційного збору даних з лічильників води, тепла, газу, електроенергії т.м. WAVENIS моделі WaveFlow виробництва CORONIS SYSTEMS (Франція)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного контролю за температурою та управління електричними засобами опалення","868-868,6 МГц","50K0F1D","Б01\nРІ 42-3"]
[187,"Регулятор Calormatic VRT392f (VRC430f) для дистанційного керування опалювальним обладнанням виробництва Vaillant GmbH (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного контролю та управлінням приладами систем опалення і гарячого водопостачання","868-868,6 МГц","80K0F1D","Б01\nРІ 42-3"]
[192,"Радіопристрій для дистанційного зчитування даних витрат електроенергії т.м. Raconet моделі Raconet Gateway RNMB виробництва EMH Electrizitatszahler GmbH & Co KG (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного опитування радіопристроїв зчитування даних та отримання від них даних про витрати електроенергії та матеріалів","868-868,6 МГц","12K0F1D","Б01\nРІ 42-3"]
[197,"Радіопульт дистанційного керування центральним замком автомобіля моделі 5WK4 9145 виробництва Continental VDO Automotive AG (Siemens) (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для керування доступом до автомобіля","868-868,6 МГц","40K0L1D","Б01\nРІ 42-3"]
[199,"Радіопульт дистанційного керування центральним замком автомобіля моделі BMW6959046 виробництва Huf Huelsbeck&Fuerst GmbH&Co.KG (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для керування доступом до автомобіля","868-868,6 МГц","40K0L1D","Б01\nРІ 42-3"]
[202,"Пульт дистанційного керування виконавчими пристроями моделі Pico виробництва \"Bernal Torantriebe GmbH\" (Німечинна) ",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями (шлагбаумами, воротами та ін.) ","868-868,6 МГц","40K0L1D","Б01\nРІ 42-3"]
[207,"Автомобільна охоронна система TOP GUARD DE-050M4 NEW \"COMBI\" виробництва ТОВ \"Дедал Электроник\", Україна",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Дистанційне керування автомобільною сигналізацією (передача цифрового коду)","433,05-434,79 МГц","250KA7DAC","Б01\nРІ 42-2"]
[209,"Автомобільна охоронна система TOP GUARD DE-120L4 NEW \"LEADER\" виробництва ТОВ \"Дедал Электроник\", Україна",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Дистанційне керування автомобільною сигналізацією (передача цифрового коду)","433,05-434,79 МГц","250KA7DAC","Б01\nРІ 42-2"]
[212,"Автомобільна охоронна система TOP GUARD DE-380\"REMOSTART\" виробництва ТОВ \"Дедал Электроник\", Україна",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Дистанційне керування автомобільною сигналізацією (передача цифрового коду)","433,05-434,79 МГц","250KA7DAC","Б01\nРІ 42-2"]
[216,"Охоронна система TOP GUARD DE-200 виробництва ТОВ \"Дедал Электроник\", Україна",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Дистанційне керування охоронною сигналізацією (передача цифрового коду)","433,05-434,79 МГц","250KA7DAC","Б01\nРІ 42-2"]
[221,"Пульт дистанційного керування NICE типу FLO 1R виробництва NICE, Італія",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Дистанційне керування секційними воротами 1-канальний (передача цифрового коду)","433,05-434,79 МГц","250KA1D","Б01\nРІ 42-2"]
[226,"Радіомодуль охоронної сигналізації типу \"Блок\" виробник ЗАТ \"Алай\", Україна",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Передача інформації про стан обєктів, що охороняються","433,05-434,79 МГц","200KP1D","Б01\nРІ 42-2"]
[229,"Автомобільна сигналізація типу SHERIFF APS-2500\" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, Ltd., Тайвань",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[231,"Автомобільна сигналізація типу SHERIFF APS-2625\" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, Ltd., Тайвань",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[236,"Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-710\" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, Ltd., Тайвань",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[238,"Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-900\" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, Ltd., Тайвань",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[241,"Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-999\" виробництва Necvox Punch Video (S) PTE, Ltd., Тайвань",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[246,"Радіообладнання системи охорони приміщень FAI HOME Security типу SG2-434 виробництва NESS Security Products Pty. Ltd., Австралія",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації приміщень","433,05-434,79 МГц","33К0L1D","Б01\nРІ 42-2"]
[250,"Радіообладнання системи збору даних з лічильників води - Transponder TR-434         виробництва Advanced Technology RAMAR Ltd., Великобританія",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","прийом та передача даних по радіоканалу ","433,05-434,79 МГц","250KQ1D","Б01\nРІ 42-2"]
[255,"Системи дистанційного радіоуправління підйомним краном SAGA1-D2 виробництва Gain Electronic Co., Ltd., Тайвань",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Системи дистанційного радіоуправління підйомним краном ","433,05-434,79 МГц","410KF1D\n490KF1D\n5K00F1D\n6K25F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[256,"Системи дистанційного радіоуправління підйомним краном SAGA1-J виробництва Gain Electronic Co., Ltd., Тайвань",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Системи дистанційного радіоуправління підйомним краном ","433,05-434,79 МГц","410KF1D\n490KF1D\n5K00F1D\n6K25F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[262,"Автомобільна сигналізація CENMAX Vigilant ST-5",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","дистанційне кодоване керування автомобільною охоронною сигналізацією","433,05-434,79 МГц","1K69F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[265,"Автомобільна сигналізація Leopard 50/10",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","дистанційне кодоване керування автомобільною охоронною сигналізацією","433,05-434,79 МГц","1K84F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[270,"Обєктовий передавач RS-202TC виробництва Альтоника, Росія",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Дистанційне управління охоронною сигналізацією (радіообладнання охоронної сигналізації Риф Стринг RS-202)","433,05-434,79 МГц","15K0F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[271,"Регулят оросвітлення дистанційний типу          РОД-250",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Дистанційне керування електроосвітленням","433,05-434,79 МГц","250KA7DAC","Б01\nРІ 42-2"]
[275,"Індивідуальний кодований радіопристрій управління охоронної сигналізації несанкціонованого проникнення до автомобілів типу \"Whistler 6866 AG\"",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Індивідуальний кодований радіопристрій управління охоронної сигналізації несанкціонованого проникнення до автомобіля (Дистанційне управління одно-, двох-, трьох- канальне)","433,05-434,79 МГц","5K00P1D","Б01\nРІ 42-2"]
[279,"Пристрій радіодоступу до автомобіля моделі SKE126-01 (Keyless Entry system) виробництва MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION HIMEJI WORKS, Японія",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","передача та прийом команд дистанційного керування       ","433,05-434,79 МГц","100KF1D","Б01\nРІ 42-2"]
[284,"Обладнання дистанційного керування (передавач Mini V6, приймач RX 14) виробництва Hetronic Steuersysteme GmbH, Німеччина",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Обладнання дистанційного управління вакуумним захватом BHS-AE1014 ","433,05-434,79 МГц","16K0F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[285,"Обладнання дистанційного керування TRX01 виробництва Brokk AB, Швеція ",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Обладнання дистанційного управління механізмом Scanreco RC400, RODV AAA-AU1001, ROV BFA-AE1000B, ROMS AAA-AE1001","433,05-434,79 МГц","16K0F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[291,"Радіопульт дистанційного керування TX-218 виробництва ТОВ \"Дедал Електронік\", Україна",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування охоронно-крадіжною сигналізацією автомобіля","433,05-434,79 МГц","250KF2D","Б01\nРІ 42-2"]
[294,"Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 800 виробництва Progressive Innovative Technologies, США",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[299,"Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 1050 виробництва Progressive Innovative Technologies, США",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[300,"Автомобільна сигналізація типу APS 25 PRO виробництва Progressive Innovative Technologies, США",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[304,"Автомобільна сигналізація типу APS 2620  виробництва Progressive Innovative Technologies, США",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[309,"Обладнання дистанційного керування Hetronic (передавач Mini V6A/K, приймач RX CP5) виробництва Hetronic Steuersysteme GmbH, Німеччина",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного управління механізмом заслонки \nCHA-AM 1001A/B","433,05-434,79 МГц","16K0F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[312,"Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-1060 виробництва Progressive Innovative Technologies (США)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","24K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[314,"Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-925 for Lady виробництва Progressive Innovative Technologies (США)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","24K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[319,"Автомобільна сигналізація торгівельної марки Centurion моделі XP виробництва Stopol LLC (Китай, Тайвань)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","30K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[324,"Радіопульт дистанційного керування 5WK4 9365 виробництва Siemens VDO Automotive AG, (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Дистанційне управління дверми автомобіля","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2"]
[328,"Радіопристрій для зчитування даних з лічильників води HYDRO-RADIO 434 Extern Pulse 3.5 виробництва HYDROMETER Group/EWT Ges.m.b.H. (Австрія) на підприємстві HYDROMETER Electronic Ges.m.b.H. (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для передачі даних з лічильників води, газу, теплової та електроенергії по радіокоаналу","433,05-434,79 МГц","300KF1D","Б01\nРІ 42-2"]
[329,"Автомобільна сигналізація торгівельної марки Meta моделі MOP4a (P6876w) виробництва Meta System (Італія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","30K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[333,"Автомобільна сигналізація торгівельної марки META моделі MOP2A виробництва META Sistem S.p.A. (Італія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","30K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[338,"Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 925 Style виробництва Progressive Innovative Technologies, США",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[341,"Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 950 виробництва Progressive Innovative Technologies, США",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[343,"Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 970 виробництва Progressive Innovative Technologies, США",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[348,"Автомобільна сигналізація типу Challenger X1 виробництва Progressive Innovative Technologies, США",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[351,"Автомобільна сигналізація типу Challenger X5 виробництва Progressive Innovative Technologies, США",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[357,"Система пошуку витоків з трубопроводів Permalog 3 виробництва Parmer Environmental (Великобританія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для пошуку місць витоку в системах подачі води (передача даних про рівень шумів у трубопроводній системі)","433,05-434,79 МГц","25K0F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[358,"Автомобільна охоронна система типу TOP GUARD DE-720 виробництва ТОВ \"Дедал-Електронік\" (м. Київ, Україна)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","250KA7D","Б01\nРІ 42-2"]
[363,"Пульт дистанційного керування автоматикою для воріт т.м. BENINCA типу TO.GO2WP виробництва AUTOMATISMI BENINCA S.r.l. (Італія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","250KA1D","Б01\nРІ 42-2"]
[367,"Пульт дистанційного керування автоматикою для воріт т.м. BENINCA типу CU2RWV виробництва AUTOMATISMI BENINCA S.r.l. (Італія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","250KA1D","Б01\nРІ 42-2"]
[372,"Приймач команд дистанційного керування автоматикою для воріт т.м. BENINCA типу RR.2WIV виробництва AUTOMATISMI BENINCA S.r.l. (Італія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","250KA1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2"]
[375,"Автомобільна сигналізація т.м Doberman моделі LY-908 виробництва Inwells Technology Development Co., Ltd (Китай)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","16K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[377,"Автомобільна сигналізація т.м Doberman моделі LY-958 виробництва Inwells Technology Development Co., Ltd (Китай)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","16K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[382,"Прилад приймально-контрольний пожежний РРП-240 (радіорозширювач пожежний РРП-240) виробництва ЗАТ \"Аргус-Спектр\" (Російська Федерація)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється (Радіосистема внутрішньооб’єктової охоронно-пожежної сигналізації \"Стрелец\")","433,05-434,79 МГц","40K0F7DBW","Б01\nРІ 42-2"]
[384,"Пульт керування локальний радіоканальний (ПУЛ-Р) виробництва ЗАТ \"Аргус-Спектр\" (Російська Федерація)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється (Радіосистема внутрішньооб’єктової охоронно-пожежної сигналізації \"Стрелец\")","433,05-434,79 МГц","40K0F7DBW","Б01\nРІ 42-2"]
[387,"Сповіщувач охоронний об\"ємний оптіко-електронний радіоканальний ИО 40910-3 \"Икар-Р\" виробництва ЗАТ \"Аргус-Спектр\" (Російська Федерація)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється (Радіосистема внутрішньооб’єктової охоронно-пожежної сигналізації \"Стрелец\")","433,05-434,79 МГц","40K0F7DBW","Б01\nРІ 42-2"]
[392,"Сповіщувач пожежний димовий радіоканальний ИП 21210-3 \"Аврора-ДР\" виробництва ЗАТ \"Аргус-Спектр\" (Російська Федерація)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється (Радіосистема внутрішньооб’єктової охоронно-пожежної сигналізації \"Стрелец\")","433,05-434,79 МГц","40K0F7DBW","Б01\nРІ 42-2"]
[396,"Сповіщувач пожежний комбінований вибухозахистний радіоканальний ИП 21210/10110-1/1-1А \"Аврора-ДТРВ\" виробництва ЗАТ \"Аргус-Спектр\" (Російська Федерація)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється (Радіосистема внутрішньооб’єктової охоронно-пожежної сигналізації \"Стрелец\")","433,05-434,79 МГц","40K0F7DBW","Б01\nРІ 42-2"]
[401,"Пристрій мовного оповіщення радіоканальний \"Орфей-Р\" виробництва ЗАТ \"Аргус-Спектр\" (Російська Федерація)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється (Радіосистема внутрішньооб’єктової охоронно-пожежної сигналізації \"Стрелец\")","433,05-434,79 МГц","40K0F7DBW","Б01\nРІ 42-2"]
[404,"Автомобільна сигналізація т.м StarLine Twage моделі A6 виробництва Wintecronics Ltd. (Тайвань)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","40K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[406,"Автомобільна сигналізація т.м StarLine Twage моделі A9 виробництва Wintecronics Ltd. (Тайвань)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","40K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[411,"Автомобільна сигналізація т.м Centurion моделі XQ виробництва Stopol LLC (Тайвань)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","30K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[413,"Радіопульт дистанційного керування доступом до автомобіля (immobiliser) моделі 5WK4 9259 виробництва Siemens VDO Automotive AG (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для передачі сигналів дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2"]
[416,"Радіопульт дистанційного керування доступом до автомобіля (immobiliser) моделі 5WK4 9236 виробництва Siemens VDO Automotive AG (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому сигналів дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2"]
[421,"Радіопристрій доступу до автомобіля (системи відмикання/замикання дверей Keyless Entry System) моделі \nG8D-438H-A/G8D-345H-3B виробництва \"OMRON Automotive Electronics Co., Ltd.\" (Японія) на підприємстві \"OMRON IIDA Co., Ltd.\" (Японія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного управління дверима автомобіля та блокування системи запалювання автомобіля","433,05-434,79 МГц","220KF1D","Б01\nРІ 42-2"]
[425,"Безпроводова контрольна панель з телефонним комутатором моделі JA-60KRX системи системи охоронної сигналізації т.м. Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: Teltronika (Литва)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється на пульт централізованої охорони","433,05-434,79 МГц","200KL1D","Б01\nРІ 42-2"]
[430,"Радіомодуль безпроводового інтерфейсу моделі UC-280 системи системи охоронної сигналізації т.м. Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: Teltronika (Литва)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється на пульт централізованої охорони","433,05-434,79 МГц","200KL1D","Б01\nРІ 42-2"]
[431,"Безпроводовий сповіщувач розбиття скла моделі JA-60B системи системи охоронної сигналізації т.м. Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: Teltronika (Литва)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється на пульт централізованої охорони","433,05-434,79 МГц","200KL1D","Б01\nРІ 42-2"]
[437,"Безпроводовий пульт дистанційного керування моделі RC-42 системи системи охоронної сигналізації т.м. Jablotron виробництва Jablotron S.r.o. (Чеська Республіка); Fab: Teltronika (Литва)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється на пульт централізованої охорони","433,05-434,79 МГц","200KL1D","Б01\nРІ 42-2"]
[440,"Автомобільна сигналізація т.м. Phantom моделі Like note виробництва Stopol LLC (Китай, Тайвань)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","30K0L1D","Б01\nРІ 42-2"]
[442,"Радіообладнання системи дистанційного керування т.м. Hydronic моделей CS 434 GL-DIG/K VL, CS 434 GL-HH-M-K NB, CS434 GL-HH-M-K VB (передавач), CS 434 RX-26, CS 434 RX-14 (приймач) виробництва HYDRONIC STEUERSYSTEME GmbH (Австрія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування дільницями механізмів","433,05-434,79 МГц","16K0F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[445,"Комплект дистанційного керування електроприводами т.м. CAME моделі SPACE SP4 виробництва Came Cancelli Automatici S.p.A. (Італія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування електроприводами","433,05-434,79 МГц","30K0L1D","Б01\nРІ 42-2"]
[450,"Система охоронної сигналізації транспортного засобу моделі SCHER-KHAN MAGICAR III виробництва ARGUS SECURITY CORPORATION (Тайвань)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного управління охоронними функціями автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[454,"Система охоронної сигналізації транспортного засобу моделі SCHER-KHAN MAGICAR 8 виробництва ARGUS SECURITY CORPORATION (Тайвань)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного управління охоронними функціями автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[459,"Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX 940 виробництва Progressive Innovative Technologies (США)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного управління охоронними функціями автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[460,"Радіопристрій дистанційного доступу до системи керування двигуном моделі SKEA6S-01 виробництва Mitsubishi Electric Corporation Himeji Works (Японія) ",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Дистанційне блокування/розблокування системи керування двигуном","433,05-434,79 МГц","16K0L1D","Б01\nРІ 42-2"]
[466,"Система керування краном типу F25 виробництва Lee's Hi-Tech Enterprise Co., Ltd. (Тайвань)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування підйомно-транспортним устаткуванням","433,05-434,79 МГц","7K50F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[469,"Радіоприймач дистанційного керування т.м. Nice типу OXI виробництва Nice S.p.A. (Італія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування електроприладами (відчинення/зачинення воріт, шлагбаумів тощо)","433,05-434,79 МГц","250KA1D\n(тільки прийом)","Б01\nРІ 42-2"]
[474,"Радіоприймач дистанційного керування т.м. Nice типу FLOXI виробництва Nice S.p.A. (Італія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування електроприладами (відчинення/зачинення воріт, шлагбаумів тощо)","433,05-434,79 МГц","250KA1D\n(тільки прийом)","Б01\nРІ 42-2"]
[476,"Радіоприймач дистанційного керування т.м. Nice типу FLOX1R виробництва Nice S.p.A. (Італія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування електроприладами (відчинення/зачинення воріт, шлагбаумів тощо)","433,05-434,79 МГц","250KA1D\n(тільки прийом)","Б01\nРІ 42-2"]
[479,"Радіоприймач дистанційного керування т.м. Nice типу FLOXI2R виробництва Nice S.p.A. (Італія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування електроприладами (відчинення/зачинення воріт, шлагбаумів тощо)","433,05-434,79 МГц","250KA1D\n(тільки прийом)","Б01\nРІ 42-2"]
[484,"Радіоприймач дистанційного керування т.м. SOMFI типу Centralis Indoor RTS виробництва SOMFI (Франція)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування електроприладами (відчинення/зачинення ролет вікон)","433,05-434,79 МГц","16K0F1D\n(тільки прийом)","Б01\nРІ 42-2"]
[488,"Радіоприймач системи керування доступом до автомобіля моделі 5WK50250 виробництва \"Continental Automotive GmbH\" (Німеччина) на підприємстві  \"Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.\" (Чеська Республіка)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Дистанційне приймання команд керування дверима автомобіля та запуску двигуна","433,05-434,79 МГц","200KA1D\n200KF1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2"]
[489,"Радіоприймач системи керування доступом до автомобіля моделі 5WK50248 виробництва \"Continental Automotive GmbH\" (Німеччина) на підприємстві  \"Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.\" (Чеська Республіка)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Дистанційне приймання команд керування дверима автомобіля та запуску двигуна","433,05-434,79 МГц","200KA1D\n200KF1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2"]
[494,"Радіоприймач системи керування доступом до автомобіля моделі 40406557 виробництва \"Continental Automotive GmbH\" (Німеччина) на підприємстві  \"Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.\" (Чеська Республіка)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Дистанційне приймання команд керування дверима автомобіля та запуску двигуна","433,05-434,79 МГц","200KA1D\n200KF1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2"]
[497,"Радіопристрій системи контролю тиску в шині автомобіля моделі 1AY0A виробництва \"Schrader Electronics Ltd.\" (Великобританія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного контролю тиску та температури повітря у шинах автомобіля","433,05-434,79 МГц","200KA1D","Б01\nРІ 42-2"]
[503,"Автомобільна сигналізація т.м. CYCLON моделі 555D виробництва S.L. AUTO METAL INDUSTRIAL Co., Ltd. (Тайвань)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","20K0 L1D","Б01\nРІ 42-2"]
[505,"Радіопередавач для дистанційного керування електроприладами т.м. Dűwi моделі DT-84 (арт. №053996) виробництва Dűwi Handels und Produktionsgesellschaft für Elektrozubehör mbH (Німеччина) на підприємстві Dűwi GmbH (Китай) ",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного управління адаптером вимкнення електроприладів від мережі електроживлення","433,05-434,79 МГц","20K0 L1D","Б01\nРІ 42-2"]
[508,"Автомобільна сигналізація т.м. SPETROTEC моделі MOT-CRmt виробництва Sprtrorec Ltd Vehicle Telematics&Security Systems (Ізраїль)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","16K0L1D","Б01\nРІ 42-2"]
[513,"Безпроводова клавіатура моделі JA-63F виробництва Jablotron Alarms a.s. (Чеська Республіка)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для програмування контрольної панелі об’єкту, що охороняється","433,05-434,79 МГц","150KL1D","Б01\nРІ 42-2"]
[517,"Система дистанційного управління моделі TM60/2.18 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","20K3F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[518,"Система дистанційного управління моделі TM60/3.9 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","20K3F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[523,"Система дистанційного управління моделі TM60/4.18 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","20K3F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[526,"Система дистанційного управління моделі TM60/5.18 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","20K3F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[532,"Система дистанційного управління моделі TM60/8.9A4I виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","20K3F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[533,"Система дистанційного управління моделі TM60/8.9A4V виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","20K3F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[538,"Система дистанційного управління моделі TM70/1.13 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","20K3F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[542,"Система дистанційного управління моделі TM70/2.13 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","20K3F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[547,"Система дистанційного управління моделі TM70/4.13 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","20K3F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[550,"Система дистанційного управління моделі TM70/5.13 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","20K3F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[552,"Система дистанційного управління моделі TM70/5.29 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","20K3F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[555,"Система дистанційного управління моделі TM70/6.29 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","20K3F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[561,"Система дистанційного управління моделі TM70/8.29 виробництва ФОП Шибеко О.А. (м. Миколаїв, Україна) на підприємстві IKUSI-Angel Iglesias, S.A. (Іспанія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","20K3F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[562,"Радіопульт дистанційного керування т.м. Nice типу ON1 виробництва Nice S.p.A. (Італія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для дистанційного керування електроприладами","433,05-434,79 МГц","250KA1D","Б01\nРІ 42-2"]
[567,"Радіопульт дистанційного керування т.м. Nice типу ERGO 6 виробництва Nice S.p.A. (Італія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для дистанційного керування електроприладами","433,05-434,79 МГц","250KA1D","Б01\nРІ 42-2"]
[571,"Радіопульт дистанційного керування т.м. SOMFI типу Chronis RTS виробництва SOMFI (Франція)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для дистанційного керування електроприладами (відчинення/зачинення ролет вікон)","433,05-434,79 МГц","16K0F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[576,"Радіопульт дистанційного керування т.м. SOMFI типу Centralis RTS виробництва SOMFI (Франція)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для дистанційного керування електроприладами (відчинення/зачинення ролет вікон)","433,05-434,79 МГц","16K0F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[579,"Автомобільна сигналізація типу SHERIFF ZX-1070 виробництва Progressive Innovative Technologies (США) на підприємствах PIT-HK (Гонконг, Китай); Necvox Punch Video (S) PTE Ltd. (Тайвань) ",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[581,"Автомобільна сигналізація типу DaVinci PHI-200 виробництва Progressive Innovative Technologies (США) на підприємствах PIT-HK (Гонконг, Китай); Necvox Punch Video (S) PTE Ltd. (Тайвань) ",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[586,"Автомобільна сигналізація типу DaVinci PHI-330 виробництва Progressive Innovative Technologies (США) на підприємствах PIT-HK (Гонконг, Китай); Necvox Punch Video (S) PTE Ltd. (Тайвань) ",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)","Керування системою охорони та сигналізації автомобіля","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[588,"Універсальний радіопередавач моделі FMS4UP виробництва \"Albrecht JUNG GmbH & CO. KG\" (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями ","433,05-434,79 МГц","18K0L1D","Б01\nРІ 42-2"]
[591,"Радіопульт дистанційного керування моделі 48KFH виробництва \"Albrecht JUNG GmbH & CO. KG\" (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями ","433,05-434,79 МГц","18K0L1D","Б01\nРІ 42-2"]
[596,"Безпроводовий регулятор температури моделі F-HLKE виробництва \"Albrecht JUNG GmbH & CO. KG\" (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями ","433,05-434,79 МГц","18K0L1D","Б01\nРІ 42-2"]
[600,"Універсальний виконавчий пристрій моделі FA14 виробництва \"Albrecht JUNG GmbH & CO. KG\" (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями побутового призначення ","433,05-434,79 МГц","18K0L1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2"]
[605,"Виконавчий пристрий моделі FWL2200WW виробництва \"Albrecht JUNG GmbH & CO. KG\" (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями побутового призначення ","433,05-434,79 МГц","18K0L1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2"]
[606,"Виконавчий пристрий моделі HLK-FMS виробництва \"Albrecht JUNG GmbH & CO. KG\" (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями побутового призначення ","433,05-434,79 МГц","18K0L1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2"]
[610,"Виконавчий пристрий моделі FUD1521 виробництва \"Albrecht JUNG GmbH & CO. KG\" (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями побутового призначення ","433,05-434,79 МГц","18K0L1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2"]
[615,"Універсальна клавіша з радіоприймачем моделі ***5232F виробництва \"Albrecht JUNG GmbH & CO. KG\" (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями побутового призначення ","433,05-434,79 МГц","18K0L1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2"]
[617,"Зчитувач системи ідентифікації рухомих об’єктів типу FRIENDCOM FC406R виробництва \"Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd.\" (Китай)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для виявленння та ідентифікації рухомих об’єктів, обладнаних  активними радіочастотними мітками","433,05-434,79 МГц","300KF2D","Б01\nРІ 42-2"]
[620,"Радіопередавач системи контролю тиску в шині автомобіля моделі S180052032 виробництва \"Continental Automotive GmbH\" (Німеччина) на підприємствах  \"Continental Automotive GmbH\" (Німеччина); \"Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.\" (Чеська Республіка)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного передавання параметрів тиску в шині автомобіля, а також температури та прискорення ","433,05-434,79 МГц","34K8A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[625,"Радіомодуль моделі TC 642 виробництва \"HBC radiomatic GmbH\" (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування підйомними механізмами","433,05-434,79 МГц","16K0F2D","Б01\nРІ 42-2"]
[630,"Система тривожної сигналізації транспортного засобу типу SCHER-KHAN LOGICAR 1 виробництва \"ARGUS Security Corp.\" (Тайвань)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)","Для дистанційного управління охоронними функціями автомобіля ","433,05-434,79 МГц","25K0A1D","Б01\nРІ 42-2"]
[634,"Дистанційно керований тренувальний ошийник з LCD-дисплеєм т.м. JUXIN моделі IS-PET998DR виробництва \"Junix Industrial Co., Ltd.\" (Китай)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування тренувальним ошийником собак","433,05-434,79 МГц","40K0L1D","Б01\nРІ 42-2"]
[635,"Радіопульт системи доступу до автомобіля т.м. HUF моделі 2 Button Flap Key Chevrolet (Bosch PCB) 433 MHz 13.580.512 виробництва \"Huf Hulsbeck & Furst GmbH & Co. KG\" (Німеччина) на підприємстві \"Huf PORTUGUESA Fabrica de Componentes para o Automovel Lda\" (Португалія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)","Для дистанційного управління дверима автомобіля, створення електронного блокування замка, запалювання автомобіля та іншими охоронними функціями","433,05-434,79 МГц","100KL1D","Б01\nРІ 42-2"]
[639,"Радіообладнання системи зчитування даних лічильника т.м. Itron моделі AnyQuest Pulse/EverBlu Pulse виробництва \"Itron France\" (Франція)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями","433,05-434,79 МГц","30K0F1D","Б01\nРІ 42-2"]
[644,"Сповіщувач охоронний звуковий пасивний радіоканальний типу КС121Р виробництва ТОВ \"Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд.\" (м. Київ, Україна)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для передавання і приймання сигналів охоронної сигналізації","868-868,6 МГц","115KF1D","Б01\nРІ 42-3"]
[649,"Безпроводова сирена моделі JA-80L виробництва Jablotron Alarms a.s. (Чеська Республіка)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для передавання повідомлень з об’єктів, що охороняється","868-868,6 МГц","70K0F1D","Б01\nРІ 42-3"]
[651,"Повторювач сигналів сповіщення моделі JA-80Z виробництва Jablotron Alarms a.s. (Чеська Республіка)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для ретрансляції сигналів сповіщення з об’єктів, що охороняється","868-868,6 МГц","70K0F1D","Б01\nРІ 42-3"]
[654,"Безпроводовий інфрачервоний сповіщувач руху моделі JA-86P виробництва Jablotron Alarms a.s. (Чеська Республіка)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для передавання повідомлень з об’єктів, що охороняється","868-868,6 МГц","70K0F1D","Б01\nРІ 42-3"]
[659,"Клавіатура радіоканальна типу М8588РК виробництва ТОВ \"Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд.\" (м. Київ, Україна)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для передавання і приймання сигналів охоронної сигналізації","868-868,6 МГц","115KF1D","Б01\nРІ 42-3"]
[663,"Сповіщувач охоронний звуковий пасивний радіоканальний типу КС121МР виробництва ТОВ \"Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд.\" (м. Київ, Україна)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для передавання і приймання сигналів охоронної сигналізації","868-868,6 МГц","115KF1D","Б01\nРІ 42-3"]
[664,"Пристрій ініціалізації радіомітки з контрольно-охоронним шлейфом \"Контроль\" СКАР.464419.002 (ТУ У 32.2-33388978-001:2010) виробництва ТОВ \"СКАРПРО\" (м. Одеса, Україна)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для технологічного моніторингу переміщуваних об’єктів, радіовизначення місцезнаходження вантажів, що переміщуються в закритих контейнерах з місця розванаження до місця призначення, а також на складах, терміналах тощо (комплект програмно-апаратних засобів \"ТРАССА\")","868-868,6 МГц","200KFXD","Б01\nРІ 42-3"]
[668,"Радіообладнання (термінал) системи зчитування даних з лічильників води Bluetooth Receiver 868 виробництва HYDROMETER Group/EWT Ges.m.b.H. (Австрія) на підприємстві HYDROMETER Electronic Ges.m.b.H. (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування \nШирокосмуговий радіодоступ","Для дистанційного зчитування даних з лічильників води, газу, теплової та електроенергії","868-868,6 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","300KF1D\n---\n1M00F7D","Б01\nРІ 42-3"]
[673,"Автомобільна сигналізація типу “Цезарь-Сателлит“ моделі “Escort X+“ виробництва \"ООО Цезарь Системс\" (Російська Федерація)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800     ","Для дистанційного управління охоронними функціями автомобіля та передачі даних (з GPS-приймачем)","433,795-434,075 МГц\n---\n888-915 МГц /\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц","40KL1D\n---\n200KF7D","Б01\nРІ 42-2\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[678,"Автомобільна сигналізація типу “Цезарь-Сателлит“ моделі “Platinum X+“ виробництва \"ООО Цезарь Системс\" (Російська Федерація)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800     ","Для дистанційного управління охоронними функціями автомобіля та передачі даних (з GPS-приймачем)","433,795-434,075 МГц\n---\n888-915 МГц /\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц","40KL1D\n---\n200KF7D","Б01\nРІ 42-2\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[680,"Автомобільна сигналізація типу “Цезарь-Сателлит“ моделі “Vehicle Tracking Telematics Systyms“ виробництва \"ООО Цезарь Системс\" (Російська Федерація)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800     ","Для дистанційного управління охоронними функціями автомобіля та передачі даних (з GPS-приймачем)","433,795-434,075 МГц\n---\n888-915 МГц /\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц","40KL1D\n---\n200KF7D","Б01\nРІ 42-2\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[683,"Автомобільна сигналізація т.м. Spetrotec моделі FleetGuard 05A з GPS-приймачем виробництва Spetrotec Ltd Vehicle Telemettics&Securiry Systems (Ізраїль)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800     ","Для дистанційного попередження несанкціонованого доступу до автомобіля та передачі даних (з GPS-приймачем)","433,795-434,075 МГц\n---\n888-915 МГц /\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц","40KL1D\n---\n200KF7D","Б01\nРІ 42-2\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[688,"Обладнання системи вимірювання параметрів технологічних процесів типу Hart 775 виробництва \"Emerson Process Management\" (Швейцарія) на підприємствах \"Rosemount Inc.\" (США); \"Emerson Process Management GmbH\" (Німеччина) ",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації мережі збору даних  з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.4 (ZigBee)","2400-2483,5 МГц","5M00GXD","Б01\nРІ 24-4"]
[692,"Обладнання радіодоступу - адаптер (smart wireless adapter) моделі THUM 775 виробництва Emerson Process Management Computational Systems Inc. (США); Emerson Process Management Rosemount, Inc. (США)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для організації мережі збору даних (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.15.4 (ZigBee))","2400-2483,5 МГц","5M00GXD","Б01\nРІ 24-4"]
[693,"Безпроводова клавіатура з інтерфейсом передачі даних LXH-JME8001R (у комплекті з USB-адаптером JME-3263R) виробництва Jing Mold Electronics Technology (Shen Zhen) Co., LTD (Китай)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних від безпроводової клавіатури до USB-адаптера","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"]
[698,"Пристрій дистанційного керування сервоприводом моделей 21.A00L33, 21P5020 виробництва \"Julius Blum GmbH\"  (Австрія)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-1)","Для дистанційного керування сервоприводами кухонних шкафів","2400-2483,5 МГц","150KFXD","Б01\nРІ 24-5"]
[701,"Пристрій для діагностіки автомобілів (Vehicle Interface) т.м. TATA Consultancy Services моделі V12 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Tata Consultancy Services Limited.\" (Індія)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n1M00G1D","Б01\nРІ 24-3"]
[707,"Пульт дистанційного керування системи дистанційного керування освітленням типу Radio system on ZigBee т.м. Legrand моделі 672 50 виробництва \"LEGRAND snc\" (Франція) на підприємстві \"LEGRAND FRANCE ISERE SAINT MARCELLIN\" (Франція)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для дистанційного управління електроживленням освітлення по радіоканалу з використанням радіоінтерфейсу ZigBee","2400-2483,5 МГц","\n5M00G1D\n","Б01\nРІ 24-4"]
[708,"Пульт дистанційного керування системи дистанційного керування освітленням типу Radio system on ZigBee т.м. Legrand моделі 672 64 виробництва \"LEGRAND snc\" (Франція) на підприємстві \"LEGRAND FRANCE ISERE SAINT MARCELLIN\" (Франція)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для дистанційного управління електроживленням освітлення по радіоканалу з використанням радіоінтерфейсу ZigBee","2400-2483,5 МГц","\n5M00G1D\n","Б01\nРІ 24-4"]
[713,"Виконавчий блок системи дистанційного керування освітленням типу Radio system on ZigBee т.м. Legrand моделі 5738 66 виробництва \"LEGRAND snc\" (Франція) на підприємстві \"LEGRAND FRANCE ISERE SAINT MARCELLIN\" (Франція)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для дистанційного управління електроживленням освітлення по радіоканалу з використанням радіоінтерфейсу ZigBee","2400-2483,5 МГц","\n5M00G1D\n","Б01\nРІ 24-4"]
[717,"Виконавчий блок системи дистанційного керування освітленням типу Radio system on ZigBee т.м. Legrand моделі 5738 58 виробництва \"LEGRAND snc\" (Франція) на підприємстві \"LEGRAND FRANCE ISERE SAINT MARCELLIN\" (Франція)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для дистанційного управління електроживленням освітлення по радіоканалу з використанням радіоінтерфейсу ZigBee","2400-2483,5 МГц","\n5M00G1D\n","Б01\nРІ 24-4"]
[721,"Виконавчий блок системи дистанційного керування освітленням типу Radio system on ZigBee т.м. Legrand моделі 672 34 виробництва \"LEGRAND snc\" (Франція) на підприємстві \"LEGRAND FRANCE ISERE SAINT MARCELLIN\" (Франція)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для дистанційного управління електроживленням освітлення по радіоканалу з використанням радіоінтерфейсу ZigBee","2400-2483,5 МГц","\n5M00G1D\n","Б01\nРІ 24-4"]
[722,"Виконавчий блок системи дистанційного керування освітленням типу Radio system on ZigBee т.м. Legrand моделі 672 33 виробництва \"LEGRAND snc\" (Франція) на підприємстві \"LEGRAND FRANCE ISERE SAINT MARCELLIN\" (Франція)",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для дистанційного управління електроживленням освітлення по радіоканалу з використанням радіоінтерфейсу ZigBee","2400-2483,5 МГц","\n5M00G1D\n","Б01\nРІ 24-4"]
[727,"Радіопульт дистанційного керування доступом до автомобіля (immobiliser) моделі 5WK49547 виробництва Siemens VDO Automotive AG (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для передачі та прийому сигналів дистанційного керування доступом до автомобіля","433,82-434,020 МГц\n---\n122,8-126,7 кГц","200KF1D\n---\n4K50A1D","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1"]
[730,"Радіопристрій доступу до автомобіля (Vehicle immobilizer) т.м. Delphi моделі FO2-125kHz виробництва Delphi Deutschland GmbH (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для передачі та прийому сигналів дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц\n---\n119-135 кГц","10K0A1D\n---\n600HK1D","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1"]
[736,"Радіопульт дистанційного керування моделі 5WK4 9986 виробництва Continental Automotive GmbH (Німеччина)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного керування дверима автомобіля та запуску двигуна","433,589 МГц\n 433,92 МГц\n 433,251 МГц\n---\n122,8-126,7 кГц","109K8F1D\n\n\n---\n4K50A1D","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1"]
[737,"Радіопульт дистанційного керування моделі 5WK50079 виробництва \"Continental Automotive GmbH\" (Німеччина) на підприємствах \"Continental Automotive GmbH\" (Німеччина); \"Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.\" (Чеська Республіка)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного керування дверима автомобіля та запуску двигуна","433,820- 434,020 МГц\n\n---\n122,8-126,7 кГц","200KF1D\n\n---\n4K50A1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1"]
[742,"Радіопульт дистанційного керування моделі 5WK50083 виробництва \"Continental Automotive GmbH\" (Німеччина) на підприємстві  \"Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.\" (Чеська Республіка)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,82-434,020 МГц\n\n---\n122,8-126,7 кГц","200KA1D\n\n---\n4K50A1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1"]
[746,"Система дистанційного керування замком дверей автомобіля (Smart Keyless System) типу SKE11B-03 виробництва \"Mitsubishi Electric Corporation Himeji Works\" (Японія)",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного відчинення/зачинення дверей автомобіля, створення електронного блокування замка, запалювання автомобіля та інш. охоронні функції","433,92 МГц\n\n\n---\n133,33 кГц","100KF1D\n\n\n---\n100HM1D\n","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1"]
[751,"Пристрій контрольний маршрутний 'Эхо' (на базі модулю XTR CYP 2,4) виробництва ТОВ \"БОНД\", Україна",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації мережі збору і\nретрансляції даних (комплект програмно-апаратних\nзасобів \"ТРАССА\")","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01","UA1.153.0010215-11\nз 02.02.2011 до 26.01.2012",0]
[752," Радіообладнання сповіщувачів охоронних радіохвильових лінійних моделей FMW-3, FMW-3/1 та FMW-3/2 виробництва \"ЗАО Охранная техника\", Росія",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 440-2)","Для створення в просторі електромагнітного поля, що формує об'ємну зону виявлення у вигляді витягнутого еліпсоїда обертання і реєстрації змін цього поля при перетині зони виявлення порушником\n","10515 МГц","10M0P0N","Д04"," UA1.030.0035000-11 дійсний до 23.03.2012",0]
[756," Радіообладнання моделі 5WK50222 для дистанційного керування запалюванням автомобіля виробництва \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування системою запалювання автомобілів","868-868,6 МГц","104KF1D","Б01\nРІ 42-3"," UA1.030.0116693-11 дійсний до 24.08.12",0]
[761,"Радіопередавач TRU-100 DP-L системи централізованого спостереження виробник PIMA Electronic Systems Ltd., Ізраїль",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Призначений для передачі повідомлень по радіоканалу від об’ектових приладів CAPTAINi та HUNTER PRO на центральну станцію SENTINEL","413-420 МГц\n423-430 МГц","11K0F1D","Д04"," UA1.030.0067445-11 дійсний до 25.05.2012",0]
[764," Радіомодуль цифровий моделі Оріон-Р32С виробництва ТОВ \"СБІ\" , Україна",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Для прийому-передачі повідомлень з об’єкту, що охороняється у системі тривожних сповіщень МОСТ","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F1D","Д04"," UA1.030.0146106-10 дійсний до 28.11.2013",0]
[766,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS Epic DB виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,68,"2012-02-16","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F1D\n22K0F1D\n---\n11K0F1D\n16K0F1D","Д02"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012",0]
[771,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS DB NMS виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,68,"2012-02-16","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)/наземних телеметричних систем, системах охоронно-пожежної сигналізації та ін.","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11K0F1D\n22K0F1D\n---\n11K0F1D\n16K0F1D","Д02"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012",0]
[776,"Радіотермінал (UHF Radio modem) типу Satelline-3AS Epic NMS виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія",18,68,"2012-02-16","Радіозв’язок передавання даних\n ---\nРадіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Передача даних по радіоканалу для дистанційного керування об’єктів (симплекс)","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","11K0F1D\n22K0F1D","Д02"," UA1.030.0054975-11 дійсний до 03.05.2012",0]
[780," Радіотермінал моделі PDL450 виробництва \"Trimble Engineering & Construction Group\", США",18,68,"2012-02-16","Радіозв’язок передавання даних","Для передачі даних системи наземної телеметрії","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F1D\n16K0F1D","Д02"," UA1.030.0069859-11 дійсний до 29.05.2012",0]
[781," Радіотермінал моделі HPB450 (Trimble HPB450 Radio) виробництва \"Trimble Engineering & Construction Group\", США",18,68,"2012-02-16","Радіозв’язок передавання даних","Для передачі даних системи наземної телеметрії","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F1D\n16K0F1D","Д02"," UA1.030.0095694-11 дійсний до 18.07.12",0]
[785,"Пульти дистанційного радіокерування моделей 1670 Controller та 1670 Non-Electric Remote виробництва “Rothenbuhler Engineering\", США.",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія та радіодистанційне керування","Дистанційне керування вибухом при проведенні вибухових робіт в кар'єрах","150,05-162,75 МГц","11K0F3D","Д04","UA1.155.0007769-11 дійсний до 26.01.2012",0]
[790,"Радіопульти дистанційного керування доступом до автомобіля торгівельної марки Marquardt моделей VWTOUA RKETOUA, VWTOUA PKETOUA виробництва „Marquardt GmbH\", Німеччина.",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного відчинення/зачинення дверей автомобіля","868-868,6 МГц","60K0F1D","Б01\nРІ 42-3","UA1.155.0029058-11 дійсний до 11.03.2012",0]
[793,"Радіопульт дистанційного керування виконавчими пристроями (у складі холодильних вітрин) торгівельної марки EVEREST моделі TM-RC-12V-LU виробництва „EVEREST INDUSTRIAL CO. (L.L.C.)\", Об’єднані Арабські Емірати.",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями (відкривання/закривання замків холодильників)","433,05-434,79 МГц","40K0L1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.155.0053453-11 дійсний до 28.04.2014",0]
[795,"Радіообладнання систем охоронної сигналізації транспортних засобів торгівельної марки „Цезарь Сателлит” („Cesar Satellite”) моделей PREMIUM X+, CS Logistic, CS Logistic +, Vehicle Tracking Telematics System виробництва ООО „Цезарь Системс\", Росія.",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для дистанційного управління охоронними функціями автомобіля та передачі даних (з GPS-приймачем)","433,795-434,075 МГц\n\n\n---\n888-915 МГц /\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц /\n1805-1880 МГц","40KL1D\n\n\n---\n200KF7D","Б01\nРІ 42-2\n---\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0065998-11 дійсний до 25.05.2012",0]
[800,"Радіопередавач даних контролю тиску та температури моделі PMV-107U в шинах автомобіля виробництва „Pacific Industrial Co., Ltd\", Японія",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для безпроводового дистанційного моніторингу телеметричних даних шин автомобіля","433,05-434,79 МГц","150KF1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.155.0192233-11 дійсний до 18.12.2012",0]
[805,"Радіопульт системи доступу до автомобіля торговельної марки Mitsubishi Electronic моделі SKE13E-01 (Keyless System Hand Unit) виробництва \"Mitsubishi Electric Corporation\", Японія",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для організації авторизованого\nдоступу до автомобіля","433,87 - 433,97 МГц\n---\n123,75 - 126,25 кГц ","100KF1D\n---\n2K50A1D\n(тільки приймання)","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1","UA1.025.0107091-11, дата видачі: 10.08.2011, дійсний до: 08.08.2012",0]
[809,"Радіопередавач у складі радіопульта дистанційного керування моделі DOS 2000V Ex16 KR виробництва \"T Machinery a.s.\", Чеська Республіка",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)","Для дистанційного керування шахтним комбайном та лавним конвейером під землею","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.025.0182939-11, дата видачі: 05.12.2011, дійсний до: 04.12.2012",0]
[810,"Радіопульти дистанційного керування моделей DOS 2000V Ex16 KR та DOS 2000V Ex16 PKR виробництва \"T Machinery a.s.\", Чеська Республіка",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)","Для дистанційного керування шахтним комбайном та лавним конвейером під землею","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.025.0200934-11, дата видачі: 27.12.2011, дійсний до: 26.12.2012",0]
[814,"Обладнання системи телесигналізації програмно-керованої \"VIRIAL-RFM\" виробництва ТОВ \"ТранСат\", Україна",18,68,"2012-02-16","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","призначена для організації охорони та моніторинга стану об’єктів","38,25-40,98 МГц\n41,3-44 МГц\n47-48,5 МГц ","11K8F1D\n16K8F1D","Д04","UA1.025.0048847-10, дата видачі: 31.05.2010, дійсний до: 30.05.2012",0]
[819,"Радіопульт керування мультимедійними пристроями моделі (Media remote) RMTP-S1Q виробництва \"SUYIN OPTRONICS CORP\", Китай",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для дистанційного керування\nмедіацентрами, що побудовані на\nоснові персональних комп’ютерів)","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0074151-11, дата видачі: 09.06.2011, дійсний до: 07.06.2012",0]
[824,"Обладнання радіодоступу (Smart Wireless Temperature Transmitter) моделі 248 виробництва \"Emerson Process Management, Rosemount, Inc.\", США, Сінґапур, Німеччина",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M00GXD","Б01\nРІ 24-4","UA1.025.0010878-11, UA1.025.0010883-11, UA1.025.0010887-11, дата видачі: 03.02.2011, дійсний до: 01.02.2012",0]
[826,"Обладнання радіодоступу моделі THUM 775 (Smart Wireless Adapter) \"Emerson Process Management, Rosemount, Inc.\", США",18,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M00GXD","Б01\nРІ 24-4","UA1.025.0173802-11, дата видачі: 22.11.2011, дійсний до: 20.11.2012",0]
[829,"Пристрій для дистанційного зчитування даних витрат електроенергії моделі VARIOMODGSM (Variomod Modem GSM) з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 виробництва „EMH metering GmbH & Co KG\", Німеччина.",18,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0065996-11 дійсний до 25.05.2012"]
[834,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку GSM 900/1800 та UMTS у складі комплекту абонентського (концентратору) системи автоматичного управління сільськогосподарською технікою т.м. Slingshot типу Field Hub BT-5800v2 (KIT INT FIELD HUB HSPA) виробництва ”Raven Industries, Inc”, США.",18,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1","UA1.155.0097924-11 дійсний до 27.07.2012"]
[838,"Радіопульти дистанційного керування виконавчими пристроями типу HBC-Radio Control моделей MICRON 2, MICRON 4, MICRON 5, MICRON 6, MICRON 7, SPECTRUM 1, SPECTRUM 2, SPECTRUM 3, SPECTRUM A, SPECTRUM B, SPECTRUM C, SPECTRUM D, PATROL, PATROL S, PATROL D, LINUS 4, LINUS 6, GEO 1, GEO 3, GEOX, VECTOR 2, VECTOR PRO, EXCELENT, RADIUS, CUBIX, ORBIT, ECO, QUADRIX, TECHNOS, KEYNOTE виробництва „HBC-radiomatic GmbH ”, Німеччина.",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування підйомними механізмами","433,05-434,79 МГц","16K0F2D","Б01\nРІ 42-2","UA1.155.0115267-11 дійсний до 24.08.2013",0]
[839,"Радіопульти дистанційного керування торгівельної марки HETRONIC моделей FE-xx-AC, FE-xx-DC, Nova-L, Nova-M, Nova-XL, Nova-S, Nova-XL pro 8K, Nova-XL/K, GL-2, GL3/K, GR, EURO, Ergo, Ergo V2, Ergo F, TG, HH-M, HH-L, HH-S, MINI, MICRO-F виробництва „HETRONIC Central Eastern Europe GmbH” Австрія.",18,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями у будівництві","433,05-434,79 МГц","16K0F1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.155.0168950-11 дійсний до 14.11.2012",0]
[2,"Лавинний датчик (маячок) BCA Tracker DTS виробництва Rescue Technology (США)",19,68,"2012-02-16","Радіовизначення місцезнаходження об’єктів \n(EN 300 718)","Для швидкого пошуку людей, що потрапили в лавини","457 кГц","30K0P0N","Б01\nH=7дБмкА/м"]
[7," Комплект радіолокаційного обладнання (георадар) моделі MALA ProEx system виробництва \"MALA GeoScience AB\", Швеція",19,68,"2012-02-16","Радіолокаційне зондування ґрунту\n(ECC/DEC/(06)08, \nEN 302 066-2, \nEN 301 489-32)","Для геолокаційного зондування підповерхні грунту (визначення його властивостей та пошук неоднорідностей)\n","150 МГц\n250 МГц\n500 МГц\n700 МГц\n900 МГц","200MP0N\n335MP0N\n670MP0N\n935MP0N\n1G20P0N","Д03"," UA1.030.0101808-11 дійсний до 31.07.12",0]
[4,"Пристрій розпізнавання картриджа типу LEFX виробництва FUJI XEROX Co., LTD (Японія)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для радіочастотної ідентифікації картриджа у принтері","125 кГц","500HF3D","Б01\nРІ 45-1"]
[6,"Пристрій розпізнавання картриджа типу HFD2 виробництва FUJI XEROX Co., LTD (Японія)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для радіочастотної ідентифікації картриджа у принтері","13,56 МГц","100HA1D","Б01\nРІ 45-1"]
[9,"Пристрій радіочастотної ідентифікації т.м. Broadcom моделі BCM5880KFBG у складі ноутбуківт.м. Dell виробництва Broadcom Corporation (США); Fab: Compal Electronics Technology (Kunshan) Co. Ltd (Китай), TECH-COM (Shanghai) Computer Co. Ltd (Китай)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Розпізнавання карт стандарту ISO 14443","13533-13567 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1"]
[14,"Радіопристрій керування доступом до мотоцикла (іммобілайзер) т.м. Azahi Denso моделі KM191 виробництва Asahi Denso Co., Ltd. (Японія)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для передачі та прийому сигналів дистанційного керування доступом до мотоцикла","134,16-134,24 кГц","15K6A1D","Б01\nРІ 45-1"]
[18,"Універсальний безпроводовий портативний сканер (Universal Portable Reader) моделі ISO MAX V виробництва Datamars SA (Швейцарія)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для використання ветеренарною службою для ідентифікації тварин","119-135 кГц","2K20A1D","Б01\nРІ 45-1"]
[19,"Радіочастотний ідентифікатор смарт-карток т.м. Hewlett-Packard моделі T1983AA (T1984AA, T1987AA, T1988AA) виробництва Hewlett-Packard Company (США)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для зчитування кодів електронних смарт-карток","125 кГц","25K0A1D","Б01\nРІ 45-1"]
[24,"Радіопристрій доступу до автомобіля т.м. Delphi моделі FI2-125kHz виробництва Delphi Deutschland GmbH (Німеччина)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для керування доступом до автомобіля (запуск двигуна)","119-135 кГц","600HK1D","Б01\nРІ 45-1"]
[28,"Радіопристрій дистанційного доступу до автомобіля (Remote Function Actuator) моделі KOBJBG10A виробництва Lear Corporation (США) на підприємствах Lear Corporation Holding Spain SLU Electrical and Electronic Division (Іспанія); Lear Automotive Electronics and Electrical (Китай)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для керування доступом до автомобіля","119-135 кГц","11K0A1D","Б01\nРІ 45-1"]
[33,"Радіопристрій доступу до автомобіля (іммобілайзер) у складі автомобільної протиугонної системи т.м. АВТОВАЗ моделі АПС-6 (арт. 21230384001001, 21230384001002, 21230384001003) виробництва \"ООО \"НПО ИТЭЛМА\" (Росія) на підприємстві \"ООО \"АВТОВАЗ\" (Росія)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для використання в системі дистанційного доступу до автомобіля та розблокування двигуна","119-135 кГц","15K0PXD","Б01\nРІ 45-1"]
[34,"Радіопередавач для системи доступу до мотоцикла т.м. Delphi моделі L2C0042TR виробництва \"Delphi Automotive Systems, Delphi Electronics &Safety\" (США) на підприємстві \"Delphi Delco Electronics De Mexico S. de R.L. de C.V., Delphi Electronics &Safety\" (Мексика)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для передачі та прийому сигналів дистанційного керування доступом до мотоцикла","119-135 кГц","8K00L1D","Б01\nРІ 45-1"]
[40,"Автомобільна система доступу т.м. Delphi моделі FI4-AM433RX/FI4-125kHz виробництва \"Delphi Deutschland GmbH\" (Німеччина)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\nТелеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для передачі та прийому сигналів дистанційного керування доступом до автомобіля","119-135 кГц\n---\n433,05-434,79 МГц","3K00K1D\n---\n10K0A1D\n(прийом)","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1"]
[43,"Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID) типу DOBLE CHECKER моделі TL-900 виробництва \"Sensormatic Electronics, LLC\" (США) на підприємстві \"Sensormatic Electronics, LLC\" (США), \"Telecon Galicia, S.A.\" (Іспанія)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","58,0 кГц","2K20P0N","Б01\nРІ 45-1"]
[47,"Клавіатура моделі PINpad 1000se з пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"VeriFone, Inc.\" (США) на підприємствах \"VeriFone Mexico S.A.\" (Мексика), \"VeriFone, Inc.\" (США)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для зчитування кодів електронних смарт-карток у складі платіжних терміналів","13,553-13,567 МГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1"]
[48,"Безконтактний зчитувач типу СПКС-0х моделей СПКС-01, СПКС-02, СПКС-03, СПКС-04, СПКС-05, СПКС-06, СПКС-07, СПКС-08 виробництва ТОВ \"КАРД-СІСТЕМС\" (Україна)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для використання в системах контролювання доступу, інтегрованих системах безпеки, системах платного доступу, автоматизованих системах оплати проїзду, паркування та інш. системах","119-135 кГц","16K0A1D","Б01\nРІ 45-1"]
[53,"Безконтактний зчитувач типу MiniProx виробництва ТОВ \"КАРД-СІСТЕМС\" (Україна)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для використання в системах контролювання доступу, інтегрованих системах безпеки, системах платного доступу, автоматизованих системах оплати проїзду, паркування та інш. системах","119-135 кГц","16K0A1D","Б01\nРІ 45-1"]
[57,"Безконтактний зчитувач типу Rx0 виробництва ТОВ \"КАРД-СІСТЕМС\" (Україна)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для використання в системах контролювання доступу, інтегрованих системах безпеки, системах платного доступу, автоматизованих системах оплати проїзду, паркування та інш. системах","13553-13567 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1"]
[62,"Транспондер системи моніторингу письмової кореспонденції в рамках системи РЕЙМС виробництва Лінгсо сістемз ЛТД (Канада)",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\nТелеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для моніторингу письмової кореспонденції в рамках системи РЕЙМС (відшкодування за міжнародну пошту)","119-135 кГц\n433,07-433,77 МГц\n433,845-433,995 МГц","2K10N0N\n250KF1D","Б01\nРІ 45-1\nРІ 42-2",null,0]
[63," Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID) типу DOUBLE CHECKER моделі TL-900 виробництва \"Sensormatic Electronics, LLC\", США",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","58,0 кГц","2K20P0N","Б01\nРІ 45-1"," UA1.030.0101427-11 дійсний до 25.07.12",0]
[69," Радіопульт дистанційного керування моделі A2C53435329 системи доступу до автомобіля виробництва \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина",20,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного відчинення/зачинення дверей автомобіля, створення електронного блокування замка, запалювання автомобіля та інш. охоронні функції","433,05-434,79 МГц\n\n\n---\n122,8-126,7 кГц","109K8F1D\n\n\n---\n4K50A1D","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1"," UA1.030.0202833-11 дійсний до 28.12.2012",0]
[72,"Радіообладнання Reader (TAG) системи ідентифікації автотранспортних засобів GASNGO виробництва \"Petratec International Ltd\", Ізраїль",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ","Безпроводова ідентифікація і контроль рівня пального транспортних засобів у системі ідентифікації GASNGO (автоматизація заправки пальним на АЗС)","13553-13567 кГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KA1D\n\n\n---\n1M00FXD","Б01\nРІ 45-1\nРІ 24-5","UA1.155.0039406-11 дійсний до 30.03.2012",0]
[77,"Обладнання радіочастотної ідентифікації у складі імобілайзера торговельної марки Delphi моделі VO1-125kHz (Vehicle immobilizer) \"Delphi Deutschland GmbH\", Німеччина\n",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для керування доступом до автомобіля (запуск двигуна)","119-135  кГц","600НК1D","Б01\nРІ 45-1","UA1.025.0147432-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 13.10.2012",0]
[78,"Обладнання радіочастотної ідентифікації у складі імобілайзера торговельної марки Delphi моделі FI2-125kHz (Vehicle immobilizer) виробництва \"Delphi Deutschland GmbH\", Німеччина\n",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для керування доступом до автомобіля (запуск двигуна)"," 119-135  кГц","600НК1D","Б01\nРІ 45-1","UA1.025.0147518-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 13.10.2012",0]
[82,"Обладнання радіодоступу у складі пристрою до слухових апаратів моделі RC4 version 2 (Classic grey) виробництва \"Widex A/S\", Данія",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного керування\nфункціями слухових апаратів","10200-11000 кГц","800KF1W","Б01\nРІ 45-1","UA1.025.0091743-11, дата видачі: 12.07.2011, дійсний до: 11.07.2012",0]
[87,"Радіообладнання системи доступу до автомобіля торговельної марки Omron моделі G8D-841M-WCM-PD (Wireless Control Module) виробництва \"OMRON Automotive Electronics Co., Ltd.\", Японія",20,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\nТелеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для організації авторизованого\nдоступу до автомобіля","120-130 кГц\n ---\n433,05-434,79 МГц\n","10K0A1D\n---\n60K0F1D\n(тільки приймання)","Б01\nРІ 45-1\nРІ 42-2","UA1.025.0142089-11, дата видачі: 06.10.2011, дійсний до: 05.10.2012",0]
[1,"Мікрофонна радіосистема серії freePORT моделі FP 12 (передавач моделі SK 2, приймач моделі EM1) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США та Китаї",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","742,5-744,5 МГц\n---\n863-865 МГц","128KF3E","Д03\nРІ 41-2\n---\nБ01\nРІ 40-1","UA1.030.0078388-11 дійсний до 16.06.12",0]
[3,"Мікрофонна радіосистема серії freePORT моделі FP 72 (передавач моделі SK 2, приймач моделі EM1) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США та Китаї",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","742,5-744,5 МГц\n---\n863-865 МГц","128KF3E","Д03\nРІ 41-2\n---\nБ01\nРІ 40-1","UA1.030.0078388-11 дійсний до 16.06.12",0]
[9,"Мікрофонна радіосистема т.м. BIGvoice моделі EW135 виробництва \"Shenzen Legend Industrial Co. ltd\", Китай ",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","730-862 МГц\n---\n863-865 МГц\n\n\n","200KF3E","Д03\nРІ 41-2\n---\nБ01\nРІ 40-1","UA1.030.0097688-11 дійсний до 21.07.12",0]
[12,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 500-965 G3 (передавач моделі SKM 500-965 G3, приймач моделі EM 500 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц\n---\n863-865 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2\n---\nБ01\nРІ 40-1","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12",0]
[17,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 145 G3 (передавач моделі SKM 100-845 G3, приймач моделі EM 100 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12",0]
[18,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 135-p G3 (передавач моделі SKM 100-835 G3, приймач моделі EK 100 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12",0]
[22,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 112-p G3 (передавач моделі SK 100 G3, приймач моделі EK 100 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12",0]
[27,"Мікрофонна радіосистема т.м. BIGvoice моделі BV382 виробництва \"Shenzen Legend Industrial Co. ltd\", Китай ",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","200-216 МГц","200KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0097688-11 дійсний до 21.07.12",0]
[30,"Мікрофонна радіосистема т.м. BIGvoice моделі SLX 4 виробництва \"Shenzen Legend Industrial Co. ltd\", Китай ",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","760-860 МГц","200KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0097688-11 дійсний до 21.07.12",0]
[32,"Радіомікрофонна система \"Liberator ATW-300\" виробництва Audio-Technica, Японія",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","передача звукових сигналів на коротку відстань","174,4-174,6 МГц\n174,9-175,1 МГц ","120KF3E","Д03\nРІ 41-2",null,0]
[37,"Безпроводові навушники моделі PR-WF810 виробництва компанії Panasonic Corp. (Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd) на виробничому підприємстві Alford (Shun De) Electronic Co., Ltd., Китай",21,68,"2012-02-16","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","863-865 МГц","150K0F8E","Б01\nРІ 40-1"]
[42,"Радіомікрофон моделі RP-VW906 виробництва Panasonic Corp.(Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd) (Японія); Fab - Alford (Shun De) Electronic Co., Ltd. (Китай)",21,68,"2012-02-16","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звуку по радіоканалу","863-865 МГц","150K0F8E","Б01\nРІ 40-1"]
[46,"Радіосистема гітарна типу ATW-251G виробництва Audio-Technica (Японія)",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів на коротку відстань (для підключення до гітари)","174,6 МГц\n175,0 МГц ","200KF3E","Д03\nРІ 41-2",null,0]
[47,"Радіосистема мікрофонна типу ATW-252 виробництва Audio-Technica (Японія)",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів на коротку відстань (з ручним радіомікрофоном)","174,6 МГц\n175,0 МГц ","200KF3E","Д03\nРІ 41-2",null,0]
[51,"Радіосистема мікрофонна типу ATW-1662 виробництва Audio-Technica (Японія)",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів на коротку відстань (з ручним радіомікрофоном)","795,500-819,025 МГц ","200KF3E","Д03\nРІ 41-2",null,0]
[56,"Радіосистема мікрофонна типу ATW-3141a виробництва Audio-Technica (Японія)",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів на коротку відстань (з ручним радіомікрофоном)","795,85-819,70 МГц ","200KF3E","Д03\nРІ 41-2",null,0]
[61,"Радіосистема з навушниками для прийому радіосигналу Audio-Technica типу M2 виробництва Audio-Technica (Японія)",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів на коротку відстань","792-822 МГц ","200KF3E","Д03\nРІ 41-2",null,0]
[64,"Безпроводові навушники моделі RP-WF950 виробництва компанії Panasonic Corp. (Японія) на підприємстві Victory Telecom (Huizhou) Ltd. (Китай)",21,68,"2012-02-16","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","863-865 МГц","150K0F8E","Б01\nРІ 40-1"]
[66,"Портативний програвач DVD дисків моделі DVD-KA84 з передавачем ДВЧ ЧМ виробництва Panasonic Corporation Network Business Group (Японія) на підприємстві China Hualu Panasonic AVC Networks Co., Ltd. (Китай)",21,68,"2012-02-16","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької потужності для відтворення звуку через радіосистему","100-107,9 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 41-1"]
[71,"Безпроводові стереонавушники т.м. Vivanco моделі FMH 7190 виробництва \"Vivanco Gruppe AG\" (Німеччина) на підприємстві \"Vivanco (China) Ltd.\" (Китай)",21,68,"2012-02-16","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","863-865 МГц","200K0F3E","Б01\nРІ 40-1"]
[75,"Безпроводові стереонавушники серії RS моделі RS 110-II  (передавач моделі TR 110, приймач моделі HDR 110) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\" (Німеччина)",21,68,"2012-02-16","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","863-865 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 40-1"]
[76,"Безпроводові стереонавушники серії RS моделі RS 120-II  (передавач моделі TR 120, приймач моделі HDR 120) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\" (Німеччина) ",21,68,"2012-02-16","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","863-865 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 40-1"]
["Розділ 22. Радіообладнання систем медичного догляду і контролю"]
[2,"Пристрій догляду за дитиною типу BABYTALKER 3500 SEDS з радіоінтерфейсом стандартуDECT виробництва \"TOPCOM\" (Бельгія)",23,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для догляду за дитиною шляхом передачі голосу дитини по радіоканалу","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[7," Радіообладнання дистанційного догляду за дитиною т.м. Chicco типу Baby Control Audio Digital Plus (артикул 71800.10) моделі 06652 виробництва \"Artsana S.p.A\", Італія",23,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для дистанційного догляду за дитиною","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"," UA1.030.0045984-11 дійсний до 12.04.2012"]
[10,"Радіобладнання для дистанційного догляду за дитиною \"TEFAL\" Baby-Monitor 91247 виробництва TEFAL S.A., Франція",23,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування ","прийом та передача повідомлень пристрою догляду за дитиною","863,933 МГц\n864,045 МГц","50K0F8T","Б01\nРІ 40-1"]
[12,"Радіобладнання для дистанційного догляду за дитиною \"TEFAL\" Baby-Phone 91205 виробництва TEFAL S.A., Франція",23,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування ","прийом та передача повідомлень пристрою догляду за дитиною","863,933 МГц\n864,045 МГц","50K0F8T","Б01\nРІ 40-1"]
[17,"Пристрій догляду за дитиною Philips „Babysitter” моделі SCD450/00 виробництва Philips Consumer Elrctronics Export на підприємстві Eagletron Telecommunications Ltd",23,68,"2012-02-16","Радіокерування моделями\n(EN 300 220)","Для дистанційного догляду за дитиною","40,665 MГц\n40,685 MГц\n40,695 MГц","15K0F3E","Б01\nРІ 44-1"]
[19,"Пристрій догляду за дитиною Philips „Babysitter” моделі SCD464/00 виробництва Philips Consumer Elrctronics Export на підприємстві Eagletron Telecommunications Ltd",23,68,"2012-02-16","Радіокерування моделями\n(EN 300 220)","Для дистанційного догляду за дитиною","40,665 MГц\n40,685 MГц\n40,695 MГц","15K0F3E","Б01\nРІ 44-1"]
[22,"Пристрій догляду за дитиною Philips „Baby monitor” моделі SCD361 виробництва Philips Consumer Elrctronics Export на підприємстві Eagletron Telecommunications Ltd",23,68,"2012-02-16","Радіокерування моделями\n(EN 300 220)","Для дистанційного догляду за дитиною","40,675 MГц\n40,695 MГц","15K0F3E","Б01\nРІ 44-1"]
[27,"Радіообладнання дистанційного догляду за дитиною т.м. Chicco типу Baby Control Classic моделі 06634 виробництва Artsana S.p.A (Італія) на підприємстві Caben Ltd (Гонконг)",23,68,"2012-02-16","Радіокерування моделями\n(EN 300 220)","Для дистанційного догляду за дитиною","40,665 MГц\n40,695 MГц","11K0F3E","Б01\nРІ 44-1"]
[31,"Пристрій догляду за дитиною стандарту DECT торгівельної марки Philips моделі SCD499 виробництва Philips Austria GmbH (Австрія); Fab: Ascalade Technologies Inc.",23,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[36,"Пристрій догляду за дитиною стандарту DECT т.м. Chicco моделі 06019 виробництва Artsana S.p.A. (Італія) на підприємстві Eagletron Telecommunications, Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[39,"Пристрій догляду за дитиною  з інтерфейсом  стандарту DECT т.м. Philips AVENT моделі SCD535 виробництва \"Philips Consumer Lifestyle B.V.\" (Нідерланди) на підприємстві \"Donnguan Vtech Satellite Eguipment Co.Ltd.\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"]
[41,"Радіостанція носима моделі ROGER KP-21 виробництво High Cross Network, Ltd. (Тайвань)",23,68,"2012-02-16","Радіопереговорні пристрої","Прийом та передача голосових повідомлень по радіоканалу","433,075-434,775 МГц","16K0F3E","Б01\nРІ 46"]
[46,"Безпроводові навушники моделі Lite-Come III LPD433 виробництва Peltor AB (Швеція)",23,68,"2012-02-16","Радіопереговорні пристрої","Для ведення Радіотелефоних переговорів (69 каналів) ","433,075-434,775 МГц","16K0F3E    ","Б01\nРІ 46"]
[48,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі H300 виробництва Motorola Inc., США",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[51,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі HS810 виробництва Motorola Inc., США",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[56,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі H350 виробництва Motorola Electronics Ltd., Китай",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[60,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки LG моделі HBM-510 виробництва LG Electronics Inc., Корея",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[65,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Sony Ericsson моделі HBH-608 виробництва Sony Ericsson Mobile Communication",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[66,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Sony Ericsson моделі HBH-PV700 виробництва Sony Ericsson Mobile Communication",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[72,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки SAGEM моделі BT SH1 виробництва Sagem Communication, Франція",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[75,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі H800 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[80,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі S705 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[81,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Sony Ericsson моделі HCB-120 виробництва Sony Ericsson Mobile Communication (Швеція)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[85,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Jabra моделі BT8010 виробництва GN A/S (Данія); Fab: Pan-International Precision Electronic Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[90,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Nokia типу HS-74W моделі BH-701 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[93,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі H555 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[95,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Jabra моделі BT5020 виробництва GN A/S (Данія); Fab: Pan-International Precision Electronic Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[101,"Автомобільна телефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Sony Ericsson моделі HCB-100E виробництва Sony Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[104,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Jabra моделі BT2010 виробництва GN A/S (Данія); Fab: Pan-International Precision Electronic Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[109,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі HF820 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) ",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[110,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі Porsche Design P’9521 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sagem Communication (Франція)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[114,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі H375 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Ltd. (Китай), Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур) ",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[119,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Jabra моделі BT1010 виробництва GN A/S (Данія); Fab: Pan-International Precision Electronic Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[122,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Jabra моделі BT2040 виробництва GN A/S (Данія); Fab: Pan-International Precision Electronic Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[124,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Jabra моделі BT3030 виробництва GN A/S (Данія); Fab: Pan-International Precision Electronic Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[129,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Nokia типу HS-98W моделі BH-210 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[132,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі WEP430 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[138,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-100W моделі BH-702 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[139,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson моделі HBH-DS220 виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communication\", Швеція, Малайзія",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[144,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі WEP250 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[148,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу HS-95W моделі Nokia BH-503 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[151,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі T505 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[153,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson моделі HBH-PV715 виробництва Sony Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[158,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-73W моделі BH-302 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: GN Netcom (China) Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[161,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу HS-24W моделі BH-800 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Primax Manufacturing Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[167,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth типу HS-212W моделі Nokia BH-212 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[168,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі SBH170 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[173,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Jabra моделі BT2015 виробництва GN Netcom AS (Данія); Fab: WKK Technology Limited (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[177,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі H390 виробництва Motorola Inc. (США); Fab: Motorola Electronics Pte Ltd. (Сінгапур), Motorola Electronics Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[182,"Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia BH-215 типу HS-129W з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Namtai Electronic (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[185,"Телефонна гарнітура типу XT-1C безпроводової система радіозв`язку т.м. 3M виробництва 3M Company (США); Fab: TES Electronic solution SAS (Франція)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі голосу (телефонна гарнітура - базовий блок)","2400-2483,5 МГц","900KFXW","Б01\nРІ 24-5"]
[187,"Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia BH-214 типу HS-122W з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Namtai Electronic (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[192,"Безпроводова гарнітура TAG Heuer Multifunction Bluetooth headset з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва MODELABS TECHNOLOGIES Ltd. (Гонконґ)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[194,"Мікротелефонна гарнітура т.м Sony Ericsson моделі MH500 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[197,"Безпроводова гарнітура т.м. MAVIN моделі MBH-300 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва MAVIN Technology Inc. (Тайвань)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[202,"Мікротелефонна гарнітура т.м. LG моделі HBM-900 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва LG Electronics Inc. (Корея)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[206,"Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia типу BH-607 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Nokia Corporation (Фінляндія) на підприємстві Primax Manufacturing Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[211,"Безпроводова гарнітура моделі QEW BTE02 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Brait Indastriz\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[214,"Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia моделі BH-218 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[216,"Безпроводова гарнітура т.м. Logitech моделі Gaming Headset G930 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd.\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[221,"Мікротелефонна гарнітура т.м. Nokia моделі BH-220 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[223,"Мікротелефонна гарнітура т.м. Plantronics моделі Explorer 240 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Plantronics BV\" (Нідерланди) на підприємствах \"Weifang Goertek Electronics Co Ltd\" (Китай), \"Qingdao Goertek Electronics Co Ltd\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[226,"Мікротелефонна гарнітура т.м. Plantronics моделі Explorer M100 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Plantronics BV\" (Нідерланди) на підприємствах \"Weifang Goertek Electronics Co Ltd\" (Китай), \"Qingdao Goertek Electronics Co Ltd\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[231,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі WKT200EBEG/STD виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[235,"Мікротелефонна гарнітура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Samsung моделі WEP301 виробництва Samsung Electronics Corporation Ltd. (Корея); Fab: Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[240,"Автокомплект гучного зв’язку (Car Kit) \"Mr. Handsfree\" моделі \"Car-Kit pro\" з інтерфейсом для передачі даних Bluetooth виробництва MDB n.v., Бельгія",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[241,"Адаптер з інтерфейсом передачі даних Bluetooth (Stereo Bluetooth Gateway) моделі DC800 (код замовлення CFLN1951AC) виробництва Motorola Electronics Ltd., Китай, Motorola Electronics Pte Ltd., Сінгапур ",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[247,"Безпроводові головні стереонавушники з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі DR-BT50* виробництва SONY Computer Entertaiment Inc. (Японія)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[250,"Автокомплект гучного зв`язку з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Nokia моделі CK-15W виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, Малайзія)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[255,"Гучномовець з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки Nokia типу HF-34W моделі HF-300 виробництва Nokia Corporation (Фінляндія, Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[257,"Пристрій \"вільні руки\" до автомобіля моделі 8785A004 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Johnson Controls AG (США); Fab: Jabil Circuit De Chihuahua (Мексика)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[260,"Автомобільний пристрій позиціонування на місцевості т.м. MIO моделі C520 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва MIO Technology Limited (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[264,"Адаптер для автомобіля (Bluetooth Adapter) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі CD-BTB200 виробництва Pioneer Europe NV (Бельгія); Fab: Pioneer Corporation (Тайвань)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[269,"Радіомодуль з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі Collex HSM 3.0 у складі автомобільних аудіосистем т.м. VARTA моделей V-AVM650D, V-AVM711D, V-AM700, V-VD800BT, V-ADV55, V-CD600BT виробництва Collex Communication Corp. (Тайвань); Fab: Techno Electric Limited (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[270,"Радіообладнання з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу RX-42 (Bluetooth Car kit) виробництва Nokia GmbH PC Center Bochum (Німеччина)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[276,"Безпроводовий гучномовець з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Sony Ericsson моделі MBS-200 виробництва Sony Ericsson Mobile Communication AB (Швеція)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[279,"Автомобільний пристрій позиціонування на місцевості т.м. MIO моделі Mio Moov 360 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва MIO Technology Limited (Китай); Fab: East China MKL (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[284,"Автомобільний пристрій позиціонування на місцевості (GPS-приймач) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. GoClever моделі 5010FM BT виробництва GoClever Technology Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[286,"Автомобільний пристрій позиціонування на місцевості (з GPS-приймачем) т.м. MIO моделі Mio C720b з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва MIO Technology Limited (Китай); Fab: East China MKL (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[289,"Автомобільні системи моделей CDR31, CQ-EX2963G з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Panasonic Customer Services Europe (Німеччина); Fab: Panasonic MIE-PASE Stuttgart Engineering Office (Німеччина)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[294,"Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. FlyAudio моделі Expansion box 833 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва FlyAduio Corporation (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[298,"Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. FlyAudio моделі Expansion box 834 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва FlyAduio Corporation (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[299,"Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. FlyAudio моделі Expansion box 801 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва FlyAduio Corporation (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[304,"Обладнання радіодоступу (адаптер) т.м. FlyAudio моделі Expansion box 805 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва FlyAduio Corporation (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[307,"Автомобільний радіоприймач з програвачем комакт-дисків та інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Pioneer моделі DEH-7100BT виробництва Pioneer Corporation (Японія) на підприємствах Pioneer Corp. Kawagoe Plant (Японія), Pioneer Technology Portugal S.A. (Португалія), Pioneer Manafacturing (Thailand) Co., Ltd (Таїланд), Pioner Electronics (Shanghai Export Zone) Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[313,"Автомобільний монітор з програвачем DVD, ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA-7021BTN виробництва Alkon International Inc. (США) на підприємстві PIT-HK (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[314,"Автомобільний монітор з програвачем DVD, ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA-6521BT виробництва Alkon International Inc. (США) на підприємстві PIT-HK (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[319,"Автомобільний монітор з програвачем DVD, ТВ-приймачем та інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Challenger моделі DVA-4312BT виробництва Alkon International Inc. (США) на підприємстві PIT-HK (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[323,"Автомобільний приймач моделі NR-212-1E (NR-212-6E) з програвачем DVD/CD-дисків та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works (Японія)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[327,"Пристрій \"вільні руки\" до автомобіля моделі 1872669 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Johnson Controls AG\" (США) на підприємстві \"Johnson Controls Automotive Electronics\" (Франція)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[328,"Автомобільний радіоприймач з програвачем комакт-дисків та інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Pioneer моделі AVIC-F10BT виробництва Pioneer Corporation (Японія) на підприємствах Pioneer Corp. Kawagoe Plant (Японія), Pioneer Technology Portugal S.A. (Португалія), Pioneer Manafacturing (Thailand) Co., Ltd (Таїланд), Pioner Electronics (Shanghai Export Zone) Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[333,"Автомагнітола т.м. nTray моделі 5911 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[336,"Автомагнітола т.м. nTray моделі 6090 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[342,"Автомагнітола т.м. nTray моделі 6787 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[343,"Автомагнітола т.м. nTray моделі 6822 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[348,"Автомагнітола т.м. nTray моделі 7165 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[352,"Автомагнітола т.м. nTray моделі 7621 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[357,"Автомагнітола т.м. nTray моделі 7655 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[360,"Автомагнітола т.м. nTray моделі 7725 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[362,"Автомагнітола т.м. nTray моделі 7892 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[367,"Автомагнітола т.м. nTray моделі 7977 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[369,"Автомагнітола т.м. nTray моделі 7982 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[372,"Автомагнітола т.м. nTray моделі 8729 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[377,"Безпроводова система моделі SH-FX71 (передавач RFAX1012, приймач SH-FX71) для домашніх кінотеатрів т.м. Panasonic виробництва Panasonic AVC Networks Singapore Pte Lte (Сінгапур) на підприємстві Panasonic AVC Networks Johor Malaysia Sdn Bhd (Малайзія)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі звуку з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","22M0G1W","Б01\nРІ 24-5\nРІ 24-1-1"]
[381,"Автомобільний програвач з радіоприймачем торгівельної марки Pioneer моделі MVH-8200BT з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Pioneer Corporation (Японія) на підприємстві PIONEER MANUFACTURING (THAILAND) CO.LTD. (Таїланд)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[386,"Автомобільний мультимедійний комплекс моделі COMBOX з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Continental Automotive GmbH\" (Німеччина) на підприємствах \"Continental Automotive GmbH\" (Німеччина); \"Continental Automotive Systems S.r.O.\" (Чеська Республіка)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[389,"Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних Bluetooth т.м. nTray моделі 6826 виробництва \"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[391,"Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних Bluetooth т.м. nTray моделі 7168 виробництва \"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[396,"Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних Bluetooth т.м. nTray моделі 7733 виробництва \"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[398,"Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних Bluetooth т.м. nTray моделі 8625 виробництва \"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[401,"Автомагнітола з інтеофейсом передачі даних Bluetooth т.м. nTray моделі 8976 виробництва \"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[406,"Автомобільний радіоприймач т.м. SHIVAKI моделі AX-9001 з програвачем компакт-дисків та обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"INNO AUDIO & VIDEO (HK) LIMITED\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[411,"Безпроводова акустична колонка т.м. Logitech моделі Z515 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd.\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[415,"Система акустична цифрова для iPod (Digital Speaker System for iPod) т.м. Pioneer моделі XW-NAC3-R з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Pioneer Copr.\" (Японія) на підприємстві \"Korat Denki Ltd.\" (Таїланд)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[416,"Автомобільний комплект гучного зв`язку т.м. Jabra моделі Jabra Cruiser2 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"GN Netcom AS\" (Данія) на підприємстві \"Enustech, Inc.\" (Корея)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nРадіомікрофони\n(EN 301 357)","Для передачі голосу з використанням інтерфейсу Bluetooth (телефон-гарнітура) та ОВЧ ЧМ-передавачем для відтворення звуку через автомобільну радіосистему","2400-2483,5 МГц\n---\n88,1-92 МГц\n100-107,9 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n200KF3E","Б01"]
[420,"Автомобільний радіоприймач т.м. Pioneer моделі AVH-P3300BT з програвачем DVD- дисків та інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Pioneer Corporation\" (Японія) на підприємстві \"Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.\" (Таїланд)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[425,"Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. nTray моделі 7551 виробництва \"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[427,"Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. nTray моделі 7627 виробництва \"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[430,"Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. nTray моделі 7783 виробництва \"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[435,"Автомагнітола з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. nTray моделі 8628 виробництва \"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[440,"Автомобільний радіоприймач т.м. Pioneer моделі DEH-7300BT з програвачем компакт-дисків та інерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Pioneer Corporation\" (Японія) на підприємстві \"PIONEER MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD\" (Тайланд), \"PIONEER ELEKTRONICS (Shanghai Export Zone) Co., Ltd\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[444,"Автомобільний радіоприймач т.м. Pioneer моделі MVH-8300BT з програвачем комакт-дисків та  обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Pioneer Corporation\" (Японія) на підприємстві \"PIONEER MANUFACTURING (ТHAILAND) CO., LTD\" (Тайланд), \"PIONEER TECHNOLOGY (SANGAI) CO., LTD\" (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[445,"Безпроводова акустична система моделі MD-20Wз обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\" (Фінляндія)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[449,"Автомагнітола  т.м. \"Harman/Becker\" моделі NG4.1 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та навігаційним приймачем GPS виробництва \"Harman/Becker Automotive Systems GmbH\" (Німеччина)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[454,"Обладнання радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у складі системи автомобільної (MAIN-UNIT) моделі MMI3Gвиробництва \"Harman/Becker Automotive Systems GmbH\", Німеччина на підприємстві \"Harman/Becker Automotive Systems GmbH\", Німеччина",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1М00FХW 1М00GХW ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.025.0101401-11, дата видачі: 29.07.2011, дійсний до: 25.07.2012"]
[459,"MP3-програвач моделі iPod Touch A1288 з обладнанням радіодоступу виробництва Apple Computer Europe Inc. (Франція); Fab: Tech-Com (Shanghai) Computer, Co. Ltd (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[461,"Модуль Bluetooth у складі автомобільних аудіосистем торгівельної марки Pioneer моделі DEH-P55BT, DEH-P75BT, DEH-P65BT, DEH-P85BT, DEH-P9800BT виробництва Pioneer Corporation (Японія), Fab: Pioneer Technology Donguan Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[464,"Обладнання радіодоступу - радіомодуль з інтерфейсом передачі даних Bluetooth для автомобільних аудіосистем т.м. LG моделей LAD-9700R, LAC-UA680R, LAC-UA780R виробництва LG Electronics Inc. (Корея); Fab: LG Electronics (Huizhou) Inc. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[469,"Обладнання радіодоступу (802.11a WHDI Transmitter) т.м. LG моделі WMDA-119AN виробництва Gemtek Technology Co., Ltd. (Тайвань) на підприємстві Gemtek Electronics (Kunshan) Co., Ltd. (Китай)",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/n (передавання аудіо- відеоінформації  ","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","40M0G1W\n40M0D1W\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01"]
[473," Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) - радіомодуль моделі CK5050+ у складі автомобільного мультимедійного комплексу RNS315 виробництва \"TechniSat Digital GmbH\", Німеччина ",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0069861-11 дійсний до 29.05.2012"]
[474," Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) - радіомодулі моделей IAM2.1 Level1, IAM2.1 Level3 у складі автомобільних мультимедійних комплексів MFVE101A та BVVE101A виробництва \"Alpine Electronics, Inc.\", Японія",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0116699-11 дійсний до 24.08.12"]
[479,"Радіообладнання для дистанційного догляду за дитиною (радіоняня) торгівельної марки BabyOno артикулу 195 виробництва \"ONO Pawel Antczak\", Польша",23,68,"2012-02-16","Радіокерування моделями\n(EN 300 220)","Для дистанційного догляду за дитиною","40,665 MГц\n40,695 MГц","15K0F3E","Б01\nРІ 44-1","UA1.153.0170469-11\nз 17.11.2011 до 16.11.2012",0]
[482," Комплект навушників безпроводових серії RS моделей RS 110-II та RS 120-II виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG\", Німеччина",23,68,"2012-02-16","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","863-865 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 40-1"," UA1.030.0078386-11 дійсний до 16.06.12",0]
[488," Радіообладнання дистанційного догляду за дитиною типу BABYVIEWER 4500, виробництва \"TOPCOM\", Бельгія",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0049393-11 дійсний до 19.04.2012",0]
[490,"Безпроводові стереонавушники серії RS моделі RS 170 (передавач моделі TR 170, приймач моделі HDR 170) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","2400-2483,5 МГц","3M00F1W","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0078387-11 дійсний до 16.06.12",0]
[493," Пристрій для догляду за дитиною т.м. Chicco моделі 06651, виробництва \"Artsana S.p.A\", Італія",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0170230-11дійсний до 15.11.12",0]
[498,"Мікротелефонна гарнітура торговельної марки SAMSUNG моделі WEP480 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея, Китай",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0107420-10, дата видачі: 13.08.2010, дійсний до: 12.08.2012",0]
[502,"Мікротелефонна гарнітура торговельної марки SAMSUNG моделі HM1500 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея, Китай",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0107424-10, дата видачі: 13.08.2010, дійсний до: 12.08.2012",0]
[503,"Мікротелефонна гарнітура торговельної марки SAMSUNG моделі HM1600 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея, Китай",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0107425-10, дата видачі: 13.08.2010, дійсний до: 12.08.2012",0]
[508,"Мікротелефонна гарнітура торговельної марки SAMSUNG моделі WEP570 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея, Китай",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0107532-10, дата видачі: 01.09.2010, дійсний до: 12.08.2012",0]
[511,"Мікротелефонна гарнітура торговельної марки SAMSUNG моделі HM1100 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея, Китай",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0151995-10, дата видачі: 10.12.2010, дійсний до: 12.08.2012",0]
[517,"Мікротелефонна гарнітура торговельної марки Sony Ericsson моделі VH410 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communications AB\", Швеція",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0122604-10, дата видачі: 27.09.2010, дійсний до: 26.09.2013",0]
[518,"Мікротелефонна гарнітура торговельної марки Sony Ericsson моделі VH110 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communications AB\", Швеція",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0122606-10, дата видачі: 27.09.2010, дійсний до: 26.09.2013",0]
[523,"Мікротелефонна гарнітура з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Jabra моделі Jabra Stone2 виробництва \"GN Netcom A/S\", Данія, Китай\n",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0081593-11, дата видачі: 24.06.2011, дійсний до: 21.06.2012",0]
[527,"Мікротелефонна гарнітура торговельної марки Jabra моделі Jabra Clipper з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"GN Netcom A/S\", Данія, Китай",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0101391-11, дата видачі: 29.07.2011, дійсний до: 24.07.2012",0]
[532,"Мікротелефонна гарнітура торговельної марки SAMSUNG типу HM5000 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0141459-11, дата видачі: 05.10.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[533,"Мікротелефонна гарнітура торговельної марки Sony Ericsson моделі MW600 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Ericsson Mobile Communications AB\", Швеція, Малайзія\n",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0159187-11, дата видачі: 31.10.2011, дійсний до: 30.10.2012",0]
[537,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі AUDI BTHS (Bluetooth  handset) виробництва \"PEIKER acustic GmbH Co. KG\", Німеччина\n",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0025428-11, дата видачі: 03.03.2011, дійсний до: 01.03.2012",0]
[540,"Мікротелефонна гарнітура з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки \"LG\" моделі HBM-215 виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0171679-11, UA1.025.0171680-11, дата видачі: 18.11.2011, дійсний до: 30.08.2012",0]
[546,"Комплект автомобільний з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Alpine серії Champ2 F25 Series моделей AL25** AL2502, AL2504, AL2506,AL2507, L2509) виробництва \"Alpine Electronics, Inc.\", Японія\n",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0026148-11, дата видачі: 04.03.2011, дійсний до: 28.02.2012",0]
[547,"Комплекc автомобільний мультимедійний торговельної марки Alpine серії Champ2 L7 Series  моделі AL2002 з обладнанням радіодоступу виробництва\"ALPINE Electronics, Inc.\", Японія\n",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0041304-11, дата видачі: 05.04.2011, дійсний до: 04.04.2012",0]
[552,"Комплекс автомобільний мультимедійний моделі L7 Entry з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth).\"Continental Automotive GmbH\", Німеччина",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0089626-11, дата видачі: 08.07.2011, дійсний до: 07.07.2012",0]
[556,"Обладнання радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у складі системи автомобільної (HEADUNIT) моделі W221 MOPFвиробництва \"Harman/Becker Automotive Systems GmbH\", Німеччина",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0101402-11, дата видачі: 29.07.2011, дійсний до: 25.07.2012",0]
[561,"Мiкротелефонна гарнiтура з обладнанням радiодоступу (iнтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Nokia типу BH-112 виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0160095-11, дата видачі: 01.11.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[562,"Мiкротелефонна гарнiтура торговельної марки Nokia моделі BH-609 з обладнанням радiодоступу (iнтерфейс передачi даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія\n",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0171127-11, дата видачі: 18.11.2011, дійсний до: 16.11.2012",0]
[566,"Комплекc автомобільний мультимедійний торговельної марки Alpine моделі CDE-133BT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі FC6000S виробництва \"Alpine Electronics (China) Co. Ltd.\", Китай",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0196558-11, дата видачі: 22.12.2011, дійсний до: 19.12.2012",0]
[571,"Адаптер автомобільний мультимедійний з обладнанням радіодоступу (радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth) типу NCB з GPS-приймачем моделей BE7707, BE7708, BE7710, BE7714 торгівельної марки Harman/Becker виробництва „Harman/Becker Automotive Systems”, США",23,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.155.0168948-11 дійсний до 14.11.2012",0]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[2,"Автомобільна система контролю дистанції \"DISTRONIC ARS-100-3\" виробництва CETECOM GmbH, Німеччина",25,68,"2012-02-16","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","300MP0N\n460MP0N","Б01\nРІ 49-1"]
[7,"Радіомодуль система контролю дистанції \"Radar Sensor Bosch Distance Control Radar ACC2\" моделі 0 203 000 026 виробництва Robert BOSCH GmbH, Німеччина",25,68,"2012-02-16","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76,29-76,71 ГГц","210MА0N","Б01\nРІ 49-1"]
[12,"Автомобільна радіолокаційна система контролю дистанції ARS 2-A виробництва A.D.C. Automotive Distance Control Systems GmbH (Німеччина); Fab: Continental Temic GmbH (Німеччина)",25,68,"2012-02-16","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","500MP0N","Б01\nРІ 49-1"]
[16,"Автомобільна радіолокаційна система контролю дистанції 24 GHz SLR sensor MASR007387 виробництва Tyco Electronics M/A - COM Inc. (США)",25,68,"2012-02-16","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","24,175 ГГц","4G00P0N","Б01\nРІ 48-1"]
[17,"Автомобільна радіолокаційна система контролю дистанції Fujitsu Ten Limited 271000-4040 виробництва Fujitsu Ten Limited (Японія)",25,68,"2012-02-16","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","140MQXN","Б01\nРІ 49-1"]
[21,"Автомобільна радіолокаційна система контролю дистанції т.м. Bosch моделі LRR3 виробництва Robert Bosch GmbH (Німеччина)",25,68,"2012-02-16","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Здійснення контролю дистанції між транспортними засобами","76-77 ГГц","804MP0N","Б01\nРІ 49-1"]
[26,"Автомобільний радіолокаційний пристрій контролю дистанції моделі BSDTX виробництва \"A.D.C. Automotive Distance Control Systems GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Continental Temic microelectronic GmbH\" (Німеччина)",25,68,"2012-02-16","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-2)","Здійснення контролю дистанції між транспортними засобами","24,125 ГГц","640MP0N","Б01\nРІ 48-1"]
[29,"Автомобільний радіолокаційний пристрій безпечного перестроювання типу SWA моделі SWA SG1 виробництва \"Hella KGaA Hueck &Co\" (Німеччина)",25,68,"2012-02-16","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-2)","Автомобільна система контролю дистанції між транспортними засобами","24,125 ГГц","100MP0N","Б01\nРІ 48-1"]
[31,"Автомобільна радіолокаційна система контролю дистанції 24 GHz SRS Sensor моделі 6208428 виробництва \"Autoliv Electronics\" (США) на підприємстві \"Autoliv Electronics AB\" (Швеція)",25,68,"2012-02-16","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-2)","Для реєстрації транспортної ситуації навколо транспортного засобу при зупинці, на початку руху, при парковці автомобіля та в умовах обмженого огляду місцевості","24,125 ГГц","1G16P0N","Б01\nРІ 48-1"]
[36,"Радіообладнання автомобільних систем контролю дистанції (24 GHz SLR Sensor) моделі 6181175 виробництва „Autoliv ASP, Inc” на підприємстві Autoliv Electronics America, США.",25,68,"2012-02-16","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-2)","Автомобільна система контролю дистанції між транспортними засобами","24,125 ГГц","1G68P0N","Б01\nРІ 48-1","UA1.155.0014975-11 дійсний до 13.02.2012",0]
[41,"Радіообладнання автомобільних систем контролю дистанції (авторадар) моделі FT0019A (Radio Detection and Ranging Device for Vehicle) виробництва \"Fujitsu Ten Limited\", Японія\n",25,68,"2012-02-16","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю\nдистанції до об’єкту","76-77 ГГц","120МP0N\n120МQXN","Б01\nРІ 49-1","UA1.025.0184026-11, дата видачі: 06.12.2011, дійсний до: 05.12.2012",0]
[2,"Радіолокаційна станція (радіовизначення) типу \"Bridge Master\" BM-E 252/8 виробництва Bridge Master Elektronic, Ltd (Великобританія)",26,68,"2012-02-16","Радіолокаційний пошук та супровід","Для забезпечення оперативної інформації в режимі реального масштабу часу про судноплавну обстановку в зоні відповідальності поста регулювання руху суден","9380-9440 МГц ","60M0P0N","Д04\nРві=25000 Вт\nGa=30 дБі",null,0]
[3,"Радіолокаційна станція (радіовизначення) типу РЛС \"Наяда-5\" \nвиробництва АО \"Горизонт\" (Росія)",26,68,"2012-02-16","Радіолокаційний пошук та супровід","Для забезпечення оперативної інформації в режимі реального масштабу часу про судноплавну обстановку в зоні відповідальності поста регулювання руху суден","9400-9460 МГц ","60M0P0N","Д04м\nРві=12000 Вт\nGa=35 дБі",null,0]
[7,"Радіолокаційна станція (радіовизначення) типу \"TOKIMEK RADAR MARIN\" TR-5033-1 виробництва Izumi Boeki Inc. (Японія)",26,68,"2012-02-16","Радіолокаційний пошук та супровід","Для забезпечення оперативної інформації в режимі реального масштабу часу про судноплавну обстановку в зоні відповідальності поста регулювання руху суден","9345-9405 МГц ","60M0P0N","Д04\nРві=50000 Вт\nGa=34 дБі",null,0]
[12,"Радіолокаційна станція (радіовизначення) типу \"Балтика-Б\" виробництва ЗАО \"Морские Комплексы и системы\" (Росія)",26,68,"2012-02-16","Радіолокаційний пошук та супровід","Для забезпечення оперативної інформації в режимі реального масштабу часу про судноплавну обстановку в зоні відповідальності поста регулювання руху суден","3030-3090 МГц\n9400-9460 МГц ","60M0P0N","Д04\nРві=10000 Вт\nGa=38 дБі",null,0]
[17,"Радіолокаційна станція моделі RT03-25/G/D виробництва \"GEM Elettronica S.r.l.\" (Італія)",26,68,"2012-02-16","Радіолокаційний пошук та супровід","Для забезпечення оперативної інформації в режимі реального масштабу часу про судноплавну обстановку в зоні відповідальності поста регулювання руху суден","8850-8950 МГц ","60M0P0N","Д04\nРві=25 кВт\nGa=37,5 дБі","UA1.025.0100599-11, дата видачі: 28.07.2011, дійсний до: 25.07.2012",0]
[1,"Відеотелефон т.м. ASUS моделі AiGuru SV1 з обладнанням радіодоступу виробництва ASUSTek Computer Inc. (Тайвань)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[4,"IP-телефон т.м. Cisco моделі SPA525G2 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Cisco Systems, Inc.\" (США) на підприємстві \"Foxconn Network System Group\" (Китай, Гонконг)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для передачі даних та голосу з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE Std. 802.11b/g та IEEE Std. 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3"]
[9," ІР-телефони т.м. Cisco серії Cisco 9971 моделей CP-9971-C-K9, CP-9971-CL-K9, CP-9971-W-K9, CP-9971-WL-K9 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4"," UA1.030.0202837-11 дійсний до 28.12.2012"]
[13,"ІР-телефон з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Panasonic моделі KX-TGP500* та додаткова бездротова трубка моделі KX-TPA50* (де * - від двох до чотирьох будь-яких літер латинського алфавіту та/або цифр в залежності від кольору корпусу та країни призначення виробу) виробництва 'Panasonic Corporation' Японія, Малайзія\n",27,68,"2012-02-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для IP-телефонії (із безпроводовою\nтрубкою стандарту DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0091401-11, дата видачі: 12.07.2011, дійсний до: 07.07.2014"]
[14,"Прийомо-передавач з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачи даних Bluetooth) моделі KX-NT307X (код продукту PSLP1528) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0107475-10, дата видачі: 16.08.2010, дійсний до: 15.08.2013"]
[18,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі M957U виробництва BTC Europe",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","600KFXD","Б01\nРІ 24-5"]
[23,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) типу RM809A та USB-адаптер типу RX809A з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва Hewlett Packard Company (США) на підприємстві Sunrex Technology (Jiang Su) Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[28,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі COT2 виробництва Shenzhen Lantian Electronics Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[30,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. Logitech моделі K340  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[33,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. Logitech моделі LX710  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[38,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. Logitech моделі S520  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[42,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) т.м. Logitech моделі EX100  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[43,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) т.м. Logitech моделі EX110 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[48,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) т.м. Logitech моделі S510 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[52,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) т.м. Logitech моделі MK710 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[57,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) т.м. Logitech моделі M215 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[58,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) т.м. Logitech моделі M505 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[64,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) т.м. Pleomax моделі MOC-610* виробництва \"Samsung C&T Corporation bldg\" (Корея) на підприємстві \"KYE SYSTEMS CORP.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[67,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура та маніпулятор типу миша) т.м. Pleomax моделі СMOC-300* виробництва \"Samsung C&T Corporation bldg\" (Корея) на підприємстві \"KYE SYSTEMS CORP.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[72,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура та маніпулятор типу миша) моделі KMS 405 виробництва \"Shenzhen SQT Electronics Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[73,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) т.м. Sigma моделі MS2305 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Shenzhen SQT Electronics Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[77,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура та маніпулятор типу миша) моделі Comfort 4600 Wireless виробництва \"Greenwave Industrial Limited\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[81,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) т.м. Pleomax моделі MOC-315* виробництва \"Samsung C&T Corporation bldg\" (Корея) на підприємстві \"KYE SYSTEMS CORP.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[86,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі M310 виробництва LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай) на підприємстві \"Logitech Europe SA\"(Швейцарія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[87,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі M510 виробництва LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай) на підприємстві \"Logitech Europe SA\"(Швейцарія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[93,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор \"миша\" ) моделі Combo MK520  виробництва LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай) на підприємстві \"Logitech Europe SA\"(Швейцарія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[96,"Безпроводовий пристрій введення даних  (клавіатура та маніпулятор типу миша) т.м. Gembird моделі KBS-61502-RU з обладнанням радіодоступу виробництва \"Gembird Europe B.V.\" (Нідерланди) на підприємстві \"Gembird Electronics Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[101,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша) т.м. Gembird моделі MUSWL2 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Gembird Europe B.V.\" (Нідерланди) на підприємстві \"Gembird Electronics Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[102,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша) т.м. Gembird моделі MUSWN з обладнанням радіодоступу виробництва \"Gembird Europe B.V.\" (Нідерланди) на підприємстві \"Gembird Electronics Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[106,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша в комплекті з USB-адаптером (dongle) моделі RG-0983) т.м. HP моделі MG-0982 з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\" (США) на підприємстві \"Chicony Electronics (Dong-Guan) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу ","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"]
[111,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша у комплекті з USB-адаптер моделі RG-0862) т.м. HP моделі MG-0856 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard\" (США) на підприємстві \"Chicony Electronics (Dong-Guan) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі голосу та даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"]
[114,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша у комплекті з USB-адаптером) т.м. LENOVO моделі N10  виробництва \"Dongguan Primax Electronic & Telecommunication Products Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[116,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша) т.м. Ebox моделі EMC4150W-* в комплекті з USB-адаптером виробництва \"Guangzhou E.BOX Digital Technology Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[121,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша) т.м. Lexma моделі B300 виробництва \"LEXMA Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Acrox Technologies Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[126,"Безпроводовий пристрій введення даних  (маніпулятор типу миша у комплекті з USB-адаптером) т.м. ASUS моделі WT400 виробництва \"ASUSTek COMPUTER Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Darfon Electronics (Suzhou) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[130,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі Wireless Mouse M180 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"]
[131,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі Wireless Mouse M515 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"]
[135,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша)  типу Cordless Laser Notebook Mouse моделі VX Nano виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"]
[140,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) типового ряду Notebook Kit моделі MK605 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"]
[143,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор \"миша\") типового ряду Wireless Desktop моделі MK250 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"]
[145,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор \"миша\") типового ряду Wireless Nano Mouse моделі B605 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"]
[150,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) типового ряду Wireless Keyboard моделі K340 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"]
[155,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) т.м. HP моделі MORFDIUOA у комплекті з USB-адаптером (dongle) моделі MORFDIUOA-D виробництва \"Hewlett-Packard\" (США) на підприємстві \"Dongguan Primax Electronic &Telecommunication Products Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[159,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу \"миша\") типового ряду Wireless Combo моделі MK220 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"]
[160,"Безпроводовий пристрій введення даних (клавіатура) моделі K220 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"]
[164,"Безпроводовий пристрій введення даних (клавіатура) моделі Lenovo A300-K Cordless Keyboard виробництва \"Primax Electronics Ltd.\" (Тайвань)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[169,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) типового ряду Wireless Mouse моделі M510 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"]
[174,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) типового ряду Wireless Mouse моделі M195 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"]
[177,"Безпроводовий пристрій введення даних (клавіатура) т.м. Gembird моделі KB-BTF2-B-RUA \"Gembird Europe B.V.\" (Нідерланди) на підприємстві \"Gembird Electronics Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[179,"Безпроводовий пристрій введення даних (клавіатура)  т.м. Lenovo моделі MOEMUO Cordless Keyboard виробництва \"Primax Electronics Ltd.\" (Тайвань)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[184,"Безпроводовий сканер для розпізнавання штрих-кодів Phaser моделі Р370 виробництва Symbol Technologies Inc., США",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[186,"Радіотермінал для систем передачі даних технології Bluetooth типу MACH Voice Bluetooth Subsystem виробництва Visteon Electronics Fudian Plant, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[189,"Радіотермінал моделі MC7090 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Symbol Technologies Inc.\" (США) на підприємствах \"Winstron Corporation\" (Тайвань); \"Motorola De Reynosa S. de R.L. de C.V.\" (Мексика); \"Wistron InfoComm (Philippines) Corporation\" (Філіппіни); \"Wistron InfoComm Mamufacturing (Kunshan) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4"]
[194,"Модуль WLAN моделі AR5BXB61 (AR5006EG) з інтерфейсом РСІ Express (для використання у ноутбуках (для Samsung - код WLL 3140-D99)) виробництва Askey Computer Corp. (Тайвань)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[198,"Обладнання доступу до телекомунікаційної мережі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі Dell Wireless 360 Bluetooth Module виробництва Dell Inc. (США, Тайвань)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[203,"Радіотермінал з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі та інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки ASUS моделі MyPal A639 виробництва ASUSTeK Computer Inc. ( Тайвань)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3"]
[206,"Цифровой фотоапарат торгівельної марки Sony моделі DSC-G1 з модулем радіодоступу до телекомунікаційної мережі WLAN виробництва SONY Computer Entertaiment Inc. (Японія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[208,"Носимий блок моделі LS3578 безпроводового сканеру для розпізнавання штрих кодів з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Symbol Technologies Inc. (США); Fab: Accton Technology Corporation (Тайвань)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[213,"Безпроводовий сканер для розпізнавання штрих кодів моделі MC1770 з обладнанням радіодоступу виробництва Symbol Technologies Inc. (США, Тайвань)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[215,"Радіомодуль у складі зубної щітки т.м. Braun (Oral-B) (код замовлення 3738, 3739, 3741) виробництва Braun GmbH (Німеччина)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","600KF1D","Б01\nРІ 24-5"]
[218,"Персональний радіонавігаційний пристрій  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торгівельної марки HOLUX моделі GPSlim 236 виробництва HOLUX Technology Inc. (Тайвань)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[223,"Радіотермінал (кишеньковий ПК) т.м. HP моделі HSTNH-F17C (торгівельне найменування HP iPAQ 210 (214) Enterprise Handheld) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Hewlett-Packard Company (США)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3"]
[227,"Безпроводовий контролер блоку розширення сервера з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Sony моделі CECHZC2[xy] виробництва Sony Corporation (Японія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[232,"Персональний навігаційний пристрій з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу LD-3W виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Dongguan Primax Electronics Ltd (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[233,"Цифрова ручка з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Nokia типу SU-27W виробництва Nokia Corporation (Фінляндія); Fab: Logitech Technology Co., Ltd (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[239,"Фоторамка т.м. Philips моделі 8FF3WMI з Обладананням радіодоступу виробництва Philips Consumer Electronics Export B.V. (Нідерланди)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[242,"Безпроводова клавіатура моделі CECHZK1xx з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Corporation (Японія); Fab: Sony EMCS Corporation (Японія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[244,"Сканер для розпізнавання штрих кодів моделі MT2070 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Symbol Technologies Inc. (США) на підприємстві Motorola De Mexico (Мексика)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[247,"Портативний принтер т.м. O'Neil моделі 2te з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва O'Neil Product Development (США)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[252,"Цифрова фотокамера т.м. Samsung моделі CL65 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва Samsung Digital Imaging Co., Ltd. (Корея)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE Std. 802.11b/g та IEEE Std. 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3"]
[256,"Портативна ігрова система т.м. Sony моделі PSP-N10 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Sony Corporation (Японія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b, \nIEEE 802.15.1)","Для передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b та IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01"]
[261,"Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу \"миша\") з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Logitech моделі VX Nano виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[262,"Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу \"миша\") з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Logitech моделі MX1000 виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[268,"Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу \"миша\") з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Logitech моделі MX Revolution виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[271,"Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу \"миша\") з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Logitech моделі V550 Nano виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[276,"Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу \"джойстик\") з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Logitech моделі Freedom 2.4 PC виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[277,"Безпроводова компютерна клавіатура з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Logitech моделі Pro 2000 виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[281,"Безпроводова компютерна клавіатура та маніпулятор з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Logitech моделі Pro 2400 виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[286,"Безпроводова компютерна клавіатура та маніпулятор з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Logitech моделі MX 5500 виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія), на підприємстві LOGITECH TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.LTD (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[289,"Кишеньковий персональний комп`ютер т.м. MIO DigiWalker/MITAC моделі P560 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва MITAC International Corp. (Тайвань)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE Std. 802.11b/g та IEEE Std. 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3"]
[291,"Пристрої введення даних (маніпулятор типу миша) моделі MORFD7UL виробництва Primax Electronics Ltd. (Тайвань) на підприємстві Dongguan Primax Electronic&Telecommunication Products Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[296,"Цифрова фотокамера т.м. SAMSUNG моделі ST5500 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Samsung Digital Imaging Co., Ltd. (Корея) на підприємстві Samsung Opto-Electronics Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE Std. 802.11b/g та IEEE Std. 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3"]
[299,"Безпровдовий сканер для розпізнавання штрих кодів моделі DS6878 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Motorola Inc. (США) на підприємстві Motorola De Reynosa S. de R.L. de C.V. (Мексика)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[305,"Безпроводовий контролер типу SNAKEBYTE з інтерфейсом передачі даних Bluetooth для ігрової консолі Nintendo Wii виробництва Sunflex Europe GmbH (Німеччина) на підприємстві Sunflex China Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[306,"Безпроводовий сканер для розпізнання штрих-кодів моделі Dolphin 6100 з обладнанням радіодоступу (в т.ч. інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва  Корпорації \"Honeywell International Inc.\" (США) на підприємстві \"Hand Held Products, Inc.\" (США)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для розпізнавання штрих-кодів та передачі їх по радіоканалу на кінцевий пристрій з радіоінтерфейсами Bluetooth, IEEE Std. 802.11b/g)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3"]
[310,"Термінал збору даних моделі Silver 6032 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Avery Dennision Printer Systems Division\" (США)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3"]
[315,"Безпроводовий контролер т.м. Sony моделі CECH-ZCM1R* з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва Sony Corporation (Японія) на підприємстві Alps Electronics Hong Kong Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"]
[319,"Безпроводовий пристрій введення даних  (клавіатура та маніпулятор типу миша) т.м. Gembird моделі KBS-61502-RUA з обладнанням радіодоступу виробництва \"Gembird Europe B.V.\" (Нідерланди) на підприємстві \"Gembird Electronics Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[320,"Безпроводовий пристрій (маніпулятор типу джойстик) т.м. Gembird моделі JPD-FREEFORCE з обладнанням радіодоступу виробництва \"Gembird Europe B.V.\" (Нідерланди) на підприємстві \"Gembird Electronics Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[325,"Зубна щітка типу 3723 та інформаційний дисплей типу 3741 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Braun GmbH\" (Німеччина) на підприємстві \"Panasonic Electric Works Wanbo (Guangzhou) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних про заряд батареї, режими та тривалість роботи зубної щітки на інформаційний дисплей","2400-2483,5 МГц","600KF1D","Б01\nРІ 24-5"]
[328,"Пульт дистанційного керування з обладнанням радіодоступу (інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделі  Media Pointer 200 виробництва \"KYE SYSTEMS CORP.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[334,"Планшетний комп’ютер моделі AS070 з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Aspiring Electronics Technology Co., Limited\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[335,"Планшетний комп’ютер моделі M7007 з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Aspiring Electronics Technology Co., Limited\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"]
[340,"Безпроводовий пристрій (маніпулятор \"миша\") т.м. Pleomax моделі MOC-140* у комплекті з USB-адаптером виробництва \"Samsung C&T Corp. bldg\" (Корея) на підприємстві \"KYE Systems Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[344,"Кишеньковий персональний комп'ютер т.м. Samsung моделі YP-G70**/*** з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Corp. Ltd.\" (Корея) на підприємствах \"Samsung Electronics Corp. Ltd.\" (Корея); \"Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.\" (Китай); \"Samsung Electronics Huizhou Co, Ltd\" (Китай); \"Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.\" (В’єтнам)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"]
[349,"Портативна ігрова приставка т.м. Sony PSP (PlayStation Portable) моделі PSP-3008 виробництва \"Sony Computer Entertaiment Inc.\" (Японія) на підприємстві \"Hongfujin Precision Electrons (Yantai) Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b","2400-2483,5 МГц","22M0G1W","Б01"]
[352,"Бездротовий ігровий маніпулятор (джойстик) т.м. BRAVIS моделі PU-2222 виробництва Focus Industries O/B Fortune Technology Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[354,"Бездротовий ігровий маніпулятор (джойстик) т.м. BRAVIS моделі PU-2227 виробництва Focus Industries O/B Fortune Technology Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[357,"Обладнання радіодоступу у складі IP-відеокамери торгівельної марки TP-Link моделі TL-SC3130G виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.153.0082531-11\nз 25.06.2011 до 31.05.2014"]
[363," Пристрої радіонавігаційні портативні (GPS-навігатор) торговельної марки ERGO моделей GPS 850, GPS 870 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Network Selects Ltd.\", Великобританія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0082819-11 дійсний до 23.06.12"]
[364," Пристрій реєстрації Apex3 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) - радіомодуль моделі cB-INT310i-04 виробництва \"Handheld Group AB\", Швеція",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0171678-11 дійсний до 17.11.12"]
[369,"Пристрої оброблення інформації (Micro Kiosk) торговельних марок Motorola та Symbol моделей MK3900 (номера партій P/N: MK3900- ***********) з обладнанням радіодоступу, MK3000 (номера партій P/N: MK3000- ***********), де *********** - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі виробництва \"Motorola Solutions, Inc.\", США,  Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3","UA1.025.0147270-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 12.10.2012"]
[373,"Термінал збору та відображення даних моделі Palm Tungsten E2 з обладнанням радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва “Palm Asia Pacific Limited\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)\n----\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.155.0131415-11 дійсний до 20.09.2012"]
[378,"Радіопульт дистанційного керування Buzzers т.м. Sony моделі SLEH-00069 виробництва Sony Corporation (Японія) на підприємстві Namtai Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[381,"Пульт дистанційного керування т.м. Logitech моделі R800 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  виробництва Logitech Europe SA (Швейцарія) на підприємстві Logitech Technology (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"]
[383,"Пульт дистанційного керування т.м. Genius моделі Media Pointer 100 виробництва \"KYE SYSTEMS CORP.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[388,"Cистема оцінки т.м. Mimio Vote моделі ICD05 (у складі пристроїв Mimio Vote Station Mimio ICD05-01 та Vote Handset ICD05-02) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних ZigBee) виробництва \"Newell Rubbermaid company\" (Великобританія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Інтерактивна система навчання з можливістю передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M00GXD","Б01\nРІ 24-4"]
[390,"Безпроводовий пристрій введення даних  (пульт для презентацій) т.м. Lexma моделі MP8 виробництва \"LEXMA Inc.\" (Тайвань) на підприємстві \"Acrox Technologies Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"]
[393,"Зубна щітка типу 3762 з обладнанням радіодоступу у комплекті із зарядним пристроем та інформаційним дисплеєм типу 3741 виробництва \"Braun GmbH\" (Німеччина)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних про заряд батареї, режими та тривалість роботи зубної щітки на інформаційний дисплей","2400-2483,5 МГц","600KF1D","Б01\nРІ 24-5"]
[398,"Радіопульт дистанційного керування (RF remote comtroller) т.м. LG моделі AKB732955 для аудіо, відеотехніки компанії LG Electronics Inc. виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея) на підприємстві \"BARUN Electronics Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5"]
[402,"Термінал збору даних т.м. Vocollect моделі TT-100-1-1 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Vocollect Inc.\" (США)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1"]
[407," Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) моделі S7-201U з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800/UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0170228-11 дійсний до 19.09.2013"]
[408," Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) моделі MTC 1055 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та абонентським обладнанням систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800/UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ZTE Corporation\", Китай",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0153447-11 дійсний до 19.09.2013"]
[412," Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ планшетні) т.м. 3Q Qoo! Surf моделей TxnnmmT/yy з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - радіомодулем моделі WM-BN-BM-01-S, що розташований в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"ООО Трикью\", Росія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0083245-11 дійсний до 24.06.12",0]
[413," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer т.м. Archos типу Home Tablet моделі A70HB з обладнанням радіодоступу - радіомодулем моделі SWL-2480, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Archos S.A.\", Франція",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0087273-11 дійсний до 03.07.12",0]
[414," Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer т.м. Archos типу Internet Tablet моделей 7502, 8000, 8200, 8300, 8700 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - радіомодулем моделі WL1271, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Archos S.A.\", Франція",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0087275-11 дійсний до 03.07.12",0]
[415," Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer т.м. Archos типу Internet Tablet моделей 7502, 8000, 8200, 8300, 8700 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ARNOVA Technology (Hong Kong) Technology Limited\", Гонконг",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0107167-11 дійсний до 07.08.12",0]
[416," Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus моделі Eee Pad Slider SL101 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0145928-11 дійсний до 11.10.12",0]
[417," Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ) торговельної марки GIGABYTE моделей Q2005, Q2006 з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD\", Тайвань, Провінція Китаю",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0160916-11 дійсний до 01.11.12",0]
[418," Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer т.м. ARCHOS моделей 9080, 9100 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ARNOVA Technology (Hong Kong) Technology Limited\", Гонконг",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0184878-11 дійсний до 06.12.12",0]
[419," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) планшетна т.м. Asus моделі Eee Pad Transformer TF201 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0200894-11 дійсний до 26.12.2012",0]
[420," Медіаплеєр (ПЕОМ) т.м. Asus моделі OPLAY_AIR_HDP-R3 з обладнанням радіодоступу моделі AW-NU103 (USB module), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0026519-11 дійсний до 08.03.2012",0]
[421," Медіаплеєр (ПЕОМ) т.м. Asus моделі O!PLAY GALLERY з обладнанням радіодоступу моделі AW-NU103 (USB module), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0107188-11 дійсний до 07.08.12",0]
[422," Медіаплеєр (ПЕОМ) т.м. Asus моделі O!PLAY MINI PLUS з обладнанням радіодоступу моделі AW-NE139H, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0146010-11 дійсний до 11.10.12",0]
[423," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus моделі Eee PC X101(xy) з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0160917-11 дійсний до 01.11.12",0]
[424," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer т.м. ARNOVA моделі AN8G2 з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ARNOVA Technology (Hong Kong) Technology Limited\", Гонконг",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0184877-11 дійсний до 06.12.12",0]
[425," Електронна книга (ПЕОМ) моделі Eee Note EA-800 з обладнанням радіодоступу - радіомодулем моделі AW-GH321, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0008758-11 дійсний до 27.01.2012",0]
[426," Електронна книга (ПЕОМ) т.м. Asus моделі Eee Note EA-800 з обладнанням радіодоступу - радіомодулем моделі AW-GH321, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0012175-11 дійсний до 06.02.2012",0]
[427," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) торговельної марки GIGABYTE моделі Е1500 з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD\", Тайвань, Провінція Китаю",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1D\n20M0D1D","Б01\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0015486-11 дійсний до 13.02.2012",0]
[428," Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiPad з обладнанням радіодоступу - радіомодулем моделі SWL-2480, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, моделей згідно з Додатком виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0045414-11 дійсний до 11.04.2012",0]
[429," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer т.м. ARNOVA типу Home Tablet моделі A101B з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ARNOVA Technology (Hong Kong) Technology Limited\", Гонконг",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0107166-11 дійсний до 07.08.12",0]
[430," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ планшетна) т.м. Cisco моделі CIUS-7-K9 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0132740-11 дійсний до 21.09.12",0]
[431," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ планшетна) т.м. Cisco моделі CIUS-7-K9 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0132744-11 дійсний до 21.09.12",0]
[432," Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ) т.м. Dell типу XPS 15Z моделей P12F### з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Dell Inc.\", США",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0170309-11 дійсний до 15.11.12",0]
[433," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) (планшетна) т.м. Asus моделі Eee Pad Transformer TF101 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0074243-11 дійсний до 07.06.12",0]
[434," Пристрої введення даних (безпроводовий маніпулятор типу миша) торговельної марки Logitech моделі M555b з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0015198-11 дійсний до 10.02.2012",0]
[435," Пристрої введення даних (безпроводовий маніпулятор типу миша) торговельної марки Logitech моделі V470 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0015199-11 дійсний до 10.02.2012",0]
[436,"Комплект пристроїв введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу миша) торговельної марки Logitech моделі MX 5500 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0015936-11 дійсний до 13.02.2012",0]
[437," Пристрої введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Logitech моделі K750 виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0015171-11 дійсний до 10.02.2012",0]
[438," Пристрої введення даних (безпроводовий маніпулятор типу миша)торговельної марки Logitech моделі M305 виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0015185-11 дійсний до 10.02.2012",0]
[439," Комплект пристроїв введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу миша) торговельної марки Logitech моделі Wave виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0015937-11 дійсний до 13.02.2012",0]
[440," Пристрої введення даних (безпроводовий маніпулятор типу миша)торговельної марки Logitech моделі MX Air виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0016698-11 дійсний до 13.02.2012",0]
[441," Пристрої введення даних (безпроводовий маніпулятор типу миша)торговельної марки Logitech моделі VX Nano виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0016699-11 дійсний до 13.02.2012",0]
[442," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу миша)) торговельної марки Logitech моделі M515 виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0025272-11 дійсний до 28.02.2012",0]
[443," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу миша)) торговельної марки Logitech моделі M180 виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0025276-11 дійсний до 28.02.2012",0]
[444,"Пристрої введення даних (безпроводовий маніпулятор типу миша) т.м. Logitech моделей В605, M215, М505, М705 та Anywhere Mouse MX, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0040323-11 дійсний до 03.04.2012",0]
[445,"Пристрої введення даних (безпроводовий маніпулятор типу миша) т.м. Logitech моделі Performance Mouse MX, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0040325-11 дійсний до 03.04.2012",0]
[446," Пристрої введення даних торговельної марки Logitech (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу миша) моделей МК250, МК605 та МК710, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0040330-11 дійсний до 03.04.2012",0]
[447," Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (безпроводова клавіатура) моделей К340 та К350, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0040341-11 дійсний до 03.04.2012",0]
[448," Пристрій введення даних торговельної марки Lenovo (безпроводовий маніпулятор типу миша)) моделі N3903 виробництва \"Shenzhen Fuyeda Industry Development Corp. Ltd\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0045366-11 дійсний до 11.04.2012",0]
[449," Обладнання радіодоступу (USB-adapter) торговельної марки Lenovo моделі MX-225B виробництва \"Shenzhen Fuyeda Industry Development Corp. Ltd\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0045369-11 дійсний до 11.04.2012",0]
[450," Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (безпроводовий маніпулятор типу миша) моделі M235, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0052700-11 дійсний до 26.04.2012",0]
[451," Пристрої введення даних торговельної марки Delux (безпроводові маніпулятори типу миша) моделей DLM-115GB та DLM-483GB, виробництва Delux Technology Co., Ltd , Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0059661-11 дійсний до 12.05.2012",0]
[452,"Пристрої введення даних торговельної марки \"Prestigio\"моделей PJ-MSL1W, PJ-MSL2W та PJ-MSL2WR виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065112-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[453,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSLW01BL виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[454,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSLW01O виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[455,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSLW01S виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[456,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSLW01P виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[457,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSLW02 виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[458,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSLW03 виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[459,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSOW01BL виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[460,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSOW01O виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[461,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSOW01G виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[462,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSOW01P виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[463,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSOW03S виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[464,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSOW03O виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[465,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSOW04S виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[466,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSOW04O виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[467,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSOW05S виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[468,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі CNR-MSOW05O виробництва \"Canyon Technology Company\" (Нідерланди) на підприємстві \"Aosbis Technology (Shenzhen) Corp.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065114-11 дійсний до 23.05.2012",0]
[469," Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (безпроводова клавіатура) моделі К360, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0065923-11 дійсний до 24.05.2012",0]
[470," Пристрої введення даних торговельної марки Logitech (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу миша) моделей МК220 та МК260, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0074251-11 дійсний до 07.06.12",0]
[471," Пристрої введення даних торговельної марки Logitech (безпроводові маніпулятори типу миша ) моделей M195, M310, M510, G700, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0097124-11 дійсний до 19.07.12",0]
[472," Безпроводовий пристрій торговельної марки Logitech (маніпулятор типу джойстик ) моделі F710, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0097127-11 дійсний до 19.07.12",0]
[473," Пристрої введення даних торговельної марки Logitech (безпроводові клавіатури та маніпулятори типу миша ) моделей МК320 та МК520, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0097131-11 дійсний до 19.07.12",0]
[474," Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (безпроводова клавіатура) моделі К800, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0105648-11 дійсний до 07.08.12",0]
[475," Пристрої введення даних торговельної марки Logitech (безпроводові маніпулятори типу миша ) моделей M185, M325, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0107459-11 дійсний до 09.08.12",0]
[476," Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (безпроводова клавіатура) моделі К400, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0146076-11 дійсний до 11.10.12",0]
[477," Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (безпроводовий маніпулятор типу миша ) моделі M525, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0146082-11 дійсний до 11.10.12",0]
[478," Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу миша ) торговельної марки Logitech моделей M185, M325, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0170200-11 дійсний до 15.11.12",0]
[479," Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу миша ) торговельної марки Logitech моделей M175 та M345, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0195759-11 дійсний до 19.12.2012",0]
[480," Пристрої введення даних (безпроводова клавіатура та маніпулятор типу миша ) торговельної марки ASUS моделі W3000 (Slim Chiclet Wireless Keyboard+Mouse Set), виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0200898-11 дійсний до 26.12.2012",0]
[481," Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу миша ) торговельної марки ASUS моделей WT450 та WT460, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0200900-11 дійсний до 26.12.2012",0]
[482," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) торговельної марки GIGABYTE моделі Q1585M з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD\", Тайвань, Провінція Китаю",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0005758-11 дійсний до 20.01.2012",0]
[483," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу миша ) торговельної марки Logitech моделі M187, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0003172-12 дійсний до 10.01.2013",0]
[484," Пристрої позиціонування на місцевості автомобільні т.м. Prestigio типу Geovision, моделей згідно з Додатком, у складі з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачи даних Bluetooth) та малопотужним FM-передавачем, що розташовані в одному з пристроєм корпусі, виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.15.1)\n---\nРадіомікрофони (EN 300 422)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1;\nДВЧ ЧМ-передавачем наднизької потужності для відтворення звуку через автомобільну радіосистему","2400-2483,5 МГц\n---\n87,5-92 МГц\n100-108 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n200KF3E","Б01","UA1.030.0184016-11 дійсний до 05.12.12",0]
[485,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) типу T10L моделі T10L-3 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Twinhead International Corp.\", Тайвань, Провінція Китаю",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0040547-11 дійсний до 03.04.2012",0]
[486," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) типу T10L моделі T10L-1 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/UMTS, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі,виробництва \"Twinhead International Corp.\", Тайвань, Провінція Китаю",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.030.0040549-11 дійсний до 03.04.2012"]
[487,"Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ планшетні) т.м. 3Q Qoo! Surf моделей TxnnmmT/3Gyy з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/UMTS, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"ООО Трикью\", Росія",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0083242-11 дійсний до 24.06.12"]
[488,"Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ) торговельної марки GIGABYTE моделей Q2005, Q2006, Q2532 з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD\", Тайвань, Провінція Китаю",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0101667-11 дійсний до 31.07.12 \n UA1.030.0101672-11 дійсний до 31.07.12\n UA1.030.0160916-11 дійсний до 01.11.12",0]
[489," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) типу ViewPad 10pro моделі VS14140 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ViewSonic Corporation\", США",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0116821-11 дійсний до 25.08.12"]
[490," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) моделі CAT-DEV-V3W з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"NINTENDO Co., Ltd.\", Японія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0118804-11 дійсний до 29.08.12",0]
[491," Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ планшетні) т.м. GOCLEVER моделей TAB S73, TAB I70, TAB I101 з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GOCLEVER Technology S.J.\", Польща",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11b/g/n)\n---\nРадіомікрофони (EN 300 422)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n;\nДВЧ ЧМ-передавачем наднизької потужності для відтворення звуку через автомобільну радіосистему","2400-2483,5 МГц\n---\n87,5-92 МГц\n100-108 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n---\n180KF3EG\n220KF3EH","Б01"," UA1.030.0118805-11 дійсний до 29.08.12",0]
[492," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) моделі CAT-DEV-V4W з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"NINTENDO Co., Ltd.\", Японія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0131005-11 дійсний до 29.08.12",0]
[493,"Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer т.м. ARNOVA моделей AN7, AN7G2, A101C з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"ARNOVA Technology (Hong Kong) Technology Limited\", Гонконг",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n---\n5250-5350 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2"," UA1.030.0170306-11 дійсний до 15.11.12",0]
[494," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer т.м. ARNOVA моделі AN7CG2 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"ARNOVA Technology (Hong Kong) Technology Limited\", Гонконг",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0184879-11 дійсний до 06.12.12"]
[495,"Ноутбуки торговельної марки DELL моделей P15G, P14F з пристроєм радіочастотної ідентифікації виробництва \"Dell Inc\", США, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для зчитування кодів електронних\nсмарт-карток","13553-13567 кГц ","14K0A1D ","Б01\nРІ 45-1","UA1.025.0008675-11, дата видачі: 31.01.2011, дійсний до: 27.01.2012",0]
[496,"Ноутбук торговельної марки DELL моделі P12S з пристроєм радіочастотної ідентифікації виробництва \"Dell Inc\", США, Китай, Польша",27,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для зчитування кодів електронних\nсмарт-карток","13553-13567 кГц ","14K0A1D ","Б01\nРІ 45-1","UA1.025.0020145-11, UA1.025.0020146-11, UA1.025.0007441-11, дата видачі: 23.02.2011, дійсний до: 17.02.2012",0]
[497,"Ноутбук торговельної марки DELL моделі PP13S з пристроєм радіочастотної ідентифікації виробництва \"Dell Inc\", США, Польша\n",27,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для зчитування кодів електронних\nсмарт-карток","13553-13567 кГц ","14K0A1D ","Б01\nРІ 45-1","UA1.025.0074089-11, дата видачі: 09.06.2011, дійсний до: 07.06.2012",0]
[498,"Ноутбук торговельної марки DELL моделі PP13S з пристроєм радіочастотної ідентифікації виробництва \"Dell Inc\", США, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для зчитування кодів електронних\nсмарт-карток","13553-13567 кГц ","14K0A1D ","Б01\nРІ 45-1","UA1.025.0074096-11, дата видачі: 09.06.2011, дійсний до: 07.06.2012",0]
[499,"Ноутбук торговельної марки DELL моделі PP30L з пристроєм радіочастотної ідентифікації виробництва \"Dell Inc\", США, Китай, Польша\n",27,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для зчитування кодів електронних\nсмарт-карток","13553-13567 кГц ","14K0A1D ","Б01\nРІ 45-1","UA1.025.0074100-11, UA1.025.0074104-11,  дата видачі: 09.06.2011, дійсний до: 07.06.2012",0]
[500,"Ноутбук торговельної марки DELL моделі PP27L з пристроєм радіочастотної ідентифікації виробництва \"Dell Inc\", США, Польша, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для зчитування кодів електронних\nсмарт-карток","13553-13567 кГц ","14K0A1D ","Б01\nРІ 45-1","UA1.025.0074105-11, UA1.025.0074106-11, дата видачі: 09.06.2011, дійсний до: 07.06.2012",0]
[501,"Ноутбуки торговельної марки DELL моделей P15G, P14F з пристроєм радіочастотної ідентифікації виробництва \"Dell Inc\", США, Польша, Китай",27,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для зчитування кодів електронних\nсмарт-карток","13553-13567 кГц ","14K0A1D ","Б01\nРІ 45-1","UA1.025.0196562-11, UA1.025.0196563-11, дата видачі: 22.12.2011, дійсний до: 19.12.2012",0]
[502,"Ноутбук торговельної марки DELL моделі PP27LA з пристроєм радіочастотної ідентифікації виробництва \"Dell Inc\", США, Польша, Китай",27,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для зчитування кодів електронних\nсмарт-карток","13553-13567 кГц ","14K0A1D ","Б01\nРІ 45-1","UA1.025.0035270-11, дата видачі: 24.03.2011, дійсний до: 23.03.2012",0]
[503,"Ноутбук торговельної марки DELL моделі PP30LA з пристроєм радіочастотної ідентифікації виробництва \"Dell Inc\", США, Польша, Китай",27,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для зчитування кодів електронних\nсмарт-карток","13553-13567 кГц ","14K0A1D ","Б01\nРІ 45-1","UA1.025.0035272-11, дата видачі: 24.03.2011, дійсний до: 23.03.2012",0]
[504,"Ноутбук торговельної марки DELL моделі P05G з пристроєм радіочастотної ідентифікації виробництва \"Dell Inc\", США, Польша, Китай",27,68,"2012-02-16","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для зчитування кодів електронних\nсмарт-карток","13553-13567 кГц ","14K0A1D ","Б01\nРІ 45-1","UA1.025.0035273-11, дата видачі: 24.03.2011, дійсний до: 23.03.2012",0]
[505,"Фотокамера цифрова торговельної марки Samsung моделі ST80 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.025.0118125-10, дата видачі: 15.09.2010, дійсний до: 12.08.2012",0]
[506,"Системний моноблок торговельної марки MSI моделі АЕ2400 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.025.0066414-10, дата видачі: 14.07.2010, дійсний до: 29.06.2012",0]
[507,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки MSI \nмоделей C****-****** (де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри або відсутність символу, що позначають відмінності платформи, розмір екрану, порядковий номер моделі, внутрішній номер партії; UA - літерне позначення коду країни (Україна), може змінюватися виробником - UA або RU) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Micro Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0123883-10, дата видачі: 01.10.2010, дійсний до: 29.06.2012",0]
[508,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки MSI моделей U*******-******* (де U - найменування серії Ultra Light, перша * - літера (Х, R, або відсутність символу - виконання відеоадаптера), друга * - цифра (1, 2, 3 - розмір екрана), третя * - цифра (0 - 9 - марка процесора), четверта * - цифра (0-9 - тип відеоадаптера), п\"ята * пробіл ( ) або відсутність символу) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Micro Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0131036-10, дата видачі: 22.10.2010, дійсний до: 29.06.2012",0]
[509,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки MSI моделей G*******-******* (де G - найменування серії Gaming, перша * - літера (Х, або E, або Т - виконання відеоадаптера), друга * - цифра (4, 5, 6, 7 - розмір екрана), третя * - цифра (0 - 9 - марка процесора), четверта * - цифра (0 - 9 - тип відеоадаптера), п\"ята * - пробіл ( ) або відсутність символу) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Micro Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0131238-10, дата видачі: 22.10.2010, дійсний до: 29.06.2012",0]
[510,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки MSI моделей F****-****** (де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри або відсутність символу, що позначають відмінності платформи, розмір екрану, порядковий номер моделі, внутрішній номер партії; UA - літерне позначення коду країни (Україна), може змінюватися виробником - UA або RU) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Micro Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0118126-10, дата видачі: 16.09.2010, дійсний до: 29.06.2012",0]
[511,"Телевізори плазмові торговельної марки SAMSUNG моделей PS43********/**, де перша * - літера (D) - рік розробки; друга *-цифра (4)-особливості комплектації; з третьої по п\"яту *-цифри (0-9) або літери-особливості дизайну; з шостої по восьму *-цифри (0-9) або літери,або пробіл-особливості додаткових функцій,кольору виробу;дев\"ята та десята *-(UA абоRU)-бон-коди на продукцію,що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Російська Федерація\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0050215-11, дата видачі: 21.04.2011, дійсний до: 02.03.2012",0]
[512,"Телевізори плазмові торговельної марки SAMSUNG моделей PS59**********, де перша * - літера (D) - рік розробки; друга *-цифра (5)-особливості комплектації;з третьої по п\"яту *-цифри (0-9) або літери-особливості дизайну;з шостої по восьму *-цифри (0-9) або літери, або пробіл-особливості додаткових функцій, кольору виробу;дев\"ята та десята *-(UA або RU)-бон-коди на продукцію,що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Російська Федерація",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0050218-11, дата видачі: 21.04.2011, дійсний до: 02.03.2012",0]
[513,"Телевізори плазмові торговельної марки SAMSUNG моделей PS51**********, де перша *-літера ( D)-рік розробки; друга *-цифри (4, 5)-особливості комплектації;з третьої по п\"яту *-цифри (0-9) або літери - особливості дизайну;з шостої по восьму *-цифри (0-9) або літери,або пробіл-особливості додаткових функцій,кольору виробу;дев\"ята та десята *-(UAабо RU)-бон-коди на продукцію,що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Російська Федерація\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0050219-11, дата видачі: 21.04.2011, дійсний до: 02.03.2012",0]
[514,"Телевізор торговельної марки SAMSUNG моделі UE32********** (де перша * - літери (D) - рік розробки; друга * - цифри (6) - особливості комплектації; з третьої по п\"яту * - цифри (0-9) або літери - особливості дизайну; з шостої по восьму * - цифри (0-9), літери абопробіл - особливості додаткових функцій, кольору виробу, з дев\"ятої по десяту * - (UA абоRU)- бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Російська Федерація",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0061242-11, дата видачі: 17.05.2011, дійсний до: 04.05.2012",0]
[515,"Телевізор торговельної марки SAMSUNG моделі UE37********** (де перша * - літери (D) - рік розробки; друга * - цифри (6) - особливості комплектації; з третьої по п\"яту * - цифри(0-9) або літери - особливості дизайну; з шостої по восьму * - цифри (0-9), літери абопробіл - особливості додаткових функцій, кольору виробу, з дев\"ятої по десяту * - (UA абоRU)- бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу(інтерфейс передачі даних Bluetooth) \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея на підприємстві ООО \"Самсунг Электроникс Рус Калуга (SERK)\" Російська Федерація",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0061244-11, дата видачі: 17.05.2011, дійсний до: 04.05.2012",0]
[516,"Телевізор торговельної марки SAMSUNG моделі UE46********** (де перша *-літери (D)-рік розробки; друга *-цифри (6, 7, 8)-особливості комплектації; з третьої по п\"яту *-цифри(0-9) або літери-особливості дизайну; з шостої по восьму *-цифри (0-9), літери абопробіл-особливості додаткових функцій, кольору виробу, з дев\"ятої по десяту *-(UA абоRU)-бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Російська Федерація",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0061245-11, дата видачі: 17.05.2011, дійсний до: 04.05.2012",0]
[517,"Телевізор торговельної марки SAMSUNG моделі UE55********** (де перша * - літери (D) - рік розробки; друга * - цифри (6, 7, 8)-особливості комплектації; з третьої по п\"яту *-цифри(0-9) або літери-особливості дизайну; з шостої по восьму *-цифри (0-9), літери абопробіл-особливості додаткових функцій, кольору виробу, з дев\"ятої по десяту *-(UA абоRU-бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Російська Федерація",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0061247-11, дата видачі: 17.05.2011, дійсний до: 04.05.2012",0]
[518,"Телевізор т.м.SAMSUNG моделі UE40**********(де перша*-літери (D)-рік розробки;друга*-цифри6,7-особливості комплектації;з третьої по п\"яту*-цифри0-9 або літери-особливості дизайну;з шостої по восьму*-цифри0-9,літери або пробіл-собливості додаткових функцій,кольору виробу,з дев\"ятої по десяту*-UAабоRU-бонкоди на продукцію,що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Російська Федерація\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0055377-11, дата видачі: 05.05.2011, дійсний до: 04.05.2012",0]
[519,"Телевізори плазмові торговельної марки SAMSUNG моделей PS64********/**, де перша *-літери (A, В, С, D)-рік розробки, друга *-цифри (6, 8)-особливості комплектації, з третьої по п\"яту *-цифри (0-9) або літери-особливості дизайну, з шостої по восьму *-цифри (0-9) або  літери, або пробіл-особливості додаткових функцій, кольору виробу, /**-(UA або\n RU)-бон-коди на продукцію з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Російська Федерація",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0040522-11, дата видачі: 04.04.2011, дійсний до: 02.03.2012",0]
[520,"Сканер для розпізнавання штрих-кодів моделі LS3578 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), код продукту p/n: LS3578-*********, де ********* - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі і не впливають на параметри, виробництва \"Symbol Technologies Inc\", США, Мексика\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0148094-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 12.10.2012",0]
[521,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки \"ASUS\" моделей K******, U****** (де ****** - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають розмір екрану, відмінності платформи та порядковий номер моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0065524-11, дата видачі: 25.05.2011, дійсний до: 05.05.2012",0]
[522,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки \"ASUS\" моделей G******, N****** (де ****** - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають розмір екрану, відмінності платформи та порядковий номер моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0065532-11, дата видачі: 25.05.2011, дійсний до: 05.05.2012",0]
[523,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки \"ASUS\" моделей Eee PC 10******, T****** (де ****** - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутністьсимволу, які позначають розмір екрану, відмінності платформи та порядковий номер моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0065534-11, дата видачі: 25.05.2011, дійсний до: 05.05.2012",0]
[524,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки \"ASUS\" моделей A******, P******, X****** (де ****** - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0-9) або відсутністьсимволу, які позначають розмір екрану, відмінності платформи та порядковий номер моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0065538-11, дата видачі: 25.05.2011, дійсний до: 05.05.2012",0]
[525,"Комп’ютер для транспортних засобів (Vehicle Mount Computer) моделі VX9 з обладнанням радіодоступу \"LXE Inc.\", США\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4","UA1.025.0171149-11, дата видачі: 18.11.2011, дійсний до: 16.11.2012",0]
[526,"Програвачі (Blu-ray Disk player) торговельної марки SAMSUNG моделі BD-D6***/** (де перша *- цифра - кількість каналів акустичної системи; друга *- цифра - різновид; третя *-цифра - додаткові функції; четверта та п\"ята *- літерне позначення коду країни (UA -Україна; RU - Росія; NWT, XER - інші країни) з обладнанням радіодоступу виробництва Samsung Electronics Co., Ltd.\",  Республіка  Корея, Індонезія\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0044921-11, дата видачі: 12.04.2011, дійсний до: 10.04.2012",0]
[527,"Кінотеатри домашні торговельної марки \"Samsung\" моделі HT-D6*****/** (де перша *- цифра - кількість каналів акустичної системи; друга *- цифра - тип акустичної системи; третя *-цифра - різновид; четверта та п\"ята *- літери - додаткові функції; шоста та сьома **-літери - літерне позначення коду країни (UA - Україна; RU - Росія; NWT, XER - інші країни)) з обладнанням радіодоступу виробництва Samsung Electronics Co., Ltd.\",  Республіка  Корея, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0044927-11, дата видачі: 12.04.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[528,"Телевізори плазмові торговельної марки SAMSUNG моделей PS51********/**, де перша * - літери (A, В, С, D) - рік розробки; друга * - цифри (6, 8) - особливості комплектації; зтретьої по п\"яту * - цифри (0-9) або літери - особливості дизайну; з шостої по восьму * -цифри (0-9) або літери, або пробіл - особливості додаткових функцій, кольору виробу; /** - (UA або RU) - бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну, з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Російська Федерація\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0045011-11, дата видачі: 12.04.2011, дійсний до: 02.03.2012",0]
[529,"Телевізори плазмові торговельної марки SAMSUNG моделей PS59********/**, де перша * - літери (A, В, С, D) - рік розробки; друга * - цифри (6, 8) - особливості комплектації; третьої по п\"яту * - цифри (0-9) або літери - особливості дизайну; з шостої по восьму * -цифри (0-9) або літери, або пробіл - особливості додаткових функцій, кольору виробу; /** - (UA або RU) - бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну, з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Російська Федерація\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0045012-11, дата видачі: 12.04.2011, дійсний до: 02.03.2012",0]
[530,"Комп’ютери персональні (планшетні) торговельної марки SAMSUNG моделей XE70****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- цифри - розмір екрану; четверта *- літера або цифра - тип операційної системи; п\"ята *- літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- цифри - порядковий номер моделі; восьма та дев\"ята **- UA або RU - літерне позначення коду країни) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Російська Федерація",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0194525-11, дата видачі: 20.12.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[531,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP40****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- цифри - розмір екрану; четверта *- літера або цифра - тип операційної системи; п\"ята *- літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- цифри - порядковий номер моделі; восьма та дев\"ята **- UA або RU - літерне позначення коду країни)  з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Російська Федерація",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0194534-11, дата видачі: 20.12.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[532,"Пристрій багатофункціональний (принтер-сканер-копір) торговельної марки SAMSUNG моделі SCX-3205W/XEV з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0009785-11, дата видачі: 01.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[533,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-RV409-***UA, NP-RV411-***UA (де *** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0015768-11, дата видачі: 14.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[534,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-RV408-***UA, NP-RV410-***UA (де *** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0020154-11, дата видачі: 23.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[535,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-RV508-***UA, NP-RV510-***UA (де *** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0020169-11, дата видачі: 23.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[536,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-N143-****UA, NP-N145-****UA (де **** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0020171-11, дата видачі: 23.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[537,"Пристрої друкувальні (принтери) торговельної марки \"Samsung\" моделей ML-1*****/XEV, де перша * - цифра (8 - серійний номер моделі), друга та третя ** - цифри (5,6 - функціональні можливості), четверта та п\"ята ** - латинські літери, або їх відсутність (наявність додаткових можливостей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0066563-11, дата видачі: 26.05.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[538,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP30****-***UA (де перша *- цифри (0, 5) - тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- цифри - розмір екрану; четверта *- літера або цифра - тип операційної системи; п\"ята *- літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- цифри -порядковий номер моделі; восьма та дев\"ята **- UA або RU - літерне позначення коду країни) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0194529-11, дата видачі: 20.12.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[539,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo (торгова назва Lenovo Classmate+, Lenovo Classmate+ Convertible) моделей 1804***, 4944***, 4988***, ES10IS2, EC10IS3 (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9)) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.\", Сінгапур, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0194702-11, дата видачі: 21.12.2011, дійсний до: 19.12.2012",0]
[540,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-QX410-***UA (де * - будь-яки литери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0007989-11, дата видачі: 28.01.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[541,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-RV509-***UA, NP-RV511-***UA (де *** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0007994-11, дата видачі: 28.01.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[542,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-R523-****UA, NP-R525-****UA (де **** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають відмінності програмного забезпечення та платформи, вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0009586-11, дата видачі: 01.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[543,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-NB30-****UA (де **** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають відмінності програмного забезпечення та платформи, вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0009594-11, дата видачі: 01.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[544,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-R538-****UA, NP-R540-****UA (де **** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають відмінності програмного забезпечення та платформи, вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0009604-11, дата видачі: 01.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[545,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-N148-****UA, NP-N150-****UA (де **** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають відмінності програмного забезпечення та платформи, вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китайtronics Suzhou Computer Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0009621-11, дата видачі: 01.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[546,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-R728-****UA, NP-R730-****UA (де **** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають відмінності програмного забезпечення та платформи, вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0010059-11, дата видачі: 01.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[547,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-NC110-***UA (де *** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0016596-11, дата видачі: 15.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[548,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-NF110-**-UA (де ** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0020172-11, дата видачі: 23.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[549,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-SF510-***UA (де *** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0020174-11, дата видачі: 23.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[550,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-RF510-***UA (де *** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0020175-11, дата видачі: 23.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[551,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-RF710-***UA (де *** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0020176-11, дата видачі: 23.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[552,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-RC508-***UA, NP-RC510-***UA (де *** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0020178-11, дата видачі: 23.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[553,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-RC708-***UA, NP-RC710-***UA (де *** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0020180-11, дата видачі: 23.02.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[554,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-Q530-****UA (де **** - будь-які літери латинського алфавіту або цифри від 01 до 99, що позначають відмінності програмного забезпечення, платформи, вид відеокарти та порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0025008-11, дата видачі: 03.03.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[555,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-SF***-***UA (де  перша * - цифри - розмір екрану; друга *- цифри (1, 0) - покоління; третя *- цифри (1, 9)\n - тип процесора та операційної системи; четверта *- літери - тип відеокарти; п\"ята та шоста **- цифри - порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних  Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0034591-11, дата видачі: 23.03.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[556,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-RV***-***UA (де  перша * - цифри - розмір екрану; друга *- цифри (1, 0) - покоління; третя *- цифри (1, 9) - тип процесора та операційної системи; четверта *- літери - тип відеокарти; п\"ята та шоста **- цифри - порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0034593-11, дата видачі: 23.03.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[557,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-RF***-***UA (де  перша * - цифри - розмір екрану; друга *- цифри (1, 0) - покоління; третя *- цифри (1, 9) - тип процесора та операційної системи; четверта *- літери - тип відеокарти; п\"ята та  шоста **- цифри - порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0035483-11, дата видачі: 24.03.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[558,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-QX***-***UA (де  перша * - цифри - розмір екрану; друга *- цифри (1, 0) - покоління; третя *- цифри (1, 9)\n - тип процесора та операційної системи; четверта *- літери - тип відеокарти; п\"ята та шоста **- цифри - порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0035618-11, дата видачі: 25.03.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[559,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-NS***-***UA (де  перша * - цифри (1, 2, 3) - позиціонування; друга *- цифри (1, 0) - покоління; третя *- цифри (0, 8) - тип процесора та операційної системи; четверта *- літери - тип відеокарти; п\"ята та шоста **- цифри - порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни\n (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних  Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0035659-11, дата видачі: 25.03.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[560,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP90****-***UA (де  перша *- цифра (0, 5) - тип процесора; друга *- літери (V, E, S, P, M, X, B, R) - можливості; третя *- цифри - розмір екрану; четверта *- літера або цифра - тип операційної системи; п\"ята *- літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- цифри - порядковий номер моделі;UA –літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0040424-11, дата видачі: 04.04.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[561,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-NС***-***UA (де  перша * - цифри (1, 2, 3) - позиціонування; друга *- цифри (1, 0) - покоління; третя *- цифри (0, 8) - тип процесора та операційної системи; четверта *- літери - тип відеокарти; п\"ята та шоста **- цифри - порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних  Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0040432-11, дата видачі: 04.04.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[562,"Комп’ютери персональні (кишенькові) торговельної марки Samsung моделі YP-G1**/*** (де ** - цифрове або літерне позначення обсягу пам\"яті, кольору; /*** - NWT або інші комбінації літер - коди на продукцію, яка вироблена та імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0046186-11, UA1.025.0046198-11, дата видачі: 14.04.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[563,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделі NP-RC***-***UA (де перша * - цифри - розмір екрану; друга *- цифри (0, 1, 2) - покоління; третя *- цифри (8 0) - тип процесора та операційної системи; четверта *- літери - тип відеокарти; п\"ята та шоста **- цифри - порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни(Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0064918-11, дата видачі: 24.05.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[564,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделі NP-N***-****UA (де перша * - розмір екрану; друга *- покоління (0, 4, 5); третя *- тип процесора та операційної системи (0, 2, 3, 8); четверта та п\"ята **- тип відеокарти; шоста та сьома **- порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0072090-11, дата видачі: 06.06.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[565,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки MSI моделей U*******-******* (де U - найменування серії Ultra Light, * - перший символ - літера (Х, або R, або відсутність символу - виконання відеоадаптера), другий символ - цифра (1, 2, 3 - розмір екрана), третій символ - цифра (0 - 9 - марка процесора), четвертий символ - цифра (0 - 9- тип відеоадаптера), далі пробіл ( ) або відсутність символу, далі літери (DX, або MX, або 3D, або R - модифікація моделі або відсутність цих символів) виробництва \"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0081774-11, дата видачі: 24.06.2011, дійсний до: 29.06.2012",0]
[566,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки MSI моделей Х*******-******* (де X -найменування серії X-Slim, перша * - літера (Х, або R, або відсутність символу - виконання відеоадаптера), друга * - цифра (3, 4, 5, 6 - розмір екрана), третя * - цифра (0 - 9 - марка процесора), четверта *- цифра (0 - 9 - тип відеоадаптера), п\"ята *- пробіл ( ) або відсутність символу, шоста та сьома * - літери (DX, або MX, або 3D, або R -модифікація моделі або відсутність цих символів), далі дефіс (-) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0081807-11, дата видачі: 24.06.2011, дійсний до: 29.06.2012",0]
[567,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP35****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- цифри - розмір екрану; четверта *- літера або цифра - тип операційної системи; п\"ята *- літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- цифри - порядковий номер моделі; восьма та дев\"ята **- UA або RU - літерне позначення коду країни) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0194538-11, дата видачі: 20.12.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[568,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F015-MT, TPC-F016-MT (маркетингова назва HP Pavilion PC, HP Pavilion p7 PC, HP Pavilion 7000 PC, p7-xxxxyyy), TPC-F029-MT, TPC-F030-MT (маркетингова назва HP Pavilion p6 PC, p6-xxxxyyy, HP Pro 3410 MT Business PC, 34xxxyy) (де х, у - будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Чеська Республіка",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0202785-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[569,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F015-MT, TPC-F016-MT (маркетингова назва HP Pavilion PC, HP Pavilion p7 PC, HP Pavilion 7000 PC, p7-xxxxyyy), TPC-F029-MT, TPC-F030-MT (маркетингова назва HP Pavilion p6 PC, p6-xxxxyyy, HP Pro 3410 MT Business PC, 34xxxyy) (де х, у - будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Туреччина",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0202790-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[570,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F017-MT, TPC-F018-MT (маркетингова назва HP Pavilion HPE PC, h8-xxxxyyy, HP Pavilion HPE h8 PC), TPC-F034-MT, TPC-F035-MT (маркетингова назва HP Pavilion HPE h9 Phoenix PC, h9-xxxxyyy) (де х, у -будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Чеська Республіка",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0202794-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[571,"Cканер для розпізнавання штрих-кодів торговельних марок Symbol та Motorola моделі DS6878 (номера партій P/N: DS6878-***********, де *********** - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі і не впливають на параметри, що сертифікуються) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Motorola Solutions, Inc.\", США, Мексика\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0025044-11, UA1.025.0196631-11, UA1.025.0196634-11, UA1.025.0196638-11, UA1.025.0196646-11, дата видачі: 03.03.2011, дійсний до: 28.02.2012",0]
[572,"Cканер для розпізнавання штрих-кодів торговельної марки Motorola моделі МС3190 (номери партій P/N: МС3190-***********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Motorola Solutions, Inc.\", США, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4","UA1.025.0196653-11, UA1.025.0196669-11, UA1.025.0196668-11, UA1.025.0196666-11, UA1.025.0196663-11, UA1.025.0196658-11, дата видачі: 23.12.2011, дійсний до: 20.12.2012",0]
[573,"Сканер для розпізнавання штрих-кодів торговельної марки Motorola моделі MC9190 (номера партій P/N: MC-9190***********, де *********** - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі і не впливають на параметри, що сертифікуються) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Motorola Solutions, Inc.\", США, Мексика\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4","UA1.025.0025048-11, дата видачі: 03.03.2011, дійсний до: 28.02.2012",0]
[574,"Радіотермінал торговельної марки Motorola моделі МС75A0 (номера партій P/N: MC75A0-***********, де *********** - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) (Enterprise Digital Assistant) виробництва \"Symbol Technologies Inc.\", США, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4","UA1.025.0046161-11, дата видачі: 14.04.2011, дійсний до: 13.04.2012",0]
[575,"Сканер для розпізнавання штрих-кодів моделі MT2090 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), код продукту p/n: MT2090-***********, STB2078-********, STB2000-C1*****, STB2000-C4*****, SAC2000-******, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають відмінності конфигурації та пакування  виробництва \"Symbol Technologies Inc.\", США, Мексика\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4","UA1.025.0147274-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 12.10.2012",0]
[576,"Радіотермінал (Mobile Computer) моделі MC9590 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), код продукту p/n: MC9590-***********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають відмінності конфигурації та пакування виробництва \"Symbol Technologies Inc.\", США, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4","UA1.025.0147276-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 12.10.2012",0]
[577,"Комп’ютери персональні (кишенькові) торговельної марки Samsung моделі YP-GS1**/***, (де ** - цифрове або літерне позначення обсягу пам\"яті, кольору; /*** - NWT або інші комбінації літер - коди на продукцію, яка вироблена та імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0148046-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[578,"Телевізор торговельної марки SAMSUNG моделi UE60********** (де перша * - літери (D) - рік розробки; друга * - цифри (8) - особливості комплектації; з третьої по п\"яту * - цифри (0-9) або літери - особливості дизайну; з шостої по восьму * - цифри (0-9), літери або пробіл - особливості додаткових функцій, кольору виробу, з дев\"ятої по десяту * - (UA або RU - бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0148087-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 16.10.2012",0]
[579,"Монітори торговельної марки SAMSUNG моделі LS23A******/** (де перша * - цифра (7, 9) - особливості комплектації; з другої по третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по шосту * - литери, або їх відсутність - особливості додаткових функцій; сьома та восьма * - (UA або RU)- бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0149439-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 16.10.2012",0]
[580,"Монітори торговельної марки SAMSUNG моделі LS27A******/** (де перша * - цифра (7, 9) - особливості комплектації; з другої по третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по шосту * - литери, або їх відсутність - особливості додаткових функцій; сьома та восьма * - (UA або RU)- бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0149442-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 16.10.2012 ",0]
[581,"Монітори торговельної марки SAMSUNG моделі LS23A******/** (де перша * - цифра (7, 9) -особливості комплектації; з другої по третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по шосту * - литери, або їх відсутність - особливості додаткових функцій; сьома та восьма * - (UA або RU)- бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0149445-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 16.10.2012",0]
[582,"Монітори торговельної марки SAMSUNG моделі LS27A******/** (де перша * - цифра (7, 9) - особливості комплектації; з другої по третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по шосту * - литери, або їх відсутність - особливості додаткових функцій; сьома та восьма * - (UA або RU)- бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Румунія\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0149447-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 16.10.2012",0]
[583,"Монітори торговельної марки SAMSUNG моделі LT23A******/** (де перша * - цифра (7, 9) - особливості комплектації; з другої по третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по шосту * - литери, або їх відсутність - особливості додаткових функцій; сьома та восьма * - (UA або RU)- бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Румунія\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0149450-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 16.10.2012",0]
[584,"Монітори торговельної марки SAMSUNG моделі LT27A******/** (де перша * - цифра (7, 9) - особливості комплектації; з другої по третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по шосту * - литери, або їх відсутність - особливості додаткових функцій; сьома та восьма * - (UA або RU)- бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Румунія\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0149453-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 16.10.2012",0]
[585,"Монітори торговельної марки SAMSUNG моделі LT23A******/** (де перша * - цифра (7, 9) - особливості комплектації; з другої по третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по шосту * - литери, або їх відсутність - особливості додаткових функцій; сьома та восьма *- (UA або RU)- бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Румунія\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0149456-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 16.10.2012",0]
[586,"Монітори торговельної марки SAMSUNG моделі LT27A******/** (де перша * - цифра (7, 9) - особливості комплектації; з другої по третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по шосту * - литери, або їх відсутність - особливості додаткових функцій; сьома та восьма * - (UA або RU)- бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Румунія\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0149458-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 16.10.2012",0]
[587,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP70****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - тип процесора; друга *- літери (V, E, S, P, M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- цифри - розмір екрану; четверта *- літера або цифра - тип операційної системи; п\"ята *- літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- цифри - порядковий номер моделі; восьма та дев\"ята ** - UA, RU - літерне позначення коду країни) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0149543-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[588,"Комп’ютери персональні (моноблоки) торговельної марки HP моделей TPC-I001, 1005, серія All-in-One (AiO) PC моделі HP Pro 1000, з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Чеська Республікa\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0150309-11, дата видачі: 18.10.2011, дійсний до: 17.10.2012",0]
[589,"Монітори торговельної марки SAMSUNG моделі LS23A******/** (де перша * - цифра (7, 9) - особливості комплектації; з другої по третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по шосту * - літери, або їх відсутність - особливості додаткових функцій; сьома та восьма * - (UA або RU)- бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Російська Федерація\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0151296-11, дата видачі: 19.10.2011, дійсний до: 16.10.2012",0]
[590,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F015-MT, TPC-F016-MT (маркетингова назва HP Pavilion PC, HP Pavilion p7 PC, HP Pavilion 7000 PC, p7-xxxxyyy), TPC-F029-MT, TPC-F030-MT (маркетингова назва HP Pavilion p6 PC, p6-xxxxyyy, HP Pro 3410 MT Business PC, 34xxxyy) (де х, у - будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Чеська Республіка",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0160835-11, дата видачі: 02.11.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[591,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F015-MT, TPC-F016-MT (маркетингова назва HP Pavilion PC, HP Pavilion p7 PC, HP Pavilion 7000 PC, p7-xxxxyyy), TPC-F029-MT, TPC-F030-MT (маркетингова назва HP Pavilion p6 PC, p6-xxxxyyy, HP Pro 3410 MT Business PC, 34xxxyy) (де х, у - будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Туреччина",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0160837-11, дата видачі: 02.11.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[592,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F021-MT (маркетингова назва HP Elite 7300 Microtower (MT) PC, 73xxxyy), TPC-F022-MT, TPC-F023-MT (маркетингова назва HP Pro 3300 Microtower (MT) PC, HP Pro 3305 Microtower (MT) PC 33xxxyy), TPC-F031-MT, TPC-F032-MT (маркетингова назва HP Pro 3400 Series Microtower (MT) PC, HP Pro 3400, HP Pro 3405, 34xxxyy) (де х, у - будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Російська Федерація",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0160862-11, дата видачі: 02.11.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[593,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F021-MT (маркетингова назва HP Elite 7300 Microtower (MT) PC, 73xxxyy), TPC-F022-MT, TPC-F023-MT (маркетингова назва HP Pro 3300 Microtower (MT) PC, HP Pro 3305 Microtower (MT) PC 33xxxyy), TPC-F031-MT, TPC-F032-MT (маркетингова назва HP Pro 3400 Series Microtower (MT) PC, HP Pro 3400, HP Pro 3405, 34xxxyy) (де х, у - будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Чеська Республіка",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0160874-11, дата видачі: 02.11.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[594,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F021-MT (маркетингова назва HP Elite 7300 Microtower (MT) PC, 73xxxyy), TPC-F022-MT, TPC-F023-MT (маркетингова назва HP Pro 3300 Microtower (MT) PC, HP Pro 3305 Microtower (MT) PC 33xxxyy), TPC-F031-MT, TPC-F032-MT (маркетингова назва HP Pro 3400 Series Microtower (MT) PC, HP Pro 3400, HP Pro 3405, 34xxxyy) (де х, у - будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Туреччина",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0160876-11, дата видачі: 02.11.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[595,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F017-MT, TPC-F018-MT (маркетингова назва HP Pavilion HPE PC, h8-xxxxyyy, HP Pavilion HPE h8 PC), TPC-F034-MT, TPC-F035-MT (маркетингова назва HP Pavilion HPE h9 Phoenix PC, h9-xxxxyyy) (де х, у - будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Чеська Республіка",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0160881-11, дата видачі: 02.11.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[596,"Безпроводовий медіа пристрій (Wireless Media Box) торговельної марки \"LG\" моделі AN-WL100E з обладнанням радіодоступу виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/n","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01","UA1.025.0173769-11, дата видачі: 22.11.2011, дійсний до: 06.09.2012",0]
[597,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F024-SF (маркетингова назва HP Pro 3300 Small Form Factor (SFF) PC, 33хххуу), TPC-F038-SF (маркетингова назва HP Pro 3410 SFF Business PC, 3xxxxyy) (де х, у - будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Чеська Республіка\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0173771-11, дата видачі: 22.11.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[598,"Пристрої багатофункціональні (принтер-сканер-копір) торговельної марки \"SAMSUNG\" моделей SСX-4*****/XEV, де перша * - цифра (7 - серійний номер моделі), друга та третя ** - цифри (2, 8, 9 - функціональні можливості), четверта та п\"ята ** - латинські літери або їх відсутність (наявність додаткових можливостей), з функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень та з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0173774-11, дата видачі: 22.11.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[599,"Пристрої багатофункціональні (принтер-сканер-копір) торговельної марки \"SAMSUNG\" моделей SСX-3*****/XEV, де перша * - цифра (4 - серійний номер моделі), друга та третя ** - цифри (0, 5 - функціональні можливості), четверта та п\"ята ** - латинські літери або їх відсутність (наявність додаткових можливостей), з функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень та з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0173777-11, дата видачі: 22.11.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[600,"Пристрої друкувальні (принтери) торговельної марки \"SAMSUNG\" моделей ML-2*****/XEV, де перша * - цифри (1, 9 - серійний номер моделі), друга та третя ** - цифри (0, 4, 5, 6 - функціональні можливості), четверта та п\"ята ** - латинські літери або їх відсутність (наявність додаткових можливостей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0173778-11, дата видачі: 22.11.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[601,"Монітори торговельної марки SAMSUNG моделі LS23A******/** (де перша * - цифра (7, 9) - особливості комплектації; з другої по третю * - цифри (0, 5) - серія; з четвертої по шосту * - літери, або їх відсутність - особливості додаткових функцій; сьома та восьма * - (UA або RU)- бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Російська Федерація\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0173779-11, дата видачі: 22.11.2011, дійсний до: 16.10.2012",0]
[602,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP70****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - тип процесора; друга *- літери (V, E, S, P, M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- цифри - розмір екрану; четверта *- літера або цифра - тип операційної системи; п\"ята *- літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- цифри - порядковий номер моделі; восьма та дев\"ята ** - UA, RU - літерне позначення коду країни) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0173786-11, дата видачі: 22.11.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[603,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки MSI моделі StarMouse SW130 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Micro-Star International Co., Ltd.\", Тайвань, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0118123-10, дата видачі: 14.09.2010, дійсний до: 29.06.2012",0]
[604,"Клавіатура торговельної марки MSI моделі StarType ES500W з обладнанням радіодоступу виробництва \"Micro-Star International Co., Ltd.\", Тайвань, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0118124-10, дата видачі: 14.09.2010, дійсний до: 29.06.2012",0]
[605,"Обладнання радіодоступу у складі пристрою введення даних (маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Dell моделі M-RBV114 (2.4 GHz Cordless Mouse) виробництва \"Logitech Far East Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0010670-11, дата видачі: 03.02.2011, дійсний до: 01.02.2012",0]
[606,"Безпроводовий пристрій введення даних (клавіатура) торговельної марки Dell моделі Y-RBP-DEL4 (2.4GHz Cordless Keyboard) виробництва \"Logitech Far East Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0010672-11, дата видачі: 03.02.2011, дійсний до: 01.02.2012",0]
[607,"Пристрій введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки PLEOMAX моделі CMOC -305*, де * - літера латинського алфавіту або її відсутність, що позначає колір та особливості виконання корпусу моделі виробництва \"Samsung C&T Corporation\", Республіка  Корея, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0025404-11, дата видачі: 03.03.2011, дійсний до: 01.03.2012",0]
[608,"Пристрій введення даних (клавіатура та маніпулятор типу миша) торговельної марки PLEOMAX моделі COC -300* з обладнанням радіодоступу, де * - літера латинського алфавіту або її відсутність, що позначає колір та особливості виконання корпусу моделівиробництва \"Samsung C&T Corporation\", Республіка  Корея, Китай\n \n\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0045004-11, дата видачі: 12.04.2011, дійсний до: 01.03.2012",0]
[609," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки DELL моделі M-RCG-DEL6 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Logitech Far East Ltd.\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0196560-11, дата видачі: 22.12.2011, дійсний до: 19.12.2012",0]
[610,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки ASUS моделі WT400 виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0200940-11, дата видачі: 27.12.2011, дійсний до: 26.12.2012",0]
[611,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі пристрою введення даних (безпроводової клавіатури - Wireless Bluetooth Keyboard) моделі LXH-JME8002B виробництва \"Jing Mold Electronics Technology (Shen Zhen) Co., LTD.\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0016575-11, дата видачі: 15.02.2011, дійсний до: 14.02.2012",0]
[612,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі пристрою введення даних (безпроводового маніпулятора \"миша\" - Wireless Bluetooth Mouse) моделі LXH-JME2069B виробництва \"Jing Mold Electronics Technology (Shen Zhen) Co., LTD.\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0016579-11, дата видачі: 15.02.2011, дійсний до: 14.02.2012",0]
[613,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Lenovo моделі A300-Квиробництва \"Primax Electronics Ltd.\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0074131-11, дата видачі: 09.06.2011, дійсний до: 07.06.2012",0]
[614,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Lenovo моделі A300-Mвиробництва \"Primax Electronics Ltd.\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0074133-11, дата видачі: 09.06.2011, дійсний до: 07.06.2012",0]
[615,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки ASUS моделі BX700 виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0074135-11, дата видачі: 09.06.2011, дійсний до: 29.09.2012",0]
[616,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки ASUS моделі WT410 з обладнанням радіодоступу виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0045008-11, дата видачі: 12.04.2011, дійсний до: 29.09.2012",0]
[617,"Пристрої введення даних торговельної марки PLEOMAX (маніпулятори типу \"миша\") моделей MOC -130*, MOC -140*, MOC -150*, MOC -160* з обладнанням радіодоступу, де * - літера латинського алфавіту або її відсутність, що позначає колір та особливості виконання корпусу моделівиробництва \"Samsung C&T Corporation\", Республіка  Корея, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0045009-11, дата видачі: 12.04.2011, дійсний до: 10.04.2012",0]
[618,"Обладнання радіодоступу у складі пристрою введення даних (бездротової клавіатури) торговельної марки DELL моделі KG-1089 (Wireless Keyboard). \"Chicony Electronics Co., Ltd.\", Китай на підприємстві \"Chicony Electronics (Dongguan) Co., Ltd.\",Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0065800-11, дата видачі: 25.05.2011, дійсний до: 23.05.2012",0]
[619,"Обладнання радіодоступу у складі пристрою введення даних (маніпулятора типу \"миша\") торговельної марки DELL моделі MG-1090 (2.4 GHz Cordless Mouse) виробництва \"Chicony Electronics Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0065801-11, дата видачі: 25.05.2011, дійсний до: 23.05.2012",0]
[620,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки TRUST моделі 17114 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0182940-11, дата видачі: 05.12.2011, дійсний до: 04.12.2012",0]
[621,"Пристрій введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделі 17097 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0182946-11, дата видачі: 05.12.2011, дійсний до: 04.12.2012",0]
[622,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделі 16812 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0182950-11, дата видачі: 05.12.2011, дійсний до: 04.12.2012",0]
[623,"Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделей 17176, 17177 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0182953-11, дата видачі: 05.12.2011, дійсний до: 04.12.2012",0]
[624,"Пристрій введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделі 16600 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0182956-11, дата видачі: 05.12.2011, дійсний до: 04.12.2012",0]
[625,"Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделей 17065, 16536, 16592, 17063, 17360, 17388, 17389, 17355, 16343, 16557, 17086, 17085, 17087, 17233 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0182965-11, дата видачі: 05.12.2011, дійсний до: 04.12.2012",0]
[626,"Пристрої введення даних (бездротові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Microsoft моделей 1349, 1454, 1459 (Wireless Mouse) виробництва \"Microsoft Corporation\", США, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0184027-11, дата видачі: 06.12.2011, дійсний до: 05.12.2012",0]
[627,"Пристрої введення даних (бездротові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Microsoft моделей 1383, 1427, 1428, 1453, 1490 (Wireless Mouse) виробництва \"Microsoft Corporation\", США, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0184028-11, дата видачі: 06.12.2011, дійсний до: 05.12.2012",0]
[628,"Пристрій введення даних (бездротовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Microsoft моделі 1416 (Wireless Mouse) виробництва \"Microsoft Corporation\", США, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0184029-11, дата видачі: 06.12.2011, дійсний до: 05.12.2012",0]
[629,"Пристрої введення даних (бездротові клавіатури) торговельної марки Microsoft моделей 1379, 1455, 1477 (Wireless Keyboard) виробництва \"Microsoft Corporation\", США, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0184030-11, дата видачі: 06.12.2011, дійсний до: 05.12.2012",0]
[630,"Пристрій введення даних (бездротова клавіатура) торговельної марки Microsoft моделі 1392 (Wireless Keyboard) виробництва \"Microsoft Corporation\", США, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0184031-11, дата видачі: 06.12.2011, дійсний до: 05.12.2012",0]
[631,"Пристрій введення даних (бездротовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Microsoft моделі 1387 (Wireless Mouse) виробництва \"Microsoft Corporation\", США, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0184035-11, дата видачі: 06.12.2011, дійсний до: 05.12.2012",0]
[632,"Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделей 16558, 17639 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0193302-11, дата видачі: 19.12.2011, дійсний до: 04.12.2012",0]
[633,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Samsung моделі BKC-1B1RUBGSER виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0081582-11, дата видачі: 24.06.2011, дійсний до: 21.06.2012",0]
[634,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Lenovo моделі MOEMOU виробництва \"Primax Electronics Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0081602-11, дата видачі: 24.06.2011, дійсний до: 21.06.2012",0]
[635,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Samsung моделі BKC-1С9RUBGSER виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0141452-11, дата видачі: 05.10.2011, дійсний до: 21.06.2012",0]
[636,"Фотокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі ST5500 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1М00FХW 1М00GХW ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.025.0134774-10, дата видачі: 01.11.2010, дійсний до: 12.08.2012",0]
[637,"Моноблоки системні торговельної марки MSI моделей AP19*****-******* з обладнанням радіодоступу виробництва \"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0135242-10, дата видачі: 02.11.2010, дійсний до: 29.06.2012",0]
[638,"Моноблоки системні торговельної марки MSI моделей AЕ19*****-******* з обладнанням радіодоступу виробництва \"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0135244-10, дата видачі: 02.11.2010, дійсний до: 29.06.2012 ",0]
[639,"Моноблоки системні торговельної марки MSI моделей AE20*****-******* виробництва \"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0139136-10, дата видачі: 15.11.2010, дійсний до: 29.06.2012",0]
[640,"Моноблоки системні торговельної марки MSI моделей AE22*****-******* виробництва \"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0139146-10, дата видачі: 15.11.2010, дійсний до: 29.06.2012",0]
[641,"Моноблоки системні торговельної марки MSI моделей AE24*****-******* виробництва \"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0139155-10, дата видачі: 15.11.2010, дійсний до: 29.06.2012",0]
[642,"USB-адаптер торговельної марки Dell моделі C-UAM35 з обладнанням радіодоступу (2.4GHz Transceiver) виробництва \"Logitech Far East Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0011781-11, дата видачі: 04.02.2011, дійсний до: 01.02.2012",0]
[643,"Пристрій введення даних комп’ютерний торговельної марки Dell моделі C-UAM35 з обладнанням радіодоступу (2.4GHz Transceiver) виробництва \"Logitech Far East Ltd.\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0014972-11, дата видачі: 14.02.2011, дійсний до: 01.02.2012",0]
[644,"Cистема домашнього кінотеатру моделі SC-HTB520* (де * - від трьох до чотирьох будь-яких літер латинського алфавіту та/або цифр для позначення кольору корпусу виробу та країни\n призначення виробу) у складі основного апарату моделі SU-HTB520, активного сабвуфера моделі SB-HWA520 та вбудованої у сабвуфер бездротової системи моделі SH-FX71 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Panasonic AVC Network Bisiness Group\" (Японія) \n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","22M0G1W","Б01\nРІ 24-5\nРІ 24-1-1","UA1.025.0040910-11, дата видачі: 04.04.2011, дійсний до: 30.03.2012",0]
[645,"Cистема домашнього кінотеатру моделі SC-BFT800* (де * - від трьох до чотирьох будь-яких літер латинського алфавіту та/або цифр для позначення кольору корпусу виробу та країни призначення виробу) з обладнанням радіодоступу у складі основного блоку моделі SA-BFT800, активного сабвуфера моделі SB-WA500, безпроводової системи моделі SH-FX71) виробництва \"Panasonic Corporation Networks Bisiness Group\" (Японія)\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","22M0G1W","Б01\nРІ 24-5\nРІ 24-1-1","UA1.025.0040917-11, дата видачі: 04.04.2011, дійсний до: 30.03.2012",0]
[646,"Лазерний рівень торговельної марки HILTI моделі PR 35 з обладнанням радіодоступу (Rotating laser) виробництва \"Hilti Aktiengesellschaft\", Ліхтенштейн, Німеччина",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних між лазерним рівнем та лазерним детектором","2405 МГц","250KF1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0025109-11, дата видачі: 03.03.2011, дійсний до: 28.02.2012",0]
[647,"Лазерний детектор торговельної марки HILTI моделі PRA 35 з обладнанням радіодоступу (Laser detector/remote) виробництва \"Hilti Aktiengesellschaft\", Ліхтенштейн, Німеччина",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних між лазерним рівнем та лазерним детектором","2405 МГц","250KF1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0025110-11, дата видачі: 03.03.2011, дійсний до: 28.02.2012",0]
[648,"Обладнання радіодоступу торговельної марки Adidas моделі V42037 (miCoach Connect) виробництва \"adidas AG\", Німеччина, Малайзія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0160081-11, дата видачі: 01.11.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[649,"Обладнання радіодоступу торговельної марки adidas моделі V42036 (miCoach Connect (for PC / MAC)) виробництва \"adidas AG\", Німеччина, Малайзія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0160093-11, дата видачі: 01.11.2011, дійсний до: 31.10.2012",0]
[650,"Обладнання радіодоступу у складі вимірювача швідкості (SPEED SENSOR) торговельної марки Adidas miCoach SPEED_CELLTM моделі 01715 виробництва \"adidas AG\", Німеччина, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0182653-11, дата видачі: 05.12.2011, дійсний до: 04.12.2012",0]
[651,"Обладнання радіодоступу (USB-Dongle) торговельної марки Microsoft моделей 1350, 1461 (2,4 GHz Transceiver) виробництва \"Microsoft Corporation\", США, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0184032-11, дата видачі: 06.12.2011, дійсний до: 05.12.2012",0]
[652,"Обладнання радіодоступу (USB-Dongle) торговельної марки Microsoft моделі 1423 (2,4 GHz Transceiver) виробництва \"Microsoft Corporation\", США, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0184033-11, дата видачі: 06.12.2011, дійсний до: 05.12.2012",0]
[653,"Обладнання радіодоступу (USB-Dongle) торговельної марки Microsoft моделі 1447 (2,4 GHz Transceiver) виробництва \"Microsoft Corporation\", США, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0184034-11, дата видачі: 06.12.2011, дійсний до: 05.12.2012",0]
[654,"Маніпулятор ігровий торговельної марки TRUST моделі 17735 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0193291-11, дата видачі: 19.12.2011, дійсний до: 04.12.2012",0]
[655,"Телевізор торговельної марки TOSHIBA моделі 40WL768* (де * - літера, що позначає колір) з обладнанням радіодоступу - карткою безпродового доступу торговельної марки ASKEY моделі WLU5040(ROHS) виробництва \"Toshiba Television Central Europe Sp. z o.о.\", Польща\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0066593-11, дата видачі: 26.05.2011, дійсний до: 24.05.2012",0]
[656,"Електронна книга торговельної марки Lbook моделі V60 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Tianjin Jinke Electronics Co., Ltd.\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.025.0041225-11, дата видачі: 05.04.2011, дійсний до: 03.04.2012",0]
[657,"Пристрої друкувальні (принтери) торговельної марки Zebra моделей S4M, 110Xi4, 140Xi4,170Xi4, 220Xi4, 110PAX4, 170PAX4, ZM400, ZM600 з обладнанням радіодоступу торговельної марки Zebra моделі XG-182Z виробництва \"Zebra Technologies Corporation\", США",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.025.0083814-11, дата видачі: 29.06.2011, дійсний до: 28.06.2012",0]
[658,"Комп’ютери персональні (кишенькові) торговельної марки COBY моделей MID7015, MID7024, MID8024 з обладнанням радіодоступу виробництва \"COBY Communications Limited\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.025.0141004-11, дата видачі: 05.10.2011, дійсний до: 04.10.2012",0]
[659,"Блоки системні торговельної марки MSI моделей Wind Box *****-*******, де * - перший символ - літера (D - десктоп), другий символ - літера (С або Е - виконання відеоадаптера), третій символ - цифра (0 - 9 - розмір корпусу), четвертий символ - цифра (0 - 9 - марка процесора), п\"ятий символ - модифікація виробу, далі дефіс (-), далі три або чотири символи - цифри (0 - 9 - внутрішній номер партії), далі - літера (X, або L, або відсутність символу - позначення операційної системи); виробництва \"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0089624-11, дата видачі: 08.07.2011, дійсний до: 01.03.2012",0]
[660,"Обладнання радіодоступу у складі накопичувача (wireless flash storage) торговельної марки Kingston серії Wi-Drive моделей WID/32GB, WID/16GB виробництва \"Kingston Digital Inc.\", США",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0142081-11, дата видачі: 06.10.2011, дійсний до: 05.10.2012",0]
[661,"Програвачі Blu-ray Disk/DVD торговельної марки ASUS моделей BDS-500, BDS-700 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Wistron Corporation\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0183378-11, дата видачі: 06.12.2011, дійсний до: 04.12.2012",0]
[662,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки ASUS моделей В****** (де ****** - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0-9) або відсутність символу, які позначають розмір екрану, відмінності платформи та порядковий номер моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0196582-11, дата видачі: 22.12.2011, дійсний до: 18.12.2012",0]
[663,"Гральна приставка моделі Xbox360 Slim з обладнанням радіодоступу виробництва\"Microsoft Corporation\", США",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0147116-11, дата видачі: 13.10.2011, дійсний до: 12.10.2012",0]
[664,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі окулярів 3D торговельної марки Samsung моделі SSG-3100GB/RU (3D Glasses) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0025098-11, UA1.025.0025105-11, дата видачі: 03.03.2011, дійсний до: 28.02.2012",0]
[665,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі окулярів 3D торговельної марки Samsung моделей SSG-3700CR/RU, SSG-3300CR/RU, SSG-3300GR/RU (3DGlasses) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0046050-11, дата видачі: 14.04.2011, дійсний до: 28.02.2012",0]
[666,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі окулярів 3D торговельної марки Samsung моделі SSG-S3000GR/RU (3D Glasses) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0046053-11, UA1.025.0046058-11, UA1.025.0046059-11, дата видачі: 14.04.2011, дійсний до: 28.02.2012",0]
[667,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі окулярів 3D торговельної марки Samsung моделей SSG-3700CR/RU, SSG-3300CR/RU, SSG-3300GR/RU (3DGlasses) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0046054-11, UA1.025.0046056-11, дата видачі: 14.04.2011, дійсний до: 28.02.2012",0]
[668,"Пристрої автомобільні навігаційні торговельної марки Clarion моделей NAU-P8100EU, NAU-P8100RU, NAU-P8100RUP, NAU-P8400RUP, NAU-PI8400RU, NAU-PI8400RUA, NAU-M8110RUA, NAU-M8410RUA з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Clarion Co., Ltd.\", Японія\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0141473-11, дата видачі: 05.10.2011, дійсний до: 04.10.2012",0]
[669,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі окулярів 3D (3D Glasses) торговельної марки Samsung моделі SSG-M3750CR/EN \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0142085-11, дата видачі: 06.10.2011, дійсний до: 05.10.2012",0]
[670,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі окулярів 3D торговельної марки Samsung моделей SSG-3050GB/RU, SSG-М3050GB (3D Glasses) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0147133-11, UA1.025.0184025-11, дата видачі: 13.10.2011, дійсний до: 12.10.2012",0]
[671,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі окулярів 3D торговельної марки Samsung моделей SSG-3050GB/RU, SSG-М3050GB (3D Glasses) Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея на підприємстві \"Elentec Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0147134-11, дата видачі: 13.10.2011, дійсний до: 12.10.2012",0]
[672,"Cканер для розпізнавання штрих-кодів моделі MT2070 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), код продукту p/n: MT2070-***********, STB2078-********, STB2000-C1*****, STB2000-C4*****, SAC2000-******, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають відмінності конфигурації та пакування виробництва \"Symbol Technologies Inc.\", США, Мексика\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0147275-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 12.10.2012",0]
[673,"Cканер для розпізнавання штрих-кодів з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі блоків моделей DS3578, STB3578, FLB3578, код продукту p/n:DS3578-*********, STB3578-*******, FLB3578-*******, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі виробництва \"Symbol Technologies Inc.\", США, Мексика",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0148090-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 12.10.2012",0]
[674,"Сканер для розпізнавання штрих-кодів торговельної марки Motorola моделі LI4278 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (Cordless Linear Imager) (номера партій P/N: LI4278-***********, де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-9), знак \"-\" (дефіс) або відсутність символу, що позначає дизайн та сервісні можливості моделі) виробництва\"Motorola Solutions, Inc.\", США, Мексика\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0185629-11, дата видачі: 08.12.2011, дійсний до: 07.12.2012",0]
[675,"Cканер для розпізнавання штрих-кодів торговельної марки Motorola моделі МС3100 (номери партій P/N: МС3100-*********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва\"Motorola Solutions, Inc.\", США, Мексика\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0196602-11, дата видачі: 23.12.2011, дійсний до: 20.12.2012",0]
[676,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі окулярів 3D торговельної марки Samsung моделі SSG-3100GB/RU (3D Glasses) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0025106-11, дата видачі: 03.03.2011, дійсний до: 28.02.2012",0]
[677,"Фотокамери цифрові торговельної марки SAMSUNG моделей WB150F, WB152F з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W ","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0193446-11, дата видачі: 19.12.2011, дійсний до: 18.12.2012",0]
[678,"Системний моноблок торговельної марки MSI моделі MS-AР1920 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.025.0060259-10, дата видачі: 30.06.2010, дійсний до: 29.06.2012",0]
[679,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки MSI моделей Х*******-******* (де X - найменування серії X-Slim, з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0134234-10, дата видачі: 30.10.2010, дійсний до: 29.06.2012",0]
[680,"Книга електронна торговельної марки \"Азбука\" моделі N618 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hanwang Technology Co., Ltd.\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.025.0044928-11, дата видачі: 12.04.2011, дійсний до: 10.04.2012",0]
[681,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки \"ASUS\" моделей Eee PC 12***** (де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0-9) або відсутність символу, які позначають розмір екрану, відмінності платформи та порядковий номер моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0056698-11, дата видачі: 10.05.2011, дійсний до: 05.05.2012",0]
[682,"Телевізор торговельної марки SAMSUNG моделі UE40********** (де перша *- літери (D)- рік розробки; друга *- цифри (8)- особливості комплектації; з третьої по п\"яту *- цифри (0-9) або літери - особливості дизайну; з шостої по восьму *- цифри (0-9), літери або пробіл- особливості додаткових функцій, кольору виробу, з дев\"ятої по десяту *- (UA або RU)- бон-коди на продукцію, що імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Російська Федерація",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0095614-11, дата видачі: 19.07.2011, дійсний до: 04.05.2012",0]
[683,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP30****-***UA (де перша *- цифра (0, 5) - тип процесора; друга *- літери (V, E, S, P, M, X, B, R) -можливості; третя *- цифри - розмір екрану; четверта *- літери - тип операційної системи; п\"ята *- літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- цифри - порядковий номер моделі; UA – літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея на підприємстві \"Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0099191-11, дата видачі: 26.07.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[684,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки Lenovo серії IdeaPad Tablet K1 моделі 20115/1304 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі данихBluetooth) \"COMPAL ELECTRONICS, INC.\", Китай на підприємстві \"Compal Information Technology (Kun Shan) Co.,Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1М00FХW 1М00GХW ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.025.0109413-11, дата видачі: 15.08.2011, дійсний до: 11.08.2012",0]
[685,"Сканер для розпізнавання штрих-кодів торговельних марок Symbol та Motorola моделі СS3070 (номера партій P/N: CS3070-********, де ******** - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-9), знак \"-\" (дефіс) або відсутність символу, що позначає дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (1D Laser Scanning Device) \"Motorola Solutions, Inc.\", США, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0145900-11, дата видачі: 12.10.2011, дійсний до: 11.10.2012",0]
[686,"Комп’ютер персональний (ноутбук) торговельної марки \"Panasonic\" моделі CF-19T з обладнанням радіодоступу у комплекті згідно з Додатком \"Panasoniс Customer Services Europe a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre\", Німеччина на підприємстві \"AVC Networks Company, Panasonic Corporation\", Японія\n\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1М00FХW 1М00GХW ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.025.0147268-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 12.10.2012",0]
[687,"Комп’ютер для транспортних засобів моделі VC5090 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) (Vehicle computer), код продукту p/n: VC5090-***********, де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають відмінності конфигурації та пакування виробництва \"Symbol Technologies Inc.\", США\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4","UA1.025.0147513-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 12.10.2012",0]
[688,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-RV***-***UA (де перша * - цифри - розмір екрану; друга *- цифри (0, 1, 2) - покоління; третя *- цифри (0, 1, 3, 5, 8, 9) - тип процесора та операційної системи; четверта *- літери - тип відеокарти; п\"ята та шоста **- цифри - порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0147801-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[689,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP30****-***UA (де перша *- цифри (0, 5) - тип процесора; друга *- літери (V, E, S, P, M, X, B, R, U) -можливості; третя *- цифри - розмір екрану; четверта *- літери - тип операційної системи; п\"ята *- літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- цифри - порядковий номер моделі; UA – літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0147809-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[690,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделі NP-RC***-***UA (де перша * - цифри - розмір екрану; друга *- цифри (0, 1, 2, 3) - покоління; третя *- цифри (8, 0) - тип процесора та операційної системи; четверта *- літери - тип відеокарти; п\"ята та шоста **- цифри - порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, на підприємстві \"Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1М00FХW 1М00GХW ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.025.0147813-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[691,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки SAMSUNG моделей NP-RF***-***UA (де перша * - розмір екрану; друга *- покоління (1, 0); третя *- тип процесора та операційної системи (1, 2, 9); четверта *- літери - тип відеокарти; п\"ята та шоста **- порядковий номер моделі; UA - літерне позначення коду країни (Україна)), з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1М00FХW 1М00GХW ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.025.0147818-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 12.08.2012",0]
[692,"Комп’ютери персональні (планшетні) торговельної марки MSI моделей WindPad 1****-*****, де1-позначення розміру екрана, перша *-цифри(0-9-номер изайну моделі),друга *-цифри (0-9-модифікація моделі), третя та четверта *-літери (А/W/AW або відсутність символу-позначення операційної системи), п\"ята, шоста та сьома *-цифри (0-9-внутрішній\n номер партії),восьма та дев\"ята*-(UA або RU-літерне позначення коду країни),з обладнанням радіодоступу(в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Micro-Star International (MSI) Co., Ltd.\", Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0025426-11, дата видачі: 03.03.2011, дійсний до: 29.06.2012",0]
[693,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P7300 з радіообладнанням систем стільникового звязку GSM900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, В’єтнам",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0116702-11, UA1.025.0174881-11, дата видачі: 26.08.2011, дійсний до: 10.04.2013"]
[694,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P6200 з радіообладнанням систем стільникового звязку GSM900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, В’єтнам\n\n",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0184142-11, UA1.025.0184141-11, UA1.025.0174880-11, UA1.025.0160103-11,дата видачі: 07.12.2011, дійсний до: 10.04.2013"]
[695,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P6800 з радіообладнанням систем стільникового звязку GSM900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, В’єтнам\n\n",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0196561-11, дата видачі: 22.12.2011, дійсний до: 10.04.2013"]
[696,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P7500 з радіообладнанням систем стільникового звязку GSM900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, В’єтнам\n\n",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0148079-11, UA1.025.0174882-11, дата видачі: 17.10.2011, дійсний до: 10.04.2013"]
[697,"Багатофункціональний пристрій т.м. Brother моделі MFC - J6510DWз функціями друкування, сканування, копіювання, передавання / приймання факсимільних повідомлень та обладнанням радіодоступу виробництва “BROTHER INTERNATIO-NAL EUROPE Ltd.\", Велика Британія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.155.0073685-11 дійсний до 08.06.2012",0]
[698,"Багатофункціональний пристрій т.м. Brother моделі MFC - J6910DWз функціями друкування, сканування, копіювання, передавання / приймання факсимільних повідомлень та обладнанням радіодоступу виробництва “BROTHER INTERNATIONAL EUROPE Ltd.\", Велика Британія\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.155.0106370-11 дійсний до 07.08.2012",0]
[699,"Багатофункціональний пристрій т.м. Brother моделі MFC-7860DWR з функціями друкування, сканування, копіювання, передавання / приймання факсимільних повідомлень та обладнанням радіодоступу виробництва “BROTHER INTERNATIONAL EUROPE Ltd.\", Велика Британія\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.155.0106373-11 дійсний до 07.08.2012",0]
[700,"Багатофункціональний пристрій торгівельної марки Brother моделі DCP-7070DWR з функціями друкування, сканування, копіювання та обладнанням радіодоступу виробництва “BROTHER INTERNATIONAL EUROPE Ltd.\", Велика Британія ",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.155.0128906-11 дійсний до 15.09.2012",0]
[701,"Планшетні комп’ютери моделей LY-F518, LY-F519, A8, AS070, М7007 з обладнанням радіодоступу виробництва “ASPIRING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LIMITED\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.155.0007433-11 дійсний до 26.01.2012",0]
[702,"Електронна книга моделей PocketBook 603, PocketBook 903 з обладнанням радіодоступу та радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS виробництва ТОВ „ТОРГОВИЙ ДІМ \"ПОКЕТБУК\", м. Київ, Україна",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.155.0007515-11 дійсний до 26.01.2012"]
[703,"Електронна книга моделі PocketBook 511 з обладнанням радіодоступу виробництва ТОВ „ТОРГОВИЙ ДІМ \"ПОКЕТБУК\", м. Київ, Україна на підприємстві Netronix, lnc., Тайвань.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.155.0007516-11 дійсний до 26.01.2012",0]
[704,"Персональний комп’ютер (планшетний) торгівельної марки РАІР моделі Mini з обладнанням радіодоступу т.м. Atheros моделі AR6102G виробництва \"BEIJING DEVELOPMENT IMP. & EXP.CORPORATION LTD\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.155.0024142-11 дійсний до 01.03.2012",0]
[705,"Персональний комп’ютер (планшетний) торгівельної марки РАІР моделі Minima з обладнанням радіодоступу т.м. Ralink моделі RT3070 виробництва \"BEIJING DEVELOPMENT IMP. & EXP.CORPORATION LTD\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.155.0024144-11 дійсний до 01.03.2012",0]
[706,"Мультимедійний пристрій т.м. D-Link типу Boxee Box моделі DSM-380 з обладнанням радіодоступу виробництва \"D-Link Corporation Ltd.\", Тайвань",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.155.0043906-11 дійсний до 10.04.2012",0]
[707,"Комп’ютер персональний (планшетний) т.м. Apple типу iPad моделі A1395 з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Apple Sales International\", Ірландія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.155.0073658-11 дійсний до 08.06.2012",0]
[708,"Персональний комп’ютер (ноутбук) торгівельної марки Lenovo моделі ThinkPad Т61 з обладнанням радіодоступу та з радіомодулем (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва “Lenovo Pte Ltd.\", Сінгапур\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4","UA1.155.0080846-11 дійсний до 21.06.2012",0]
[709,"Персональний комп’ютер (ноутбук) торгівельної марки Lenovo моделі ThinkPad X200 з обладнанням радіодоступу та з радіомодулем (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва “Lenovo Pte Ltd.\", Сінгапур\n ",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.155.0080853-11 дійсний до 21.06.2012",0]
[710,"Комп’ютер персональний (планшетний) моделі JX-009D MID з обладнанням радіодоступу виробництва „Hiroshima Ltd.\", Гонконг.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.155.0080865-11 дійсний до 21.06.2012",0]
[711,"Персональний комп’ютер (планшетний) торгівельної марки Magic моделі ID7003 з обладнанням радіодоступу виробництва „KDI Communication CO., Ltd.\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.155.0088143-11 дійсний до 05.07.2012",0]
[712,"Персональний комп’ютер (ноутбук) торгівельної марки Lenovo моделі ThinkPad Т400 з обладнанням радіодоступу виробництва “Lenovo Pte Ltd.\", Сінгапур на підприємстві „Lenovo Information Products (Shenzhen) Co., Ltd.\", Китай.\n ",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.155.0097929-11 дійсний до 27.07.2012",0]
[713,"Персональний комп’ютер (планшетний) торгівельної марки Reellex моделей TAB-101, TAB-102, TAB-701, TAB-702, TAB-703, TAB-704 з обладнанням радіодоступу виробництва „Sanjing Kabushikikaish Limited\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.155.0106376-11 дійсний до 07.08.2012",0]
[714,"Електронна книга моделі PocketBook 612 з обладнанням радіодоступу - картка безпроводового доступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. Broadcom моделі BCM4329XKUBG виробництва Chuanjie Precision Industry (Shenzhen) Co. ltd, Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1М00FХW 1М00GХW ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.155.0115674-11 дійсний до 24.08.2012",0]
[715,"Портативний SSD накопичувач (wireless flash storage) торгівельної марки Kingston серії Wi-Drive моделей WID/16GB, WID/32GB, WID/64GB з обладнанням радіодоступу виробництва „Kingston Digital Inc.\", США",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.155.0117674-11 дійсний до 28.08.2012",0]
[716,"Безпроводові сканери для розпізнавання штрих – кодів торгівельної марки Casio типу Casio DT-930 моделей DT-930М51Е, DT-930М50Е з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва “Casio Computer Co., Ltd\", Японія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.155.0122219-11 дійсний до 05.09.2012",0]
[717,"Безпроводові сканери для розпізнавання штрих – кодів торгівельної марки Casio типу Casio IT-300 моделі IT-300-15Е з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва “Casio Computer Co., Ltd\", Японія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1М00FХW 1М00GХW ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.155.0122221-11 дійсний до 05.09.2012",0]
[718,"Безпроводові сканери для розпізнавання штрих – кодів торгівельної марки Casio типу Casio DT-X8 моделей DT-X8-10E, DT-X8-20E з обладнанням радіо доступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва “Casio Computer Co., Ltd\", Японія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1М00FХW 1М00GХW ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.155.0122223-11 дійсний до 05.09.2012",0]
[719,"Безпроводовий маніпулятор (Magic Trackpad) т.м. Apple моделі A1339 виробництва “Apple Sales International\", Ірландія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0150075-11 дійсний до 17.10.2012",0]
[720,"Графічний планшет торгівельної марки Genius моделі EasyPen M406W з обладнанням радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва „KYE SYSTEMS CORP.\", Тайвань ",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0150202-11 дійсний до 17.10.2012",0]
[721,"Безпроводові сканери для розпізнавання штрих – кодів торгівельної марки Argox моделей PT-6020 та PT-6021 виробництва Argox Information Co., Ltd\", Тайвань.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.155.0159203-11 дійсний до 30.10.2012",0]
[722,"Комп'ютер персональний (планшетний) моделі PocketBook А10 з обладнанням радіодоступу (у тому числі радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва Hengyang Sheng Tian Precision Electronics Co., ltd, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.155.0168925-11 дійсний до 14.11.2012",0]
[723,"Електронна книга моделі PocketBook 611 з обладнанням радіодоступу виробництва Netronix Inc., Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.155.0181765-11 дійсний до 04.12.2012",0]
[724,"Комп'ютер персональний (планшетний) моделі PocketBook А7 з обладнанням радіодоступу виробництва Hengyang Sheng Tian Precision Elec-tronics Co., ltd, Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.155.0192405-11 дійсний до 18.12.2012",0]
[725,"Електронна книга моделі PocketBook 512 з обладнанням радіодоступу - радіомодулем виробництва Netronix Inc., Тайвань, Республіка Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.155.0199989-11 дійсний до 26.12.2012",0]
[726,"Обладнання радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у складі сканера для розпізнавання штрих-кодів моделі MC9090 виробництва \"MOTOROLA Inc.\", США",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4","UA1.155.0080841-11 дійсний до 21.06.2012",0]
[727,"Обладнання радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у складі сканера для розпізнавання штрих-кодів моделі MC3190 виробництва \"MOTOROLA Inc.\", США\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4","UA1.155.0080842-11 дійсний до 21.06.2012",0]
[728,"Обладнання радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у складі сканерів для розпізнавання штрих–кодів торгівельної марки Datalogic моделі Datalogic Memor виробництва “DATALOGIC MOBILE SRL\", Італія",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1","UA1.155.0097998-11 дійсний до 27.07.2012"]
[729,"Пристрій введення даних (маніпулятори типу „миша”) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торгівельної марки Lexma  виробництва \"Lexma Inc.\", Тайвань",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.155.0014960-11 дійсний до 13.02.2012",0]
[730,"Пристрій введення даних (пульт для презентацій) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торгівельної марки Lexma моделей MР8, MР9 ; виробництва \"Lexma Inc.\", Тайвань ",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.155.0014961-11 дійсний до 13.02.2012",0]
[731,"Пристрій введення даних (комп’ютерна клавіатура) т.м. CIDEKO моделей AK05, AK08, AVK02 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва “JOW TONG TECH-NOLOGY CO.,LTD\", Тайвань.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.155.0014976-11 дійсний до 13.02.2012",0]
[732,"Пристрої введення даних (маніпулятор типу „миша”) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) типів A4Tech та G-CUBE dиробництва „A-FOUR TECH CO., Ltd\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.155.0024239-11 дійсний до 01.03.2012",0]
[733,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу „миша” та комп’ютерна клавіатура у комплекті) з обладнанням типів A4Tech та G-CUBE виробництва „A-FOUR TECH CO., Ltd\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0024241-11 дійсний до 01.03.2012",0]
[734,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу „миша”) торгівельної марки Genius  виробництва „KYE SYSTEMS CORP.\", Тайвань на підприємстві „KYE SYSTEMS CORP.\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0051122-11 дійсний до 10.04.2012",0]
[735,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу „миша”) торгівельної марки Genius  виробництва „KYE SYSTEMS CORP.\", Тайвань",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0065952-11 дійсний до 25.05.2012",0]
[736,"Пристрій введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу „миша”) торгівельної марки Genius  виробництва „KYE SYSTEMS CORP.\", Тайвань на підприємстві „KYE SYSTEMS CORP.\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0065953-11 дійсний до 25.05.2012",0]
[737,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу „миша”) торгівельної марки GEMBIRD  виробництва „GEMBIRD ELECTRONICS LTD\", Китай",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0088142-11 дійсний до 05.07.2012",0]
[738,"Пристрої введення даних (безпроводовий маніпулятор типу „миша”) типів A4Tech та G-CUBE виробництва „A-FOUR TECH CO., Ltd\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0115494-11 дійсний до 24.08.2012",0]
[739,"Пристрої введення даних (маніпулятор типу \"миша\" та безпроводова клавіатура) типів A4Tech та G-CUBE виробництва „A-FOUR TECH CO., Ltd\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0115497-11 дійсний до 24.08.2012",0]
[740,"Пристрій введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу “миша” та інші пристрої) торгівельної марки Genius виробництва „KYE SYSTEMS CORP.\", Тайвань ",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0150200-11 дійсний до 17.10.2012",0]
[741,"Пристрій введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятори типу „миша”) торгівельної марки GEMBIRD виробництва „GEMBIRD ELECTRONICS LTD\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0159204-11 дійсний до 30.10.2012",0]
[742,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу „джойстик-кермо”) торгівельної марки GEMBIRD моделі STR-W1-VF виробництва „GEMBIRD ELECTRONICS LTD\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0159205-11 дійсний до 30.10.2012",0]
[743,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу „джойстик”) торгівельної марки GEMBIRD виробництва „GEMBIRD ELECTRONICS LTD\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0159206-11 дійсний до 30.10.2012",0]
[744,"Пристрій введення даних (безпроводовий ігровий маніпулятор типу „gamepad”) моделі X-Pad Aero виробництва „Greenwave Industrial Limited\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0159207-11 дійсний до 30.10.2012",0]
[745,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу „миша”) торгівельної марки SVEN моделей RX-410 Wireless, RX-420 Wireless виробництва „Greenwave Industrial Limited\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0168954-11 дійсний до 14.11.2012",0]
[746,"Пристрої введення даних (безпроводові комп’ютерна клавіатура та маніпулятор типу „миша”) торгівельної марки SVEN виробництва „Greenwave Industrial Limited\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0168957-11 дійсний до 14.11.2012",0]
[747,"Пристрій введення даних (комп’ютерна клавіатура) т.м. Apple моделей A12**, А13** (де * - цифри від 0 до 9, що означають колір вироба, його комплектацію, наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Apple Sales International\", Ірландія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.155.0015296-11 дійсний до 13.02.2012",0]
[748,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу „миша”) т.м. Apple моделей A12**, A13** з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (де ** - цифри від 0 до 9, що означають колір вироба, його комплектацію, наявність додаткових функцій) виробництва \"Apple Sales International\", Ірландія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.155.0015297-11 дійсний до 13.02.2012",0]
[749,"Персональний комп’ютер (моноблок) торгівельної марки Apple типу іMac 21,5’/27’ моделей A13** (де * - цифри від 0 до 9, що означають колір вироба, його комплектацію, наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Apple Sales International\", Ірландія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-2","UA1.155.0015298-11 дійсний до 13.02.2012",0]
[750,"Обладнання радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у складі сканерів для розпізнавання штрих–кодів торгівельної марки Datalogic моделей Datalogic Skorpio, Datalogic Skorpio Gun, Datalogic Kyman, Datalogic Kyman Gun виробництва “DATALOGIC MOBILE SRL\", Італія.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1М00FХW 1М00GХW ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.155.0097997-11 дійсний до 27.07.2012",0]
[751,"Персональний комп’ютер (системний блок) торгівельної марки Apple типу Mac Pro моделей A11**, A12**, A13** (де * - цифри від 0 до 9 означають колір вироба, наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва ”Apple Sales International”, Ірландія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n--\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01","UA1.155.0024266-11 дійсний до 01.03.2012",0]
[752,"Мультимедійний плеєр т.м. Apple типу iPod Touch моделей A12**, A13**(де ** - цифри від 0 до 9 означають колір виробу, наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (у т.ч. інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва ”Apple Sales International”, Ірландія на підприємстві „Darfon Electronics (Suzhou) Co., Ltd.”, Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.155.0029143-11 дійсний до 11.03.2012",0]
[753,"Комп’ютер персональний (планшетний) т.м. Apple типу iPad моделі A1396 з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS та з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва ”Apple Sales International”, Ірландія",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.155.0043813-11 дійсний до 10.04.2012"]
[754,"Комп’ютери персональні (планшетні) моделей M01M (Dell Streak 5) та M02M (Dell Streak 7) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу (в т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"DELL Inc.\", США",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.155.0043824-11 дійсний до 10.04.2012"]
[755,"Комп’ютер персональний (планшетний) т.м. Sahara Netslate моделі SG22 (a230T) з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS моделі Sierra Wireless MC8790V та з обладнанням радіодоступу виробництва ”TableKiosk Research & Development”, Тайвань. ",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.155.0053443-11 дійсний до 28.04.2014"]
[756,"Багатофункціональний пристрій т.м. Brother моделі DCP-J315W з функціями друкування, сканування, копіювання та обладнанням радіодоступу  виробництва “BROTHER INTERNATIO-NAL EUROPE Ltd.”, Велика Британія, Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.155.0073686-11 дійсний до 08.06.2012",0]
[757,"Безпроводові сканери для розпізнавання штрих – кодів торгівельної марки Casio типу Casio IT-800 моделей IT-800R-15, IT-800R-05, IT-800RGC-05, IT-800RC-15, IT-800RGC-15, IT-800R-35, IT-800RC-35, IT-800RGC-35 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва “Casio Computer Co., Ltd”, Японія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.155.0122220-11 дійсний до 05.09.2012",0]
[758,"Персональний комп’ютер (ноутбук) торгівельної марки Apple типу MacВook Pro моделей А12**, А13**(де ** - цифри від 0 до 9, що означають колір вироба, наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу виробництва “Apple Sales International” Ірландія ",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.155.0168938-11 дійсний до 14.11.2012",0]
[759,"Персональний комп’ютер (ноутбук) торгівельної марки Apple типу MacВook Air моделей А12**, А13**(де ** - цифри від 0 до 9, що означають колір вироба, наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу виробництва “Apple Sales International” Ірландія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.155.0168943-11 дійсний до 14.11.2012",0]
[760,"Багатофункціональний пристрій т.м. Xerox моделі WORK CENTRE 3045 NI (DocuPrint M205fw) з функціями передавання / приймання факсимільних повідомлень, друкування, сканування, копіювання та обладнанням радіодоступу виробництва “Fuji Xerox Сo., Ltd.”, Японія на підприємстві “Fuji Xerox of Shenzhen YinXing Plant\", Китай.",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W 20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.155.0181757-11 дійсний до 04.12.2012",0]
[761,"Електронна книга моделей PocketBook 602, PocketBook 701, PocketBook 902, PocketBook 912 з обладнанням радіодоступу – картка безпроводового доступу (у тому числі з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth) т.м. Broadcom моделі BCM4329XKUBG виробництва Chuanjie Precision Industry (Shenzhen) Co. ltd, Китай\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.155.0181763-11 дійсний до 04.12.2012",0]
[762,"Комп'ютер персональний (планшетний) моделі PocketBook А10 3G з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу (у тому числі з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hengyang Sheng Tian Precision Electronics Co., Ltd\", Китай. ",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.155.0199978-11 дійсний до 26.12.2012"]
[763,"Електронна книга моделей PocketBook 603, PocketBook 903 з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS т. м. Sierra Wireless моделі SL8083 та обладнанням радіодоступу - картка безпроводового доступу (у тому числі з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth) т.м. Broadcom моделі BCM4329XKUBG виробництва \"Hengyang Sheng Tian Precision Electronics Co., Ltd\", Китай. ",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.155.0199981-11 дійсний до 26.12.2012",0]
[764,"Комп’ютер персональний (планшетний) т.м. PERECSMART моделі Р-7/А з абонентським обладнанням системи стільникового зв’язку UMTS та обладнанням радіодоступу (у т.ч. з радіоінтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва „Shenzhen Saayi Technology Co.Ltd.” Китай ",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g)","1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1","UA1.155.0200226-11 дійсний до 26.12.2012"]
[765,"Персональний комп’ютер (системний блок) т. м. Apple типу Mac mini моделей A13** (де * - цифри від 0 до 9, що означають колір вироба, його комплектацію, наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва ”Apple Sales International”, Ірландія",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.155.0097999-11 дійсний до 27.07.2012",0]
[766,"Радіомодуль системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі HiLo у складі платіжного терміналу т.м. PARKEON моделі Strada BNA виробництва „Parkeon SAS”, Франція",27,68,"2012-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0181766-11 дійсний до 04.12.2012"]
[767,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки LG моделі LGA51 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Сертифікат № UA1.166.0091762-11 дійсний до 11.07.2012",0]
[768,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки LG моделі LGP42 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Сертифікат № UA1.166.0091764-11 дійсний до 11.07.2012",0]
[769,"Пристрій введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу «миша») торгової марки DataMAX моделей SMK-71605AG, SMK-81601AG виробництва \"Stone Electronics\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Сертифікат № UA1.166.0099678-11 дійсний до 25.07.2012",0]
[770,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\")  торгової марки DataMAX моделей SM-325AG, SM-603AG, SM-605AG виробництва \"Stone Electronics\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Сертифікат № UA1.166.0099679-11 дійсний до 25.07.2012",0]
[771,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу \"миша\") торгової марки ACME моделей MW01, MW02, MW03, MW04 виробництва \"Shenzhen Lantian Electronics Co., Ltd.\" (Китай)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Сертифікат № UA1.166.0139103-11 дійсний до 02.10.2012",0]
[772,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки LG моделі S525-*  (де * - конфігурація ноутбука) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея) ",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Сертифікат № UA1.166.0156942-11 дійсний до 25.10.2012",0]
[773,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки LG моделі SD525 -* (де * - конфігурація ноутбука) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з нтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Сертифікат № UA1.166.0156944-11 дійсний до 25.10.2012",0]
[774,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки 'LG' модель A530 -* (де * - конфігурація ноутбука) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Сертифікат № UA1.166.0156940-11 дійсний до 25.09.2012",0]
[775,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки LG модель S530 -* (де * - конфігурація ноутбука) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Сертифікат № UA1.166.0156943-11 дійсний до 05.09.2012",0]
[776,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки LG модель LGS43 (S430) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)\n",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Сертифікат № UA1.166.0175849-11 дійсний до 05.09.2012",0]
[777,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки LG модель LGS53 (S530) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\" (Корея)",27,68,"2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Сертифікат № UA1.166.0175850-11 дійсний ло 05.09.2012",0]
["Розділ 28. Радіообладнання систем радіозв’язку, яке використовується спеціальними користувачами у смугах радіочастот загального користування"]
[1,"Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 5950 Access Point виробництва Mark IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. (США)",28,68,"2012-02-16","Радіозв’язок у системі передавання даних","Для здійснення діяльності спеціальних користувачів відповідно до їх функціональних обов'язків","5865 МГц\n5885 МГц","F1D","Б02",null,0]
[2,"Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 5950 Subscriber module виробництва Mark IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. (США)",28,68,"2012-02-16","Радіозв’язок у системі передавання даних","Для здійснення діяльності спеціальних користувачів відповідно до їх функціональних обов'язків","5865 МГц\n5885 МГц","F1D","Б02",null,0]
[3,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі SkyMAN R5000-M/5.54.63.16 виробництва \"InfiNet Malta Ltd.\" (Мальта) на підприємстві ТОВ \"Инфинет\" (\"InfiNet Wireless\") (Російська Федерація)",28,68,"2012-02-16","Радіозв’язок у системі передавання даних","Для здійснення діяльності спеціальних користувачів відповідно до їх функціональних обов'язків","5865 МГц\n5885 МГц\n5905 МГц","5M00G1W\n5M00D1W\n10M0G1W\n10M0D1W\n20M0G1W\n20M0D1W","Б02",null,0]
[4,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі SkyMAN R5000-M/5.54.63.17 виробництва \"InfiNet Malta Ltd.\" (Мальта) на підприємстві ТОВ \"Инфинет\" (\"InfiNet Wireless\") (Російська Федерація)",28,68,"2012-02-16","Радіозв’язок у системі передавання даних","Для здійснення діяльності спеціальних користувачів відповідно до їх функціональних обов'язків","5865 МГц\n5885 МГц\n5905 МГц","5M00G1W\n5M00D1W\n10M0G1W\n10M0D1W\n20M0G1W\n20M0D1W","Б02",null,0]
[5,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі SkyMAN R5000-S/5L.54.63.22 виробництва \"InfiNet Malta Ltd.\" (Мальта) на підприємстві ТОВ \"Инфинет\" (\"InfiNet Wireless\") (Російська Федерація)",28,68,"2012-02-16","Радіозв’язок у системі передавання даних","Для здійснення діяльності спеціальних користувачів відповідно до їх функціональних обов'язків","5865 МГц\n5885 МГц\n5905 МГц","5M00G1W\n5M00D1W\n10M0G1W\n10M0D1W\n20M0G1W\n20M0D1W","Б02",null,0]
[6,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі SkyMAN R5000-Sc/5L.54.63.22 виробництва \"InfiNet Malta Ltd.\" (Мальта) на підприємстві ТОВ \"Инфинет\" (\"InfiNet Wireless\") (Російська Федерація)",28,68,"2012-02-16","Радіозв’язок у системі передавання даних","Для здійснення діяльності спеціальних користувачів відповідно до їх функціональних обов'язків","5865 МГц\n5885 МГц\n5905 МГц","5M00G1W\n5M00D1W\n10M0G1W\n10M0D1W\n20M0G1W\n20M0D1W","Б02",null,0]
[7," Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі SkyMAN R5000-Scp/5L.54.63.22 виробництва \"InfiNet Malta Ltd.\" (Мальта) на підприємстві ТОВ \"Инфинет\" (\"InfiNet Wireless\") (Російська Федерація)",28,68,"2012-02-16","Радіозв’язок у системі передавання даних","Для здійснення діяльності спеціальних користувачів відповідно до їх функціональних обов'язків","5865 МГц\n5885 МГц\n5905 МГц","5M00G1W\n5M00D1W\n10M0G1W\n10M0D1W\n20M0G1W\n20M0D1W","Б02",null,0]
[8,"Вимірювач швидкості радіолокаційний \"Сокіл М-Д\" виробництва ЗАТ \"ОЛЬВИЯ\", Росія",28,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування","Для вимірювання швидкості транспортних засобів","10510-10550 МГц ","50M0Q3N","Б02"]
[9,"Вимірювач швидкості радіолокаційний \"Сокіл М-С\" виробництва ЗАТ \"ОЛЬВИЯ\", Росія",28,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування","Для вимірювання швидкості транспортних засобів","10510-10550 МГц ","50M0Q3N","Б02"]
[10,"Вимірювач швидкості радіолокаційний \"Беркут\" виробництва ЗАТ \"ОЛЬВИЯ\", Росія",28,68,"2012-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування","Для вимірювання швидкості транспортних засобів","23,15-25,15 ГГц","50M0Q3N","Б02"]
["Розділ 29. Інше радіообладнання"]
[1,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) ADVISOR серії A03KLC5962BA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[2,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) ADVISOR серії A03KLC5362BA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[3,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) ADVISOR серії A03KLC5662AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[4,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) ADVISOR серії A03TQC5962BA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[5,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) ADVISOR серії A03TQC5362BA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[6,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) ADVISOR серії A03TQC5662AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[7,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) ADVISOR серії A03TQB5962BA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[8,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) ADVISOR серії A03TQB5362BA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[9,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) ADVISOR серії A03TQB5662AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[10,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) BRAVO EXPRESS серії A03NKC5361AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[11,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) BRAVO EXPRESS серії A03NKC5961AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[12,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) BRAVO EXPRESS серії AO3NKC4361AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[13,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) BRAVO EXPRESS серії A03NKC4961AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[14,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) Memo EХPRESS серії A03PHB5962AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[15,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) SCRIPTOR LX2 серії A03EJB4962AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[16,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) SCRIPTOR LX2 серії A03EJB4982AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[17,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) SCRIPTOR LX2 серії A03EJB4972AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[18,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) SCRIPTOR LX2 серії A03EJB4910AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[19,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) SCRIPTOR LX2 серії A03EJB4975AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[20,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) SCRIPTOR LX2 серії A03EJB4976AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[21,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) BRAVO PLUS серії A03BPC5361CA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[22,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) BRAVO PLUS серії A03BPC5961CA, виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[23,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) BRAVO PLUS серії A03BPS4361CA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[24,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) BRAVO PLUS серії A03BPC4961CA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[25,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) LIFESTYLE PLUS серії A03VTB5961AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[26,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) KEYNOTE серії A03CJC2601AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[27,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) KEYNOTE серії A03CJC7601AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[28,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) FIRESTORM серії A03XMB7363AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[29,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) FIRESTORM серії A03XMB7963AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[30,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) INSTINCT серії A03VVB5394AA виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[31,"Цифровий абонентський приймач системи пошукового виклику PN3E6-2B виробництва Merechoice Ltd., Велікобританія         ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[32,"Литеро-цифровий абонентський приймач системи пошукового виклику PA3E6-26B виробництва Merechoice Ltd., Велікобританія         ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[33,"Абонентський приймач системи пошукового виклику (пейджер) Scriptor FLX2 виробництва Motorola Inc., США           ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як абоненський приймач","160,975-161,25 МГц","(16K0F1D)","Б01"]
[34,"Базове обладнання пейджингового зв’язку GL-T8411 виробництва Glenayre Electronics, Inc., США",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як базова станція","160,975-161,25 МГц","16K0F3E\n16K0F2W\n16K0F1D","Д02"]
[35,"Базове обладнання пейджингового зв’язку GL-T8611 виробництва Glenayre Electronics, Inc., США",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як базова станція","160,975-161,25 МГц","16K0F3E\n16K0F2W\n16K0F1D","Д02"]
[36,"Базове обладнання пейджингового зв’язку GL-T3930 виробництва Glenayre Electronics, Inc., США",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як базова станція","160,975-161,25 МГц","16K0F3E\n16K0F2W\n16K0F1D","Д02"]
[37,"Базове обладнання пейджингового зв’язку GL-3000RES виробництва Glenayre Electronics, Inc., США",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як базова станція","160,975-161,25 МГц","16K0F3E\n16K0F2W\n16K0F1D","Д02"]
[38,"Базова станція системи пошукового радіовиклику Nucleus типу ABZ89FC3782 виробництва Motorola Inc., США ",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як базова станція","160,975-161,25 МГц","16K0F1D","Д02"]
[39,"Радіопередавач типу ОР-1020 виробництва ТОВ Комплексные системы связи, Росія",29,68,"2012-02-16","Пейджинговий радіозв’язок","викоритсовується в системах пошукового радіовиклику як базова станція","160,975-161,25 МГц","16K8F1D","Д02"]
[40,"Аматорська радіостанція (трансівер) моделі FT-2000D виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","1850-2000 кГц\n3500-3800 кГц\n7000-7200 кГц\n14000-14250 кГц\n18068-18168 кГц\n21000-21450 кГц\n24890-24990 кГц\n28-29,7 МГц\n50,08-50,28 МГц","100HA1A\n6K00A3E\n2K70J3E /\n6K00F3E\n900HF1B\n1K00F1D","Д07"]
[41,"Аматорська радіостанція моделі VX-6R/E виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","144-146 МГц\n430-440 МГц","16K0F3E","Д07"]
[42,"Аматорська радіостанція моделі VX-7R/E виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","144-146 МГц\n430-440 МГц","16K0F3E","Д07"]
[43,"Аматорська радіостанція (автомобільна) моделі FT-857D виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","1850-2000 кГц\n3500-3800 кГц\n7000-7200 кГц\n14000-14250 кГц\n18068-18168 кГц\n21000-21450 кГц\n24890-24990 кГц\n28-29,7 МГц\n144-146 МГц\n430-440 МГц","100HA1A\n6K00A3E\n2K70J3E\n24K0F3E \n6K00F3E\n1K00F1D","Д07"]
[44,"Аматорська радіостанція моделі FT-897D виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","1850-2000 кГц\n3500-3800 кГц\n7000-7200 кГц\n14000-14250 кГц\n18068-18168 кГц\n21000-21450 кГц\n24890-24990 кГц\n28-29,7 МГц\n144-146 МГц\n430-440 МГц","100HA1A\n6K00A3E\n2K70J3E\n24K0F3E \n6K00F3E\n1K00F1D","Д07"]
[45,"Аматорська радіостанція моделі FT-2000 виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","1850-2000 кГц\n3500-3800 кГц\n7000-7200 кГц\n14000-14250 кГц\n18068-18168 кГц\n21000-21450 кГц\n24890-24990 кГц\n28-29,7 МГц","100HA1A\n6K00A3E\n2K70J3E\n24K0F3E \n6K00F3E\n1K00F1D","Д07"]
[46,"Аматорська радіостанція моделі VX-3R/E виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","144-146 МГц\n430-440 МГц","16K0F3E\n16K0F2D","Д07"]
[47,"Аматорська радіостанція моделі VX-170/E виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","144-146 МГц","16K0F3E\n16K0F2D","Д07"]
[48,"Аматорська радіостанція моделі VX-177/E виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","430-440 МГц","16K0F3E\n16K0F2D","Д07"]
[49,"Аматорська радіостанція моделі FT-7800R виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","144-146 МГц\n430-440 МГц","16K0F3E\n16K0F2D\n11K0F3E","Д07"]
[50,"Аматорська радіостанція моделі FT-817ND виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","1875-2000 кГц\n3500-3800 кГц\n7000-7200 кГц\n14000-14250 кГц\n18068-18168 кГц\n21000-21450 кГц\n24890-24990 кГц\n28-29,7 МГц\n144-146 МГц\n430-440 МГц","100HA1A\n6K00A3E\n2K70J3E\n24K0F3E \n6K00F3E\n1K00F1D","Д07"]
[51,"Аматорська радіостанція моделі FT-8800R виробництва Vertex Standart Co., Ltd (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","144-146 МГц\n430-440 МГц","16K0F3E\n16K0F2D\n11K0F3E\n11K0F2D","Д07"]
[52,"Аматорська станція FT-450 виробництва \"Vertex Standart Co., Ltd.\" (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","1875-2000 кГц\n3500-3800 кГц\n7000-7200 кГц\n14000-14250 кГц\n18068-18168 кГц\n21000-21450 кГц\n24890-24990 кГц\n28-29,7 МГц","100HA1A\n6K00A3E\n2K70J3E\n6K00F3E \n1K00F2D\n1K00F1D","Д07"]
[53,"Аматорська радіостанція моделі FT-250R виробництва \"Vertex Standart Co., Ltd.\" (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","144-146 МГц\n430-440 МГц","16K0F3E\n16K0F2D","Д07"]
[54,"Аматорська радіостанція моделі FTM-350R виробництва \"Vertex Standart Co., Ltd.\" (Японія)",29,68,"2012-02-16","Аматорський радіозв’язок","Для організації аматорського зв’язку","144-146 МГц\n430-440 МГц","16K0F3E\n16K0F2D\n8K00F3E\n8K00F2D","Д07"]
["Умови експлуатації:"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Б02. Радіоелектронний засобів (випромінювальний пристрій) може застосовуватися виключно спеціальними користувачами. Присвоєння смуг, номіналів радіочастот здійснюється відповідно до законодавства."]
["Д01. Експлуатація РЕЗ здійснюється суб’єктами господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм на підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ та:\n1) на РЕЗ аналогового ефірного теле- або радіомовлення - телерадіоорганізацією, яка є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і має ліцензію на мовлення або суб’єктом господарювання, який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і експлуататує цей РЕЗ на підставі договору з телерадіоорганізацією щодо розповсюдження програм телебачення або радіомовлення.\n2) на РЕЗ мовлення ефірної багатоканальної телемережі - оператором телекомунікацій (оператором багатоканальної телемережі), який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і має ліцензію провайдера програмної послуги."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д06. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 (Л02, Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д07. Експлуатація РЕЗ здійснюється радіоаматорами відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України."]
["Р01. Номінал радіочастоти 5905 МГц може використовуватися після внесення відповідних змін до Плану використання радіочастного ресурсу України щодо розширення виділеної для радіотехнології спеціальних користувачів \"радіозв’язок у системі передавання даних\" верхньої межі смуги радіочастот до 5920 МГц (5500-5920 МГц).\n"]
["ОВ1. Відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815,  використання РЕЗ у смузі радіочастот 3400-3800 МГц обмежено 1 січня 2015 року.\n"]
["ОВ2. Відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815,  використання РЕЗ у смузі радіочастот 5670-5920 МГц обмежено 1 січня 2015 року\n"]
["ОВ3. Використання РЕЗ з кроком канальної сітки частот 25 кГц (класи випромінювання 16K0F3E, 16K0G3E, 16K0F1D, 16K0G1D, 16K0F3W, 16K0G3W та інші) в смугах радіочастот 30-48,5 МГц, 150-168,5 МГц, 413-420 МГц /423-430 МГц, 440-450 МГц, 450-453 МГц / 460-463 МГц,  виділених для використання в радіотехнологіях «аналоговий транкінговий радіозв’язок», «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок», «радіозв’язок передавання даних» обмежено строком до 01.12.2012 р. Нові частотні присвоєння з кроком канальної сітки частот 25 кГц здійснюються виключно для забезпечення технологічного поетапного переходу системи зв’язку на канальну сітку частот 12,5 кГц у порядку, встановленому рішенням НКРЗ від 19.10.2006 № 411 «Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону».\nПотужність випромінювання передавачів возимих РЕЗ, що використовуються в мережах УКХ радіозв’язку, визначається за результатами врахувавння умов їх використання.\n"]
["ОВ4. Відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815,  використання передавачів аналогового телевізійного мовлення у смугах радіочастот 48,5-66 МГц, 76-100 МГц, 174-230 МГц, 470-862 МГц обмежено 1 січня 2016 року.\n"]
[]
["РІ 2. Узагальнені умови застосування радіостанцій CB (Citizens’ Band) для персонального радіозв’язку в діапазоні 27 МГц наведені у додатку 1 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 6-1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій PMR446 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 446 МГц наведені у додатку 2 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 6.1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій dPMR446 для персонального радіозв’язку в діапазоні 446 МГц у додатку 3 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 17-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-450 наведені у додатку 4 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-2. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) (технічні засоби телекомунікації) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-6. Узагальнені умови застосування обладнання мереж автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів, контролю параметрів технологічних процесів наведені у додатку 14 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-1. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 5925-6425 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-2. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 6425-7110 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-3. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7900-8500 МГцнаведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-4. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 10,7-11,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-5. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 12,75-13,25 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-6. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 17,7-19,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-7. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 31,8-33,4 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 32.1. Узагальнені умови застосування радіостанцій абонентських земних станцій системи рухомого супутникового зв’язку GLOBALSTAR наведені у додатку 16 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 32.2. Узагальнені умови застосування радіостанцій абонентських земних станцій системи рухомого супутникового зв’язку IRIDIUM наведені у додатку 16 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 40-1. Узагальнені умови застосування безпроводових аудіопристроїв в смузі радіочастот 863-865 МГц наведені у додатку 17 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 41-1. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 87,5-92 МГц, 100-108 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 41-2. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 174-216 МГц, 470-862 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-1. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугах радіочастот 6765-6795 кГц, 13553-13567 кГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-3. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смузі радіочастот 868,0-868,6 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 43-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для пошуку людей, що потрапили в лавини наведені у додатку 20 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 44-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіокерування моделями в смугах радіочастот 26990-27200 кГц, 34,995-35,225 МГц, 40,660-40,700 МГц наведені у додатку 21 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 46. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанції LPD433 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 433 МГц наведені у додатку 23 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 48-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 24,125 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 49-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 77 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
[]
["С01. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Мультисервісний радіодоступу\" у смузі радіочастот 40,5-42,5 ГГц, f0=41500,5 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0+52,5+7*n, де n=1, 2...128;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-966+28*m, де m=1, 2...32. "]
["С02. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Мультисервісний радіодоступ\" у смузі радіочастот 27,5-29,5 ГГц, f0=28500,5 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0+52,5+7*n, де n=1, 2...128;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-966+28*m, де m=1, 2...32. \n "]
["С03. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Мультисервісний радіодоступ\" у смугах радіочастот 24,5-25,5 ГГц та \n25,5-26,5 ГГц (згідно Recommendation T/R 13-02), f0=25501 МГц: \n 1) з рознесенням центральних частот 56 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-980 МГц+N*56 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+28 МГц+N*56 МГц, де N=1, 2...16;\n 2) з рознесенням центральних частот 28 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-966 МГц+N*28 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+42 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...32;\n 3) з рознесенням центральних частот 14 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-959 МГц+N*14 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+49 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...64.\n 4) з рознесенням центральних частот 7 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-955,5 МГц+N*7 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+52,5 МГц+N*7 МГц, де N=1, 2...128;\n 5) з рознесенням центральних частот 3,5 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-953,75 МГц+N*3,5 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+54,25 МГц+N*3,5 МГц, де N=1, 2...256."]
["С04. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Мультисервісний радіодоступ\" у смузі радіочастот 12,75-13,25 ГГц (згідно рекомендацій ITU-R F.387), f0=11200 МГц: \n 1) з рознесенням центральних частот радіостволів 40 МГц (для ширини радіоканалу, 28 МГц, 30 МГц, 40 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-505+40*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-15+40*n, де n=1, 2...12;\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-525+40*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+5+40*n, де n=1, 2...12;\n 11) з рознесенням центральних частот радіостволів 20 МГц (для ширини радіоканалу 14 МГц, 20 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-505+20*n\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+25+20*n, де n=1, 2...23;\n 2) з рознесенням центральних частот радіостволів 10 МГц (для ширини радіоканалу 7 МГц, 10 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-505+10*n\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+25+10*n, де n=1, 2...47;\n 3) з рознесенням центральних частот радіостволів 5 МГц (для ширини радіоканалу 3,5 МГц, 5 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-500+5*n\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+30+5*n, де n=1, 2...93."]
["С05. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Мультисервісний радіодоступ\" у смугах радіочастот 10,15-10,30 ГГц та\n10,50-10,65 ГГц (згідно CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-05), f0=11701 МГц: \n 1) з рознесенням центральних радіочастот 28 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1561+28*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1211+28*n, де n=1, 2...5;\n 2) з рознесенням центральних радіочастот 14 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1554+14*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1204+14*n, де n=1, 2...10;\n 3) з рознесенням центральних радіочастот 7 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1550,5+7*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1200,5+7*n, де n=1, 2...20;\n 4) з рознесенням центральних радіочастот 3,5 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-1552,25+3,5*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0-1202,25+3,5*n, де n=1, 2...42.\nМаксимальна спектральна щільність потужності, що підводиться до антени станцій фіксованої та рухомої (за винятком рухомої повітряної) служб не повинна перевищувати значення мінус 70 дБВт/Гц. Згідно примітки 5.482РР (ВКР-07) у смузі радіочастот 10,6-10,68 ГГц потужність, що підводиться до антени на вході антени станцій фіксованої та рухомої (за винятком рухомої повітряної) служб не повинна перевищувати значення мінус 3 дБВт."]
["С06. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Мультисервісний радіодоступ\" у смузі радіочастот 3600-3700 МГц:\n     1) для ширина радіоканалу (смуги випромінювання) 5 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3597,5 МГц+5 МГц*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= 3647,5 МГц+5 МГц*n, де n=1, 2,…, 10;\n     2) для ширина радіоканалу (смуги випромінювання) 10 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3595 МГц+10 МГц*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=3645 МГц+10 МГц*n, де n=1, 2,…, 5;\n     3) для ширина радіоканалу (смуги випромінювання) 20 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3590 МГц+20 МГц*n,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=3640 МГц+20 МГц*n, де n=1, 2;\n     4) для ширина радіоканалу (смуги випромінювання) 40 МГц: \n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3625 МГц,\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=3675 МГц.\nВикористання радіоелектронних засобів в режимі TDD (Time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD відповідно до формул, зазначених у пунктах 1-4 цієї примітки."]
["С07. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 3400-3600 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 1,75 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3410 МГц+ N*1,75 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= 3510 МГц+N*1,75 МГц, де N= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2...50;\n    2) рознесення несучих частот 3,5 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3408,25 МГц+ N*3,5 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3580,25 МГц+N*3,5 МГц, де N= -1, 0, 1, 2...25;\n    3) рознесення несучих частот 7 МГц (для ширини радіоканалу 5 МГц, 7 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn=3406,5 МГц+ N*7 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3506,5 МГц+N*7 МГц, де N= 0, 1, 2...12;\n    4) рознесення несучих частот 14 МГц  (для ширини радіоканалу 8,75 МГц, 10 МГц, 14 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3403 МГц+ N*14 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3503 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...6.\nВикористання радіоелектронних засобів в режимі TDD (time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nРвк[х] - максимальна дозволена потужність радіопередавача на одному каналі, Вт; [х] - можлива кількість каналів (радіопередавачів у складі одного РЕЗ), на яких одночасно може здійснювати випромінювання РЕЗ.\nРві - максимальна дозволена імпульсна потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\nН - напруженість магнітного поля, виміряна на відстані 10 м від індукційного пристрою, дБмкА/м.\n"]

{"sheet":"Розділи","index":1,"n_rows":33,"n_cols":13,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,5,11],[6,0,6,11],[7,0,7,11],[20,0,20,11],[9,0,9,11],[10,0,10,11],[11,0,11,11],[12,0,12,11],[13,0,13,11],[14,0,14,11],[15,0,15,11],[16,0,16,11],[17,0,17,11],[18,0,18,11],[19,0,19,11],[32,0,32,11],[21,0,21,11],[22,0,22,11],[23,0,23,11],[24,0,24,11],[25,0,25,11],[26,0,26,11],[27,0,27,11],[28,0,28,11],[29,0,29,11],[30,0,30,11],[31,0,31,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку",{"$nulls":11},3049]
["Розділ 2. Радіообладнання систем короткохвильового рухомого радіозв’язку",{"$nulls":11},7]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку",{"$nulls":11},717]
["Розділ 4. Радіообладнання систем рухомого транкінгового радіозв’язку",{"$nulls":11},95]
["Розділ 5. Радіообладнання систем рухомого радіозв’язку берегових і суднових станцій та систем управління рухом суден (УРС)",{"$nulls":11},53]
["Розділ 6. Радіообладнання систем рухомого ультракороткохвильового безпосереднього радіозв’язку",{"$nulls":11},48]
["Розділ 7. Радіообладнання систем рухомого короткохвильового персонального радіозв’язку",{"$nulls":11},29]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії",{"$nulls":11},705]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу",{"$nulls":11},1535]
["Розділ 10. Радіообладнання багатоканальних систем розподільчого типу",{"$nulls":11},109]
["Розділ 11. Радіообладнання систем рухомого супутникового радіозв’язку",{"$nulls":11},38]
["Розділ 12. Радіообладнання систем фіксованого супутникового радіозв’язку",{"$nulls":11},82]
["Розділ 13. Радіообладнання рухомого радіозв’язку систем електронного збору новин і позастудійного мовлення",{"$nulls":11},6]
["Розділ 14. Радіообладнання систем космічної експлуатації",{"$nulls":11},7]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості",{"$nulls":11},442]
["Розділ 16. Радіообладнання систем наземного телевізійного мовлення",{"$nulls":11},205]
["Розділ 17. Радіообладнання систем наземного звукового мовлення",{"$nulls":11},74]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних",{"$nulls":11},840]
["Розділ 19. Радіообладнання короткого радіусу дії систем радіолокаційного пошуку, супроводу і радіовизначення",{"$nulls":11},7]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання",{"$nulls":11},88]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання",{"$nulls":11},79]
["Розділ 22. Радіообладнання систем медичного догляду і контролю",{"$nulls":11},2]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем",{"$nulls":11},571]
["Розділ 24. Радіообладнання короткого радіусу дії з індукційним принципом роботи",{"$nulls":11},1]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку",{"$nulls":11},42]
["Розділ 26. Радіообладнання радіолокаційних та радіонавігаційних систем визначення місцезнаходження та супроводу морських суден",{"$nulls":11},17]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб",{"$nulls":11},777]
["Розділ 28. Радіообладнання систем радіозв’язку, яке використовується спеціальними користувачами у смугах радіочастот загального користування",{"$nulls":11},10]
["Розділ 29. Інше радіообладнання",{"$nulls":11},54]
["всього",{"$nulls":11},9689]