{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":66,"n_cols":12,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[37,0,37,11],[2,10,3,10],[2,6,3,6],[2,9,3,9],[2,8,3,8],[31,0,31,11],[1,0,1,11],[2,5,3,5],[48,0,48,9],[2,11,3,11],[4,0,4,11],[2,7,3,7],[2,1,3,1],[44,0,44,11],[50,0,50,11],[14,0,14,11],[27,0,27,11],[49,0,49,11],[2,0,3,0],[2,2,3,2],[2,3,2,4],[60,0,60,11],[61,0,61,11],[51,0,51,11],[52,0,52,11],[53,0,53,11],[62,0,62,11],[63,0,63,11],[65,0,65,11],[54,0,54,11],[55,0,55,11],[56,0,56,11],[57,0,57,11],[58,0,58,11],[59,0,59,11],[64,0,64,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Додаток 1\nдо рішення НКРЗІ\nвід 23.02.2012 № 84"]
["Доповнення до Реєстру"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3050," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі OT-602D (One Touch 602D) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,84,"2012-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 21-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0008282-12 дійсний до 25.04.13"]
[3051," Радіотермінал системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) моделі PPIS UMTS виробництва \"Harman/Becker Automotive Systems GmbH\", Німеччина",1,84,"2012-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n","Б01\nРІ 21-1\nРІ 22-1"," UA1.030.0008283-12 дійсний до 19.01.13"]
[3052,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-S5830i з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",1,84,"2012-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.025.0007241-12 \nдійсний до 10.04.13\n UA1.025.0007240-12 \nдійсний до 12.08.12"]
[3053,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-S5570i з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",1,84,"2012-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.025.0007237-12 дійсний до 12.08.12\n UA1.025.0007238-12 дійсний до 10.04.13"]
[3054,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-S5222 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n\n",1,84,"2012-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0007231-12 дійсний до: 10.04.2013"]
[3055,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-C3312 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n\n",1,84,"2012-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0007230-12 дійсний до: 10.04.2013"]
[3056,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-S6102 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",1,84,"2012-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.025.0007233-12 дійсний до 12.08.12"]
[3057,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку GSM900/1800 моделі NSG-605G виробництва \"ООО \"ЭН-ЭС-ДЖИ\", Росія",1,84,"2012-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1","UA1.030.0019987-12 дійсний до 12.02.2013"]
[3058,"Станція базова системи стільникового зв’язку стандарту GSM900/1800 моделі Flexi Multiradio BTS виробництва \"Nokia Siemens Networks Oy\", Фінляндія",1,84,"2012-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05","UA1.030.0020514-12 дійсний до 14.07.2013\nUA1.030.0020516-12 дійсний до 14.07.2013\nUA1.030.0020519-12 дійсний до 14.07.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1536,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т. м. INTELLINET моделі Wireless 150N Portable 3G Router (model 524803) виробництва \"IC INTRACOM Vertriebs GmbH\", Німеччина",9,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0015184-12 дійсний до 01.02.2013"]
[1537,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т. м. INTELLINET моделі Wireless 300N PoE Access Point (model 524735) виробництва \"IC INTRACOM Vertriebs GmbH\", Німеччина",9,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0014455-12 дійсний до 01.02.2013"]
[1538,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т. м. INTELLINET моделі Wireless 300N Access Point (model 524728) виробництва \"IC INTRACOM Vertriebs GmbH\", Німеччина",9,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0014458-12 дійсний до 01.02.2013"]
[1539,"Обладнання  т. м. INTELLINET ADSL-модем моделі Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router (model 524780) з вбудованим обладнанням радіодоступу - точка доступу виробництва \"IC INTRACOM Vertriebs GmbH\", Німеччина",9,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0014454-12 дійсний до 01.02.2013"]
[1540,"Обладнання  т. м. INTELLINET ADSL-модем моделі Wireless 150N ADSL 2+ Modem Router (model 524872) з вбудованим обладнанням радіодоступу - точка доступу виробництва \"IC INTRACOM Vertriebs GmbH\", Німеччина",9,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0014464-12 дійсний до 01.02.2013"]
[1541,"Обладнання радіодоступу т.м. Samsung моделі WIS12ABGNX (Wireless LAN adapter) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",9,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0006189-12 дійсний до 17.01.2013"]
[1542,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизацією т.м. ASUS моделі RT-N66U виробництва ASUSTeK Computer INC, Тайвань, Провінція Китаю",9,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.030.0016754-12 дійсний до 06.02.2013"]
[1543,"Обладнання радіодоступу т.м. ASUS моделі USB-N53 (USB Adapter) виробництва ASUSTeK Computer INC, Тайвань, Провінція Китаю",9,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.030.0017032-12 дійсний до 06.02.2013"]
[1544,"Модем ADSL т.м. ASUS моделі DSL-N55U обладнанням радіодоступу - точка доступу, виробництва ASUSTeK Computer INC, Тайвань, Провінція Китаю",9,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.030.0017034-12 дійсний до 06.02.2013"]
[1545,"Модем ADSL т.м. ASUS моделі DSL-N12U обладнанням радіодоступу - точка доступу, виробництва ASUSTeK Computer INC, Тайвань, Провінція Китаю",9,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0017035-12 дійсний до 06.02.2013"]
[1546,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) - радіомодуль моделі IAM2.1 Level12, виробництва Alpine Electronics, Inc., Японія",9,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.030.0016880-12, дійсний до 06.02.2013"]
[1547,"Станція абонентська радіодоступу (ІЕЕЕ 802.16е) т.м. Green Packet моделі OX-230 виробництва \"Green Packet Berhad\", Малайзія, Тайвань",9,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","2300-2400 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W","Б01, С08","UA1.155.0011942-12, дійсний до 30.01.2013"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[841,"Радіомодем моделі ZTR170TR-5 виробництва \"R.F. Technologies Ltd.\", Велика Британія",18,84,"2012-02-23","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Для прийому-передачі даних у системах сигналізації, телеметричного сканування, або у системах диспечерського динагляду та збору даних","150,05-152,3 МГц\n154,75-156 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F2D","Д02\nРв = 5Вт "," UA1.030.0007217-12 дійсний до 18.01.13"]
[842,"Радіомодем моделі ZTR470TR-5 виробництва R.F. Technologies Ltd. (Велика Британія)",18,84,"2012-02-23","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Для прийому-передачі даних у системах сигналізації, телеметричного сканування, або у системах диспечерського динагляду та збору даних","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц\n","8K50F2D","Д02\nРв = 5Вт "," UA1.030.0007221-12 дійсний до 18.01.13"]
[843,"Радіопристрій зчитування даних т.м. Bluemore моделі DWA-BTRFID002 з обладнанням радіодостпу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва DesignWEB Advertising srl, Румунія",18,84,"2012-02-23","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для зчитування кодів електронних RFID тегів (з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1)","125 кГц\n134,2 кГц\n--\n2400-2483,5 МГц","15K0A1D\n--\n1M00FXW\n","Б01\nРІ 45-1\n---\nРІ 24-3","UA1.155.0013599-12 дійсний до 31.01.2013"]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[43,"Пристрій автомобільний радіолокаційний для контролю дистанції моделі ARS2-A виробництва \"A.D.C. Automotive Distance Control Systems GmbH\", Німеччина",25,84,"2012-02-23","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","500MP0N","Б01\nРІ 49-1","UA1.030.0008924-12 дійсний до 22.01.2013"]
[44,"Пристрій автомобільний радіолокаційний для контролю дистанції моделі ARS2-B виробництва \"A.D.C. Automotive Distance Control Systems GmbH\", Німеччина",25,84,"2012-02-23","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","500MP0N","Б01\nРІ 49-1","UA1.030.0008924-12 дійсний до 22.01.2013"]
[45,"Пристрій автомобільний радіолокаційний для контролю дистанції моделі ARS2-C виробництва \"A.D.C. Automotive Distance Control Systems GmbH\", Німеччина",25,84,"2012-02-23","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","500MP0N","Б01\nРІ 49-1","UA1.030.0008924-12 дійсний до 22.01.2013"]
[46,"Пристрій автомобільний радіолокаційний для контролю дистанції моделі ARS3-A виробництва \"A.D.C. Automotive Distance Control Systems GmbH\", Німеччина",25,84,"2012-02-23","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","212MP0N","Б01\nРІ 49-1","UA1.030.0008924-12 дійсний до 22.01.2013"]
[47,"Пристрій автомобільний радіолокаційний для контролю дистанції моделі DNMWR006 (Millimetr Wave Radar Sensor) виробництва \"DENSO CORPORATION\", Японія",25,84,"2012-02-23","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","450MP0N","Б01\nРІ 49-1","UA1.030.0020007-12 дійсний до 12.02.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[572,"Мікротелефонна гарнітура торговельної марки SAMSUNG типу HM6000 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n",23,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","РІ 24-3","UA1.025.0006012-12 дійсний до: 12.08.2012",0]
[573,"Комплекс автомобільний мультимедійний моделі MFVE903A з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва Alpine Electronics, Inc., Японія",23,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.030.0016876-12, дійсний до 06.02.2013",1]
[574,"Комплекс автомобільний мультимедійний моделі HBVE901A з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва Alpine Electronics, Inc., Японія",23,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.030.0016876-12, дійсний до 06.02.2013"]
[575,"Комплекс автомобільний мультимедійний моделі NG 1.0 HMI з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва Robert Boosch Car Multimedia GmbH, Німеччина",23,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.030.0016890-12, дійсний до 06.02.2013"]
[576,"Обладнання радіодоступу (Wireless System) до домашнього кінотеатру т.м. Panasonic моделі SH-FX71 виробництва  виробництва Panasonic Corporation, Японія",23,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n((IEEE 802.11b)","Для передачі звуку з використанням радіоінтерфейсу (IEEE 802.11b)","2400-2483,5 МГц","20M0D1W\n(22M0D1D)","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.003.0100416-10 дійсний до 17.02.2012"]
[577,"Звукова система домашнього кінотеатру т.м. Panasonic моделі SC-BTT790* (де * - від однієї до двох будь-яких літер латинського алфавіту, символів, цифр або пробіл для позначення кольору корпусу виробу та країни призначення виробу) з безпроводовою системою SH-FX71 виробництва Panasonic Corporation, Японія\n",23,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n((IEEE 802.11b)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу \n(IEEE 802.11b)","2400-2483,5 МГц","20M0D1W \n(22M0D1D)","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.003.0011320-12, дійсний до: 23.11.2014"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[778," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Amazon типу Amazon Kindle Wi-Fi моделі D01400 з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Amazon.com, Inc.\", США",27,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0007184-12 дійсний до 18.01.13",0]
[779,"Пристрій введення даних (безпрводова клавіатура) т.м. Logitech моделі K230 виробництва Logitech  Europe SA, Швейцарія",27,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.00014199-12 дійсний до 01.02.13",0]
[780,"Радіотермінал моделі G500-M BT PWB з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва Alpine Electronics, Inc., Японія",27,84,"2012-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW 1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3\n","UA1.030.0017298-12, дійсний до 07.02.2013"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 49-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 77 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["С08. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 2300-2400 МГц МГц:\n    1) рознесення несучих частот 5 МГц: fn= 2302,5 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2...19.\n    2) рознесення несучих частот 10 МГц: fn= 2305 МГц+N*10 МГц, де N=0, 1, 2...9;\n    3) рознесення несучих частот 20 МГц: fn= 2310 МГц+N*20 МГц, де N=0, 1, 2…4."]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                              М.С. Сокирко      "]