{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,11],[13,0,13,11],[17,0,17,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[0,0,0,11],[28,0,28,11],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[4,0,4,11],[1,10,2,10],[26,0,26,11],[24,0,24,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                         Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                          від 22.03.2012 № 147 \nЗміни у Реєстрі"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[196,"Базова станція Модуль віддалений системи стільникового зв’язку GSM-1800 моделі 165G (стара назва nanoBTS EDGE/AMR) виробництва ip.access ltd (Велика Британія)",1,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як базова станція","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200G7W","Д05","UA1.030.0030711-12 дійсний до 02.03.13"]
[2575," Радіотермінали (POS-terminal) системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 типу Ingenico iCT220 моделей iCT220, iCT221, iCT222, iCT223, iCT224; типу Ingenico iCT250 моделей iCT250, iCT251, iCT252, iCT253, iCT254; типу Ingenico iCT280 моделей iCT280, iCT281, iCT282, iCT283, iCT284 виробництва \"Ingenico SA\", Франція",1,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.030.0202839-11 дійсний до 27.12.2012\nUA1.030.0030712-12 дійсний до 02.03.2013"]
[2582," Радіотермінали (POS-terminal) системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 типу Ingenico iWL220 моделей iWL220, iWL221, iWL222, iWL223, iWL224; типу Ingenico iWL250 моделей iWL250, iWL251, iWL252, iWL253, iWL254; типу Ingenico iWL280 моделей iWL280, iWL281, iWL282, iWL283, iWL284; типу Ingenico iWL320 моделей iWL320, iWL321, iWL322, iWL323, iWL324; типу Ingenico iWL350 моделей iWL350, iWL351, iWL352, iWL353, iWL354; типу Ingenico iWL380 моделей iWL380, iWL381, iWL382, iWL383, iWL384 виробництва \"Ingenico SA\", Франція",1,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.030.0200913-11 дійсний до 26.12.2012\n UA1.030.0030713-12 дійсний до 02.03.2013"]
[2724,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки НТС  моделі HTC Desire S S510e (PG88100) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",1,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0038481-11, дата видачі: 30.03.2011, дійсний до: 29.03.2012\nUA1.025.0030730-12 дійсний до: 23.05.2013\nUA1.025.0030734-12 дійсний до: 23.05.2013"]
[2726,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки НТС  моделі HTC Wildfire S A510e (PG76100) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",1,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0038483-11, дата видачі: 30.03.2011, дійсний до: 29.03.2012\nUA1.025.0030731-12 дійсний до: 23.05.2013\nUA1.025.0030733-12 дійсний до: 23.05.2013"]
[2871,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-S5660 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай, В’єтнам\n \n",1,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0045020-11, дата видачі: 12.04.2011, дійсний до: 10.03.2012\nUA1.025.0071991-11, дата видачі: 06.06.2011, дійсний до: 10.04.2013\nUA1.025.0173897-11, дата видачі: 22.11.2011, дійсний до: 11.04.2013\nUA1.025.0031340-12 дійсний до 10.04.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[188,"Радіостанція носима носивна моделі 3P32H \"Kenwood TK-2260-1\" виробництва ТОВ \"АРКОМ\", Україна",3,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція для організації радіозв’язку в відомствах та на підприємствах","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K50F3E   ","Д02, ОВ3","UA1.030.0030446-12 дійсний до 01.03.13"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1263," Обладнання радіодоступу (USB Adapter) торговельної марки EDIMAX моделей EW-7622UMn, EW-7711UAn, EW-7711USn, EW-7711UTn, EW-7711UMn, EW-7722UTn, EW-7811Un виробництва \"EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0025563-11 дійсний до 01.03.2012\n UA1.030.0030722-12 дійсний до 02.03.2013\n UA1.030.0030723-12 дійсний до 02.03.2013\n UA1.030.0030724-12 дійсний до 02.03.2013\n UA1.030.0030725-12 дійсний до 02.03.2013\n UA1.030.0030726-12 дійсний до 02.03.2013\n UA1.030.0030727-12 дійсний до 02.03.2013",0]
[1264," Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації торговельної марки EDIMAX моделей 3G-6200n, AR-7284WnA, BR-6228nC, BR-6228nS, BR-6428n, BR-6428nS, виробництва \"EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0025568-11 дійсний до 01.03.2012\n UA1.030.0030718-12 дійсний до 02.03.2013\n UA1.030.0030719-12 дійсний до 02.03.2013\n UA1.030.0030720-12 дійсний до 02.03.2013\n UA1.030.0030721-12 дійсний до 02.03.2013\n UA1.030.0030728-12 дійсний до 02.03.2013",0]
[1430,"Обладнання радіодоступу (Wi-Fi Dongle) торговельної марки LG моделі AN-WF100 виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея",9,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0117756-11, дата видачі: 29.08.2011, дійсний до: 03.03.2012\nUA1.025.0030690-12\nдійсний до 01.03.2013",0]
["Розділ 10. Радіообладнання багатоканальних систем розподільчого типу"]
[80," Базова станція системи мультисервісного радіодоступу OmniBAS 26G типу ВS OmniBAS 26G, виробництва \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\", Греція",10,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012"," Мультисервісний радіодоступ\n(EN 302 326-2;-3)","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","24,5-25,5 ГГц/\n25,5-26,5 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д05, С03"," UA1.030.0003021-12 дійсний до 10.01.2014\n UA1.030.0033234-12 дійсний до 10.01.2014",0]
[81," Абонентська станція системи мультисервісного радіодоступу WiBAS 10G типу TS WiBAS 10G, виробництва \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\", Греція",10,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012"," Мультисервісний радіодоступ\n(EN 302 326-2;-3)","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція","10,50-10,65 ГГц/\n10,15-10,30 ГГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Б01 або Д05, С05"," UA1.030.0003025-12 дійсний до 10.01.2014\n UA1.030.0033240-12 дійсний до 10.01.2014",0]
[82," Базова станція системи мультисервісного радіодоступу WiBAS 10G типу ВS WiBAS 10G, виробництва \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\", Греція",10,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012"," Мультисервісний радіодоступ\n(EN 302 326-2;-3)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","10,15-10,30 ГГц/\n10,50-10,65 ГГц","3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д05, С05"," UA1.030.0003030-12 дійсний до 10.01.2014\n UA1.030.0033245-12 дійсний до 10.01.2014",0]
[83," Абонентська станція системи мультисервісного радіодоступу OmniBAS 26G типу TS OmniBAS 26G, виробництва \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\", Греція",10,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012"," Мультисервісний радіодоступ\n(EN 302 326-2;-3)","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція","25,5-26,5 ГГц/\n24,5-25,5 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Б01 або Д05, С03"," UA1.030.0003026-12 дійсний до 10.01.2014\n UA1.030.0033243-12 дійсний до 10.01.2014",0]
[84," Абонентська станція системи мультисервісного радіодоступу WiBAS 26G типу TS WiBAS 26G, виробництва \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\", Греція",10,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012"," Мультисервісний радіодоступ\n(EN 302 326-2;-3)","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція","25,5-26,5 ГГц/\n24,5-25,5 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Б01 або Д05, С03"," UA1.030.0003027-12 дійсний до 10.01.2014\n UA1.030.0033244-12 дійсний до 10.01.2014",0]
[85," Базова станція системи мультисервісного радіодоступу WiBAS 26G типу ВS WiBAS 26G, виробництва \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\", Греція",10,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012"," Мультисервісний радіодоступ\n(EN 302 326-2;-3)","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як базова станція","24,5-25,5 ГГц/\n25,5-26,5 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W\n3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д05, С03"," UA1.030.0003031-12 дійсний до 10.01.2014\n UA1.030.0033246-12 дійсний до 10.01.2014",0]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[567,"Програвачі автомобільні (DVD/СD receiver) торговельної марки JVC моделей KD-AVX40EE, KD-AVX77EE з обладнанням радіодоступу виробництва JVC International (Europe) GmbH\", Австрія, Індонезія \"JVC KENWOOD Corporation\", Японія\n",23,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0057124-11, дата видачі: 10.05.2011, дійсний до: 09.05.2012\nUA1.025.0030340-12\nдійсний до 01.03.2013 ",0]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[669,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі окулярів 3D (3D Glasses) торговельної марки Samsung моделі SSG-M3750CR/EN ** (де ** - латинські літери або їх відсутність - код регіону) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея\n",27,"68\n147","16.02.2012\n22.03.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0142085-11, дата видачі: 06.10.2011, дійсний до: 05.10.2012\nUA1.025.0030384-12\nдійсний до 01.03.2013 ",0]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                      М.С. Сокирко      "]