{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[11,0,11,11],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[8,0,8,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[4,0,4,11],[1,2,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                         Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                          від 05.04.2012 № 178\nЗміни у Реєстрі"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2593," Радіотермінали систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800/UMTS моделей E153, Е173 та E1780 виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,"68\n178","16.02.2012\n05.04.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"," UA1.030.0054031-10 дійсний до 04.03.2012\nUA1.030.0041489-12 дійсний до 19.09.2013 (для моделей  E153, Е173)"]
[2630," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800/UMTS моделі U8110 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,"68\n178","16.02.2012\n05.04.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0130255-10 дійсний до 04.03.2012\n UA1.030.0041488-12 дійсний до 19.09.2013"]
[2640," Радіотермінали (POS-terminal) системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки VeriFone моделей VX670-G, VX680 із зовнішньою клавіатурою моделі PINpad 1000SE виробництва \"VeriFone, Inc.\", США",1,"68\n178","16.02.2012\n05.04.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з пристроєм радіочастоної ідентифікації для зчитування кодів електронних смарт-карток у складі платіжних терміналів)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 45-1"," UA1.030.0143909-11 дійсний до 09.10.2012 \nUA1.030.0143913-11 дійсний до 09.10.2012\nUA1.030.0041492-12 дійсний до 20.03.2013\nUA1.030.0041614-12 дійсний до 20.03.2013"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[365,"Станція цифрова радіорелейна FibeAIR IP-10 діапазону 7 ГГц виробництва \"Ceragon Networks Ltd.\" (Ізраїль)",15,"68\n178","16.02.2012\n05.04.2012","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n56M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02","\nUA1.030.0185401-11 дійсний до 22.12.12 UA1.030.0185405-11 дійсний до 22.12.12\nUA1.030.0041771-12 дійсний до 22.12.2012 UA1.030.0041617-12 дійсний до 22.12.2012",0]
[366,"Станція цифрова радіорелейна FibeAIR IP-10 діапазону 8 ГГц виробництва \"Ceragon Networks Ltd.\" (Ізраїль)",15,"68\n178","16.02.2012\n05.04.2012","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n56M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02\nРІ 27-3","UA1.030.0185401-11 дійсний до 22.12.12 UA1.030.0185405-11 дійсний до 22.12.12\nUA1.030.0041771-12 дійсний до 22.12.2012 UA1.030.0041617-12 дійсний до 22.12.2012"]
["Заступник директора Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                                    І.Ю. Чернявська      "]