{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[29,0,29,11],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[19,0,19,11],[17,0,17,11],[1,0,2,0],[8,0,8,11],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[4,0,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                               Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                          від 10.05.2012 № 228 \nЗміни у Реєстрі"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2616," Радіотермінал систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800/UMTS торговельної марки ARCHOS моделі G9 3G STICK виробництва \"ARNOVA Technology (Hong Kong) Technology Limited\", Гонконг, \"Shenzhen Yifang Digital Technologies Co., Ltd\", Китай",1,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"," UA1.030.0184017-11 дійсний до 05.12.2012\nUA1.030.0059849-12 дійсний до 18.04.2014"]
[2889,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-E1232B з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай, , В'єтнам\n\n",1,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0184102-11, дата видачі: 07.12.2011, дійсний до: 12.08.2012\nUA1.025.0047598-12 дійсний до 10.04.2013"]
[3054,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-S5222 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n\n",1,"84\n228","23.02.2012\n10.05.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0007231-12 дійсний до: 10.04.2013\nUA1.025.0047599-12 дійсний до 10.04.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[124," Повторювач (аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок) Ретранслятор торговельної марки Kenwood  моделі TKR-750 виробництва компанії Kenwood Corporation, Сінгапур",3,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-ретранслятор радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3F","Д02, ОВ3"," UA1.030.0061520-12 дійсний до 22.04.2013"]
[125," Повторювач (аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок) Ретранслятор торговельної марки Kenwood  моделі TKR-850 виробництва компанії Kenwood Corporation, Сінгапур",3,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-ретранслятор радіотелефонного зв’язку","413-418 МГц /\n423-428 МГц\n450-453 МГц /\n460-463 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n16K0F3F","Д02, ОВ3"," UA1.030.0061520-12 дійсний до 22.04.2013"]
[545,"Радіостанція носима моделі TK-2317М виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія), Сінгапур",3,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.030.0059887-12 дійсний до 28.02.2013"]
[549,"Радіостанція носима моделі TK-3317М2 виробництва \"Kenwood Corporation\" (Японія), Сінгапур",3,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3","UA1.030.0059885-12 дійсний до 28.02.2013"]
[566," Повторювач (аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок) Ретранслятор торговельної марки Kenwood  моделі NXR-810K2 виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія), Сінгапур",3,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0060471-12 дійсний до 28.02.2013"]
[570," Повторювач (аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок) Ретранслятор торговельної марки Kenwood  моделі NXR-710E виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія), Сінгапур",3,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0060472-12 дійсний до 28.02.2013"]
[571," Повторювач (аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок) Ретранслятор торговельної марки Kenwood  моделі NXR-810E виробництва \"KENWOOD Corporation\" (Японія), Сінгапур",3,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0060471-12 дійсний до 28.02.2013"]
[594," Повторювач (аналоговий УКХ радіотелефонний зв'язок) моделі торговельної марки Kenwood моделі NXR-710K виробництва \"Kenwood Corporation\" Японія, Сінгапур",3,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0074238-11 дійсний до 07.06.2012\n UA1.030.0060472-12 дійсний до 28.02.2013",0]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[706,"Телефонний апарат для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Siemens Gigaset моделі Gigaset DX800A  S810  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачи даних Bluetooth) виробництва 'Gigaset Communications GmbH', Німеччина",8,"162\n228","29.03.2012\n10.05.2012","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання (з\nрадіоінтерфейсами передачі даних\nBluetooth)","1880-1900 МГц \n---\n2400,0-2483,5 МГц","1М72F7W\n---\n1М00FXD","Б01\nРІ 23-1\nРІ 24-3","UA1.025.0013769-12 дійсний до 31.01.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[139,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор \"миша\") типового ряду Anywhere Mouse моделі MX виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0057031-12 дійсний до 12.04.2013"]
[144,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) типового ряду Wireless Desktop моделі MK710 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0057029-12 дійсний до 12.04.2013"]
[146,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор \"миша\") типового ряду Maratthon Mouse моделі M705 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0057031-12 дійсний до 12.04.2013"]
[147,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор \"миша\") типового ряду Performance Mouse моделі MX виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0057032-12 дійсний до 12.04.2013"]
[153,"Пристрій введення даних(безпроводовий маніпулятор \"миша\") типового ряду Wireless Desktop моделі MK710 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0057029-12 дійсний до 12.04.2013"]
[157,"Безпроводовий пристрій введення даних (маніпулятор типу миша) моделі M235 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0057031-12 дійсний до 12.04.2013"]
[396,"Радіопульт перемикання слайдів презентацій на ПЕОМ типового ряду Wireless Presenter моделі R400 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0057030-12 дійсний до 12.04.2013"]
[397,"Радіопульт перемикання слайдів презентацій на ПЕОМ типового ряду Wireless Presenter моделі R800 виробництва \"Logitech Europe SA\" (Швейцарія) на підприємстві \"Logitech Technology (SUZHOU) Co., Ltd.\" (Китай)",27,"68\n228","16.02.2012\n10.05.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0057030-12 дійсний до 12.04.2013"]
[794,"Обладнання радіодоступу (інтрфейс передачі даних Bluetooth) у складі окулярів 3D моделі SSG-4100GB/**,  SSG-41002/** (де ** - латинські літери або іх відсутність - код регіону) т.м. Samsung виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея ",27,"147\n228","22.03.2012\n10.05.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0030385-12 дійсний до 01.03.2013\nUA1.025.0049024-12 дійсний до 01.04.2013\nUA1.025.0047057-12 дійсний до 01.04.2013"]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                      М.С. Сокирко      "]