{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,11,2,11],[7,0,7,11],[1,6,2,6],[4,0,4,11],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 07.03.2013 № 132 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[1283," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі TAG Heuer MERIDIIST (TH01M) виробництва \"Atelier Haute Communication SAS\" (стара назва виробника: MODELABS MANUFACTURE SAS) (Франція)",1,"68\n132","16.02.2012\n07.03.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕЛІТМОБІ\" від 26.02.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.155.0163927-12)"]
[2498,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Fly моделі DS115 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\" (Великобританія) на підприємстві \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\" (Китай)",1,"68\n132","16.02.2012\n07.03.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 06.02.2013 \nреєстраційний номер №UA.004.D.00209-13 \nвід 07.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.025.0020278-13)"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                               М.С. Сокирко        "]