{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":118,"n_cols":12,"rows_kept":118,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[101,0,101,11],[26,0,26,11],[109,0,109,11],[111,0,111,11],[110,0,110,11],[92,0,92,9],[29,0,29,11],[102,0,102,11],[103,0,103,11],[94,0,94,11],[105,0,105,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[117,0,118,11],[96,0,96,11],[100,0,100,11],[108,0,108,11],[99,0,99,11],[104,0,104,11],[97,0,97,11],[114,0,114,11],[116,0,116,11],[106,0,106,11],[1,1,2,1],[4,0,4,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[46,0,46,11],[95,0,95,11],[107,0,107,11],[115,0,115,11],[61,0,61,11],[93,0,93,11],[48,0,48,11],[112,0,112,11],[113,0,113,11],[98,0,98,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                   від 04.04.2013 № 188\nДоповнення до розділів 1, 3, 9, 17, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3250," Радіотелефон систем стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 та UMTS з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) торговельної марки Motorola моделі MC67NA  виробництва \"Motorola Solutions Inc.\", США",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Motorola Solutions Inc.\" від 14.02.2013 \nреєстраційний номер №UA.004.D.00297-13 \nвід 18.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00029-13)"]
[3251,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки Baltic Car Equipment моделі FM Blu з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/180 виробництва \"Baltic Car Equipment UAB\", Литва",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТЕКО ТРЕЙД\" ТОВ від 26.02.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.155.0175859-12)"]
[3252,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки TELTONIKA моделі FM 5300 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/180 виробництва \"TELTONIKA UAB\", Литва",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТЕКО ТРЕЙД\" ТОВ від 26.02.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.155.0190696-12)"]
[3253,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделs IQ237 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 20.02.2013\nреєстраційний номер\n №UA.004.D.00350-13 \nвід 01.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.025.0029407-13)"]
[3254,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделs TS110 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 20.02.2013\nреєстраційний номер\n №UA.004.D.00352-13 \nвід 01.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.025.0029409-13)"]
[3255,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделs IQ446 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 20.02.2013\nреєстраційний номер\n №UA.004.D.00351-13 \nвід 01.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.025.029943-13)"]
[3256,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделs IQ445 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 20.02.2013\nреєстраційний номер\n №UA.004.D.00390-13 \nвід 13.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00075-13)"]
[3257,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделs IQ430 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 20.02.2013\nреєстраційний номер\n №UA.004.D.00391-13 \nвід 13.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00074-13)"]
[3258,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделs IQ451 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 20.02.2013\nреєстраційний номер\n №UA.004.D.00393-13 \nвід 13.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00076-13)"]
[3259,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделs DS124 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 13.03.2013\nреєстраційний номер\n №UA.004.D.00392-13 \nвід 13.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00073-13)"]
[3260,"Радіотелефони систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS т.м. GoClever моделей FONE 450 та FONE 500 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"GOCLEVER Technology LTD\", Китай",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Гоклевер-Україна\" від 01.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094000929-13)"]
[3261,"Радіотелефони систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS т.м. Prestigio серії PAP(YY)(XX)(ZZ)(DUO) (де YY - розмір матриці (35, 40, 43), ХХ - виробничий індекс моделі (00, 20, 40), ZZ - позначення в дужках можуть приймати значення RU, UA, CIS або бути відсутніми,  DUO - позначення, визначає модель з двома сім-картками, може бути відсутнім) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація № 4/2013 про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 04.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0164305-12)"]
[3262,"Радіотелефони систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS т.м. Prestigio  з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) серії PAP(YY)(XX)(ZZ)(DUO)(COLOR) (де YY - розмір матриці (35, 40, 43), ХХ - виробничий індекс моделі (00, 05, 10, 20, 22, 40, 44, 55), ZZ - позначення в дужках можуть приймати значення RU, UA, CIS або бути відсутніми,  DUO - позначення, визначає модель з двома сім-картками, може бути відсутнім, COLOR - позначення кольору (приймає значення WHITE, BLACK, RED та інше або відсутня) виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація № 6/2013 про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 04.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0040517-13)"]
[3263,"Радіотелефони систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS т.м. Prestigio  з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) серії PAP моделей PAP45XX(ZZ)(DUO)(COLOR) та PAP50XX(ZZ)(DUO)(COLOR) (де ХХ - виробничий індекс моделі (00, 05, 10, 20, 22, 40, 44, 55), ZZ - позначення в дужках можуть приймати значення RU, UA, CIS або бути відсутніми,  DUO - позначення, визначає модель з двома сім-картками, може бути відсутнім, COLOR - позначення кольору (приймає значення WHITE, BLACK, RED та інше або відсутня) виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація № 6/2013 про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 04.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0040522-13)"]
[3264," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) торговельної марки LG моделі LG-P713 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"LG Electronics Inc.\" від 13.03.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UA1.025.0042415-13;\nUA1.025.0042414-13)"]
[3265," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) торговельної марки LG моделі LG-E445 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"LG Electronics Inc.\" від 13.03.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UA1.025.0042416-13;\nUA1.025.0042417-13)"]
[3266," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) торговельної марки LG моделі LG-E455 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"LG Electronics Inc.\" від 13.03.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UA1.025.0042413-13;\nUA1.025.0042412-13)"]
[3267," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) торговельної марки LG моделі LG-E450 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"LG Electronics Inc.\" від 13.03.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UA1.025.0042411-13;\nUA1.025.0042410-13)"]
[3268," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) торговельної марки LG моделі LG-E425 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"LG Electronics Inc.\" від 13.03.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UA1.025.0042418-13;\nUA1.025.0042419-13)"]
[3269," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA) торговельної марки LG моделі LG-E440 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"LG Electronics Inc.\" від 13.03.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UA1.025.0042420-13;\nUA1.025.0042421-13)"]
[3270," Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки LG моделі LG-A390 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",1,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"LG Electronics Inc.\" від 13.03.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[799,"Радіостанція носивна системи цифрового радіозв'язку DMR типу PMT532HE моделі SL4000  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,188,"2013-04-04"," Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Використання в мережах цифрового транкінгового радіозв’язку\n\n\n---\nВикористання в мережах цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв’язоку\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","7K60FXW\n7K60F1W\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60F1W\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Д02, С13, С14\nРв=2 Вт \nРІ 24-3 ","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.01.2013\nреєстраційний номер UA.004.D.00165-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00011-13)"]
[800,"Радіостанція носивна системи цифрового радіозв'язку DMR типу PMT532HEG моделі SL4010  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,188,"2013-04-04","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Використання в мережах цифрового транкінгового радіозв’язку\n\n\n---\nВикористання в мережах цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв’язоку\n\n\n---\nПрийом та передача мови та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","7K60FXW\n7K60F1W\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60F1W\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Д02, С13, С14\nРв=2 Вт \nРІ 24-3 ","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 23.01.2013\nреєстраційний номер UA.004.D.00165-13 \nвід 25.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00011-13)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1728," Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації т.м. EDIMAX моделей BR-6228nC, BR-6228nS, 3G-6218n виробництва \"EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD\", Тайвань, Провінція Китаю",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність № 13/3 Представництва \"Едімакс Технолоджі Поланд\" від 13.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n  UA1.030.0042428-13)"]
[1729," Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації т.м. EDIMAX моделей BR-6428nS, EW-7438RPn виробництва \"EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD\", Тайвань, Провінція Китаю",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність № 13/3 Представництва \"Едімакс Технолоджі Поланд\" від 13.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n  UA1.030.0042428-13)"]
[1730,"Абонентьска станція типу \"РАПИРА ЦПЕ5\" виробництва ТОВ \"ІМК\", Україна",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a","5250-5350 МГц\n\n\n\n---\n5725-5850 МГц\n \n\n\n---\n5150-5250 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W\n\n\n\n---\n20M0D1W\n20M0G1W","Б01, М01, С09,  \nGa=14 дБі\nРв=16 дБм\n---\nБ01, С11, М03\nGa=14 дБі\nGa=22 дБі\n---\nБ01, С09\nGa=14 дБі\nРв=9 дБм ","Декларація про відповідність № 2 ТОВ \"ІМК\" від 15.03.2013"]
[1731," Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Linksys моделі WRT160NL виробництва \"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.\", США",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕРВІСЛОГІСТІК\" від 25.01.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00026-13 \nвід 30.01.2013"]
[1732," Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Linksys моделі WRT54GL виробництва \"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.\", США",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕРВІСЛОГІСТІК\" від 25.01.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00026-13 \nвід 30.01.2013"]
[1733," Обладнання радіодоступу (USB-adapter) т.м. Linksys моделі AE1200 виробництва \"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.\", США",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕРВІСЛОГІСТІК\" від 25.01.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00029-13 \nвід 30.01.2013"]
[1734," Обладнання радіодоступу (USB-adapter) т.м. Linksys моделі AE2500 виробництва \"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.\", США",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕРВІСЛОГІСТІК\" від 25.01.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00029-13 \nвід 30.01.2013"]
[1735," Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Linksys моделі EA2700 виробництва \"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.\", США",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕРВІСЛОГІСТІК\" від 25.01.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00027-13 \nвід 30.01.2013"]
[1736," Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Linksys моделі EA3500 виробництва \"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.\", США",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕРВІСЛОГІСТІК\" від 25.01.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00027-13 \nвід 30.01.2013"]
[1737," Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Linksys моделі EA4500 виробництва \"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.\", США",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕРВІСЛОГІСТІК\" від 25.01.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00027-13 \nвід 30.01.2013"]
[1738," Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Linksys моделі E900 виробництва \"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.\", США",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕРВІСЛОГІСТІК\" від 25.01.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00028-13 \nвід 30.01.2013"]
[1739," Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Linksys моделі E1200 виробництва \"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.\", США",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕРВІСЛОГІСТІК\" від 25.01.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00028-13 \nвід 30.01.2013"]
[1740," Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Linksys моделі E1500 виробництва \"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.\", США",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕРВІСЛОГІСТІК\" від 25.01.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00028-13 \nвід 30.01.2013"]
[1741," Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Linksys моделі E2500 виробництва \"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.\", США",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕРВІСЛОГІСТІК\" від 25.01.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00028-13 \nвід 30.01.2013"]
[1742," Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Linksys моделі E3200 виробництва \"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.\", США",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕРВІСЛОГІСТІК\" від 25.01.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00028-13 \nвід 30.01.2013"]
[1743," Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Linksys моделі E4200 виробництва \"Linksys A Division of Cisco Systems, Inc.\", США",9,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕРВІСЛОГІСТІК\" від 25.01.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00028-13 \nвід 30.01.2013"]
["Розділ 17. Радіообладнання систем наземного звукового мовлення"]
[78,"Передавач радіомовний СХ т.м. TRANSRADIO моделі TRAM 10 виробництва \"TRANSRADIO SenderSystem Berlin AG\", Німеччина",17,188,"2013-04-04","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924;\n ITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","526,5 - 1606,5 кГц","16K0A3E","Д01\nРв = 10000 Вт\nGa = 2,2 дБі","Декларація про відповідність ДП \"Одеський обласний радіотелевізійний передавальний центр\" від 18.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0040525-13)"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[647,"Система акустична (WiFi SoundSphere Speakers) т.м. Philips моделі DS9800W/10 з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",23,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 18.05.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.001064-12)"]
[648,"Система акустична (WiFi SoundSphere Speakers) т.м. Philips моделі DS6800W/10 з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",23,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 18.05.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.001063-12)"]
[649,"Система акустична для iPhone/iPod/iPad т.м. Philips моделі DS9860W/10 з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",23,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 25.07.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.001524-12)"]
[650,"Система акустична для Android (Docker Speaking) т.м. Philips моделі AS851/zz (zz=05, 10, 11, 12, 51, 55, 58, 61, 77, 78, 79, 85, 96, 97, 98) з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",23,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 24.02.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.000362-12)"]
[651,"Система акустична для Android (Docker Speaking) т.м. Philips моделі AS351/zz (zz=05, 10, 11, 12, 51, 55, 58, 61, 77, 78, 79, 85, 96, 97, 98) з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",23,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 24.02.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.000363-12)"]
[652,"Система акустична для Android (Docker Speaking) т.м. Philips моделі AS141/12 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",23,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 22.02.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.000322-12)"]
[653,"Система акустична для Android (Docker Speaking) т.м. Philips моделі AS111/zz (zz=05, 10, 12, 51, 55, 58, 61, 77, 78, 79, 85, 96, 97, 98) з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",23,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 24.02.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.000364-12)"]
[654,"Радіоприймачі автомобільні т.м. Philips моделей CE150/55, CEM5100/51, CED780/51 з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",23,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 16.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002615-13)"]
[655,"Система акустична (philips fidelio wireless Hi-Fi speakers) т.м. PHILIPS моделі AW9000/** (де замість “**” може бути від 01 до 98 для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",23,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 06.11.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002220-12)"]
[656,"Система акустична (philips fidelio wireless Hi-Fi speakers) т.м. PHILIPS моделі AW5000/** (де замість “**” може бути від 01 до 98 для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",23,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 05.11.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002184-12)"]
[657,"Система акустична (philips fidelio wireless Hi-Fi speakers) т.м. PHILIPS моделі AW3000/** (де замість “**” може бути від 01 до 98 для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",23,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 06.11.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002219-12)"]
[658,"Навушники стерео безпроводові т.м. SONY моделей MDR-RF810RK та MDR-RF840RK виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",23,188,"2013-04-04","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","863-865 МГц","200КF3Е","Б01\nРІ 40-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 14.02.2013\nреєстраційний номер UA.001.D.09265-13 від 14.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.003.0009928-13) \n"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1159,"Персональні електронно-обчислювальні машини планшетні (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделей TAB HYBRID, TAB R83.2, TAB R105BK, TAB R106,  TAB R721, TAB R722, TAB R974.2, TAB R974.3, TAB A841, TAB A842, TAB A843, TAB A941, TAB A942, TAB A943, TAB A1041, TAB A1042, TAB A1043 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GOCLEVER Technology LTD\", Китай",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Гоклевер-Україна\" від 01.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094000930-13)"]
[1160,"Персональні електронно-обчислювальні машини планшетні (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделей TAB A104.2, TAB A741, TAB A742, TAB A773, TAB R70, TAB R76.1, TAB R76.2, TAB R104 з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GOCLEVER Technology LTD\", Китай",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Гоклевер-Україна\" від 01.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094000932-13)"]
[1161,"Персональні електронно-обчислювальні машини планшетні (ПЕОМ) т.м. GoClever моделей TAB M713G, TAB M723G, TAB M813G, TAB M7413G, TAB M7423G, TAB M7433G, TAB M8413G, TAB M8423G, TAB M8433G, TAB M9413G, TAB M9423G, TAB M1413G, TAB M1423G з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GOCLEVER Technology LTD\", Китай",27,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Гоклевер-Україна\" від 01.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094000931-13)"]
[1162,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії VivoTab моделі TF810C з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність № 2013_32  Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні від 04.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094.000926-13)"]
[1163,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії MeMO Pad моделі ME172V з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність №2013_33  Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні від 04.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094.000924-13)"]
[1164,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії MeMO Pad Smart моделі ME301T з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність № 2013_33  Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні від 04.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094.000925-13)"]
[1165,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії VivoTab Smart моделі ME400CL з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,188,"2013-04-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність № 2013-25  Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні від 20.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0027326-13)"]
[1166,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії VivoTab Smart моделі ME400C з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність № 2013_26  Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні від 20.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0027251-13)"]
[1167,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) моделі MediaPad 10 Link 201w з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та  інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Хуавей Україна\" від 05.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.000970-13)\n(Система оцінки управління якістю: \n№ 007-ЗВяТН/10 від 20.09.2010, № 007-ЗВяТН/11 від 08.09.2011, № 024-ЗВя/12 від 16.11.2012)"]
[1168,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) моделі S7-931w з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та  інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Хуавей Україна\" від 05.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.000969-13)\n(Система оцінки управління якістю: \n№ 007-ЗВяТН/10 від 20.09.2010, № 007-ЗВяТН/11 від 08.09.2011, № 024-ЗВя/12 від 16.11.2012)"]
[1169,"Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ планшетні) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiPad моделей PMP5###X(YY), PMP5###XPRO(YYYYY) з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація № 1/2013 про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 03.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0106754-12)"]
[1170,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiPad моделі PMP3###X(YY) з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація № 1/2013 про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 03.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0105906-12)"]
[1171,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiPad моделі PMP5(Z)(##)(X)(YY) ULTRA(XX) з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація № 1/2013 про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 03.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0145008-12)"]
[1172,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiPad моделі PMP5(Z)(##)(YY)(X) DUO (XX) (NN) з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація № 1/2013 про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 03.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0242815-12)"]
[1173,"Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Prestigio типів PJ-MSL*W(R) та PMSOWyyxxx виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц\n","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація № 1/2013 про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 03.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0057035-12)"]
[1174,"Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Canyon типу Cnx-yyyMSzWnnmmm виробництва \"ASBIS Enterprises PLC\", Республіка Кіпр",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц\n","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація № 5/2013 про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 03.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0069437-12)"]
[1175,"Кінотеатр домашній (SoundBar home theater) т.м. PHILIPS моделі HTBx150x/** (замість першого \"х\" може бути від 7 до 9 - позначає матеріал лицьової панелі і динаміка; другий \"х\" може бути від A до Z або пусто - позначає різні функції; \"**\" може бути пусто або від 00 до 98 - маркетингові позначення) з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 02.11.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002185-12)"]
[1176,"Кінотеатр домашній (immersive sound home theater) т.м. PHILIPS моделі HTB5141K/51, HTB5151K/51 з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 08.11.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002221-12)"]
[1177,"Медіапрлеєри HD т.м. Philips моделі HMP5000/zz (де замість \"zz\" може бути 00-99) з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 22.03.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.000517-12)"]
[1178,"Програвачі Blu-ray/DVD дисків (Blu-ray Disc/DVD Player) Philips модель BDP7700/51 з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 28.05.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.001119-12)"]
[1179,"Програвачі Blu-ray/DVD дисків (Blu-ray Disc/DVD Player) Philips модель BDP5500K/51 з обладнанням радіодоступу виробництва „Philips Electronics Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 21.06.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.001322-12)"]
[1180,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVT131xxxxx (SVT131Bxxx) (де \"x\" може бути a-z, 0-9, A-Z, або пробіл для маркетингових цілей, а також в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають логістичні службові позначення) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 21.12.2012\nреєстраційний номер UA.001.D.08957-12 від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002506-12) \n"]
[1181,"Телевізор LCD т.м. SONY моделі KDL-55W80xx (де x= 0-9, A-Z, або пробіл, а також в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 20.02.2013\nреєстраційний номер UA.001.D.09394-13 від 21.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002797-13) \n"]
[1182,"Телевізор LCD т.м. SONY моделі KDL-42W80xx (де x= 0-9, A-Z, або пробіл, а також в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 20.02.2013\nреєстраційний номер UA.001.D.09388-13 від 21.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002798-13) \n"]
[1183,"Телевізор LCD т.м. SONY моделі KDL-47W80xx (де x= 0-9, A-Z, або пробіл, а також в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 20.02.2013\nреєстраційний номер UA.001.D.09391-13 від 21.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002796-13) \n"]
[1184,"Кінотеатр домашній Blu-ray Disc/DVD т.м. SONY моделей BDV-E4100 та BDV-E6100 з обладанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 04.02.2013\nреєстраційний номер UA.001.D.09262-13 від 14.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.003.0009925-13) \n"]
[1185,"Фотоапарат цифровий (Digital Still Camera) торговельної марки SONY моделі DSC-WX80 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 14.02.2013\nреєстраційний номер UA.001.D.09261-13 від 20.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002777-13) \n"]
[1186,"Фотоапарат цифровий торговельної марки SONY моделі DSC-WX300 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 20.02.2013\nреєстраційний номер UA.001.D.09383-13 від 21.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002795-13) \n"]
[1187,"Контролери до ігрової консолі т.м. SONY моделей CECHZC1x та CECHZC2xy (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 28.02.2013\nреєстраційний номер UA.001.D.09460-13 від 28.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.003.0098907-11) \n"]
[1188,"Система домашнього кінотеатру Blu-ray Disc/DVD т.м. SONY моделей BDV-N8100W, BDV-N9100W та BDV-N9100WL (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,188,"2013-04-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nEN 300 440-2)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.15.1, EN 300 440-2  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n1M00FXW\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-5\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 04.02.2013\nреєстраційний номер UA.001.D.09503-13 від 05.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002907-13) \n"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 40-1. Узагальнені умови застосування безпроводових аудіопристроїв в смузі радіочастот 863-865 МГц наведені у додатку 17 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["С09. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 5150-5350 МГц: \n    1) рознесення несучих частот  5 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц):    Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=31...49, 51…69;\n    2) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 10 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68;\n    3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64;\n    4) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц): Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=38, 46, 56, 64."]
["С11. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот  5725-5850 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц):  Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;\n    3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц):                Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=148, 152, 156, 160, 164, 168;\n    3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц):                Fn=5000 МГц+N*5 МГц, де N=156, 162."]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["М01. У смузі радіочастот 5250-5350 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 200 мВт, максимальною середньою щільністю e.i.r.p. до 10мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц. В окремих випадках допускається використання з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 1 Вт, максимальною середньою щільністю e.i.r.p. до 50мВт/МГц. у будь-якій смузі шириною 1 МГц за умови, що при роботі  e.i.r.p. більше 200 мВт ці РЕЗ відповідають масці залежності e.i.r.p. від кута приходу, де L - кут над місцевою горизонтальною площиною:\n-13 дБ (Вт/МГц) при 0° ≤ L < 8°;\n-13-0,716(L-8) (дБ (Вт/МГц) при 8° ≤  L < 40°;\n-35,9-1,22(L-40) (дБ (Вт/МГц) при 40°  ≤  L < 45°;\n-42 (дБ (Вт/МГц) при L ≥ 45° ."]
["М03. У смузі радіочастот 5725-5850 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання, динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 200 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:\n                         1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40МГц - до 4 Вт;\n                         2) для ширини радіоканалу 15 МГц - до 3 Вт;\n                         3) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 2 Вт;\n                         4) для ширини радіоканалу 5 МГц  - до 1 Вт.\nПри використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                               М.С. Сокирко        "]