{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,11],[83,0,83,11],[81,0,81,11],[82,0,82,11],[88,0,88,11],[91,0,91,11],[80,0,80,9],[84,0,84,11],[85,0,85,11],[101,0,101,11],[96,0,96,11],[95,0,95,11],[93,0,93,11],[99,0,99,11],[100,0,100,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[103,0,104,11],[86,0,86,11],[90,0,90,11],[98,0,98,11],[89,0,89,11],[94,0,94,11],[87,0,87,11],[102,0,102,11],[92,0,92,11],[97,0,97,11],[4,0,4,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[42,0,42,11],[20,0,20,11],[1,11,2,11],[23,0,23,11],[40,0,40,11],[12,0,12,11],[18,0,18,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                   від 11.04.2013 № 210\nДоповнення до розділів 1, 3, 4, 5, 8, 9, 20, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3271," Радіотелефони системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделей U9508 та Y300-0100 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,210,"2013-04-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Хуавей Україна\" від 19.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0051530-13, система оцінки управління якістю №007-ЗВяТН/10 від 20.09.2010, №007-ЗВяТН/11 від 08.09.2011, №024-ЗВя/12 від 16.11.2012) "]
[3272," Радіотермінал систем стільникового зв'язку cdma2000 1X та cdma2000 EV-DO моделі EС315 з обладнанням радіодоступу - точка доступу виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай ",1,210,"2013-04-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних за стандартом ІЕЕЕ 802.11b/g/n)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Хуавей Україна\" від 07.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0031161-13, система оцінки управління якістю №007-ЗВяТН/10 від 20.09.2010, №007-ЗВяТН/11 від 08.09.2011, №024-ЗВя/12 від 16.11.2012) "]
[3273,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі C6603/XPERIA Z з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,210,"2013-04-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Cоні Україна\" від 21.03.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00046-13)\nреєстраційний номер №UA.001.D.00421-13 \nвід 20.03.2013"]
[3274,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі C6503/XPERIA ZL з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,210,"2013-04-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Cоні Україна\" від 21.03.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00093-13)\nреєстраційний номер №UA.001.D.00422-13 \nвід 20.03.2013"]
[3275,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделs DS106 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",1,210,"2013-04-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 21.03.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00123-13)\nреєстраційний номер\n №UA.004.D.00450-13 \nвід 27.03.2013"]
[3276,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделs TS91 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",1,210,"2013-04-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 21.03.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00122-13)\nреєстраційний номер\n №UA.004.D.00448-13 \nвід 27.03.2013\n"]
[3277,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделs IQ238 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",1,210,"2013-04-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 21.03.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00121-13)\nреєстраційний номер\n №UA.004.D.00449-13 \nвід 27.03.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[801,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної марки Vertex моделі VX-451-F5-5,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,210,"2013-04-11"," Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) ","Організація двостороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку","300-300,525 МГц/\n336-336,525 МГц","11K0F3E","Д04\nРв = 5 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 13.03.2013 (висновок органу з оцінки відповідності \nUA.086.00087-13)\nреєстраційний номер №UA.004.D.00396-13 \nвід 15.03.2013 "]
["Розділ 4. Радіообладнання систем рухомого транкінгового радіозв’язку"]
[97,"Радіостанція носивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку TETRA т.м. Motorola  моделі MTP3250, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",4,210,"2013-04-11","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Використання в мережах цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA","413-420 МГц/\n423-430 МГц","18K0G7W\n","Д02, С13\nРв=1,8 Вт \n\n---\nРІ 24-3 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00087-13)\nреєстраційний номер №UA.004.D.00174-13 \nвід 28.01.2013 "]
[98,"Радіостанція носивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку TETRA т.м. Motorola  моделі MTP3200, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",4,210,"2013-04-11","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Використання в мережах цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA","413-420 МГц/\n423-430 МГц","18K0G7W\n","Д02, С13\nРв=1,8 Вт \n\n---\nРІ 24-3 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00087-13)\nреєстраційний номер №UA.004.D.00174-13 \nвід 28.01.2013 "]
[99,"Радіостанція носивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку TETRA т.м. Motorola  моделі MTP3100, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",4,210,"2013-04-11","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Використання в мережах цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA","413-420 МГц/\n423-430 МГц","18K0G7W\n","Д02, С13\nРв=1,8 Вт \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 24.01.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00087-13)\nреєстраційний номер №UA.004.D.00174-13 \nвід 28.01.2013 "]
["Розділ 5. Радіообладнання систем рухомого радіозв’язку берегових і суднових станцій та систем управління рухом суден (УРС)"]
[54,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної марки Vertex моделі VX-1400-SA0B-100,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",5,210,"2013-04-11","Радіозв'язок берегових та суднових станцій \n(ГОСТ 22579)","Організація радіозв'язку берегових та суднових станцій","1635-1810 кГц \n2045-2141,5 кГц\n2142,5-2155,5 кГц\n2170,5 кГц, 2191 кГц\n2625 кГц, 2650 кГц \n4063-4438 кГц\n6200-6525 кГц\n8100-8815 кГц\n16360-17410 кГц\n18780-18900 кГц\n19680-19800 кГц\n22000-22855 кГц\n25070-25210 кГц\n26100-26175 кГц","2K80J3E\n2K80J2B\n5K80H3E\n500HA1A","Д04\nРв = 100 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.02.2013 (висновок органу з оцінки відповідності \nUA.086.00036-13)\nреєстраційний номер №UA.004.D.00372-13 \nвід 12.03.2013 "]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[731,"Апарати телефонні  для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгової марки Panasonic моделей KX-TG7861UA*, KX-TG7862UA*, KX-TG7851UA*, KX-TG7852UA* та додаткова безпроводова трубка моделі KX-TGA785RU (де * - літера або цифра в залежності від кольору корпусу) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",11,210,"2013-04-11","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 05.02.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.025.0022248-13)\nреєстраційний номер №UA.004.D.00292-13 \nвід 18.02.2013"]
[732,"Апарати телефонні  для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгової марки Panasonic моделей KX-TG6821UA*, KX-TG76822UA*, KX-TG6811UA*, KX-TG6812UA* та додаткова безпроводова трубка моделі KX-TGA681RU (де * - літера або цифра в залежності від кольору корпусу) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",11,210,"2013-04-11","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 05.02.2013  (сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.025.0022254-13)\nреєстраційний номер №UA.004.D.00293-13 \nвід 18.02.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1744,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) т.м. Asus моделі PCE-N53 виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\" № 2013_46 від 20.03.2013 р. \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0053745-13)"]
[1745,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - абонентський пристрій т.м. Asus моделі WL-330NUL виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність № 2013_45 від 20.03.2013 р. Представництва \"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0053746-13)"]
[1746,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації т.м. ASUS моделі RT-N14U виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність № 2013_44 від 20.03.2013 р. Представництва \"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0053747-13)"]
[1747,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - повторювач абонентський т.м. Asus моделі RP-N53 виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\n","Декларація про відповідність № 2013_43 від 20.03.2013 р. Представництва \"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0053748-13)"]
[1748,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Panasonic моделі TY-TP10E (Touch Pen) виробництва \"Weifang Goertek Technology Co., Ltd\", Китай",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Weifang Goertek Technology Co., Ltd\", Китай від 04.02.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00196-13 \nвід 05.02.2013"]
[1749,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі 3D окулярів торговельної марки Panasonic моделі TY-ER3D5MA (3D Eyewear) виробництва \"Weifang Goertek Technology Co., Ltd\", Китай",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Weifang Goertek Technology Co., Ltd\", Китай від 04.02.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00197-13 \nвід 05.02.2013"]
[1750,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки Askey моделі WLU5053-D4 (ROHS) (USB WLAN Module) виробництва \"Askey Computer Corporation\", Китай",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Askey Computer Corporation\", Китай від 07.02.2013 (висновок органу з оцінки відповідності\n UA.086.00010-13)\nреєстраційний номер №UA.001.D.00220-13 \nвід 08.02.2013"]
[1751,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Aruba моделі AP-175P (Wireless Access Point) виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Aruba Networks Inc.\", Китай від 09.02.2013 (висновок органу з оцінки відповідності\n UA.086.00009-13)\nреєстраційний номер №UA.001.D.00217-13 \nвід 08.02.2013"]
[1752,"Станція робоча (Workstation) з обладнанням радіодоступу торговельної марки hp моделі HP Z1 WORKSTATION (RMN: FCLSA-1201) виробництва \"PEGATRON CORP\", Тайвань",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"PEGATRON CORP\", Тайвань від 06.03.2013 (висновок органу з оцінки відповідності\n UA1.001.002912-13)\nреєстраційний номер №UA.001.D.09605-13 \nвід 19.03.2013"]
[1753,"Обладнання радіодоступу (Wireless LAN 802.11 b/g/n adapter) т.м. EPSON моделі V12H418P13 (WN7512BEP) виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"Московское представительство компании \"Эпсон Европа Б.В.\" (Нидерланды), Россия від 26.02.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002860-13)\n"]
[1754,"Обладнання радіодоступу (Wireless LAN 802.11 b/g/n adapter) т.м. EPSON моделі V12H418P13 (WN7512BEP) виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Московское представительство компании \"Эпсон Европа Б.В.\" (Нидерланды), Россия від 26.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002861-13)"]
[1755,"Обладнання радіодоступу т/м Lexmark моделі LEX-M01-005(MarkNet N8348, MarkNet N8350, MarkNet N8352)  для принтерів та багатофункціональних пристроїв виробництва \"LEXMARK INTERNATIONAL, INC\", США",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"LEXMARK INTERNATIONAL, INC\", США від 18.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002974-13)"]
[1756,"Обладнання радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth) - радіомодуль моделі apm8142 у складі детектора гамма-випромінювання інтелектуального УДКГ-01 \"Gamma Sapiens\" виробництва ПП \"НВПП \"Спаринг-Віст Центр\", Україна",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПП \"НВПП \"Спаринг-Віст Центр\" від 15.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n 1О094.000977-13)"]
[1757,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації т.м. ASUS моделі RT-N10P виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність № 2013_44 від 20.03.2013 р. Представництва\"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0042723-13)"]
[1758,"Модем ADSL т.м. ASUS моделі DSL-N12E з обладнанням радіодоступу - точка доступу виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність № 2013_44 від 20.03.2013 р. Представництва \"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0042739-13)"]
[1759,"Модем ADSL т.м. ASUS моделі DSL-N10 з обладнанням радіодоступу - точка доступу виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність № 2013_44 від 20.03.2013 р. Представництва \"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0042744-13)"]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[102,"Радіопристрій доступу до автомобіля торговельної марки Continental моделі S180192102 (Body Control Module) виробництва \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина",20,210,"2013-04-11","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","125  кГц","9K10A1D","Б01\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна від 01.04.2013\nреєстраційний номер\nUA.004.D.00472-13 від 01.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00142-13)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1189,"Персональна електронно-обчислювальна машина  планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiPad моделей PMP7(Z)(##)(YY)(X)DUO (XX) (NN) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 20.03.2013 № 9/2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0053749-13)"]
[1190,"Телевізори рідкокристалічні торгової марки Panasonic моделей TX-LR42DT60,  TX-LR47DT60, TX-LR50DT60, TX-LR55DT60, TX-LR60DT60 з обладнанням радіодоступу (Wireless LAN Adaptor) моделі 8017-01620P (у складі WLU5150-D81) та інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі DBUB-P705, виробництва \"Panasonic Corporation AV Network Business Group\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 04.03.2013 (сертифікати органу з оцінки відповідності:\nUA1.001.002946-13;\nUA1.001.002947-13;\nUA1.001.002948-13;\nUA1.001.002944-13;\nUA1.001.002945-13)\nреєстраційний номер №UA.001.D.09583-13 \nвід 14.03.2013"]
[1191,"Апарати телефонні  ІР торгової марки Panasonic моделей KX-TG6821UA*, KX-NT560RU* (де * - будь-яка латинська літера та/або цифра в залежності від кольору корпусу виробу)  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 05.02.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.025.0022254-13)\nреєстраційний номер №UA.004.D.00293-13 \nвід 18.02.2013"]
[1192,"Телевізори плазмові т.м. Panasonic моделей TX-PR50VT60,  TX-PR55VT60 з обладнанням радіодоступу (Wireless LAN Adaptor) моделі 8017-01620P (у складі WLU5150-D81) та інтерфейсом передачі даних Bluetooth моделі DBUB-P705, виробництва \"Panasonic Corporation AV Network Business Group\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 28.02.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002853-13)\nреєстраційний номер №UA.001.D.09442-13 \nвід 27.02.2013"]
[1193,"Програвач Blu-Ray дисків (Blu-Ray Disc Player) торгової марки Panasonic моделі DMP-BDT330* (де * - від однієї до трьох будь-яких літер латинського алфавіту, символів, цифр або пробіл для позначення кольору корпуса виробу та країни призначення виробу) з обладнанням радіодоступу (радіомодуль Wi-Fi), виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 19.03.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002999-13)\nреєстраційний номер №UA.001.D.09632-13 \nвід 20.03.2013"]
[1194,"Телевізор LCD торгівельної марки SHARP моделі LC-60LE840E з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \n\"Sharp Electronics (Europe) GmbH\", Німеччина від 26.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.000388-12) \n"]
[1195,"Телевізор LCD торгівельної марки SHARP моделі LC-80LE646S з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \n\"Sharp Electronics (Europe) GmbH\", Німеччина від 26.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.000939-12) \n"]
[1196,"Телевізор LCD торгівельної марки SHARP моделі LC-70LE836S з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \n\"Sharp Electronics (Europe) GmbH\", Німеччина від 26.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.000940-12) \n"]
[1197,"Телевізор LCD торгівельної марки SHARP моделі LC-60LE841S з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \n\"Sharp Electronics (Europe) GmbH\", Німеччина від 26.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.000941-12) \n"]
[1198,"Телевізор LCD торгівельної марки SHARP моделі LC-46LE831S з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \n\"Sharp Electronics (Europe) GmbH\", Німеччина від 26.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.000945-12) \n"]
[1199,"Телевізор LCD торгівельної марки SHARP моделі LC-40LE831S з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \n\"Sharp Electronics (Europe) GmbH\", Німеччина від 26.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.000946-12) \n"]
[1200,"Телевізор LCD торгівельної марки SHARP моделі LC-70LE741S з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \n\"Sharp Electronics (Europe) GmbH\", Німеччина від 26.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.000947-12) \n"]
[1201,"Телевізори LCD торгівельної марки SHARP моделі LC-70LE835E, LC-70LE836E з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \n\"Sharp Electronics (Europe) GmbH\", Німеччина від 23.01.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002636-13) \n"]
[1202,"Телевізори LCD торгівельної марки SHARP моделі LC-60LE635E, LC-60LE636E, LC-60LE638E з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \n\"Sharp Electronics (Europe) GmbH\", Німеччина від 23.01.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002637-13) \n"]
[1203,"Телевізор LCD торгівельної марки SHARP моделі LC-70LE857E з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \n\"Sharp Electronics (Europe) GmbH\", Німеччина від 20.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.003003-13) \n"]
[1204,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі HP ENVY 15-yxxxyy Notebook PC, HP ENVY TS 15 Notebook PC, HP ENVY TouchSmart 15-yxxxyy Notebook PC (де \"x\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"y\" літери від A до Z або пробіл) (RMN: TPN-I110) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\"\n№UA.001.00015-13/029 \nвід 22.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.003020-13)"]
[1205,"Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS моделі 60PFL9607y/xx (де \"xx\" позначає місце призначення, \"y\" може бути S або T та позначає стандарт телевізійного мовлення) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n5M00G1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.001852-12) \n"]
[1206,"Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS моделей 40PFL7007y/xx, 40PFL8007y/xx (де \"xx\" позначає місце призначення, \"y\" може бути K, H або T та позначає стандарт телевізійного мовлення) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n5M00G1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.001309-12) \n"]
[1207,"Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS моделей 55PFL7007y/xx, 55PFL8007y/xx (де \"xx\" позначає місце призначення, \"y\" може бути K, H або T та позначає стандарт телевізійного мовлення) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n5M00G1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.001345-12) \n"]
[1208,"Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS моделі 46PFL9707y/xx (де \"xx\" позначає місце призначення, \"y\" може бути S або T та позначає стандарт телевізійного мовлення) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n5M00G1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.001993-12) \n"]
[1209,"Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS моделей 46PFL7007y/xx, 46PFL8007y/xx (де \"xx\" позначає місце призначення, \"y\" може бути K, H або T та позначає стандарт телевізійного мовлення) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n5M00G1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.001343-12) \n"]
[1210,"Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS моделей 42PFL6907H/xx, 42PFL6907T/xx (де \"xx\" - може бути від 00 до 99 та позначає країну призначення) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.001629-12) \n"]
[1211,"Телевізори LED торгівельної марки PHILIPS моделей 32PDL7906T/xx (де \"xx\" - 00-99) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Philips Electronics Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.003.0149433-12) \n"]
[1212,"Телевізори LED торгівельної марки PHILIPS моделей 55PFL5507H/xx, 55PFL5507T/xx, 55PFL5527T/xx, 55PFL5527H/xx, 55PFL5537H/xx, 55PFL5537T/xx (де xx=00-99) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.000740-12) \n"]
[1213,"Телевізори LED торговельної марки PHILIPS моделей 42PDL6907H/xx, 42PDL6907T/xx (де \"xx\" - може бути від 00 до 99 та позначає країну призначення) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.001574-12) \n"]
[1214,"Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS моделей 37PFL6007H/xx (де \"xx\" - може бути від 00 до 99 та позначає країну призначення) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.001416-12) \n"]
[1215,"Телевізори LED торговельної марки PHILIPS моделей 32PFL6087H/xx, 32PFL6087T/xx, 32PFL6007H/xx, 32PFL6007T/xx (де \"xx\" - від 00 до 99 та позначає країну призначення) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.001407-12) \n"]
[1216,"Телевізори LED торговельної марки PHILIPS моделей 55PFL6097H/xx, 55PFL6097T/xx, 55PFL6007H/xx, 55PFL6007T/xx (де \"xx\" - від 00 до 99 та позначає країну призначення) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.001472-12) \n"]
[1217,"Телевізори LED торгівельної марки PHILIPS моделей 40PFL5007H/xx, 40PFL5007T/xx, 40PFL5507H/xx, 40PFL5507T/xx, 40PFL5527T/xx, 40PFL5527H/xx, 40PFL5537H/xx, 40PFL5537T/xx (де xx=00-99) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.000395-12) \n"]
[1218,"Телевізори LED торгівельної марки PHILIPS моделей 32PFL5007H/xx, 32PFL5007T/xx, 32PFL5507H/xx, 32PFL5507T/xx (де xx=00-99) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.000396-12) \n"]
[1219,"Телевізори LED торговельної марки PHILIPS моделей 47PFL6007H/xx, 47PFL6007T/xx, 47PFL6057H/xx, 47PFL6057T/xx, 47PFL6067H/xx, 47PFL6067T/xx, 47PFL6097H/xx, 47PFL6097T/xx, 47PFL6687H/xx, 47PFL6877H/xx, 47PFL6877T/xx (де \"xx\" - може бути від 00 до 99 та позначає країну призначення) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n5M00G1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.001344-12) \n"]
[1220,"телевізори LED торговельної марки PHILIPS моделей 42PFL6007H/xx, 42PFL6007T/xx, 42PFL6057H/xx, 42PFL6057T/xx, 42PFL6067H/xx, 42PFL6067T/xx, 42PFL6097H/xx, 42PFL6097T/xx, 42PFL6687H/xx, 42PFL6687T/xx, 42PFL6877H/xx, 42PFL6877T/xx (де \"xx\" - від 00 до 99 та позначає країну призначення) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n5M00G1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.001331-12) \n"]
[1221,"Телевізор LED торгівельної марки PHILIPS моделей 46PFL5007H/xx, 46PFL5007T/xx, 46PFL5507H/xx, 46PFL5507T/xx, 46PFL5527T/xx, 46PFL5527H/xx, 46PFL5537H/xx, 46PFL5537T/xx (де, xx=00-99) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 28.12.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.000419-12) \n"]
[1222,"Проектори мультимедійні т.м. EPSON типу H565B моделі EB-935W* (де “*” - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Московское представительство компании \"Эпсон Европа Б.В.\" (Нидерланды), Росія від 06.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002918-13)"]
[1223,"Принтери струменеві т.м. EPSON типу B472A моделі Stylus Photo R2000* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Московское представительство компании \"Эпсон Европа Б.В.\" (Нидерланды), Росія від 26.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002852-13)"]
[1224,"Принтери струменеві т.м. EPSON типу B511A моделі Epson WorkForce WF-7015* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Московское представительство компании \"Эпсон Европа Б.В.\" (Нидерланды), Росія від 26.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002858-13)"]
[1225,"Принтери багатофункціональні т.м. EPSON типу С451С моделі Epson WorkForce Pro WP-4535* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу та обладнанням передавання/приймання факсимільних повідомлень виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,210,"2013-04-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"Московское представительство компании \"Эпсон Европа Б.В.\" (Нидерланды), Росія від 27.02.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002872-13)"]
["Примітки:"]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 40-1. Узагальнені умови застосування безпроводових аудіопристроїв в смузі радіочастот 863-865 МГц наведені у додатку 17 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                               М.С. Сокирко        "]