{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":90,"n_cols":12,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[65,0,65,9],[67,0,67,11],[87,0,87,11],[79,0,79,11],[77,0,77,11],[72,0,72,11],[68,0,68,11],[86,0,86,11],[66,0,66,11],[82,0,82,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,11,2,11],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,7,2,7],[69,0,69,11],[80,0,80,11],[88,0,88,11],[76,0,76,11],[83,0,83,11],[84,0,84,11],[85,0,85,11],[78,0,78,11],[71,0,71,11],[75,0,75,11],[89,0,90,11],[70,0,70,11],[74,0,74,11],[81,0,81,11],[73,0,73,11],[4,0,4,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[28,0,28,11],[11,0,11,11],[22,0,22,11],[25,0,25,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                   від 18.04.2013 № 224\nДоповнення до розділів 1, 3, 9, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3278,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торговельної марки HTC моделі HTC one 801e (PN07110) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",1,224,"2013-04-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність уповноваженої особи \"HTC Corporation\" Скрипки Марії Олександрівни  від 25.03.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n  UA1.025.0056018-13;\nUA1.025.0056019-13)"]
[3279,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торговельної марки HTC моделі HTC One SV C520e (PL80130) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",1,224,"2013-04-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність уповноваженої особи \"HTC Corporation\" Скрипки Марії Олександрівни  від 25.03.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n  UA1.025.0242094-12;\nUA1.025.0242102-12)"]
[3280,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торговельної марки HTC моделі HTC One X+ S728e (PM35110) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",1,224,"2013-04-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність уповноваженої особи \"HTC Corporation\" Скрипки Марії Олександрівни  від 25.03.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n  UA1.025.0219539-13;\nUA1.025.0219542-13)"]
[3281,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торговельної марки HTC моделі HTC Desire X T328e (PM66100) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",1,224,"2013-04-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність уповноваженої особи \"HTC Corporation\" Скрипки Марії Олександрівни  від 25.03.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n  UA1.025.0219538-13;\nUA1.025.0219541-13)"]
[3282,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) торговельної марки HTC моделі Windows Phone 8S by HTC A620e (PM59100) з модулем радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",1,224,"2013-04-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність уповноваженої особи \"HTC Corporation\" Скрипки Марії Олександрівни  від 25.03.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n  UA1.025.0219537-13;\nUA1.025.0219540-13)"]
[3283,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Sigma mobile моделі X-treme**** з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де перша * - позначення рівня моделі (A-початковий, I-середній, D-високий, P-преміум), друга * - розширена гарантія (O, Z, Q - до 36 місяців, P, T, I, R - до 12 місяців), третя * - ступінь захисту від пилу (позначається цифрами від 1 до 6, де 1 - найнижчий ступінь захисту, 6 - найвищий ступінь захисту), четверта * -  ступінь захисту від вологи (позначається цифрами від 1 до 6, де 1 - найнижчий ступінь захисту, 6 - найвищий ступінь захисту), виробництва \"Shenzhen Xin Kingband Enterprises Co., Ltd.\", Китай",1,224,"2013-04-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ДФ ПЛЮС\" від 26.02.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00356-13 від 04.03.2013\n(висновок органу з оцінки відповідності\n UA.086.00043-13)"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[802,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM3601 типу MMS534PE  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,224,"2013-04-18"," Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3)\n","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 15.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00405-13 \nвід 18.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00098-13)"]
[803,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM3600 типу MMS534P  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,224,"2013-04-18"," Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3)\n","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 15.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00405-13 \nвід 18.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00098-13)"]
[804,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM3600 типу MMS308P  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,224,"2013-04-18","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n","Д02, С12, ОВ3\nРв = 25 Вт\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 15.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00405-13 \nвід 18.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00098-13)"]
[805,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM3601 типу MMS308PE  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,224,"2013-04-18","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n","Д02, С12, ОВ3\nРв = 25 Вт\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 15.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00405-13 \nвід 18.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00098-13)"]
[806,"Повторювач торговельного найменування DR3000 тип FC308B виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,224,"2013-04-18","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n","Д02, С12, ОВ3\nРв = 25 Вт\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00426-13 \nвід 22.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00105-13)"]
[807,"Повторювач торговельного найменування DR3000 тип FC305B виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,224,"2013-04-18","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С12, ОВ3\nРв = 25 Вт\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00426-13 \nвід 22.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00105-13)"]
[808,"Повторювач торговельного найменування DR3000 тип FC507B виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,224,"2013-04-18","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\n TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв’язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00426-13 \nвід 22.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00105-13)"]
[809,"Повторювач торговельного найменування DR3000 тип FC508B виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,224,"2013-04-18","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв’язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 25 Вт\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 20.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00426-13 \nвід 22.03.2013 \n(сертифікатк органу з оцінки відповідності UA.086.00105-13)"]
[810,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP3601 тип PN302HE виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,224,"2013-04-18","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1,\nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С12, ОВ3\nРв = 5 Вт\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 15.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00404-13 \nвід 18.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00097-13)"]
[811,"Радіостанція носивна торговельногонайменування DP3601 тип PN502HE виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,224,"2013-04-18","Цифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2,\nTS 102 361-3)\n\n","Організація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв’язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 15.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00404-13 \nвід 18.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00097-13)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1760,"Обладнання радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі акустичної системи торговельної марки НТС моделі BS P100 (HTC Portable Bluetooth Conference Speaker and music player) виробництва  \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",9,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність уповноваженої особи \"HTC Corporation\" Скрипки Марії Олександрівни  від 25.03.2013"]
[1761,"Обладнання радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки НТС моделі CAR A100 (Car Stereo Clip (AUX)) виробництва  \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",9,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність уповноваженої особи \"HTC Corporation\" Скрипки Марії Олександрівни  від 25.03.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[659,"Гарнітура мікротелефонна з обладнання радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки НТС моделі BH S600 виробництва  \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",23,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність уповноваженої особи \"HTC Corporation\" Скрипки Марії Олександрівни  від 25.03.2013"]
[660,"Автомагнітоли т.м. nTray серії 6ххх, 7ххх, 8ххх, 9ххх, де перша цифра позначає розмір екрану, символ Х означає порядковий номер моделі (артикул), у комплекті з автомобільними камерами заднього виду т.м.  nTray, підголовником з екраном моделей 950hd (B/G/E), X9HD з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Shenzhen iSun Digitech Co., Ltd.\", Китай",23,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕНТРЕЙ\" від 04.04.2013\nреєстраційний номер №UA.001.D.09806-13 від 04.04.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UA1.001.002789-13;\n UA1.001.003082-13)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1226,"Фотокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі EK-GC100 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2013"]
[1227,"Фотокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі NX300 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2013"]
[1228,"Фотокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі WB250F з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2013"]
[1229,"Фотокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі DV150F з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2013"]
[1230,"Фотокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі WB800F з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2013"]
[1231,"Фотокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі WB200F з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2013"]
[1232,"Фотокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі ST150F з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2013"]
[1233,"Фотокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі WB30F з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2013"]
[1234,"Відеокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі HMX-QF30 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 02.04.2013"]
[1235,"Комплект пристроїв введення даних т.м. Asus: безпроводова клавіатура моделі AK2L; безпроводовий маніпулятор типу \"миша\" моделі AM2L; USB-адаптер моделі AR2L виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц\n","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність № 2013_55 від 28.03.2013 р. Представництва \"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094.001009-13)"]
[1236,"Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ) т.м. Asus серії All-in-One PC моделей P1801, P1802 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва ”ASUSTeK Computer INC”, Тайвань, Провінція Китаю",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність № 2013_59 від 02.04.2013 р. Представництва \"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0063014-13)"]
[1237,"Пристрої введення даних торгівельної марки Lenovo: безпроводовий маніпулятор типу \"миша\" моделі SM-8861; безпроводова клавіатура моделі SK-8861;  приймач моделі SD-9082 виробництва \"Lite-On Technology Corporation\", Китай",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц\n","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Lite-On Technology Corporation\", Китай від 21.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00452-13 від 28.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.086.00107-13)"]
[1238,"Пристрій введення даних т.м. Smart Media (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу \"миша\") моделі SmartTV qwerty виробництва \"China Electronics Shenzhen Company\", Китай",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц\n","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Лінія Автоматики\" від 28.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094.001021-13)"]
[1239,"Приставка мультимедійна (ПЕОМ) т.м. Smart Media моделі SmartTV cub з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"China Electronics Shenzhen Company\", Китай",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Лінія Автоматики\" від 02.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094.001022-13)"]
[1240,"Приставка мультимедійна (ПЕОМ) т.м. Smart Media моделей SmartTV kit, SmartTV duo, SmartTV for з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"China Electronics Shenzhen Company\", Китай",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Лінія Автоматики\" від 02.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094.001020-13)"]
[1241,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу миша) торговельної марки SVEN моделі LX-630 Wireless виробництва \"Greenwave Industrial Limited\" (Китай)",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц\n","2M50G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"СВЕН Центр\" від 21.03.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00060-13 від 03.04.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UATR.052.0011-13;\n UATR.052.0014-13)"]
[1242,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу миша) торговельної марки SVEN моделей: RX-195 Wireless, RX-333 Wireless, RX-420 Wireless, RX-440 Wireless, RX-525 Silent Wireless, RX-310 Wireless, RX-370 Wireless виробництва \"Greenwave Industrial Limited\" (Китай)",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц\n","2M50G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"СВЕН Центр\" від 21.03.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D.00060-13 від 03.04.2013\n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n UATR.052.0011-13;\n UATR.052.0014-13)"]
[1243,"Комп'ютер персональний торговельної марки DELL моделі W07B (W07B001) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc\", США",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 26.03.2013 \nреєстраційний номер\nUA.001.09778-13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.002892-13)"]
[1244,"Телевізор LCD торгівельної марки SHARP моделі LC-60LE857E, LC-60LE855E з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \n\"Sharp Electronics (Europe) GmbH\", Німеччина від 11.01.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.002951-13) \n"]
[1245,"Телевізор LCD торгівельної марки SHARP моделі LC-80LE645E з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \n\"Sharp Electronics (Europe) GmbH\", Німеччина від 03.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.003079-13) \n"]
[1246,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі HP ENVY 17-yxxxyy Notebook PC, HP ENVY TouchSmart m7 Notebook PC, HP ENVY TS m7 Notebook PC, HP ENVY TouchSmart m7-yxxxyy Notebook PC (де \"х\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"у\" літери від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-I111)  з обладнанням радіодоcтупу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\"\nреєстраційний номер \nUA.001.00016-13/29 \nвід 22.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.003025-13)"]
[1247,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі HP Pavilion 17-yxxxyy Notebook PC (де \"х\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"у\" літери від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-Q119)  з обладнанням радіодоcтупу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\"\nреєстраційний номер \nUA.001.00018-13/029 \nвід 22.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.003027-13)"]
[1248,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі HP Pavilion 15-yxxxyy Notebook PC (де \"х\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"у\" літери від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-Q118)  з обладнанням радіодоcтупу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\"\nреєстраційний номер \nUA.001.00019-13/029 \nвід 22.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.003026-13)"]
[1249,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки hp моделі HSTNN-W92C (маркетингова назва HP ProBook 470 G0xxxx) (де \"х\" - може бути 0-9, A-Z, a-z, \"-\" або пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 22.03.2013\nреєстраційний номер \nUA.001.D.09799-13 \nвід 03.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.003014-13)"]
[1250,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки hp моделей: HSTNN-W94C (маркетингова назва HP ProBook 450 G0xxxx), HSTNN-W96C (маркетингова назва HP ProBook 455 G1xxxx) (де \"х\" - може бути 0-9, A-Z, a-z, \"-\" або пробіл) з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,224,"2013-04-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 21.03.2013\nреєстраційний номер \nUA.001.D.09802-13 \nвід 03.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.003002-13)"]
[1251,"Телевізори LED “Philips” мод. 32PFL5008T/**, 32PFL5018T/** з обладнанням радіодоступу виробництва „TP Vision Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 03.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.003074-13) \n"]
[1252,"Телевізори LED “Philips” мод. 39PFL4208K/**, 39PFL4208H/**, 39PFL4218H/**, 39PFL4208M/**, 39PFL4208T/** (де “**” –  позначає місце призначення) з обладнанням радіодоступу виробництва „TP Vision Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 04.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.003095-13) \n"]
[1253,"Телевізори LED “Philips” мод. 42PFL6008y/xx, 42PFL6158y/xx, 42PFL6188y/xx, 42PFL6198y/xx, 42PFL6678y/xx, 42PFL7008y/xx, 42PFL7108y/xx (де замість «y»  може бути H, K, T або S; “xx” - позначає місце призначення)  з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n5M00G1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 05.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.003098-13) \n"]
[1254,"Телевізори LED “Philips” мод. 46PFL8008y/xx  (де замість «y»  може бути H, K або S; “xx” - позначає місце призначення) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n5M00G1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 04.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.003092-13) \n"]
[1255,"Телевізори LED “Philips” мод. 47PFL6008y/xx, 47PFL6158 y/xx, 47PFL6188y/xx, 47PFL6198y/xx, 47PFL6678y/xx, 47PFL7008y/xx, 47PFL7108 y/xx  з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n5M00G1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 03.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.003072-13) \n"]
[1256,"Телевізори LED “Philips” мод. 55PFL6008y/xx, 55PFL6158y/xx, 55PFL6188y/xx, 55PFL6198y/xx, 55PFL6678y/xx, 55PFL7008y/xx, 55PFL7108y/xx (де замість «y»  може бути H, K, T або S; “xx” - позначає місце призначення)   з обладнанням радіодоступу виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n5M00G1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 04.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.003093-13) \n"]
[1257,"Телевізори LED торговельної марки PHILIPS моделей 32PFL4208T/xx, 32PFL4208H/xx, 32PFL4208K/xx, 32PFL4218T/xx, 32PFL4218H/xx, 32PFL4218K/xx, 32PFL4258T/xx, 32PFL4258H/xx, 32PFL4258K/xx (де “xx” - може бути 0-9, A-Z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва „TP Vision Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 09.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.003125-13) \n"]
[1258,"Телевізори LED торговельної марки PHILIPS моделей 32PFL4508T/xx, 32PFL4508H/xx, 32PFL4508K/xx (де “xx” - може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва „TP Vision Singapore Pte. Ltd\", Сінгапур",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 09.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності  UA1.001.003124-13) \n"]
[1259,"Комп'ютер персональний (планшетний) типу e.NOT-E102 Tablet PC з обладнанням радіодоступу виробництва \"Є.НОТ\", Україна",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність № 220313-1 ТОВ \"Є.НОТ\" від 22.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.155.0054246-13)"]
[1260,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії Fonepad моделі K004 (ME371MG) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,224,"2013-04-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність № 2013_60 від 28.03.2013 р. Представництва \"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0061925-13)"]
[1261,"Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної марки COMFORTech моделей FY-A13, FY-A10, FY-A11, FY-A08, FY-A07 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Leno International Limited\", Китай",27,224,"2013-04-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність ПП \"ФЕЙЮ\" від 02.04.2013\nреєстраційний номер\nUA.004.D.00482-13 від 05.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.086.00162-13)"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) ."]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["С15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["ОВ3. Рішенням НКРЗІ від 27.09.2012 № 486 погоджено застосування радіоелектронних засобів (без здійснення нових частотних присвоєнь, за виключенням часткової заміни радіостанцій радіомережі з метою технологічного поетапного переходу систем радіозв’язку на нові типи радіоелектронних засобів або до закінчення встановленого амортизаційного строку їх експлуатації) для використання в радіотехнологіях загальних користувачів:\n1.1) «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц:\n1.1.1) в смугах радіочастот 30,01-33 МГц, 33-47 МГц та 47-48,975 МГц - до 01.12.2020 року;\n1.1.2) в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n1.2) «аналоговий транкінговий радіозв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n"]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                               М.С. Сокирко        "]