{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[22,0,22,11],[26,0,27,11],[9,0,9,11],[4,0,4,11],[7,0,7,11],[1,11,2,11],[1,6,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 04.04.2013 № 188\nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[614," Радіостанція носивна моделі IC-F26 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,"68\n162\n188","16.02.2012\n29.03.2012\n04.04.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0015922-11 дійсний до 13.02.2012\nUA1.030.0039010-12 дійсний до 18.03.13\nДекларація про відповідність \n№ АД-002-03-13 ТОВ \"АЛЬФАТЕЛЕКОМ\" від 15.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0042878-13)",0]
[620," Радіостанція носивна моделі IC-F16 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",3,"68\n162\n188","16.02.2012\n29.03.2012\n04.04.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3"," UA1.030.0015933-11 дійсний до 13.02.2012\nUA1.030.0039006-12 дійсний до 18.03.13\nДекларація про відповідність \n№ АД-003-03-13 ТОВ \"АЛЬФАТЕЛЕКОМ\" від 15.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0042873-13)",0]
["Розділ 5. Радіообладнання систем рухомого радіозв’язку берегових і суднових станцій та систем управління рухом суден (УРС)"]
[49," Радіостанція стаціонарна моделі IC-M802 виробництва \"Icom Incorporated\", Японія ",5,"68\n162\n188","16.02.2012\n29.03.2012\n04.04.2013","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","ПХ/КХ радіоустановка з ЦВВ для організації радіотелефонного та телеграфного зв’язку","1621 кГц, 2156 кГц\n1635-1810 кГц\n2045-2141,5 кГц\n2142,5-2155,5 кГц\n2170,5 кГц, 2191 кГц\n2625 кГц, 2650 кГц\n4063–4438 кГц\n6200-6525 кГц\n8100-8815 кГц\n16360-17410 кГц\n18780-18900 кГц\n19680-19800 кГц\n22000-22855 кГц\n25070-25210 кГц\n26100-26175 кГц","J3E\nJ2B\nA1A\nF1B\nH3E (тільки прийом)","Д02"," UA1.030.0016694-11 дійсний до 13.02.2012\nUA1.030.0039016-12 дійсний до 15.03.13\nДекларація про відповідність \n№ АД-001-03-13 ТОВ \"АЛЬФАТЕЛЕКОМ\" від 15.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0042881-13)",0]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[707,"Обладнання широкосмугового радіодоступу \"РЕЗ \"РАПИРА\" виробництва ТОВ \"ІМК\" (м. Київ, Україна)",9,"68\n188","16.02.2012\n04.04.2013","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналі","2400-2483,5 МГц","5M00D1W\n10M0D1W\n20M0D1W","Д02","Декларація про відповідність № 3 ТОВ \"ІМК\" від 15.03.2013 "]
[773,"Обладнання безпроводового широкосмугового радіодоступу \"РЕЗ \"РАПИРА\" V5\" виробництва ТОВ \"ІМК\" (м. Київ, Україна)",9,"68\n188","16.02.2012\n04.04.2013","Широкосмуговий радіодоступ","Для організації радіодоступу до телекомунікаційної мережі","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W\n\n\n\n---\n20M0D1W\n20M0G1W","Д02 або Д04, або Д05","Декларація про відповідність № 1 ТОВ \"ІМК\" від 15.03.2013 "]
[1268," Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі ZXV10 H108L з функцією ADSL-модема, виробництва \"ZTE Corporation\", Китай",9,"68\n482\n188","16.02.2012\n27.09.2012\n04.04.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0129816-10 дійсний до 23.09.12\nUA1.030.0153070-12 дійсний до 19.09.2013\nДекларація про відповідність Представництва компанії \"ЗТЄ Корпорейшн\" від 03.01.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0153070-12)",0]
[1542,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизацією т.м. ASUS моделі RT-N66U виробництва ASUSTeK Computer INC, Тайвань, Провінція Китаю",9,"84\n101\n188","23.02.2012\n01.03.2012\n04.04.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\n","UA1.030.0016754-12 дійсний до 06.02.2013\nUA1.030.0020006-12 дійсний до 12.02.2013\nДекларація про відповідність № 2013_29 від 01.03.2013 р. Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0031937-13)"]
[1543,"Обладнання радіодоступу т.м. ASUS моделі USB-N53 (USB Adapter) виробництва ASUSTeK Computer INC, Тайвань, Провінція Китаю",9,"84\n101\n188","23.02.2012\n01.03.2012\n04.04.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\n","UA1.030.0017032-12 дійсний до 06.02.2013\nUA1.030.0020005-12 дійсний до 12.02.2013\nДекларація про відповідність № 2013_29 від 01.03.2013 р. Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0031932-13)"]
[1544,"Модем ADSL т.м. ASUS моделі DSL-N55U обладнанням радіодоступу - точка доступу, виробництва ASUSTeK Computer INC, Тайвань, Провінція Китаю",9,"84\n101\n188","23.02.2012\n01.03.2012\n04.04.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\n","UA1.030.0017034-12 дійсний до 06.02.2013\nUA1.030.0020159-12 дійсний до 12.02.2013\nДекларація про відповідність № 2013_30 від 01.03.2013 р. Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0031969-13)"]
[1545,"Модем ADSL т.м. ASUS моделі DSL-N12U обладнанням радіодоступу - точка доступу, виробництва ASUSTeK Computer INC, Тайвань, Провінція Китаю",9,"84\n101\n188","23.02.2012\n01.03.2012\n04.04.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0017035-12 дійсний до 06.02.2013\nUA1.030.0020159-12 дійсний до 12.02.2013\nДекларація про відповідність № 2013_30 від 01.03.2013 р. Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0031985-13)"]
[1554,"Обладнання радіодоступу т. м. ASUS моделі PCI-N10 (PCI Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"147\n188","22.03.2012\n04.04.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0030714-12 дійсний до 02.03.2013\nДекларація про відповідність № 2013_29 від 01.03.2013 р. Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0032005-13)"]
[1555,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації т. м. ASUS моделі RT-N53 виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"147\n188","22.03.2012\n04.04.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","UA1.030.0030715-12 дійсний до 02.03.2013\nДекларація про відповідність № 2013_29 від 01.03.2013 р. Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0031932-13)"]
[1556,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації т. м. ASUS моделі RT-N15U виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"147\n188","22.03.2012\n04.04.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0030716-12 дійсний до 02.03.2013\nДекларація про відповідність № 2013_29 від 01.03.2013 р. Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0032026-13)"]
[1557,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т. м. ASUS моделі WL-330N  виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"147\n188","22.03.2012\n04.04.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0030717-12 дійсний до 02.03.2013\nДекларація про відповідність № 2013_29 від 01.03.2013 р. Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0032047-13)"]
[1581,"Модем ADSL торговельної марки ASUS моделі DSL-N10E з обладнанням радіодоступу-точка доступу IEEE 802.11b/g/n виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"278\n188","07.06.2012\n04.04.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1","UA1.030.0074886-12 дійсний до 15.05.2013\nДекларація про відповідність № 2013_30 від 01.03.2013 р. Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0031839-13)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[484," Пристрої позиціонування на місцевості автомобільні т.м. Prestigio типу Geovision, моделей згідно з Додатком, у складі з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачи даних Bluetooth) та малопотужним FM-передавачем, що розташовані в одному з пристроєм корпусі, виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,"68\n425\n188","16.02.2012\n23.08.2012\n04.04.2013","Широкосмуговий радіодоступ (IEEE 802.15.1)\n---\nРадіомікрофони (EN 300 422)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1;\nДВЧ ЧМ-передавачем наднизької потужності для відтворення звуку через автомобільну радіосистему","2400-2483,5 МГц\n---\n87,5-92 МГц\n100-108 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n200KF3E","Б01","UA1.030.0184016-11 дійсний до 05.12.12\n UA1.030.0131092-12 дійсний до 09.08.2013\nДекларація № 3/2013 про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 03.01.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA1.030.0131092-12)",0]
[955,"Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus моделі Nexus 7 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва ”ASUSTeK Computer INC”, Тайвань, Провінція Китаю",27,"482\n188","27.09.2012\n04.04.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0153778-12 дійсний до 13.09.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Екотех НТ\" від 05.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n 1О094.000928-13)"]
[1087,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетні (ПЕОМ) т.м. Asus моделі Nexus 7C з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS,  та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробнитва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю\n",27,"681\n188","27.12.2012\n04.04.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1"," UA1.030.0219130-12 дійсний до 02.12.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Екотех НТ\" від 05.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA1.030.0042719-13)"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                               М.С. Сокирко        "]