{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":90,"n_cols":12,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,0,76,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[57,0,57,9],[1,1,2,1],[1,8,2,8],[61,0,61,11],[74,0,74,11],[75,0,75,11],[14,0,14,11],[1,11,2,11],[32,0,32,11],[4,0,4,11],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,9,2,9],[28,0,28,11],[23,0,23,11],[72,0,72,11],[58,0,58,11],[64,0,64,11],[65,0,65,11],[20,0,20,11],[26,0,26,11],[70,0,70,11],[67,0,67,11],[68,0,68,11],[62,0,62,11],[63,0,63,11],[66,0,66,11],[59,0,59,11],[60,0,60,11],[89,0,89,11],[69,0,69,11],[82,0,82,11],[84,0,84,11],[73,0,73,11],[81,0,81,11],[80,0,80,11],[71,0,71,11],[85,0,85,11],[87,0,87,11],[88,0,88,11],[83,0,83,11],[77,0,77,11],[78,0,78,11],[86,0,86,11],[79,0,79,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\nвід 07.06.2012 № 278  \nДоповнення до розділів 1, 3, 9, 18, 20, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3094,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-I8160 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",null,278,"2012-06-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0057044-12 дійсний до 12.08.2012"]
[3095,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-S5300 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",null,278,"2012-06-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0057041-12 дійсний до 12.08.2012"]
[3096,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-С3782 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",null,278,"2012-06-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0057043-12 дійсний до 12.08.2012"]
[3097,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-E2252 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",null,278,"2012-06-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0057042-12 дійсний до 10.04.2013"]
[3098,"Модуль віддалений системи стільникового зв’язку GSM900 моделі 165CU nanoBTS, виробництва \"ip.access Ltd.\", Велика Британія",null,278,"2012-06-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05, ОВ6\n","UA1.030.0074888-12 дійсний до 15.05.2013"]
[3099,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку cdma2000 1x торгівельної марки Alcatel моделі OT-219C (One Touch 219C) виробництва „TCT Mobile International Ltd”, Китай",null,278,"2012-06-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1","UA1.030.0075780-12 дійсний до 25.04.2013"]
[3100," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі TS100 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Service Limited\", Велика Британія",null,278,"2012-06-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0069236-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3101," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі E141 TV з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Service Limited\", Велика Британія",null,278,"2012-06-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0069239-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3102," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі IQ245 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Service Limited\", Велика Британія",null,278,"2012-06-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0069231-12 дійсний до 30.05.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[730,"Радіостанція носивна торговельної марки Kenwood моделі TK-2317M2 виробництва \"KENWOOD Corporation\", Японія",null,278,"2012-06-07","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,05 МГц   163,2-168,5 МГц","11К0F3E","Д02, С12, ОВ3","UA1.030.0059884-12 дійсний до 28.02.2013"]
[731,"Радіостанція носивна торговельної марки Kenwood моделі TK-2317NS виробництва \"KENWOOD Corporation\", Японія",null,278,"2012-06-07","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,05 МГц   163,2-168,5 МГц","11К0F3E","Д02, С12, ОВ3","UA1.030.0059884-12 дійсний до 28.02.2013"]
[732,"Радіостанція носивна торговельної марки Kenwood моделі TK-3317M3 виробництва \"KENWOOD Corporation\", Японія",null,278,"2012-06-07","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,150-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С14, С15, ОВ3","UA1.030.0059886-12 дійсний до 28.02.2013"]
[733,"Радіостанція носивна торговельної марки Kenwood моделі TK-3317M4 виробництва \"KENWOOD Corporation\", Японія",null,278,"2012-06-07","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,150-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.030.0059886-12 дійсний до 28.02.2013"]
[734,"Радіостанція носивна торговельної марки Kenwood моделі TK-3317NS виробництва \"KENWOOD Corporation\", Японія",null,278,"2012-06-07","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохстороннього дуплексного та симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку ","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,150-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.030.0059886-12 дійсний до 28.02.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1580,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки ASUS моделі EA-N66, виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Китай",9,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5250 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1","UA1.025.0057051-12 дійсний до 29.09.2012"]
[1581,"Модем ADSL торговельної марки ASUS моделі DSL-N10E з обладнанням радіодоступу-точка доступу IEEE 802.11b/g/n виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1","UA1.030.0074886-12 дійсний до 15.05.2013"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[849,"Радіообладнання системи контролю протікання води торгівельної марки НЕПТУН типу Neptun XP, виробництва ООО \"Специальные инженерные системы\", Росія",9,278,"2012-06-07","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для передачі сигналу з датчика, реле, ретранслятора на модуль керування","433,05-434,79 МГц","15K0F1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.155.0067348-12 дійсний до 03.05.2013"]
[850,"Радіообладнання системи контролю протікання води торгівельної марки НЕПТУН типу Neptun XP-PB, виробництва ООО \"Специальные инженерные системы\", Росія",9,278,"2012-06-07","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для передачі сигналу з датчика, реле, ретранслятора на модуль керування","433,05-434,79 МГц","15K0F1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.155.0067350-12 дійсний до 03.05.2013"]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[91,"Обладнання моделі WUT-003 з пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) моделі MIC-001 виробництва \"Hong Fu Jin Precision Electrons (Yan Tai) Co., LTD\", Китай",9,278,"2012-06-07","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","13553-13567 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1"," UA1.030.0075795-12 дійсний до 15.05.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[584,"Комплекс автомобільний мультимедійний т.м. Clarion моделей PF-3490 та PF-3495 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Clarion Co., Ltd\", Японія",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.030.0074878-12 дійсний до 15.05.2013"]
[585,"Комплекс автомобільний мультимедійний торговельної марки Alpine моделі INE-W928R  з GPS-навігатором і обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Alpine Electronics, Inc.\", Японія",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.030.0074878-12 дійсний до 15.05.2013"]
[586,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі автомобільного радіоприймача з програвачем CD-дисків моделі MM2012 Radio FIRST (Car Radio (OEM)), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0069142-12 дійсний до 03.05.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[859,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P3110 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0057049-12 дійсний до 21.11.2013"]
[860,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P5110 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0057050-12 дійсний до 21.11.2013"]
[861,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P3100  з радіообладнанням системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS та з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",null,278,"2012-06-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0057046-12 дійсний до 21.11.2013"]
[862,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P5100  з радіообладнанням системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS та з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",null,278,"2012-06-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0057047-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0057045-12 дійсний до 10.04.2013"]
[863,"Комп'ютери персональні (кишенькові) торговельної марки SAMSUNG моделі YP-G11**/*** (де ** - цифрове або літерне позначення обсягу пам'яті, кольору; /*** - NWT або інші комбінації літер - коди на продукцію, яка вироблена та імпортується в Україну) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0069246-12 дійсний до 12.08.2012"]
[864,"Клавіатура безпроводова (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Samsung моделі VG-KBD1000/** (де ** - латинські літери або їх відсутність - код регіону) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0069252-12 дійсний до 03.05.2013"]
[865,"Телевізори торгової марки Samaung моделей HG32EA********,  HG40EA********,  HG46EA********,  HG55EA******** (де з першої по третю * - цифри - особливолсті комплектації, четверта та п'ята * - літери - особливості додаткових функцій, кольору виробу, з шостої по восьму * - літери - код країни) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея\n",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.166.0062158-12 дійсний до 23.04.2013\n UA1.166.0062154-12 дійсний до 23.04.2013"]
[866,"Телевізори торгової марки Samaung моделей HG32EA********,  HG40EA********,  HG46EA********,  HG55EA******** (де з першої по третю * - цифри - особливолсті комплектації, четверта та п'ята * - літери - особливості додаткових функцій, кольору виробу, з шостої по восьму * - літери - код країни) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея\n",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.166.0062156-12 дійсний до 23.04.2013\n UA1.166.0062153-12 дійсний до 23.04.2013"]
[867,"Програвачі Blu-ray Disk-DVD торгової марки LG моделі BP620 з обладнанням радіодоступу виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея\n",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.166.0068232-12 дійсний до 03.05.2013"]
[868,"Кінотеатр домашній торгової марки LG моделі BH9520TW з обладнанням радіодоступу виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.166.0068230-12 дійсний до 03.05.2013\n"]
[869,"Системи акустичні (Dosking speakers) торгової марки LG  моделей ND4520, ND5520 з обладнання радіодоступу (інтрфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.166.0068234-12 дійсний до 03.05.2013\n","может перенести в 23 раздел"]
[870,"Відеоккамери цифрові торговельної марки CANON моделей LEGRIA HF M 56, LEGRIA HF R 37, LEGRIA HF R 36 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"CANON CEE GmbH\", Австрія",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.166.0060845-12 дійсний до 22.04.2013\n UA1.166.0060849-12 дійсний до 22.04.2013"]
[871,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки ASUS моделей A******, G******, K******, N******, P******, U******, X******, (де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0-9) або відсутність символу, які позначають розмір екрану, відмінності платформи та порядковий номер моделі) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Китай",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0059883-12 дійсний до 18.04.2013"]
[872,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки ASUS моделей Eee PC 10******, Eee PC 12******, (де * - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0-9) або відсутність символу, які позначають розмір екрану, відмінності платформи та порядковий номер моделі) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Китай",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0059882-12 дійсний до 18.04.2013"]
[873,"Пристрої введення даних торговельної марки ASUS: безпроводова клавіатура моделі AK1L, безпроводовий маніпулятор типу \"миша\" моделі AM1L, USB-приймач (Dongle) моделі AR1L, виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Китай",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0059857-12 дійсний до 29.08.2012"]
[874,"Відеоккамери цифрові торговельної марки JVC моделей GZ-EX210***, GZ-EX215***, GZ-VX700, GZ-VX715***, GZ-GX1*** (де перша * - літери (B, R, S, W) - колір виробу; друга та третя ** - літерне позначення коду регіону) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"JVC KENWOOD Corporation\", Японія",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0057048-12 дійсний до 12.04.2013"]
[875,"Пристрій введення даних (безпроводовий ігровий маніпулятор \"gamepad\") т.м. SVEN моделі Combat виробництва \"Greenwave Industrial Limited\", Китай",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0067606-12 дійсний до 03.05.2013"]
[876,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки Ruptela моделей FM-Pro3 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем виробництва \"Ruptela UAB\", Литва",null,278,"2012-06-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0048102-12 дійсний до 01.04.2013"]
[877,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки Ruptela моделей  FM-Eco3 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем виробництва \"Ruptela UAB\", Литва",null,278,"2012-06-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0048102-12 дійсний до 01.04.2013"]
[878,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки Teltonica моделей  FM 1100 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем виробництва \"Ruptela UAB\", Литва",null,278,"2012-06-07","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0067618-12 дійсний до 03.04.2013"]
[879,"Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі NX20 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0075837-12 дійсний до 16.05.2013"]
[880,"Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі NX210 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0075835-12 дійсний до 16.05.2013"]
[881,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор \"миша\") торгівельної марки Genius моделей Travel 6000V, DX-7000, DX-7100, DX-7010, DX-7020, Ring Presenter виробництва \"KYE SYSTEMS CORP.\", Тайвань",null,278,"2012-06-07","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням\nрадіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1М00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0029692-12 дійсний до 01.03.2013"]
[]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-1. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 5925-6425 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-2. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 6425-7110 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-3. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7900-8500 МГцнаведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-5. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 12,75-13,25 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-6. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 17,7-19,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-7. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 31,8-33,4 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["ОВ3. Використання РЕЗ з кроком канальної сітки частот 25 кГц (класи випромінювання 16K0F3E, 16K0G3E, 16K0F1D, 16K0G1D, 16K0F3W, 16K0G3W та інші) в смугах радіочастот 30-48,5 МГц, 150-168,5 МГц, 413-420 МГц /423-430 МГц, 440-450 МГц, 450-453 МГц / 460-463 МГц,  виділених для використання в радіотехнологіях «аналоговий транкінговий радіозв’язок», «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок», «радіозв’язок передавання даних» обмежено строком до 01.12.2012 р. Нові частотні присвоєння з кроком канальної сітки частот 25 кГц здійснюються виключно для забезпечення технологічного поетапного переходу системи зв’язку на канальну сітку частот 12,5 кГц у порядку, встановленому рішенням НКРЗ від 19.10.2006 № 411 «Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону».\nПотужність випромінювання передавачів возимих РЕЗ, що використовуються в мережах УКХ радіозв’язку, визначається за результатами врахувавння умов їх використання.\n"]
["ОВ6. Застосування базових станцій радіотехнології «цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM» у смузі радіочастот 888-890 МГц допускається за умови встановлення на вході приймальних трактів зазначених станцій фільтрів із смугою пропускання 888-915 МГц. "]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) ."]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["С15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                             М.С. Сокирко      "]