{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,0,52,11],[11,0,11,11],[37,0,37,11],[38,0,38,11],[33,0,33,9],[20,0,20,11],[18,0,18,11],[34,0,34,11],[13,0,13,11],[16,0,16,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,11,2,11],[4,0,4,11],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,9,2,9],[1,8,2,8],[1,1,2,1],[44,0,44,11],[45,0,45,11],[39,0,39,11],[40,0,40,11],[43,0,43,11],[51,0,51,11],[46,0,46,11],[50,0,50,11],[48,0,48,11],[49,0,49,11],[47,0,47,11],[35,0,35,11],[36,0,36,11],[41,0,41,11],[42,0,42,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 14.06.2012 № 289  \nДоповнення до розділів 1, 8, 9, 20, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3103,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-E612 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай \n\n",null,289,"2012-06-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0074896-12 дійсний до 17.11.2013\nUA1.025.0074897-12 дійсний до 17.11.2013"]
[3104,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-P880 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай \n\n",null,289,"2012-06-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0074898-12 дійсний до 17.11.2013\nUA1.025.0074899-12 дійсний до 17.11.2013"]
[3105,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-E405 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай \n\n",null,289,"2012-06-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0074894-12 дійсний до 17.11.2013\nUA1.025.0074895-12 дійсний до 17.11.2013"]
[3106,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-I9300 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",null,289,"2012-06-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0074890-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0074891-12 дійсний до 21.11.2013"]
[3107,"Радіотелефон стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS) моделі HTC one S Z560e (PJ40200) з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) торговельної марки HTC виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",null,289,"2012-06-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0079291-12 дійсний до 23.05.2013\nUA1.025.0079294-12 дійсний до 23.05.2013"]
[3108,"Радіотелефон стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS) моделі HTC Desire C A320e (PL01100) з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) торговельної марки HTC виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",null,289,"2012-06-14","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0074892-12 дійсний до 23.05.2013\nUA1.025.0074893-12 дійсний до 23.05.2013"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[712,"Трубка бездротова цифрової удосконаленоїсистеми безпроводового доступу DECT торговельної марки Panasonic моделі KX-TCA364RU* (де* - літера або цифра в залежності від кольору корпусу) виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd.\", Японія",8,289,"2012-06-14","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0069920-12 дійсний до 07.05.2015"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1582,"Станція абонентська безпроводового доступу т.м. RADWIN моделі RW-5300-2221 виробництва \"RADWIN Ltd\", Ізраїль\n",9,289,"2012-06-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 753)","Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням широкосмугових сигналів, як абонентська  станція\n","2100–2110 МГц/       2200–2232 МГц","3M50G1W\n3M50D1W\n5M00G1W\n5M00D1W","Д05, С16\nGa=18,5 дБі\nGa= 23 дБі\nРв=316 мВт","UA1.025.0071611-12 дійсний до 10.05.2013"]
[1583,"Станція базова безпроводового доступу т.м. RADWIN моделі RW-5320-2222 виробництва \"RADWIN Ltd\", Ізраїль\n",9,289,"2012-06-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 301 753)","Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням широкосмугових сигналів, як базова станція ","2200–2232 МГц/ 2100–2110МГц","3M50G1W\n3M50D1W\n5M00G1W\n5M00D1W\n7M00G1W\n7M00D1W\n10M0G1W\n10M0D1W\n20M0G1W\n20M0D1W","Д05, С16\nGa= 8,5 дБі,\nGa= 16 дБі,\nGa= 23 дБі,\nРв=316 мВт","UA1.025.0071632-12 дійсний до 10.05.2013"]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[92,"Обладнання моделі WUT-003 з пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) моделі MIC-001 виробництва \"NINTENDO Co., Ltd\", Японія",9,289,"2012-06-14","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","13553-13567 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1"," UA1.030.0082969-12 дійсний до 27.05.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[587,"Системи акустичні торгової марки SAMSUNG моделі MM-E4***/** (де з першої по третю * - цифри або літери - особливості додаткових функцій, кольору виробу; четверта та п'ята - літери - код країни) з обладнанням радіодоступом (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",null,289,"2012-06-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.166.0071503-12 дійсний до 10.05.2013\n"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[882," Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделей Athena **-225* Nano та Kiddo **-105* Nano, де перша та друга * - літери латинського алфавіту або їх відсутність, що позначають розмір корпусу моделі, третя * - літера латинського алфавіту або її відсутність, що позначає колір корпусу моделі виробництва \"China Electronics Shenzhen Company\", Китай",null,289,"2012-06-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0070938-12 дійсний до 09.05.2013"]
[883," Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделей Domino **-825* Nano, де перша та друга * - літери латинського алфавіту або їх відсутність, що позначають розмір корпусу моделі, третя * - літера латинського алфавіту або її відсутність, що позначає колір корпусу моделі виробництва \"Shenzhen Fuyeda Industry Development Co., Ltd.\", Китай",null,289,"2012-06-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0070937-12 дійсний до 09.05.2013"]
[884," Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделей To-Go **-585* Nano, To-Go **-575* Nano, To-Go **-565* Nano, Discovery **-425* Nano, Enterprise **-625* Nano, де перша та друга * - літери латинського алфавіту або їх відсутність, що позначають розмір корпусу моделі, третя * - літера латинського алфавіту або її відсутність, що позначає колір корпусу моделі виробництва \"Shenzhen Fuyeda Industry Development Co., Ltd.\", Китай",null,289,"2012-06-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0070936-12 дійсний до 09.05.2013"]
[885," Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделей Optimum **-115* Nano, Optimum **-125* Nano, Teana **-335* Nano, Pulsar **-655* Nano, Dacota **-155* Nano, де перша та друга * - літери латинського алфавіту або їх відсутність, що позначають розмір корпусу моделі, третя * - літера латинського алфавіту або її відсутність, що позначає колір корпусу моделі виробництва \"Eastern Times Technologyy Co., Ltd.\", Китай",null,289,"2012-06-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0070933-12 дійсний до 09.05.2013"]
[886," Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделей Accent **-965* Nano, Skyline **-895* Nano, де перша та друга * - літери латинського алфавіту або їх відсутність, що позначають розмір корпусу моделі, третя * - літера латинського алфавіту або її відсутність, що позначає колір корпусу моделі виробництва \"Eastern Times Technologyy Co., Ltd.\", Китай",null,289,"2012-06-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0070934-12 дійсний до 09.05.2013"]
[887," Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделей Verso **-395* Nano, Verso **-385* Nano, Verso **-375* Nano, де перша та друга * - літери латинського алфавіту або їх відсутність, що позначають розмір корпусу моделі, третя * - літера латинського алфавіту або її відсутність, що позначає колір корпусу моделі виробництва \"Intech Electronics Corp.\", Китай",null,289,"2012-06-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0070934-12 дійсний до 09.05.2013"]
[888,"Пристрої друкувальні (принтери) торговельної марки \"SAMSUNG\" моделей CLP-3****/XEV, CLP-4****/XEV, CLP-6****/XEV, де перша * - цифри (1, 6, 8)  - серійний номер моделі), друга* - цифри (0, 5) - функціональні можливості, третя та четверта ** - латинські літери або їх відсутність - наявність додаткових можливостей, з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай",null,289,"2012-06-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0070921-12 дійсний до 12.08.2012"]
[889,"Пристрої багатофункціональні (принтер-сканер-копір) торговельної марки \"SAMSUNG\" моделей SСX-3*****/XEV, де перша * - цифра (2, 4) - серійний номер моделі, друга та третя ** - цифри (0,5) - функціональні можливості, четверта та п\"ята ** - латинські літери або їх відсутність (наявність додаткових можливостей), з функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень та з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",null,289,"2012-06-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0070926-12 дійсний до 12.08.2012"]
[890,"Пристрої багатофункціональні (принтер-сканер-копір) торговельної марки \"SAMSUNG\" моделей СLX-3*****/XEV, де перша * - цифри (1, 2, 3) - серійний номер моделі, друга та третя ** - цифри (0, 2, 5, 6, 8, 9) - функціональні можливості, четверта та п\"ята ** - латинські літери або їх відсутність (наявність додаткових можливостей), з функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень та з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",null,289,"2012-06-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0070922-12 дійсний до 12.08.2012"]
[891,"Плати материнські торговельної марки ASUS моделей P8*******,  P9*******, P10*******, F1*******, F2*******, E45*******, C60*******, D25*******, D27******* (де з першої по четверту * - літери або цифри - модель чипсета, п'ята * - символи (-,/) або їх відсутність - спеціальні символи, шоста * - літера або її відсутність - особливості конструкції, сьома * - літери або їх відсутність (до 12 символів) - назва серії) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Китай",null,289,"2012-06-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0076042-12 дійсний до 18.04.2013"]
[892,"Плати материнські торговельної марки ASUS моделей MAXIMUS*****,  RAMPAGE*****, CROSSHAIR*****, SABERTOOTH***** (де з першої по четверту * - літери - назва покоління, п'ята * - літери, цифри або їх відсутність (до 16 символів) додаткові можливості серії) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Китай",null,289,"2012-06-14","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0075828-12 дійсний до 18.04.2013"]
[]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-1. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 5925-6425 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["С16. Визначені номінали центральних радіочастот в смузі 2100-2110 МГц:\n- для класів випромінення 3M50G7W і 3M50D7W - 2102,5 МГц, 2105 МГц;\n- для класів випромінення 5M00G7W і 5M00D7W - 2102,5 МГц."]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                             М.С. Сокирко      "]