{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":86,"n_cols":12,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[74,0,74,11],[70,0,70,11],[85,0,85,11],[61,0,61,11],[65,0,65,11],[66,0,66,11],[75,0,75,11],[84,0,84,11],[69,0,69,11],[77,0,77,11],[72,0,72,11],[73,0,73,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[80,0,80,11],[4,0,4,11],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,9,2,9],[41,0,41,11],[1,8,2,8],[78,0,78,11],[23,0,23,11],[10,0,10,11],[25,0,25,11],[71,0,71,11],[67,0,67,11],[68,0,68,11],[62,0,62,11],[63,0,63,11],[35,0,35,11],[31,0,31,11],[44,0,44,11],[59,0,59,11],[60,0,60,11],[64,0,64,11],[58,0,58,11],[56,0,56,9],[57,0,57,11],[76,0,76,11],[81,0,81,11],[82,0,82,11],[83,0,83,11],[79,0,79,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 05.07.2012 № 321  \nДоповнення до розділів 1, 9, 11, 18, 20, 21, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3117,"Пристрої спостереження за рухомими об’єктами моделей HG-SuperLog, HG-EasyLog, HG-BasicLogC з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 в комплекті з пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"HANSENHOF Electronic GmbH\", Німеччина",null,321,"2012-07-05","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n\n\n\n\n\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 45-1"," UA1.030.0095758-12 дійсний до 17.06.2013"]
[3118,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки НТС  моделі HTC Desire V T328w (PL11100) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",null,321,"2012-07-05","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0086712-12 дійсний до 23.05.2013\nUA1.025.0086713-12 дійсний до 23.05.2013"]
[3119,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-S6802 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",null,321,"2012-07-05","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0086707-12 дійсний до 10.04.2013"]
[3120,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-S7530 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",null,321,"2012-07-05","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0086711-12 дійсний до 12.08.2012"]
[3121,"Радіотермінал систем стільникового зв’язку cdma2000 1x та cdma2000 EV-DO моделі AC2787 виробництва \"ZTE Corporation\", Китай",null,321,"2012-07-05","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1","UA1.030.0098107-12 дійсний до 19.09.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1588,"Обладнання радіодоступу - модуль безпроводового доступу торговельної марки Panasonic моделі N5HBZ0000057 (Wireless LAN Adaptor) виробництва \"Askey Computer Corporation\", Китай\n",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність уповноваженого представника ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" № UA.004.D.00129, дата реєстрації 23.05.2012 UA1.025.0057057-12 дійсний до 12.04.2013"]
[1589,"Обладнання радіодоступу торговельної марки Canon моделі BM70659 (Wireless LAN Module) виробництва \"Canon Inc.\", Японія",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2"," UA1.025.0086710-12 дійсний до 31.05.2013"]
[1590,"Обладнання радіодоступу торговельної марки Canon моделі CH9-1216 (Wireless Transmitter) виробництва \"Canon Inc.\", Японія",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M0G1D","Б01\nРІ 24-4"," UA1.025.0069256-12 дійсний до 03.05.2013"]
[1591,"Обладнання радіодоступу торговельної марки Canon моделі WM217 (Wireless Module) виробництва \"Canon Inc.\", Японія",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.025.0057052-12 дійсний до 12.04.2013"]
[1592," Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Wavion моделі WBS-2400 (Код замовлення WBS-2400-EUne) виробництва \"Alvarion Ltd.\", Ізраїль",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0095283-12 дійсний до 14.06.2014"]
[1593," Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Wavion моделі WBS-2400 (Код замовлення WBS-2400-SCT-120-EU) виробництва \"Alvarion Ltd.\", Ізраїль",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0095283-12 дійсний до 14.06.2014"]
[1594,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу моделі BCM94330UARTSDB (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Broadcom Corporation\", США",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних та голосу з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW ","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0097447-12 дійсний до 18.06.2013"]
[1595,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки HP моделі ProCurve Radio Port 220 (HP E220 Radio Port), версія програмного забезпечення Rev. 1.4 виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3"," UA1.030.0097435-12 дійсний до 15.09.2013"]
[1596,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки HP моделі ProCurve Radio Port 230, версія програмного забезпечення Rev. 1.4, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3"," UA1.030.0097435-12 дійсний до 15.09.2013"]
[1597,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки HP моделі ProCurve Radio Port 210, версія програмного забезпечення Rev. 1.3 виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1"," UA1.030.0097435-12 дійсний до 15.09.2013\nUA1.030.0098165-12 дійсний до 18.06.2013"]
[1598,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки HP моделі ProCurve Access Point 530 (ProCurve 530 Access Point) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3"," UA1.030.0098164-12 дійсний до 15.09.2013\nUA1.030.0098166-12 дійсний до 15.09.2013"]
[1599,"Обладнання радіодоступу  торговельної марки НТС моделі DG H200 (Media Link HD) виробництва  \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0089159-12 дійсний до 05.06.2013"]
["Розділ 11. Радіообладнання систем рухомого супутникового радіозв’язку"]
[39,"Радіотелефон супутникової системи зв'язку IRIDIUM моделі 9575 (Satellite Phone) виробництва \"Iridium Satellite LLC\", США",9,321,"2012-07-05","Рухомий супутниковий радіозв’язок\n(EN 301 441)","Для застосування в низькоорбітальній системі супутникового рухомого зв’язку IRIDIUM, як кінцеве обладнання","1621,5-1626,5 МГц","30K0G1W","Д06\nРІ 32.2"," UA1.025.0012606-12 дійсний до 29.01.2013"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[854,"Радіопередавач моделі TSSTSc системи контролю тиску в шинах автомобіля торговельної марки Huf виробництва \"Huf Electronics Bretten GmbH\", Німеччина",9,321,"2012-07-05","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного контролю тиску та температури повітря у шинах автомобіля, передачі даних по радіоканалу водію","119-135 кГц","8K00L1D","Б01\nРІ 45-1"," UA1.025.0079117-12 дійсний до 22.05.2013"]
[855,"Радіопередавач моделі TSSRE4Tc системи контролю тиску в шинах автомобіля торговельної марки Huf виробництва \"Huf Electronics Bretten GmbH\", Німеччина",9,321,"2012-07-05","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для дистанційного контролю тиску та температури повітря у шинах автомобіля, передачі даних по радіоканалу водію","433,05-434,79 МГц","10K0F1D","Б01\nРІ 42-2"," UA1.025.0079117-12 дійсний до 22.05.2013"]
[856,"Радіопередавач торговельної марки Canon моделі DS401051 (Wireless Transmitter) виробництва \"Canon Inc.\", Японія",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M0G1D","Б01\nРІ 24-4"," UA1.025.0070916-12 дійсний до 09.05.2013"]
[857,"Радіопередавач торговельної марки Canon моделі DS401061 (Wireless Transmitter) виробництва \"Canon Inc.\", Японія",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M0G1D","Б01\nРІ 24-4"," UA1.025.0070916-12 дійсний до 09.05.2013"]
[858,"Радіопередавач моделі DV6T-1A180-AA системи контролю тиску в шині автомобіля виробництва \"Schrader Electronics Ltd\", Велика Британія",9,321,"2012-07-05","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для дистанційного контролю тиску  у шинах автомобіля","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2"," UA1.030.0098168-12 дійсний до 18.06.2013"]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[93,"Радіообладнання для системи доступу до автомобіля моделі KOBJBG10B (Remote Function Actuator) виробництва \"Lear Corporation\", США",9,321,"2012-07-05","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для використання в системі\nдистанційного доступу до автомобіля та запуску двигуна","119-135  кГц","18K8L1D","Б01\nРІ 45-1"," UA1.025.0059004-12 дійсний до 18.04.2013"]
[94,"Радіопристрій (імобілайзер) моделі 40527612 для керування запуском двигуна автомобіля виробництва \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина",9,321,"2012-07-05","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для керування запуском двигуна автомобіля","125  кГц","23K8A1D","Б01\nРІ 45-1"," UA1.030.0097571-12 дійсний до 18.06.2014"]
[95,"Радіомодуль керування моделі 3350.33 для доступу до автомобіля виробництва \"Marquardt GmbH\", Німеччина",9,321,"2012-07-05","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц\n\n\n---\n21,845 кГц","243KF1D\n\n\n---\n52K3G1D","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1"," UA1.030.0097566-12 дійсний до 18.06.2014"]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання"]
[80,"Радіопульт дистанційного керування слуховими пристроями моделі PilotOne виробництва \"Phonak AG\", Швейцарія",9,321,"2012-07-05","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Керування слуховими пристроями","10600 кГц\n40,96 кГц","600KF1D\n3K84F1D","Б01\nРІ 45-1"," UA1.030.0090692-12 дійсний до 07.06.2013\nUA1.030.0090691-12 дійсний до 07.06.2013\n"]
[81,"Передавач радіомікрофонний моделі Inspiro виробництва \"Phonak AG\", Швейцарія",9,321,"2012-07-05","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","174-176 МГц/\n214-216 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","50K0F3E\n\n---\n1M00F1D\n2M00F1D","Д03\nРІ 41-2\nРІ 24-5"," UA1.030.0090687-12 дійсний до 07.06.2013\nUA1.030.0090686-12 дійсний до 07.06.2013\n"]
[82,"Передавачі радіомікрофонні моделей EasyLink, EasyLink+, ZoomLink, ZoomLink+ виробництва \"Phonak AG\", Швейцарія",9,321,"2012-07-05","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Передача звукової (мовної) інформації на коротку відстань","174-176 МГц/\n214-216 МГц\n---\n40,96 кГц","50K0F3E\n\n---\n3K84F1D","Д03\nРІ 41-2\nРІ 45-1"," UA1.030.0090726-12 дійсний до 10.06.2013\nUA1.030.0090728-12 дійсний до 10.06.2013\n"]
[83,"Передавачі радіомікрофонні моделей Smart Link SX, Smart Link+ з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Phonak AG\", Швейцарія",9,321,"2012-07-05","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Передача звукової (мовної) інформації на коротку відстань","174-176 МГц/\n214-216 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n40,96 кГц","50K0F3E\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n3K84F1D","Д03\nРІ 41-2\nРІ 24-5\nРІ 45-1"," UA1.030.0090688-12 дійсний до 07.06.2013\nUA1.030.0090723-12 дійсний до 10.06.2013\n"]
[84,"Гарнітура безпроводова моделі ComPilot виробництва \"Phonak AG\", Швейцарія",9,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, керування слуховими пристроями","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n10600 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n600KF1W","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1"," UA1.030.0090689-12 дійсний до 07.06.2013\nUA1.030.0090690-12 дійсний до 07.06.2013\n"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[588,"Пристрій передачі аудіосигналів моделі TVLink S з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Phonak AG\", Швейцарія",null,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0090693-12 дійсний до 07.06.2013\n"]
[589,"Системи акустичні (Audio Dock) торгової марки SAMSUNG моделі DA-E5***/**, DA-E6***/**, DA-E7***/** (де з першої по третю * - цифри або літери - особливості додаткових функцій, кольору виробу; четверта та п'ята - літери - код країни) з обладнанням радіодоступом (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",null,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.166.0080395-12 дійсний до 23.05.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[899,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі GoClever TAB A72 з обладнанням радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GOCLEVER Technology LTD\", Китай",null,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0097558-12 дійсний до 18.06.2014"]
[900,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі GoClever TAB A73 з обладнанням радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GOCLEVER Technology LTD\", Китай",null,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0097558-12 дійсний до 18.06.2014"]
[901,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі GoClever TAB A74 з обладнанням радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GOCLEVER Technology LTD\", Китай",null,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0097558-12 дійсний до 18.06.2014"]
[902,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі GoClever TAB A101 з обладнанням радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GOCLEVER Technology LTD\", Китай",null,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0097558-12 дійсний до 18.06.2014"]
[903,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі GoClever TAB A102 з обладнанням радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GOCLEVER Technology LTD\", Китай",null,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0097558-12 дійсний до 18.06.2014"]
[904,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі GoClever TAB A103 з обладнанням радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GOCLEVER Technology LTD\", Китай",null,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0097558-12 дійсний до 18.06.2014"]
[905,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі GoClever TAB A104 з обладнанням радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GOCLEVER Technology LTD\", Китай",null,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0097558-12 дійсний до 18.06.2014"]
[906,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі GoClever TAB I71 з обладнанням радіодоступу - радіомодулем RTL8188CTV, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GOCLEVER Technology LTD\", Китай",null,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0097558-12 дійсний до 18.06.2014"]
[907,"Фотокамера цифрова торговельної марки Samsung моделі NX1000 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",null,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0085724-12 дійсний до 30.05.2013"]
[908,"Телевізори рідкокристалічні торгової марки LG моделей 60LM***-**, 55LM***-**, 47LM***-**, 42LM***-**, 32LM***-** (де перша та друга ** - цифри (0-9) серія, третя * - цифри (0-9) колір, четверта * - латинська літера - додаткові можливості, п'ята та шоста ** - латинські літери або їх відсутність - код регіону) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Kорея",null,321,"2012-07-05","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.166.0090200-12 дійсний до 07.06.2013\nUA1.166.0090291-12 дійсний до 07.06.2013 (модель 60LM***-**)\nUA1.166.0090292-12 дійсний до 07.06.2013 (модель 60LM***-**)\nUA1.166.0090273-12 дійсний до 07.06.2013\n(моделі 55LM***-**, 47LM***-**, 42LM***-** )\nUA1.166.0090290-12 дійсний до 07.06.2013\n(моделі 55LM***-**, 47LM***-**, 42LM***-** )"]
[]
["Примітки:"]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 32.2. Узагальнені умови застосування радіостанцій абонентських земних станцій системи рухомого супутникового зв’язку IRIDIUM наведені у додатку 16 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 41-2. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 174-216 МГц, 470-862 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-1. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугах радіочастот 6765-6795 кГц, 13553-13567 кГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д01. Експлуатація РЕЗ здійснюється суб’єктами господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм на підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ та:\n1) на РЕЗ аналогового ефірного теле- або радіомовлення - телерадіоорганізацією, яка є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і має ліцензію на мовлення або суб’єктом господарювання, який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і експлуататує цей РЕЗ на підставі договору з телерадіоорганізацією щодо розповсюдження програм телебачення або радіомовлення.\n2) на РЕЗ мовлення ефірної багатоканальної телемережі - оператором телекомунікацій (оператором багатоканальної телемережі), який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і має ліцензію провайдера програмної послуги."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д06. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 (Л02, Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
[]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                             М.С. Сокирко      "]