{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,11],[4,0,4,11],[9,0,9,11],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,2,2,2],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[33,0,33,11],[16,0,16,11],[18,0,18,11],[20,0,20,11],[22,0,22,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 05.07.2012 № 321 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2405,"Радіотермінал (шлюз) системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 моделі TELES VoipBOX виробництва \"TELES AG InformationsTechnologien Informationstechnologien\" (Німеччина)",1,"68\n321","16.02.2012\n05.07.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01, M02"," UA1.030.0095773-12 дійсний до 17.06.2013"]
[2629," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 та UMTS моделі Nautiz X3 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Handheld Group AB\", Швеція",1,"68\n321","16.02.2012\n05.07.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0072968-11 дійсний до 05.06.2012\nUA1.030.0096623-12 дійсний до 17.06.2013"]
[2787,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-E730 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай\n",1,"68\n321","16.02.2012\n05.07.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.025.0174190-11, дата видачі: 23.11.2011, дійсний до: 16.10.2013\nUA1.025.0092814-12 дійсний до 17.11.2013"]
[2987,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торгівельної марки Dior моделі CD02 Dior phone з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва „ModeLabs Manufacture SAS\", Франція, \"Atelier Haute Communication SAS\", Франція",1,"68\n321","16.02.2012\n05.07.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1","UA1.155.0060018-11 дійсний до 15.05.2012\nUA1.155.0067325-12 дійсний до 03.05.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[569,"Обладнання радіодоступу т.м. Canopy типу 5700SM (Subscriber Module) виробництва Mark IV Industries, Ltd (Канада); Fab: Motorola Inc. (США, Канада), \"Motorola Solutions, Inc.\", США",9,"68\n321","16.02.2012\n05.07.2012","Широкосмуговий радіодоступ","Радіоз`язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів","5725-5825 МГц","F1W","Д02","  UA1.030.0096623-12 дійсний до 17.06.2013"]
[1243," Обладнання радіодоступу типу BreezeNet-B моделі BU/RB-B, виробництва \"Alvarion Ltd.\", Ізраїль",9,"68\n321","16.02.2012\n05.07.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16e-2005)","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00D1W\n5M00G1W\n10M0D1W\n10M0G1W\n20M0D1W\n20M0G1W\n40M0D1W\n40M0G1W","Д05 або Б01"," UA1.030.0154161-11 дійсний до 23.10.2013\nUA1.030.0155275-11 дійсний до 23.10.2013\nUA1.030.0095749-12 дійсний до 17.06.2013",0]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[139,"Радіорелейна станція FibeAIR IP-10 діапазону 38 ГГц виробництва Ceragon Networks, Ltd. (Ізраїль)",15,"68\n321","16.02.2012\n05.07.2012","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n56M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02"," UA1.030.0097688-12 дійсний до 17.06.2014"]
[363,"Станція цифрова радіорелейна типу FibeAIR IP-10 діапазону 11 ГГц виробництва Ceragon Networks Ltd. (Ізраїль)",15,"68\n321","16.02.2012\n05.07.2012","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","10700-11700 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n40M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n40M0D7W","Д02  \nРІ 27-4","UA1.030.0159004-10 дійсний до 22.12.12\nUA1.030.0097688-12 дійсний до 17.06.2014",0]
[364,"Станція цифрова радіорелейна типу FibeAIR IP-10 діапазону 18 ГГц виробництва Ceragon Networks Ltd. (Ізраїль)",15,"68\n321","16.02.2012\n05.07.2012","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","7M00G7W\n13M8G7W\n27M5G7W\n55M0G7W\n7M00D7W\n13M8D7W\n27M5D7W\n55M0D7W","Д02\nРІ 27-6","UA1.030.0159004-10 дійсний до 22.12.12\nUA1.030.0097688-12 дійсний до 17.06.2014",0]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[759," Радіотермінал моделі MDS 4710 (DATA TRANSCEIVER) виробництва \"GE MDS LLC\", США ",18,"68\n249\n321","16.02.2012\n24.05.2012\n05.07.2012","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем\nРадіозв'язок передавання даних","Передача інформації про стан обєктів, що охороняються\nПризначений для організації радіоканалу передачі даних за принципом точка-точка, точка-багатоточка","413-414 МГц/\n423-424 МГц","12K5F1DAN","Д02, Д04, С13"," UA1.030.0046008-11 дійсний до 12.04.2012\n UA1.030.0096624-12 дійсний до 17.06.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[27,"Радіообладнання для дистанційного догляду за дитиною т.м. Chicco типу Baby Control Classic (артикул 06516) моделі 06634 виробництва Artsana S.p.A (Італія) на підприємстві Caben Ltd (Гонконг)",23,"68\n321","16.02.2012\n05.07.2012","Радіокерування моделями\n(EN 300 220)","Для дистанційного догляду за дитиною","40,665 MГц\n40,695 MГц","11K0F3E","Б01\nРІ 44-1","UA1.030.0097668-12 дійсний до 18.06.2013"]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[24,"Автомобільна радіолокаційна система Пристрій автомобільний радіолокаційний для контролю дистанції торговельної марки Autoliv 24 GHz SLR Sensor моделі 6181175 (Vehicle radar for collision avoidance) виробництва \"Autoliv ASP Inc.\" (США) на підприємстві \"Autoliv Electronics America\" (США)",25,"68\n321","16.02.2012\n05.07.2012","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-2)","Здійснення контролю дистанції між транспортними засобами","24,125 ГГц","1G68P0N","Б01, ОВ5\nРІ 48-1"," UA1.030.0098169-12 дійсний до 18.06.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[364," Пристрій реєстрації Apex3 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) - радіомодуль моделі cB-INT310i-04 виробництва \"Handheld Group AB\", Швеція; \"Datamax-O'Neil\", США",27,"68\n321","16.02.2012\n05.07.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0171678-11 дійсний до 17.11.12\nUA1.030.0097401-12 дійсний до 17.06.2013"]
[785,"Телевізори плазмові моделей 60PM***-**, 50PM***-**, 42PM***-** (де перша та друга ** - цифри (0-9) серія, третя * - цифри (0-9) колір, четверта * - латинська літера або її відсутність - додаткові можливості, п'ята та шоста ** - латинські літери або їх відсутність - код регіону) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Kорея",null,"101\n289\n321","01.03.2012\n14.06.2012\n05.07.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5825 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3"," UA1.166.0021072-12 дійсний до 14.02.13\nUA1.166.0071502-12 дійсний до 10.05.13\nUA1.166.0090198-12 дійсний до 07.06.2013\nUA1.166.0090193-12 дійсний до 07.06.2013"]
[788,"Пульт дистанційного керування моделі AN-MR3004 (Magic Remote) та обладнання радіодоступу (Magic Remote Dongle) торгової марки LG моделі AN-MR300C (торгова назва комплекту AN-MR300) з обладнання радіодоступу (інтрфейс передачі даних Bluetooth) т.м. LG виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Kорея",null,"101\n215\n321","01.03.2012\n27.04.2012\n05.07.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.166.0021064-12 дійсний до 14.02.13\nUA1.166.0039967-12 дійсний до 19.03.2013\nUA1.166.0094470-12 дійсний до 14.06.2013"]
[801," Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") типу Smart Edition моделей FDS-42xmn, FDS-31xmn, FDS-5xmn, FDS-0xmn виробництва \"Shenzhen Ocean Electronics CO., LTD\", Китай, \"Sunsonny International Group Limited\", Гонконг",27,"215\n321","27.04.2012\n05.07.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0046124-12 дійсний до 28.03.2013\nUA1.030.0097678-12 дійсний до 18.06.2013",0]
[859,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P3110 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",null,"278\n321","07.06.2012\n05.07.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0057049-12 дійсний до 21.11.2013\nUA1.025.0070940-12 дійсний до 10.04.2013"]
[860,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P5110 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",null,"278\n321","07.06.2012\n05.07.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0057050-12 дійсний до 21.11.2013\nUA1.025.0070941-12 дійсний до 10.04.2013"]
[861,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P3100  з радіообладнанням системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS та з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",null,"278\n321","07.06.2012\n05.07.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0057046-12 дійсний до 21.11.2013\nUA1.025.0070939-12 дійсний до 10.04.2013"]
[879,"Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі NX20 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",null,"278\n321","07.06.2012\n05.07.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0075837-12 дійсний до 16.05.2013\nUA1.025.0086708-12 дійсний до 30.05.2013"]
[880,"Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі NX210 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",null,"278\n321","07.06.2012\n05.07.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0075835-12 дійсний до 16.05.2013\nUA1.025.0085725-12 дійсний до 30.05.2013"]
[]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                      М.С. Сокирко      "]