{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,2,7],[1,8,2,8],[8,0,8,11],[4,0,4,11],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[38,0,38,11],[6,0,6,11],[32,0,32,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[34,0,34,11],[1,2,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 26.07.2012 № 370 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1541,"Обладнання радіодоступу т.м. Samsung моделі WIS12ABGNX (Wireless LAN adapter) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",9,"84\n370","23.02.2012\n26.07.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0006189-12 дійсний до 17.01.2013\nUA1.025.0103436-12 дійсний до 26.07.2013"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[853,"Обладнання тривожної сигналізації т.м. XTRIM моделей AX-8, AX-16, AX-24 та AX-32 виробництва \"XTRIM\", Пльща",9,"299\n370","21.06.2012\n26.07.2012","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Передавання та приймання команд дистанційного керування","433,05-434,79 МГц","200KF1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.030.0089750-12 дійсний до 04.06.2013\nUA1.030.0103092-12 дійсний до 25.06.2013"]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання"]
[4," Передавачі радіосистеми мікрофонної серії 3000/5000, моделей SKM 3072-U, SKM 5200-II та SK 5212-II виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG\", Німеччина",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","470-638 МГц\n614-798 МГц\n776-862 МГц\n---\n863-865 МГц","200KF3E","Д03\nРІ 41-2\n---\nБ01\nРІ 40-1"," UA1.030.0078615-11 дійсний до 19.06.12\n UA1.030.0106774-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[5,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 335 G3 (передавач моделі SKM 300-835 G3, приймач моделі EM 300 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц\n---\n863-865 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2\n---\nБ01\nРІ 40-1","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[6,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 345 G3 (передавач моделі SKM 300-845 G3, приймач моделі EM 300 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц\n---\n863-865 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2\n---\nБ01\nРІ 40-1","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[7,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 365 G3 (передавач моделі SKM 300-865 G3, приймач моделі EM 300 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц\n---\n863-865 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2\n---\nБ01\nРІ 40-1","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[8," Передавачі радіосистеми мікрофонної серії 2000, моделей SK 2000, SKP 2000, SR 2000 IEM, SR 2050 IEM, SKM 2000  виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG\", Німеччина",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц\n---\n863-865 МГц","200KF3E","Д03\nРІ 41-2\n---\nБ01\nРІ 40-1"," UA1.030.0078609-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106772-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[10,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 300 IEM G3 (передавач моделі SR 300 IEM G3, приймач моделі EK 300 IEM G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц\n---\n863-865 МГц","200KF3E","Д03\nРІ 41-2\n---\nБ01\nРІ 40-1","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[11,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 512 G3 (передавач моделі SK 500 G3, приймач моделі EM 500 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц\n---\n863-865 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2\n---\nБ01\nРІ 40-1","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[12,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 500-965 G3 (передавач моделі SKM 500-965 G3, приймач моделі EM 500 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц\n---\n863-865 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2\n---\nБ01\nРІ 40-1","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[13,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 500-945 G3 (передавач моделі SKM 500-945 G3, приймач моделі EM 500 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц\n---\n863-865 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2\n---\nБ01\nРІ 40-1","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[14,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 500-935 G3 (передавач моделі SKM 500-935 G3, приймач моделі EM 500 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц\n---\n863-865 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2\n---\nБ01\nРІ 40-1","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[15,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 165 G3 (передавач моделі SKM 100-865 G3, приймач моделі EM 100 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[16,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 152 G3 (передавач моделі SK 100 G3, приймач моделі EM 100 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[17,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 145 G3 (передавач моделі SKM 100-845 G3, приймач моделі EM 100 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[18,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 135-p G3 (передавач моделі SKM 100-835 G3, приймач моделі EK 100 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[19,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 135 G3 (передавач моделі SKM 100-835 G3, приймач моделі EM 100 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[20,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 122-p G3 (передавач моделі SK 100 G3, приймач моделі EK 100 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[21,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 122 G3 (передавач моделі SK 100 G3, приймач моделі EM 100 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[22,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 112-p G3 (передавач моделі SK 100 G3, приймач моделі EK 100 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[23,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 112 G3 (передавач моделі SK 100 G3, приймач моделі EM 100 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина, на підприємствах в США",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[24,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 100 ENG G3 (передавач моделей SK 100 G3, SKP 100 G3 приймач моделі EK 100 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[25,"Мікрофонна радіосистема серії Evolution Wireless моделі EW 172 G3 (передавач моделі SK 100 G3, приймач моделі EM 100 G3) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\", Німеччина",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","516-558 МГц\n566-608 МГц\n626-668 МГц\n734-776 МГц\n780-822 МГц\n823-862 МГц","132KF3E","Д03\nРІ 41-2","UA1.030.0078603-11 дійсний до 19.06.12\nUA1.030.0106770-12 дійсний до 04.07.2013",0]
[75,"Безпроводові стереонавушники серії RS моделі RS 110-II  (передавач моделі TR 110, приймач моделі HDR 110) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\" (Німеччина)",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","863-865 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 40-1"," UA1.030.0106774-12 дійсний до 04.07.2013"]
[76,"Безпроводові стереонавушники серії RS моделі RS 120-II  (передавач моделі TR 120, приймач моделі HDR 120) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH&Co. KG\" (Німеччина) ",21,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","863-865 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 40-1"," UA1.030.0106774-12 дійсний до 04.07.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[483," Передавачі радіосистеми мікрофонної серії TOUR GUIDE моделей SK 2020-D та SKM 2020-D виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG\", Німеччина",23,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","863-865 МГц","46K0F1E","Б01\nРІ 40-1"," UA1.030.0078389-11 дійсний до 16.06.12\nUA1.030.0106771-12 дійсний до 04.07.2013",0]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[409," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ планшетна) торговельної марки Apple моделі A1396 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800/UMTS, виробництва \"Apple Inc.\", США",27,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2"," UA1.030.0046005-11 дійсний до 12.04.2012\n UA1.030.0105918-12 дійсний до 01.07.2013"]
[410," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ планшетна) торговельної марки Apple моделі A1395 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Apple Inc.\", США",27,"68\n370","16.02.2012\n26.07.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0046001-11 дійсний до 12.04.2012\n UA1.030.0105917-12 дійсний до 01.07.2013",0]
[]
["Директор Департаменту\nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                      М.С. Сокирко      "]