{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,0,48,11],[33,0,33,9],[35,0,35,11],[4,0,4,11],[26,0,26,11],[28,0,28,11],[34,0,34,11],[18,0,18,11],[20,0,20,11],[1,11,2,11],[1,1,2,1],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[46,0,46,11],[43,0,43,11],[44,0,44,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[36,0,36,11],[39,0,39,11],[40,0,40,11],[45,0,45,11],[38,0,38,11],[54,0,54,11],[37,0,37,11],[42,0,42,11],[41,0,41,11],[50,0,50,11],[51,0,51,11],[52,0,52,11],[47,0,47,11],[49,0,49,11],[53,0,53,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 23.08.2012 № 425  \nДоповнення до розділів 1, 9, 15, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3140," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 та UMTS т.м. ASUS моделі PadFone A66 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю",1,425,"2012-08-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0131067-12 дійсний до 09.08.2013"]
[3141,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки Alcatel моделі OT-720G (One Touch 720G) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,425,"2012-08-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0130953-12 дійсний до 25.04.2013"]
[3142," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделі IQ256 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Services Limited\", Велика Британія",1,425,"2012-08-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0124685-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3143," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделі TS105 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Services Limited\", Велика Британія",1,425,"2012-08-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0124675-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3144,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі ST21i2/Xperia Tipo Dual з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,425,"2012-08-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0122350-12 дійсний до 29.07.2013"]
[3145,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі ST21i/Xperia Tipo з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,425,"2012-08-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0122354-12 дійсний до 29.07.2013"]
[3146,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі LT26w/Xperia Acro S з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,425,"2012-08-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0122351-12 дійсний до 29.07.2013"]
[3147,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі LT28h/Xperia Ion з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,425,"2012-08-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0122352-12 дійсний до 29.07.2013"]
[3148,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Philips моделі Philips W626 (CTW626) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd\", Китай\n",1,425,"2012-08-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0098173-12 дійсний до 19.06.2013"]
[3149,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Philips Xenium X128 (CTX128) виробнитва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd\", Китай\n",1,425,"2012-08-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0098177-12 дійсний до 19.06.2013"]
[3150,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Philips Xenium X325 (CTX325) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd\", Китай\n",1,425,"2012-08-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0098174-12 дійсний до 19.06.2013"]
[3151,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Philips Xenium X116 (CTX116) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd\", Китай\n",1,425,"2012-08-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0098175-12 дійсний до 19.06.2013"]
[3152,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Philips моделі Philips Xenium X216 (CTX216) виробнитва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd\", Китай\n",1,425,"2012-08-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0098176-12 дійсний до 19.06.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1633,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки SAMSUNG моделі CX870-3HB виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",9,425,"2012-08-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.166.0123386-12 дійсний до 29.07.2013"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[484,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100E діапазону 6 ГГц, виробництва  \"NEC Corporation\", Японія",15,425,"2012-08-23","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","5925-6425 МГц\n6425-7110 МГц","14M0G7W       28M0G7W       14M0D7W \n 28M0D7W ","Д02 \nРІ 27-1\nРІ 27-2"," UA1.030.0126142-12 дійсний до 09.05.2015"]
[485,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100E діапазону 8 ГГц, виробництва  \"NEC Corporation\", Японія",15,425,"2012-08-23","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W ","Д02 \nРІ 27-3"," UA1.030.0126142-12 дійсний до 09.05.2015"]
[486,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100E діапазону 13 ГГц, виробництва  \"NEC Corporation\", Японія",15,425,"2012-08-23","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W ","Д02 \nРІ 27-5"," UA1.030.0126142-12 дійсний до 09.05.2015"]
[487,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100E діапазону 18 ГГц, виробництва  \"NEC Corporation\", Японія",15,425,"2012-08-23","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц","7M50G7W      13M8G7W       27M5G7W\n55M0G7W\n 7M50D7W       13M8D7W \n 27M5D7W \n55M0D7W ","Д02 \nРІ 27-6"," UA1.030.0126142-12 дійсний до 09.05.2015"]
[488,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100E діапазону 32 ГГц, виробництва  \"NEC Corporation\", Японія",15,425,"2012-08-23","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","31,8-33,4 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       56M0G7W\n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W       56M0D7W","Д02 \nРІ 27-7"," UA1.030.0126142-12 дійсний до 09.05.2015"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[598,"Акустична система (Dosking speakers) торговельної марки LG моделі ND8520 з обладнанням радіодоступом (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",23,425,"2012-08-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних та голосу з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW ","Б0 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.166.0126363-12 дійсний до 01.08.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[927,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) моделей NP20****-***** (де перша * - позиціонування (0,5) тип процесора; друга * - (A, V, E, S, P, M, X, B, R, U, G, Z) можливості; третя * - розмір діагоналі монітора, четверта * - латинська літера або цифра - тип операційної системи; п'ята * - літери - тип відеокарти; шоста та сьома ** - цифри - порядковий номер моделі; восьма та дев'ята ** - UA або RU - літерне позначення коду країни) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,425,"2012-08-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0124890-12 дійсний до 15.07.2014"]
[928,"Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі MV900F з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,425,"2012-08-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.166.0123392-12 дійсний до 29.07.2013"]
[929,"Фотокамера цифрова т.м. Samsung моделі EX2F з обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,425,"2012-08-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.166.0123390-12 дійсний до 29.07.2013"]
[930,"Фотокамери цифрові торговельної марки CANON моделей IXUS 240HS (PC1739), IXUS 510HS (PC1735) з обладнанням радіодоступу виробництва \"CANON CEE GmbH\", Австрія",27,425,"2012-08-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.166.0123382-12 дійсний до 29.07.2013"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-1. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 5925-6425 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-2. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 6425-7110 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-3. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7900-8500 МГцнаведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-5. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 12,75-13,25 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-6. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 17,7-19,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-7. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 31,8-33,4 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Заступник директора Департаменту - \nначальник відділу радіотехнологій та застосування РЕЗ\nДепартаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                                    О.М. Кузнецов      "]