{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":124,"n_cols":12,"rows_kept":124,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[100,0,100,11],[109,0,109,11],[112,0,112,11],[108,0,108,11],[101,0,101,11],[104,0,104,11],[105,0,105,11],[103,0,103,11],[111,0,111,11],[102,0,102,11],[44,0,44,11],[55,0,55,11],[99,0,99,11],[19,0,19,11],[23,0,23,11],[21,0,21,11],[26,0,26,11],[34,0,34,11],[119,0,119,11],[114,0,114,11],[96,0,96,9],[39,0,39,11],[110,0,110,11],[97,0,97,11],[98,0,98,11],[113,0,113,11],[115,0,115,11],[118,0,118,11],[4,0,4,11],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,1,2,1],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[120,0,120,11],[121,0,121,11],[122,0,122,11],[123,0,123,11],[107,0,107,11],[106,0,106,11],[116,0,116,11],[117,0,117,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 27.09.2012 № 482  \nДоповнення до розділів 1, 2, 3, 6, 9, 15, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3156,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі U8655-1 з обладнаанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",1,482,"2012-09-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0143053-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3157,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Huawei U8812D-1 з обладнаанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",1,482,"2012-09-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0143053-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3158,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку cdma2000 EV-DO моделі EC176 виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",1,482,"2012-09-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1","UA1.030.0143684-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3159,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку cdma2000 EV-DO моделі EC178 виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",1,482,"2012-09-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1","UA1.030.0143684-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3160,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS т.м. Apple типу iPhone 4 моделі A1332 з обладнаанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Apple Inc\", США",1,482,"2012-09-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0143682-12 дійсний до 30.08.2013"]
[3161,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800  т.м. Alcatel  моделі One Touch 117 (OT - 117) виробництва \"TCT Mobile International Ltd\", Китай",1,482,"2012-09-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.030.0143083-12 дійсний до 25.04.2013"]
[3162,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки fly моделі IQ440 з обладнаанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Services Limited\", Велика Британія ",1,482,"2012-09-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0145733-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3163,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки fly моделі IQ441 з обладнаанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Services Limited\", Велика Британія ",1,482,"2012-09-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0145759-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3164,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі LT29i/XPERIA TM TX з обладнаанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція",1,482,"2012-09-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0146049-12 дійсний до 03.09.2013"]
[3165,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі LT26i/XPERIA TM J з обладнаанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція",1,482,"2012-09-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0146048-12 дійсний до 03.09.2013"]
[3166,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-S7562 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n",1,482,"2012-09-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0146041-12 дійсний до 15.07.2014\nUA1.025.0146042-12 дійсний до 10.04.2013"]
[3167,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-E1202 виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n",1,482,"2012-09-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0132714-12 дійсний до 10.04.2013"]
[3168,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-P895 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея\n\n",1,482,"2012-09-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0146047-12 дійсний до 17.11.2013\nUA1.025.0146052-12 дійсний до 17.11.2013"]
[3169,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-E615 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай \n\n",1,482,"2012-09-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0133445-12 дійсний до 17.11.2013\nUA1.025.0133443-12 дійсний до 17.11.2013"]
["Розділ 2. Радіообладнання систем короткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[8,"Радіостанція возивна торговельної марки Kenwood моделі TK-90M виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",2,482,"2012-09-27","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації передачі та прийому аналогової, цифрової, телеграфної інформації","2045-2100 кГц;\n22535 кГц; 22672 кГц;\n22785 кГц;\n3800-3900 кГц\n6765-7000 кГц\n7400-7450 кГц\n6765-7000 кГц\n7400-7450 кГц\n--\n2130 кГц; 2150 кГц;\n5890 кГц;  5895 кГц;\n6800 кГц;  6805 кГц;\n6830 кГц;  7700 кГц;\n9155 кГц\n---\n3915 кГц; 6655 кГц;\n6665 кГц; 4405 кГц; 4430 кГц; 3995 кГц; 4020 кГц; \n22885 кГц; 22925 кГц;\n2385 кГц; 2586 кГц;\n3185 кГц;  3215 кГц;\n3735 кГц;  4565 кГц; 4580 кГц; \n10275 кГц; 10500 кГц\n---\n3155-3220 кГц;\n23025 кГц; \n26375 кГц\n26425 кГц","3K00J3E\n3K00J2B\n3K00A1A\n6K00A3E\n3K00F1B\n\n\n\n---\n3K00J3E\n6K00A3E\n\n\n\n---\n3K00J2B\n3K00A1A\n3K00F1B\n\n\n\n\n\n\n\n---\n3K00J3E\n3K00J2B\n3K00A1A\n6K00A3E\n3K00F1B","Д04\nРв=100 Вт","UA1.030.0155497-12 дійсний до 16.09.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[747,"Радіостанції возимі моделів M51LRC00D(C)2AA, M51LRC00D(C)3AA, M51LRC00D(C)4AA торгівельних найменувань М208, М216 виробництва \"MOTOROLA GmbH\", США",3,482,"2012-09-27","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","30,01-33 МГц\n33-47 МГц\n47-48,975 МГц","11K0F3E","Д04\nC17\n              ","UA1.025.02100-00 дійсний до 31.01.2003"]
["Розділ 6. Радіообладнання систем рухомого ультракороткохвильового безпосереднього радіозв’язку"]
[53,"Радіостанція носивна торговельної марки Kenwood  моделі TK - 3000M виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",6,482,"2012-09-27","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1","UA1.030.0143046-12 дійсний до 30.08.2013"]
[54,"Радіостанція носивна торговельної марки Kenwood  моделі TK - 3307M2 виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",6,482,"2012-09-27","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","УКХ-радіостанція для персонального радіотелефонного зв’язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1","UA1.030.0143042-12 дійсний до 30.08.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1635,"Обладнання радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM94330LGA виробництва \"Broadcom Corporation\", США",9,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n20M0G1W 20M0D1W ","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.030.014417612 дійсний до 30.08.2013"]
[1636,"Обладнання радіодоступу -точки доступу торговельної марки Aruba моделей RAP-3WN, RAP-3WNP (Aruba Remote Access Point) виробництва \"Aruba Networks Inc\", США",9,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0146051-12 дійсний до 03.09.2013"]
[1637,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі 3D окулярів торговельної марки Epson моделі ELPGS03 виробництва \"SEIKO EPSON CORPORATION\", Японія",9,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01 або Д02\nРІ 24-3","UA1.025.0146040-12 дійсний до 03.09.2013"]
[1638," Обладнання радіодоступу торговельної марки TRUST моделі 17772 (USB-dongle) виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди",9,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01 або Д02\nРІ 24-5","UA1.025.0126349-12 дійсний до 29.07.2013"]
[1639,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації т.м. ASUS моделі RT-N65U, виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","UA1.030.0153810-12 дійсний до 13.09.2013"]
[1640,"Обладнання радіодоступу т.м. ASUS моделі USB-N66 (USB Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","UA1.030.0154058-12 дійсний до 13.09.2013"]
[1641,"Обладнання радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу торговельної марки Atheros моделі WCN3660, виробництва \"Qualcomm Atheros Inc.\", США",9,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0146111-12 \nUA1.025.0146122-12 \nUA1.025.0146124-12 \nUA1.025.0146126-12 \nUA1.025.0146127-12 \nUA1.025.0146129-12 \nUA1.025.0146131-12 \nUA1.025.0146139-12\nUA1.025.0146143-12\nUA1.025.0146145-12\nUA1.025.0146146-12\nUA1.025.0146147-12\nUA1.025.0146149-12\nUA1.025.0146151-12\nUA1.025.0146154-12\nUA1.025.0146156-12\nUA1.025.0146159-12\nUA1.025.0146160-12\nUA1.025.0146161-12\nUA1.025.0146163-12\nUA1.025.0146165-12\nUA1.025.0146165-12 дійсні до 03.09.2013"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[494,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100Е діапазону 7 ГГц, виробництва  \"NEC Corporation\", Японія",15,482,"2012-09-27","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W ","Д02 \nРІ 27-9","UA1.030.0143685-12 дійсний до 09.05.2015"]
[495,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100Е діапазону 15 ГГц, виробництва  \"NEC Corporation\", Японія",15,482,"2012-09-27","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W ","Д02 \nРІ 27-10","UA1.030.0143685-12 дійсний до 09.05.2015"]
[496,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100Е діапазону 23 ГГц, виробництва  \"NEC Corporation\", Японія",15,482,"2012-09-27","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","22-22,6 ГГц/\n23-23,6 ГГц\n22,6-23 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W\n56M0G7W     \n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W \n 56M0D7W ","Д02 \nРІ 27-11","UA1.030.0143685-12 дійсний до 09.05.2015"]
[497,"Станція радіорелейна типу iPasolink 100Е діапазону 38 ГГц, виробництва  \"NEC Corporation\", Японія",15,482,"2012-09-27","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W\n56M0G7W     \n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W \n 56M0D7W ","Д02 \nРІ 27-12","UA1.030.0143685-12 дійсний до 09.05.2015"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[864,"Радіобладнання системи автоматичної ідентифікації рухомого складу залізничного транспорту - кодовий бортовий датчик моделі КБД-2М-04 та переносний пристрій зчитуванняінформації моделі РСИ01-01 виробництва ЗАО \"Информтехтранс\", Росія",18,482,"2012-09-27","Радіочастотні пристрої ідентифікації рухомого складу на залізниці (ДСТУ ETSI EN 302 208)","Автоматична ідентифікація рухомого складу та великовантажних контейнерів на залізничному транспорті ","867 МГц","15K0NON\n200KA1D","Д04\nРв= 0,1 Вт                                       Ga= 2дБі                   "," UA1.030.0143094-12 дійсний до 30.08.2013\n UA1.030.0155646-12 дійсний до 17.08.2013"]
[865,"Базова станція збору даних моделі TLV-E2-BTS у комплекті з блоком живлення моделі UIB345-12 виробництва \"Miltel Communications Ltd\", Ізраїль ",18,482,"2012-09-27","Радіозв’язок передавання даних","прийом та передача даних по радіоканалу ","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","12K5F1D","Д02, ОВ3","UA1.025.0120624-12 дійсний до 23.07.2013,\nUA1.025.0120626-12 дійсний до 23.07.2013"]
[866,"Кінцевий радіопристрій для зчитування показників лічильників тепла моделі TLV-E2-EP у комплекті з блоком живлення моделі UIB345-12 виробництва \"Miltel Communications Ltd\", Ізраїль ",18,482,"2012-09-27","Радіозв’язок передавання даних","прийом та передача даних по радіоканалу ","440-442,125 МГц\n442,525-447,74 МГц\n448,14-450 МГц","12K5F1D","Д02, ОВ3","UA1.025.0123197-12 дійсний до 23.07.2013,\nUA1.025.0123198-12 дійсний до 23.07.2013"]
[867,"Кишеньковий пристрій записування і візуального відтворення інформації торговельної марки Itron моделі Psion G3 виробництва \"Itron France\", Франція",18,482,"2012-09-27","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для дистанційного управління та телеметрії","433,05-434,79 МГц","30K0F1D\n150KF1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.025.0132739-12 дійсний до 12.08.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[603,"Гарнітури мікротелефонні т.м. \"Sennheiser\" моделей EZX 60, EZX 80, MM 100, MM 400-X, MM 450-X, MM 550-X, VMX 200 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG\", Німеччина",23,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.030.0147271-12 дійсний до 05.09.2013"]
[604," Навушники безпроводові т.м. Rapoo моделі H6020 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",23,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147402-12 дійсний до 05.09.13"]
[605," Навушники безпроводові т.м. Rapoo моделі H6060 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",23,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147402-12 дійсний до 05.09.13"]
[606," Навушники безпроводові т.м. Rapoo моделі H1030 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",23,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","3M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147398-12 дійсний до 05.09.13"]
[607," Навушники безпроводові т.м. Rapoo моделі H3070 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",23,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","3M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147398-12 дійсний до 05.09.13"]
[608," Навушники безпроводові т.м. Rapoo моделі H8060 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",23,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","3M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147398-12 дійсний до 05.09.13"]
[609," Навушники безпроводові т.м. Rapoo моделі H3050 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",23,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","3M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147398-12 дійсний до 05.09.13"]
[610," Навушники безпроводові т.м. Rapoo моделі H8020 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",23,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","3M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147398-12 дійсний до 05.09.13"]
[611," Колонки безпроводові т.м. Rapoo моделі A3020 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",23,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147394-12 дійсний до 05.09.13"]
[612," Колонки безпроводові т.м. Rapoo моделі A9030 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",23,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147394-12 дійсний до 05.09.13"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[941,"Пристрій друкувальний (принтер) торговельної марки Canon моделі CD 1100 (Compact Photo Printer) з обладнанням радіодоступу торговельної марки Canon моделі WM 317 (Wireless Module) виробництва \"Canon Inc\", Японія",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.025.0133557-12 дійсний до 13.08.2013"]
[942,"Пристрій введення даних (бездротовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки GEMBIRD моделей MUSWB1, MUSWB2, MUSWB3 виробництва \"GEMBIRD ELECTRONICS LTD\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0127088-12 дійсний до 31.07.2013"]
[943,"Пристрій введення даних (бездротовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки GEMBIRD моделей MUSWN2, MUSWN3, MUSWN4, MUSWN5 виробництва \"GEMBIRD ELECTRONICS LTD\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0127090-12 дійсний до 31.07.2013"]
[944,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ планшетна) моделі S10-101w з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі\nвиробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0143683-12 дійсний до 19.09.2013"]
[945,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ планшетна) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiPad моделі PMP5(Z)(##)(X)(YY) ULTRA (XX) з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0145008-12 дійсний до 09.05.2015"]
[946,"Телевізори рідкокристалічні торгової марки Samsung моделей UE75ES********, (де з першої по четверту * - цифри - особливості комплектації, п'ята та шоста * - літери - особливості додаткових функцій, кольору виробу; сьома та восьма * - літери - коди країн) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.166.0129654-12 дійсний до 07.08.2013"]
[947,"Відеокамера цифрова торговельної марки CANON моделі LEGRIA HF M 52 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"CANON CEE GmbH\", Австрія",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.166.0145096-12 дійсний до 02.09.2013"]
[948,"Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделей 18246, 18247, 18243, 17867, 18248, 18477, 18479, 18476 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0124893-12 дійсний до 29.07.2013"]
[949,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделі 18259 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0124893-12 дійсний до 29.07.2013"]
[950,"Пристрій введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделі 18048 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0123201-12 дійсний до 29.07.2013"]
[951,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделі 18039 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0124605-12 дійсний до 29.07.2013"]
[952,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки TRUST моделі 17919 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0124598-12 дійсний до 29.07.2013"]
[953,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки TRUST моделі 18155 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0124594-12 дійсний до 29.07.2013"]
[954,"Відеоккамери цифрові торговельної марки JVC моделей GV-LS1****, GV-LS2**** (де перша * - літери (B, R, S, W) - колір виробу; з другої по четверту * - літерне позначення коду регіону) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"JVC KENWOOD Corporation\", Японія",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0138877-12 дійсний до 22.08.2013"]
[955,"Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus моделі Nexus 7 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва ”ASUSTeK Computer INC”, Тайвань, Провінція Китаю",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0153778-12 дійсний до 13.09.2013"]
[956,"Пристрій введення даних т.м. ASUS (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделі WT410 виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0153768-12 дійсний до 13.09.2013"]
[957,"Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) моделі AURA HD Mobility з обладнанням радіодоступу, що розташоване з ПЕОМ в одному корпусі виробництва ”OMG Electronics Limited”, Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0153806-12 дійсний до 13.09.2013"]
[958," Пристрої введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделей 9060 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147416-12 дійсний до 05.09.13"]
[959," Пристрої введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделей X1800 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147416-12 дійсний до 05.09.13"]
[960," Пристрої введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделей 9020 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147416-12 дійсний до 05.09.13"]
[961," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделі 1620 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147420-12 дійсний до 05.09.13"]
[962," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделі 7600P виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147420-12 дійсний до 05.09.13"]
[963," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделі 1090P Lite виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147420-12 дійсний до 05.09.13"]
[964," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделі 1090P виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147420-12 дійсний до 05.09.13"]
[965," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделі 3000P виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147420-12 дійсний до 05.09.13"]
[966," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделі 3100P виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147420-12 дійсний до 05.09.13"]
[967," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделі 7100P виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147420-12 дійсний до 05.09.13"]
[968," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделі 1190P виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147420-12 дійсний до 05.09.13"]
[969," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделі 3710P виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147420-12 дійсний до 05.09.13"]
[970," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделі 3300P виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147420-12 дійсний до 05.09.13"]
[971," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделі T3 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147420-12 дійсний до 05.09.13"]
[972," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделі T6 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147420-12 дійсний до 05.09.13"]
[973," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Rapoo моделі 6080 виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147410-12 дійсний до 05.09.13"]
[974," Пристрої введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. Rapoo моделі E9070, виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147423-12 дійсний до 05.09.13"]
[975," Пристрої введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. Rapoo моделі E6300, виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147423-12 дійсний до 05.09.13"]
[976," Пристрої введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. Rapoo моделі E6500, виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147423-12 дійсний до 05.09.13"]
[977," Пристрої введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. Rapoo моделі E2700, виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147423-12 дійсний до 05.09.13"]
[978," Пристрої введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. Rapoo моделі E9080, виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147423-12 дійсний до 05.09.13"]
[979," Пристрої введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. Rapoo моделі E1050, виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147423-12 дійсний до 05.09.13"]
[980," Пристрої введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. Rapoo моделі E9050, виробництва \"ShenZhen Rapoo Technology Co., Ltd\", Китай",27,482,"2012-09-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0147423-12 дійсний до 05.09.13"]
["Примітки:"]
["РІ 6-1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій PMR446 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 446 МГц наведені у додатку 2 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-9. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7110-7750 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-10. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 14,4-14,5 ГГц та 14,8-15,35 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-11. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 22-23,6 ГГцнаведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-12. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 36-40,5 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["ОВ3. Використання РЕЗ з кроком канальної сітки частот 25 кГц (класи випромінювання 16K0F3E, 16K0G3E, 16K0F1D, 16K0G1D, 16K0F3W, 16K0G3W та інші) в смугах радіочастот 30-48,5 МГц, 150-168,5 МГц, 413-420 МГц /423-430 МГц, 440-450 МГц, 450-453 МГц / 460-463 МГц,  виділених для використання в радіотехнологіях «аналоговий транкінговий радіозв’язок», «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок», «радіозв’язок передавання даних» обмежено строком до 01.12.2012 р. Нові частотні присвоєння з кроком канальної сітки частот 25 кГц здійснюються виключно для забезпечення технологічного поетапного переходу системи зв’язку на канальну сітку частот 12,5 кГц у порядку, встановленому рішенням НКРЗ від 19.10.2006 № 411 «Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону».\nПотужність випромінювання передавачів возимих РЕЗ, що використовуються в мережах УКХ радіозв’язку, визначається за результатами врахувавння умов їх використання.\n"]
["С17. Смуги радіочастот 33-48,975 МГц використовуються відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 1208 (зі змінами)."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі."]
["Директор Департаменту \nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                М.С. Сокирко     "]