{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,11,2,11],[1,6,2,6],[31,0,31,11],[4,0,4,11],[10,0,10,11],[19,0,19,11],[21,0,21,11],[12,0,12,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 27.09.2012 № 482 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2841,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-E1195 виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",1,"68\n446\n482","16.02.2012\n06.09.2012\n27.09.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0100524-11, дата видачі: 28.07.2011, дійсний до: 12.08.2012\nUA1.025.0125184-12 дійсний до 27.07.2013\nUA1.025.0138855-12 дійсний до 10.04.2013"]
[3055,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-C3312 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n\n",1,"84\n482","23.02.2012\n27.09.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0007230-12 дійсний до: 10.04.2013\nUA1.025.0138848-12 дійсний до 10.04.2013"]
[3094,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-I8160 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",1,"278\n446\n482","07.06.2012\n06.09.2012\n27.09.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0057044-12 дійсний до 12.08.2012\nUA1.025.0127101-12 дійсний до 12.04.2014\nUA1.025.0146990-12 дійсний до 10.04.2013"]
[3106,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-I9300 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",1,"289\n482","14.06.2012\n27.09.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0074890-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0074891-12 дійсний до 21.11.2013\nUA1.025.0146991-12 дійсний до 10.04.2013"]
[3139,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-S5302 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",1,"398\n482","09.08.2012\n27.09.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0114386-12 дійсний до 15.07.2014\nUA1.025.0138867-12 дійсний до 10.04.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1268," Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі ZXV10 H108L з функцією ADSL-модема, виробництва \"ZTE Corporation\", Китай",9,"68\n482","2012-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0129816-10 дійсний до 23.09.12\nUA1.030.0153070-12 дійсний до 19.09.2013",0]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[335,"Станція цифрова радіорелейна \"Ера-01\", виробництва ТОВ \"Цифроком Плюс\" (ТОВ \"Цифроком\") (м. Київ, Україна)",15,"68\n482","16.02.2012\n27.09.2012","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","4M00G7EBT\n9M00G7EBT\n24M0G7EBT\n1M75G7W\n7M00G7W\n28M0G7W","Д02\nРІ 27-3"," UA1.030.0025299-11 дійсний до 01.03.2012\n UA1.030.0143020-12 дійсний до 30.08.2013",0]
[336,"Станція цифрова радіорелейна \"Ера-02\", виробництва ТОВ \"Цифроком Плюс\" (ТОВ \"Цифроком\") (м. Київ, Україна)",15,"68\n482","16.02.2012\n27.09.2012","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","4M00G7EBT\n9M00G7EBT\n24M0G7EBT\n1M75G7W\n7M00G7W\n28M0G7W","Д02\nРІ 27-5"," UA1.030.0025299-11 дійсний до 01.03.2012\n UA1.030.0143020-12 дійсний до 30.08.2013",0]
[337,"Станція цифрова радіорелейна \"Ера-03\", виробництва ТОВ \"Цифроком Плюс\" (ТОВ \"Цифроком\") (м. Київ, Україна)",15,"68\n482","16.02.2012\n27.09.2012","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","4M00G7EBT\n9M00G7EBT\n24M0G7EBT\n1M75G7W\n7M00G7W\n28M0G7W","Д02"," UA1.030.0025299-11 дійсний до 01.03.2012\n UA1.030.0143020-12 дійсний до 30.08.2013",0]
[338,"Станція цифрова радіорелейна \"Ера-04\", виробництва ТОВ \"Цифроком Плюс\" (ТОВ \"Цифроком\") (м. Київ, Україна)",15,"68\n482","16.02.2012\n27.09.2012","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","4M00G7EBT\n9M00G7EBT\n24M0G7EBT\n1M75G7W\n7M00G7W\n28M0G7W","Д02\nРІ 27-6"," UA1.030.0025299-11 дійсний до 01.03.2012\n UA1.030.0143020-12 дійсний до 30.08.2013",0]
[339,"Станція цифрова радіорелейна \"Ера-05\", виробництва ТОВ \"Цифроком Плюс\" (ТОВ \"Цифроком\") (м. Київ, Україна)",15,"68\n482","16.02.2012\n27.09.2012","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","4M00G7EBT\n9M00G7EBT\n24M0G7EBT\n28M0G7W","Д02"," UA1.030.0025299-11 дійсний до 01.03.2012\n UA1.030.0143020-12 дійсний до 30.08.2013",0]
[340,"Станція цифрова радіорелейна \"Ера-06\", виробництва ТОВ \"Цифроком Плюс\" (ТОВ \"Цифроком\") (м. Київ, Україна)",15,"68\n482","16.02.2012\n27.09.2012","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","5925-6425 МГц","4M00G7EBT\n9M00G7EBT\n24M0G7EBT\n28M0G7W","Д02\nРІ 27-1"," UA1.030.0025299-11 дійсний до 01.03.2012\n UA1.030.0143020-12 дійсний до 30.08.2013",0]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[753," Радіообладнання сповіщувачів охоронних радіохвильових лінійних моделей Барьер-200, Барьер-100 та Барьер-50 виробництва \"ЗАО Охранная техника\", Росія",18,"68\n482","16.02.2012\n27.09.2012","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 300 440-2)","Для створення в просторі електромагнітного поля, що формує об'ємну зону виявлення у вигляді витягнутого еліпсоїда обертання і реєстрації змін цього поля при перетині зони виявлення порушником\n","24,125 ГГц","1M00P0N","Б01\nРІ 48-1"," UA1.030.0035004-11 дійсний до 23.03.2012\nUA1.030.0154715-12 дійсний до 16.09.2013",0]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[530,"Комп’ютери персональні (планшетні) торговельної марки SAMSUNG моделей XE70****-***** (де перша *- цифри (0, 5) - тип процесора; друга *- літери (A, V, E, S, P, M, X, B, R, U, G, Z) - можливості; третя *- цифри - розмір екрану; четверта *- літера або цифра - тип операційної системи; п\"ята *- літери - тип відеокарти; шоста та сьома **- цифри - порядковий номер моделі; восьма та дев\"ята **- UA або RU - літерне позначення коду країни) з радіомодулем систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея, Російська Федерація",27,"68\n482","16.02.2012\n27.09.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (Для прийому-передачі даних з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0194525-11, дата видачі: 20.12.2011, дійсний до: 12.08.2012\nUA1.025.0133448-12 дійсний до 15.07.2014"]
[635,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Samsung моделі BKC-1С9RUBGSER виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n",27,"68\n482","16.02.2012\n27.09.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0141452-11, дата видачі: 05.10.2011, дійсний до: 21.06.2012\nUA1.025.0124697-12 дійсний до 29.07.2013",0]
[668,"Пристрої автомобільні навігаційні торговельної марки Clarion моделей NAU-P8100EU, NAU-P8100RU, NAU-P8100RUP, NAU-P8400RUP, NAU-PI8400RU, NAU-PI8400RUA, NAU-M8110RUA, NAU-M8410RUA з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Clarion Co., Ltd.\", Японія\n",27,"68\n482","16.02.2012\n27.09.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0141473-11, дата видачі: 05.10.2011, дійсний до: 04.10.2012\nUA1.025.0146097-12 дійсний до 03.09.2013\nUA1.025.0146098-12 дійсний до 03.09.2013",0]
[793,"Обладнання радіодоступу (інтрфейс передачі даних Bluetooth) у складі пульту дистанційного керування моделі RMCTPE1 т.м. Samsung виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,"147\n482","22.03.2012\n27.09.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0030335-12 дійсний до 01.03.2013\nUA1.025.0137457-12 дійсний до 20.08.2014"]
[859,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P3110 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",27,"278\n321\n482","07.06.2012\n05.07.2012\n27.09.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0057049-12 дійсний до 21.11.2013\nUA1.025.0070940-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0136700-12 дійсний до 15.07.2014"]
[860,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P5110 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",27,"278\n321\n482","07.06.2012\n05.07.2012\n27.09.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0057050-12 дійсний до 21.11.2013\nUA1.025.0070941-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0136701-12 дійсний до 15.07.2014"]
[861,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P3100  з радіообладнанням системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS та з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",27,"278\n321\n482","07.06.2012\n05.07.2012\n27.09.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0057046-12 дійсний до 21.11.2013\nUA1.025.0070939-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0136702-12 дійсний до 15.07.2014"]
[862,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі GT-P5100  з радіообладнанням системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS та з обладнанням радіодоступу (у т.ч. з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея",27,"278\n482","07.06.2012\n27.09.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0057047-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0057045-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0136703-12 дійсний до 15.07.2014"]
[878,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки Teltonica моделей  FM 1100 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем виробництва \"Teltonika UAB\" \"Ruptela UAB\", Литва",27,"278\n482","07.06.2012\n27.09.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0067618-12 дійсний до 03.04.2013"]
["Директор Департаменту \nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                М.С. Сокирко     "]