{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток ","index":0,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,0,37,11],[24,0,24,11],[26,0,26,11],[38,0,38,11],[25,0,25,11],[28,0,28,11],[27,0,27,11],[36,0,36,11],[10,0,10,11],[29,0,29,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[35,0,35,11],[31,0,31,11],[34,0,34,11],[1,11,2,11],[1,1,2,1],[4,0,4,11],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[8,0,8,11],[17,0,17,11],[22,0,22,11],[33,0,33,11],[21,0,21,9],[32,0,32,11],[23,0,23,11],[30,0,30,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 04.10.2012 № 495  \nДоповнення до розділів 1, 9, 15, 27 Реєстру радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3170," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі IQ245+ з обладнанням радіодоступу (в тому чмслі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Service Limited\", Велика Британія",1,495,"2012-10-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0156668-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3171," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. Fly моделі Ezzy4 виробництва \"Meredian Group Service Limited\", Велика Британія",1,495,"2012-10-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.025.0156680-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3172,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  т.м. Fly моделі IQ442 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Service Limited\", Велика Британія\n",1,495,"2012-10-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0156661-12 дійсний до 30.05.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1642,"Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. HP або H3C моделей HP WA2620 Dual Rad 802.11n AP, HP A-WA2620 Dual rad 802.11n AP, H3C WA2620-AGN виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,495,"2012-10-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","UA1.030.0156613-12 дійсний до 28.08.2014"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[498,"Станція радіорелейна торговельної марки Aviat Networks типу ODU 600 діапазону 7 ГГц, виробництва  \"Aviat Networks (s) Pte.Ltd\", Сінгапур",15,495,"2012-10-04","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","6425-7110 МГц","14M0G7W       28M0G7W\n40M0G7W      \n14M0D7W \n 28M0D7W \n40M0D7W","Д02 \nРІ 27-2"," UA1.025.0134270-12 дійсний до 14.08.2015\n UA1.025.0134276-12 дійсний до 14.08.2015"]
[499,"Станція радіорелейна торговельної марки Aviat Networks типу ODU 600 діапазону 7 ГГц, виробництва  \"Aviat Networks (s) Pte.Ltd\", Сінгапур",15,495,"2012-10-04","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W       7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W ","Д02 \nРІ 27-9"," UA1.155.0155510-12 дійсний до 16.09.2015\n  UA1.155.0155511-12 дійсний до 16.09.2015"]
[500,"Станція радіорелейна торговельної марки Aviat Networks типу ODU 600 діапазону 8 ГГц, виробництва  \"Aviat Networks (s) Pte.Ltd\", Сінгапур",15,495,"2012-10-04","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W\n56M0G7W     \n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W \n 56M0D7W ","Д02 \nРІ 27-3"," UA1.025.0134270-12 дійсний до 14.08.2015\n UA1.025.0134276-12 дійсний до 14.08.2015"]
[501,"Станція радіорелейна торговельної марки Aviat Networks типу ODU 600 діапазону 11 ГГц, виробництва  \"Aviat Networks (s) Pte.Ltd\", Сінгапур",15,495,"2012-10-04","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","10,7-11,7 ГГц","40M0G7W      \n40M0D7W ","Д02 \nРІ 27-4"," UA1.025.0134270-12 дійсний до 14.08.2015\n UA1.025.0134276-12 дійсний до 14.08.2015"]
[502,"Станція радіорелейна торговельної марки Aviat Networks типу ODU 600 діапазону 13 ГГц, виробництва  \"Aviat Networks (s) Pte.Ltd\", Сінгапур",15,495,"2012-10-04","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","7M00G7W      14M0G7W       28M0G7W\n56M0G7W     \n7M00D7W       14M0D7W \n 28M0D7W \n 56M0D7W ","Д02 \nРІ 27-5"," UA1.025.0134270-12 дійсний до 14.08.2015\n UA1.025.0134276-12 дійсний до 14.08.2015"]
[503,"Станція радіорелейна торговельної марки Aviat Networks типу ODU 600 діапазону 18 ГГц, виробництва  \"Aviat Networks (s) Pte.Ltd\", Сінгапур",15,495,"2012-10-04","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц","7M50G7W      13M8G7W       27M5G7W\n55M0G7W     \n7M50D7W       13M8D7W \n 27M5D7W \n 55M0D7W ","Д02 \nРІ 27-6"," UA1.025.0134270-12 дійсний до 14.08.2015\n UA1.025.0134276-12 дійсний до 14.08.2015"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[981,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки fly моделі IQ310 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Meredian Group Service Limited\", Велика Британія",27,495,"2012-10-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.025.0146994-12 дійсний до 30.05.2013"]
[982,"Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus моделі Transformer Pad TF600TG з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва ”ASUSTeK Computer INC”, Тайвань, Провінція Китаю",27,495,"2012-10-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0156610-12 дійсний до 17.09.2013"]
[983,"Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus моделі Transformer Pad TF600T з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва ”ASUSTeK Computer INC”, Тайвань, Провінція Китаю",27,495,"2012-10-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0156611-12 дійсний до 17.09.2013"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-2. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 6425-7110 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-3. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7900-8500 МГцнаведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-4. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 10,7-11,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-5. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 12,75-13,25 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-6. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 17,7-19,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-9. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7110-7750 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволe на експлуатацію РЕЗ. "]
["Заступник директора Департаменту                                                                                                                            І.Ю. Чернявська    "]