{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":63,"n_cols":12,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,0,33,11],[57,0,57,11],[49,0,49,11],[59,0,59,11],[37,0,37,11],[39,0,39,11],[48,0,48,11],[47,0,47,11],[51,0,51,11],[52,0,52,11],[62,0,62,11],[1,1,2,1],[4,0,4,11],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[46,0,46,9],[35,0,35,11],[25,0,25,11],[27,0,27,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[60,0,60,11],[61,0,61,11],[50,0,50,11],[54,0,54,11],[55,0,55,11],[53,0,53,11],[58,0,58,11],[56,0,56,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 18.10.2012 № 517  \nДоповнення до розділів 1, 8, 9, 12, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3173,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-714 моделі Nokia 311 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія",1,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0098531-12 дійсний до 04.06.2014"]
[3174,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-766 моделі Nokia 305 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія\n",1,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0098535-12 дійсний до 04.06.2014"]
[3175,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-767 моделі Nokia 306 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія\n",1,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0098540-12 дійсний до 04.06.2014"]
[3176,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-871 моделі Nokia 113 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія\n",1,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0104871-12 дійсний до 13.10.2013"]
[3177,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS типу RM-807 моделі Nokia 808 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія",1,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0058903-12 дійсний до 13.10.2013"]
[3178,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-843 моделі Nokia 309 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія\n",1,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0146045-12 дійсний до 04.06.2013"]
[3179,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-837 моделі Nokia 112 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія\n",1,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0098499-12 дійсний до 04.06.2013"]
[3180,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 типу RM-838 моделі Nokia 308 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія\n",1,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0146043-12 дійсний до 04.06.2013"]
[3181,"Радіотелефони систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS т.м. Prestigio серії PAP моделі PAP(YY)(XX)(ZZ) (DUO)з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  де  YY - розмір матриці (35, 40, 43);\nXX - виробничий  індекс моделі (00, 20, 40); ZZ - позначення в дужках можуть приймати значення RU,UA,CIS або бути відсутніми; DUO - позначення, визначає модель з двома сим-картками, може бути відсутнім; в разі відсутності позначок локалізації та кількості карток - обладнання призначено для всіх ринків,\nвиробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",1,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0164305-12 дійсний до 26.09.2013"]
[3182,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі EC226 виробництва Huawei Technologies Co., Ltd., Китай",1,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Б01\nРІ 19-1"," UA1.030.0163695-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3183,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі LT30p/XPERIA T з обладнаанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція",1,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0164715-12 дійсний до 03.09.2013"]
[3184,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки teXet моделі TM-B110 виробництва \"ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Російська Федерація\n",1,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0164728-12 дійсний до 27.09.2013"]
[3185,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки teXet моделі TM-B111 виробництва \"ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Російська Федерація\n",1,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0164734-12 дійсний до 27.09.2013"]
[3186,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки teXet моделі TM-B200 виробництва \"ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Російська Федерація\n",1,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0164732-12 дійсний до 27.09.2013"]
[3187,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки teXet моделі TM3200R з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Російська Федерація",null,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0164756-12 дійсний до 27.09.2013"]
[3188,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800  торговельної марки teXet моделі TM-510R з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Російська Федерація",null,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0164761-12 дійсний до 27.09.2013"]
[3189,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки teXet моделі TM-5204 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Російська Федерація",null,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0164743-12 дійсний до 27.09.2013"]
[3190,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки teXet моделі TM-4504 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Російська Федерація",null,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0164736-12 дійсний до 27.09.2013"]
[3191,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800  торговельної марки Philips моделі Philips Xenium X333 (CTX333) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd\", Китай",null,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0147828-12 дійсний до 19.06.2013"]
[3192,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800  торговельної марки Philips моделі Philips Xenium X130 (CTX130) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd\", Китай",null,517,"2012-10-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0147839-12 дійсний до 19.06.2013"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[727,"Відеотермінал моделі MC850 з безпроводовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) та з обладнанням радіодоступу IEEE802.11b/g/n, РЕЗ входить до складу комплексу обладнання відеоконференцзв'язку т.м. Huawei, виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",8,517,"2012-10-18","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)\n--- \nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT) та прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","1880-1900 МГц \n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","1M72F7W\n\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Д02\nРІ 23-2\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n"," UA1.030.0163693-12 дійсний до 19.09.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1643,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації т.м. ASUS моделі RT-N10 виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,517,"2012-10-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0163670-12 дійсний до 26.09.2013"]
[1644,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації т.м. ASUS моделі RT-G32 виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,517,"2012-10-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0163669-12 дійсний до 26.09.2013"]
[1645,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації т.м. ASUS моделі RT-N12 виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,517,"2012-10-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0163672-12 дійсний до 26.09.2013"]
[1646,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Bosch моделі DCN-WAP виробництва \"Bosch Security systems B.V.\", Нідерланди",9,517,"2012-10-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11g","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.030.0163708-12 дійсний до 26.09.2013\nUA1.030.0163710-12 дійсний до 26.09.2013"]
[1647,"Обладнання радіодоступу торговельної марки Canon моделі ZC-ST (Wireless Module) виробництва \"Canon Inc.\", Японія",9,517,"2012-10-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1D\n40M0D1D","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0156712-12 дійсний до 17.09.2013"]
["Розділ 12. Радіообладнання систем фіксованого супутникового радіозв’язку"]
[83,"Земна станції системи супутникового зв'язку типу VSAT (VSAT термінал) т.м. ViaSat моделі SurfBeam 2 виробництва \"ViaSat Inc.\", США  ",15,517,"2012-10-18","Супутниковий радіозв'язок\n(ДСТУ ETSI EN 301 360, ДСТУ ETSI EN 301 459)","Абонентська земна станція VSAT (Very Small Aperture Terminal) для забезпечення послуг зв’язку в мережі супутникового зв’язку, як абонентська земна станція супутникового зв’язку","18,3-20,2 ГГц/\n28,1-30,0 ГГц","781KG7W\n3M13G7W\n6M25G7W\n12M5G7W","Б03\nРв= 3 Вт\nGa≤46 дБі","UA1.155.0151379-12 дійсний до 11.09.2013"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[868,"Радіопристрій (імобілайзер) моделі 541 TX виробництва \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина",18,517,"2012-10-18","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для використання в системі\nдистанційного доступу до автомобіля та розблокування двигуна","433,05-434,79 МГц","100KF1D","Б01\nРІ 42-2"," UA1.030.0164219-12 дійсний до 26.09.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[613,"Обладнання радіодоступу - пульти мікрофонні з вбудованим гучномовцем торговельної марки Bosch моделей DCN-WD-D, DCN-WDD-D, DCN-WDV-D, DCN-WDCS-D, DCN-WDDCS-D, DCN-WDVCS-D виробництва \"Bosch Security Systems B.V.\", Нідерланди",23,517,"2012-10-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11g","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.030.0164182-12 дійсний до 26.09.2013\nUA1.030.0164185-12 дійсний до 26.09.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[984,"Відеоккамера цифрова торговельної марки JVC моделі GC-XA1BE (Action Camera) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"JVC KENWOOD Corporation\", Японія",27,517,"2012-10-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0146034-12 дійсний до 02.09.2013"]
[985," Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (безпроводові клавіатура) моделей Keyboard Case for iPad 2 та Wireless Solar Keyboard K760 виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",27,517,"2012-10-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0165234-12 дійсний до 27.09.2013"]
[986,"Відеотермінал моделі MC851 з обладнанням радіодоступу IEEE802.11b/g/n, РЕЗ входить до складу комплексу обладнання відеоконференцзв'язку т.м. Huawei, виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",27,517,"2012-10-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0163693-12 дійсний до 19.09.2013"]
[987,"Фотокамера цифрова торговельної марки Canon моделі DS126401 (Digital Camera) з обладнанням радіодоступу торговельної марки Canon моделі ZC-ST виробництва \"Canon Inc.\", Японія",27,517,"2012-10-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1D\n40M0D1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0156714-12 дійсний до 17.09.2013"]
[988,"Фотокамера цифрова торговельної марки Canon моделі DS126411 (Digital Camera) з обладнанням радіодоступу торговельної марки Canon моделі ZC-ST виробництва \"Canon Inc.\", Японія",27,517,"2012-10-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1D\n40M0D1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0166274-12 дійсний до 30.09.2013"]
[989,"Радіопульт дистанційного керування торговельної марки hp моделі Rothko RC18049xx/01B (Rothko Remote Control) (де xx може бути цифрами від 47 до 61), код продукту P/N: 684257-xxx або 684258-xxx (де xxx може бути 001, L31, 371, AA1 або KD1), комбінація xx та xxx означає дизайн, тип чіпа пам'яті, наявність або відсутність телетексту виробництва \"Philips Electronics Singapure Pte. Ltd.\", Сінгапур",27,517,"2012-10-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0159186-12 дійсний до 19.09.2013"]
["Примітки:"]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-2. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) (технічні засоби телекомунікації) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Б03. Досліджуються умови застосування земної станції системи супутникового зв'язку VSAT (VSAT термінал) на бездозвільній основі.\nСкорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n\nДиректор Департаменту \nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                М.С. Сокирко"]