{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,2,5],[1,9,2,9],[13,0,13,11],[8,0,8,11],[11,0,11,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 25.10.2012 № 533\nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2270,"Радіотермінал системи стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900/1800 т.м. \"Айтрон\" моделі ACE Sparklet GSM/GPRS RS485 виробництва ITRON FRANCE (Франція)",1,"68\n533","16.02.2012\n25.10.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.025.0127086-12 дійсний до 01.08.2013"]
[2829,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-C3530 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай, В’єтнам",1,"68\n215\n446\n533","16.02.2012\n27.04.2012\n06.09.2012\n25.10.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0128865-10, дата видачі: 15.10.2010, дійсний до: 12.08.2012\nUA1.025.0046876-11, дата видачі: 15.04.2011, дійсний до: 30.03.2012\nUA1.025.0174871-11, дата видачі: 23.11.2011, дійсний до: 17.10.2012\nUA1.025.0040760-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0124881-12 дійсний до 14.10.2012\nUA1.025.0164716-12 дійсний до 15.07.2014"]
[3090,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку стандарту E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA) т.м. Samsung моделі GT-S6500D з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",1,"228\n533","10.05.2012\n25.10.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0047600-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0156710-12 дійсний до 10.04.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1272," Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу моделі DWM-W046 виробництва \"Mitsumi Electric Co., Ltd.\", Японія",9,"68\n533","16.02.2012\n25.10.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0146956-11 дійсний до 12.10.12\n UA1.030.0169519-12 дійсний до 04.10.13",0]
[1292," Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу моделі DWM-W034 виробництва \"Mitsumi Electric Co., Ltd.\", Японія",9,"68\n533","16.02.2012\n25.10.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0146957-11 дійсний до 12.10.12\n UA1.030.0169528-12 дійсний до 04.10.13",0]
["Розділ 10. Радіообладнання багатоканальних систем розподільчого типу"]
[110,"Базова станція системи мультисервісного радіодоступу VectaStar Gigabit типу APS-10S виробництва \"Cambridge Broadband Networks Limited\", Велика Британія",10,"446\n533","2012-09-06","Мультисервісний радіодоступ\n(EN 302 326-2)","Для організаціїї радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації ","10,15-10,30 ГГц/\n10,50-10,65 ГГц","7M00G7W       7M00D7W       14M0G7W       14M0D7W       28M0G7W       28M0D7W","Д05, С05\nРв ≤ 0,2 Вт                            Ga= 16 дБі","UA1.030.0135491-12 дійсний до 16.08.2013"]
["Заступник директора Департаменту \nрегулювання та ліцензування                                                                                                                                                                           І.Ю. Чернявська      "]