{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":71,"n_cols":12,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,9],[30,0,30,11],[14,0,14,11],[27,0,27,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,1,2,1],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[59,0,59,11],[60,0,60,11],[56,0,56,11],[54,0,54,11],[55,0,55,11],[52,0,52,11],[48,0,48,11],[51,0,51,11],[58,0,58,11],[49,0,49,11],[50,0,50,11],[63,0,63,11],[61,0,61,11],[64,0,64,11],[66,0,66,11],[65,0,65,11],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[70,0,71,11],[53,0,53,11],[57,0,57,11],[68,0,68,11],[69,0,69,11],[67,0,67,11],[62,0,62,11],[12,0,12,11],[33,0,33,11],[36,0,36,11],[4,0,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 01.11.2012 № 553  \nДоповнення до розділів 1, 8, 9, 15, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3201,"Радіотермінал системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) моделі EC5321u-1 виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,553,"2012-11-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA-800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних за стандартом ІЕЕЕ 802.11b/g/n)","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1","UA1.030.0177415-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3202,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS т.м. Apple типу iPhone 5 моделі A1428 з обладнаанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Apple Inc\", США",1,553,"2012-11-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.030.0175437-12 дійсний до 11.10.2013"]
[3203,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800, UMTS, CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) т.м. Apple типу iPhone 5 моделі A1429 з обладнаанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Apple Inc\", США",1,553,"2012-11-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD)/CDMA-800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 19-1\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.030.0175421-12 дійсний до 11.10.2013"]
[3204,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі LT26i з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,553,"2012-11-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0064450-12 дійсний до 31.01.2015"]
[3205,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі LT22i XPERIA P з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,553,"2012-11-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0064434-12 дійсний до 10.02.2015"]
[3206,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі MT27i XPERIA sola з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,553,"2012-11-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0064414-12 дійсний до 10.02.2015"]
[3207,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі ST25i XPERIA U з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,553,"2012-11-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0064422-12 дійсний до 10.02.2015"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[728,"Радіообладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) т.м. Chicco типу Baby Control Audio Digital Compact моделі 06730 та типу Top Digital Audio Baby Monitor моделі 06620  для дистанційного догляду за дитиною виробництва \"Artsana S.p.A.\", Італія",8,553,"2012-11-01","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для організації безпроводового доступу (DECT), для дистанційного догляду за дитиною","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.030.0178814-12 дійсний до 16.10.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1649,"Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. HP моделей HP MSM466 Dual Rad 802.11n AP (WW), HP E-MSM466 Dual Rad 802.11n AP (WW), HP MSM466 Access Point (WW), HP E-MSM466 Access Point (WW) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.030.0177540-12 дійсний до 28.08.2014\nUA1.030.0177544-12 дійсний до 28.08.2014"]
[1650,"Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації т.м. HP моделей HP MSM317 Access Device (WW), HP E-MSM317 Access Device (WW) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",9,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.030.0177552-12 дійсний до 28.08.2014"]
[1651,"Обладнання радіодоступу т.м. Asus моделі EA-N66, виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","UA1.030.0176337-12 дійсний до 14.10.2013"]
[1652,"Обладнання радіодоступу т.м. Asus моделі PCE-N10 (PCI-E Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0177423-12 дійсний до 14.10.2013"]
[1653,"Обладнання радіодоступу т.м. Asus моделі PCE-N15 (PCI-E Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0177422-12 дійсний до 14.10.2013"]
[1654,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації т.м. Asus моделі RT-N13U виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0177421-12 дійсний до 14.10.2013"]
[1655,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації т.м. Asus моделі RT-N16 виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0177420-12 дійсний до 14.10.2013"]
[1656,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачи даних Bluetooth) т.м. Asus моделі USB-BT211 (USB Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01 або Д02\nРІ 24-3","UA1.030.0177419-12 дійсний до 14.10.2013"]
[1657,"Обладнання радіодоступу т.м. Asus моделі USB-N10 (USB Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0177418-12 дійсний до 14.10.2013"]
[1658,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Asus моделі WL-330N3G виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0177416-12 дійсний до 14.10.2013"]
[1659,"Обладнання радіодоступу т.м. Asus моделі WL-167G V3 (USB Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0177417-12 дійсний до 14.10.2013"]
[1660,"Обладнання радіодоступу т.м. Asus моделі USB-N13 (USB Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0177555-12 дійсний до 14.10.2013"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[504,"Станція цифрова радіорелейна FibeAIR IP-10 діапазону 6 ГГц виробництва \"Ceragon Networks Ltd.\", Ізраїль",15,553,"2012-11-01","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","5925-6425 МГц\n\n---\n6425-7110 МГц","28М0G7W \n28М0D7W \n---\n14М0G7W \n28М0G7W\n40М0G7W \n14М0D7W \n28М0D7W \n40М0G7W ","Д02\nРІ 27-1\nРІ 27-2","UA1.030.0176100-12 дійсний до 17.06.2014"]
[505,"Станція цифрова радіорелейна FibeAIR IP-10 діапазону 13 ГГц виробництва \"Ceragon Networks Ltd.\", Ізраїль",15,553,"2012-11-01","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","7М00G7W \n14М0G7W \n28М0G7W\n56М0G7W\n7М00D7W  \n14М0D7W \n28М0D7W\n56М0D7W ","Д02\nРІ 27-5","UA1.030.0176100-12 дійсний до 17.06.1204"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[870,"Радіопульт моделі DC12B системи керування доступом до автомобіля виробництва \"Marquardt GmbH\", Німеччина",18,553,"2012-11-01","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","42K0F1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.030.0178851-12 дійсний до 16.10.2013"]
[871,"Радіопульт моделі DC12K системи керування доступом до автомобіля виробництва \"Marquardt GmbH\", Німеччина",18,553,"2012-11-01","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","48K0F1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.030.0178851-12 дійсний до 16.10.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[615,"Блок автомобільний комутаційний мультимедійний моделі NG 2.0 HMI з обладнанням ррадіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва  \"Robert Bosch Car multimedia GmbH\", Німеччина",23,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0178514-12 дійсний до 15.10.2013"]
[616,"Комплекс автомобільний мультимедійний т.м. AUDI моделі MIB Main-Unit з модулем систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS та з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва  \"Harman/Becker Automotive Systems GmbH\", Німеччина",23,553,"2012-11-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.030.0179576-12 дійсний до 16.10.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[995," Пристрої позиціонування на місцевості автомобільні т.м. MODECOM моделей FREEWAY MX3, FREEWAY MX3 HD, у складі з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачи даних Bluetooth) та малопотужним FM-передавачем, що розташовані в одному з пристроєм корпусі, виробництва \"MODECOM S.A.\", Польща",27,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)\n---\nРадіомікрофони \n(EN 300 422)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1;\nДВЧ ЧМ-передавачем наднизької потужності для відтворення звуку через автомобільну радіосистему","2400-2483,5 МГц\n---\n87,5-92 МГц\n100-108 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n200KF3E","Б01\nРІ 24-3\nРІ 41-1","UA1.030.0178517-12 дійсний до 15.10.2013"]
[996,"Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. MODECOM моделі FREETAB 9702 IPS X2 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва ”MODECOM S.A.\", Польща",27,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0178518-12 дійсний до 15.10.2013"]
[997,"Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. MODECOM моделі FREEWAY TAB SX 7.0, FREETAB 2096, FREETAB 2099 з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва ”MODECOM S.A.\", Польща",27,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0178788-12 дійсний до 16.10.2013"]
[998,"Радіопристрійт.м. Chicco типу Essential Digital Audio Baby Monitor моделі 06607  для дистанційного догляду за дитиною виробництва \"Artsana S.p.A.\", Італія",27,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0178846-12 дійсний до 16.10.2013"]
[999,"Радіообладнання т.м. Chicco типу Baby Monitor Video Digital Plus моделі 06736  для дистанційного догляду за дитиною виробництва \"Artsana S.p.A.\", Італія",27,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0178846-12 дійсний до 16.10.2013"]
[1000,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) моделі S7-931u з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",27,553,"2012-11-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0177414-12 дійсний до 19.09.2013"]
[1001," Пристрій безпроводовий т.м. MEDIA-TECH (маніпулятор типу \"джойстик\") JUDGE RF моделі МT1505 виробництва \"MEDIA-TECH Polska sp.z.o.o.\", Польща",27,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","3M00F1W","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0176434-12 дійсний до 14.10.2013"]
[1002," Пристрої позиціонування на місцевості автомобільні т.м. X-Digital моделей A572, A575, A718, A728 у складі з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачи даних Bluetooth) та малопотужним FM-передавачем, що розташовані в одному з пристроєм корпусі, виробництва \"Network Selects Ltd.\", Велика Британія",27,553,"2012-11-01","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)\n---\nРадіомікрофони \n(EN 300 422)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом Bluetooth;\nдля відтворення зввуку через ЧМ-приймачі, у тому числі через автомобільні радіосистеми","2400-2483,5 МГц\n\n---\n87,5-92 МГц\n100-108 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n200KF3E","Б01\nРІ 24-3\nРІ 41-1","UA1.030.0179574-12 дійсний до 16.10.2013"]
[1003," Пристрої позиціонування на місцевості автомобільні т.м. X-Digital моделей 552, 555, 561 у складі з малопотужним FM-передавачем, що розташовані в одному з пристроєм корпусі, виробництва \"Network Selects Ltd.\", Велика Британія",27,553,"2012-11-01","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької потужності для відтворення звуку через автомобільну радіосистему","87,5-92 МГц\n100-108 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 41-1","UA1.030.0179574-12 дійсний до 16.10.2013"]
[1004," Пристрої позиціонування на місцевості автомобільні т.м.ERGO моделей 440, 442, 444 у складі з малопотужним FM-передавачем, що розташовані в одному з пристроєм корпусі, виробництва \"Network Selects Ltd.\", Велика Британія",27,553,"2012-11-01","Радіомікрофони\n(EN 300 422)","ДВЧ ЧМ-передавачем наднизької потужності для відтворення звуку через автомобільну радіосистему","87,5-92 МГц\n100-108 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 41-1","UA1.030.0179575-12 дійсний до 15.10.2013"]
["Примітки:"]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-1. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 5925-6425 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-2. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 6425-7110 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-5. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 12,75-13,25 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 41-1. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 87,5-92 МГц, 100-108 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                  М.С. Сокирко        "]