{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":95,"n_cols":12,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,0,33,11],[44,0,44,11],[74,0,74,11],[1,1,2,1],[4,0,4,11],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[73,0,73,9],[25,0,25,11],[85,0,85,11],[94,0,95,11],[77,0,77,11],[81,0,81,11],[89,0,89,11],[90,0,90,11],[91,0,91,11],[79,0,79,11],[92,0,92,11],[93,0,93,11],[1,11,2,11],[76,0,76,11],[75,0,75,11],[87,0,87,11],[82,0,82,11],[83,0,83,11],[84,0,84,11],[80,0,80,11],[78,0,78,11],[86,0,86,11],[17,0,17,11],[29,0,29,11],[88,0,88,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,8,2,8],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 15.11.2012 № 586  \nДоповнення до розділів 1, 9, 18, 21, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3208,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі E303 виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",1,586,"2012-11-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1","UA1.030.0188948-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3209,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS т.м. ZTE моделі V880E з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"ZTE Corporation\", Китай\n",1,586,"2012-11-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0188850-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3210,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS т.м. ZTE моделі V880S з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"ZTE Corporation\", Китай\n",1,586,"2012-11-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0188850-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3211,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS т.м. ZTE моделі V881 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"ZTE Corporation\", Китай\n",1,586,"2012-11-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0188850-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3212,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS т.м. ZTE моделі V970 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"ZTE Corporation\", Китай\n",1,586,"2012-11-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0188850-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3213,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS моделі U8815 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай\n",1,586,"2012-11-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0189671-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3214,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS моделі Huawei U8836D-1 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай\n",1,586,"2012-11-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0189671-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3215,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS моделі Huawei U8950-1 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай\n",1,586,"2012-11-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0189671-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3216,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS моделі U9500 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай\n",1,586,"2012-11-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0189671-12 дійсний до 19.09.2013"]
[3217," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделі IQ230 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Service Limited\", Велика Британія",1,586,"2012-11-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0191875-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3218," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделі DS125 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meredian Group Service Limited\", Велика Британія",1,586,"2012-11-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0192773-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3219," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделі DS130D виробництва \"Meredian Group Service Limited\", Велика Британія",1,586,"2012-11-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.025.0191869-12 дійсний до 30.05.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1661,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торгівельної марки Juniper Networks моделі WLA321-WW (WLA321 Wireless LAN Access Point) виробництва \"Juniper Networks Inc.\", США ",9,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0166332-12 дійсний до 27.09.2013"]
[1662,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торгівельної марки Juniper Networks моделі WLA322-WW (WLA322 Wireless LAN Access Point) виробництва \"Juniper Networks Inc.\", США ",9,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0164864-12 дійсний до 27.09.2013"]
[1663,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі FL WLAN 5100 (Wireless WLAN access point) виробництва \"Phoenix Contact GmbH & Co. KG\", Німеччина\n",9,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","UA1.025.0174757-12 дійсний до 06.07.2013"]
[1664,"Обладнання радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM94352HMB виробництва \"Broadcom Corporation\", США",9,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.030.0188951-12 дійсний до 28.10.2013"]
[1665,"Станція базова радіодоступу (IEEE 802.16) типу Compact моделі CMP.XT-BS-3.5 виробництва \"Alvarion Ltd.\", Ізраїль",9,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16)","Для організації радіозв’язку у\nбагатоканальних розподільчих\nсистемах для передавання та\nретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","3400-3600 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n7M00G7W\n7M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W","Д05, С07\nPв ≤ 0,141 Вт\nGa = 18 дБі","UA1.030.0188865-12 дійсний до 23.10.2013"]
[1666,"Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. Aruba моделей AP-92, IAP-92 виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США",9,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.030.0188984-12 дійсний до 28.10.2013"]
[1667,"Обладнання радіодоступу - точки доступу т.м. Aruba моделей AP-93, IAP-93 виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США",9,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.030.0188980-12 дійсний до 28.10.2013"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[872,"Радіопередавач  торговельної марки Lear моделі KOBT510A системи контролю тиску в шині автомобіля (Tire Pressure Monitoring System Initiator Transmitter) виробництва \"Lear Corporation\", США",18,586,"2012-11-15","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного контролю тиску та температури повітря у шинах автомобіля, передачі даних по радіоканалу водію","125 кГц","3K88L1D","Б01\nРІ 45-1","UA1.025.0178525-12 дійсний до 15.10.2013"]
[873,"Радіопульт моделі HUF4761 системи керування доступом до автомобіля виробництва \"Huf Hulsback Furst GmbH & Co. KG\", Німеччина",18,586,"2012-11-15","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","120KF1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.030.0188954-12 дійсний до 28.10.2013"]
[874,"Радіопульт дистанційного керування (BD remote control) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth  т.м. SONY моделі CECHZR1x (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію або наявність додаткових функцій) виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",18,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.1003.0057912-12 дійсний до 16.04.2013"]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання"]
[90," Навушники безпроводові т.м. Logitech моделі G930 виробництва \"Logitech  Europe SA\", Швейцарія",21,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1W","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0188861-12 дійсний до 28.10.2013"]
[91,"Навушники стерео безпроводові т.м. SONY моделі CECHYA-0080 з безпроводовим адаптером (Wireless Adapter) CECHYA-0081 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію або наявність додаткових функцій) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",21,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 328)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.1003.0011779-12 дійсний до 29.01.2013"]
[92,"Стерео навушники торговельної марки SONY моделі MDR-NWBT10 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",21,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.1003.0122175-12 дійсний до 26.07.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[617,"Гарнітура мікротелефонна торговельної марки Jabra моделі Jabra Halo2 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"GN Netcom A/S\", Данія",23,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0178854-12 дійсний до 15.10.2013"]
[618,"Гарнітура мікротелефонна торговельної марки Jabra моделі Jabra Sport з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"GN Netcom A/S\", Данія",23,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0178530-12 дійсний до 15.10.2013\nUA1.025.0178535-12 дійсний до 15.10.2013"]
[619,"Гарнітура мікротелефонна торговельної марки Jabra моделі Jabra BT2046 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"GN Netcom A/S\", Данія",23,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0178532-12 дійсний до 15.10.2013"]
[620,"Програвач автомобільний (DVD/СD receiver) торговельної марки JVC моделі KD-R741BT*** (де *** - латинські літери або їх відсутність - код країни) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"JVC KENWOOD Corporation\", Японія\n",23,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.166.0175998-12 дійсний до 14.10.2013"]
[621,"Програвач автомобільний (DVD/СD receiver) торговельної марки JVC моделі KD-X250BT*** (де *** - латинські літери або їх відсутність - код країни) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"JVC KENWOOD Corporation\", Японія\n",23,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.166.0186811-12 дійсний до 24.10.2013"]
[622,"Радіоприймач автомобільний з медійним програвачем т.м. SONY моделей XAV-601BT та XAV-701BT (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth CXN1600) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",23,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.1003.0056659-12 дійсний до 28.02.2015"]
[623,"Система автомобільна мультимедійна т.м. SONY моделі XAV-64BT (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth CXN1600) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",23,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.1003.0017972-12 дійсний до 13.12.2014"]
[624,"Радіоприймач автомобільний з медійним програвачем т.м. SONY моделі DSX-A50BTE (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth CXN1600) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",23,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.1003.0031911-12 дійсний до 31.01.2015"]
[625,"Гарнітура безпроводова (wireless headset) (інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. SONY моделі CECHYA-0076 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію або наявність додаткових функцій) виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",23,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.1003.0066277-12 дійсний до 02.05.2013"]
[626,"Гарнітура безпроводова (wireless headset) (інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. SONY моделі SLEH-00075 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію або наявність додаткових функцій) виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",23,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.1003.0066278-12 дійсний до 02.05.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1005,"Фотокамера цифрова торговельної марки Canon моделі PC1819 (Digital Camera) з обладнанням радіодоступу торговельної марки Canon моделі WM217 виробництва \"Canon Inc.\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1D\n40M0D1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.025.0164875-12 дійсний до 27.09.2013"]
[1006," Пристрої введення даних торговельної марки Logitech (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу \"миша\")  моделі MK330 виробництва \"Logitech  Europe SA\", Швейцарія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0187734-12 дійсний до 28.10.2013"]
[1007,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі GoClever TAB R75 з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GOCLEVER Technology LTD\", Китай",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0188953-12 дійсний до 28.10.2013"]
[1008,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. GOCLEVER моделі GoClever TAB R75R з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GOCLEVER Technology LTD\", Китай",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0188953-12 дійсний до 28.10.2013"]
[1009,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) моделі S10-101u з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва  \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",27,586,"2012-11-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0188947-12 дійсний до 19.09.2013"]
[1010,"Телевізори рідкокристалічні торговельної марки TOSHIBA моделей: 32RL938*, 32RL958*, 40RL938*, 40RL958*, 40TL938*, 40TL933*, 40TL968*, 46TL968*, 42WL968*, 47WL968*, 55WL968* (де * - літера або її відсутність - код країни) з обладнанням радіодоступу виробництва \"TOSHIBA CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом\n IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.166.0176182-12 дійсний до 14.10.2013"]
[1011,"Система безпроводова домашнього кінотеатру Blu-ray Disk/DVD т.м. SONY моделей BDV-N890W та BDV-N990W (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.1003.0029555-12 дійсний до 15.12.2014"]
[1012,"Цифрові медійні програвачі торгівельної марки SONY моделей NWZ-Z1040, NWZ-Z1060 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники безпеки та ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.1003.0011149-12 дійсний до 14.12.2014"]
[1013,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торгівельної марки SONY моделі VGP-BMS21 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники безпеки та ЕМС не впливає) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.1003.0018898-12 дійсний до 28.11.2014"]
[1014,"Приставка ігрова портативна відео Play Station Vita т.м. SONY моделі PCH-1008 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.1003.0011771-12 дійсний до 27.10.2014"]
[1015,"Комп'ютери персональні торгівельної марки SONY моделей SVT1311A4R, SVT1311X1RS, SVT1311M1RS, SVT1311Z9RS (SVT131A11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники безпеки та ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.1003.0042357-12 дійсний до 19.02.2015"]
[1016,"Комп'ютери персональні торгівельної марки SONY моделей SVE1411E1RB, SVE1411E1RW (SVE141B11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники безпеки та ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.1003.0042238-12 дійсний до 07.03.2015"]
[1017,"Комп'ютери персональні торгівельної марки SONY моделей SVE1511A4R, SVE1511X1RB, SVE1511X1RSI, SVE1511X1RW, SVE1511V1RB, SVE1511V1RSI, SVE1511V1RW, SVE1511T1RB, SVE1511T1RSI, SVE1511T1RW, SVE1511S9RB (SVE151C11V), SVE1511A4R, SVE1511N1RB, SVE1511N1RSI, SVE1511N1RW, SVE1511B1RB, SVE1511B1RW, SVE1511C1RB, SVE1511C1RSI, SVE1511C1RW (SVE151D11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники безпеки та ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.1003.0042351-12 дійсний до 04.03.2015"]
[1018,"Комп'ютери персональні торгівельної марки SONY моделей SVE14A1V6RW, SVE14A1V6RB, SVE14A1V6RP, SVE14A1S6RW, SVE14A1S6RB, SVE14A1S6RP, SVE14A1V1RW, SVE14A1V1RB, SVE14A1V1RP, SVE14A1S1RW, SVE14A1S1RB, SVE14A1S1RP, SVE14A1X1RH, SVE14A1X1RS, SVE14A1A4R (SVE14AA11V), SVE14A1V6RW, SVE14A1V6RB, SVE14A1V6RP, SVE14A1S6RW, SVE14A1S6RB, SVE14A1S6RP, SVE14A1V1RW, SVE14A1V1RB, SVE14A1V1RP, SVE14A1S1RW, SVE14A1S1RB, SVE14A1S1RP, SVE14A1X1RH, SVE14A1X1RS, SVE14A1A4R (SVE14AC11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники безпеки та ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.1003.0056597-12 дійсний до 20.12.2014"]
[1019,"Комп'ютери персональні торгівельної марки SONY моделей SVE1111M1RB, SVE1111E1M1RP, SVE1111M1RW (SVE111A11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники безпеки та ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.1003.0059820-12 дійсний до 21.03.2015"]
[1020,"Комп'ютери персональні торгівельної марки SONY моделей SVT1111A4R, SVT1111Z9RS, SVT1111X1RS, SVT1111M1RS (SVT111A11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники безпеки та ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.1003.0042355-12 дійсний до 19.02.2015"]
[1021,"Комп'ютери персональні торгівельної марки SONY моделей SVE1711A4R, SVE1711Z1RB, SVE1711T1RB, SVE1711Q1RB, SVE1711Q1RW, SVE1711V1RB, SVE1711S9RB (SVE171A11V), SVE1711A4R, SVE1711G1RB, SVE1711G1RW (SVE171B11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники безпеки та ЕМС не впливає) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.1003.0042353-12 дійсний до 02.02.2015"]
[1022,"Клавіатура безпроводова (Wireless keypad) (інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. SONY моделі CECHZK1RU (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.1003.0066279-12 дійсний до 02.05.2013"]
[1023,"Пристрої введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торгівельної марки SONY моделей VGP-BMS11, VGP-BMS16 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.1003.0084095-12 дійсний до 08.01.2015"]
[1024,"Цифрові медійні програвачі торгівельної марки SONY моделей NWZ-S773, NWZ-S774, NWZ-S775 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.1003.0095196-12 дійсний до 16.05.2015"]
[1025,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торгівельної марки SONY моделі VGP-WMS21 з приймачем (USB dongle) моделі VGP-WRC7 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.1003.0094733-12 дійсний до 22.02.2015"]
[1026,"Книга електронна торговельної марки SONY моделі PRS-T2 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.1003.0122170-12 дійсний до 27.06.2015"]
[1027,"Програвачі цифрові медійні торговельної марки SONY моделей NWZ-F804, NWZ-F805, NWZ-F806 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.1003.0122172-12 дійсний до 27.06.2015"]
[1028,"Телевізори LCD т.м. SONY моделей KDL-55HX953, KDL-65HX953 (В кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки. Зазначене на показники безпеки та ЕМС не впливає.) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.1003.0123447-12 дійсний до 20.06.2015"]
[1029,"Приставка ігрова портативна відео PlayStation Vita Development Kit т.м. SONY моделі PDEL-1001 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.1003.0130592-12 дійсний до 18.10.2014"]
[1030,"Ігрові відео приставки (Sony PlayStation 3) торгівельної марки SONY моделей CECH-4008A, CECH-4008B, CECH-4008C (в кінці назви моделі можуть бути додаткові літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","UA1.1003.0096457-12 дійсний до 07.05.2015\nUA1.1003.0096456-12 дійсний до 07.05.2015"]
[1031,"Приставка ігрова портативна відео PlayStation Vita Testing Kit т.м. SONY моделі PTEL-1003 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.1003.0130588-12 дійсний до 18.04.2015"]
[1032,"Комп'ютер персональний (планшетний) дитячий торговельної марки PlayPad моделі PlayPad2 з обладнанням радіодоступу виробництва \"BEST SYSTEM (HK) TRADING LIMITED\", Китай",27,586,"2012-11-15","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.025.0194051-12 дійсний до 04.11.2013"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["С07. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\" у смузі радіочастот 3400-3600 МГц:\n    1) рознесення несучих частот 1,75 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3410 МГц+ N*1,75 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= 3510 МГц+N*1,75 МГц, де N= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2...50;\n    2) рознесення несучих частот 3,5 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3408,25 МГц+ N*3,5 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3580,25 МГц+N*3,5 МГц, де N= -1, 0, 1, 2...25;\n    3) рознесення несучих частот 7 МГц (для ширини радіоканалу 5 МГц, 7 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn=3406,5 МГц+ N*7 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3506,5 МГц+N*7 МГц, де N= 0, 1, 2...12;\n    4) рознесення несучих частот 14 МГц  (для ширини радіоканалу 8,75 МГц, 10 МГц, 14 МГц):\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= 3403 МГц+ N*14 МГц, \n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn=  3503 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...6.\nВикористання радіоелектронних засобів в режимі TDD (time division duplex) здійснюється у межах спарених смуг однакових блоків (смуг радіочастот), визначених для режиму FDD."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                               М.С. Сокирко        "]