{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,2,7],[1,8,2,8],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[4,0,4,11],[1,11,2,11],[103,0,103,11],[1,6,2,6],[11,0,11,11],[99,0,99,11],[13,0,13,11],[93,0,93,11],[95,0,95,11],[1,2,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 15.11.2012 № 586 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2563," Радіотермінал системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM900/1800 моделі EGS5 Java Terminal (Артикул Konica Minolta - 9967000959, Артикул MC Technologies GmbH - MC1213443-T-KM) виробництва \"Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH\", Німеччина",1,"68\n299\n398\n586","16.02.2012\n21.06.2012\n09.08.2012\n15.11.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.030.0051126-11 дійсний до 25.04.2012\n UA1.030.0184018-11 дійсний до 05.12.12\n UA1.030.0085107-12 дійсний до 30.05.2013\nUA1.030.0115333-12 дійсний до 16.07.2013\nUA1.030.0184508-12 дійсний до 23.10.2013"]
[2722,"Радіотермінали (Mobile Broadband Module) систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS моделей F5321 та H5321 з GPS-приймачем виробнитва \"Ericsson AB\", Швеція, Китай",1,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1","UA1.025.0160086-11, дата видачі: 01.11.2011, дійсний до: 31.10.2012\nUA1.025.0164783-12 дійсний до 27.09.2013"]
[2723,"Радіотермінал (Mobile Broadband Module) систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS моделі F5521gw з GPS- приймачем виробнитва \"Ericsson AB\", Швеція, Китай\n\n",1,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1","UA1.025.0194690-11, дата видачі: 21.12.2011, дійсний до: 19.12.2012\nUA1.025.0164790-12 дійсний до 27.09.2013"]
[3095,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-S5300 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",1,"278\n446\n586","07.06.2012\n06.09.2012\n15.11.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0057041-12 дійсний до 12.08.2012\nUA1.025.0127099-12 дійсний до 12.04.2014\nUA1.025.0172204-12 дійсний до 10.04.2013"]
[3119,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-S6802 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n",1,"321\n586","05.07.2012\n15.11.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0086707-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0179573-12 дійсний до 10.04.2013"]
[3199,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-N7100 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n\n",1,"533\n586","25.10.2012\n15.11.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0164723-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0166333-12 дійсний до 21.11.2013\nUA1.025.0172200-12 дійсний до 10.04.2013\nUA1.025.0172706-12 дійсний до 21.11.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1632," Обладнання радіодоступу (USB Adapter) моделей W2U-150 та WU-150 виробництва \"HiPoint Technology Co., Ltd.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"413\n586","16.08.2012\n15.11.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0123757-12 дійсний до 29.07.2013\nUA1.030.0188949-12 дійсний до 28.10.2013"]
["Розділ 10. Радіообладнання багатоканальних систем розподільчого типу"]
[1," Комплект радіообладнання передавання даних абонентський у складі передавача IVA 23/28 та приймача Lotos виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Організації радіоканалу передачі даних (зворотьній канал)","2305-2330 МГц","3M20D7DEN\n3M20V7DEN","Д05"," UA1.030.0159185-11 дійсний до 30.10.12\nUA1.030.0190119-12 дійсний до 30.10.2013",0]
[2,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 48/6 H O 100-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[3,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 48/6 H O 100-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[4,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 48/6 H O 100-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[5,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 48/6 V O 100-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[6,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 48/6 V O 100-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[7,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 48/6 V O 100-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[8,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 32/4 H W 66-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[9,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 32/4 H W 66-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[10,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 32/4 H W 66-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[11,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 32/4 V W 66-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[12,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 32/4 V W 66-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[13,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 32/4 V W 66-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[14,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/3 H C 50-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[15,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/3 H C 50-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[16,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/3 H C 50-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[17,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/3 V C 50-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[18,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/3 V C 50-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[19,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/3 V C 50-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[20,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/2 H N 33-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[21,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/2 H N 33--02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[22,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/2 H N 33-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[23,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/2 V N 33-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[24,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/2 V N 33-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[25,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/2 V N 33-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[26,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 H O 50-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[27,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 H O 50-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[28,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 H O 50-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[29,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 V O 50-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[30,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 V O 50-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[31,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 24/6 V O 50-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[32,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/4 H W 33-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[33,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/4 H W 33-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[34,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/4 H W 33-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[35,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/4 V W 33-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[36,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/4 V W 33-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[37,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 16/4 V W 33-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[38,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/3 H C 25-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[39,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/3 H C 25-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[40,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/3 H C 25-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[41,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/3 V C 25-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[42,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/3 V C 25-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[43,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/3 V C 25-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[44,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/2 H N 16-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[45,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/2 H N 16-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[46,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/2 H N 16-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[47,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/2 V N 16-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[48,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/2 V N 16-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[49,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/2 V N 16-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[50,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/6 H O 25-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[51,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/6 H O 25-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[52,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/6 H O 25-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[53,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/6 V O 25-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[54,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/6 V O 25-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[55,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 12/6 V O 25-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[56,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/4 H W 16-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[57,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/4 H W 16-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[58,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/4 H W 16-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[59,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/4 V W 16-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[60,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/4 V W 16-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[61,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 8/4 V W 16-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2960 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[62,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/3 H C 12-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[63,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/3 H C 12-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[64,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/3 H C 12-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[65,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/3 V C 12-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[66,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/3 V C 12-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[67,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/3 V C 12-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[68,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 4/2 H N 8-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[69,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 4/2 H N 8-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[70,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 4/2 H N 8-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[71,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 4/2 V N 8-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[72,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 4/2 V N 8-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[73,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 4/2 V N 8-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[74,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/6 H O 12-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[75,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/6 H O 12-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[76,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/6 H O 12-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[77,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/6 V O 12-01 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[78,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/6 V O 12-02 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[79,"Інтегрований передавальний комплекс обладнання передавального MMDS типу MultiSegment моделі MS 6/6 V O 12-03 виробництва ТОВ \"Телевідео\", Україна",10,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Мультисервісний радіодоступ ","Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (стандарт MMDS)","2300-2400 МГц\n2500-2690 МГц","7M63C7F\n250KF3EGN\n8M00V7W\n8M00V9W\n8M00D7W","Д05","UA1.030.0160079-11 дійсний до 31.10.12\nUA1.030.0189642-12 дійсний до 28.10.2013",0]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[864,"Радіобладнання системи автоматичної ідентифікації рухомого складу залізничного транспорту - кодовий бортовий датчик моделі КБД-2М-04 та переносний пристрій зчитуванняінформації моделі РСИ01-01 виробництва ЗАО \"Информтехтранс\", Росія",18,"482\n517\n586","27.09.2012\n18.10.2012\n15.11.2012","Радіочастотні пристрої ідентифікації рухомого складу на залізниці (ДСТУ ETSI EN 302 208)","Автоматична ідентифікація рухомого складу та великовантажних контейнерів на залізничному транспорті ","867 МГц","15K0NON\n200KA1D","Д04\nРв= 0,1 Вт                                       Ga= 2дБі                   "," UA1.030.0143094-12 дійсний до 30.08.2013\n UA1.030.0155646-12 дійсний до 17.08.2013\nUA1.030.0163631-12 дійсний до 26.09.2013\nUA1.030.0185475-12 дійсний до 23.10.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[451," Комплекс автомобільний мультимедійний т.м. Panasonic моделі CQ-JF10F04D з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) - радіомодуль моделі C5ZZZ0000043 виробництва \"Panasonic Corporation Automotive Systems Company\", Японія",23,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0160918-11 дійсний до 01.11.12\n UA1.030.0185473-12 дійсний до 23.10.2013"]
[452," Комплекс автомобільний мультимедійний т.м. Panasonic моделі CQ-JF11F04D з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) - радіомодуль моделі C5ZZZ0000043 виробництва \"Panasonic Corporation Automotive Systems Company\", Японія",23,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0183000-11 дійсний до 04.12.12\n UA1.030.0185474-12 дійсний до 23.10.2013"]
[474," Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) - радіомодулі моделей IAM2.1 Level1, IAM2.1 Level3 у складі автомобільних мультимедійних комплексів MFVE101A та BVVE101A виробництва \"Alpine Electronics, Inc.\", Японія",23,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0116699-11 дійсний до 24.08.2012\nUA1.030.0188952-12 дійсний до 28.10.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[423," Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus моделі Eee PC X101(xy) з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю)",27,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0160917-11 дійсний до 01.11.12\nUA1.030.0188950-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[476," Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (безпроводова клавіатура) моделі К400, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0146076-11 дійсний до 11.10.2012\nUA1.030.0188854-12 дійсний до 28.10.2013",0]
[477," Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (безпроводовий маніпулятор типу миша ) моделі M525, виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія)",27,"68\n586","16.02.2012\n15.11.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0146082-11 дійсний до 11.10.2012\nUA1.030.0188857-12 дійсний до 28.10.2013",0]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                               М.С. Сокирко        "]