{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":77,"n_cols":12,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,0,72,11],[54,0,54,11],[4,0,4,11],[73,0,73,11],[69,0,69,11],[67,0,67,11],[63,0,63,11],[64,0,64,11],[56,0,56,11],[55,0,55,11],[68,0,68,11],[36,0,36,11],[25,0,25,11],[14,0,14,11],[39,0,39,11],[76,0,77,11],[57,0,57,11],[61,0,61,11],[70,0,70,11],[71,0,71,11],[60,0,60,11],[74,0,74,11],[66,0,66,11],[65,0,65,11],[58,0,58,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,1,2,1],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[75,0,75,11],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[53,0,53,9],[27,0,27,11],[59,0,59,11],[11,0,11,11],[62,0,62,11],[9,0,9,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 29.11.2012 № 617  \nДоповнення до розділів 1, 3, 8, 9, 18, 21, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3220,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Tag Heuer моделі Racer з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Atelier Haute Communication SAS\", Франція\n",1,617,"2012-11-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0106740-12 дійсний до 03.07.2013"]
[3221," Радіотелефон систем стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 торговельної марки Philips моделі Philips Xenium X623 (CTX623) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай",1,617,"2012-11-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0191974-12 дійсний до 31.10.2013"]
[3222,"Радіотермінали систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделей iRZ RUH та iRZ RUH2 виробництва \"iRZ Automation Technologies LTD\", Гонконг",1,617,"2012-11-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1","UA1.030.0201216-12 дійсний до 13.11.2013\n"]
[3223,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі LT25i/Xperia V з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,617,"2012-11-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3"," UA1.025.0192775-12 дійсний до 31.10.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[751,"Радіостанція носивна торговельної марки Kenwood моделі TK-2302******* виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,617,"2012-11-29","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц 156,8375-162,05 МГц   163,2-168,5 МГц","11К0F3E","Д02, С12, ОВ3\nРв= 5 Вт","UA1.030.0200459-12 дійсний до 12.11.2013\nUA1.030.0200460-12 дійсний до 12.11.2013\nUA1.030.0200461-12 дійсний до 12.11.2013\nUA1.030.0200462-12 дійсний до 12.11.2013\nUA1.030.0200463-12 дійсний до 12.11.2013"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[729,"Станція базова цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) з функцією IP-телефонії  торговельної марки Panasonic моделі KX-UDS124CE виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",8,617,"2012-11-29","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Д02\nРІ 23-2"," UA1.025.0147935-12 дійсний до 05.09.2015"]
[730,"Трубкибездротові цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Panasonic моделей KX-UDT111RU та  KX-UDT121RU з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачи даних Bluetooth) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",8,617,"2012-11-29","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання (з\nрадіоінтерфейсами передачі даних\nBluetooth)","1880-1900 МГц \n---\n2400,0-2483,5 МГц","1М72F7W\n---\n1М00FXW","Б01\nРІ 23-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0147860-12 дійсний до 05.09.2015"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1668,"Обладнання радіодоступу - точка доступу (IEEE 802.11a/b/g/n Wireless Access Point) торгівельної марки Juniper моделі WLA632-WW виробництва \"Juniper Networks Inc.\", США ",9,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.025.0157348-12 дійсний до 17.09.2013"]
[1669,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Hosiden моделі ARC0503 виробництва \"Hosiden Corporation\", Японія",9,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW ","Б01 або Д02\nРІ 24-3"," UA1.025.0156750-12 дійсний до 17.09.2013"]
[1670,"Обладнання радіодоступу - точки доступу (IEEE 802.11a/b/g/n Wireless Access Point) торгівельної марки Juniper моделі WLA522E-WW виробництва \"Juniper Networks Inc.\", США ",9,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.025.0157347-12 дійсний до 17.09.2013"]
[1671,"Обладнання радіодоступу - точки доступу (IEEE 802.11a/b/g/n Wireless Access Point) торгівельної марки Juniper моделі WLA522-WW виробництва \"Juniper Networks Inc.\", США ",9,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.025.0157436-12 дійсний до 17.09.2013"]
[1672," Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації т.м. Huawei моделі HG232f виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01  або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0200828-12 дійсний до 19.11.2013\n"]
[1673,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачи даних Bluetooth) у складі годинників торговельної марки Casio моделі GB-6900AA виробництва \"Casio Computer Co., Ltd.\", Японія",9,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01 або Д02\nРІ 24-3","UA1.155.0163949-12 дійсний до 27.09.2013\n"]
[1674,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачи даних Bluetooth) у складі годинників торговельної марки Casio моделі GB-5600AA виробництва \"Casio Computer Co., Ltd.\", Японія",9,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01 або Д02\nРІ 24-3","UA1.155.0163949-12 дійсний до 27.09.2013\n"]
[1675,"Обладнання радіодоступу – точка доступу торговельної марки Ubiquiti моделі UAP виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","5M00G1W\n5M00D1W\n10M0G1W\n10M0D1W\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, \nРІ 24-1-1\nGa= 6 дБі\n\n\n---\nБ01, \nРІ 24-2-1\nGa= 6 дБі"," UA1.025.0157353-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1676,"Обладнання радіодоступу – точка доступу  торговельної марки Ubiquiti моделі UAP-Outdoor виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","5M00G1W\n5M00D1W\n10M0G1W\n10M0D1W\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, \nРІ 24-1-1\nGa= 6 дБі\n\n\n---\nБ01, \nРІ 24-2-1\nGa= 6 дБі"," UA1.025.0157355-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1677,"Обладнання радіодоступу – точка доступу  торговельної марки Ubiquiti моделі UAP-LR виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","5M00G1W\n5M00D1W\n10M0G1W\n10M0D1W\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, \nРІ 24-1-1\nGa= 6 дБі\n\n\n---\nБ01, \nРІ 24-2-1\nGa= 6 дБі"," UA1.025.0157354-12 дійсний до 05.09.2013"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[875,"Радіопередавач датчику контролю тиску та температури в шинах автомобіля моделі PMV-CA11 виробництва \"Pacific Industrial Co., Ltd.\", Японія",18,617,"2012-11-29","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,05-434,79 МГц","13K0L1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.155.0163933-12 дійсний до 27.09.2013\n"]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання"]
[93,"Навушники безпроводові моделей A4Tech RH-200, A4Tech RH-300,  G-CUBE BH-860 (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва „A-FOUR TECH CO., Ltd\", Китай",21,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.155.0145382-12 дійсний до 03.09.2013"]
[94,"Система радіомікрофонна серії SLX Wireless (у складі: передавач радіомікрофонний SLX1; приймач мікрофонної радіосистеми SLX4E) виробництва \"SHURE Incorporated, США",21,617,"2012-11-29","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","838-862 МГц\n\n---\n863-865 МГц","200KF3E\n\n---\n200KF3E","Б01\nД03\nРІ 40-1\nРІ 41-2","UA1.153.0190739-12 дійсний до 30.09.2013"]
[95,"Радіомікрофони серії SLX Wireless моделей SLX2/SM58, SLX2/BETA58, SLX2/BETA87A та SLX2/BETA87C виробництва \"SHURE Incorporated, США",21,617,"2012-11-29","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","838-862 МГц\n\n---\n863-865 МГц","200KF3E\n\n---\n200KF3E","Б01\nД03\nРІ 40-1\nРІ 41-2","UA1.153.0190843-12 дійсний до 30.09.2013"]
[96,"Радіомікрофони серії ULX Wireless моделей ULX2/58, ULX2/BETA58, ULX2/BETA87A та ULX2/BETA87C виробництва \"SHURE Incorporated, США",21,617,"2012-11-29","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","830-862 МГц\n\n---\n863-865 МГц","200KF3E\n\n---\n200KF3E","Б01\nД03\nРІ 40-1\nРІ 41-2","UA1.153.0190735-12 дійсний до 30.09.2013"]
[97,"Cистеми радіомікрофонні серії Performance Gear Wireless моделей PG14E/PG30, PG288E/PG58 та PG24E/PG58 виробництва \"SHURE Incorporated, США",21,617,"2012-11-29","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","854-862 МГц\n\n---\n863-865 МГц","200KF3E\n\n---\n200KF3E","Б01\nД03\nРІ 40-1\nРІ 41-2","UA1.153.0190502-12 дійсний до 30.09.2013"]
[98,"Cистеми радіомікрофонні серії PGX Wireless моделей PGX24E/SM58, PGX24E/BETA58, PGX24E/BETA87A та PGX24E/BETA87C виробництва \"SHURE Incorporated, США",21,617,"2012-11-29","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","846-862 МГц\n\n---\n863-865 МГц","200KF3E\n\n---\n200KF3E","Б01\nД03\nРІ 40-1\nРІ 41-2","UA1.153.0190690-12 дійсний до 30.09.2013"]
[99,"Система радіомікрофонна серії ULX Wireless (у складі: передавач радіомікрофонний ULX1; приймач мікрофонної радіосистеми ULXP4) виробництва \"SHURE Incorporated, США",21,617,"2012-11-29","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","830-862 МГц\n\n---\n863-865 МГц","200KF3E\n\n---\n200KF3E","Б01\nД03\nРІ 40-1\nРІ 41-2","UA1.153.0190848-12 дійсний до 30.09.2013"]
[100,"Передавач радіомікрофонний серії PGX Wireless моделі PGX1 виробництва \"SHURE Incorporated, США",21,617,"2012-11-29","Радіомікрофони\n(EN 300 422)\n---\nБезпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","846-862 МГц\n\n---\n863-865 МГц","200KF3E\n\n---\n200KF3E","Б01\nД03\nРІ 40-1\nРІ 41-2","UA1.153.0190722-12 дійсний до 30.09.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[627,"Сиситеми мультимедійні автомобільні моделей DVN-A3, DVN-A4, DVN-TT, DVN-A5, DVN-VW, DVN-VW1, DVN-VWTG, DVN-MBA, DVN-MBC, DVN-MBE, DVN-MBML, DVN-MC2000, DVN-MBE-MOST, DVN-W210, DVN-SM2, DVN-E46, DVN-E39, DVN-E39A, DVN-E9X, DVN-E9XM, DVN-E8X, DVN-E83, DVN-X1, DVN-DC, DVN-IX35, DVN-6201, DVN-E60, DVN-PG, DVN-OP, DVN-OP, DVN-D, DVN-FD з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі DVN-FC6000-BT1 виробництва \"Dynavin Electronic (HK) Co., Ltd.\", Китай",23,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0170100-12 дійсний до 04.10.2013"]
[628,"Автомобільний радіоприймач з програвачем CD-дисків торговельної марки Panasonic моделі 28185 3TT0B з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі VBTDC1.0 виробництва \"Panasonic Corporation Automotive Systems Company\", Японія",23,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0191933-12 дійсний до 31.10.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1033,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі Pavilion Sleekbook 15-yxxxyy PC (де \"x\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"y\" літери від A до ZS або пробіл) (RMN: TPN-Q114) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність уповноваженого представника ТОВ \"Х'юлетт-Пакард Ю.ЕЙ.\" № UA.001.D.08461-12, дата реєстрації 05.11.2012,\nUA1.003.0161824-12 дійсний до 25.07.2015"]
[1034,"Пристрій введення даних т.м. HP (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделі HP x6000 Wireless Mouse (RMN: MORFG6UL) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність уповноваженого представника ТОВ \"Х'юлетт-Пакард Ю.ЕЙ.\" № UA.001.D.08462-12, дата реєстрації 05.11.2012,\nUA1.003.0175422-12 дійсний до 11.10.2013"]
[1035,"Монітор торговельної марки ViewSonic моделі VS15006 (Smart Display) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ViewSonic Corporation\", США",27,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0191861-12 дійсний до 31.10.2013"]
[1036,"Пристрої друкувальні (принтери) торговельної марки Zebra моделей ZE500-4, ZE500-6 з обладнанням радіодоступу - карткою безпроводового доступу  торговельної марки Zebra моделі XG-182Z виробництва \"Zebra Technologies Corporation\", США",27,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.025.0156724-12 дійсний до 17.09.2013"]
[1037,"Пристрій введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу „миша”) типів A4Tech та G-CUBE (моделей згідно додатку до сертифіката UA1.155.0145381-12 від 04.09.2012) виробництва „A-FOUR TECH CO., Ltd\", Китай",27,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0145381-12 дійсний до 03.09.2013"]
[1038,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу „миша”) т.м. Maxxtro моделей Mr-305, Mr-306, Mr-307, Mr-309, Mr-315, Mr-430 виробництва „TONS INTERNATIONAL LTD.\", Китай",27,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0089142-12 дійсний до 05.06.2013"]
[1039,"Пристрій введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу „миша”) торговельної марки GEMBIRD (моделей згідно додатку до сертифіката UA1.155.0163968-12 від 28.09.2012) виробництва „GEMBIRD ELECTRONICS LTD\", Китай",27,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","5M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0163968-12 дійсний до 27.09.2013"]
[1040,"Маніпулятор безпроводовий ігровий (типу \"джойстик\" та \"джойстик-кермо\") торговельної марки GEMBIRD (моделей згідно додатку до сертифіката UA1.155.0164091-12 від 28.09.2012) виробництва „GEMBIRD ELECTRONICS LTD\", Китай",27,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0164091-12 дійсний до 27.09.2013"]
[1041,"Пристрій введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу „миша”) торговельної марки GEMBIRD моделі KBS-2625-RUA виробництва „GEMBIRD ELECTRONICS LTD\", Китай",27,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","UA1.155.0167321-12 дійсний до 03.05.2013"]
[1042,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор) торговельної марки hp моделі ATOLL (Wireless Trackpad) виробництва „KYE SYSTEMS CORP.\", Китай",27,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.025.0191859-12 дійсний до 31.10.2013"]
[1043,"Персональні електронно-обчислювальні машини планшетні (ПЕОМ) т.м. ERGO моделей Tab Cristal та Tab Mars з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Network Selects Ltd.\", Велика Британія",27,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0200013-12 дійсний до 12.11.2013\n"]
[1044,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. ORION моделі TP800 з обладнанням радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ORION CHINA LTD.\", Китай",27,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0200139-12 дійсний до 12.11.2013\n"]
[1045," Пристрої введення даних т.м. Logitech (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") моделей T400 та T620 виробництва \"Logitech  Europe SA\", Швейцарія",27,617,"2012-11-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.030.0200466-12 дійсний до 12.11.2013\n"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 40-1. Узагальнені умови застосування безпроводових аудіопристроїв в смузі радіочастот 863-865 МГц наведені у додатку 17 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 41-2. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 174-216 МГц, 470-862 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["ОВ3. Рішенням НКРЗІ від 27.09.2012 № 486 погоджено застосування радіоелектронних засобів (без здійснення нових частотних присвоєнь, за виключенням часткової заміни радіостанцій радіомережі з метою технологічного поетапного переходу систем радіозв’язку на нові типи радіоелектронних засобів або до закінчення встановленого амортизаційного строку їх експлуатації) для використання в радіотехнологіях загальних користувачів:\n1.1) «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц:\n1.1.1) в смугах радіочастот 30,01-33 МГц, 33-47 МГц та 47-48,975 МГц - до 01.12.2020 року;\n1.1.2) в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n1.2) «аналоговий транкінговий радіозв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n"]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) ."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                               М.С. Сокирко        "]