{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[96,0,96,11],[97,0,97,11],[98,0,98,11],[13,0,13,11],[57,0,57,11],[88,0,88,11],[92,0,92,11],[87,0,87,11],[89,0,89,11],[99,0,99,11],[106,0,106,11],[108,0,108,11],[103,0,103,11],[107,0,107,11],[102,0,102,11],[101,0,101,11],[86,0,86,9],[47,0,47,11],[1,1,2,1],[4,0,4,11],[53,0,53,11],[50,0,50,11],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[7,0,7,11],[90,0,90,11],[1,7,2,7],[109,0,110,11],[91,0,91,11],[95,0,95,11],[104,0,104,11],[105,0,105,11],[94,0,94,11],[100,0,100,11],[93,0,93,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,10,2,10],[1,6,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 06.12.2012 № 636  \nДоповнення до розділів 1, 3, 9, 10, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3224,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS т.м. Asus моделі Padfone A68 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробнитва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю\n",1,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","UA1.030.0200028-12 дійсний до 12.11.2013\n"]
[3225,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами т.м. Meiligao моделі MVT380 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі M10 виробництва \"Shenzhen Meiligao Electronics Co., Ltd\", Китай",1,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n"," UA1.155.0163940-12 дійсний до 27.09.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[752,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T80 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,636,"2012-12-06","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013"]
[753,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T60 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,636,"2012-12-06","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013"]
[754,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T50 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,636,"2012-12-06","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013"]
[755,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T40 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,636,"2012-12-06","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013"]
[756,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Motorola торговельного найменування TLKR T80Ex виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина\n",3,636,"2012-12-06","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Б01\nРІ 6-1"," UA1.025.0192776-12 дійсний до 31.12.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1678,"Обладнання радіодоступу - точка безпроводового доступу торгівельної марки Siemens типу SCALANCE W 786/EAPN Family моделі EAPN-W2-RJ-E3 виробництва \"Siemens AG\", Німеччина",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.025.0166278-12 дійсний до 30.09.2013"]
[1679,"Обладнання радіодоступу - точка безпроводового доступу торгівельної марки Siemens типу SCALANCE W 786/EAPN Family моделі EAPN-W2-RJ-I3 виробництва \"Siemens AG\", Німеччина",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.025.0166278-12 дійсний до 30.09.2013"]
[1680,"Обладнання радіодоступу - точка безпроводового доступу торгівельної марки Siemens типу SCALANCE W 786/EAPN Family моделі EAPN-W1-RJ-E3 виробництва \"Siemens AG\", Німеччина",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.025.0166278-12 дійсний до 30.09.2013"]
[1681,"Обладнання радіодоступу - точка безпроводового доступу торгівельної марки Siemens типу SCALANCE W 786/EAPN Family моделі EAPN-W2-SFP-E3 виробництва \"Siemens AG\", Німеччина",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.025.0166278-12 дійсний до 30.09.2013"]
[1682,"Обладнання радіодоступу - точка безпроводового доступу торгівельної марки Siemens типу SCALANCE W 788/RAPN Family моделі RAPN-W1-M12-E3 виробництва \"Siemens AG\", Німеччина",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.025.0166279-12 дійсний до 30.09.2013"]
[1683,"Обладнання радіодоступу - точка безпроводового доступу торгівельної марки Siemens типу SCALANCE W 788/RAPN Family моделі RAPN-W2-M12-E3 виробництва \"Siemens AG\", Німеччина",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.025.0166279-12 дійсний до 30.09.2013"]
[1684,"Обладнання радіодоступу - точка безпроводового доступу торгівельної марки Siemens типу SCALANCE W 788/RAPN Family моделі RAPN-W1-RJ-E3 виробництва \"Siemens AG\", Німеччина",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.025.0166279-12 дійсний до 30.09.2013"]
[1685,"Обладнання радіодоступу - точка безпроводового доступу торгівельної марки Siemens типу SCALANCE W 788/RAPN Family моделі RAPN-W2-RJ-E3 виробництва \"Siemens AG\", Німеччина",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.025.0166279-12 дійсний до 30.09.2013"]
[1686,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nAirGrid M2-16HP т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)\n",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)\n","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W\n 10М0G1W\n10М0D1W\n 20М0G1W\n20М0D1W\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.17 "," UA1.025.0147808-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1687,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nAirGrid M5-27HP т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","Для організації радіозв’язку у багато-канальних розподіль-чих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.7 "," UA1.025.0147811-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1688,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nAirGrid M5-23HP т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","Для організації радіозв’язку у багато-канальних розподіль-чих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.19 "," UA1.025.0147810-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1689,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nNanoStation Loco М5 т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","Для організації радіозв’язку у багато-канальних розподіль-чих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.13 "," UA1.025.0147788-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1690,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nAirGrid M2-20HP т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.18 "," UA1.025.0147807-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1691,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nBullet 2 т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g)","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W \n10М0G1W\n10М0D1W \n20М0G1W\n20М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.4 "," UA1.025.0157361-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1692,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nBullet 2HP т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g)","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W \n10М0G1W\n10М0D1W \n20М0G1W\n20М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.5 "," UA1.025.0157360-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1693,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nAirWire т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)\n","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.23 "," UA1.025.0177662-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1694,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nRocket М2 GPS т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)\n","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.15 "," UA1.025.0147801-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1695,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nAirRouter т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)\n","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.22 "," UA1.025.0177688-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1696,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nRocket М5 т.м.  Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)\n",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","Для організації радіозв’язку у багато-канальних розподіль-чих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.14 "," UA1.025.0147780-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1697,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nRocket М5  GPS т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","Для організації радіозв’язку у багато-канальних розподіль-чих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.16 "," UA1.025.0147794-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1698,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nRocket М2 т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)\n",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.12 "," UA1.025.0147803-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1699,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nNanoBridge M5-G22 т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","Для організації радіозв’язку у багато-канальних розподіль-чих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.24 "," UA1.025.0157351-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1700,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nNanoBridge M5-G25 т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","Для організації радіозв’язку у багато-канальних розподіль-чих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.27 "," UA1.025.0157350-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1701,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nNanoStation Loco 2 т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g)","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W \n10М0G1W\n10М0D1W \n20М0G1W\n20М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.3 "," UA1.025.0157358-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1702,"Обладнання радіодоступу – радіомодуль моделі \nSR 71-15 т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","Для організації радіозв’язку у багато-канальних розподіль-чих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.1 "," UA1.025.0147797-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1703,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nBullet М2 НР т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.6 "," UA1.025.0157356-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1704,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nPicoStation М2 НР т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.8 "," UA1.025.0157359-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1705,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nNanoStation 2 т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g)","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W \n10М0G1W\n10М0D1W \n20М0G1W\n20М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.2 "," UA1.025.0157357-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1706,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nNanoStation М5 т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","Для організації радіозв’язку у багато-канальних розподіль-чих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.10 "," UA1.025.0177698-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1707,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nBullet М5 НР т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","Для організації радіозв’язку у багато-канальних розподіль-чих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a,  IEEE 802.11-2007, \nIEEE 802.11n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.7 "," UA1.025.0157352-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1708,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nNanoStation Loco М2 т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.11"," UA1.025.0177677-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1709,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nNanoBridge M2-G18  т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.20"," UA1.025.0177682-12 дійсний до 05.09.2013"]
[1710,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі \nNanoStation М2 т.м. Ubiquiti виробництва компанії Ubiquiti Network Inc. (США)",9,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів \n(за стандартами IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n","Умови експлуатації визначені у  додатку до рішення НКРЗІ                                                                                                                                                                від 12.07.2012 № 343, поз.9"," UA1.025.0177693-12 дійсний до 05.09.2013"]
["Розділ 10. Радіообладнання багатоканальних систем розподільчого типу"]
[112,"Станції базові системи мультисервісного радіодоступу VectaStar Gigabit \nтипу AP-26S (моделей AP-26S-HBDH-CS, AP-26S-HBDH-OS, AP-26S-HBDL-CS, AP-26S-HBDL-OS, AP-26LBDH-CS, AP-26S-LBDH-OS, AP-26S-LBDL-CS та AP-26S-LBDL-OS) виробництва \"Cambridge Broadband Networks Limited\", Велика Британія",10,636,"2012-12-06"," Мультисервісний радіодоступ\n(EN 302 326-2)","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція","25,5-26,5 ГГц/\n24,5-25,5 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д05, С03\nРв ≤ 63,5 мВт                            Ga= 18 дБі"," UA1.030.0200457-12 дійсний до 12.11.2013"]
[113,"Станції базові системи мультисервісного радіодоступу VectaStar Gigabit \nтипу RT-26S (моделей RT-26S-HBDH-CS, RT-26S-HBDL-CS, RT-26S-LBDH-CS, RT-26S-LBDL-CS) виробництва \"Cambridge Broadband Networks Limited\", Велика Британія",10,636,"2012-12-06"," Мультисервісний радіодоступ\n(EN 302 326-2)","Для організації радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція","25,5-26,5 ГГц/\n24,5-25,5 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W","Д05, С03\nРв ≤ 63,5 мВт                            Ga= 35,3 дБі\nGa= 40,7 дБі"," UA1.030.0200456-12 дійсний до 12.11.2013"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[876,"Радіопристрої (імобілайзери) моделей V2x та V4x виробництва \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина",18,636,"2012-12-06","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 330-2)","Для використання в системі\nдистанційного доступу до автомобіля та розблокування двигуна","433,05-434,79 МГц","35K0F1D","Б01\nРІ 42-2"," UA1.030.0200114-12 дійсний до 12.11.2013"]
[877,"Радіообладнання у складі системи доступу до автомобіля торгівельної марки Delphi моделі FZV 3K (Remote Keyless Entry Transceiver) виробництва „Delphi Deutchland GmbH”, Німеччина.",18,636,"2012-12-06","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 330-2)","Для використання в системі\nдистанційного доступу до автомобіля та розблокування двигуна","433,05-434,79 МГц","100KG1D","Б01\nРІ 42-2"," UA1.025.0191997-12 дійсний до 31.10.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[629,"Стереогарнітура безпроводова т.м. SONY моделі CECHYA-0086 з Wireless adaptor CECHYA-0085 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",21,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","UA1.003.0176025-12 дійсний до 14.10.2013"]
[630,"Система безпроводова домашнього кінотеатру Home Theatre System (Active Speaker System and Active Subwoofer) т.м. SONY моделі HT-CT260 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",21,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nEN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.15.1, EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n1M00FXD","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-5","UA1.003.0176026-12 дійсний до 14.06.2015"]
[631,"Система безпроводова т.м. SONY – передавач моделі TMR-RF855R та приймач (стерео навушники) моделі MDR-RF855RK виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",21,636,"2012-12-06","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","863-865 МГц","200КF3Е","Б01\nРІ 40-1","UA1.003.0189071-12 дійсний до 14.09.2015"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1046,"Пристрої введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор типу \"миша\") т.м. Asus моделі W3000 (Slim Chiclet Wireless Keyboard+Mouse Set) виробництва \"ASUSTek Computer IТС\", Тайвань, Провінція Китаю",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0201590-12 дійсний до 12.11.2013"]
[1047," Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки LOGICFOX моделі LP-MS088 виробництва \"Ligao (Zhongshang) Electrical Appliance Co., Ltd\", Китай",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0202150-12 дійсний до 14.11.2013"]
[1048,"Персональні електронно-обчислювальна машини планшетні (ПЕОМ) т.м. \"3Q Qoo!\" серій \"Surf\" та \"q-pad\" типу QS моделей Qsxxnnc(/)*(yy)*(zzz)*(-3G)* з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі:\nде xx - розмір екрану в дюймах (07, 08, 97, 10, 11); \nnn- визначає дизайн виробу (від 00 до 99); \nc - колір виробу (від A(a) до Z(z));\nyy - розмір внутрішньої пам'яті (від 0 до 9 та/або від A(a) до Z(z));\nzzz - тип операційної системи (від A(a) до Z(z));\n3G - наявность вбудованого радіомодуля систем стільникового радіозв'язку;   \n* позначення у дужках можуть бути відсутні;\nвиробництва \"ООО \"Трикью\", Росія\n",27,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0201623-12 дійсний до 14.11.2013"]
[1049,"Персональні електронно-обчислювальні машини планшетні (ПЕОМ) т.м. \"3Q Qoo!\" серій \"Surf\" та \"q-pad\" типу BC моделей Bcxxnnc(/)*(yy)*(zzz)* з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі,\nде xx - розмір екрану в дюймах (07, 08, 97, 10, 11); \nnn- визначає дизайн виробу (від 00 до 99); \nc - колір виробу (від A(a) до Z(z));\nyy - розмір внутрішньої пам'яті (від 0 до 9 та/або від A(a) до Z(z));\nzzz - тип операційної системи (від A(a) до Z(z));\n* позначення у дужках можуть бути відсутні.)\nвиробництва \"ООО \"Трикью\", Росія\n",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0201619-12 дійсний до 14.11.2013"]
[1050,"Персональні електронно-обчислювальні машини планшетні (ПЕОМ) т.м. \"3Q Qoo!\" серій \"Surf\" та \"q-pad\" типу VM моделей VMxxnnc(/)*(yy)*(zzz)*(-3G)* з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі,\nде xx - розмір екрану в дюймах (07, 08, 97, 10, 11); \nnn- визначає дизайн виробу (від 00 до 99); \nc - колір виробу (від A(a) до Z(z));\nyy - розмір внутрішньої пам'яті (від 0 до 9 та/або від A(a) до Z(z));\nzzz - тип операційної системи (від A(a) до Z(z));\n3G - наявність вбудованого радіомодуля системи стільникового зв'язку;   \n* позначення у дужках можуть бути відсутні;\nвиробництва \"ООО \"Трикью\", Росія\n",27,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0201613-12 дійсний до 14.11.2013"]
[1051,"Персональні електронно-обчислювальні машини планшетні (ПЕОМ) т.м. \"3Q Qoo!\" серій \"Surf\" та \"q-pad\" типу LC моделей LCxxnnc(/)*(yy)*(zzz)* з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, \nде xx - розмір екрану в дюймах (07, 08, 97, 10, 11);  \nnn- визначає дизайн виробу (від 00 до 99);  \nc - колір виробу (від A(a) до Z(z)); \nyy - розмір внутрішньої пам'яті (від 0 до 9 та/або від A(a) до Z(z)); \nzzz - тип операційної системи (від A(a) до Z(z)); \n* позначення у дужках можуть бути відсутні;\nвиробництва \"ООО \"Трикью\", Росія\n",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0201604-12 дійсний до 14.11.2013"]
[1052,"Персональні електронно-обчислювальні машини планшетні (ПЕОМ) т.м. \"3Q Qoo!\" серій \"Surf\" та \"q-pad\" типу RC моделей RCxxnnc(/)*(yy)*(zzz)*(-3G)* з обладнанням радіодоступу та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі,\nде xx - розмір екрану в дюймах (07, 08, 97, 10, 11); \nnn- визначає дизайн виробу (від 00 до 99); \nc - колір виробу (від A(a) до Z(z));\nyy - розмір внутрішньої пам'яті (від 0 до 9 та/або від A(a) до Z(z));\nzzz - тип операційної системи (від A(a) до Z(z));\n3G - наявність вбудованого радіомодуля системи стільникового зв'язку;   \n* позначення у дужках можуть бути відсутні,\nвиробництва \"ООО \"Трикью\", Росія\n",27,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0201596-12 дійсний до 14.11.2013"]
[1053,"Приставка ігрова портативна відео Play Station Vita т.м. SONY моделі PCH-1108 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з радіотерміналом систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",27,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.003.0011769-12 дійсний до 27.10.2014"]
[1054,"Комп'ютери персональні торгівельної марки SONY моделей SVS1511F4R, SVS1511V9RB, SVS1511S3RB (SVS151A12V), SVS1511F4R (SVS151A15V), SVS1511F4R (SVS151B12V), SVS1511F4R (SVS151B15V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіотерміналом систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.003.0084197-12 дійсний до 23.02.2015"]
[1055,"Комп'ютери персональні торгівельної марки SONY моделей SVS1311F4R, SVS1311S9RB, SVS1311M9RB (SVS131A12V), SVS1311F4R (SVS131A15V), SVS1311F4R, SVS1311L9RB, SVS1311L9RS, SVS1311E3RP, SVS1311E3RW (SVS131B12V), SVS1311F4R (SVS131B15V), SVS13A1F4R (SVS13AA12V), SVS13A1F4R, SVS13A1X8RB, SVS13A1V8RB, SVS13A1V8RS (SVS13AA15V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіотерміналом систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.003.0084776-12 дійсний до 18.01.2015"]
[1056,"Комп'ютери персональні торгівельної марки SONY моделей SVZ1311Z9RXI, SVZ1311X9RX, SVZ1311V9RX, SVZ1311A4R (SVZ131A2JV), SVZ1311Z9RXI, SVZ1311X9RX, SVZ1311V9RX, SVZ1311A4R (SVZ131A2KV), SVZ1311Z9RXI, SVZ1311X9RX, SVZ1311V9RX, SVZ1311A4R (SVZ131A2LV) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіотерміналом систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.003.0084780-12 дійсний до 12.03.2015"]
[1057,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVZ1311Z9RXI, SVZ1311X9RX, SVZ1311V9RX (SVZ131A2SV), SVZ1311Z9RXI, SVZ1311X9RX, SVZ1311V9RX (SVZ131A2TV) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.003.0122199-12 дійсний до 11.03.2015"]
[1058,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVS13A1Z9RB, SVS13A1Z9RN (SVS13AA11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.003.0122195-12 дійсний до 18.01.2015"]
[1059,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVS1511X9RB (SVS151A11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.003.0122182-12 дійсний до 23.02.2015"]
[1060,"Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної марки SONY моделей SGPT131RU/S, SGPT132RU/S, SGPT133RU/S (SGPT1311) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.003.0122177-12 дійсний до 17.06.2015"]
[1061,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SONY моделі SGPT121RU/S (SGPT1211) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.003.0122178-12 дійсний до 17.06.2015"]
[1062,"Фотоапарати цифрові торговельної марки SONY моделей NEX-5R, NEX-6 (В кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, регіон поставки)з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.003.0144295-12 дійсний до 02.09.2013\nUA1.003.0144298-12 дійсний до 02.09.2013"]
[1063,"Окуляри 3D активні (Active 3D Glasses) торговельної марки SONY моделей TDG-BT400A, TDG-BT500A (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.003.0187521-12 дійсний до 26.09.2015"]
[1064,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVE1512N1RW (SVE151E11V, SVE151G11V, SVE151G13V, SVE151J11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.003.0191645-12 дійсний до 08.08.2015"]
[1065,"Телевізори LCD т.м. SONY моделей KD-84X9005 (В кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.003.0141872-12 дійсний до 23.08.2015"]
[1066,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVE1112M1RB, SVE1112M1RW (SVE111B11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.003.0158591-12 дійсний до 08.07.2015"]
[1067,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVT1312L1RS, SVT1312M1RS, SVT1312V1RS, SVT1312X1RS, SVT1312Z1RS (SVT131A11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.003.0158589-12 дійсний до 06.08.2015"]
[1068,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVE1712Z1RB, SVE1712T1RB, SVE1712S1RW, SVE1712E1RW (SVE171E11V, SVE171E12V, SVE171G11V, SVE171C11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.003.0158588-12 дійсний до 02.07.2015"]
[1069,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVE1512L1RW, SVE1512H1RW, SVE1512G1RB, SVE1512G1RW, SVE1512D1RB, SVE1512Q1RB, SVE1512Q1RW, SVE1512S1RW (SVE151E11V, SVE151G11V, SVE151G13V, SVE151J11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.003.0158586-12 дійсний до 08.08.2015"]
[1070,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVE1412E1RW (SVE141G12V, SVE141J11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.003.0158582-12 дійсний до 04.07.2015"]
[1071,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVE14A2V6RB, SVE14A2V6RP, SVE14A2V1RW, SVE14A2V1RB, SVE14A2V1RPI, SVE14A2V2RS, SVE14A2M2RS (SVE14AG12V, SVE14AE12V, SVE14AJ12V, SVE14AG15V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.003.0158369-12 дійсний до 12.08.2015"]
[1072,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVS1512V1RB (SVS151C1GV, SVS151E1HV, SVS151E1KV, SVS151C1GV, SVS151C1HV, SVS151C1KV, SVS151G1GV, SVS151G1HV, SVS151G1KV, SVS151C2DV, SVS151C2EV, SVS151C2GV) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.003.0158355-12 дійсний до 30.07.2015"]
[1073,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVS1312M9RB, SVS1312E3RW (SVS131E1DV, SVS131E1EV, SVS131E1FV, SVS131C1DV, SVS131C1EV, SVS131C1FV, SVS131G1DV, SVS131G1EV, SVS131G1FV, SVS131C24V, SVS131C25V, SVS131C26V), SVS13A2Z9RS, SVS13A2X9RS (SVS13AB1GV, SVS13AB1HV, SVS13AB1KV) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 та UMTS виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,636,"2012-12-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.003.0158354-12 дійсний до 25.07.2015"]
["Примітки:"]
["РІ 6-1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій PMR446 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 446 МГц наведені у додатку 2 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 40-1. Узагальнені умови застосування безпроводових аудіопристроїв в смузі радіочастот 863-865 МГц наведені у додатку 17 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["С03. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології \"Мультисервісний радіодоступ\" у смугах радіочастот 24,5-25,5 ГГц та \n25,5-26,5 ГГц (згідно Recommendation T/R 13-02), f0=25501 МГц: \n 1) з рознесенням центральних частот 56 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-980 МГц+N*56 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+28 МГц+N*56 МГц, де N=1, 2...16;\n 2) з рознесенням центральних частот 28 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-966 МГц+N*28 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+42 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...32;\n 3) з рознесенням центральних частот 14 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-959 МГц+N*14 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+49 МГц+N*14 МГц, де N=1, 2...64.\n 4) з рознесенням центральних частот 7 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-955,5 МГц+N*7 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+52,5 МГц+N*7 МГц, де N=1, 2...128;\n 5) з рознесенням центральних частот 3,5 МГц:\n- у нижній половині смуги радіочастот (абонентське обладнання-базова станція) fn= f0-953,75 МГц+N*3,5 МГц;\n- у верхній половині смуги радіочастот (базова станція-абонентьське обладнання) fn= f0+54,25 МГц+N*3,5 МГц, де N=1, 2...256."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                               М.С. Сокирко        "]