{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[84,0,84,11],[81,0,81,11],[102,0,102,11],[99,0,99,11],[98,0,98,11],[100,0,100,11],[107,0,107,11],[88,0,88,11],[89,0,89,11],[90,0,90,11],[93,0,93,11],[94,0,94,11],[101,0,101,11],[103,0,103,11],[104,0,104,11],[105,0,105,11],[79,0,79,11],[91,0,91,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[49,0,49,11],[37,0,37,11],[1,8,2,8],[82,0,82,11],[1,7,2,7],[80,0,80,11],[108,0,109,11],[83,0,83,11],[87,0,87,11],[95,0,95,11],[96,0,96,11],[86,0,86,11],[92,0,92,11],[85,0,85,11],[106,0,106,11],[97,0,97,11],[55,0,55,11],[1,11,2,11],[78,0,78,9],[1,1,2,1],[41,0,41,11],[18,0,18,11],[1,9,2,9],[21,0,21,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 27.12.2012 № 681 \nДоповнення до розділів 1, 3, 9, 17, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3226,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-I9260 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n\n",1,681,"2012-12-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0199578-12 дійсний до 21.11.2013"]
[3227,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі GT-I8190 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n\n",1,681,"2012-12-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0199579-12 дійсний до 21.11.2013\nUA1.025.0199585-12 дійсний до 15.07.2014\nUA1.025.0199581-12 дійсний до 10.04.2013"]
[3228,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки НТС  моделі HTC Desire SV T326e (PM86100) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",1,681,"2012-12-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0175646-12 дійсний до 23.05.2013\nUA1.025.0175647-12 дійсний до 23.05.2013"]
[3229,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки НТС  моделі Windows Phone 8X by HTC C620e (PM23200) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",1,681,"2012-12-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0175644-12 дійсний до 23.05.2013\nUA1.025.0175645-12 дійсний до 23.05.2013"]
[3230,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Gigabyte моделей G1342, G1355 з обладнанням радіодоступу ( в т.ч. інтерфейсом передачі даних Bluetooth) у комплекті з зарядним пристроєм моделі PSAI05R-050Q виробництва \"GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC\", Тайвань, Провінція Китаю",1,681,"2012-12-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3"," UA1.155.0029689-12 дійсний до 01.03.2013"]
[3231,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделs IQ450 з обладнанням радіодоступу ( в т.ч. інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Китай",1,681,"2012-12-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0221066-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3232,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделs E145TV з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Китай",1,681,"2012-12-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3"," UA1.025.0200750-12 дійсний до 30.05.2013"]
[3233,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. AirLink моделі GL6100 виробництва \"Sierra Wireless, Inc.\", Канада",1,681,"2012-12-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.155.0198471-12 дійсний до 11.11.2013"]
[3234,"Радіотермінал системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 т.м. KELLER моделі GSM-2 з вбудованим реєстратором даних та датчиком атмосферного тиску виробництва \"KELLER AG fur Druckmesstechnik\", Швейцарія",1,681,"2012-12-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.030.0217616-12 дійсний до 28.11.2013"]
[3235,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі One Touch 232 виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,681,"2012-12-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"," UA1.030.0219007-12 дійсний до 25.04.2013"]
[3236,"Радіотермінал систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS т.м. Mobidata моделі MBD-R100H з обладнанням радіодоступу - точка доступу із функцією маршрутизації виробнитва \"Mobidata (H.K.) Industrial Development Co., Limited\", Гонконг\n",1,681,"2012-12-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0220631-12 дійсний до 03.12.2013"]
[3237,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800, CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) т.м. ZTE моделі N855D з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ZTE Corporation\", Китай",1,681,"2012-12-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth та з модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n1М25G1W\n1M25D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 19-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0222693-12 дійсний до 15.11.2015"]
[3238,"Радіотермінал системи стільникового зв'язку cdma2000 EV-DO моделі WM-D200 виробництва \"WeTelecom Co., Ltd.\", Корея",1,681,"2012-12-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450","Для застосування в стільникових мережах рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як абонентьска станція"," 450,6-457,1 МГц/\n460,6-467,1 МГц","1М25G1W\n1М25D1W","Б01\nРІ 17-1"," UA1.030.0229016-12 дійсний до 12.12.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[757,"Радіостанція носима т.м. KENWOOD моделі TK-3302E3******* (де символ* літери від A до Z та цифри від 0 до 9, що позначають комплектацію та вид пакування) виробництва \"KENWOOD CORPORATION\", Японія",3,681,"2012-12-27","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц","11К0F3E","Д02, С13, ОВ3\nРв= 4 Вт"," UA1.030.0228987-12 дійсний до 12.12.2013\nUA1.030.0228969-12 дійсний до 12.12.2013\nUA1.030.0228973-12 дійсний до 12.12.2013\nUA1.030.0228979-12 дійсний до 12.12.2013\nUA1.030.0228962-12 дійсний до 12.12.2013"]
[758,"Радіостанція носима т.м. KENWOOD моделі TK-3302******* (де символ* літери від A до Z та цифри від 0 до 9, що позначають комплектацію та вид пакування) виробництва \"KENWOOD CORPORATION\", Японія",3,681,"2012-12-27","Аналоговий ультракороткохвильвий радіотелефонний зв'язок                               (ДСТУ 4184:2003)\n\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок \n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11К0F3E","Д02, С14, С15, ОВ3\nРв= 4 Вт\n\n\n---\nД03, ОВ3\n Рв=2 Вт"," UA1.030.0228987-12 дійсний до 12.12.2013\nUA1.030.0228969-12 дійсний до 12.12.2013\nUA1.030.0228973-12 дійсний до 12.12.2013\nUA1.030.0228979-12 дійсний до 12.12.2013\nUA1.030.0228962-12 дійсний до 12.12.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1711,"Обладнання радіодоступу – точки доступу моделей Keenetic, Keenetic Lite, Keenetic 4G та Keenetic Giga виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.153.0199233-12 дійсний до 04.11.2015\n UA1.153.0199486-12 дійсний до 04.11.2015"]
[1712,"Обладнання радіодоступу моделей NWD2105 EE та NWD2205 EE (USB adapter) виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.153.0199239-12 дійсний до 04.11.2015\n UA1.153.0199493-12 дійсний до 04.11.2015"]
[1713,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі NWA3160-N виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3"," UA1.153.0199443-12 дійсний до 04.11.2015\n UA1.153.0199491-12 дійсний до 04.11.2015"]
[1714,"Обладнання радіодоступу – точка доступу моделі NWA-3500 виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3"," UA1.153.0199489-12 дійсний до 04.11.2015\n UA1.153.0199438-12 дійсний до 04.11.2015"]
[1715,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. Genius моделі BT-100R виробництва \"KYE SYSTEMS CORP\", Китай",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.155.0163945-12 дійсний до 27.09.2013"]
[1716,"Обладнання радіодоступу – точка доступу з функцією маршрутизації т.м. EDIMAX моделі 3G-6408n виробництва \"EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD\", Тайвань",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0218982-12 дійсний до 02.12.2013"]
[1717,"Обладнання радіодоступу - станція базова т.м. Alcatel-Lucent моделі 9226 Base Station Compact, виробництва компанії \"Alcatel-Lucent\", Франція",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 302 326)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів                                                     ","1980-2000 МГц/\n1900-1920 МГц","5М00G7W\n5М00D7W\n10М0G7W\n10М0D7W\n","Д05, Д08, С18\nРв ≤ 60 Вт\nGa ≤  22 дБі  "," UA1.030.0221427-12 дійсний до 22.05.2015"]
[1718,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачи даних Bluetooth) - радіомодуль моделі BTHFCK 3 виробництва \"PEIKER acustic GmbH Co.KG\", Німеччина",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0221544-12 дійсний до 04.12.2013"]
[1719,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачи даних Bluetooth) у складі комплексу автомобільного мультимедійного моделі MIB Entry Radio виробництва \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0222689-12 дійсний до 04.12.2013"]
[1720,"Обладнання радіодоступу (USB Wireless LAN Adapter) торговельної марки SONY моделі UWA-BR100 виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.003.0187555-12 дійсний до 28.10.2013"]
[1721,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Cisco типу AIR-CAP2602 (коди замовлення AIR-CAP2602E-E-K9, AIR-CAP2602I-E-K9) виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0229225-12 дійсний до 12.12.2013"]
[1722,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Cisco типу AIR-SAP2602 (коди замовлення AIR-SAP2602E-E-K9, AIR-SAP2602I-E-K9) виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0229225-12 дійсний до 12.12.2013"]
[1723,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Cisco типу AIR-CAP1602 (коди замовлення AIR-CAP1602E-E-K9, AIR-CAP1602I-E-K9) виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0229026-12 дійсний до 12.12.2013"]
[1724,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. Cisco типу AIR-SAP1602 (коди замовлення AIR-SAP1602E-E-K9, AIR-SAP1602I-E-K9) виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4"," UA1.030.0229026-12 дійсний до 12.12.2013"]
[1725," Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі WA603SN виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0230099-12 дійсний до 15.11.2013"]
["Розділ 17. Радіообладнання систем наземного звукового мовлення"]
[75,"Передавач радіомовний моделі TF-1300 виробництва \"ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,681,"2012-12-27","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення","87,5-108 МГц","180KF3EGN\n220KF8EHF\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0140559-11 дійсний до 03.10.2012"]
[76,"Передавач радіомовний моделі TF-500 виробництва \"ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,681,"2012-12-27","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення","87,5-108 МГц","180KF3EGN\n220KF8EHF\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0140559-11 дійсний до 03.10.2012"]
[77,"Передавач радіомовний моделі TF-300 виробництва \"ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,681,"2012-12-27","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення","87,5-108 МГц","180KF3EGN\n220KF8EHF\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0140559-11 дійсний до 03.10.2012"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[878,"Радіообладнання сповіщувача охоронного радіохвильового лінійного моделі Формат-100 виробництва \"ЗАО \"Охранная техніка\", Росія",18,681,"2012-12-27","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 440-2)","Для створення в просторі електромагнітного поля, що формує об'ємну зону виявлення у вигляді витягнутого еліпсоїда обертання і реєстрації змін цього поля при перетині зони виявлення порушником\n","24,125 ГГц","1M00P0N","Б01, РІ 48-1, ОВ5\nРв ≤ 10 мВт\nGa = 10 дБі"," UA1.030.0221642-12 дійсний до 04.12.2013"]
[879,"Радіообладнання сповіщувача охоронного комбінованого однопозиційного моделі Циклоп-30 виробництва \"ЗАО \"Охранная техника\", Росія ",18,681,"2012-12-27","Радіолокаційний пошук та супровід","Для створення в просторі електромагнітного поля, що формує об'ємну зону виявлення у вигляді витягнутого еліпсоїда обертання і реєстрації змін цього поля при перетині зони виявлення порушником\n","9375 МГц","40M0QXN","Д04\nРв ≤ 2,5 мВт\nGa = 10 дБі"," UA1.030.0222691-12 дійсний до 04.12.2013"]
[880,"Радіообладнання сповіщувача охоронного комбінованого однопозиційного моделі Зебра-30 виробництва \"ЗАО \"Охранная техника\", Росія ",18,681,"2012-12-27","Радіолокаційний пошук та супровід","Для створення в просторі електромагнітного поля, що формує об'ємну зону виявлення у вигляді витягнутого еліпсоїда обертання і реєстрації змін цього поля при перетині зони виявлення порушником\n","9375 МГц","40M0QXN","Д04\nРв ≤ 2,5 мВт\nGa = 10 дБі"," UA1.030.0222691-12 дійсний до 04.12.2013"]
[881,"Радіопульти торговельної марки Marantec типу Digital моделей 64176 Digital 302 дистанційного керування виконавчими пристроями виробництва \"Marantec GmbH\", Німеччина",18,681,"2012-12-27","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями","433,92 МГц","250KA1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.025.0124899-12 дійсний до 30.07.2013"]
[882,"Радіопульти торговельної марки Marantec типу Digital моделей 64133 Digital 304 дистанційного керування виконавчими пристроями виробництва \"Marantec GmbH\", Німеччина",18,681,"2012-12-27","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями","433,92 МГц","250KA1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.025.0124899-12 дійсний до 30.07.2013"]
[883,"Радіопульти торговельної марки Marantec типу Digital моделей 64183 Digital 313 дистанційного керування виконавчими пристроями виробництва \"Marantec GmbH\", Німеччина",18,681,"2012-12-27","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями","433,92 МГц","250KA1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.025.0124899-12 дійсний до 30.07.2013"]
[884,"Радіопульти торговельної марки Marantec типу Digital моделей 81788 Digital 323 дистанційного керування виконавчими пристроями виробництва \"Marantec GmbH\", Німеччина",18,681,"2012-12-27","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями","433,92 МГц","250KA1D","Б01\nРІ 42-2","UA1.025.0124899-12 дійсний до 30.07.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[632,"Радіоприймачі автомобільні торговельної марки Pioneer моделей DEH-X5500BT, DEH-4500BT, MVH-350BT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Pcrrot моделі FC6000S виробництва \"Pioneer Corporation\", Японія",23,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0199628-12 дійсний до 11.11.2013\nUA1.025.0199635-12 дійсний до 11.11.2013\nUA1.025.0199639-12 дійсний до 11.11.2013\nUA1.025.0199636-12 дійсний до 11.11.2013"]
[633,"Радіоприймачі автомобільні торговельної марки Pioneer моделей DVX-840AVBT, DVH-850AVBT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки nFore моделі NF2301 виробництва \"Pioneer Corporation\", Японія",23,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0199631-12 дійсний до 11.11.2013\nUA1.025.0199641-12 дійсний до 11.11.2013"]
[634,"Системи акустичні торговельної марки Pioneer моделей XW-SMA1-K, XW-SMA1-W, XW-SMA3-K, XW-SMA3-W, XW-SMA4-K, XW-SMA4-W з обладнанням радіодоступу виробництва \"Pioneer Corporation\", Японія",23,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","UA1.025.0199616-12 дійсний до 11.11.2013\nUA1.025.0199633-12 дійсний до 11.11.2013"]
[635,"Колонки безпровдові т.м. Genius моделей SP-900BT, SP-960BT (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"KYE SYSTEMS CORP\", Китай",23,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.155.0155428-12 дійсний до 16.09.2013"]
[636,"Система автомобільна мультимедійна т.м. SONY моделі WX-GT90BTE (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth CXN1600) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",23,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.003.0199369-12 дійсний до 12.10.2015"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1074,"Телевізори торговельної марки Samsung моделей UE65E*********,  UE55E*********,  UE50E*********,  UE46E*********, UE40E*********, UE32E********* (де перша * літера - особливості дизайну; з другої по п'яту * - цифри - особливолсті комплектації, шоста та сьома * - цифри або літери, або пробіл - особливості додаткових функцій, кольору виробу, восьма та дев'ята * - літери - код країни) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея\n",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.166.0203153-12 дійсний до 14.11.2013"]
[1075,"Телевізори торгової марки Samsung моделей PS64E********,  PS60E********,  PS51E********,  PS43E******** (де з першої по третю * - цифри - особливолсті комплектації, з четвертої по сьому * - цифри або літери, або пробіл - особливості додаткових функцій, кольору виробу, з шостої по восьму * - літери - код країни) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка  Корея\n",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.166.0203156-12 дійсний до 14.11.2013"]
[1076,"Комп’ютери персональні (планшетні) торговельної марки Samsung моделей XE50****-***** (де перша * - цифра (0,5) - тип процесора; друга * - літера (T) - можливості; третя * - цифра - розміри діагоналі монітора, четверта * - латинська літера або цифра - тип операційної системи; п'ята * - латинська літера - тип відеокарти; шоста та сьома ** - порядковий номер моделі; восьма та дев'ята ** - UA або RU - літерне позначення коду країни) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.025.0199528-12 дійсний до 15.07.2013"]
[1077,"Фотокамера цифрова торговельної марки Canon моделі PowerShot S110 (PC1819) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Canon CEE GmbH\", Австрія",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.166.0190938-12 дійсний до 31.10.2013"]
[1078,"Пристрій друкувальний (принтер) торговельної марки Canon моделі SELPHY CP900 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Canon CEE GmbH\", Австрія",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.166.0192058-12 дійсний до 01.11.2013"]
[1079,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки \"ASUS\" моделей S****** (де ****** - будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0-9) або відсутність символу, які позначають розмір екрану, відмінності платформи та порядковий номер моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Китай",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0177426-12 дійсний до 14.10.2013"]
[1080,"Пристрої друкувальні (принтери) торговельної марки Zebra моделей QLn220, QLn320 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Zebra Technologies Corporation\", США",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nUA.004.D.00328-12 від 29.10.2012"]
[1081,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Genius моделей Traveler 6000Z, NetScroll 6000, DX-8100 Tattoo виробництва \"KYE SYSTEMS CORP\", Китай",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0198473-12 дійсний до 11.11.2013"]
[1082,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. Genius моделей DX-6020, DX-7010 Tattoo, DX-7020 Tattoo, Traveler 9010LS виробництва \"KYE SYSTEMS CORP\", Китай",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0155403-12 дійсний до 16.09.2013"]
[1083,"Планшет безпроводовий графічний т.м. Genius моделі EasyPen M406W виробництва \"KYE SYSTEMS CORP\", Китай",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.155.0155417-12 дійсний до 16.09.2013"]
[1084,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. Genius моделей LuxePad, LuxePad 9000 (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"KYE SYSTEMS CORP\", Китай",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.155.0155420-12 дійсний до 16.09.2013"]
[1085," Пристрій введення даних  т.м. Havit: безпроводові маніпулятори типу \"миша\" моделей HV-MS903GT, HV-M310G, HU-M505G, HV-M251GT, HV-M256GT, HV-MS253GT, HV-MS261GT, HV-MS906GT виробництва \"Guangzhou Havit Computer Technology Company Limited\", Китай",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0217625-12 дійсний до 29.11.2013"]
[1086," Пристрій введення даних  т.м. Havit: безпроводовий маніпулятор типу \"джойстик\" моделі HV-G86W виробництва \"Guangzhou Havit Computer Technology Company Limited\", Китай",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n2M00F1D","Б01\nРІ 24-5"," UA1.030.0217625-12 дійсний до 29.11.2013"]
[1087,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетні (ПЕОМ) т.м. Asus моделі Nexus 7C з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS,  та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробнитва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю\n",27,681,"2012-12-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1"," UA1.030.0219130-12 дійсний до 02.12.2013"]
[1088,"Відеокамера т.м. EDIMAX моделі IC-3115W з обладнанням радіодоступу виробництва \"EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD\", Тайвань",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0220637-12 дійсний до 02.12.2013"]
[1089,"Відеокамери т.м. GeoVision моделей CV-CBW120, CV-CBW220, CV-CAW120 та CV-CAW220 з обладнанням радіодоступу виробництва \"GeoVision Inc.\",  Тайвань, Провінція Китаю",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0220638-12 дійсний до 02.12.2013"]
[1090,"Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. MODECOM моделі FREETAB 1002 IPS X2 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва ”MODECOM S.A.\", Польща",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0221455-12 дійсний до 04.12.2013"]
[1091,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVJ2021M1RWI, SVJ2021V1RWI (SVJ202A11V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFFID) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n, \nEN 300 440-2)\n\n\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2 та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n---\n13,553-13,567 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n2M00F1D\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\nРІ 45-1","UA1.003.0198288-12 дійсний до 21.08.2015"]
[1092,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVD1121Z9RB, SVD1121X9RB, SVD1121P2RB (SVD112A1RV, SVD112A1SV, SVD112A1TV, SVD112A1UV, SVD112A1VV, SVD112A1WV, SVD112A1XV, SVD112AYV) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFFID) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)\n\n\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц\n18,3; 21,881;25,; 40,662; 43,756 кГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D\n1K60G1D","Б01\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","UA1.003.0198281-12 дійсний до 09.08.2015"]
[1093,"Комп'ютери персональні торговельної марки SONY моделей SVL2412Z1RB, SVL2412M1RB (SVL2412A12V) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n, \nEN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, \nEN 300 440-2","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n2M00F1D\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5","UA1.003.0198284-12 дійсний до 28.03.2015"]
[1094,"Програвач Blu-ray Disk/DVD торговельної марки SONY моделі BDP-S5100 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.003.0201752-12 дійсний до 29.10.2015"]
[1095,"Сканер для зчитування штрих-кодів моделі PROTON IMS-3190 USB Kit з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"PC Worth International Co., Ltd.\", Тайвань, Китай",27,681,"2012-12-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD\n1M00GXD","Б01\nРІ 24-3","UA1.025.0219771-12 дійсний до 02.12.2013"]
["Примітки:"]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 48-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 24,125 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д08. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Л02, Б01 (Л02, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["ОВ3. Рішенням НКРЗІ від 27.09.2012 № 486 погоджено застосування радіоелектронних засобів (без здійснення нових частотних присвоєнь, за виключенням часткової заміни радіостанцій радіомережі з метою технологічного поетапного переходу систем радіозв’язку на нові типи радіоелектронних засобів або до закінчення встановленого амортизаційного строку їх експлуатації) для використання в радіотехнологіях загальних користувачів:\n1.1) «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц:\n1.1.1) в смугах радіочастот 30,01-33 МГц, 33-47 МГц та 47-48,975 МГц - до 01.12.2020 року;\n1.1.2) в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n1.2) «аналоговий транкінговий радіозв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n"]
["0В5. Номінал радіочастоти 24,125 ГГц використовуються радіовипромінювальними пристроями згідно з приміткою У016 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 №1208.\n"]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["С15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С18. Формула утворення центральних радіочастот каналів у парних смугах радіочастот 1900-1920/1980-2000 МГц для радіотехнології \"Широкосмуговий радіодоступ\":\n    1) рознесення центральних радіочастот каналів 5 МГц:\n    у смузі радіочастот 1900-1920 МГц: fn= 1902,5 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2, 3.\n    у смузі радіочастот 1980-2000 МГц: fn= 1982,5 МГц+N*5 МГц, де N=0, 1, 2, 3.\n    2) рознесення центральних радіочастот каналів 10 МГц::\n    у смузі радіочастот 1900-1920 МГц: центральні частотні канали 1905 МГц і 1915 МГц.\n    у смузі радіочастот 1980-2000 МГц: центральні частотні канали 1985 МГц і 1995 МГц."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                               М.С. Сокирко        "]