{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,11],[1,6,2,6],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[18,0,18,11],[1,2,2,2],[6,0,6,11],[8,0,8,11],[14,0,14,11],[16,0,16,11],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[4,0,4,11],[1,11,2,11],[12,0,12,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 27.12.2012 № 681 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2886,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-С3330 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея, Китай\n\n",1,"68\n681","16.02.2012\n27.12.2012","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.025.0147689-11, дата видачі: 14.10.2011, дійсний до: 12.08.2012\nUA1.025.0213104-12 дійсний до 14.10.2013"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[649," Телефонний апарат для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Binatone моделі Icarus 2000 виробництва \"Binatone Electronics International Ltd.\", Китай",8,"68\n681","16.02.2012\n27.12.2012","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Абонентські радіотелефони стандарту DECT, які використовують не більш одного абонентського номеру","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1"," UA1.030.0193447-11 дійсний до 18.12.2012\nUA1.030.0213310-12 дійсний до 22.11.2013",0]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1275," Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації т.м. Asus моделей RT-N10 LX та RT-N12 LX, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"68\n681","16.02.2012\n27.12.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0183023-11 дійсний до 04.12.12\nUA1.030.0217622-12 дійсний до 29.11.2013",0]
[1277," Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації т.м. ASUS моделей RT-N10E та RT-N12E, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"68\n681","16.02.2012\n27.12.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0200904-11 дійсний до 26.12.2012\n UA1.030.0229032-12 дійсний до 12.12.2013",0]
[1278," Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки СastleNet моделі RTL8188CUS виробництва \"СastleNet Technology Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"68\n681","16.02.2012\n27.12.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0200921-11 дійсний до 26.12.2012\nUA1.030.0219165-12 дійсний до 02.12.2013",0]
["Розділ 10. Радіообладнання багатоканальних систем розподільчого типу"]
[111,"Абонентська станція системи мультисервісного радіодоступу VectaStar Gigabit типу RT-10S виробництва \"Cambridge Broadband Networks Limited\", Велика Британія",10,"446\n681","06.09.2012\n27.12.2012","Мультисервісний радіодоступ\n(EN 302 326-2)","Для організаціїї радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації ","10,15-10,30 ГГц/\n10,50-10,65 ГГц","7M00G7W       7M00D7W       14M0G7W       14M0D7W       28M0G7W       28M0D7W","Д05, С05\nРв ≤ 0,2 Вт                            Ga= 26,8 дБі\nGa= 33,7 дБі","UA1.030.0135489-12 дійсний до 16.08.2013\nUA1.030.0200458-12 дійсний до 12.11.2013"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[864,"Радіобладнання системи автоматичної ідентифікації рухомого складу залізничного транспорту - кодовий бортовий датчик моделі КБД-2М-04 та переносний пристрій зчитуванняінформації моделі РСИ01-01 виробництва ЗАО \"Информтехтранс\", Росія",18,"482\n517\n586\n681","27.09.2012\n18.10.2012\n15.11.2012\n27.12.2012","Радіочастотні пристрої ідентифікації рухомого складу на залізниці (ДСТУ ETSI EN 302 208)","Автоматична ідентифікація рухомого складу та великовантажних контейнерів на залізничному транспорті ","867 МГц","15K0NON\n200KA1D","Д04\nРв= 0,1 Вт                                       Ga= 2дБі                   "," UA1.030.0143094-12 дійсний до 30.08.2013\n UA1.030.0155646-12 дійсний до 17.08.2013\nUA1.030.0163631-12 дійсний до 26.09.2013\nUA1.030.0185475-12 дійсний до 23.10.2013\nUA1.030.0223728-12 дійсний до 06.12.2013"]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[68," Радіопульт моделі BNTLY для керування дверима автомобіля та запуску двигуна . Виробник Marquardt GmbH , Німеччина Schloss-Strasse 16 78604 Rietheim-Weilheim Germany ",20,"68\n681","16.02.2012\n27.12.2012","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля","433,92 МГц\n\n---\n122,8-126,7 кГц","44K0F1D\n\n---\n4K50A1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1"," UA1.030.0028898-11 дійсний до 10.03.2012\nUA1.030.0222690-12 дійсний до 05.12.2013",0]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[471," Пристрій моделі COMBOX Media з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) телематичної системи транспортного засобу виробництва \"Harman/Becker Automotive Systems GmbH\", Німеччина",23,"68\n681","16.02.2012\n27.12.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0193448-11 дійсний до 18.12.2012\nUA1.030.0213129-12 дійсний до 25.11.2013"]
[475," Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у складі комплексу автомобільного мультимедійного моделі COMBOX виробництва \"Continental Automotive GmbH\", Німеччина",23,"68\n681","16.02.2012\n27.12.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0193449-11 дійсний до 18.12.2012\nUA1.030.0217617-12 дійсний до 25.11.2013"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                               М.С. Сокирко        "]