{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,11],[18,0,18,11],[21,0,21,11],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[4,0,4,11],[14,0,14,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 15.05.2013 № 270 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[47,"Радіостанція стаціонарна PM-150 Maxon",3,"68\n270","16.02.2012\n15.05.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохсторонього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв’язку","46 МГц","15K0F3E\n11K0F3E","Д02, ОВ3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Диона-ЛТД\" від 26.04.2013"]
[48,"Радіостанція возима PM-150 Maxon",3,"68\n270","16.02.2012\n15.05.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації двохсторонього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв’язку","46 МГц","15K0F3E\n11K0F3E","Д02, ОВ3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Диона-ЛТД\" від 26.04.2013"]
[711,"Ретранслятор типу Hytera RD985 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,"68\n299\n270","16.02.2012\n21.06.2012\n15.05.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\n\n\n\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку\n\n\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD","Д02, ОВ3\nС12, С13,\nС14, С15\n\n\n\n\n\n\n\n---\nД02, С12,\nС13, С14\nРв = 25 Вт","UA1.025.0141475-11, дата видачі: 05.10.2011, дійсний до: 04.10.2012\nUA1.025.0055953-12 дійсний до 11.04.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 10.04.2013\nреєстраційний номер №UA.001.D.00489-13 від 10.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00148-13)",0]
[712,"Радіостанція носивна типу Hytera PD785 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,"68\n299\n270","16.02.2012\n21.06.2012\n15.05.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\n\n\n\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку\n\n\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD","Д02, ОВ3\nС12, С13,\nС14, С15\n\n\n\n\n\n\n\n---\nД02, С12,\nС13, С14\nРв = 5 Вт","UA1.025.0056641-11, дата видачі: 10.05.2011, дійсний до: 05.05.2012\nUA1.025.0069282-12 дійсний до 03.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 10.04.2013\nреєстраційний номер №UA.001.D.00496-13 від 10.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00147-13)",0]
[713,"Радіостанція возивна-стаціонарна типу Hytera MD785 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",3,"68\n299\n270","16.02.2012\n21.06.2012\n15.05.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\n\n\n\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку\n\n\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD","Д02, ОВ3\nС12, С13,\nС14, С15\n\n\n\n\n\n\n\n---\nД02, С12,\nС13, С14\nРв = 10/25 Вт","UA1.025.0056646-11, дата видачі: 10.05.2011, дійсний до: 05.05.2012\nUA1.025.0069284-12 дійсний до 03.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 10.04.2013\nреєстраційний номер №UA.001.D.00497-13 від 10.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00146-13)",0]
[741,"Радіостанція носивна торговельної марки Hytera PD785G виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,"299\n270","21.06.2012\n15.05.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\n\n\n\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку\n\n\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD","Д02, ОВ3\nС12, С13,\nС14, С15\n\n\n\n\n\n\n\n---\nД02, С12,\nС13, С14\nРв = 5 Вт","UA1.025.0069282-12 дійсний до 03.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 10.04.2013\nреєстраційний номер №UA.001.D.00496-13 від 10.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00147-13)\n"]
[742,"Радіостанція носивна торговельної марки Hytera PD705G виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,"299\n270","21.06.2012\n15.05.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\n\n\n\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку\n\n\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD","Д02, ОВ3\nС12, С13,\nС14, С15\n\n\n\n\n\n\n\n---\nД02, С12,\nС13, С14\nРв = 5 Вт","UA1.025.0069282-12 дійсний до 03.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 10.04.2013\nреєстраційний номер №UA.001.D.00496-13 від 10.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00147-13)\n"]
[743,"Радіостанція носивна торговельної марки Hytera PD705 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,"299\n270","21.06.2012\n15.05.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\n\n\n\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку\n\n\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD","Д02, ОВ3\nС12, С13,\nС14, С15\n\n\n\n\n\n\n\n---\nД02, С12,\nС13, С14\nРв = 5 Вт","UA1.025.0069282-12 дійсний до 03.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 10.04.2013\nреєстраційний номер №UA.001.D.00496-13 від 10.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00147-13)\n"]
[744,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної марки Hytera MD785G виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай",3,"299\n270","21.06.2012\n15.05.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\n\n\n\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку\n\n\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD","Д02, ОВ3\nС12, С13,\nС14, С15\n\n\n\n\n\n\n\n---\nД02, С12,\nС13, С14\nРв = 10/25 Вт","UA1.025.0069284-12 дійсний до 03.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 10.04.2013\nреєстраційний номер №UA.001.D.00497-13 від 10.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00146-13)"]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання"]
[92,"Стерео навушники торговельної марки SONY моделі MDR-NWBT10 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",21,"586\n270","15.11.2012\n15.05.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.003.0122175-12 дійсний до 26.07.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 02.04.2013\nреєстраційний номер UA.001.D.09754-13 від 02.04.2013"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[626,"Гарнітура безпроводова (wireless headset) (інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. SONY моделі SLEH-00075 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію або наявність додаткових функцій) виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",23,"586\n270","15.11.2012\n15.05.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.003.0066278-12 дійсний до 02.05.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 02.04.2013\nреєстраційний номер UA.001.D.09765-13 від 02.04.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[403,"Пульт дистанційного керування т.м. Sony моделі CECH-ZRC1E виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\" (Японія) на підприємстві \"Dongguan Changan Rihua Electronics factory\" (Китай)",27,"68\n270","16.02.2012\n15.05.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 02.04.2013\nреєстраційний номер UA.001.D.09763-13 від 02.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.003.0117585-13)"]
[1014,"Приставка ігрова портативна відео Play Station Vita т.м. SONY моделі PCH-1008 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія (стара назва: \"SONY CORPORATION\", Японія)",27,"586\n270","15.11.2012\n15.05.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.003.0011771-12 дійсний до 27.10.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 02.04.2013\nреєстраційний номер UA.001.D.09762-13 від 02.04.2013"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                               М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}