{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":81,"n_cols":12,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[78,0,78,11],[80,0,80,11],[74,0,74,11],[75,0,75,11],[76,0,76,11],[77,0,77,11],[70,0,70,11],[71,0,71,11],[72,0,72,11],[73,0,73,11],[66,0,66,11],[67,0,67,11],[68,0,68,11],[69,0,69,11],[62,0,62,11],[63,0,63,11],[64,0,64,11],[65,0,65,11],[58,0,58,11],[59,0,59,11],[60,0,60,11],[61,0,61,11],[54,0,54,11],[55,0,55,11],[56,0,56,11],[57,0,57,11],[36,0,36,11],[51,0,51,9],[52,0,52,11],[53,0,53,11],[16,0,16,11],[22,0,22,11],[24,0,24,11],[34,0,34,11],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[4,0,4,11],[14,0,14,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 18.06.2013 № 370 \nДоповнення до розділів 1, 8, 9, 12, 15, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3306,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Lenovo моделі A706 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай\n",1,370,"2013-06-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 23.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00313-13,\nзвіт про перевірку та оцінку системи управління якістю від 25.04.13, виданий ОС СУЯ \"Омега\")"]
[3307,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Lenovo моделі K900 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай\n",1,370,"2013-06-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 23.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00315-13,\nзвіт про перевірку та оцінку системи управління якістю від 25.04.13, виданий ОС СУЯ \"Омега\")"]
[3308,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Lenovo моделі S920 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай\n",1,370,"2013-06-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 23.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00314-13, \nзвіт про перевірку та оцінку системи управління якістю від 25.04.13, виданий ОС СУЯ \"Омега\")"]
[3309,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Philips моделі Philips Xenium W732 (CTW732) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай\n",1,370,"2013-06-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай від 12.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00381-13 від 13.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00077-13)"]
[3310," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі HUAWEI MT1-U06 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,370,"2013-06-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Хуавей Україна\" від 07.03.2013\n(звіт про перевірку та оцінку системи управляння якості, проведеною  органу з оцінки відповідності \"УДНІРТ\" №024-ЗВя/12 від 16.11.2012, сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.030.0102618-13)"]
[3311," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделей Y300-0000 та HUAWEI D2-0082 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,370,"2013-06-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Хуавей Україна\" від 07.03.2013\n(звіт про перевірку та оцінку системи управляння якості, проведеною  органу з оцінки відповідності \"УДНІРТ\" №024-ЗВя/12 від 16.11.2012, сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.030.0102619-13)"]
[3312,"Радіотелефон (комунікатор) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS торговельної марки acer моделі V370 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва  \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови",1,370,"2013-06-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови від 20.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.003383-13-СДК)"]
[3313,"Радіотелефони систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS т.м. ZTE моделей V807 та V880G з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"ZTE Corporation\", Китай\n",1,370,"2013-06-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва компанії \"ЗТЄ Корпорейшн\" від 28.05.2013 № 791\n(Звіт про перевірку та оцінку СУЯ  № 023-Звя/12 від 16.11.2012, сертифікат органу з оцінки відповідності \n1O094.001136-13)"]
[3314,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі DS106 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія\n",null,370,"2013-06-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ (IEEE 802.15)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі данних GPRS/Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013 \nреєстраційний номер\n №UA.004.D.004697-13 \nвід 04.06.2013"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[733,"Апарати телефонні для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) т. м. «PHILIPS»  моделей D200xy/51, D205xy/51, D600xy/51, D605xy/51, D700xy/51, D705xy/51 (де замість “x” може бути від 0 до 9 - позначає кількість додаткових трубок у комплекті; “y”, “z” може бути від A до Z або пусто – позначає колір) виробництва \"Philips Electronics Hong Kong Ltd\", Китай",8,370,"2013-06-18","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 04.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.003528-13-СДК)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1767,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. TRENDnet моделей TEW-650 AP, TEW-638 APB, TEW-639GR виробництва \"TRENDnet, Inc.\", США",9,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Ангард\" від 04.03.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D-00050-13 від 05.03.2013"]
[1768,"Обладнання радіодоступу - USB-adapter т.м. TRENDnet моделі TEW-648 UB виробництва \"TRENDnet, Inc.\", США",9,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Ангард\" від 26.02.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D-00055-13 від 27.02.2013"]
[1769,"Обладнання радіодоступу - USB-adapter т.м. TRENDnet моделі TEW-648 UBM виробництва \"TRENDnet, Inc.\", США",9,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Ангард\" від 26.02.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D-00056-13 від 27.02.2013"]
[1770,"Обладнання радіодоступу - USB-adapter т.м. TRENDnet моделі TEW-624 UB виробництва \"TRENDnet, Inc.\", США",9,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Ангард\" від 26.02.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D-00054-13 від 27.02.2013"]
[1771,"Обладнання радіодоступу - точка доступу т.м. TRENDnet моделі TEW-690 AP виробництва \"TRENDnet, Inc.\", США",9,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Ангард\" від 04.03.2013\nреєстраційний номер UA.TR.052.D-00053-13 від 05.03.2013"]
["Розділ 12. Радіообладнання систем фіксованого супутникового радіозв’язку"]
[85,"Земна станція супутникового радіозв’язку моделі Andrew ES 37 виробництва \" Andrew Corporation\", США",12,370,"2013-06-18","Cупутниковий радіозв’язок\n(ДСТУ 3560)\n","Організація радіозв’язку у напрямку «земля-космос»\nвідповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України","17,3 - 18,1 ГГц","33M0G1W","Д02","Декларація про відповідність ТОВ \"Поверхность - Супутникові Комунікації\" від 04.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00322-13)"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[513,"Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK PT6010, виробництва \"ERICSSON AB\", Швеція",15,370,"2013-06-18","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","74,0-75,125 ГГц\n84,1-85,125 ГГц","250MG7W\n1G00G7W","Д06, М04\n Ga = 43 дБі\nGa = 47дБі\n Ga = 50 дБі,\n Рв = 0,08 Вт","Декларація про відповідність Дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\" від 22.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00627-13 \nвід 22.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00292-13)"]
[514,"Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK PT2010 7GHz, виробництва \"ERICSSON AB\", Швеція",15,370,"2013-06-18","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","7110-7750 МГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","PI 27-9","Декларація про відповідність Дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\" від 28.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00647-13 \nвід 28.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00296-13)"]
[515,"Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK PT2010 8GHz, виробництва \"ERICSSON AB\", Швеція",15,370,"2013-06-18","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","7900-8500 МГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","PI 27-3","Декларація про відповідність Дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\" від 28.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00647-13 \nвід 28.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00296-13)"]
[516,"Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK PT2010 11GHz, виробництва \"ERICSSON AB\", Швеція",15,370,"2013-06-18","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","10,7-11,7 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n40M0D7W","PI 27-4","Декларація про відповідність Дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\" від 28.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00647-13 \nвід 28.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00296-13)"]
[517,"Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK PT2010 15GHz, виробництва \"ERICSSON AB\", Швеція",15,370,"2013-06-18","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","PI 27-10","Декларація про відповідність Дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\" від 28.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00647-13 \nвід 28.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00296-13)"]
[518,"Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK PT2010 18GHz, виробництва \"ERICSSON AB\", Швеція",15,370,"2013-06-18","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","17,7-19,7 ГГц","7M00D7W\n13M8D7W\n27M5D7W\n55M0D7W","PI 27-6","Декларація про відповідність Дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\" від 28.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00647-13 \nвід 28.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00296-13)"]
[519,"Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK PT2010 23GHz, виробництва \"ERICSSON AB\", Швеція",15,370,"2013-06-18","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","22-22,6 ГГц/\n23-23,6 ГГц\n22,6-23 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","PI 27-11","Декларація про відповідність Дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\" від 28.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00647-13 \nвід 28.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00296-13)"]
[520,"Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK PT2010 32GHz, виробництва \"ERICSSON AB\", Швеція",15,370,"2013-06-18","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","31,8-33,4 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","PI 27-7","Декларація про відповідність Дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\" від 28.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00647-13 \nвід 28.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00296-13)"]
[521,"Станція радіорелейна цифрова MINI-LINK PT2010 38GHz, виробництва \"ERICSSON AB\", Швеція",15,370,"2013-06-18","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","37-39,5 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","PI 27-12","Декларація про відповідність Дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Ерікссон\" від 28.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00647-13 \nвід 28.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00296-13)"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[675,"Навушники безпроводові (Bluetooth гарнітури) т.м. CROWN моделей CMBH-9288, CMBH-9277, S-650 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва „Crown Micro China Ltd.\", Китай",23,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"МЕГА ДІСТРІБЮШЕН\" від 30.04.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1331,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F053-MT, TPC-F054-MT (маркетингова назва HP Pavilion 500 Desktop PC/500-xxxyy) (де х, у -будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 12.03.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00668-13 від 31.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00115-13)"]
[1332,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F052-MT, TPC-F051-MT, TPC-F055-MT (маркетингова назва HP Pavilion 110 Desktop PC, 110-xxxyy, Compaq 100 Desktop PC, 100-xxxyy, HP Pavilion 500 Desktop PC, 500-xxxyy) (де х, у -будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 29.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00664-13 від 30.05.2013"]
[1333,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки X-DIGITAL моделі Tab 701 з обладнанням радіодоступу виробництва \"NETWORK SELECTS LTD\", Велика Британія",27,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Ангард\" від 29.05.2013\nреєстраційний номер \nUA.TR.052.D-00103-13 від 01.06.2013"]
[1334,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки ERGO моделей Tab Spark, Tab Venus з обладнанням радіодоступу виробництва \"NETWORK SELECTS LTD\", Велика Британія",27,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Ангард\" від 29.05.2013\nреєстраційний номер \nUA.TR.052.D-00102-13 від 01.06.2013"]
[1335,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки ERGO моделі Tab Hero з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"NETWORK SELECTS LTD\", Велика Британія",27,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ангард\" від 29.05.2013\nреєстраційний номер \nUA.TR.052.D-00104-13 від 01.06.2013"]
[1336,"Принтери багатофункціональні т.м. HP серії HP ENVY 4500 e-All-in-One Printer моделі 4500, 4501, 4502, 4504, 4505, 4506, 4509 та серії HP Deskjet Ink Advantage 3540 e-All-in-One Printer моделі 3545, 3546, 3548 (RMN: SDGOB-1301) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність уповноваженого представника ТОВ \"Х'юлетт-Пакард Ю.ЕЙ.\" від 14.05.2013\nреєстраційний номер\nUA.001.00044-13/029 від 14.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.003303-13-СДК)"]
[1337,"Пристрій введення даних т.м. HP (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделі HP X3300 Wireless Mouse (RMN: MORFGKUO) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність уповноваженого представника ТОВ \"Х'юлетт-Пакард Ю.ЕЙ.\" від 22.05.2013\nреєстраційний номер\nUA.001.00023-13/029 від 22.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.003406-13-СДК)"]
[1338,"Пристрої введення даних т.м. HP (безпроводові клавіатура (RMN: SK-2061) та маніпулятор типу \"миша\" (RMN: SM-2061)) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність уповноваженого представника ТОВ \"Х'юлетт-Пакард Ю.ЕЙ.\" від 23.05.2013\nреєстраційний номер\nUA.001.00024-13/029 від 23.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.003410-13-СДК)"]
[1339,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. HP моделі HP Pavilion 17-yxxxyy Notebook PC (де \"х\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"у\" літери від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-Q122) з обладнанням радіодоcтупу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність уповноваженого представника ТОВ \"Х'юлетт-Пакард Ю.ЕЙ.\" від 11.04.2013\nреєстраційний номер\nUA.001.00043-13 від 11.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.003143-13)"]
[1340,"Принтери т.м. HP моделі HP LaserJet Pro 400 M401dw (RMN: SHNGC-1100-01) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність уповноваженого представника ТОВ \"Х'юлетт-Пакард Ю.ЕЙ.\" від 11.04.2013\nреєстраційний номер\nUA.001.00043-13 від 11.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.003143-13)"]
[1341,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. HP моделі HP Pavilion 15-yxxxyy Notebook PC (де \"х\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"у\" літери від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-Q121) з обладнанням радіодоcтупу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність уповноваженого представника ТОВ \"Х'юлетт-Пакард Ю.ЕЙ.\" від 11.04.2013\nреєстраційний номер\nUA.001.00042-13/029 від 11.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.003144-13)"]
[1342,"Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі HP LaserJet Pro MFP M521dw (RMN: SHNGC-1200-01) з обладнанням радіодоіступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність уповноваженого представника ТОВ \"Х'юлетт-Пакард Ю.ЕЙ.\" від 30.04.2013\nреєстраційний номер\nUA.001.00028-13/029 від 30.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.003276-13)"]
[1343,"Комп'ютери персональні (планшетні) т.м. Lenovo моделей 60029, 60030 (торгова назва IdeaTab A3000-F, IdeaTab A3000-H) з радіообладнанням систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнання радіодоступу ( у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,370,"2013-06-18","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1)\n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 30.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00336-13)\nЗвіт про перевірку та оцінку системи управління якістю від 25.04.13, виданий ОС СУЯ \"Омега\""]
[1344,"Комп'ютери персональні (планшетні) т.м. Lenovo моделей 60027, Z0A0 (маркетінгова назва IdeaTab A1000-F,  з  обладнання радіодоступу ( у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,370,"2013-06-18","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 15.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00290-13)\nЗвіт про перевірку та оцінку системи управління якістю від 25.04.13, виданий ОС СУЯ \"Омега\""]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-3. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7900-8500 МГцнаведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\". В окремих випадках застосовуються номінали радіочастот згідно ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 20.08.2007 № 5412.\n"]
["РІ 27-4. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 10,7-11,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-6. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 17,7-19,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-7. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 31,8-33,4 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-9. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7110-7750 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 27-10. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 14,4-14,5 ГГц, 14,8-15,35 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["РІ 27-11. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 22-23,6 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["РІ 27-12. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 36-40,5 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д06. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 (Л02, Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["ОВ4. Відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815,  використання передавачів аналогового телевізійного мовлення у смугах радіочастот 48,5-66 МГц, 76-100 МГц, 174-230 МГц, 470-862 МГц обмежено 1 січня 2016 року.\n"]
["М04. У смугах радіочастот 74-76 ГГц, 84-86 ГГц, 92-94 ГГц застосовується обов'язкова маска сигналу -41- 14 (f-86) дБВт/100 МГц для 86,0 5≤ f ≤ 87 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 87 ≤ f ≤ 91,95 ГГц відповідно до Резолюції 750 (ВКР 12)."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n\n\n"]
[]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                   М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}