{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,11],[12,0,12,11],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[4,0,4,11],[6,0,6,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 18.06.2013 № 370 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[975,"Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) т.м. NEC моделі NP02LM виробництва \"NEC Display Solutions, Ltd.\" (Японія) на підприємстві \"Alpha  Networks (Dongguan) Inc.\" (Китай)",9,"68\n370","16.02.2012\n18.06.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"NEC Display Solutions, Ltd.\", Японія від 22.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.003208-13)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[701,"Пристрій для діагностіки автомобілів (Vehicle Interface) т.м. TATA Consultancy Services моделі V12 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Tata Consultancy Services Limited.\" (Індія)",18,"68\n370","16.02.2012\n18.06.2013"," ","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n1M00G1D","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Tata Consultancy Services Limited.\", Індія від 04.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.003472-13-СДК)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[570,"Комп’ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F017-MT, TPC-F018-MT (маркетингова назва HP Pavilion HPE PC, h8-xxxxyyy, HP Pavilion HPE h8 PC), TPC-F034-MT, TPC-F035-MT (маркетингова назва HP Pavilion HPE h9 Phoenix PC, h9-xxxxyyy) (де х, у -будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0 - 9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США, Чеська Республіка",27,"68\n370","16.02.2012\n18.06.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","UA1.025.0202794-11, дата видачі: 29.12.2011, дійсний до: 31.10.2012\nДекларація про відповідність \"\"Hewlett-Packard Company\", США від 29.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00667-13 \nвід 31.05.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00116-13)",0]
[926,"Комп'ютери персональні торговельної марки hp або COMPAQ моделей TPC-F021-MT (маркетингова назва HP Elite 7300 Microtower (MT) PC, 73xxxyy, HP Elite 7500 Microtower (MT) PC, 75xxxyy), TPC-F022-MT, TPC-F023-MT (маркетингова назва HP Pro 3300 Microtower (MT) PC, HP Pro 3305 Microtower (MT) PC 33xxxyy) TPC-F031-MT, TPC-F032-MT (маркетингова назва HP Pro 3400 Series Microtower (MT) PC, HP Pro 3400, HP Pro 3405, 34xxxyy, HP Pro 3500 Microtower (MT) PC, HP Pro 3500, HP Pro 3505, 35xxxyy) (де x,y - будь-які літери латинського алфавіту (a-z, A-Z), цифри (0-9) або відсутність символу, які позначають дизайн та сервісні можливості моделі) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,"413\n370","16.08.2012\n18.06.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW 1M00GXW \n---\n22M0G1W 22M0D1W 40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","UA1.025.0116353-12 дійсний до 17.07.2013\nUA1.025.0116348-12 дійсний до 17.07.2013\nUA1.025.0116013-12 дійсний до 17.07.2013\nДекларація про відповідність \"\"Hewlett-Packard Company\", США від 29.05.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00663-13 \nвід 30.05.2013 \n"]
[1049,"Персональні електронно-обчислювальні машини планшетні (ПЕОМ) т.м. \"3Q Qoo!\" серій \"Surf\" та \"q-pad\" типу BC моделей Bcxxnnc(/)*(yy)*(zzz)* з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі,\nде xx - розмір екрану в дюймах (07, 08, 97, 10, 11); \nnn- визначає дизайн виробу (від 00 до 99); \nc - колір виробу (від A(a) до Z(z));\nyy - розмір внутрішньої пам'яті (від 0 до 9 та/або від A(a) до Z(z));\nzzz - тип операційної системи (від A(a) до Z(z));\n* позначення у дужках можуть бути відсутні.)\nвиробництва \"ООО \"Трикью\", Росія\n",27,"636\n370","06.12.2012\n18.06.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0201619-12 дійсний до 14.11.2013\nДекларація \nпро відповідність від 07.05.2013 № 3Q.UKR679/3-13  ТОВ \"ЕТЕ Логістик\"  \n(сертифікати орагну з оцінки відповідності:\n дослідження конструкції №703.3дп-СДК;\nUA1.030.0094407-13)"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                     М.С. Сокирко       "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}