{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,11],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[4,0,4,11],[10,0,10,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                   Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                            від 09.07.2013 № 427 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2608," Радіотелефон системи стільникового зв'язкуE-GSM/GSM-900/1800/ торговельної марки Alcatel моделі OT-506D (One Touch 506D) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,"68\n427","16.02.2012\n09.07.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.030.0045190-12 дійсний до 25.04.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТСТ Мобіль Ероп САС\" від 25.04.2013\n(акт обстеження виробництва № 001-АО/11 від 18.04.2011, звіт по технагляду за виробництвом №001-ЗВ.1/12 від 02.10.2012,\nсертифікат \nUA1.030.0087198-13)"]
[3050," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 моделі OT-602D (One Touch 602D) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,"84\n123\n427 ","23.02.2012\n15.03.2012\n09.07.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.030.0045190-12 дійсний до 25.04.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТСТ Мобіль Ероп САС\" від 25.04.2013\n(акт обстеження виробництва № 001-АО/11 від 18.04.2011, звіт по технагляду за виробництвом №001-ЗВ.1/12 від 02.10.2012,\nсертифікат \nUA1.030.0087198-13)"]
[3077,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 т.м. Alcatel моделі OT-318D (One Touch 318D) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,"215\n427","27.04.2012\n09.07.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","UA1.030.0045190-12 дійсний до 25.04.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТСТ Мобіль Ероп САС\" від 25.04.2013\n(акт обстеження виробництва № 001-АО/11 від 18.04.2011, звіт по технагляду за виробництвом №001-ЗВ.1/12 від 02.10.2012,\nсертифікат \nUA1.030.0087198-13)"]
[3099,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку cdma2000 1x торгівельної марки Alcatel моделі OT-219C (One Touch 219C) виробництва „TCT Mobile International Ltd”, Китай",1,"278\n427","07.06.2012\n09.07.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1","UA1.030.0075780-12 дійсний до 25.04.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТСТ Мобіль Ероп САС\" від 25.04.2013\n(акт обстеження виробництва № 001-АО/11 від 18.04.2011, сертифікат\nUA1.030.0086047-13)"]
[3125," Радіотелефон систем стільникового зв'язку cdma2000 1x та cdma2000 EV-Do торговельної марки Alcatel моделі OT-990C (One Touch 990C) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Китай",1,"370\n427","26.07.2012\n09.07.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в стільникових мережах фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з інтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як кінцеве обладнання,  (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 19-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0105910-12 дійсний до 25.04.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТСТ Мобіль Ероп САС\" від 25.04.2013\n(акт обстеження виробництва № 001-АО/11 від 18.04.2011, сертифікат \nUA1.030.0087200-13)"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[323,"Радіостанція носима моделі IC-F21 виробництва Icom Inc., Японія",3,"68\n427","2012-02-16","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","УКХ-радіостанція двостороннього радіотелефонного зв’язку","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","8K50F3E","Д02, С13, ОВ3","UA1.005.0043430-02 від 30.04.2002"]
[523,"Радіостанція носима моделі TC-620  виробництва \"HYTERA Communications Corporation Limited\" (стара назва Shenzhen HYT Science and Technology Co., Ltd), Китай",3,"68\n299\n427","16.02.2012\n21.06.2012\n09.07.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації радіотелефонного зв’язку між однотипними стаціонарними, мобільними, переносними і носимими радіостанціями","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12","UA1.025.0069283-12 дійсний до 03.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 05.06.2013\n"]
[526,"Радіостанція возима моделі TM-610 виробництва \"HYTERA Communications Corporation Limited\" (Китай)",3,"68\n299\n427","16.02.2012\n21.06.2012\n09.07.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\nАналоговий транкінговий  радіозв’язок ","Для організації двохстороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12, С13,\nС14, С15","UA1.025.0069285-12 дійсний до 03.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 05.06.2013"]
[613," Радіостанція носивна моделі ТC-620 (код замовлення ТС-620U) виробництва \"HYTERA Communications Corporation Limited\", Китай",3,"68\n299\n427","16.02.2012\n21.06.2012\n09.07.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Для організації радіотелефонного зв’язку між однотипними стаціонарними, мобільними, переносними і носимими радіостанціями","440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E","Д02, ОВ3\nС14"," UA1.030.0015202-11 дійсний до 10.02.2012\nUA1.025.0069283-12 дійсний до 03.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 05.06.2013",0]
[735,"Радіостанція возивна торговельної марки Hytera моделі TM-600 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",3,"299\n427","21.06.2012\n09.07.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С12, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.025.0069285-12 дійсний до 03.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 05.06.2013"]
[736,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Hytera моделі TC-508 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",3,"299\n427","21.06.2012\n09.07.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С12, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.025.0069897-12 дійсний до 07.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 05.06.2013"]
[737,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Hytera моделі TC-518 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",3,"299\n427","21.06.2012\n09.07.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С12, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.025.0069901-12 дійсний до 07.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 05.06.2013"]
[738,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Hytera моделі TC-610 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",3,"299\n427","21.06.2012\n09.07.2013","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц /\n460-460,6 МГц","11К0F3E","Д02, С12, С13, С14, С15, ОВ3","UA1.025.0069283-12 дійсний до 03.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 05.06.2013"]
[739,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Hytera моделі TC-320 (446,0625 - 446,09375 МГц) виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",3,"299\n427","21.06.2012\n09.07.2013","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,0-446,1 МГц","11К0F3E","Д03 або Б01, РІ 6-1","UA1.025.0057054-12 дійсний до 12.04.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 05.06.2013"]
[740,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Hytera моделі TC-320 (446,300 - 446,400 МГц) виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n",3,"299\n427","21.06.2012\n09.07.2013","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","446,3-446,4 МГц","11К0F3E","Д03","UA1.025.0057055-12 дійсний до 12.04.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 05.06.2013"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                    М.С. Сокирко      "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}