{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":100,"n_cols":12,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[97,0,97,11],[98,0,98,11],[99,0,99,11],[93,0,93,11],[94,0,94,11],[95,0,95,11],[96,0,96,11],[89,0,89,11],[90,0,90,11],[91,0,91,11],[92,0,92,11],[85,0,85,11],[86,0,86,11],[87,0,87,11],[88,0,88,11],[81,0,81,11],[82,0,82,11],[83,0,83,11],[84,0,84,11],[23,0,23,11],[30,0,30,11],[43,0,43,11],[80,0,80,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[4,0,4,11],[20,0,20,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                   Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                     від 16.07.2013 № 441 \nДоповнення до розділів 1, 8, 9, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3353," Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі TS105 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS/Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013\n"]
[3354," Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Fly моделі TS91 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS/Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013\n"]
[3355,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Fly моделі EzzyTrendy виробництва \"Meridian Group Services\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013 \n"]
[3356,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Fly моделі Ezzy4 виробництва \"Meridian Group Services\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013 \n"]
[3357,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Fly моделi E157  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth )  виробництва \"Meridian Group Services\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/, IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS/EGPRS//Bluetooth/WLAN(IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013\n"]
[3358,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Fly моделi E145TV  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth )  виробництва \"Meridian Group Services\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS/Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013 \n\n"]
[3359,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Fly моделi DS125  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth )  виробництва \"Meridian Group Services\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS/Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013 "]
[3360,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Fly моделi E141TV  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth )  виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS/Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013 \n"]
[3361,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Fly моделi DS124  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth )  виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS/Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013 \n"]
[3362,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Fly моделi DS123  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth )  виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS/Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013 \n"]
[3363,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Fly моделi DS120  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth )  виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS/Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013 \n"]
[3364,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Fly моделi DS115  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth )  виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS/Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013 \n"]
[3365,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Fly моделi DS113    виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013 \n"]
[3366,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Fly моделi DS103D    виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 02.07.2013 \n"]
[3367,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Fly моделi TS110  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth )  виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія",null,441,"2013-07-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних GPRS/Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.05.2013\n"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії           "]
[734,"Радіобладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) т.м. Chicco типу Baby Monitor  Top Digital Audio моделі 06620 для дистанційного догляду за дитиною, виробництва \"Artsana S.p.A\", Італія",null,441,"2013-07-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації  абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-2","Декларація про відповідність  \"Artsana S.p.A\", Італія від \nреєстраційний номер\nUA.TR.052.D.00109-13 від 07.06.2013\n"]
[735,"Телефонні апарати для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Philips моделей D150xy/51, D400xy/51, D405xy/51, XL300xy/51, XL305xy/51, M550xyz/51 (де замість \"x\" може бути від 0 до 9 - позначає кількість додаткових трубок у комплекті; \"y\", \"z\" може бути від A до Z або пусто - позначає колір) виробництва \"Philips Electronics Hong Kong LTd\", Китай",null,441,"2013-07-16","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 04.06.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003527-13-СДК,  \nсертифікат \nUA1.003.0114185-13)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу           \n"]
[1772,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) -точка доступу з функцією маршрутизації т.м. SMC Networks моделі SMCWBR14S-N5 BARRICADE N виробництва \"Edge-core Networks Corp.\", Тайвань, Провінція Китаю",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"НВК\"Ромсат\" від 24.04.2013\n(сертифікат №UA1.030.0074605-13\n№UA1.030.0074622-13\n№UA1.030.0074632-13)"]
[1773,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) моделі W311U+ (USB Adapter) у складі автомату по прийому вторинної тари ФАНДОМАТ МТ-500 виробництва \"RecycleTech Corp\", США",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ВІАР ПЛЮС\" від 19.06.2013\n(сертифікат №1О094.001177-13)"]
[1774,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. Johnson Controls Inc моделі MAZ виробництва \"Johnson Controls Inc.\", США",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Johnson Controls Inc\",США від 20.06.2013\n"]
[1775," Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Sony моделі VGP-WAR100, виробництва \"Sony Corporation\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 18.05.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003368-13-СДК, \nсертифікат \nUA1.003.0102566-13)"]
[1776,"USB Wi-Fi адаптер торговельної марки Sharp моделі AN-WUD350 (VEZZY200) виробництва \"Vestel Elektronik A.S.\", Туреччина",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Sharp Electronics\" від 25.04.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003247-13)"]
[1777,"USB адаптер безпроводовий (Wireless USB adapter) торговельної марки Sharp моделі AN-WUD630, виробництва \"Sharp Corporation\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Sharp Electronics\" від 25.04.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003447-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003448-13)"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[677,"Гучномовці т.м. \"xxodd\" моделей WoomBox One, WoomBox Two з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та вбудованим мікрофоном  виробництво \"Yuhuan Global Co.,Ltd\", Тайвань, Провінція Китаю",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"СІЛАКО-ЛОДЖІСТІК\" від  24.05.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.10094.001131-13)\n"]
[678,"Радіобладнання т.м. Chicco типу Baby Monitor Essential Digital Video моделі 06626 типу Baby Monitor Top Digital Video моделі 06627, для дистанційного догляду за дитиною виробництва \"Artsana S.p.A\", Італія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","\n1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Artsana S.p.A\", Італія від \nреєстраційний номер\nUA. TR.052.D.00108-13 від 07.06.2013\n"]
[679,"Радіобладнання т.м. Chicco типу Baby Monitor Essential Digital Audio моделі 06607 для дистанційного догляду за дитиною  виробництва \"Artsana S.p.A\", Італія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","\n1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Artsana S.p.A\", Італія від \nреєстраційний номер\nUA. TR.052.D.00110-13 від 07.06.2013\n"]
[680,"Навушники безпроводові торговельної марки BRAVIS моделей HS-901B, HS-901W з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Beijing Shockwave Electronic Co., Ltd\", Китай",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Beijing Shockwave Electronic Co., Ltd\" від 21.06.2013\n(сертифікат №1О094.001191-13)"]
[681,"Радіоприймачі автомобільні з медійним програвачем торговельної марки Sony моделі DSX-A50BTE (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) , виробництва \"Sony Corporation\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 19.04.2013\n(сертифікат №UA1.003.0031911-12)"]
[682,"Система домашнього кінотеатру (DVD Home Theatre System) торговельної марки Sony моделі DAV-DZ650 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та складається з DVD ресивера HBD-DZ650, колонок: SS-TS125, SS-TS123, SS-CT123,саббуфера SS-WS123 та пульта дистанційного керування RM-ADU162, виробництва \"Sony Corporation\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 19.04.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003157-13)"]
[683,"Домашній кінотеатр (immersive sound home theater) торговельної марки Philips моделі HTB75x0xx/** (перший \"x\" може бути 3,6 до 9 - позначає динаміки; другий та третій \"x\" може бути від A до Z або пробіл - позначає різні аксесуари, \"**\" - може бути від 01 до 98 - маркетингові позначення) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Philips Electronics Hong Kong LTd\", Китай",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 31.05.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003459-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003115-13)"]
[684,"Система музична торговельної марки Philips моделі DTM5095/XX (де замість \"XX\" можуть бути позначення 05, 12, 55, 58, 77, 78, 79, 98) з програвачем CD-дисків, док-станцією для iPod/iPhone/iPad та  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Philips Electronics Hong Kong LTd\", Китай",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 31.05.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003412-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003413-13)"]
[685,"Система акустична (soundbar speaker) торговельної марки Philips моделі HTL5120X/** (де \"X\" може бути пробіл або від A до Z для позначення кольору, \"**\" може бути від 00 до 98 для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Philips Electronics Hong Kong LTd\", Китай",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 31.05.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003511-13-СДК,\nсертифікат  \nUA1.001.003512-13)"]
[686,"Система акустична (soundbar speaker) торговельної марки Philips моделі HTL2160x/yy (де замість\"x\" може бути a-z або пробіл та позначає колір корпусу, \"у\" може бути від 0-9 для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Philips Electronics Hong Kong LTd\", Китай",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 31.05.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003363-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003362-13)"]
[687,"Система акустична (soundbar speaker) торговельної марки Philips моделі HTL2110x/yy (де замість\"x\" може бути a-z або пробіл та позначає колір корпусу, \"у\" може бути від 0-9 для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Philips Electronics Hong Kong LTd\", Китай",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 31.05.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003402-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003403-13)"]
[688,"Гарнітура безпроводова т.м. TRUST, моделі 18910 виробництва \"TRUST International BV\", Нідерланди",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n","РІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"АНГАРД\" від 01.06.2013 \n"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1363,"Комп'ютер персональний  (ноутбуки) т.м. Acer моделеі MS2361 (маркетингові назви Aspire V5 series, Aspire V5-531, AspireV5-571, Aspire V5-531G, Aspire V5-571G/)  з обладнанням радіодоступу виробництва Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",null,441,"2013-07-16","\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Для безпроводових мереж передачі даних (WLAN), включаючи локальні безпроводові обчислювальні мережі  (WAS/RLANs) з використанням радіоінтерфейсу передачі даних Bluetooth","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 10.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.002084-12)\n"]
[1364,"Ручка електронна безпроводова (інтерфейс передачі даних ZigBee) торговельної марки Panasonic моделі DKB-DP13 з приймачем моделі SSR-RFNANO та зарядним пристроєм моделі N0HZZY000003, виробництва \"Panasonic Corporation, Display Devices Business Group\" Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.15.4)",null,"2400-2483,5 МГц","5M00G1W","Б01 \nРІ 24-4","Декларація про відповідність \"Panasonic Corporation, Display Devices Business Group\", від 01.06.2013 \n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003505-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003504-13)\n"]
[1365,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор) торговельної марки HP моделі HP wireless Trackpad Z6500 (RMN: ATOLL), виробництва \"Hewlett-Packard Company\" США",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Неспеціалізовані радіопристрої короткого радіусу дії","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXD\n\n","РІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\", від 06.06.2013 \n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003558-13-СДК, \nсертифікат \nUA1.001.003555-13)\n"]
[1366,"Телевізор LED  торговельної марки Philips моделі 46PDL8908y/xx ( де \"y\" може бути H, K або S, \"x\" - позначає місце призначення) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.4)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n/Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n-------\n5M00G1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-4\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 03.06.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003509-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003510-13)"]
[1367,"Телевізор LED  торговельної марки Philips моделі 60PFL6008y/xx ( де \"y\" може бути H, K, S, \"x\" - позначає місце призначення) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.4)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n-------\nДля прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n-------\n5M00G1W","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-4\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 17.05.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003347-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003348-13)"]
[1368,"Телевізори LED  торговельної марки Philips моделей 24PFL4208T/xx, 24PFL4228T ( де \"х\" може бути 0-9, a-z, A-Z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Singapore Pte LTd\", Сінгапур",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність ТОВ \"\"ТП ВІЖН Україна\" від 03.06.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003507-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003508-13)"]
[1369,"Комп'ютери персональні торговельної марки Sony моделей SVF15Axxxxx (SVF15ACxxV, SVF15AAxxV) ( де\"x\" може бути a-z, 0-9, А-Z або пробіл для маркетингових цілей, а також в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають логістичні службові позначення) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) т.м. Broadcom моделі BCM943142HM, пристроєм радіочастотної ідентифікації (RDIF) т.м. SEMCO моделі WNI20NC0302 та блоком живлення VGP-AC19V49, VGP-AC19V44, VGP-AC19V68, виробництва \"Sony Corporation\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n-------------\n\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n\n\n\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів \n\n\n\n\n\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n----------\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n-----------\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність  ТОВ \" Соні Україна\"  від 05.06.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003537-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003536-13)\n"]
[1370,"Фотоапарат цифровий торговельної марки Sony моделі DSC-RX100M2 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу моделі TypeWN та пристроєм радіочастотної ідентифікації RDIF моделі RC-S926 (9950A) моделі TypeWN, виробництва \"Sony Corporation\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n\n-------------\n\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n\n\n\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n----------\n13553-13567 кГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n-----------\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Соні Україна\" від 06.06.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003553-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003552-13)\n"]
[1371,"Комп'ютери персональні торговельної марки Sony моделей SVP132xxxxx (SVP132AxxV) ( де\"x\" може бути a-z, 0-9, А-Z або пробіл для маркетингових цілей, а також в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають логістичні службові позначення) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) т.м. Intel моделі 7260NGW AN, пристроєм радіочастотної ідентифікації (RDIF) т.м. WNC моделі DFCN267, VGA адаптером т.м. Sony моделі VGP-DA15, точкою доступу т.м.  Sony моделі VGP-WAR100 та блоками живлення VGP-AC10V10, VGP-AC10V8, виробництва \"Sony Corporation\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n-------------\n\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n\n\n\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n\n------------\n\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n----------\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n-----------\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ  \"Соні Україна\" від 06.06.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003562-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003561-13)\n"]
[1372,"Комп'ютери персональні торговельної марки Sony моделей SVP112xxxxx (SVP112AxxV) ( де\"x\" може бути a-z, 0-9, А-Z або пробіл для маркетингових цілей, а також в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають логістичні службові позначення) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) т.м. Intel моделі 7260NGW AN, пристроєм радіочастотної ідентифікації (RDIF) т.м. WNC моделі DFCN267, VGA адаптером т.м. Sony моделі VGP-DA15, точкою доступу т.м.  Sony моделі VGP-WAR100 та блоками живлення VGP-AC10V10, VGP-AC10V8, виробництва \"Sony Corporation\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n-------------\n\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n\n\n\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n\n------------\n\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n----------\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n-----------\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Соні Україна\" від 06.06.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003560-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003559-13)\n"]
[1373,"Комп'ютер персональний  т.м. Acer моделеі Aspire ZC-605 товарні ідентифікатори AZC-605xxxxxx ( де\"x\" може бути a-z, 0-9, А-Z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",null,441,"2013-07-16","\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Для безпроводових мереж передачі даних (WLAN), включаючи локальні безпроводові обчислювальні мережі  (WAS/RLANs) з використанням радіоінтерфейсу передачі даних  Bluetooth","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 16.05.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003332-13-СДК,\nсертифікат  \nUA1.001.003331-13)\n"]
[1374," Фотоапарат цифровий торговельної марки Sony моделі DSC-HX50 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію або наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу моделі TypeWN, виробництва \"Sony Corporation\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 31.05.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003484-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003483-13)"]
[1375,"Комп'ютери персональні торговельної марки Sony моделей SVF14Axxxxx (SVF14ACxxV, SVF14AAxxV) ( де\"x\" може бути a-z, 0-9, А-Z або пробіл для маркетингових цілей, а також в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають логістичні службові позначення) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) т.м. Broadcom моделі BCM943142HM, пристроєм радіочастотної ідентифікації (RDIF) т.м. SEMCO моделі WNI20NC0302 та блоком живлення VGP-AC19V49, VGP-AC19V44, VGP-AC19V68, виробництва \"Sony Corporation\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n-------------\n\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n\n\n\n\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n----------\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n-----------\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Соні Україна\" від 05.06.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003539-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003538-13)\n"]
[1376,"Комп'ютери персональні торговельної марки Sony моделей SVF152xxxxx (SVF152CxxV, SVF152AxxV) ( де\"x\" може бути a-z, 0-9, А-Z або пробіл для маркетингових цілей, а також в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають логістичні службові позначення) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) т.м. Broadcom моделі BCM943142HM, пристроєм радіочастотної ідентифікації (RDIF) т.м. SEMCO моделі WNI20NC0301 та блоком живлення VGP-AC19V49, VGP-AC19V44, VGP-AC19V68, виробництва \"Sony Corporation\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n-------------\n\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n\n\n\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n----------\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n-----------\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Соні Україна\" від 05.06.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA1.001.003541-13-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.003540-13)\n"]
[1377,"Комп'ютер персональний  (Tablet Computer) т.м. Acer моделей  A1-81x, (де \"x\" може бути 0-9 або пробіл для маркетингових цілей )  з обладнанням радіодоступу та радіомодулем  систем стільникового GSM900/1800  та UMTS виробництва Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",null,441,"2013-07-16","\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD) з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 14.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003630-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003631-13)"]
[1378,"Комп'ютер персональний (portable computer) т.м. Acer моделі ZEJV4; Маркетингових назви Aspire ********************; A********************; TravelMate********************; T********************; D********************; E********************; G********************; L********************; N********************; I********************; V********************; EasyNote********************; (де \"*\" =0-9, a-z, A-Z, \"(\",\")\", \"-\", \"/\", \"\\\", \"_\", \"|\" або порожньо, для позначення маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM900/1800  та UMTS виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови\"",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD) з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 18.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003647-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003648-13)"]
[1379,"Комп'ютер персональний  (ноутбуки) т.м. Acer моделей  Q5W**  (де \"*\" = 0-9, A-Z або пробіл )  з обладнанням радіодоступу  виробництва Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Обладнання радіодоступу для безпроводових мереж прередачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 29.01.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.002698-13-СДК)"]
[1380,"Комп'ютер персональний  (ноутбуки) т.м. Acer моделі  VA7**, VG7*, BA7***  (де \"*\" = А-Z, 0-9, a-z або пробіл для маркетингових цілей )  з обладнанням радіодоступу виробництва Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Для безпроводових мереж передачі даних (WLAN), включаючи локальні безпроводові обчислювальні мережі  (WAS/RLANs) з використанням радіоінтерфейсу передачі даних  IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 07.03.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.002943-13)\n"]
[1381,"Комп'ютер персональний  (ноутбук) т.м. Packard Bell моделі  EG7*,  (де замість  \"*\" можуть бути А-Z, 0-9, a-z або пробіл для маркетингових цілей )  з обладнанням радіодоступу виробництва Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Обладнання радіодоступу для безпроводових мереж прередачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 03.04.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003077-13)\n"]
[1382,"Комп'ютер персональний  (ноутбуки) т.м. Acer моделей  Q5W**  (де \"*\" = 0-9, A-Z або пробіл )  з обладнанням радіодоступу  виробництва Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Обладнання радіодоступу для безпроводових мереж прередачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 03.04.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.000796-12)\n"]
[1383,"Комп'ютер персональниі (ноутбуки) т.м. Acer моделей  ZRK**  (де замість  \"*\" можуть бути 0-9, A-Z або пробіл для позначення маркетингових цілей)  з обладнанням радіодоступу  виробництва Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Обладнання радіодоступу для безпроводових мереж прередачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 10.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003583-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003582-13)"]
[1384,"Комп'ютер персональний  (ноутбуки) т.м. Acer моделей  MS2370, MS2372, MS2384 з обладнанням радіодоступу виробництва Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Обладнання радіодоступу для безпроводових мереж прередачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 10.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003581-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003580-13)"]
[1385,"Телевізори LCD т.м. \"SHARP\" моделі LC-60LE857E, LC-60LE855E  з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporatoin\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Sharp Electronics (Europe) GmbH\" від 11.03.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.002951-13)\n"]
[1386,"Телевізори LCD т.м. \"SHARP\" моделей LC-90LE757E  з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporatoin\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Sharp Electronics  GmbH\" від 28.05.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003443-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003444-13)"]
[1387,"Ігрові відео приставки (Sony PlayStation 3) т.м. Sony моделей CECH-4208A, CECH-4208x (де x=B-Z), DECH-4200AA з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та контролером CECHZC2*# (де \"*\"=A-Z, 0-9, або пробіл, \"#\"= A-Z, або пробіл) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bleutooth) ( в кінці назви кожної з моделей можуть бути додаткові літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)  ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g,  IEEE 802.15.1)\n","\n2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 28.05.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003445-13-СДК),\n(сертфікат відповідності UA 1.001.003446-13)"]
[1388,"Комп'ютер персональний  (tablet computer) т.м. Acer моделей  B1-A71, B1-710  з обладнанням радіодоступу та радіомодулем  систем стільникового GSM900/1800  та UMTS виробництва Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD) з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 19.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003659-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003658-13)"]
[1389,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії MeMO Pad моделі K00B (ME173X) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ  корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"ASUS Technology Pte.Ltd\" від 14.06.2013\n(сертифікат №UA1.030.0127159-13)"]
[1390,"Персональні електронно-обчислювальні машини планшетні (ПЕОМ) моделей  AirBook City, AirBook City Light з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ  корпусі виробництва \"Shenzhen Boeye Technology Co., Ltd.\", Китай",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕС.ЕЙ.ТІ. ТЕХНОЛОДЖІ\" від 21.06.2013\n(сертифікат  №1О094.001190-13)"]
[1391,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. CORTLAND  моделі  TAB001 з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ  корпусі виробництва \"Shenzhen Yingtai Imp. And Exp Co., Ltd.\", Китай",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  \"Shenzhen Yingtai Imp. And Exp Co., Ltd\" від 21.06.2013\n(сертифікат  №1О094.001193-13)"]
[1392,"Комп'ютер персональний т.м. Hp моделі TPC-M012-SF (маркетингова назва HP Compaq Pro 4300 Small Form Factor Buiness PC) з обладнанням  радіодоступу - картками безпроводового доступу моделей WN7600R та Intel Centrino Advanced-N 6205 (62205ANHMW) \"Hewlett-Packard Company\", США",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів  за стандартом IEEE 802.11а/b/g/n","\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n","Декларація про відповідність  \"Hewlett-Packard Company\",США від 07.06.2013\n"]
[1393,"Пристрій введення даних т.м. Lenovo безпроводовий маніпулятор типу \"миша\" моделі N800 (Wireless Mouse), обладнання радіодоступу моделі SD-8882 (USB-Dongle) виробництва \"Lite-On Technology Corporation\", Тайвань",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц\n","2M00FXD\n","РІ 24-5","Декларація про відповідність  \"Lite-On Technology Corporation\",Тайвань від 15.05.2013\n(сертифікат  №UА.086.00293-13)"]
[1394,"Накопичувач даних (Hard Drive) торговельної марки Silicin Power моделі Sky Share H10 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Silicon Power\", Тайвань, Провінція Китаю",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів  за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","РІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Велс Сервіс\", Україна від 07.06.2013 "]
[1395,"Прилад для діагностування двигуна т.м. STIHL  модель MDG 1, арт. 5910 840 0200 з мережевим блоком живлення ANHG8210 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ANDREAS STIHL AG&Co.KG\", Німеччина",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE  802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом Bluetooth","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","РІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"АНДРЕАС ШТІЛЬ\" від 20.06.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003663-13-CДК,\nсертифікат  \nUA.1.001.003657-13)"]
[1396,"Цифрові камери т.м. Nikon моделей COOLPIX AW110 та СOOLPIX S9500 з обладнанням радіодоступу моделі DW092 у комплекті з зарядними пристроями моделей MH-65 та EH-70P виробництва \"Nikon Corporation\", Японія",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1D\n22M0D1D\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нікон\" від 20.06.2013 \n\n"]
[1397,"Картка пам'яті т.м. TRANSCEND моделі TS32GWSDHC10 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Transcend Information, Inc\", Тайвань, Провінція Китаю",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів  за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n","\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"АНГАРД\" від 01.06.2013 \n"]
[1398,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth т.м. Acer моделі UA0B виробництва \"Darfon Electronics Corp.\", Тайвань",null,441,"2013-07-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE  802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом Bluetooth","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 26.06.2013 \n"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-2. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) (технічні засоби телекомунікації) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                   М.С. Сокирко "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}