{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":71,"n_cols":12,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[70,0,70,11],[66,0,66,11],[67,0,67,11],[68,0,68,11],[69,0,69,11],[62,0,62,11],[63,0,63,11],[64,0,64,11],[65,0,65,11],[58,0,58,11],[59,0,59,11],[60,0,60,11],[61,0,61,11],[54,0,54,11],[55,0,55,11],[56,0,56,11],[57,0,57,11],[20,0,20,11],[22,0,22,11],[52,0,52,9],[53,0,53,11],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[4,0,4,11],[16,0,16,15],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                   Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                     від 23.07.2013 № 461 \nДоповнення до розділів 1, 15, 18, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3368," Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки HTC моделі HTC Desire 200 102e (PO60100) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай ",null,461,"2013-07-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку  E-GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсів  Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","РІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність\"HTC Corporation\" від 20.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00398-13)"]
[3369," Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки HTC моделі HTC Desire 600 dual sim (PO49110) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай ",null,461,"2013-07-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку  E-GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсів  Bluetooth/IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","РІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність\"HTC Corporation\" від 13.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00370-13)"]
[3370," Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки HTC моделі HTC One mini 601n (PO58200) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай ",null,461,"2013-07-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку  E-GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсів  Bluetooth/IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","РІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність\"HTC Corporation\" від 20.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00397-13)"]
[3371," Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  моделі HUAWEI P6-U06) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\",  Китай ",null,461,"2013-07-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку  E-GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсів Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ХУАВЕЙ УКРАЇНА\" від 04.07.2013 \n"]
[3372,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Philips  моделi Philips Xenium X2300 (CTX2300)  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth )  виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай",null,461,"2013-07-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 20.06.2013 "]
[3373,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  т.м. Philips  моделi Philips Xenium X1510 (CTX1510)  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth )  виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай",null,461,"2013-07-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 20.06.2013 "]
[3374,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  та UMTS т.м. Philips  моделi Philips Xenium W832 (CTW832)  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth )  виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай",null,461,"2013-07-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку  E-GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсів Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 20.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00393-13) "]
[3375,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800  та UMTS т.м. Philips  моделi Philips Xenium W737 (CTW737)  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth )  виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай",null,461,"2013-07-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку  E-GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсів Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 20.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00394-13) "]
[3376," Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделі IQ442 Quad з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія\n",null,461,"2013-07-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS/WCDMA)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 03.07.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00433-13)"]
[3377," Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделі IQ448 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meridian Group Services Limited\", Велика Британія\n",null,461,"2013-07-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS/WCDMA)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 03.07.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00432-13)"]
[3378,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами т.м. \"ArkNav\" моделі Rover 9PRO з радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM900/1800 та GPS-приймачем виробництва \"Ark Nav International, Inc\", Тайвань",null,461,"2013-07-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для спостереження за рухомими об'єктами","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n","\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність ПП \"Укртранссервіс\" від 01.04.2013 \n"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[522,"Цифровi радіорелейнi станції типу OmniBAS-2W/4W/8W діапазону 7ГГц виробництва \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\", Греція",null,461,"2013-07-23","Радіорелейний зв'язок\nДСТУ ETSI\nEN 302 217-2-2:2009","Для побудови радіорелейних систем передавання","7.110-7,750 ГГц","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W","РІ 27-9","Декларація про відповідність \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\" від 12.06.2013 \n"]
[523,"Цифровi радіорелейнi станції типу OmniBAS-2W/4W/8W діапазону 18ГГц виробництва \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\", Греція",null,461,"2013-07-23","Радіорелейний зв'язок\nДСТУ ETSI\nEN 302 217-2-2:2009","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,700-19,700ГГц","7M50G7W\n7M50D7W\n13M8G7W\n13M8D7W\n27M5G7W\n27M5D7W\n55M0G7W\n55M0D7W","РІ 27-6","Декларація про відповідність \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\" від 12.06.2013 \n"]
[524,"Цифровi радіорелейнi станції типу OmniBAS-2W/4W/8W діапазону 38ГГц виробництва \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\", Греція",null,461,"2013-07-23","Радіорелейний зв'язок\nДСТУ ETSI\nEN 302 217-2-2:2009","Для побудови радіорелейних систем передавання","37,00-39,50 ГГц","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0G7W\n56M0G7W\n56M0D7W","РІ 27-12","Декларація про відповідність \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\" від 12.06.2013 \n"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[885,"Пульт дистанційного керування т.м. Logitech моделі R700 з обладнанням радіодоступу з USB адаптером виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(ETSI EN 300 440-2)","Неспеціалізований пристрій короткого радіусу дії","2400-2483,5 МГц\n","2M00FXD\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 14.06.2013 \n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA.086.00374-13)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1399,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. Logitech моделі  Ultrathin Keyboard Mini (Cover for iPad) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.15.1)","Кінцеве обладнання радіоінтерфейс Bluetooth","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n\n","РІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 14.06.2013 \n"]
[1400,"Пристрій введення даних (маніпулятор типу \"миша\") т.м. Logitech моделі  G700s  у комплекті з USB адаптером виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(ETSI EN 300 440-2)","Неспеціалізований пристрій короткого радіусу дії","2400-2483,5 МГц\n","2M00FXD\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 14.06.2013 \n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA.086.00373-13)"]
[1401,"Комплекти прстроїв введення даних (безпроводові клавіатури та маніпулятори типу \"миша\") т.м. Logitech моделей mk240 та mk270 виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(ETSI EN 300 440-2)","Неспеціалізований пристрій короткого радіусу дії","2400-2483,5 МГц\n","2M00FXD\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 14.06.2013 \n(сертифікат орагну з оцінки відповідності №UA.086.00372-13)"]
[1402,"Пристрій багатофункціональний т.м. \"Panasonic\" моделі KX-MB2270RU з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd.\", Японія",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Прийом-передача даних за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 12.06.2013 \n"]
[1403,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. Lenovo моделей TP00019B (торгова назва ThinkPad X230 Tablet, ThinkPad X230i Tablet)  з радіотерміналом сиситем стільникового зв'язку GSM900/1800  та UMTS з GPS-приймачем моделі H5321 та обладнанням радіодоступу ( у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.\", Сінгапур",null,461,"2013-07-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку  E-GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсів Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","РІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від  21.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00399-13)\n"]
[1404,"Комп'ютери персональні (планшетні) т.м. Lenovo моделей 60031, 60032 (торгова назва IdeaTab S6000-F, IdeaTab S6000-H)  з радіообладнанням  сиситем стільникового зв'язку GSM900/1800  та UMTS з GPS-приймачем моделі H5321 та обладнанням радіодоступу ( у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Lenovo PC HK Limited.\", Китай",null,461,"2013-07-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку  E-GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсів Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","РІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від  03.07.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00337-13)\n"]
[1405,"Книга електронна моделі PocketBook Color Lux з обладнанням радіодоступу виробництва \"Shenzhen Yitoa Digital Appliance Co., Ltd\", Китай",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів  за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ФОП Бочкарьов А.А. від 12.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.155.0123324-13)"]
[1406,"Комп'ютер персональний  (ноутбук) т.м. Acer моделей  V5MM* (де \"*\" може бути 0-9, A-Z або пробіл для маркетингових цілей )  з обладнанням радіодоступу  виробництва Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",null,461,"2013-07-23","\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 26.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003716-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003717-13)"]
[1407,"LCD телевізори т.м. \"SHARP\" моделі LC-70LE747E  з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporatoin\", Японія",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Sharp Electronics  GmbH\" від 25.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003712-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003713-13)"]
[1408,"LCD телевізори т.м. \"SHARP\" моделі LC-80LE657E  з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporatoin\", Японія",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Sharp Electronics  GmbH\" від 21.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003686-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003685-13)"]
[1409,"Комп'ютер персональний (desktop computer) т.м. DELL моделі D13M (маркетингова назва D13M001) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",null,461,"2013-07-23","\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, )\n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 18.05.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003309-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.002885-13)"]
[1410,"LCD телевізори т.м. \"SHARP\" моделі LC-60LE751E, LC-60LE752E, LC-60LE651E, LC-60LE652E  з обладнанням радіодоступу виробництва \"Sharp Corporatoin\", Японія",null,461,"2013-07-23","\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, )\n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність \"Sharp Electronics  GmbH\" від 31.05.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003447-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003448-13, UA 1.001.003485-13 )"]
[1411,"LCD телевізори т.м. \"SHARP\" моделі LC-39LE750V, LC-39LE751V, LC-39LE752V, LC-50LE750V, LC-50LE751V,   LC-50LE752V, LC-39LE650V,  LC-39LE651V, LC-39LE652V, LC-50LE650V, LC-50LE651V, LC-50LE652V з USB адаптером безпроводовим (Wireless USB adapter) т.м. Sharp моделі AN-WUD630 виробництва \"Sharp Corporatoin\", Японія",null,461,"2013-07-23","\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, )\n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність \"Sharp Electronics  GmbH\" від 28.05.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003447-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003448-13, UA 1.001.003172-13 )"]
[1412,"Комп'ютери персональні (Portable Computer) т.м. DELL моделі P20S*** (\"*\" = 0-9, A-Z, \"-\" or blank for marketing purposed) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Dell Inc.\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n---\nIндукційні радіозастосування\n(ETSI EN 300 330-2)","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n---\nІндукційні пристрої систем радіозв'язку, що базується на використанні властивостей магнітного поля","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 30.05.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003470-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003469-13)"]
[1413,"Комп'ютери персональні (All in One PC) т.м. hp моделей HP ENVY TouchSmart 27 All-in-One  PC, 27-kxxxyy (x, y = 0-9, A-Z, \"_\" або пробіл) (RMN: TPC-Q011) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n---\nIндукційні радіозастосування\n(ETSI EN 300 330-2)","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n---\nІндукційні пристрої систем радіозв'язку, що базується на використанні властивостей магнітного поля","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 04.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003523-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003522-13)"]
[1414,"Комп'ютери персональні (All in One PC) т.м. hp моделей HP ENVY TouchSmart 23 All-in-One  PC, 23-kxxxyy (x, y = 0-9, A-Z, \"_\" або пробіл) (RMN: TPC-Q012) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n---\nIндукційні радіозастосування\n(ETSI EN 300 330-2)","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n---\nІндукційні пристрої систем радіозв'язку, що базується на використанні властивостей магнітного поля","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 04.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003521-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003520-13)"]
[1415," Персональні комп'ютери (Point of Sale Terminal) т.м. hp моделей HP rp5800 Retail System (RMN: TPC-F012-SF) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)  \n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 27.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003724-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003723-13)"]
[1416,"Комп'ютери персональні (All -in- One PC) т.м. hp моделі TPC-W013 (HP ProOne 600 G1 All-in-One Business PC) з обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n---\nIндукційні радіозастосування\n(ETSI EN 300 330-2)","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n---\nІндукційні пристрої систем радіозв'язку, що базується на використанні властивостей магнітного поля","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 04.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003380-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003381-13)"]
[1417,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL моделі P36G (P36G001) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 16.05.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003337-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003185-13)"]
[1418,"Комп'ютер персональний  т.м. DELL моделі W04C (маркетингова назва W04C002) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 23.05.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003308-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.002849-13)"]
[1419,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. DELL моделі P27F (P27F001), P28F (P28F001) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","\n2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 04.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003388-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003389-13)"]
[1420,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) т.м. DELL моделі P27G (P27G001), P28G (P28G001) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Dell Inc.\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 04.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003361-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003204-13)"]
[1421,"Комп'ютери персональні (All in One PC) т.м. hp моделі : TPC-W012 (HP EliteOne 800 G1 All-in-One Business PC, HP EliteOne 800 G1 Touch All-in-One Business PC) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n---\nIндукційні радіозастосування\n(ETSI EN 300 330-2)","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n---\nІндукційні пристрої систем радіозв'язку, що базується на використанні властивостей магнітного поля","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 30.05.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003419-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003418-13)"]
[1422,"Комп'ютери персональні (All in One PC) т.м. hp моделей TPC-P027, TPC-P028 (маркетингові назви HP Pavilion 20 All-in-One  PC, HP Pro All-in-One 3520 Business PC, HP Pavilion TouchSmart 20 All-in-One  PC, 20-xxxxyy (де \"x\", \"y\" може бути від  0-9, від a-z, від A-Z, \"_\" або пробіл) (RMN: TPC-Q012) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 01.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003468-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003467-13)"]
[1423,"Комп'ютер персональний (PC) т.м. hp модель TPC-P030-US (маркетингові назви HP EliteDesk 800 G1 USDT Business PC, HP t820 Flexible Thin Client) з обладнанням радіодоступу   виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)  \n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 20.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003666-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003665-13)"]
[1424,"Комп'ютер персональний (Personal Computer) т.м. DELL моделі W07C (маркетингова назва W07C002) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","\n2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 02.07.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003720-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003719-13)"]
[1425,"Блок системний (Desktop Computer) т.м. Dell моделі D14M (маркетингова назва D14M001) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 28.05.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003441-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003442-13)"]
[1426,"Блоки системні (Desktop Computer) т.м. Dell моделі D07D (D07D001), D12M ( D12M001) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",null,461,"2013-07-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)  \n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 11.06.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.003585-13-СДК,\nсертфікат UA 1.001.003584-13)"]
[1427,"Комп'ютери персональні т.м. Lenovo моделей 10105*********, 6596**** (торгова назва Lenovo C445) ( де* - будь-які літери латинського алфавіту (А-Z), цифри (0-9) або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo (BEIJING) LTD\", Китай",null,461,"2013-07-23","\nШирокосмуговий радіодоступ (IEEE 802/11 b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802/11 b/g/n, як кінцеве обладнання ","\n2400-2483,5 МГц\n","\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 19.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00390-13)\n"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-2. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) (технічні засоби телекомунікації) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                   М.С. Сокирко "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}