{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,10,2,10],[1,11,2,11],[4,0,4,11],[7,0,7,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 30.07.2013 № 484 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3022,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами моделі САТ522 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем виробництва “Trimble Navigation Limited”, США \n\n",1,"68\n484","16.02.2012\n30.07.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n200KG7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","UA1.155.0192237-11 дійсний до 18.12.2012\nДекларація про відповідність ТОВ з ІІ \"Цеппелін Україна ТОВ\" від 11.07.2013"]
[3247," Повторювач систем стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 та UMTS моделі MobileAccess GX виробництва \"Corning MobileAccess\", Ізраїль",1,"132\n484","07.03.2013\n30.07.2013","Цифровий стільниковий \nрадіозв’язок E-GSM\n Цифровий стільниковий \nрадіозв’язок GSM-900     \n---                                          \n Цифровий стільниковий \nрадіозв’язок GSM-1800  \n---\nЦифровий стільниковий \nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)        ","Для застосування в системах стільникового зв`язку  E-GSM, \nGSM-900/1800, IMT-2000 (UMTS), як повторювач","933-960 МГц/\n880-915 МГц\n\n\n\n---\n1805-1880 МГц\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05, ОВ6\nРв = 20 Вт\n\n\n\n\n\n\n---\nД05\nРв = 20 Вт","Декларація про відповідність \"Corning MobileAccess\" від 11.02.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA.086.00389-13, сертифікат UA1.025.0020284-13;\nUA1.025.0020285-13;)"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                    М.С. Сокирко      "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}