{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,0,49,11],[50,0,50,11],[51,0,51,11],[52,0,52,11],[45,0,45,11],[46,0,46,11],[47,0,47,11],[48,0,48,11],[41,0,41,11],[42,0,42,11],[43,0,43,11],[44,0,44,11],[37,0,37,11],[38,0,38,11],[39,0,39,11],[40,0,40,11],[33,0,33,11],[34,0,34,11],[35,0,35,11],[36,0,36,11],[10,0,10,11],[13,0,13,11],[16,0,16,11],[32,0,32,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[4,0,4,11],[8,0,8,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 06.08.2013 № 504  \nДоповнення до розділів 1, 8, 9, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3381," Радіотермінал (комунікатор) систем стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 та UMTS з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) торговельної марки Motorola моделі MC4597  виробництва \"Motorola Solutions Inc.\", США",1,504,"2013-08-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку  E-GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсів  Bluetooth/IEEE 802.11a/b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","РІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Motorola Solutions Inc.\" від 12.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00050-13)"]
[3382,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі ST27i Xperia з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,504,"2013-08-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS/WCDMA)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 08.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00245-13;\nсертифікат на систему управління якістю \n№ UA.Q.024.004-2012)"]
[3383,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі ST27i Xperia J з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція\n",1,504,"2013-08-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS/WCDMA)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для використання в мережах E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA, як кінцеве обладнання (з можливістю передачі даних Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 16.01.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00037-13;\nсертифікат на систему управління якістю \n№ UA.Q.024.004-2012)"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[736,"Апарат телефонний для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) т. м. «PHILIPS» типу SE175 (модель SE175xyy/zz) (де замість “x” може бути від 0 до 9 - позначає кількість додаткових трубок у комплекті; “y”, “z” може бути від A до Z або пусто – позначає колір) виробництва \"Philips Consumer Lifestyle B.V.\", Нідерланди",8,504,"2013-08-06","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 10.07.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n№UA1.001.003812-13-СДК)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1778,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі Keenetic Giga II виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",9,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nGa≤5дБі","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\" від 23.07.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n№UA1.001.003970-13-СДК)"]
[1779,"Обладнання радіодоступу - точка доступу моделі Keenetic II виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",9,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nGa≤5дБі","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\" від 23.07.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n№UA1.001.003970-13-СДК)"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[693,"Гарнітура безпроводова т.м. TRUST, моделі 18034 виробництва \"TRUST International BV\", Нідерланди",23,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M50G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Велс Сервіс\" від 22.07.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0026-13)\n"]
[694," Навушники безпроводові т.м. Philips моделей SHC5100/10 та SHC5102/10 виробництва \"Uni-Art Precise Products Ltd.\", Гонконг, Китай",23,504,"2013-08-06","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","863-865 МГц","300КF8Е","Б01\nРІ 40-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 16.07.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n№UA1.001.003905-13-СДК)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1433,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки Yarvik моделей TAB07-200, TAB10-201 з обладнанням радіодоступ (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"SWEEX Europe BV.\", Нідерланди",27,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","\n2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Велс Сервіс\" від 12.07.2013\n(сертифікат\n№ UA1.155.0150299-13)\n"]
[1434,"Картка пам'яті т.м. TRANSCEND моделі TS16GWSDHC10 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Transcend Information, Inc\", Тайвань, Провінція Китаю",27,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів  за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Велс Сервіс\" від 18.07.2013 \n"]
[1435,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торговельної марки FUJIFILM модель FinePix F900EXR з обладнанням радіодоступу виробництва \"Fujifilm Corporation\", Японія",27,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Фуджіфілм Україна\" від 08.07.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n№UA1.001.003799-13-СДК)"]
[1436,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торговельної марки FUJIFILM модель X-M1 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Fujifilm Corporation\", Японія",27,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Фуджіфілм Україна\" від 11.07.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n№UA1.001.003863-13-СДК)"]
[1437,"Телевізор LCD т.м. SONY моделі KDL-24W605A (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 11.07.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n№UA1.001.003814-13-СДК)"]
[1438,"Телевізори LCD т.м. SONY моделей KDL-50W685A, KDL-50W656A (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 11.07.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n№UA1.001.003816-13-СДК)"]
[1439,"Комп'ютер персональний торговельної марки SONY моделі SVD132xxxxx (SVD132xxxxx) (де \"x\" може бути a-z, 0-9, A-Z, або пробіл для маркетингових цілей, а також в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають логістичні службові позначення) з  радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та індукційним пристроєм радіозв’язку виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,504,"2013-08-06","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nіндукційне радіозастосуванн","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц\n---\n9-148 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n---\n1K60G1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 12.07.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n№UA1.001.003871-13-СДК)"]
[1440,"Електронна книга (E-book reader) торговельної марки SONY моделі PRS-T3 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію, наявність додаткових функцій, або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 15.07.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n№UA1.001.003885-13-СДК)"]
[1441,"Контролер (Wireless Controller) торговельної марки SONY моделі CUH-ZCT1x  (де x літери від A до Z, а також в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",27,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE  802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом Bluetooth","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","РІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 15.07.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n№UA1.001.003887-13-СДК)"]
[1442,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL моделі P36F (маркетингова назва  P36F001) з  обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Dell Inc.\", США",27,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 11.07.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№UA1.001.003818-13-СДК)"]
[1443,"Комп`ютер персональний (Portable Computer) т.м. DELL моделей P38G (P38G001), P29F (P29F001) з  обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Dell Inc.\", США",27,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)  \n\n\n\n\n\n\n\n---\nIндукційні радіозастосування\n(ETSI EN 300 330-2)","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n\n\n\n---\nІндукційні пристрої систем радіозв'язку, що базується на використанні властивостей магнітного поля","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 05.07.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№UA1.001.003778-13-СДК)"]
[1444,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) т.м. Asus серії MeMO Pad моделі K00A (ME302C) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth),  що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність № 2013_91 від 12.07.2013 р. Представництва \" \"ASUS Technology Pte.Ltd в Україні\" \n(сертифікат  №UA1.030.0151594-13)"]
[1445,"Комп'ютер персональний торговельної марки hp моделей TPC-F048-SF (маркетингова назва HP Z230 SFF Workstation) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів  за стандартом IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 17.06.2013"]
[1446,"Комп'ютер персональний торговельної марки hp моделей TPC-F049-MT (маркетингова назва HP Z230 Tower Workstation) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів  за стандартом IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 17.06.2013"]
[1447,"Комп`ютер для транспортних засобів з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) торговельної марки Motorola моделі VC70N0  виробництва \"Motorola Solutions Inc.\", США",27,504,"2013-08-06","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Обладнання радіодоступу  (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Motorola Solutions Inc.\" від 21.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00106-13)"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 40-1. Узагальнені умови застосування безпроводових аудіопристроїв в смузі радіочастот 863-865 МГц наведені у додатку 17 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n"]
["Заступник директора Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                              В.Ф. Ждан        "]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}