{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток","index":0,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[8,0,8,11],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[4,0,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                         Додаток до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                           від 01.10.2013 № 634 \nДоповнення до розділу 1 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3450,"Радіотермінал (радіомодем) стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 типу CGU 04 (код замовлення CGU-04-F-x) виробництва \"Conel s.r.o.\" (Чеська Республіка)",1,634,"2013-10-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1"]
[3451,"Радіотермінал (маршрутизатор) стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS WCDMA) типу UR5i (код замовлення UR5i set x) виробництва \"Conel s.r.o.\" (Чеська Республіка)",1,634,"2013-10-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, HSDPA/HSUPA)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
[3452,"Радіотермінал (маршрутизатор) стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA (UMTS WCDMA) типу ER75i (код замовлення ER75i set x) виробництва \"Conel s.r.o.\" (Чеська Республіка)",1,634,"2013-10-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом GPRS/EDGE, HSDPA/HSUPA)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                        М.С. Сокирко        "]