{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":72,"n_cols":12,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,0,57,11],[51,0,51,11],[55,0,55,11],[68,0,68,11],[58,0,58,11],[62,0,62,11],[64,0,64,11],[65,0,65,11],[66,0,66,11],[67,0,67,11],[52,0,52,11],[53,0,53,11],[54,0,54,11],[56,0,56,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[59,0,59,11],[48,0,48,11],[1,1,2,1],[4,0,4,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[47,0,47,9],[37,0,37,11],[24,0,24,11],[50,0,50,11],[71,0,71,11],[61,0,61,11],[63,0,63,11],[60,0,60,11],[69,0,69,11],[49,0,49,11],[14,0,14,11],[22,0,22,11],[39,0,39,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 10.09.2013 № 588  \nДоповнення до розділів 1, 9, 11, 17, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3408,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку \nGSM 900/1800 та UMTS торговельної марки Gigabyte моделей Maya M1, Rio, R1  з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"GIGA-BYTE COMMUNICATION INC.\", Тайвань, Провінція Китаю",1,588,"2013-09-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \n\"GIGA-BYTE COMMUNICATION INC.\", Тайвань, Провінція Китаю від 14.03.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0013-13;\nсертифікат UA1.155.0241365-13 )"]
[3409,"Радіотелефон (комунікатор) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS торговельної марки acer моделі S510 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва  \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови",1,588,"2013-09-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови від 13.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.004173-13-СДК;\nUA1.001.004172-13)"]
[3410,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки BITREK моделей BI-810 TREK з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/180 та GPS-приймачем виробництва НВП \"Дискові системи\" ТОВ, Україна",1,588,"2013-09-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність НВП \"Дискові системи\" ТОВ від 27.08.2013\n"]
[3411,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки BITREK моделей BI-820 TREK з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/180 та GPS-приймачем виробництва НВП \"Дискові системи\" ТОВ, Україна",1,588,"2013-09-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність НВП \"Дискові системи\" ТОВ від 27.08.2013\n"]
[3412,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки BITREK моделей BI-310 CICADA з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/180 та GPS-приймачем виробництва НВП \"Дискові системи\" ТОВ, Україна",1,588,"2013-09-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність НВП \"Дискові системи\" ТОВ від 27.08.2013\n"]
[3413," Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки GIGABYTE моделі GSmart Sierra S1 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"GIGA-BYTE Communications, Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю",1,588,"2013-09-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність № 4/2013 Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 19.08.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 590.6.2дп-СДК;\n1О094.001335-13)"]
[3414,"Повторювач системи стільникового радіозвя'язку GSM-900 моделі GSM-900 -V R0200109 виробництва \"Wuhan Fiberhome Int. Tech. Co. Ltd\" (Китай) ",1,588,"2013-09-10","Цифровий стільниковий \nрадіозв’язок E-GSM\n Цифровий стільниковий \nрадіозв’язок GSM-900     \n(ETSI EN 300 609-4) ","Для застосування в системах стільникового зв`язку  E-GSM/GSM-900 як повторювач","933-960 МГц/\n880-915 МГц\n","200KF7W\n200KG7W","Д05, ОВ6\nРв = 5 Вт","Декларація про відповідність № 200813/01 ТОВ \"РК_ТЕЛЕКОМ-Україна\" від 20.08.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 926-СДК;\nсертифікат  UA1.030.0183161-13)"]
[3415,"Повторювач системи стільникового радіозвя'язку GSM-1800 моделі DCS1800-V R0300119 виробництва \"Wuhan Fiberhome Int. Tech. Co. Ltd\" (Китай) ",1,588,"2013-09-10"," Цифровий стільниковий \nрадіозв’язок GSM-1800  \n(ETSI EN 300 609-4)   ","Для застосування в системах стільникового зв`язку GSM-1800, як повторювач","1805-1880 МГц\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05\nРв = 20 Вт","Декларація про відповідність № 200813/01 ТОВ \"РК_ТЕЛЕКОМ-Україна\" від 20.08.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 926-СДК;\nсертифікат  UA1.030.0183161-13)"]
[3416,"Радіотелефони систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS т.м. ZTE моделі V809 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"ZTE Corporation\", Китай\n",1,588,"2013-09-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва компанії \"ЗТЄ Корпорейшн\" від 20.08.2013 № 891\n(Звіти про перевірку та оцінку СУЯ № 023-Звя/12 від 16.11.2012, сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001351-13)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1781,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) торговельної марки ASUS моделі PCE-AC66 (PCI-E Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,588,"2013-09-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність № 2013-93 від 08.08.2013 р. Представництва\"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат  UA1.030.0166809-13)"]
[1782,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) торговельної марки ASUS моделі RT-AC68U виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,588,"2013-09-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність № 2013-96 від 08.08.2013 р. Представництва\"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат  UA1.030.0166812-13)"]
[1783,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки ASUS моделі RT-AC52U виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,588,"2013-09-10","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність № 2013-97 від 08.08.2013 р. Представництва\"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат  UA1.030.0166811-13)"]
[1784,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки ASUS моделі RT-AC56U виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,588,"2013-09-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність № 2013-92 від 08.08.2013 р. Представництва\"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат  UA1.030.0166808-13)"]
[1785,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки ASUS моделі RT-AC66U виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,588,"2013-09-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність № 2013-95 від 08.08.2013 р. Представництва\"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат  UA1.030.0166810-13)"]
[1786,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) торговельної марки ASUS моделі USB-AC53 (USB Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,588,"2013-09-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність № 2013-94 від 08.08.2013 р. Представництва\"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат  UA1.030.0168172-13)"]
[1787,"Обладнання радіодоступу – точка доступу т.м. Ubiquiti  моделі PowerBridge M5 виробництва \"Ubiquiti Networks Inc.\", США",9,588,"2013-09-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (IEEE 802.11a/n)","5150-5250 МГц\n\n\n---\n5250-5350 МГц\n\n---\n5470-5670 МГц\n\n\n\n---\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Д04, \nРІ 24-2-2\nРв= 0,32 мВт\nGa=25 дБі\n---\nД08, \nРІ 24-2-2\nРв= 0,32 мВт\nGa=25 дБі\n---\nД05, \nРІ 24-2-3\nРв= 1,58 мВт\nGa=25 дБі\n---\nД05, \nРІ 24-2-4\nРв= 3,16 мВт\nGa=25 дБі","Декларація про відповідність № 05082013 ТОВ \"ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА\"від 12.08.2013 \n(сертифікат  UA1.030.0136864-13)"]
["Розділ 11. Радіообладнання систем рухомого супутникового радіозв’язку"]
[40,"Радіотермінал системи супутникового зв’язку торговельної марки Sky Wave моделі IDP-690 виробництва \"Amplus Communication Pte Ltd\", Сінгапур",11,588,"2013-09-10","Рухомий супутниковий  радіозв'язок\n(EN 301 426)","Прийом та передача даних в системах моніторингу та управління рухомими та стаціонарними об'єктами","1525-1559 МГц\n1626,5-1660,5 МГц","30K0G1D","Д06","Декларація про відповідність ПрАТ \"ДАТАГРУП\" від 15.08.2013\n(сертифікат UA1.155.0114183-13 )"]
["Розділ 17. Радіообладнання систем наземного звукового мовлення"]
[79,"Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-100  виробництва ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,588,"2013-09-10","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; \nITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","87,5-107,9 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01\nРв = 100 Вт","Декларація про відповідність № 1/08/13 ТОВ \"НВП УРС\" від 21.08.2013 \n(сертифікат  UA1.030.0116599-13)"]
[80,"Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-1000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,588,"2013-09-10","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; \nITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","87,5-107,9 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01\nРв=1000 Вт","Декларація про відповідність № 1/08/13 ТОВ \"НВП УРС\" від 21.08.2013 \n(сертифікат  UA1.030.0116599-13)"]
[81,"Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-2000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,588,"2013-09-10","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; \nITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","87,5-107,9 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01\nРв=2000 Вт","Декларація про відповідність № 1/08/13 ТОВ \"НВП УРС\" від 21.08.2013 \n(сертифікат  UA1.030.0116599-13)"]
[82,"Радіомовний передавач типу TF моделі  TF-3000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,588,"2013-09-10","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; \nITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","87,5-107,9 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01\nРв=3000 Вт","Декларація про відповідність № 1/08/13 ТОВ \"НВП УРС\" від 21.08.2013 \n(сертифікат  UA1.030.0116599-13)"]
[83,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-100  виробництва ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,588,"2013-09-10","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; \nITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 100 Вт","Декларація про відповідність № 2/08/13 ТОВ \"НВП УРС\" від 21.08.2013 \n(сертифікат  UA1.030.0137699-13)"]
[84,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-300  виробництва ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,588,"2013-09-10","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; \nITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 300 Вт","Декларація про відповідність № 2/08/13 ТОВ \"НВП УРС\" від 21.08.2013 \n(сертифікат  UA1.030.0137699-13)"]
[85,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-500  виробництва ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,588,"2013-09-10","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; \nITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 500 Вт","Декларація про відповідність № 2/08/13 ТОВ \"НВП УРС\" від 21.08.2013 \n(сертифікат  UA1.030.0137699-13)"]
[86,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-1000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,588,"2013-09-10","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; \nITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 1000 Вт","Декларація про відповідність № 2/08/13 ТОВ \"НВП УРС\" від 21.08.2013 \n(сертифікат  UA1.030.0137699-13)"]
[87,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-2000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,588,"2013-09-10","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; \nITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 2000 Вт","Декларація про відповідність № 2/08/13 ТОВ \"НВП УРС\" від 21.08.2013 \n(сертифікат  UA1.030.0137699-13)"]
[88,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-3000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,588,"2013-09-10","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; \nITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 3000 Вт","Декларація про відповідність № 2/08/13 ТОВ \"НВП УРС\" від 21.08.2013 \n(сертифікат  UA1.030.0137699-13)"]
[89,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-4000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,588,"2013-09-10","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; \nITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 4000 Вт","Декларація про відповідність № 2/08/13 ТОВ \"НВП УРС\" від 21.08.2013 \n(сертифікат  UA1.030.0137699-13)"]
[90,"Радіомовний передавач типу TFL моделі  TFL-5000  виробництва ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,588,"2013-09-10","Аналогове звукове мовлення \n(ГОСТ 13924; \nITU-R.BS.639)","Передавання звуку (організація радіомовлення)","65,9-74,0 МГц","130KF3EGN\n156KF3EHN\n180KF8EHF","Д01\nРв = 5000 Вт","Декларація про відповідність № 2/08/13 ТОВ \"НВП УРС\" від 21.08.2013 \n(сертифікат  UA1.030.0137699-13)"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[700,"Радіоприймачі автомобільні т.м. Philips моделі CED1900BT/xx (\"x\" може бути від 0 до 9 та позначає модифікації виробів з різним дизайном та комплектацією) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва „Philips Electronics Hong Kong Limited\", Гонконг",23,588,"2013-09-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 12.08.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.004110-13-СДК;\nUA1.001.004111-13)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1488,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки FUJITSU серії LIFEBOOK A моделі AH502yxxx (де x=0-9, A-Z, пробіл; y= /, пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Fujitsu Technology Solutions GmbH\", Німеччина",27,588,"2013-09-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Фуджицу Текнолоджі Солюшнз ГмбХ\" від 01.07.2013"]
[1489,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки FUJITSU серії LIFEBOOK E моделі E752yxxx (де x=0-9, A-Z, пробіл; y= /, пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Fujitsu Technology Solutions GmbH\", Німеччина",27,588,"2013-09-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Фуджицу Текнолоджі Солюшнз ГмбХ\" від 27.06.2013"]
[1490,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки FUJITSU серії LIFEBOOK моделі A532, AH532, N532, NH532, UH552, UH572 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Fujitsu Technology Solutions GmbH\", Німеччина",27,588,"2013-09-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Фуджицу Текнолоджі Солюшнз ГмбХ\" від 22.01.2013\n(висновок органу з оцінки відповідності UA.086.00005-2013)"]
[1491,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Asus серії MeMOPad моделі K005 (ME302KL) з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,588,"2013-09-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність № 2013-99  Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні від 13.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094.001331-13;\n№ 437.92дп-СДК)"]
[1492,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Asus серії Nexus 7 моделі K008 (ME571K) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,588,"2013-09-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність № 2013-100  Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні від 13.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094.001332-13;\n№ 437.94дп-СДК)"]
[1493,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Asus серії Nexus 7 моделі K009 (ME571KL) з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,588,"2013-09-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність № 2013-101  Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні від 13.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094.001333-13;\n№ 437.93дп-СДК)"]
[1494,"Інтерактивна панель (ПЕОМ) т.м. Prestigio типу Prestigio Multiboard моделей PMB(P)(D)(X)(Z)(##)(S) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,588,"2013-09-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація № 13/2013 про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 23.08.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n1О094.001358-13)"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д01. Експлуатація РЕЗ здійснюється суб’єктами господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм на підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ та:\n1) на РЕЗ аналогового ефірного теле- або радіомовлення - телерадіоорганізацією, яка є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і має ліцензію на мовлення або суб’єктом господарювання, який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і експлуататує цей РЕЗ на підставі договору з телерадіоорганізацією щодо розповсюдження програм телебачення або радіомовлення.\n2) на РЕЗ мовлення ефірної багатоканальної телемережі - оператором телекомунікацій (оператором багатоканальної телемережі), який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і має ліцензію провайдера програмної послуги."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д06. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 (Л02, Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д08. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Л02, Б01 (Л02, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["ОВ6 Застосування базових станцій та повторювачів \"Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\" у смузі радіочастот 888-890 МГц допускається за умови встановлення на вході їх приймальних трактів фільтрів із смугою пропускання 888-915 МГц\n"]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\n\n"]
[]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                 М.С. Сокирко        "]