{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":59,"n_cols":12,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,0,40,11],[58,0,58,11],[51,0,51,11],[52,0,52,11],[50,0,50,11],[47,0,47,11],[41,0,41,11],[45,0,45,11],[42,0,42,11],[43,0,43,11],[39,0,39,11],[7,0,7,11],[22,0,22,11],[38,0,38,11],[4,0,4,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[37,0,37,9],[18,0,18,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,1,2,1],[44,0,44,11],[46,0,46,11],[56,0,56,11],[48,0,48,11],[53,0,53,11],[54,0,54,11],[55,0,55,11],[49,0,49,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 17.09.2013 № 610  \nДоповнення до розділів 1, 3, 9, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3417,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки TELTONIKA моделі FM 1200 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/180 виробництва \"TELTONIKA UAB\", Литва",1,610,"2013-09-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТЕКО ТРЕЙД\" ТОВ від 02.09.2013 \n(сертифікат UA1.155.0135606-13)"]
[3418,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Lenovo моделі A516 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробнитва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай\n",1,610,"2013-09-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 03.09.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nна систему управління якістю \nUA.Q.024.003-2013)"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[815,"Радіостанція носима т.м. Kenwood моделі NX-200**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,610,"2013-09-17","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С12\nРв= 5 Вт","Декларація про відповідність № 6-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.1-СДК від 18.12.2012;\nсертифікати:\n UA1.030.0051536-13;\nUA1.030.0051537-13;\nUA1.030.0051538-13;\nUA1.030.0051539-13)"]
[816,"Радіостанція носима т.м. Kenwood моделі NX-220**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,610,"2013-09-17","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С12\nРв= 5 Вт","Декларація про відповідність № 6-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.1-СДК від 18.12.2012;\nсертифікат\n UA1.030.0051540-13 )"]
[817,"Радіостанція носима т.м. Kenwood моделі NX-300**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,610,"2013-09-17","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С13, С14,\nРв= 5 Вт","Декларація про відповідність № 6-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.1-СДК від 18.12.2012;\nсертифікати:\n UA1.030.0051536-13;\nUA1.030.0051537-13;\nUA1.030.0051538-13;\nUA1.030.0051539-13)"]
[818,"Радіостанція носима т.м. Kenwood моделі NX-320**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,610,"2013-09-17","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С13, С14,\nРв= 5 Вт","Декларація про відповідність № 6-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.1-СДК від 18.12.2012;\nсертифікат\n UA1.030.0051540-13 )"]
[819,"Радіостанція носима торговельної марки Kenwood моделі NX-720**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,610,"2013-09-17","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С12\nРв= 5 Вт","Декларація про відповідність № 5-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675-СДК від 18.12.2012;\nсертифікат\n UA1.030.0102574-13 )"]
[820,"Радіостанція носима торговельної марки Kenwood моделі NX-820**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,610,"2013-09-17","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С13, С14,\nРв= 10 Вт","Декларація про відповідність № 5-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675-СДК від 18.12.2012;\nсертифікат\n UA1.030.0102574-13 )"]
[821,"Повторювач (цифровий УКХ) торговельної марки Kenwood моделі NXR-700**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу \"-\", що позначають комплектацію та вид пакуваня (можуть бути відсутніми) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,610,"2013-09-17","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С12\nРв= 25 Вт","Декларація про відповідність № 4-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.2-СДК від 18.12.2012;\nсертифікати:\n UA1.030.0127281-13;\nUA1.030.0127286-13)"]
[822,"Повторювач (цифровий УКХ) торговельної марки Kenwood моделі NXR-710**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу \"-\", що позначають комплектацію та вид пакуваня (можуть бути відсутніми) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,610,"2013-09-17","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С12\nРв= 25 Вт","Декларація про відповідність № 4-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.2-СДК від 18.12.2012;\nсертифікати:\n UA1.030.0127298-13;\nUA1.030.0127303-13;\nUA1.030.0127306-13)"]
[823,"Повторювач (цифровий УКХ) торговельної марки Kenwood моделі NXR-800**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу \"-\", що позначають комплектацію та вид пакуваня (можуть бути відсутніми) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,610,"2013-09-17","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку/\nцифрового транкінгового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С13, С14,\nРв= 25 Вт","Декларація про відповідність № 4-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.2-СДК від 18.12.2012;\nсертифікати:\n UA1.030.0127281-13;\nUA1.030.0127286-13)"]
[824,"Повторювач (цифровий УКХ) торговельної марки Kenwood моделі NXR-810**** (де **** - комбінація від однієї до семи літер від A до Z, цифр від 0 до 9 та символу \"-\", що позначають комплектацію та вид пакуваня (можуть бути відсутніми) виробництва \"Kenwood Corporation\", Японія",3,610,"2013-09-17","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Д02, С13, С14,\nРв= 25 Вт","Декларація про відповідність № 4-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 22.07.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\n№ 675.2-СДК від 18.12.2012;\nсертифікати:\n UA1.030.0127298-13;\nUA1.030.0127303-13;\nUA1.030.0127306-13)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1788,"Обладнання радіодоступу - точка доступу серії Cisco Aironet 1040 моделей AIR-AP1042N-E-K9 та AIR-LAP1042N-E-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідністьКомпанія \"Cisco Systems, Inc.\", США від 02.09.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004308-13-СДК;\nсертифікат UA1.153.0069829-12)"]
[1789,"Обладнання радіодоступу - точка доступу серії Cisco Aironet 1040 моделей AIR-AP1041N-E-K9 та AIR-LAP1041N-E-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",9,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідністьКомпанія \"Cisco Systems, Inc.\", США від 02.09.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004308-13-СДК;\nсертифікат UA1.153.0069830-12)"]
[1790,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) – (модуль роутера) моделей tWRT121H та tWRT121V виробництва компанії \"WNET TECHNOLOGY CO., LIMITED\", Китай",9,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ІР СОМ\" від 02.09.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.004329-13-СДК;\nсертифікат\nUA1.003.0201232-13)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1495,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20147****, 4738**** (торгова назва Lenovo V580****), моделей 20144****, 4377**** (торгова назва Lenovo B580****), моделей 20160****, 4980**** (торгова назва Lenovo V580C****) ( де* - будь-які літери латинського алфавіту (А-Z), цифри (0-9) або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.\", Сінгапур",27,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 22.07.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00441-13;\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013)"]
[1496,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20B1 (торгова назва ThinkPad Edge E445), 20B2 (торгова назва ThinkPad Edge E545) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 19.08.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00500-13;\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013)"]
[1497,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20217******, 6494****** (торгова назва Lenovo IdeaPad Y510******), ( де* - будь-які літери латинського алфавіту (А-Z), цифри (0-9) або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)  \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00429-13;\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013)"]
[1498,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20206****, 3761****, 20208****, 6274**** (торгова назва Lenovo B590****) ( де* - будь-які літери латинського алфавіту (А-Z), цифри (0-9) або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.\", Сінгапур",27,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 30.08.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00511-13;\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013)"]
[1499,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделі TP00037A (торгова назва ThinkPad L430) з радіотерміналом систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.\", Сінгапур",27,610,"2013-09-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку  E-GSM/GSM900/1800 /IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсів Bluetooth/IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\", Китай від 04.09.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00513-13;\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013)"]
[1500,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Samsung  NP37****-*****, де перша * - цифра (0, 5) - тип процесора;  друга * - літера - можливості; третя *- цифра - розмір діагоналі монітора; четверта * - латинська літера або цифра – тип операційної системи ; п'ята * - літера – тип відео карти; шоста та сьома **- порядковий номер моделі; восьма та дев’ята * - літерне позначення коду країни з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея ",27,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 29.12.2012\n"]
[1501,"Комп’ютери персональні (ноутбуки)  торговельної марки Samsung NP51****-*****, де перша * - цифра (0, 5) - тип процесора;  друга * - літера - можливості; третя *- цифра - розмір діагоналі монітора; четверта * - латинська літера або цифра – тип операційної системи ; п'ята * - літера – тип відео карти; шоста та сьома **- порядковий номер моделі; восьма та дев’ята * - літерне позначення коду країни з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 08.04.2013\n"]
[1502,"Комп’ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Samsung NP67****-*****, NP47****-*****, NP45****-*****, NP27****-*****, де перша * - цифра (0, 5) - тип процесора;  друга * - літера - можливості; третя *- цифра - розмір діагоналі монітора; четверта * - латинська літера або цифра – тип операційної системи ; п'ята * - літера – тип відео карти; шоста та сьома **- порядковий номер моделі; восьма та дев’ята * - літерне позначення коду країни з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",null,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 30.05.2013\n"]
[1503,"Комп’ютери персональні (ноутбуки)  торговельної марки Samsung NP73****-*****, NP74****-*****, NP87****-*****, NP91****-*****, NP94****-*****, NP98****-*****, де перша * - цифра (0, 5) - тип процесора;  друга * - літера - можливості; третя *- цифра - розмір діагоналі монітора; четверта * - латинська літера або цифра – тип операційної системи ; п'ята * - літера – тип відео карти; шоста та сьома **- порядковий номер моделі; восьма та дев’ята * - літерне позначення коду країни з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",null,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 27.06.2013\n"]
[1504,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделей 19428, 19429, 19374 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди",27,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(ETSI EN 300 440-2)","Неспеціалізований пристрій короткого радіусу дії","2400-2483,5 МГц\n","1M00G1D\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Велс Сервіс\" від 06.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0034-13;\nсертифікат UA1.155.0184846-13)\n"]
[1505,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделі 18966 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди",27,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(ETSI EN 300 440-2)","Неспеціалізований пристрій короткого радіусу дії","2400-2483,5 МГц\n","1M00G1D\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Велс Сервіс\" від 06.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0035-13;\nсертифікат UA1.155.0184849-13)\n"]
[1506,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделі 19339 виробництва \"Trust International B.V.\", Нідерланди",27,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(ETSI EN 300 440-2)","Неспеціалізований пристрій короткого радіусу дії","2400-2483,5 МГц\n","1M00G1D\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Велс Сервіс\" від 06.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0036-13;\nсертифікат UA1.155.0184852-13)\n"]
[1507,"Пристрій введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки  Microsoft моделей 1557 (Wireless Mouse) виробництва  \"Microsoft Corporation\", США",27,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(ETSI EN 300 440-2)","Неспеціалізований пристрій короткого радіусу дії","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXD\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Microsoft Corporation\", США від 05.08.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00466-13)"]
[1508,"Пристрій введення даних (безпроводові маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки  Microsoft моделей 1560 (Wireless Mouse) виробництва  \"Microsoft Corporation\", США",27,610,"2013-09-17","Широкосмуговий радіодоступ                      \n(ETSI EN 300 440-2)","Неспеціалізований пристрій короткого радіусу дії","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXD\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Microsoft Corporation\", США від 05.08.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA.086.00467-13)"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) ."]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\n\n"]
[]
["Заступник директора Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                              В.Ф. Ждан        "]