{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,11,2,11],[14,0,14,11],[1,6,2,6],[4,0,4,11],[8,0,8,11],[6,0,6,11],[11,0,11,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 17.09.2013 № 610 \nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3237,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800, CDMA (cdma2000 1x, EV-DO) т.м. ZTE моделі N855D з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ZTE Corporation\", Китай",1,"681\n610","27.12.2012\n17.09.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/CDMA, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth та з модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n824,07-842,97 МГц /\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n1М25G1W\n1M25D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 19-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0222693-12 дійсний до 15.11.2015\nДекларація про відповідність Представництва компанії \"ЗТЄ Корпорейшн\" від 27.12.2012 № 890\n(Звіти про перевірку та оцінку СУЯ № 023-Звя/12 від 16.11.2012, сертифікат \nUA1.030.0222693-12)"]
["Розділ 17. Радіообладнання систем наземного звукового мовлення"]
[1," Передавачі радіомовні моделей TF-300, TF-500 та TF-1300 виробництва ТОВ \"НВП УРС\", Україна",17,"68\n610","16.02.2012\n17.09.2013","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення","87,5-108 МГц","180KF3EGN\n220KF3EHF\n220KF8EHF\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0140559-11 дійсний до 03.10.12\nДекларація про відповідність № 1/08/13 ТОВ \"НВП УРС\" від 21.08.2013 \n(сертифікат  UA1.030.0116599-13) -\n(тільки для моделей  TF-300, TF-500)",0]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[49,"Пристрій радіолокаційний автомобільний для безпечного перестроювання типу Lane Change Assist (LCA 2.0) моделі LCA 2.0 SWA SG1 виробництва \"Hella KGaA Hueck & Co.\", Німеччина",25,"370\n610","26.07.2012\n17.09.2013","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-1)","Автомобільна радіолокаційна система безпечного перестроювання та контролю дистанції між транспортними засобами","24,125 ГГц","200MP0N","Б01, ОВ5\nРІ 48-1"," UA1.030.0105935-12 дійсний до 03.07.2013\nДекларація про відповідність № HELLA.UKR.679-1/13 \"Hella KGaA Hueck  & Co\", Німеччина від 27.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094.001195-13;\n№ 737.5дп-СДК)"]
[50,"Пристрій радіолокаційний автомобільний для безпечного перестроювання типу Lane Change Assist (LCA 2.0) моделі LCA 2.0 SWA SG2 виробництва \"Hella KGaA Hueck & Co.\", Німеччина",25,"370\n610","26.07.2012\n17.09.2013","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-1)","Автомобільна радіолокаційна система безпечного перестроювання та контролю дистанції між транспортними засобами","24,125 ГГц","200MP0N","Б01, ОВ5\nРІ 48-1"," UA1.030.0105935-12 дійсний до 03.07.2013\nДекларація про відповідність № HELLA.UKR.679-1/13 \"Hella KGaA Hueck  & Co\", Німеччина від 27.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094.001195-13;\n№ 737.5дп-СДК)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[922,"Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus моделі Transformer Pad TF700T з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer Inc\", Тайвань, Провінція Китаю",27,"413\n610","16.08.2012\n17.09.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3"," UA1.030.0123470-12 дійсний до 29.07.2013\nДекларація про відповідність № 2013_104 від 29.08.2013 р. Представництва \" \"ASUS Technology Pte.Ltd в Україні\" \n(сертифікат  №UA1.030.0199534-13)"]
[955,"Планшетна персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) т.м. Asus моделі Nexus 7 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва ”ASUSTeK Computer INC”, Тайвань, Провінція Китаю",27,"482\n188\n610","27.09.2012\n04.04.2013\n17.09.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0153778-12 дійсний до 13.09.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"Екотех НТ\" від 05.03.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n 1О094.000928-13)\nДекларація про відповідність № 2013_105 від 29.08.2013 р. Представництва \" \"ASUS Technology Pte.Ltd в Україні\" \n(сертифікат  №UA1.030.0199544-13)"]
["Заступник директора Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                      В.Ф. Ждан      "]