{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[77,0,77,11],[79,0,79,11],[89,0,89,11],[90,0,90,11],[78,0,78,11],[88,0,88,11],[80,0,80,11],[84,0,84,11],[81,0,81,11],[82,0,82,11],[91,0,91,11],[97,0,97,11],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,1,2,1],[86,0,86,11],[93,0,93,11],[32,0,32,11],[4,0,4,11],[87,0,87,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[101,0,101,11],[102,0,102,11],[94,0,94,11],[92,0,92,11],[100,0,100,11],[98,0,98,11],[99,0,99,11],[96,0,96,11],[95,0,95,11],[83,0,83,11],[85,0,85,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[76,0,76,9],[27,0,27,11],[18,0,18,11],[20,0,20,11],[13,0,13,11],[25,0,25,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                         Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                           від 15.10.2013 № 668 \nДоповнення до розділів 1, 3, 9, 18, 21, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3480,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Fly моделs DS106D з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,668,"2013-10-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від \n18.09.2013"]
[3481,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Fly моделs IQ444 Diamond 2 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,668,"2013-10-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від \n26.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00569-13)"]
[3482," Радіотермінал (Mobile computer) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g та Bluetooth) торговельної марки Intermec моделі CS40 (model number 1005CP01), виробництва \"Intermec Technologies Corporation\", США",1,668,"2013-10-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 24.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.086.00559-13)"]
[3483,"Радіотелефон системи стільникового зв`язку E-GSM/GSM900/1800 торговельної марки myPhone моделей myPhone 1045 SIMPLY+, myPhone 1062 TALK+, myPhone 1082 ELEGANT, виробництва \"myPhone Sp. Z.o.o\", Польща",1,668,"2013-10-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність \"myPhone Sp. Z.o.o\", Польща від 05.09.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n 1О094.001372-13)"]
[3484,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Vertu моделі CONSTELLATION V типу RM-851V з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"VERTU Corporation Ltd.\", Велика Британія",null,668,"2013-10-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"VERTU Corporation Ltd.\", Велика Британія від 30.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.086.00571-13;\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ від 18.03.2013)"]
[3485,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-D821 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",1,668,"2013-10-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність  ПзІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 04.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.086.00577-13)"]
[3486,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-D686 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка  Корея, Китай\n",1,668,"2013-10-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  ПзІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 04.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.086.00576-13)"]
[3487,"Радіотелефону систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Samsung моделі GT-S7262 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Kорея\n",1,668,"2013-10-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 04.10.2013"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[825,"Радіостанція носивна торговельного найменування Kenwood моделі \nTK-2406**** (де символи \"*\" - літери від A до Z та цифри від 0 до 9, що позначають комплектацію та вид пакування) виробництва \"KENWOOD CORPORATION\", Японія",3,668,"2013-10-15","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок \n(ДСТУ 4184)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, C12, ОВ3\nРв=5 Вт","Декларація про відповідність № 8-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 10.09.2013 \n(сертифікат\nUA1.030.0184231-13,\nUA1.030.0184234-13)\n"]
[826,"Радіостанція носивна торговельного найменування Kenwood моделі \nTK-2407**** (де символи \"*\" - літери від A до Z та цифри від 0 до 9, що позначають комплектацію та вид пакування) виробництва \"KENWOOD CORPORATION\", Японія",3,668,"2013-10-15","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок \n(ДСТУ 4184)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","Д02, C12, ОВ3\nРв=5 Вт","Декларація про відповідність № 7-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 10.09.2013 \n(сертифікат\nUA1.030.0184224-13,\nUA1.030.0184228-13)\n"]
[827,"Радіостанція носивна торговельного найменування Kenwood моделі \nTK-3407**** (де символи \"*\" - літери від A до Z та цифри від 0 до 9, що позначають комплектацію та вид пакування) виробництва \"KENWOOD CORPORATION\", Японія",3,668,"2013-10-15","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок \n(ДСТУ 4184)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n---\n11K0F3E","Д02, C13, C14,\nОВ3\nРв=5 Вт\n---\nД03\nРв=2 Вт","Декларація про відповідність № 7-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 10.09.2013 \n(сертифікат\nUA1.030.0184224-13,\nUA1.030.0184228-13)\n"]
[828,"Радіостанція носивна торговельного найменування Kenwood моделі \nTK-3406**** (де символи \"*\" - літери від A до Z та цифри від 0 до 9, що позначають комплектацію та вид пакування) виробництва \"KENWOOD CORPORATION\", Японія",3,668,"2013-10-15","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок \n(ДСТУ 4184)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","413-420/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n---\n11K0F3E","Д02, C13, C14,\nОВ3\nРв=5 Вт\n---\nД03\nРв=2 Вт","Декларація про відповідність № 8-2013 ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 10.09.2013 \n(сертифікат\nUA1.030.0184231-13,\nUA1.030.0184234-13)\n"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1819,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - картка безпроводового доступу (радіоінтерфейси IEEE 802.11b/g/n) моделі TL-WN781ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай",9,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 04.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.001.004565-13-СДК)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[890,"Радіоприймачі т.м. AN Motors моделей AR-1, AR-2 системи керування виконавчими механізмами, виробництва \"Shangai Baolu Technology Co., Ltd\", Китай",18,668,"2013-10-15","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","433,05-434,79 МГц","700KA1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність № 1 ТОВ \"Алютех-К\" від 12.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001199-13,\n№ 1071.1дп-СДК)"]
[891,"Радіопульт т.м. AN Motors моделей AТ-4m системи керування виконавчими механізмами, виробництва \"Shangai Baolu Technology Co., Ltd\", Китай",18,668,"2013-10-15","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-3)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","433,05-434,79 МГц","700KA1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність № 2 ТОВ \"Алютех-К\" від 12.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001200-13,\n№ 1071.2дп-СДК)"]
[892,"Радіоприймачі т.м. AN Motors моделей CURD-1, CURD-2 системи керування виконавчими механізмами, виробництва \"Shangai Baolu Technology Co., Ltd\", Китай",18,668,"2013-10-15","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","433,05-434,79 МГц","700KA1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність № 5 ТОВ \"Алютех-К\" від 12.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001385-13,\n№ 1126дп-СДК)"]
[893,"Радіоприймачі торговельної марки NICE моделей OX4 T, OXI T, OX2 T, SMX2R, SMX2, SMXIS системи керування виконавчими механізмами виробництва \"NICE\", Італія",18,668,"2013-10-15","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","433,05-434,79 МГц","250KA1D\n(приймання)","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність № 4 ТОВ \"Алютех-К\" від 08.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001287-13,\n№ 1100.2дп-СДК)"]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання"]
[101,"Радіосистема мікрофонна у складі передавача моделі Transmitter WT-808T (SRS Guide RG-010T Transmitter) та приймача моделі Receiver WT-808R (SRS Guide RG-010R Receiver) виробництва \"Okayo Electronics Co., Ltd\", Тайвань, Провінція Китаю",21,668,"2013-10-15","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Передача звукових сигналів на коротку відстань","863-865 МГц","150KF3E","Б01\nРІ 40-1","Декларація про відповідність № 365/1 ТОВ \"Спеціальні Реєструючі Системи\" від 13.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001395-13,\n№ 1084-СДК)"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[709,"Гарнітура безпроводова торговельної марки Nokia моделі BH-310 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія",23,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Nokia Corporation\", Фінляндія  від 11.05.2013"]
[710,"Гарнітура мікротелефонна торговельної марки Nokia моделі BH-118 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія",23,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Nokia Corporation\", Фінляндія  від 07.05.2013"]
[711,"Гарнітура мікротелефонна торговельної марки Nokia моделі BH-907 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія",23,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Nokia Corporation\", Фінляндія  від 06.05.2013"]
[712,"Гарнітура мікротелефонна торговельної марки Nokia моделі BH-221 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія",23,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Nokia Corporation\", Фінляндія  від 06.05.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1711,"Комп'ютер персональний  т.м. acer моделі Z5W*1 ( де замість \"*\" можуть бути 0-9, А-Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 10.09.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004359-13-СДК,\nUA1.001.004360-13)\n"]
[1712,"Приставка відео ігрова та обладнання для тестування торговельної марки SONY моделей CUH-1008A, DUH-T1000AA (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) у комплекті з контролером безпроводовим (інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. SONY модель CUH-ZCT1x (x= A-Z) та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n  та інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. Marvel моделі SP88W8797-MA0 виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 23.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.004445-13-СДК;\nUA1.001.004444-13)"]
[1713,"Обладнання для розробки торговельної марки SONY моделі DUH-D1000AA (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n  та інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. Marvel моделі SP88W8797-MA0 виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 23.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.004447-13-СДК;\nUA1.001.004446-13)"]
[1714,"Аудіо-відео система автомобільна торговельної марки SONY моделі XAV-602BT (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) моделі CXN1600 виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом Bluetooth","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 23.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.004456-13-СДК;\nUA1.001.004455-13)"]
[1715,"Комп'ютери персональні  (Portable Computer) торговельної марки DELL моделі P31F, P31F***, Dell Precision*M3800******** (\"*\" = 0-9, a-z, A-Z або пробіл для маркетингових цілей, тільки різні позначення моделей на розпізнавальний знак для різних ринків. Не стосуються безпеки) з маркетингова назва P37G004) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Dell Inc.\", США",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США від 05.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004341-13-СДК,\nUA 1.001.004340-13) \n"]
[1716,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Asus серії MeMO Pad моделі K00F (ME102A) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ  корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність № 2013_23 Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd\", Республіка Сінгапур від 25.09.2013\n(сертифікат UA1.030.0209144-13)"]
[1717,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Asus серії MeMO Pad моделі K00L (ME180A) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ  корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність № 2013_22 Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd\", Республіка Сінгапур від 25.09.2013\n(сертифікат UA1.030.0209143-13)"]
[1718,"Пристрій введення даних  (безпроводова клавіатура) т.м. Gembird моделей KB-P6-BT(-UA, -W-UA, -RU, -W-RU), KB-6411BT(-UA, -BL-UA, -G-UA, -W-UA), KB-P3-BT (-UA, -SL-UA, -W-UA, -RU, -SL-RU,  -W-RU) виробництва \"GEMBIRD ELECTRONICS LTD\", Китай",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом Bluetooth","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"GEMBIRD ELECTRONICS LTD\", Китай від 03.06.2013\n"]
[1719,"Книга електронна торговельної марки TEXET моделі TB-166 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Росія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Високий сезон\" від 19.09.2013"]
[1720,"Проектори мультимедійні т.м. Epson типу H347B моделі EB-G5650W, типу H349B моделі EB-G5950 з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія від 01.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.003029-13) \n"]
[1721,"Проектори мультимедійні т.м. Epson типу H345B моделі EB-G5750* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія від 01.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.003004-13) \n"]
[1722,"Принтер багатофункціональний т.м. EPSON типу С431A моделі Epson Stylus Photo PX830FWD* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія від 01.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.002985-13) \n"]
[1723,"Принтери струменеві т.м. EPSON типу B471A моделі Stylus Photo R3000* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія від 01.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.002998-13) \n"]
[1724,"Принтери багатофункціональні т.м. EPSON типу С461B моделі Epson Stylus Photo SX438W* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія від 01.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.002996-13) \n"]
[1725,"Принтери струменеві т.м. EPSON типу B491B моделі Epson WorkForce Pro WP-4025* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1","Декларація про відповідність \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія від 01.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.002997-13) \n"]
[1726,"Зарядні пристрої для тягових акумуляторних батарей у комплекті з навісними та вбудованими пристроями типового ряду TC1 LifeSpeed IQ / TC3 LifeSpeed IQ / TC1 Life IQ / TC3 Life IQ виробництва \"EnerSys Holding Europe GmbH (EH Europe GmbH)\", Швейцарія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу ZigBee","2400-2483,5 МГц","5M00G1D","Б01\nРІ 24-4","Декларація про відповідність \"EnerSys Holding Europe GmbH (EH Europe GmbH)\", Швейцаріявід 18.09.2013"]
[1727,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Asus серії Fonepad 7 моделі K00E (ME372CG) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,668,"2013-10-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5250 МГц\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність № 2013_24 від 25.09.2013 р. Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n № 437.117-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0209145-13)"]
[1728,"Фотокамери цифрові торговельної марки OLYMPUS моделі E-P5 (Digital Camera) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва \"OLYMPUS IMAGING CORP.\", Японія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"OLYMPUS IMAGING CORP.\", Японія від 25.07.2013\n"]
[1729,"Фотокамери цифрові торговельної марки OLYMPUS моделі E-M1 (Digital Camera) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), виробництва \"OLYMPUS IMAGING CORP.\", Японія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"OLYMPUS IMAGING CORP.\", Японія від 18.09.2013\n"]
[1730," Радіотермінал (Mobile Computer) торговельної марки Motorola моделі MC92N0 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), код продукту p/n: MC92N0-***********, де * - будь-які літери латинського алфавітуб цифри (0-9) або відсутність символуб які позначають відмінності конфігурації та пакування, виробництва \"Motorola Solutions Inc.\", США",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Motorola Solutions Inc.\", США від 23.07.2013"]
[1731,"Комп`ютер портативний т.м. DELL моделі P19S (P19S001) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"МіроМІКС Юнайтед\" від 27.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.003.0097193-12) \n"]
[1732,"Комп`ютер портативний т.м. DELL моделі P19S (P19S002) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"МіроМІКС Юнайтед\" від 27.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.003.0097193-12) \n"]
[1733,"Комп`ютер портативний т.м. DELL моделі P14T (P14T001) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"МіроМІКС Юнайтед\" від 27.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.003.0097193-12) \n"]
[1734,"Телевізор LED торговельної марки “PHILIPS” модель 60PFL8708y/xx (де “xx” – позначає місце призначення; замість “y” може бути H, K, S)  з обладнанням радіодоступу   виробництва \"TP Vision Belgium N.V\", Бельгія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.4) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.4)\n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n5M00G1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 06.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.004339-13-СДК;\nUA1.001.004338-13)"]
[1735,"Телевізор LED торговельної марки “PHILIPS” модель 84PFL9708S/xx (де “xx” – позначає місце призначення)  з обладнанням радіодоступу   виробництва \"TP Vision Belgium N.V\", Бельгія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.4) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.4)\n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n5M00G1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 27.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.004503-13-СДК;\nUA1.001.004502-13)"]
[1736,"Телевізор LED торговельної марки “PHILIPS” модель 65PFL9708y/xx (де “xx” – позначає місце призначення; замість “y” може бути D, H, K, S)  з обладнанням радіодоступу   виробництва \"TP Vision Belgium N.V\", Бельгія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.4) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.4)\n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n5M00G1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 22.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.004243-13-СДК;\nUA1.001.004242-13)"]
[1737,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. hp моделі HP Wireless Mouse Z3200 (RMN: GOE) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ \n(ETSI EN 300 440-2)","Неспеціалізований пристрій короткого радіусу дії","2400-2483,5 МГц\n","2M00G1D\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 13.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004385-13-СДК,\nUA 1.001.004386-13) \n"]
[1738,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. hp моделі HP Wireless Mouse Z3000 (RMN: G39) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ \n(ETSI EN 300 440-2)","Неспеціалізований пристрій короткого радіусу дії","2400-2483,5 МГц\n","2M00G1D\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 11.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004369-13-СДК,\nUA 1.001.004368-13) \n"]
[1739,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. hp моделі HP Bluetooth Mouse X7500 (RMN: MOBTGVUL) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом Bluetooth","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 11.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004371-13-СДК,\nUA 1.001.004370-13) \n"]
[1740,"Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі HP Color LaserJet Pro MFP M177fw  (RMN: SHNGC-1203-01) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 26.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004513-13-СДК,\nUA 1.001.004512-13) \n"]
[1741,"Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі HP Color LaserJet Pro MFP M125nrw (RMN: SHNGC-1202-01) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 26.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004515-13-СДК,\nUA 1.001.004514-13) \n"]
[1742,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 10A0*******, 10A1*******, 10A6*******, 10A7*******,  (торгова назва ThikCentre M93/p), (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 26.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004521-13-СДК,\nUA 1.001.004520-13) \n"]
[1743,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 10A2*******, 10A3*******, 10A8*******, 10A9*******, (торгова назва ThikCentre M93/p), (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 26.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004525-13-СДК,\nUA 1.001.004524-13) \n"]
[1744,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 10A4*******, 10A5*******, 10AA*******, 10AB*******, (торгова назва ThikCentre M93/p), (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 26.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004523-13-СДК,\nUA 1.001.004522-13) \n"]
[1745,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 10AG*******, 10BE*******, 10AK*******, 10AL*******, (торгова назва ThinkCentre M83), (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 26.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004529-13-СДК,\nUA 1.001.004528-13) \n"]
[1746,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 10AH*******, 10AJ*******, 10AN*******, 10AM*******, (торгова назва ThinkCentre M83) (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 26.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004531-13-СДК,\nUA 1.001.004530-13) \n"]
[1747,"комп`ютер персональний (mobile thin client) торговельної марки WYSE моделі Xn0myyy (де \"n\" може бути 0-9, A-Z, a-z; \"y\" може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл для позначення маркетингових цілей) з обладнанням радіодступу виробництва \"WYSE TechnologyLLC.\", США",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність \"WYSE TechnologyLLC.\", США від 20.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004429-13-СДК,\nUA 1.001.004428-13) \n"]
[1748,"Комп'ютер  персональний  (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I16C-5  (HP ProBook 655 G1 Notebook PC) з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,668,"2013-10-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 19.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004391-13-СДК,\nUA 1.001.004390-13) \n"]
[1749,"Комп'ютер персональний  (ноутбук) торговельної марки hp моделей HSTNN-W94C ( HP ProBook 450 G0xxxx, HP ProBook 450 G0xxxxxxxxxxxx), HSTNN-W95C ( HP ProBook 450 G1xxxx, HP ProBook 450 G1xxxxxxxxxxxx), HSTNN-W96C (HP ProBook 455 G1xxxx, HP ProBook 455 G1xxxxxxxxxxxx)  (де \"х\" - може бути 0-9, A-Z, a-z, \"-\" або пробіл)   з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,668,"2013-10-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\n(лише для моделей HSTNN-W94C, HSTNN-W95C)\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 19.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004423-13-СДК,\nUA 1.001.004422-13) \n"]
[1750,"Комп'ютер персональний (All-in-One PC) торговельної марки hp моделі TPC-P035 (маркетингові назви Compaq 19 All-in-One PC, HP 19 All-in-One PC, 19-xxxxyy (де \"x\", \"y\" може бути від 0 до 9,  від a до z, від A до Z, \"-\" або пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 25.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004488-13-СДК,\nUA 1.001.004487-13) \n"]
[1751,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торговельної марки FUJIFILM модель X-A1 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Fujifilm Corporation\", Японія",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Фуджіфілм Україна\" від 01.10.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\nUA.1.001.004554-13-СДК,\nUA 1.001.004553-13)"]
[1752,"Принтери широкоформатні  т. м. HP моделей HP DesignJet T120 ePrinter, HP DesignJet T520 ePrinter (24 inches), HP DesignJet T520 ePrinter (36 inches) (RMN: BCLAA-1101) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 06.08.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.001623-12)"]
[1753,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки Microsoft моделі 1516 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Microsoft Corporation\", США",27,668,"2013-10-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 22.07.2013"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 40-1. Узагальнені умови застосування безпроводових аудіопристроїв в смузі радіочастот 863-865 МГц наведені у додатку 17 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["ОВ3. Рішенням НКРЗІ від 27.09.2012 № 486 погоджено застосування радіоелектронних засобів (без здійснення нових частотних присвоєнь, за виключенням часткової заміни радіостанцій радіомережі з метою технологічного поетапного переходу систем радіозв’язку на нові типи радіоелектронних засобів або до закінчення встановленого амортизаційного строку їх експлуатації) для використання в радіотехнологіях загальних користувачів:\n1.1) «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц:\n1.1.1) в смугах радіочастот 30,01-33 МГц, 33-47 МГц та 47-48,975 МГц - до 01.12.2020 року;\n1.1.2) в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n1.2) «аналоговий транкінговий радіозв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n"]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) ."]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт."]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                 М.С. Сокирко        "]