{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":99,"n_cols":12,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,11],[78,0,78,11],[80,0,80,11],[86,0,86,11],[83,0,83,11],[84,0,84,11],[85,0,85,11],[34,0,34,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,1,2,1],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[77,0,77,9],[90,0,90,11],[87,0,87,11],[20,0,20,11],[88,0,88,11],[37,0,37,11],[4,0,4,11],[89,0,89,11],[97,0,97,11],[98,0,98,11],[94,0,94,11],[91,0,91,11],[93,0,93,11],[96,0,96,11],[95,0,95,11],[79,0,79,11],[82,0,82,11],[92,0,92,11],[81,0,81,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                         Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                           від 22.10.2013 № 684\nДоповнення до розділів 1, 8, 9, 18, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3488,"Радіотермінал (GSM/VoIP Gateway) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Dinstar моделей DWG2000C-4G, DWG2000E-4G, DWG2000E-4G-M, DWG2000B-8G, DWG2000C-8G, DWG2000D-8G, DWG2000E-8G, DWG2000E-8G-M, DWG2000F-8G, DWG2000F-8G-M, DWG2000G-8G, DWG2000G-8G-M, DWG2000B-16G, DWG2000D-16G, DWG2000F-16G, DWG2000F-16G-M, DWG2000G-16G, DWG2000G-16G-M, DWG2000D-24G,   DWG2000G-24G, DWG2000G-24G-M, DWG2000D-32G,  DWG2000G-32G, DWG2000G-32G-M виробництва \"Shenzhen Dinstar Technologies Co., Ltd.\", Китай",1,684,"2013-10-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація № 18\\09\\13 про відповідність \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" від 18.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n№ 1086.1дп-СДК;\n 1О094.001424-13)"]
[3489,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки Queclink моделі GL200, GV320 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 виробництва \"Queclink Wireless Solutions Co., Ltd\", Китай",1,684,"2013-10-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність  \"Queclink Wireless Solutions Co., Ltd\", Китай від \n10.04.2013\n(сертифікат UA1.155.0061503-13)"]
[3490," Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки IconBIT моделей NetTAB Mercury DUO (NT-3502M), NetTAB Mercury Q4 (NT-3509M), NetTAB Mercury Q5 (NT-3510M), NetTAB MERCURY QUAD (NT-3507M), NetTAB MERCURY S (NT-3508M), NetTAB MERCURY XL (NT-350*M) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"ICONBIT LIMITED\", Китай",1,684,"2013-10-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"ICONBIT LIMITED\", Китай від 09.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0055-13,\nсертифікат \nUA1.155.0150712-13)"]
[3491,"Пристрій тривожного оповіщення моделі CTC-1052  з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800, у складі: базовий блок моделі CTC-1052 з мережним адаптером моделі HK-T212-A120, тривожна кнопка (кулон) моделі FALLSENSOR, тривожна кнопка (браслет) виробництва \"Climax Technology Co., Ltd\", Тайвань",1,684,"2013-10-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nТелеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання\n\n\n---\nДля дистанційного керування","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n433,05-434,79 МГц","200KF7W\n\n\n\n\n\n---\n18K0L1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Кнопка Життя\" від 08.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA.TR.052.0050-13)"]
[3492,"Радіотермінал системи стільникового зв`язку GSM900/1800 торговельної марки Laipac моделі S911 Lola (GPS traker), виробництва \"Laipac Technology Inc.\", Канада",1,684,"2013-10-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність № LAIPAC.UKR.679-1/13 тов \"Лінія 24\" від 02.09.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n 1О094.001363-13)"]
[3493," Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Apple типу iPhone 4S моделі A1387 з обладнанням радіодоступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Apple Inc.\", США",1,684,"2013-10-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/WCDMA), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 MГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980MГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7W \n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність № Аріана.UKR.679-1/13 ТОВ \"Компанія \"Аріана Транс\" від 04.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1O094.001471-13,\n№1129.3дп-СДК)"]
[3494,"Базова станція системи стільникового радіозв'язку CDMA (cdma2000 1X, cdma2000 EV-DO) моделі Alcatel-Lucent  9917 Macro Base Station виробництва \"Alcatel-Lucent\", Франція  \n",1,684,"2013-10-22","Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800","Для застосування у стільникових мережах фіксованого та рухомого зв'язку CDMA\n (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція ","869,07-887,97 МГц/ 824,07-842,97 МГц","1M25G1W\n1M25D1W","Д05\nРв= 160 Вт","Декларація про відповідність  № 1809/13 ДП \"Алкатель-Лусент Україна\" від 18.09.2013\n(сертифікат на СУЯ\nUA2.161.06923-12, сертифікат\n UA1.030.0127311-13)"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[741,"Апарати телефонні для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Gigaset моделей Gigaset A420, Gigaset A420 Duo, Gigaset A420 Trio, Gigaset A420A та додаткова трубка Gigaset A420H виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",8,684,"2013-10-22","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність\"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина від 06.06.2013"]
[742,"Апарати телефонні для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Gigaset моделей Gigaset A415,  Gigaset A415A, Gigaset A415 Duo, Gigaset A415A Duo та додаткова трубка Gigaset A415H виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",8,684,"2013-10-22","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність\"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина від 23.09.2013"]
[743,"Апарати телефонні для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Gigaset моделей Gigaset A130, Gigaset A130 Duo, Gigaset A230 та додаткові трубки Gigaset A130H, Gigaset A230H виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",8,684,"2013-10-22","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність\"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина від 23.09.2013"]
[744,"Апарати телефонні для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Gigaset моделей Gigaset C620, Gigaset C620A та додаткова трубка Gigaset C620H виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",8,684,"2013-10-22","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність\"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина від 23.09.2013"]
[745,"Апарати телефонні для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Gigaset моделей Gigaset C430, Gigaset C530, Gigaset C530A, Gigaset C530 Duo, Gigaset C530A Duo та додаткові трубки Gigaset C430H, Gigaset C530H виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",8,684,"2013-10-22","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність\"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина від 23.09.2013"]
[746,"Апарати телефонні для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Gigaset моделей Gigaset E630, Gigaset E630A та додаткова трубка Gigaset E630H виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",8,684,"2013-10-22","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність\"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина від 23.09.2013"]
[747,"Апарати телефонні для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Gigaset моделі Gigaset SL930A виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",8,684,"2013-10-22","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)\n--- \nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT) та прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","1880-1900 МГц \n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","1M72F7W\n\n\n---\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 23-2\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність\"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина від 23.09.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1820,"Обладнання радіодоступу типу Airmux-400 виробництва \"RAD data communications, Ltd\", Ізраїль",9,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a)","5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Д02\nРІ 24-1-3","Декларація про відповідність № RAD DATA.UKR.679-1/13 \"RAD data communications, Ltd\", Ізраїль від 23.09.2013\n(Сертифікат на СУЯ\n № 8О029.003-13,\nсертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001440-13)"]
[1821,"Обладнання радіодоступу - абонентський пристрій торговельної марки ePMP моделі ePMP 1000 виробництва \"Cambuim Netwoks, Ltd\", Китай",9,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність № UA-001.C09.13 ТОВ \"Юнідата\" від 04.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001469-13)"]
[1822,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки ePMP моделі ePMP 1000 GPS SYNC виробництва \"Cambuim Netwoks, Ltd\", Китай",9,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ                      \n( IEEE 802.11a/n)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартами IEEE 802.11a/n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність № UA-001.B09.13 ТОВ \"Юнідата\" від 04.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001470-13)"]
[1823,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) у складі екрану міжмережевого (Firewall) торговельної марки WatchGuard моделей XTM 25-W (FS1E5W), XTM 33-W (FS2E5W) виробництва \"WatchGuard Technologies, Inc.\", США",9,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність \"WatchGuard Technologies, Inc.\", США від 01.10.2013\n(сертифікат \nUA1.155.0195714-13)"]
[1824,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки WatchGuard моделей AP100 та AP200 виробництва \"WatchGuard Technologies, Inc.\", США",9,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5250-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\n\n","Декларація про відповідність \"WatchGuard Technologies, Inc.\", США від 01.10.2013\n(сертифікат \nUA1.155.0201164-13)"]
[1825,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделі NWA1100-N виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",9,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\" від 12.09.2013 \n(сертифікат UA1.153.0231968-12,\nUA1.153.0231974-12)"]
[1826,"Обладнання радіодоступу - точка безпроводового доступу торговельної марки Aruba моделей APIN0224 виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США",9,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5250-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\n\n","Декларація про відповідність \"Aruba Networks Inc.\", США від 25.09.2013"]
[1827,"Обладнання радіодоступу - точка безпроводового доступу торговельної марки Aruba моделей APIN0225 виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США",9,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5250-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\n\n","Декларація про відповідність \"Aruba Networks Inc.\", США від 25.09.2013"]
[1828,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Motorola типу AP-0622 (код продукту P/N: AP-0622-66040-WR, AP-6522-66040-WR, AP-6562-66040-WR) виробництва \"Motorola Solutions, Inc.\", США",9,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність \"\"Motorola Solutions, Inc.\", США від 27.09.2013"]
[1829,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Motorola типу AP-0622 (код продукту P/N: AP-0622-66030-WR, AP-6522-66030-WR, AP-6562-66030-WR) виробництва \"Motorola Solutions, Inc.\", США",9,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність \"\"Motorola Solutions, Inc.\", США від 27.09.2013"]
[1830,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Motorola типу NCAP-500 (код продукту P/N: AP-0621-60020-WR, AP-6521-60020-WR) виробництва \"Motorola Solutions, Inc.\", США",9,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність \"\"Motorola Solutions, Inc.\", США від 27.09.2013"]
[1831,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Motorola типу NCAP-500 (код продукту P/N: AP-0621-60010-WR, AP-6521-60010-WR) виробництва \"Motorola Solutions, Inc.\", США",9,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність \"\"Motorola Solutions, Inc.\", США від 27.09.2013"]
[1832,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Motorola типу AP-8132 виробництва \"Motorola Solutions, Inc.\", США",9,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність \"\"Motorola Solutions, Inc.\", США від 27.09.2013"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[894,"Обладнання радіокерування іграшки т.м. Chicco моделі 05232 виробництва \"Artsana S.p.A.\", Італія",18,684,"2013-10-22","Радіокерування моделями\n(EN 300 220)","Для дистанційного керування дитячими іграшками","27145 кГц","20K0A1D","Б01\nРІ 44-1","Декларація про відповідність № 36 ТОВ \"МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД\" від 08.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001472-13,\n№ 1062.3дп-СДК)"]
[895,"Радіобладнання торговельної марки Chicco типу Baby Monitor Audio Classic моделі 06045 (артикул 02563) для дистанційного догляду за дитиною виробництва \"Artsana S.p.A.\", Італія",18,684,"2013-10-22","Радіокерування моделями\n(EN 300 220)","Для дистанційного керування дитячими іграшками","40,660-40,700 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 44-1","Декларація про відповідність № 36 ТОВ \"МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД\" від 08.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001472-13,\n№ 1062.3дп-СДК)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1754,"Персональні електронно-обчислювальні машини планшетні (ПЕОМ) т.м. WEXLER моделей WEXLER.TAB 7b, WEXLER.TAB 7i, WEXLER.TAB 7iS, WEXLER.TAB 7iQ, WEXLER.TAB 7D, WEXLER.TAB 7t, WEXLER.TAB 10i, WEXLER.TAB 10iS, WEXLER.TAB 10iQ, WEXLER.TAB 10t, з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"WEXLER (SINGAPORE) PTE. LTD.\", Сінгапур",27,684,"2013-10-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1,\nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність № 153/13 ТОВ \"Даймонд Трейд\" від 12.09.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n № 968-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0012022-13)\n"]
[1755,"Комп'ютери планшетні т. м. Prestigio типу Geovision моделей PGPS(x)(y)(nn)(d)(e)(b)(o)(f)(h)(k)(t)(g) з обладнанням радіодоступу, де x - позначення, що визначає розмір екрану (3, 4, 5, 7, 9); y - позначення, що визначає номер серії (від 0 до 9); nn - позначення, що визначає номер моделі (від 00 до 99); d - позначення, що визначає комплектацію географічною картою (UA, або EU, або CIS, або UAPL, або UA00, або інше, або відсутнє); e - позначення, що визначає обсяг пам`яті (2, або 4, або 8, або 02, або 04, або 08, або 2GB, або 4GB, або 8GB, або інше, або відсутнє); b - позначення, що визначає наявність або відсутність Bluetooth (BT, або відсутнє); o - позначення, що визначає наявність або відсутність оперативної системи Android (AND, або відсутнє);\nf - позначення, що визначає наявність або відсутність приладдя для кріплення (SM, або інше, або відсутнє); h - позначення, що визначає наявність або відсутність HD-екрану (HD, або відсутнє); k - позначення, що визначає наявність або відсутність відеокамери (DVR, або відсутнє); t - позначення, що визначає наявність або відсутність TV-тюнера (TV,  або відсутнє); g - позначення, що визначає наявність або відсутність авторизованої локалізованої карти виробника (NV, або MO, або NG, або інше, або відсутнє); послідовність вказаних позначень може змінюватись;\n виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність № 10/1/2013 Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 05.08.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n № 660.18дп-СДК;\n1О094.001107-13)"]
[1756,"Багатофункціональне обладнання  торговельної марки HP моделі HP LaserJet Pro 100 color MFP M175nw, HP LaserJet 100 color MFP M175nw (RMN: BOISB-1001-03) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 16.01.2012\n(сертифікат \nUA1.003.0060698-11)"]
[1757,"Принтери торговельної марки HP моделі HP LaserJet Pro 400 color M451nw, HP LaserJet Pro 400 color M451dw (RMN: BOISB-1002-01) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 16.01.2012\n(сертифікат \nUA1.003.0071729-11)"]
[1758,"Багатофункціональне обладнання  т.м. hp моделі HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw (RMN: BOISB-1002-02), HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dw (RMN: BOISB-1002-04) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 16.01.2012\n(сертифікат \nUA1.003.0147082-11,\nUA1.003.0147089-11,\nUA1.003.0147088-11,\nUA1.003.0147086-11)"]
[1759,"Багатофункціональне обладнання  т.м. hp моделі HP LaserJet Pro 400 color MFP M425dw (RMN: SHNGC-1101-01) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 19.04.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.000810-12)"]
[1760,"Принтер багатофункціональний т.м. HP моделі HP LaserJet Pro MFP M521dw (RMN: SHNGC-1200-01)  з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 30.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.003276-13)"]
[1761,"Принтер т.м. HP моделі HP Officejet 100 Mobile Printer (RMN: SNPRC-1003-01)  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом Bluetooth","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 02.07.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.003748-13-СДК,\nUA1.001.003749-13)"]
[1762,"Принтер багатофункціональний т.м. HP моделі HP  Officejet 150 Mobile All-in-One Printer (RMN: SNPRC-1003-02)  з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом Bluetooth","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 02.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.004325-13-СДК,\nUA1.001.004324-13)"]
[1763,"Принтери багатофункціональні т.м. НР моделі HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One, HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One, HP Officejet Pro 8600 Premium e-All-in-One (RMN: SNPRC-1101-01) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 09.07.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.003811-13-СДК,\nUA1.001.003810-13)"]
[1764,"Багатофункціональний принтер т.м. hp моделі HP Officejet 4620 e-All-in-One, HP Officejet 4622 e-All-in-One, HP Officejet 4625 e-All-in-One (RMN: SNPRC-1102-02) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 16.05.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.001065-12)"]
[1765,"Принтер багатофункціональний т.м. hp моделі HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-One (RMN: SNPRC-1103-01) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 16.11.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.002232-12)"]
[1766,"Багатофункціональний принтер т.м. hp серії HP Deskjet 3520 e-All-in-One, моделі HP Deskjet 3520 e-All-in-One, HP Deskjet 3521 e-All-in-One,  HP Deskjet 3522 e-All-in-One, HP Deskjet 3524 e-All-in-One та серіїї HP Deskjet Ink Advantage 3520 e-All-in-One, моделі HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-All-in-One (RMN: SNPRH-1102) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 25.04.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.000876-12)"]
[1767,"Багатофункціональний принтер т.м. hp серії HP Photosmart 5520 e-All-in-One Printer series моделі HP Photosmart 5520, 5521, 5522, 5524, 5525 e-All-in-One та серії HP Deskjet Ink Advantage 5520 e-All-in-One моделі HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One (RMN: SNPRH-1103) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 20.04.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.000825-12)"]
[1768,"Комп'ютери персональні  т.м. НР моделі HP Compaq Elite 8300  SFF PC та HP Compaq Pro 6300 SFF PC (RMN: TPC-F026-SF) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 29.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.004293-13-СДК,\nUA1.001.004292-13)"]
[1769,"Комп'ютер персональний  (ноутбук) т.м. hp моделей HP ENVY SpectreXT, HP SpectreXT Pro Ultrabook TM,  HP SpectreXT (RMN: TPN-C104) з обладнанням радіодоcтупу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 19.07.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.001506-12)"]
[1770,"Пристрій введення даних торговельної марки Bravis (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделей BRM755, BRM756, BRM759 виробництва \"Aneex Electron Technology Ltd.\", Китай",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(ETSI EN 300 440-2)","Неспеціалізований пристрій короткого радіусу дії","2400-2483,5 МГц\n","1M00F1D\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність № BRV02-13  \"Aneex Electron Technology Ltd.\", Китай від 30.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n № 1135.1дп-СДК;\n1О094.001448-13)"]
[1771,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Logicfox моделей PiLL 8, PiLL 9.7, PiLL 10.1 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Ligao (Zhongshan) Electrical Appliance Co., Ltd.\", Китай",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність № 115/13 від 08.10.2013 р. \"Ligao (Zhongshan) Electrical Appliance Co., Ltd.\", Китай\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001473-13)"]
[1772,"Окуляри 3D т.м. Panasonic моделей TY-ER3D4ME, TY-ER3D4SE з інтрфейсом передачі даних Bluetooth виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 26.04.2012 \n(сертифікат\nUA1.003.0056903-12,\nUA1.003.0056904-12)"]
[1773,"Пристрій зчитування даних торговельної марки PIDION моделі HM 50 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 виробництва \"Bluebird Soft Inc.\", Корея",27,684,"2013-10-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Систем Груп Україна\" від 04.10.2013\n"]
[1774,"Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної марки Lenovo моделей TP00045A1, 3697*****, 3698*****, 3700*****, 3701*****, 3702***** (торгова назва ThinkPad Helix) (де * будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0-9) або пробіл для маркетингових цілей) з радіотерміналом сиситем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,684,"2013-10-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nіндукційне радіозастосуванн","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 07.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00578-13,\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013)"]
[1775,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-P600 з обладнанням радіодоступу   (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 07.10.2013\n"]
[1776,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки Senkatel моделі SmartBook 7\" HD T7012 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Senkatel International Limited\", Китай",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ФОП Шпак Сергій Олександрович від 10.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA1.155.0212615-13)"]
[1777,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки X-DIGITAL моделі Tab 702 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"NETWORK SELECTS LTD\", Велика Британія",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ВЕЛС СЕРВІС\" від 02.10.2013"]
[1778,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки X-DIGITAL моделі Tab 711 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"NETWORK SELECTS LTD\", Велика Британія",27,684,"2013-10-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ВЕЛС СЕРВІС\" від 02.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0052-13)"]
[1779,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки ERGO моделі Tab Cristal Lite з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"NETWORK SELECTS LTD\", Велика Британія",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ВЕЛС СЕРВІС\" від 02.10.2013"]
[1780,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки ERGO моделі Tab Hero II з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"NETWORK SELECTS LTD\", Велика Британія",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ВЕЛС СЕРВІС\" від 02.10.2013"]
[1781,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки ERGO моделі Tab Slim з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"NETWORK SELECTS LTD\", Велика Британія",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ВЕЛС СЕРВІС\" від 02.10.2013"]
[1782,"Фотокамери цифрові т.м. Canon моделі EOS 70D з обладнанням радіодоступу виробництва \"Canon Inc.\", Японія",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 09.10.2013\n"]
[1783,"Друкувальні пристрої (принтери зі сканером) т.м. Canon моделей MG3540, MG5540, MG6440, MG7140 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Canon Inc.\", Японія",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 09.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0053-13)\n"]
[1784,"Друкувальні пристрої (принтери зі сканером) т.м. Canon моделей MX454, MX524, MX924 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Canon Inc.\", Японія",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 09.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0054-13)\n"]
[1785,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки IconBIT з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) моделей NetTAB Matrix HD (NT-0708M), NetTAB Matrix Quad (NT-0705M), NetTAB SKAT RX (NT-0801C, NT-0802C), NetTAB Space Quad RX (NT-0902S), NetTAB THOR QUAD FHD (NT-1005T) виробництва \"ICONBIT LIMITED\", Китай",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"ICONBIT LIMITED\", Китай від 17.07.2013\n(сертифікат \nUA1.155.0150155-13)\n"]
[1786,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки IconBIT з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) моделей NetTAB MATRIX DX (NT-0709M), NetTAB Parus Quad MX (NT-0804P), NetTAB SKY NET (NT-0701S), NetTAB Thor Quad (NT-1004T), NetTAB SPACE QUAD HD (NT-0901S), NetTAB THOR QUAD MX (NT-1006T), NetTAB Thor X виробництва \"ICONBIT LIMITED\", Китай",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"ICONBIT LIMITED\", Китай від 17.07.2013\n(сертифікат \nUA1.155.0150152-13)\n"]
[1787," Медіаплеєр торговельної марки IconBIT моделей Toucan Stick G3, Toucan Stick G2 mk2, Toucan Stick G4, Toucan Stick HD, TOUCAN SMART 3D, TOUCAN Manta 3D, Toucan Stick 3D, Toucan Stick 3D mk2, Movie3D Deluxe з обладнанням радіодоступу виробництва \"ICONBIT LIMITED\", Китай",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"ICONBIT LIMITED\", Китай від 17.07.2013\n(сертифікат \nUA1.155.0150150-13)"]
[1788,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки IconBIT моделей NetTAB MATRIX 3G, NetTAB MATRIX 3G DUO (NT-3702M), NetTAB Parus 3G DUO (NT-3801P), NetTAB SKAT 3G (NT-3803C), NetTAB SKY 3G DUO (NT-3701S), NetTAB Space 3G, NetTAB Space 3G DUO (NT-3902S) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"ICONBIT LIMITED\", Китай",27,684,"2013-10-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"ICONBIT LIMITED\", Китай від 09.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0056-13,\nсертифікат \nUA1.155.0150709-13)"]
[1789,"Пристрій введення даних торговельної марки Bravis (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделей BM-721*, BM-725* виробництва \"Shenzhen Wintop Electronics Co., Ltd.\", Китай",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(ETSI EN 300 440-2)","Неспеціалізований пристрій короткого радіусу дії","2400-2483,5 МГц\n","1M00F1D\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність № BR-UKR1468-13 \"Shenzhen Wintop Electronics Co., Ltd.\", Китай від 04.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n № 1142дп-СДК;\n1О094.001468-13)"]
[1790,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки FUJITSU серії LIFEBOOK моделей S792yxxx (де х=0-9, A-Z, пробіл; y=/, пробіл) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Fujitsu Technology Solutions GmbH\", Німеччина",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Фуджицу Текнолоджі Солюшнз ГмбХ\" від 02.10.2013"]
[1791,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки FUJITSU серії LIFEBOOK моделей U904YXXX, UH904YXXX (де х=будь-який символ або пробіл; y=/, пробіл) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Fujitsu Technology Solutions GmbH\", Німеччина",27,684,"2013-10-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Фуджицу Текнолоджі Солюшнз ГмбХ\" від 02.10.2013"]
[1792,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки MYTAB (CUBE) моделей U**GT* з радіотерміналом систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"SHENZHEN ALLDO CUBE TECHNOLOGY AND SCIENCE CO., LTD\", Китай",27,684,"2013-10-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n \n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ДЕВІКОМ\" від 04.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0047-13)"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 44-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіокерування моделями в смугах радіочастот 26990-27200 кГц, 34,995-35,225 МГц, 40,660-40,700 МГц наведені у додатку 21 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт."]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                  М.С. Сокирко        "]