{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":78,"n_cols":12,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,0,66,11],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[15,0,15,11],[1,1,2,1],[68,0,68,11],[61,0,61,11],[24,0,24,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[13,0,13,11],[4,0,4,11],[21,0,21,11],[73,0,73,11],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[67,0,67,11],[60,0,60,9],[70,0,70,11],[72,0,72,11],[77,0,77,11],[75,0,75,11],[62,0,62,11],[71,0,71,11],[63,0,63,11],[74,0,74,11],[76,0,76,11],[69,0,69,11],[65,0,65,11],[64,0,64,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                       Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 11.11.2013 № 728 \nДоповнення до розділів 1,  8, 9, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3510,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS т.м. Gigabyte моделей Gsmart Roma R2, GSmart Alto A2, GSmart Guru G1 з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC\", Тайвань",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC\" від 14.10.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.0059-13,\nUA1.155.0215431-13)"]
[3511,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony  моделі C2305/XPERIA C з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробнитва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна \" від 21.10.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 086.00602-13,\nсертифікат на ситему управління \nUA.Q.024.004-2012)"]
[3512,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS т.м. HTC моделі HTC Desire 601 dual sim 6160 (0P4E410) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation.\", Тайвань, Китай",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXD\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність уповноваженої особи \"HTC Corporation\" Скрипки Марії Олександрівни від   28.10.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 086.00642-13)"]
[3513,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS т.м. HTC моделі HTC Desire 300 301e (0P6A100) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation.\", Тайвань, Китай",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність уповноваженої особи \"HTC Corporation\" Скрипки Марії Олександрівни від 28.10.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 086.00643-13)"]
[3514,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі моделі GT-I9505 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея ",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(ETSI EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, NFC)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність  ТОВ \" Cамсунг Електронікс Україна Компані\"від 28.10.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 086.00640-13)"]
[3515,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Samsung моделі моделі GT-S6310 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth)виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея ",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \" Cамсунг Електронікс Україна Компані\" від 28.10.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 086.00641-13)"]
[3516,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LG  моделі LG-P715 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.,\", Республіка Корея",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"П з ІІ \" ЛГ Електронікс Україна\" від 28.10.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 086.00616-13)"]
[3517,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LG  моделі LG-E435 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.,\", Республіка Корея",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"П з ІІ \" ЛГ Електронікс Україна\" від 28.10.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 086.00623-13)"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[748,"Апарати телефонні для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Gigaset моделей  Gigaset S820, Gigaset S820A та додаткова трубка Gigaset S820H виробництва \"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина",null,728,"2013-11-11","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)\n--- \nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT) та прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15","1880-1900 МГц \n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","1M72F7W\n\n\n---\n1M00FXW\n","Б01\nРІ 23-2\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність\"Gigaset Communications GmbH\", Німеччина від 24.10.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1853,"Обладнання радіодоступу - точка безпроводового доступу  торговельної марки Aruba моделі APIN0114 виробництва \"Aruba Networks Inc\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, як кінцеве обладнання","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Akura Networks Inc.\" від 18.10.2013 "]
[1854,"Обладнання радіодоступу - точка безпроводового доступу  торговельної марки Aruba моделі APIN0115 виробництва \"Aruba Networks Inc\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, як кінцеве обладнання","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Akura Networks Inc.\" від 18.10.2013 "]
[1855,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу  торговельної марки Motorola моделі AP-6511 виробництва \"Motorola Solutions Inc.\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, як кінцеве обладнання","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Motorola Solutions Inc.\" від 07.10.2013 "]
[1856,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу  торговельної марки Motorola моделі AP-7161 виробництва \"Motorola Solutions Inc.\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, як кінцеве обладнання","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \"Motorola Solutions Inc.\" від 07.10.2013 "]
[1857,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу  торговельної марки HP моделі HP M220 802.11n WW Access Point (J9799A) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 18.10.2013 \n№ UA.030.00048-13/029 \nСертифікат \n№ UA1.030.0053750-13"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[719,"Гарнітура мікротелефонна  торговельної марки Logitech моделі G930 з обладнанням радіодоступу у комплекті з USB адаптером, виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія ",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейс","2400-2483,5 МГц","2M00FXD\n","РІ 24-5","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 24.10.2013\n(сертифікат №UA.086.00638-13)"]
[720,"Гарнітура мікротелефонна торговельної марки Logitech моделі Н600 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) у комплекті з USB адаптером,  виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія ",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 24.10.2013\n"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1879,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-P601 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS  і   обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея ",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \" Cамсунг Електронікс Україна Компані\"від 16.10.2013  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 086.00593-13)"]
[1880,"Фотокамера цифрова торговельної марки SAMSUNG моделі NX1100 з обладнанням радіодоступу   виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея ",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  ТОВ \" Cамсунг Електронікс Україна Компані\"від 25.10.2013  \n"]
[1881,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торгівельної марки Lenovo серiї ThinkPad X131e (модель TP00035B) типiв 3367xxxx, 3368xxxx, 3369xxxx, 3371xxxx, 3372xxxx, 3374xxxx («х» = 0 - 9, A - Z, будь-який символ або пробіл) з обладнанням радіодоступу та радіомодулем систем стільниковогозв'язку GSM 900/1800 та UMTS виробництва \"Lenovo (Singapore) Pte, Ltd.\", Сінгапур",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 11.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.001161-12)"]
[1882,"Фотоапарат цифровий торговельної марки SONY моделі DSC-RX10 (WW808143) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) моделі TypeWN та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC моделі RC-S926 (9950A) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n  та індукційний пристрій радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\n РІ 24-2-1\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 23.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n  UA 1.001.004653-13-СДК,\n UA 1.001.004652-13) \n"]
[1883,"Фотоапарат цифровий зі змінним об'єктивом торговельної марки SONY моделей ILCE-7R (WW328261), ILCE-7, ILCE-7K (WW328262) (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) моделі TypeWN та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID- модуль NFC моделі RC-S926 (9950A) виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n  та індукційний пристрій радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 24-1-1\n РІ 24-2-1\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 23.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n  UA 1.001.004655-13-СДК,\n UA 1.001.004654-13) \n"]
[1884,"Окуляри 3D активні  (Active 3D Glasses) торговельної марки SONY моделі TDG-BT400A (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір вироба, його комплектацію, регіон поставки або наявність додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) модель ESG-BTM1000 виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"СОНІ УКРАЇНА\" від 10.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n  UA 1.001.004598-13-СДК,\n UA 1.001.004597-13) \n"]
[1885,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі HP Pavilion  13 x2 PC, HP Pavilion x2,  HP Pavilion 13-yxxxyy x2 PC (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 або пусто та “y” будь-яка латинська літера від A до Z обо пусто) (RMN: TPN-Q136) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 23.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.004713-13-СДК,\nUA 1.001.004712-13)\n"]
[1886,"Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі HP Officejet Pro 251dw Printer Series (SNPRC-1203-01) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 24.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.004722-13-СДК,\nUA 1.001.004721-13)\n"]
[1887,"Комп'ютер персональний (тablet сomputer) т.м. acer моделей A3-A1* (де “\"*\" = 0-9, a-z, A-Z, \"(\", \")\", \"-\", \"/\", \"\\\", \"_\", \" │ \", або пробіл) з обладнанням радіодоступу  та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від \n17 .10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.004646-13-СДК,\nUA 1.001.004647-13)\n"]
[1888,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. lenovo моделей 20149XXXX; 2184XXXX; 20156XXXX; 2688XXXX; 20150XXXX; 2189XXXX; 20157XXXX; 2689XXXX торгова назва Lenovo G48XXXXXX; Lenovo G58XXXXXX (де «Х» цифри вiд 0 до 9 , літери вiд A до Z, вiд а до z або пробiл) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Lenovo (Singapore) Pte, Ltd.\", Сінгапур",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 25.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.000746-12)"]
[1889,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. lenovo моделей 20138XXXX; 2182XXXX торгова назва G78XXXXXX (де «Х» цифри вiд 0 до 9 , літери вiд A до Z, вiд а до z або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Lenovo (Singapore) Pte, Ltd.\", Сінгапур",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 25.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.000772-12)"]
[1890,"Комп`ютер персональний (Personal Computer) торговельної марки DELL моделі W01A (маркетингова назва W01A001) з  обладнанням радіодоступу  виробництва \"Dell Inc.\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc\" від 17.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004624-13-CДК,\nUA 1.001.004623-13)"]
[1891,"Система цифрова кольорова мультифункціональна Sharp MX-2640***, MX-3140***, MX-3640*** (де на місці \"*\" можуть бути будь-які літери, цифри або пробіл) з аксесуарами MX-RB10***, MX-FN10***, MX-DE12 та обладнанням радіодоступу виробництва “Sharp Corporation”, Японія",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність “Sharp Electronics GmbH ” від 14.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004614-13-CДК,\nUA 1.001.004613-13)"]
[1892,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. hp моделі HP Pavilion g7-xxxxyy (RMN: TPN-Q108) (де \"х\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"у\" літери від А до Z або пробіл) з обладнанням радіодоcтупу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 13.11.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.002260-12)"]
[1893,"Персональний комп'ютер (ноутбук)  т.м. HP моделі HP Pavilion g6 Notebook PC, HP Pavilion g6-xxxxyy Notebook PC  (де \"х\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"у\" літери від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-Q110) з обладнання радіодоcтупу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 20.04.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.000823-12)"]
[1894,"Персональний комп'ютер (ноутбук)  т.м. HP моделі HP Pavilion g7 Notebook PC, HP Pavilion g7-xxxxyy Notebook PC  (де \"\"х\"\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"\"у\"\" літери від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-Q111) з обладнання радіодоcтупу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 20.04.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.000824-12)"]
[1895,"Персональний комп'ютер (ноутбук) т.м. hp моделі HP Pavilion g6-xxxxyy (RMN: TPN-Q107) (де \"х\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"у\" літери від А до Z або пробіл) з обладнанням радіодоcтупу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 05.06.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.001214-12)"]
[1896,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-W84C (маркетингові назви ProBook 4340s, ProBook 4341s) з обладнанням радіодоступу та радіомодулем систем стільниковогозв’язку  GSM-900/1800 і UMTS виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 27.08.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.001765-12) \n"]
[1897,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі HP SpectreXT TouchSmart (RMN: TPN-C105) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 28.09.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.001995-12)"]
[1898,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I10C (маркетингова назва  HP EliteBook Folio 9470m) з обладнанням радіодоступу та радіомодулем систем стільниковогозв’язку  GSM-900/1800 і UMTS виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 02.10.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.002008-12) \n"]
[1899,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торгівельної марки hp моделі HSTNN-I09C (маркетингова назва  HP EliteBook 8770w Mobile Workstation) з обладнанням радіодоступу, радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM 900/1800 і UMTS  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 16.05.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.001039-12) \n"]
[1900,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торгівельної марки hp моделі HSTNN-F13C  (маркетиногва назва EliteBook 8570w) з обладнанням радіодоступу, радіомодулем систем стільниковогозв’язку  GSM 900/1800 і UMTS та телекомунікаційним обладнанням виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 28.05.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.001150-12) \n"]
[1901,"Комп'ютер персональний (ноутбук)  т. м. hp моделей HP Pavilion dv6-xyxxyy Notebook PC, HP Pavilion dv6-xyxxyy Entertainment PC (де \"х\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"у\" літери від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-W104)  з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.11b/g)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802/11 b/g, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 27.06.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.003.0103244-12)"]
[1902,"Персональний комп'ютер (ноутбук) торговельної марки HP моделі HP Pavilion dv6-xyxxyy Entertainment Notebook PC, HP Pavilion dv6-xyxxyy Entertainment PC (де \"\"х\"\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"\"у\"\" літери від А до Z або пробіл) (TPN-W102) з обладнанням радіодоcтупу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 16.01.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.003.0141358-11)"]
[1903,"Персональний комп'ютер (ноутбук) торговельної марки HP моделі HP ENVY 17 Notebook PC, HP ENVY 17-xxxxyy Notebook PC (де \"х\" цифри від 0 до 9 або пробіл, та \"у\" літери від А до Z або пробіл) (TPN-I103) з обладнанням радіодоcтупу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 16.01.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.003.0145630-11)"]
[1904,"Принтер багатофункціональний з лазерним друком торговельної марки Canon моделей F164102 (комерційна назва i-SENSYS MF4780w), F164002 (комерційна назва i-SENSYS MF4890dw) виробництва \"CANON CEE GmbH\", Австрія",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Кенон Україна\" від 07.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.003.0171009-12)"]
[1905,"Принтер багатофункціональний торговельної марки Canon моделей K10381 (комерційна назва MG3240), K10382 (комерційна назва MG4240) виробництва \"CANON CEE GmbH\", Австрія ",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Кенон Україна\" від 07.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.003.0123422-12,\nUA 1.003.0123425-12,)"]
[1906,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки DEX моделі iP890-3G з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM900/1800 і UMTS і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Dexkee Elec-Technology Co., Ltd\", Китай",null,728,null,"Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Dexkee Elec-Technology Co., Ltd\", Китай від 07.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1162.1дп-СДК,\n1О094.001531-13,)"]
[1907,"Пристрій введення даних (маніпулятори типу “миша”) торговельної марки Logitech  моделей t630, t631 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth),  виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія ",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних  з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 24.10.2013\n"]
[1908,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Logitech  моделі K810 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія ",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних  з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 24.10.2013\n"]
[1909,"Пристрій введення даних (маніпулятори типу “миша”) торговельної марки Logitech  моделей G602, T400, T620 у комплекті з USB адаптером, виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія ",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних  з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD\n","РІ 24-5","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 24.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності №UA.086.00635-13)"]
[1910,"Пристрій введення даних (маніпулятори типу “миша”) торговельної марки Logitech  моделей M215, M345, M525, M560 у комплекті з USB адаптером, виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія ",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних  з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD\n","РІ 24-5","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 24.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності №UA.086.00634-13)"]
[1911,"Пристрій введення даних (маніпулятори типу “миша”) торговельної марки Logitech  моделей M175, M185, M187, M325 у комплекті з USB адаптером, виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія ",null,728,"2013-11-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних  з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD\n","РІ 24-5","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 24.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності №UA.086.00633-13)"]
[1912,"Комплект пристроїв введення даних (безпроводова клавіатура та маніпулятор типу “миша”) торговельної марки Logitech моделі mk330 у складі: безпроводова клавіатура моделі K330, безпроводовий маніпулятор типу “миша” моделі M215, USB адаптер, виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія ",null,728,null,"Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних  з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD\n","РІ 24-5","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 24.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності №UA.086.00636-13)"]
[1913,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Logitech  моделі K400 (може мати позначення К400*, де * - латинська літера або її відсутність, що позначає колір корпусу) у комплекті з USB адаптером, виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія ",null,728,null,"Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних  з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD\n","РІ 24-5","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 24.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності №UA.086.00637-13)"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                   М.С. Сокирко        "]