{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":205,"n_cols":12,"rows_kept":205,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[200,0,200,11],[201,0,201,11],[43,0,43,11],[48,0,48,11],[179,0,179,11],[193,0,193,11],[195,0,195,11],[50,0,50,11],[53,0,53,11],[182,0,182,11],[203,0,203,11],[185,0,185,11],[181,0,181,11],[69,0,69,11],[192,0,192,11],[190,0,190,11],[191,0,191,11],[183,0,183,11],[175,0,175,9],[180,0,180,11],[204,0,204,11],[194,0,194,11],[177,0,177,11],[187,0,187,11],[178,0,178,11],[202,0,202,11],[196,0,196,11],[197,0,197,11],[198,0,198,11],[199,0,199,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,10,2,10],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,6,2,6],[4,0,4,11],[1,1,2,1],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[189,0,189,11],[186,0,186,11],[188,0,188,11],[78,0,78,11],[66,0,66,11],[184,0,184,11],[176,0,176,11],[81,0,81,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                       Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 10.12.2013 № 799 \nДоповнення до розділів 1, 3, 4, 8, 9, 18, 23, 25, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3533,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  \"HTC\" моделі HTC Desire 400 dual sim (PM60120) з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"HTC Corporation\", Тайвань, Китай",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Фізична особа-Скрипка М.С.від 15.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00685-13) \n"]
[3534,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  \"LG\" моделі LG-E975 з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc\", Реаспубліка Корея",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність  \"LG Electronics Inc\" від 23.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00612-13)"]
[3535,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  \"LG\" моделі LG-E960 з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc\", Реаспубліка Корея",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність  \"LG Electronics Inc\" від 23.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00611-13)"]
[3536,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly моделі IQ4410 Phoenix з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 31.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00376-13) \n"]
[3537,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly моделі IQ4411 Energie Plus з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 31.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00375-13) \n"]
[3538,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly моделі IQ431 з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 07.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00678-13) \n"]
[3539,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly моделі IQ449 з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 07.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00677-13) \n"]
[3540,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly моделей DS128 з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7D\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 18.09.2013\n"]
[3541,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly моделі IQ453 Quad з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 15.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00689-13) \n"]
[3542,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly моделі IQ452 Quad з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 15.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00688-13) \n"]
[3543,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  fly моделі IQ4412 Quad з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 15.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00690-13) \n"]
[3544,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  Philips моделі CTW8510 (торгова назва Philips Xenium W8510) з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 04.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00661-13) \n"]
[3545,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  Philips моделі CTW6500 (торгова назва Philips Xenium W6500) з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 04.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00663-13) \n"]
[3546,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  Philips моделі CTW3568 (торгова назва Philips Xenium W3568) з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 04.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00662-13) \n"]
[3547,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Lenovo моделі Lenovo S650 з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 07.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00673-13,\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013) \n"]
[3548,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Lenovo моделі Lenovo S930 з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 07.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00672-13,\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013 ) \n"]
[3549,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Lenovo моделі Lenovo S960 з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 07.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00671-13,\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013 ) \n"]
[3550,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800, cdma20001X та cdma2000 EV-DO моделі HUAWEI P6-C00 з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/CDMA як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","824,07-842,97 МГц/\n869,07-887,97 МГц\n---\n888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","1M25G1W\n1M25D1W\n---\n200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 19-1\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ХУАВЕЙ УКРАЇНА\" від 19.11.2013 №474/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001615-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ 024-Звя/12) \n"]
[3551,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS моделі HUAWEI HN3-U00 з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ХУАВЕЙ УКРАЇНА\" від 19.11.2013 №475/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001616-13,\nзвіт про перевірку та оцінку СУЯ 024-Звя/12) \n"]
[3552,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Pidion моделі BM-170 з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Bluebird Soft Inc\", Корея",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Клінікал Трайл Лоджистік Україна\" від 18.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1163-СДК,\nсертифікат \nUA1.030.0224693-13)"]
[3553,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 торговельної марки Alcatel моделі One Touch 2000X (Alcatel 2000X) виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 18.09.2013 № 2013-14\n(сертифікат \nUA1.030.0165936-13)"]
[3554,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 торговельної марки Nokia типу RM-921 моделі \"Nokia 502\"  з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800 як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Nokia Corporation\" від 01.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00575-13)"]
[3555,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки KENEKSI моделей  Sigma, Zeta, Omega, Fire, Libra з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"HONG KONG CHENGRUN ELECTRON LIMITED\", Китай",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку EGSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"HONG KONG CHENGRUN ELECTRON LIMITED\" від 19.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0110-13)"]
[3556,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 торговельної марки KENEKSI моделей  K1, K2, K3, K4, S1, S2, S8, S9, S10, X6 з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс  передачі даних Bluetooth) виробництва \"HONG KONG CHENGRUN ELECTRON LIMITED\", Китай",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку EGSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"HONG KONG CHENGRUN ELECTRON LIMITED\" від 19.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0108-13)"]
[3557,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 торговельної марки KENEKSI моделі Teta з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 та інтерфейс  передачі даних Bluetooth) виробництва \"HONG KONG CHENGRUN ELECTRON LIMITED\", Китай",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку EGSM900/1800, як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"HONG KONG CHENGRUN ELECTRON LIMITED\" від 19.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0111-13)"]
[3558,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 торговельної марки KENEKSI моделей Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q8 з обладнанням радіодоступу  ( інтерфейс  передачі даних Bluetooth) виробництва \"HONG KONG CHENGRUN ELECTRON LIMITED\", Китай",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку EGSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"HONG KONG CHENGRUN ELECTRON LIMITED\" від 19.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0109-13)"]
[3559,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 торговельної марки TAG Heuer моделi TAG Heuer MERIDIIST TH04M виробництва \"ATELIER HAUTE COMMUNICATION SAS\", Франція",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку EGSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"ATELIER HAUTE COMMUNICATION SAS\" від 04.11.2013 \n"]
[3560,"Радіотермінали (POS-terminal) системи стільникового зв'язку GSM900/1800 моделі MX3100 виробництва \"BAIHAO IMPORT AND EXPORT LIMITED'', Китай",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку EGSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n","200KF7W\n\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ФОП \"Анохін Олександр Олександрович\" від 11.10.2013 № BAIH/01\n(сертифікат \nUA1.030.0088387-13)"]
[3561,"Термінал системи стільникового зв'язку GSM900/1800 торговельної марки Cinterion моделі TC65T з радіомодулями моделей TC65i, TC65i-X виробництва \"Cinterion Wireless Modules GmbH\", Німеччина",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку EGSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n","200KF7W\n\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ\"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" від 18.11.2013 № 28\n(сертифікат \nUA1.030.0126756-13)"]
[3562,"Термінал системи стільникового зв'язку GSM900/1800 торговельної марки Cinterion моделей MC52iT, MC55iT з радіомодулями моделей MC52i, MC51iR3-S, MC55i, MC55i-W виробництва \"Cinterion Wireless Modules GmbH\", Німеччина",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку EGSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n","200KF7W\n\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ\"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" від 18.11.2013 № 30\n(сертифікат \nUA1.030.0126750-13)"]
[3563,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами торговельної марки Baltic Car Equipment моделей FM Light, FM Blue з радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM900/1800 виробництва \"Baltic Car Equipment Ltd,\", Литва",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку EGSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n","200KF7W\n\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ\"ТЕКО ТРЕЙД\" від 18.11.2013 \n(сертифікат \nUA1.155.0182794-13)"]
[3564,"Сигналізація (GSM сигнализатор) моделей \"Express GSM\", \"Photo Expess GSM\" з радіообладнанням систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та обладнанням радіодоступу, радіоканальної сирени моделі \"Призма-С\" та пульту дистанційного керування моделі \"БН-3С\" виробництва \"ООО НПО \"Сибирский Арсенал\", Росія",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nТелеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку EGSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n433,05-434,79 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n360KF1D\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 42-2\n\n\n","Декларація про відповідність \"ООО НПО \"Сибирский Арсенал\" від 01.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00574-13) \n"]
[3565,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 торговельної марки Nokia типу RM-934 моделі Nokia RM-934/Nokia 500 Dual SIM  виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Nokia Corporation\" від 11.11.2013\nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ від 15.05.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00681-13) \n"]
[3566,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки  Prestigio серії PAP  моделей PAPYJJX(ZZ)(DUO)(COLOR) з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) та індукційний пристрій радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю \"ASBIS- Україна\" від 25.11.2013\n№ 19/2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n660.25дп-СДК,\n1О094.001628-13)"]
[3567,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS т. м. BlackBerry  моделі BlackBerry  Z10 з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Research In Motion Limited\", Канада",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та індукційний пристрій радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Тайгер-ГК\" від 04.11.2013 № 0410/10\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n990.2-СДК,\nсертифікат\nUA1.030.0088388-13)"]
[3568,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Nokia типу RM -937  моделі Nokia 1520.1 з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та індукційний пристрій радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність \"Nokia Corporation\", Фінляндія від 21.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00601-13) \n"]
[3569,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами торговельної марки Komatsu моделі KDTC530 з радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM900/1800 виробництва \"Komatsu Ltd.\", Японія",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку EGSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n","200KG7D\n\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Komatsu Ltd.\", Японія від 27.09.2013\n(сертифікат  \nUA1.155.0164798-13) \n"]
[3570,"Станція базова системи стільникового радіозв'язку cdma2000 1X, cdma2000 EV-DO моделі 9216 Base Station Compact виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція ",1,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-450\n---\nЦифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800","Застосування у стільникових мережах фіксованого та рухомого зв'язку CDMA (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція \n","460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц\n---\n869,07-887,97 МГц/ 824,07-842,97 МГц","1M25G1W\n1M25D1W","Д05\nРв= 50 Вт\n-----\nД05\nРв= 40 Вт","Декларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 11.10.2013 № 1110/13-03\n(сертифікат на систему управління якістю \n UA2.161.06923-12, \nсертифікат \n UA1.030.0127309-13)"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[829,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP3441 типу PRE302BE  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,799,"2013-12-10","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n\n---\n\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n\n\n\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\n\n\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nПідключення аксесуарів до радіостанції","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n\n\n\n\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n--\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n\n\n--\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Д02, С12, ОВ3\nРв = 5 Вт\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 19.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00705-13)"]
[830,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP3441 типу PRE502BE  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)",3,799,"2013-12-10","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n\n\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\n\n\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nПідключення аксесуарів до радіостанції","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n----\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n----\n2400-2483,5 МГц","\n\n\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n----\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n\n----\n1M00FXW\n1M00GXW","Д02, С13, С14, С15, ОВ3,\nРв = 4 Вт\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 19.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00705-13)"]
[831,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP4401Ex  типу PBE302BEEx виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,799,"2013-12-10","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n\n---\n\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n\n\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n\n\n\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n","\n\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Д02, С12, ОВ3\nРв = 1 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 18.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00695-13)"]
[832,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP4401Ex  типу PBE502BEEx виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,799,"2013-12-10","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n\n\n-----\n\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n----\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n----\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","\n\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n----\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Д02, С13, C14, ОВ3\nРв = 1 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 18.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00695-13)"]
["Розділ 4. Радіообладнання систем рухомого транкінгового радіозв’язку"]
[100,"Радіостанція носивна системи цифрового транкінгового радіозв'язку TETRA т.м. Motorola  моделі MTP3150, виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",4,799,"2013-12-10","Цифровий транкінговий радіозв’язок\n(EN 300 392)","Використання в мережах цифрового транкінгового зв’язку стандарту TETRA","413-420 МГц/\n423-430 МГц","18K0G7W\n","Д02, С13\nРв=1,8 Вт \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 21.11.2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00715-13)"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[750,"Станція базова цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) серії 4080 IP-DECT AP моделі 4080 IP-DECT AP integrated antennas (AP300) виробництва \"Alcatel-Lucent Enterprise\", Франція",8,799,"2013-12-10","Цифрова безпроводова телефонія (ДСТУ 4893:2007)","Для організації  бездротового абоненського доступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність \"Alcatel-Lucent Enterprise\" від 14.10.2013 № 1410/13-09\n(сертифікат \nUA1.030.0061922-13)"]
[751,"Станція базова цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) серії 4080 IP-DECT AP моделі 4080 IP-DECT AP external antennas (AP300Е) виробництва \"Alcatel-Lucent Enterprise\", Франція",8,799,"2013-12-10","Цифрова безпроводова телефонія (ДСТУ 4893:2007)","Для організації бездротового абоненського доступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність \"Alcatel-Lucent Enterprise\" від 14.10.2013 № 1410/13-09\n(сертифікат \nUA1.030.0061922-13)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1877,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки Motorola типу AP-650 (AP-650 Seriel Thin Access Point), код продукту P/N: AP-0650-********* та AP-6532-*****-***, де *- будь-які літери латинського алфавіту, цифри (0-9) або відсутність символу, які позначають відмінності конфігурації та пакування, виробництва компанії \"Motorola Solutions, Inc.\", США",9,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, як кінцеве обладнання","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02,Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\n","Декларація про відповідність \"Motorola Solutions, Inc.\" \nвід 05.06.2013"]
[1878,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделі Keenetic Ultra (версія ПЗ-V2.01) виробництва компанії \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",9,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\" від 21.11.2013 \n№ Z.TR.13-008 \n(сертифікат\n№ UA1.153.0226175-13;\n№ UA1.153.0226188-13)"]
[1879,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точки доступу моделей Keenetic Lite II та Keenetic Start (версія ПЗ-V2.02) виробництва компанії \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",9,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\" від 18.11.2013 \n№ Z.TR.13-002 \n(сертифікат\n№ UA1.153.0214138-13;\n№ UA1.153.0214133-13)"]
[1880,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точки доступу моделей Keenetic 4G II та Keenetic Omni (версія ПЗ-2.02) виробництва компанії \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",9,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\" від 18.11.2013 \n№ Z.TR.13-003 \n(сертифікат\n№ UA1.153.0214139-13;\n№ UA1.153.0214135-13)"]
[1881,"Модеми ADSL2+ з обладнанням радіодоступу моделей P660HTN EE (Annex A) та P660HN Lite EE (Annex A) (версії ПЗ - 1.0), виробництва компанії \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю",9,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\" від 19.11.2013 \n№ Z.TR.13-017 \n(сертифікат\n№ UA1.153.0231969-12;\n№ UA1.153.0231976-12)"]
[1882,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу  торговельної марки Realtek моделі RTL8192EEBT (802.11 b/g/n Combo module), виробництва компанії \"Realtek Semiconductor Corp.\", Тайвань ",9,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW"," Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Realtek Semiconductor Corp.\" від 11.07.2013  "]
[1883,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу  торговельної марки Realtek моделі RTL8723BE (802.11 b/g/n Combo module), виробництва компанії \"Realtek Semiconductor Corp.\", Тайвань ",9,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Realtek Semiconductor Corp.\" від 11.07.2013  "]
[1884,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу  торговельної марки Realtek моделі RTL8821AE (Combo module), виробництва компанії \"Realtek Semiconductor Corp.\", Тайвань ",9,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW"," Д02,Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність  \"Realtek Semiconductor Corp.\" від 03.10.2013  "]
[1885,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) торговельної марки Asus моделі PCE-AC68 (PCI-E Adapter), виробництва компанії \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W"," Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\n","Декларація про відповідність  Представництво \"ASUS Global Pte. Ltd.\" від 20.11.2013 № 2013-83 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001626-13)"]
[1886,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) торговельної марки Asus моделі RP-N14, виробництва компанії \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W"," Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  Представництво \"ASUS Global Pte. Ltd.\" від 20.11.2013 № 2013-82 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001625-13)"]
[1887,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) торговельної марки Asus моделі USB-AC56 (USB Adapter), виробництва компанії \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W"," Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\n","Декларація про відповідність  Представництво \"ASUS Global Pte. Ltd.\" від 20.11.2013 № 2013-85 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001623-13)"]
[1888,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) торговельної марки Asus моделі USB-N10 Nano (USB Adapter), виробництва компанії \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W"," Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  Представництво \"ASUS Global Pte. Ltd.\" від 20.11.2013 № 2013_81 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001624-13)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[899,"Термоконтролер торгової марки \"Zepter\" артикул Z-LEK (пердавач та приймач Z-BUZZER) виробництва \"Menfi Industria S.p.A.\", Італія",18,799,"2013-12-10","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передавання даних","433,05-434,79 МГц","50K0F1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність Дочірнє Підприємство \"Цептер Інтернаціональ Україна\" від 07.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004840-13-СДК,) UA1.001.004839-13"]
[900,"Радіопердавач системи контролю тиску та температури в шинах автомобіля торгівельної марки Pacific Industrial, моделі PMV-CA14 виробництва \"Pacific Industrial Co., Ltd.\", Японія",18,799,"2013-12-10","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для прийому-передавання даних","433,05-434,79 МГц","200KG7D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \" Pacific Industrial Co., Ltd.\", Японія від 01.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0058-13) "]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[730,"Навушники безпроводові торговельної марки Defender моделі Morpheus MPH-TV863 (art:63863) виробництва \"Shenzhen SEG e-commerce Co.,Ltd\", Китай",23,799,"2013-12-10","Безпроводові аудіозастосування (ETSI EN 301 357-2)","Для прийому-передавання звуку","863,0-865,0 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 40-1","Декларація про відповідність \" Shenzhen SEG e-commerce Co., Ltd \" від 11.11.2013 № 2013-2\n(сертифікат органу з оцінки відповідності 1173дп-СДК,\n1О094.001606-13) "]
[731,"Навушники безпроводові торговельної марки Defender моделі FreeMotion HN-084 (art:63084) виробництва \"Shenzhen SEG e-commerce Co.,Ltd\", Китай",23,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передавання звуку","2400-2483,5 МГц\n","3M00F1W","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \" Shenzhen Sunlon Electron Co., Ltd \" від 11.11.2013 № 2013-1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності 1172дп-СДК,\n1О094.001605-13) "]
[732,"Система акустична торговельної марки Logitech моделі  UE Mobile Boombox з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",23,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 22.11.2013"]
[733,"Система акустична торговельної марки Logitech моделі  Z600 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Logitech Europe SA\", Швейцарія",23,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Логітек Європ С.А.\" від 22.11.2013"]
[734,"Гарнітура безпроводова т.м. Gembird з обладнанням радіодоступу (інтерфейс  передачі даних Bluetooth) моделі BHP-003 (BG, W, GW, MW, Y, G, R, O, RO, SB, S, GR, B, V, BK, GBK, MBK) виробництва \"GEMBIRD ELECTRONICS LTD.\", Китай",23,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Gembird Electronics Ltd.\" від 19.09.2013\n\n"]
[735,"Гарнітура безпроводова т.м. Gmb audio з обладнанням радіодоступу (інтерфейс  передачі даних Bluetooth) моделeй BHP-KBP-(BG, W, GW, MW, Y, G, O, RO, SB, S, GR, B, V, BK, GBK, MBK), BHP-BER-(BG, W, GW, MW, Y, G, O, RO, SB, S, GR, B, V, BK, GBK, MBK), BHP-PRG-(BG, W, GW, MW, Y, G, O, RO, SB, S, GR, B, V, BK, GBK, MBK), BHP-LHR-(BG, W, GW, MW, Y, G, O, RO, SB, S, GR, B, V, BK, GBK, MBK), BHP-OSL-(BG, W, GW, MW, Y, G, O, RO, SB, S, GR, B, V, BK, GBK, MBK) виробництва \"GEMBIRD ELECTRONICS LTD.\", Китай",23,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Gembird Electronics Ltd.\" від 19.09.2013\n(сертифікат UA1. 155.0208168-13)\n"]
[736,"Cистема акустична торговельної марки Logitech моделі UE Mobile Boombox з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth),  виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія",23,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Логітек Європ С.А\" від 22.11.2013\n\n"]
[737,"Cистема акустична моделіторговельної марки Logitech Z600 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “Logitech Europe SA”, Швейцарія",23,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Логітек Європ С.А\" від 22.11.2013\n\n"]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[53,"Пристрій автомобільний радіолокаційний для контролю дистанції торговельної марки VALEO моделі MBR Gen 2 Typ C (Radar Sensor Module) виробництва \"VALEO Schalter und Sensoren GmbH\", Німеччина",25,799,"2013-12-10","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-2)","Для контролю дистанції між транспортним засобом та перешкодою","24,125 ГГц","200MP0N","Б01\nРІ 48-1","Декларація про відповідність \"VALEO Schalter und Sensoren GmbH\" від 11.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1176дп-СДК\n1О094.001604-13)"]
[54,"Пристрій радіолокаційний автомобільний для безпечного перестроювання (24 GHz) SRR Narrowband торгівельної марки Autoliv, моделі 6234734 виробництва Autoliv ASP, Inc\", США",25,799,"2013-12-10","Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої\n(EN 302 288-2)","Для контролю дистанції між транспортним засобом та перешкодою","24,125 ГГц","180MP0N","Б01\nРІ 48-1","Декларація про відповідність \"Autoliv ASP, Inc\" США від 22.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.0106-13)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2002,"Персональний комп'ютер (ноутбук) торговельної марки hp моделей HP Folio 13 Notebook PC, HP Folio 13-xxxxyy Notebook PC (де \"х\" цифри від 0 до 9 або пробіл, \"у\" літери від А до Z або пробіл) (RMN: TPN-С101) з блоками живлення та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 16.01.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.0183803-11)"]
[2003,"Приставка ігрова (Play Station VITA) та обладнання для тестування (Play Station VITA Testing Kit) торговельної марки SONY моделей PCH-2008, PTEL-2004 (в кінці назви моделі можуть бути літери та цифри, що означають колір виробу, його комплектацію, наявність додаткових функцій або регіон поставки) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sony Computer Entertainment Inc.\", Японія",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 31.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.004799-13-СДК,\nUA 1.001.004798-13)"]
[2004,"Принтер багатофункціональний т.м. НР моделі HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One Printer та cерії HP Officejet 6800 e-All-in-One Printer Series моделей HP Officejet 6820  All-in-One Printer, HP Officejet 6822 All-in-One Printer, HP Officejet 6823 All-in-One Printer, HP Officejet 6825 All-in-One Printer, HP Officejet 6815 All-in-One Printer (RMN: SNPRC-1402-01) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 01.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004813-13-СДК,\nUA 1.001.004812-13) \n"]
[2005,"Принтер багатофункціональний т.м. HP моделі HP Photosmart 6520 e-All-in-One Printer and HP Deskjet Ink Advantage 6525 e-All-in-One Printer (RMN: SDGOB-1241) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11а/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 10.08.2012\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.001653-12)"]
[2006,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00059A; ThinkPad S5-S531xxxxxxxx; ThinkPad S531xxxxxxxx; 20B0 (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\"\" від 08.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004850-13-СДК,\nUA1.001.004849-13 )"]
[2007,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки iDISPLAY моделі UIT221B-B02 (iDISPLAY TABLET 21.5\" BLACK) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"OUTFORM Ltd.\", Великобританія",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ОптіВіжн\" від 11.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001602-13)"]
[2008,"Багатофункціональні принтери торгівельної марки Canon моделі F161302 (комерційна назва i-SENSYS MF5980dw) виробництва \" CANON CEE GmbH\", Австрія",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Кенон Україна\" від 07.10.2013 \n(сертифікат \nUA 1.003.0190006-12)"]
[2009,"Комп'ютери персональні (tablet computer) т.м. acer моделей W51XXX, WT3XXX (де \"X\" може бути від 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл) з обладнанням радіодоступу та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",27,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 07.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.0042275-12)"]
[2010,"Комп'ютери персональні т.м. acer моделей Revo RL80, VN2620G, VN4620G, Veriton N2620G, Veriton N4620G з пристроєм введення даних безпроводовий маніпулятор типу \"миша\" моделі MORFG3UL, безпроводова клавіатура моделі KBRF65211 виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15,\nEN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n1M00F1D\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\n","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 07.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.002475-12)"]
[2011,"Комп'ютери персональні т.м. acer моделей Aspire Z16.., Veriton Z26..G (де \".\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл) з пристроєм введення даних безпроводовий маніпулятор типу \"миша\" моделі MORFG3UL, безпроводова клавіатура моделі KBRF65211 виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15,\nEN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n1M00F1D\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\n","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 07.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.002387-12)"]
[2012,"Комп'ютери персональні т.м acer моделей Veriton Z46..G (де \".\" - може бути від 0 до 9, від A до Z, від a до z або пробіл) виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 07.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.000357-12)"]
[2013,"Комп'ютери персональні т.м acer моделей Veriton Z26… (де \".\" - може бути від 0 до 9, від A до Z, від a до z або пробіл) виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 07.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.000729-12)"]
[2014,"Принтер багатофункціональний т.м. HP моделі HP Officejet 6500A Plus (RMN: SNPRC-1004-01) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 11.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004858-13-СДК,\nUA 1.001.004857-13) \n"]
[2015,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. hp моделей HP Split 13 x2 PC, HP Split 13-yxxxyy x2 PC, HP Split x2  (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 або пусто та “y” будь-яка латинська літера від A до Z обо пусто) (RMN: TPN-W110) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та індукційний пристрій радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 11.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004860-13-СДК,\nUA 1.001.004859-13) \n"]
[2016,"Комп'ютер персональний (All-in-One PC) торговельної марки hp моделей TPC-P021, TPC-P023 (маркетингові назви HP ENVY 23 All-In-One PC, HP ENVY 23 TouchSmart All-in-One PC, 23-cxxxyy & 23-1xxxyy, 23-xxxxyy ( замість \"x\", \"y\" можуть бути симоли  0-9,  a-z, A-Z, \"-\" або пробіл)) з  обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 28.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004727-13-СДК,\nUA 1.001.004726-13) \n"]
[2017,"комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-W01C (маркетингова назва HP ProBook 430 G1) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 25.06.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.003702-13-СДК,\nUA 1.001.003703-13) \n"]
[2018,"Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL модель D09S  (D09S001)  з  обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 28.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004737-13-СДК,\nUA 1.001.004736-13) \n"]
[2019,"Блок системний (Desktop Computer) т.м. DELL модель D16M  (D16M001)  з  обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 28.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004743-13-СДК,\nUA 1.001.004742-13) \n"]
[2020,"комп`ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL моделей P22S (P22S001), P40G (P40G001) з  обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Dell Inc.\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1) та індукційний пристрій радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\" від 11.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004848-13-СДК,\nUA 1.001.004847-13) \n"]
[2021,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. acer моделі ZRQ** (де замість \"*\" можуть бути 0-9, A-Z, “/”, “\\”, “_”, “-” або пробіл для позначення маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргінські Острови",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Acer BSEC Incorporated\" від 31.07.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004064-13-СДК,\nUA1.001.004065-13)"]
[2022,"Принтер торговельної марки Canon моделі K10377 (комерційна назва PRO-100) виробництва \"CANON CEE GmbH\", Австрія",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Кенон Україна\" від 11.11.2013\n(сертифікат \nUA1.003.0120683-12,\nUA1.003.0120686-12)"]
[2023,"Принтер торговельної марки Canon моделі K10378 (комерційна назва PRO-10) виробництва \"CANON CEE GmbH\", Австрія",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Кенон Україна\" від 11.11.2013\n(сертифікат \nUA1.003.0120677-12,\nUA1.003.0120681-12)"]
[2024,"Принтер торговельної марки Canon моделі K10383 (комерційна назва iP7240)  виробництва \"CANON CEE GmbH\", Австрія",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Кенон Україна\" від 11.11.2013\n(сертифікат \nUA1.003.0120689-12,\nUA1.003.0120687-12)"]
[2025,"Пристрій  зв'язку т.м. НР моделі HP Jetdirect ew2500 802.11g Wireless Print Server (RMN: RSVLD-0802) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 18.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004911-13-СДК) \n"]
[2026,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР моделей HP Pavilion Touchsmart Notebook PC, HP Pavilion 10 TS Notebook PC, HP Pavilion 10-yxxxyy Notebook PC (де \"х\" може бути 0-9 або пусто та \"y\" може бути A-Z або пусто) (RMN: TPN-Q135) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 18.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004915-13-СДК,\nUA.1.001.004914-13) \n"]
[2027,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР моделей HP 15 Notebook PC, HP 15 Touchsmart Notebook PC, HP 15-yxxxyy Notebook PC, HP 15, Compaq 15 Notebook PC, Compaq 15 Touchsmart Notebook PC, Compaq 15-yxxxyy Notebook PC,Compaq 15, HP 250 G2 Notebook PC, HP 250 (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 або пусто та “y” будь-яка латинська літера від A до Z обо пусто)  (RMN: TPN-F113) з обладнанням радіодоступу  виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 20.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004927-13-СДК,\nUA.1.001.004926-13) \n"]
[2028,"Комп'ютер персональний (thin client) торговельної марки hp моделі TPC-I004-TC (маркетингова назва HP t620 Thin Client) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 12.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004864-13-СДК,\nUA 1.001.004863-13) \n"]
[2029,"Персональний комп'ютер (ноутбук) (All-in-One PC) торговельної марки hp моделей  HP Compaq Pro 6300 All-in-One Business PC, TPC-W010  з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" від 11.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004833-13-СДК,\nUA 1.001.004832-13) \n"]
[2030,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки ASSISTANT моделі AP-712 з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"TIWELL ASSISTANT Ltd.\", Британські Віргінські Острови",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ПІІ\"Монблан\" від 13.11.2013\n\n"]
[2031,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки ASSISTANT моделі AP-714 з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"TIWELL ASSISTANT Ltd.\", Британські Віргінські Острови",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ПІІ\"Монблан\" від 13.11.2013\n\n"]
[2032,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки ASSISTANT моделі AP-109 (Q9721L1B) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"TIWELL ASSISTANT Ltd.\", Британські Віргінські Острови",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ПІІ\"Монблан\" від 13.11.2013\n\n"]
[2033,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки ASSISTANT моделі AP-717G (mc8902_jb2) з радіомодулем  систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"TIWELL ASSISTANT Ltd.\", Британські Віргінські Острови",27,799,null,"Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) та індукційний пристрій радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ПІІ\"Монблан\" від 13.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0107-13)\n"]
[2034,"Комп'ютер персональний торгівельної марки HEWLETT-PACKARD COMPANY або hp моделі TPC-P015-US (маркетингові назви HP Compaq 8300 Elite USDT PC, HP Compaq Elite 8300 USDT PC) з  обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 16.05.2012 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.001062-12)"]
[2035,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20193****, 9541**** (торгова назва IdeaPad Y500******) (де * - будь-які літери латинського алфавіту вiд (A - Z), цифри (0 - 9) або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Singapore) Pte Ltd.\", Сінгапур ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 29.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00651-13,\nсистема управління якістю № UA.Q.024.003-2013 )"]
[2036,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 10150**********, F0AE**** (торгова назва C560) (де * - комбінація  пробiлів,  цифри (0 - 9) або літер латинського алфавіту (A - Z) для маркетинглвих цілей або пробіл) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Limited.\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd. Corporate\" від 15.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00687-13,\nсистема управління якістю № UA.Q.024.003-2013 )"]
[2037,"Ноутбук (Tablet PC) торговельної марки DELL моделі T02D001 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 14.11.2013\n\n"]
[2038,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки FUJITSU серії LIFEBOOK моделі S904YXXX (де X=будь-який символ або пробіл; Y = / або пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Fujitsu Technology Solutions GmbH\", Німеччина ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Фуджицу Текнолоджі Солюшнз ГмбХ\" від 18.11.2013\n\n"]
[2039,"Відеокамери носимі (Wearable Camera) торгової марки Panasonic моделі HX-A100* (де \"*\" - від однієї до чотирьох символів для позначення кольору корпусу та країни призначення виробу) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ПАНАСОНІК Україна ЛТД\" від 21.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004933-13-СДК,\nUA 1.001.004932-13)"]
[2040,"Фотокамери цифрові (Digital Camera) торгової марки Panasonic моделей DMC-GM1xxxxx, DMC-GM1Кxxxxx, DMC-GM1Wxxxxx (де x=a-z, A-Z, 0-9, \"-\" або пробіл) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) моделі Type XN виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ПАНАСОНІК Україна ЛТД\" від 23.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004707-13-СДК,\nUA 1.001.004706-13)"]
[2041,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделі TP00059B; ThinkPad S5-S540xxxxxxxx; ThinkPad S540xxxxxxxx; 20B3 (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A - Z), цифри (0 - 9) або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS виробництва \"Lenovo PC HK Limited.\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\"\" від 18.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004917-13-СДК,\nUA1.001.004916-13 )"]
[2042,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo B5400xxxxxxxx; 20278xxxxxxxx; 80B6xxxxxxxx; (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A - Z), цифри (0 - 9) або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited.\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\"\" від 21.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004938-13-СДК,\nUA1.001.004937-13 )"]
[2043,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo M5400xxxxxxxx; 20281xxxxxxxx; 80B5xxxxxxxx; (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A - Z), цифри (0 - 9) або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited.\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\"\" від 18.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004906-13-СДК,\nUA1.001.004905-13 )"]
[2044,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделі TP00057A; 20ASxxxxxxxx; 20ATxxxxxxxx; ThinkPad L440xxxxxxxx; 20B3 (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A - Z), цифри (0 - 9) або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS виробництва \"Lenovo PC HK Limited.\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\"\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004940-13-СДК,\nUA1.001.004939-13 )"]
[2045,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделі TP00050A; ThinkPad T440; 20B6; 20B7  з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS виробництва \"Lenovo PC HK Limited.\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\"\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004951-13-СДК,\nUA1.001.004952-13 )"]
[2046,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. Gembird моделі KB-6016 (-RUA, -UA, -RU), KB-6411 (-UA, -BL-UA, -G-UA, -W-UA), KB-P2(-UA, -SL-UA,-W-UA,-RU,-SL-RU, -W-RU), KB-P4(-UA, -W-UA, -RU, -W-RU)  виробництва \"GEMBIRD ELECTRONICS LTD.\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Gembird Electronics Ltd.\" від 15.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0061-13)\n"]
[2047,"Пристрій введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор  типу \"миша\") т.м. Gembird моделей KBS-2625(-RUA, -UA), KBS-2623 (-RUA, -UA), KBS-P5(-UA,-W-UA,-RU, -W-RU), KBS-DB1(-UA, -W-UA, -RU, -W-RU, -R,-W-R), KBS-V1(-UA, -W-UA, -RU, -W-RU, -R,-W-R)  виробництва \"GEMBIRD ELECTRONICS LTD.\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Gembird Electronics Ltd.\" від 15.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0060-13,\nсертифікат \nUA1.155.0114558-13)\n"]
[2048,"Пристрій введення даних (маніпулятор  типу \"миша\") т.м. Gembird моделей MUSWN3, MUSW-101(-W, -Y, -R, -B, -G), MUSW-102(-W, -Y, -R, -B, -G), MUSW-103(-W, -Y, -R, -B, -G), MUSW-104(-W, -Y, -R, -B, -G), MUSW-105(-W, -Y, -R, -B, -G), MUSW-106(-W, -Y, -R, -B, -G), MUSW-107(-W, -Y, -R, -B, -G), MUSW-108(-W, -Y, -R, -B, -G), MUSW-109(-W, -Y, -R, -B, -G), MUSW-110(-W, -Y, -R, -B, -G), MUSW-001, MUSW-002, MUSW-PT-001(-W) виробництва \"GEMBIRD ELECTRONICS LTD.\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Gembird Electronics Ltd.\" від 15.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0062-13,\nсертифікат \nUA1.155.0114563-13)\n"]
[2049,"Пристрої багатофункціональні (принтери-сканери-копіри) торговельної марки SAMSUNG моделей SL-M20****/XEV, SL-C4****/XEV (де перша * - цифра (5-9) - функціональні можливості, друга * - цифра - особливості дизайну, третя та четверта * - латинська літера або її відсутність - додаткові можливості) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) - карткою безпроводового доступу моделі SPW-B4319S та функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 01.11.2013\n"]
[2050,"Пристрої друкувальні (принтери) торговельної марки SAMSUNG моделей SL-M20****/XEV, SL-C4****/XEV (де перша * - цифра (0-4) - функціональні можливості, друга * - цифра - особливості дизайну, третя та четверта * - латинська літера або її відсутність - додаткові можливості) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) - карткою безпроводового доступу моделі SPW-B4319S та функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 01.11.2013\n"]
[2051,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки SAMSUNG моделі SM-T2105 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 14.11.2013\n"]
[2052,"Ігровий маніпулятор до мобільних пристроїв з обладнанням радіодоступу (інтерфейс  передачі даних Bluetooth) торговельної марки SAMSUNG моделі EI-GP20 виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 19.11.2013\n"]
[2053,"Пристрої введення даних (безпроводові клавіатура та маніпулятор  типу \"миша\") торговельної марки Defender моделей: Stanford C-955 Nano, Cambridge C-995 Nano, Oxford C-975 Nano у комплекті з USB-приймачами   виробництва \"G. Tech Technology Ltd.\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 05.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00665-13) \n"]
[2054,"Пристрої введення даних (безпроводові клавіатури та маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделей: Sorbonne C-835 Nano, Domino 825 Nano у комплекті з USB-приймачами   виробництва \"Shenzhen Fuyeda Industry Development Co.,LTD\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 06.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00674-13) \n"]
[2055,"Пристрої введення даних (безпроводові клавіатури та маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделей: Skyline 895 Nano, Accent 965 Nano у комплекті з USB-приймачами   виробництва \"EASTERN TIMES TECHNOLOGY CO.,LTD\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 04.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00658-13) \n"]
[2056,"Пристрої введення даних (безпроводові  маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделі Magnifico MM-555 Nano у комплекті з USB-приймачем   виробництва \"G. Tech Technology Ltd.\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 05.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00664-13) \n"]
[2057,"Пристрої введення даних (безпроводові  маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделі Jasper MS-475 Nano у комплекті з USB-приймачем   виробництва \"Dongguan Kai Yuan Imp. And Exp. Co., Ltd.\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 05.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00666-13) \n"]
[2058,"Пристрої введення даних (безпроводові  маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделей Magnifico MM-505 Nano, Magnifico MM-515 Nano, Magnifico MM-525 Nano, To-Go MS-585 Nano, To-Go MS-575 Nano,To-Go MS-565 Nano, Largo MB-765 Nano у комплекті з USB-приймачем   виробництва \"Shenzhen Fuyeda Industry Development Co.,LTD\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 06.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00675-13) \n"]
[2059,"Пристрої введення даних (безпроводові клавіатури та маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделей Teana MM-335 Nano, Pulsar MM-655 Nano IR, Dacota MS-155 Nano, Magnifico MB-535 Nano, Optimum MS-125 Nano у комплекті з USB-приймачем   виробництва \"EASTERN TIMES TECHNOLOGY CO.,LTD\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 04.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00657-13) \n"]
[2060,"Пристрої введення даних (безпроводові  маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделi Infinity SM-615 Nano у комплекті з USB-приймачем   виробництва \"Shenzhen Fuyeda Industry Development Co.,LTD\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 06.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00676-13) \n"]
[2061,"Пристрої введення даних (безпроводові  маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделей Verso MS-375 Nano, Kiddo 105 Nano, Athena 225 Nano у комплекті з USB-приймачами   виробництва \"China Electronics Shenzhen Company\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 04.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00659-13) \n"]
[2062,"Пристрої введення даних (безпроводові  маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделей Safari MM-675 Nano, Optimum MM-165 Nano у комплекті з USB-приймачами   виробництва \"Dongguan Kai Yuan Imp. And Exp. Co., Ltd.\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 04.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00660-13) \n"]
[2063,"Комп'ютери планшетні т.м. \"CROWN\" моделей: B733, B746, B755, B767, B768, B777, B806, B808, B809, B902, B903, B904 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) у складі з блоками живлення CR* - де * будь-які літери або цифри, що означають модифікацію планшетного комп'ютера виробництва \"Crown Micro China Ltd\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"МЕГА ДІСТРІБЮШЕН\" від 01.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004810-13-СДК,\nUA1.001.004809-13) \n"]
[2064,"Друкувальні пристрої (принтери) т.м. \"Canon\" мод. i-SENSYS LBP7110Cw з обладнанням радіодоступу виробництва \"Canon Inc\", Японія",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 31.10.2013\n"]
[2065,"Фітнес-монітор торговельної марки Adidas моделі G76792 (MICOACH SMART RUN) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та GPS приймачем виробництва \"Adidas AG\", Німеччина",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"adidas AG\" від 15.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00589-13) \n"]
[2066,"Відеокамера торговельної марки D-Link моделі DCS-931L з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"D-Link Corporation Ltd.\", Тайвань, Провінція Китаю",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність Представництво \"Д-ЛІНК ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД\" від 08.11.2013\n"]
[2067,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Microsoft моделі 1558 (Wireless Number Pad) виробництва \"Microsoft Corporation\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Microsoft Corporation\" від 19.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00703-13) \n"]
[2068,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) торговельної марки Microsoft моделі 1559 (Wireless Keyboard) виробництва \"Microsoft Corporation\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Microsoft Corporation\" від 19.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00703-13) \n"]
[2069,"Пристрої друкувальні (фотопринтери) торговельної марки LG моделі PD 239** (де ** -літери від A до Z або їх відсутність, що позначають відмінності в кольорі виробу) з обладнанням радіодоступу ( інтерфейс  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"LG Electronics Inc\", Республіка Корея",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  (IEEE 802.15.1) \nта індукційний пристрій радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність П з ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 19.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00706-13) \n"]
[2070,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20334******; 80D8******(торгова назва Lenovo IdeaPad Flex 15D******) (де *  в назві моделі, літери латинського алфавіту від A до Z, цифри від 0 до 9 або пробiли) з обладнанням радіодоступу в тому числі інтерфейсом  передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Lenovo PC HK Limited.\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 21.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00711-13,\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013) \n"]
[2071,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20333******; 80D7******(торгова назва Lenovo IdeaPad Flex 14D******) (де *  в назві моделі, літери латинського алфавіту від A до Z, цифри 0 - 9 або пробiли) з обладнанням радіодоступу (в тому числі  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited.\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 21.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00710-13,\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013) \n\n"]
[2072,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20289******; 80AS******(торгова назва Lenovo IdeaPad U530 Touch******) (де *  в назві моделі, літери латинського алфавіту від A до Z, цифри від 0 до 9 або пробiли, для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited.\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 18.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00697-13,\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013) ) \n"]
[2073,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 10153*********; F0AH**** (торгова назва Lenovo N308) (де * в назві моделі, літери латинського алфавіту від A до Z, цифри від  0 до 9 або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00714-13,\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013) \n"]
[2074,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 20323******; 80CQ****** (торгова назва Lenovo IdeaPad A10******) (де * - комбінація пробілов, цифри (0 - 9) або літери латинського алфавіту (A-Z)  або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 30.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00652-13,\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013) "]
[2075,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 10137*********; F0A1**** (торгова назва Lenovo C255) (де * в назві моделі, цифри від 0 до 9, літери латинського алфавіту від A до Z  або пробiли, для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 18.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00699-13,\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013) "]
[2076,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 10149*********; F0AD**** (торгова назва Lenovo C460) (де *- комбінація пробілов, цифри (0 - 9) або літери латинського алфавіту (A-Z)  або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 18.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00702-13) "]
[2077,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 10148*********; F0AC**** (торгова назва Lenovo C365) (де *- комбінація пробілов, цифри (0 - 9) або літери латинського алфавіту (A-Z)  або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 18.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00701-13) "]
[2078,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 10147*********; F0AB**** (торгова назва Lenovo C360) (де *- комбінація пробілов, цифри (0 - 9) або літери латинського алфавіту (A-Z)  або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 18.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00700-13) "]
[2079,"Комп'ютери персональні (ноутбуки) торговельної марки Lenovo моделей 10133*********; F0A4**** (торгова назва Lenovo IdeaCentre B350) (де *- комбінація пробілов, цифри (0 - 9) або літери латинського алфавіту (A-Z)  або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 07.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00680-13) "]
[2080,"Відеокамера торговельної марки TP-Link моделі TL-SC3430N  з обладнанням радіодоступу та блоком живлення MU12-S120100-C5 (версія ПЗ - MG.1.6.03P5) виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 28.11.2013 №131128/1\n(сертифікат \nUA1.153.0232189-12) "]
[2081,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Impresion моделей ImPad 2413, ImPad 6213, ImPad 9702, ImPad 9707 з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS  та обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному ПЕОМ корпусі виробництва \"Smart Universal Corporation Limited\", Китай",27,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Smart Universal Corporation Limited\"  від 25.11.2013 №SUCL.UKR.679-2/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1182.1дп-СДК,\n1О094.001637-13) "]
[2082,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Impresion моделі ImPad 6313 з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному ПЕОМ корпусі виробництва \"Smart Universal Corporation Limited\", Китай",27,799,"2013-12-10","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність \"Smart Universal Corporation Limited\"  від 25.11.2013 №SUCL.UKR.679-1/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1182дп-СДК,\n1О094.001638-13) "]
[2083,"Апарат IP-телефонний моделі OmniTouch 8082 My IC Phone з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних  Bluetooth)",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Alcatel-Lucent Enterprise\" від 14.10.2013 № 1110/13-05\n(сертифікат на СУЯ UA2.161.04075-09;\nсертифікат \nUA1.030.0014670-13)"]
[2084,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 10151*********; F0AF**** (торгова назва Lenovo S310)  (де * в назві моделі, літери латинського алфавіту від A до Z, цифри від  0 до 9 або пробiли для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай ",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00717-13) "]
[2085,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Lenovo моделі Lenovo N700 (Dual mode Wireless touch mouse), з обладнанням радіодоступу (USB-Dongle) моделі DGRFG4 виробництва \"Lenovo Group Ltd.Corporate\", Китай",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nEN 300 440-2) \n","Для прийому передачі даних  з використанням шумоподыбних сигналів за стандартом ( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXD\n\n\n\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00729-13) "]
[2086,"Сканер торговельної марки FUJITSU моделі iX500 (ScanSnap)  з обладнанням радіодоступу виробництва \"PFU Limited\", Японія",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність  \"PFU Limited\" від 23.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00254-13) "]
[2087,"Комп'ютери персональні (ноутбук) т.м. Acer моделей PB71305, EA7** (де \"*\" може бути 0-9, A-Z, a-z або пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Acer BSEC Incirporated\", Британські Віргінські Острови",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність  \"Acer BSEC Incirporated\" від 27.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004955-13-СДК,\nUA1.001.004954-13) "]
[2088,"Комп'ютери персональні (ноутбук) т.м. Acer моделей ZRI**, ZQ1** (де \"*\" може бути 0-9, A-Z, \"/\", \"\\\" ,\"-\", \"_\" або пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Acer BSEC Incirporated\", Британські Віргінські Острови",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність  \"Acer BSEC Incirporated\" від 27.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.001.004942-13-СДК,\nUA1.001.004941-13) "]
[2089,"Автомобільний радіоприймач з програвачем CD/DVD - дисків моделі MAZDA_GEN_65_CMU з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва \"Johnson Controls Inc.\", США",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 23.07.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00450-13) \n"]
[2090,"Автомобільний радіоприймач торговельної марки Panasonic моделі NTG5*1  CD з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем виробництва \"Panasonic Automotive Systems Europe GmbH\", Німеччина",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Panasonic Automotive Systems Europe GmbH\" від 28.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00508-13) \n"]
[2091,"Автомобільний радіоприймач торговельної марки Panasonic моделі NTG5*1 BASE з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Panasonic Automotive Systems Europe GmbH\", Німеччина",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Panasonic Automotive Systems Europe GmbH\" від 28.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00508-13) \n"]
[2092,"Радіоприймачі автомобільні з програвачем CD-дисків торговельної марки Panasonic моделі CQ-JZ33F1AE (Car Audio) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) C5ZZZ0000040 виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Panasonic Corporation\" від 08.07.2013"]
[2093,"Автомобільна мультимедійна система з програвачем CD - дисків торговельної марки Daimler моделі NTG5 HU з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Harman/Becker Automotive Systems GmbH\", Німеччина",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)\n\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n3M00FXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Harman/Becker Automotive Systems GmbH\" від 12.07.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00321-13) \n"]
[2094,"Автомобільна мультимедійна система з програвачем CD - дисків торговельної марки Daimler моделі NTG5 FU з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Harman/Becker Automotive Systems GmbH\", Німеччина",27,799,"2013-12-10","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, EN 300 440-2)\n\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n3M00FXW\n\n\n","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Harman/Becker Automotive Systems GmbH\" від 12.07.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00320-13) \n"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 40-1. Узагальнені умови застосування безпроводових аудіопристроїв в смузі радіочастот 863-865 МГц наведені у додатку 17 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 48-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT) в діапазоні 24,125 МГц наведені у додатку 24 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 \n№ 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["ОВ3. Рішенням НКРЗІ від 27.09.2012 № 486 погоджено застосування радіоелектронних засобів (без здійснення нових частотних присвоєнь, за виключенням часткової заміни радіостанцій радіомережі з метою технологічного поетапного переходу систем радіозв’язку на нові типи радіоелектронних засобів або до закінчення встановленого амортизаційного строку їх експлуатації) для використання в радіотехнологіях загальних користувачів:\n1.1) «аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц:\n1.1.1) в смугах радіочастот 30,01-33 МГц, 33-47 МГц та 47-48,975 МГц - до 01.12.2020 року;\n1.1.2) в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n1.2) «аналоговий транкінговий радіозв'язок» із частотним рознесенням між радіоканалами 25 кГц в смугах радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,75 МГц, 163,2-168,5 МГц, 413-420 МГц / 423-430 МГц, 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц, 450-450,6 МГц / 460-460,6 МГц - до 01.12.2017 року.\n"]
["С12. Смуги радіочастот 150,05-156,7625 МГц, 156,8375-162,05 МГц, 163,2-168,5 МГц використовуються для організації двочастотного або одночастотного режиму радіозв’язку згідно з додатком 2 Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) ."]
["С13. Смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["С14. Смуги радіочастот 440-442,125 МГц, 442,525-447,725 МГц, 448,15-450 МГц використовуються для організації одночастотного режиму радіозв’язку."]
["С15. Смуги радіочастот 450-450,6МГц та 460-460,6 МГц є парними  і використовуються для організації двочастотного режиму радіозв’язку."]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                   М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,42,11],[52,0,52,11],[54,0,54,11],[56,0,56,11],[12,0,12,11],[6,0,6,11],[1,5,2,5],[14,0,14,11],[1,11,2,11],[8,0,8,11],[1,6,2,6],[4,0,4,11],[1,9,2,9],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,7,2,7],[1,8,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                   від 10.12.2013 № 799\nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3494,"Базова станція системи стільникового радіозв'язку CDMA (cdma2000 1X, cdma2000 EV-DO) моделі Alcatel-Lucent  9917 Macro Base Station виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція  \n",1,"684\n799","22.10.2013\n10.12.2013","Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800","Для застосування у стільникових мережах фіксованого та рухомого зв'язку CDMA\n (з радіоінтерфейсами передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція ","869,07-887,97 МГц/ 824,07-842,97 МГц","1M25G1W\n1M25D1W","Д05\nРв= 160 Вт","Декларація про відповідність  № 1809/13 ДП \"Алкатель-Лусент Україна\" від 18.09.2013\n(сертифікат на СУЯ\nUA2.161.06923-12, сертифікат\n UA1.030.0127311-13)\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 18.09.2013 № 1809/13 \n(сертифікат на СУЯ UA2.161.06923-12) "]
["Розділ 5. Радіообладнання систем рухомого радіозв’язку берегових і суднових станцій та систем управління рухом суден (УРС)"]
[51,"Радіостанція стаціонарна торговельної марки Vertex моделі VX-1700 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (стара назва: \"Motorola GmbH\"), Німеччина",5,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Радіозв’язок берегових та суднових станцій","ПХ/КХ радіоустановка з ЦВВ для організації радіотелефонного та телеграфного зв’язку","1621 кГц\n2156 кГц\n1635-1810 кГц\n2045-2141,5 кГц\n2142,5-2155,5 кГц\n2170,5 кГц\n2191 кГц\n2625 кГц\n2650 кГц\n4063–4438 кГц\n6200-6525 кГц\n8100-8815 кГц\n16360-17410 кГц\n18780-18900 кГц\n19680-19800 кГц\n22000-22855 кГц\n25070-25210 кГц\n26100-26175 кГц","2K80J3E\n2K80J2B\n5K80H3E\n500HA1A","Д02","UA1.025.0008413-11, дата видачі: 28.01.2011, дійсний до: 27.01.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 09.10.2013"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1275," Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації т.м. Asus моделей RT-N10 LX та RT-N12 LX, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"68\n681\n799","16.02.2012\n27.12.2012\n10.12.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0183023-11 дійсний до 04.12.12\nUA1.030.0217622-12 дійсний до 29.11.2013\nДекларація про відповідність від 20.10.2013 № 2013-84\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001622-13)"]
[1277," Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації т.м. ASUS моделей RT-N10E та RT-N12E, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",9,"68\n681\n799","16.02.2012\n27.12.2012","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1"," UA1.030.0200904-11 дійсний до 26.12.2012\n UA1.030.0229032-12 дійсний до 12.12.2013\nДекларація про відповідність від 20.10.2013 № 2013-84\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001622-13)"]
[1717,"Обладнання радіодоступу - станція базова т.м. Alcatel-Lucent моделі 9226 Base Station Compact, виробництва компанії \"Alcatel-Lucent International\", Франція",9,"681\n799","27.12.2012\n10.12.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 302 326)","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів                                                     ","1980-2000 МГц/\n1900-1920 МГц","5М00G7W\n5М00D7W\n10М0G7W\n10М0D7W\n","Д05, С18\nРв ≤ 60 Вт\nGa ≤  22 дБі  "," UA1.030.0221427-12 дійсний до 22.05.2015\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 10.10.2013 № 1010/13-01\n(сертифікат на СУЯ UA2.161.06923-12) "]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[270,"Станція цифрова радіорелейна ALCOMA типу AL13F виробництва \"ALCOMA spol. S.r.o.\" (Чеська Республіка)",15,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","7M00G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02\nРІ 27-5","Декларація про відповідність ТОВ \"ЄЛС\" від 19.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR052.0099-13,\nсертифікат\nUA1.155.0073879-13)"]
["Розділ 16. Радіообладнання систем наземного телевізійного мовлення"]
[1,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-1-15-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[2,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-1-100-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[3,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-1-200-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[4,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-1-500-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[5,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-1-1000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[6,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-1-2000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[7,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-1-5000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[8,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-1-10000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[9,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-1-20000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","48,5-66 МГц\n76-100 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[10,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-15-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[11,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-100-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[12,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-200-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[13,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-500-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[14,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-1000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна ",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[15,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-2000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[16,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-5000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[17,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-10000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[18,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTV моделі TXTV-3-20000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","174-230 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[19,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-20-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[20,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-100-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[21,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-200-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[22,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-500-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[23,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-1000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[24,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-2000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[25,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-5000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[26,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-10000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
[27,"Радіопередавач аналоговий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-20000-R-1 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Аналогове телевізійне мовлення","Трансляція аналогового сигналу та звукового супроводження (організація телевізійного мовлення)","470-862 МГц","7M63C3F\n250KF3EGN","Д01, ОВ4"," UA1.030.0161365-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\nсертифікат \nUA1.030.0225595-13"]
["Розділ 17. Радіообладнання систем наземного звукового мовлення"]
[2,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-30 виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278\n799","16.02.2012\n07.06.2012\n10.12.2013","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\n(сертифікат \nUA1.030.0225202-13)"]
[3,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-250 виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278\n799","16.02.2012\n07.06.2012\n10.12.2013","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\n(сертифікат \nUA1.030.0225202-13)"]
[5,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-500-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278\n799","16.02.2012\n07.06.2012\n10.12.2013","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\n(сертифікат \nUA1.030.0225202-13)"]
[6,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-1000-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278\n799","16.02.2012\n07.06.2012\n10.12.2013","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\n(сертифікат \nUA1.030.0225202-13)"]
[7,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-1500-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278\n799","16.02.2012\n07.06.2012\n10.12.2013","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\n(сертифікат \nUA1.030.0225202-13)"]
[8,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-2000-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278\n799","16.02.2012\n07.06.2012\n10.12.2013","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 301\nсертифікат \nUA1.030.0225202-13"]
[9,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-3000-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278\n799","16.02.2012\n07.06.2012\n10.12.2013","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\n(сертифікат \nUA1.030.0225202-13)"]
[10,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-5000-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278\n799","16.02.2012\n07.06.2012\n10.12.2013","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\n(сертифікат \nUA1.030.0225202-13)"]
[11,"Передавач радіомовний типу TXFM моделі TXFM-10000-R виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",17,"68\n278\n799","16.02.2012\n07.06.2012\n10.12.2013","Аналогове звукове мовлення","Організація аналогового радіомовлення з можливістю передачі додаткової інформації (система RDS)","65,9-74 МГц\n---\n87,5-108 МГц","130KF3EGN\n180KF3EHN\n------\n180KF3EGN\n220KF3EHN\n300KF8EHF\n300KF9EHF","Д01"," UA1.030.0161402-11 дійсний до 13.11.2013\nUA1.030.0075841-12 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність\nТОВ НВП \"Квант-Ефір\"\nвід 19.11.2013 № 300\n(сертифікат \nUA1.030.0225202-13)"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[482," Комплект навушників безпроводових серії RS моделей RS 110-II та RS 120-II, RS 4200-II та RS 4200-2-II виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG\", Німеччина",23,"68\n799","16.02.2012\n10.12.2013","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","863-865 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 40-1"," UA1.030.0078386-11 дійсний до 16.06.12\nДекларація про відповідність ТОВ \"Індіго М'юзік Київ\" від 14.10.2013 № 13/10-5 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001271-13)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1488,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки FUJITSU серії LIFEBOOK A моделі AH502yxxx, A512yxxx (де x=0-9, A-Z, пробіл; y= /, пробіл) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Fujitsu Technology Solutions GmbH\", Німеччина",27,"588\n799","10.09.2013\n10.12.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Фуджицу Текнолоджі Солюшнз ГмбХ\" від 01.07.2013"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                        М.С. Сокирко        "]