{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[119,0,119,11],[110,0,110,11],[111,0,111,11],[108,0,108,11],[114,0,114,11],[113,0,113,11],[109,0,109,11],[118,0,118,11],[107,0,107,11],[112,0,112,11],[4,0,4,11],[101,0,101,11],[103,0,103,11],[115,0,115,11],[116,0,116,11],[117,0,117,11],[32,0,32,11],[17,0,17,11],[100,0,100,11],[1,11,2,11],[45,0,45,11],[1,9,2,9],[99,0,99,11],[106,0,106,11],[35,0,35,11],[104,0,104,11],[105,0,105,11],[102,0,102,11],[98,0,98,11],[56,0,56,11],[48,0,48,11],[97,0,97,9],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,10,2,10],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,1,2,1],[1,6,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                       Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 17.12.2013 № 819 \nДоповнення до розділів 1, 3, 8, 9, 22, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3571,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки fly моделі IQ4404 Spark з обладнанням радіо-доступу( в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",1,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 29.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00557-13) \n"]
[3572,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки teXet моделі TM-4104R/X-driver виробництва ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Росія",1,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Високий сезон\" від 14.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00492-13) \n"]
[3573,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки teXet моделі TM-4072/X-basic виробництва ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Росія",1,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Високий сезон\" від 02.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00572-13) \n"]
[3574,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 торговельної марки  QUMO моделей Quest 320, Quest 400 з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"QUMO Limited\", Китай",1,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"QUMO Limited\", Китай від 21.11.2013 № QUMO.UKR.679-1/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001630-13) \n"]
[3575,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки QUMO моделей Quest 454, Quest 474, Quest 530 з обладнанням радіодоступу  (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"QUMO Limited\", Китай ",1,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"QUMO Limited\", Китай від 21.11.2013 № QUMO.UKR.679-2/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001633-13) \n"]
[3576,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки teXet моделі TM-4572/X-medium виробництва ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Росія",1,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Високий сезон\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00750-13) \n"]
[3577,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Sony моделі D5503/XPERIA  виробництва \"Sony Mobile Communications AB\", Швеція",1,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та індукційний пристрій радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00749-13,\nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.004-2012) \n"]
[3578,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки Samsung моделі SM-G7102 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея",1,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 25.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00757-13) \n"]
[3579,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки Apple типу iPhone моделі А1457 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Apple Distribution International\", Ірландія",1,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Іноземного підприємства\"МАТРІКС-ПРО\" від 29.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0122-13) \n"]
[3580,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки Apple типу iPhone моделі А1507 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Apple Distribution International\", Ірландія",1,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 29.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0121-13) \n"]
[3581,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки Philips  моделі CTX5500 (торгова назва Philips Xenium X5500)  виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай",1,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 25.11.2013\n\n"]
[3582,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки Sigma mobile моделі X-TREME PQ** (де ** - цифри (1-9) - ступінь захисту від пилу та води) виробництва \"Shenzhen Xin Kingbrand Enterprises Co., Ltd.\", Китай",1,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ДФ ПЛЮС\" від 25.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00755-13) \n"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[833,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP1400 типу PTI502C  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,819,"2013-12-17","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n\n\n\n\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з п. 10 рішення від від 22.10.2013 № 685","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00727-13)"]
[834,"Радіостанція носивна торговельного найменування DP1400 типу PTI302C  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина",3,819,"2013-12-17","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n----\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n\n\n\n\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Умови використання згідно з п. 1 рішення від від 22.10.2013 № 685","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00727-13)"]
[835,"Радіостанція возивна- стаціонарна торговельного найменування DM1400 типу MTA304D  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)",3,819,"2013-12-17","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n\n\n\n\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Умови використання згідно з п. 3 рішення від від 22.10.2013 № 685","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00728-13)"]
[836,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM1400 типу MTA309D  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)",3,819,"2013-12-17","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n\n\n\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Умови використання згідно з п. 6 рішення від від 22.10.2013 № 685","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00728-13)"]
[837,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM1600 типу MTA304N  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)",3,819,"2013-12-17","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n\n\n\n\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Умови використання згідно з п. 4 рішення від від 22.10.2013 № 685","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00728-13)"]
[838,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM1600 типу MTA309N  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)",3,819,"2013-12-17","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n\n\n\n\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Умови використання згідно з п. 7 рішення від від 22.10.2013 № 685","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00728-13)"]
[839,"Радіостанція возивна- стаціонарна торговельного найменування DM2600 типу MTA304M  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)",3,819,"2013-12-17","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\n\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n\n\n\n\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Умови використання згідно з п. 5 рішення від від 22.10.2013 № 685","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00728-13)"]
[840,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM2600 типу MTA309M  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)",3,819,"2013-12-17","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n\n\n\n\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n---\n7K60FXW\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D\n\n\n\n\n\n\n\n\n","Умови використання згідно з п. 8 рішення від від 22.10.2013 № 685","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00728-13)"]
[841,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM2600 типу MTA507M  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)",3,819,"2013-12-17","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430 МГц/\n413-420 МГц\n\n---\n423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n\n\n\n\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з п. 16 рішення від від 22.10.2013 № 685","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00728-13)"]
[842,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельного найменування DM2600 типу MTA504M  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)",3,819,"2013-12-17","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n\n\n\n\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з п. 13 рішення від від 22.10.2013 № 685","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00728-13)"]
[843,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM1400 типу MTA507D  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)",3,819,"2013-12-17","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430 МГц/\n413-420 МГц\n\n---\n423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n\n\n\n\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з п. 14 рішення від від 22.10.2013 № 685","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00728-13)"]
[844,"Радіостанція возивна- стаціонарна торговельного найменування DM1400 типу MTA504D  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)",3,819,"2013-12-17","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n\n\n\n\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з п. 11 рішення від від 22.10.2013 № 685","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00728-13)"]
[845,"Радіостанція возивна- стаціонарна торговельного найменування DM1600 типу MTA504N  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина",3,819,"2013-12-17","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n\n\n\n\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з п. 12 рішення від від 22.10.2013 № 685","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00728-13)"]
[846,"Радіостанція стаціонарна торговельного найменування DM1600 типу MTA507N  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\" (Німеччина)",3,819,"2013-12-17","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086) \n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430 МГц/\n413-420 МГц\n\n---\n423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n\n\n\n\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n\n---\n7K60FXE\n7K60FXD\n7K60F1W\n7K60F1E\n7K60F1D","Умови використання згідно з п. 15 рішення від від 22.10.2013 № 685","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ UA.086.00728-13)"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[752,"Апарат телефонний для проводового зв'язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки ALCATEL моделі Delta 180 RU виробництва \"ATLINKS Asia Ltd.\", Китай",8,819,"2013-12-17","Цифрова безпроводова телефонія (ДСТУ 4893:2007)","Для організації фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність ТОВ \"МТІ\" від 22.11.2013\n"]
[753,"Радіопристрої для догляду за дитиною цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) т.м. “PHILIPS AVENT” моделей SCD560xxx, SCD570xxx, SCD580xxx (де замість “x” може бути A-Z, 0-9, “/”, “-” або пусто – для маркетингового позначення) з адаптером мод. S003PV0600050 виробництва \"Philips Electronics UK Ltd\" Велика Британія",8,819,"2013-12-17","Цифрова безпроводова телефонія (ДСТУ 4893:2007)","Для прийому-передачі аудіо інформації ","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Філіпс Україна\" від 04.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005036-13-СДК,\nUA 1.001.005035-13)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1889,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки TP-LINK моделі TL-WA750RE, виробництва компанії \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W"," Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 20.11.2013"]
[1890,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки TP-LINK моделі TL-WA850RE, виробництва компанії \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W"," Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 20.11.2013"]
[1891," Маршрутизатор торговельної марки TP-LINK моделі TL-ER608W з обладнанням радіодоступу, виробництва компанії \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 20.11.2013"]
[1892," Маршрутизатор торговельної марки TP-LINK моделі TL-ER604W з обладнанням радіодоступу, виробництва компанії \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 20.11.2013"]
[1893,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки Epson моделі (model) WLU6117-D69(ROHS) (2.4GHz Wireless LAN MINI USB Module), виробництва компанії \"Seiko Epson Corporation\", Японія",9,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \"Seiko Epson Corporation\"\nвід 25.10.2013"]
[1894,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки HP моделей HP E-MSM410 Access Point, HP ProCurve MSM410 Access Point виробництва компанії \"Hewlett-Packard Company\", США",9,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ\" від 14.11.2013 \n№ UA.028.00055-13/029 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001610-13)"]
[1895," Маршрутизатор торговельної марки TP-LINK моделі TD-W8970 з обладнанням радіодоступу, виробництва компанії \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 22.11.2013"]
[1896," Маршрутизатор торговельної марки TP-LINK моделі TD-W8901N з обладнанням радіодоступу, виробництва компанії \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 22.11.2013"]
[1897," Маршрутизатор торговельної марки TP-LINK моделі TD-W8980 з обладнанням радіодоступу, виробництва компанії \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W"," Д02,Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 22.11.2013"]
["Розділ 22. Радіообладнання систем медичного догляду і контролю"]
[3,"Спірометр моделі AM1+ з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"eResearch Technology GmbH\", Німеччина",22,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Клінікал Трайл Лоджистік Україна\" від 19.11.2013 № 1911\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001617-13) "]
[4,"Цифрові радіографи торговельної марки Canon моделей WM5A1, WM5A2 (Digital Radiography) з обладнанням радіодоступу торговельної марки Canon моделі BM70659 (Wireless Lan Module)  виробництва \"Canon Inc\", Японія",22,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\n\n\n","Декларація про відповідність \"Canon Inc\", Японія від 04.06.2013 "]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[738,"Системи  акустичні торговельної марки Defender моделі QUANT MONODRIVE з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen Fuyeda Industry Development Co., Ltd\", Китай",23,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 14.11.2013"]
[739,"Система  акустична торговельної марки Defender моделі Rich S2 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen Seg HI-Tech Industrial Co., Ltd\", Китай",23,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 14.11.2013"]
[740,"Системи  акустичні торговельної марки Defender моделей  BT Audio-S6, Moon Power, Moon Solo з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Dongguan Taide Industrial  Co., Ltd\", Китай",23,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 14.11.2013"]
[741,"Системи  акустичні торговельної марки Defender моделей  ParttyBox S6, HiT S2, PartyBox з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"China Electronics Shenzhen Company\", Китай",23,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 14.11.2013"]
[742,"Портативна аудіосистема торговельної марки Beats by Dr. Dre моделі  B0513 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Beats Electronics, LCC', США",23,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\nта розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Beats Electronics, LLC\" від 25.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00566-13) \n"]
[743,"Бездротовий динамік моделі EO-SB330 торговельної марки Samsung з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\",  Республіка Корея",23,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\nта розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00726-13) \n"]
[744,"Безпроводова акустична система торговельної марки Pioneer моделей XW-BTS3-K, XW-BTS3-W з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  моделі GWB5G виробництва \"Pioneer Corporation\", Японія",23,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 28.11.2013"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2095,"Пристрої введення даних (безпроводові  клавіатури) торговельної марки Defender моделi I-type SB-905  Bluetooth  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen Fuyeda Industry Development Co., LTD\", Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) \n","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу (IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 14.11.2013\n"]
[2096,"Пристрій введення даних (бездротовий ігровий маніпулятор)  торговельної марки Defender моделі Game Master Wireless у комплекті з USB-приймачем виробництва \"CCS China Consulting And Sourcing Ltd.\", Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 15.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00691-13) \n"]
[2097,"Пристрої введення даних (безпроводова  клавіатура) торговельної марки Defender моделi TouchBoard MT-525 Nano у комплекті з USB-приймачем   виробництва \"Panlinks Company Ltd.\", Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 15.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00694-13) \n"]
[2098,"Пристрої введення даних (безпроводові  клавіатури та маніпулятори типу \"миша\") торговельної марки Defender моделей  I-Space C-875 Nano у комплекті з USB-приймачем   виробництва \"Panlinks Company Ltd.\", Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 15.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00693-13) \n"]
[2099,"Пристрій введення даних (бездротові ігрові маніпулятори)  торговельної марки Defender моделі Game Racer Wireless PRO та  Game Racer Wireless G2 у комплекті з USB-приймачем виробництва \"Shenzhen Lite Star Electronics Technology Co., Ltd.,\" Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 15.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00692-13) \n"]
[2100,"Гарнітури мікротелефонні торговельної марки Defender моделей FreeMotion HN-B601, FreeMotion HN-B701 з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"China Electronics Shenzhen Company\", Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) \n","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу (IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Дефендер Україна\" від 14.11.2013\n"]
[2101,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки fly моделі Flylife Connect 10.1 3G з радіомодулем систем стільникового звязку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",null,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00732-13)"]
[2102,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки fly моделі Flylife Web 7.85 Slim з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 22.11.2013"]
[2103,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки fly моделі Flylife Web 7 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 22.11.2013"]
[2104,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки fly моделі Flylife Connect 7 3G з радіомодулем систем стільникового звязку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",null,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00734-13)"]
[2105,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки fly моделі Flylife Connect 7.85 3G Slim з радіомодулем систем стільникового звязку GSM-900/1800 та UMTS з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP LTD\", Острів Мен",null,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Мобайл Техноком\" від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00733-13)"]
[2106,"Відеоігра (ігрова приставка ПЕОМ) т.м. EMOTE моделей ALLOY EM-1010, ALLOY 2 EM-1020, WAVE EM-1011, SKETCH EM-1012, SKETCH 2 EM-1021, ELSE EM-1013, ELSE 2 EM-1022, ZOOM EM-1014, GALE EM-1015, SWEEP EM-1016, Hi ONE EM-1017, Hi TWO EM-1018, Hi FOUR EM-1019 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва \"Dong Guan De Wei Electronic Co., LTD\", Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Dong Guan De Wei Electronic Co., LTD\", Китай від 25.11.2013\n № 327-11-13 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001635-13)"]
[2107,"Відеоігра (ігрова приставка ПЕОМ) т.м. EXEQ моделей NET MP-1020, NET 2 MP-1026, RAY MP-1021, RAY 2 MP-1025, GET MP-1023, GET 2 MP-1027, AIM MP-1028, AIR MP-1032, RUN MP-1029, ACE MP-1024, ACE 2 MP-1030, ACE 4 MP-1031, WAY MP-1033, ARM MP-1034, SET MP-1022, SET 2 MP-1037, SET 3 MP-1040, NET 3 MP-1038, RAY 3 MP-1039, AIM Pro MP-1041  з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва \"Dong Guan De Wei Electronic Co., LTD\", Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Dong Guan De Wei Electronic Co., LTD\", Китай від 25.11.2013\n № 398-11-13 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001636-13)"]
[2108,"Комп'ютери персональні (SMART ALL-in-One) торговельної марки  AOC моделей 236LM000**, A2472****** (де *- цифри 0-9, літери a-z, A-Z, дефіс \"-\", слеш \"/\" або \"\\\", \"+\" або пробіл, що призначені для маркетингових цілей)   з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва \"Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.\", Тайвань, Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.\", Тайвань, Китай від 04.10.2013\n "]
[2109,"Комп'ютери персональні (SMART ALL-in-One) торговельної марки  AOC моделей 195LM00004, A2072P******* (де *- цифри 0-9, літери a-z, A-Z, дефіс \"-\", слеш \"/\" або \"\\\", \"+\" або пробіл, що призначені для маркетингових цілей)   з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва \"Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.\", Тайвань, Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.\", Тайвань, Китай від 27.09.2013\n "]
[2110,"Комп'ютери персональні (SMART ALL-in-One) торговельної марки  AOC моделей 215LM000**, *2258*****, *2272****** (де *- цифри 0-9, літери a-z, A-Z, дефіс \"-\", слеш \"/\" або \"\\\", \"+\" або пробіл, що призначені для маркетингових цілей)   з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва \"Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.\", Тайвань, Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.\", Тайвань, Китай від 04.10.2013\n "]
[2111,"Комп'ютер персональний (планшетний) дитячий торговельної марки PlayPad моделі PlayPad2S  з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва \"BEST SYSTEM (HK) TRADING LIMITED\", Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"КІДДІСВІТ\" від 08.11.2013\n "]
[2112,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 10131*********, 90A9****, 10132*********, 90AB****(торгова назва Lenovo H530s) (де * - комбінація пробілов, цифри (0-9) або літери латинського алфавіту (A-Z) або пробіл для маркетингових цілей) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\", Китай від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00743-13, \nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013)"]
[2113,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 10157*********, 90AK**** (торгова назва Lenovo H500s) (де * - комбінація пробілов, цифри (0-9) або літери латинського алфавіту (A-Z) або пробіл для маркетингових цілей) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corporate\" Китай від 22.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00742-13, \nсертифікат на систему управління якістю UA.Q.024.003-2013)"]
[2114,"Радіоприймач автомобільний з програвачем CD дисків торговельної марки Bosch моделі MB Truck Base High  з (інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Robert Bosch Car Multimedia GmbH\", Німеччина",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) \n","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу (IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Robert Bosch Car Multimedia GmbH\", Німеччина від 14.08.2013\n"]
[2115,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки JEKA моделі jk701 з обладнанням радіодоступу – карткою безпроводового доступу моделі RTL8188ETV  виробництва “I-TECH SHENZHEN ELEСTRONICS CO., LTD”, Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ОРФЕУС\" від 19.11.2013\n"]
[2116,"Комп’ютери персональні (планшетні) торговельної марки PIXUS моделей Play Six, Play Seven з обладнанням радіодоступу – карткою безпроводового доступу моделі RTL8188EUS виробництва “I-TECH SHENZHEN ELEСTRONICS CO., LTD”, Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ОРФЕУС\" від 19.11.2013\n"]
[2117,"Комп’ютер персональний (планшетний) (Tablet PC) торговельної марки DELL моделi T02D002 з радіомодулем систем стільникового звязку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"DELL Inc.\", США",null,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\"   від 27.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00736-13)"]
[2118,"Програвачі BLU-RAY дисків торговельної марки Pioneer моделей BDP-160, BDP-160-K, BDP-160-S з обладнанням радіодоступу моделі WN713NM виробництва \"Pionner Corporation\", Японія",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 28.11.2013\n"]
[2119,"Система домашнього кінотеатру торговельної марки Pioneer моделі MCS-838  з обладнанням радіодоступу моделі WN713NM виробництва \"Pionner Corporation\", Японія",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 28.11.2013\n"]
[2120,"Веб-камера торговельної марки Defender моделі Multicam WF-10HD (art: 63901, 63902) з обладнанням радіодоступу ( IEEE 802.11) виробництва \"Chicony Electronics (Dong Guan) Co., Ltd.\", Китай",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність  \"Chicony Electronics (Dong Guan) Co., Ltd.\", Китай  від 11.11.2013 № 2013-3\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001607-13)"]
[2121,"Фотокамери цифрові торговельної марки Nikon моделі D5300 (Digital Camera)  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних IEEE 802.11)  виробництва \"Nikon Corporation\", Японія",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність  Представництва ТОВ \"Нікон\" від 05.11.2013"]
[2122,"Автомагнітоли з програвачами компакт-дисків торговельної марки Pioneer моделей AVH-X8500BT, AVH-X7500BT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Parrot моделі FC6000S виробництва \"Pioneer Corporation\", Японія",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 28.11.2013"]
[2123,"Магнітоли автомобільні з програвачем компакт-дисків торговельної марки Pioneer моделей DEH-X5500BT, DEH-4500BT,  DEH-X5600BT, DEH-4600BT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Parrot моделі FC6000S виробництва \"Pioneer Corporation\", Японія",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 28.11.2013"]
[2124,"Автомагнітоли торговельної марки Pioneer моделей MVH-X360BT, MVH-X365BT, MVH-350BT, MVH-355BT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Parrot моделі FC6000S виробництва \"Pioneer Corporation\", Японія",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 28.11.2013"]
[2125,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo B4400xxxxxxxx; 20304xxxxxxxx; 80BWxxxxxxxx  (замість\"х\" можуть бути цифри від 0 до 9; літери від A до Z, від a до z,  “-” або пробіл  для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай ",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 27.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004972-13-СДК,\nUA 1.001.004971-13) \n"]
[2126,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-W01C (маркетингова назва HP ProBook 430 G1) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" США від 19.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004885-13-СДК,\nUA 1.001.004884-13) \n"]
[2127,"Комп`ютер персональний (ноутбук) торговельної марки lenovo моделі TP00042A; типу 3347 серій ThinkPad Twist, ThinkPad S230u з обладнанням радіо доступу (у тому числі інтерфейс передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM 900/1800 та UMTS “Lenovo (Singapore) Pte, Ltd”, Китай ",null,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 03.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.002080-12) \n"]
[2128,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00055A; ThinkPad T440pxxxxxxxxxx; 20AN; 20AW (замість \"х\" можуть бути  цифри від 0 до 9, літери від  A до Z, від  а до z, \" - \" або пробіл  для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай ",null,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005002-13-CДК, \nUA 1.001.005001-13)"]
[2129,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00058A; 20AUxxxxxxxx; 20AVxxxxxxxx; ThinkPad L540xxxxxxxx  (замість \"х\" можуть бути  цифри від 0 до 9, літери від  A до Z, від  а до z, \" - \" або пробіл  для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай ",null,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 27.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004970-13-CДК, \nUA 1.001.004969-13)"]
[2130,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo E4430xxxxxxxx; Zhaoyang E4430Axxxxxxxx; Zhaoyang E4430Gxxxxxxxx; 80CVxxxxxxxx; 20328xxxxxxxx; 20329xxxxxxxx; 20330xxxxxxxx (де \"х \" = цифри від 0 до 9; літери від A до Z, від a до z,  \"-\" або пробіл  для маркетингових цілей)  з  обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай ",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 27.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004978-13-СДК,\nUA 1.001.004977-13) \n"]
[2131,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00049A; 20AQ; 20AR, ThinkPad T440sxxxxxxxxxx (замість \"х\" можуть бути  цифри від 0 до 9, літери від  A до Z, від  а до z, \" - \" або пробіл  для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай ",null,819,"2013-12-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 26.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004962-13-СДК,\nUA 1.001.004961-13) \n"]
[2132,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР моделей HP 15 Notebook PC, HP 15 Touchsmart Notebook PC, HP 15-yxxxyy Notebook PC, HP 15, Compaq 15 Notebook PC, Compaq 15 Touchsmart Notebook PC, Compaq 15-yxxxyy Notebook PC, Compaq 15, HP 255 G2 Notebook PC, HP 255 (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 або пусто та “y” будь-яка латинська літера від A до Z обо пусто) (RMN: TPN-F115) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\" США від 29.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.005009-13-СДК,\nUA 1.001.005008-13) \n"]
[2133,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торгової марки FUJIFILM модель X-E2 з обладнанням радіодоступу виробництва “Fujifilm Corporation”, Японія",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Фуджіфілм Україна\" від 12.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004838-13-СДК,\nUA 1.001.004837-13) \n"]
[2134,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торгової марки FUJIFILM модель XQ1 з обладнанням радіодоступу виробництва “Fujifilm Corporation”, Японія",null,819,"2013-12-17","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Фуджіфілм Україна\" від 12.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.004851-13-СДК,\nUA 1.001.004852-13) \n"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д03. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д03 (Д03, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                   М.С. Сокирко        "]