{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":75,"n_cols":12,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,8,2,8],[17,0,17,11],[33,0,33,11],[61,0,61,11],[12,0,12,11],[14,0,14,11],[59,0,59,11],[1,11,2,11],[25,0,25,11],[27,0,27,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,1,2,1],[1,6,2,6],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,7,2,7],[4,0,4,11],[65,0,65,11],[63,0,63,11],[23,0,23,11],[53,0,53,11],[54,0,54,11],[64,0,64,11],[55,0,55,11],[58,0,58,11],[57,0,57,11],[62,0,62,11],[68,0,68,11],[52,0,52,9],[69,0,69,11],[56,0,56,11],[72,0,72,11],[74,0,74,11],[71,0,71,11],[66,0,66,11],[67,0,67,11],[73,0,73,11],[70,0,70,11],[60,0,60,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                       Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 24.12.2013 № 842 \nДоповнення до розділів 1, 8, 9, 15, 18, 22, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3583,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Meizu типу MX3 моделі M351, з обладнанням радіодоступу  (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Meizu Technology Co., Ltd.\", Китай",1,842,"2013-12-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Компанія \"Аріана Транс\"\" від 09.12.2013 № Meizu.Ukr. 679-1/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1204дп-СДК,\n1О094.001670-13) \n",2013]
[3584,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Meizu типу MX3 моделі М353, з обладнанням радіодоступу  (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Meizu Technology Co., Ltd.\", Китай",1,842,"2013-12-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Компанія \"Аріана Транс\"\" від 09.12.2013 № Meizu.Ukr. 679-1/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1204дп-СДК,\n1О094.001670-13) \n",2013]
[3585,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Nokia типу RM-943 моделі Nokia 625H виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія",1,842,"2013-12-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Nokia Corporation\", Фінляндія від 25.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00761-13, \nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ від 15.05.2013)\n",2013]
[3586,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки teXet моделі TM-4672/X-navi виробництва ЗАО \"Электронные системы \"Алкотел\", Росія",1,842,"2013-12-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Високий сезон\" від 26.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00774-13) \n",2013]
[3587,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки LG моделі LG-A399 з обладнанням радіодоступу  (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Корея",1,842,"2013-12-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність П з ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\"\nвід 25.11.2013\n",2013]
[3588,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Nokia типу RM-998 моделі Nokia 525 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Nokia Corporation\", Фінляндія",1,842,"2013-12-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність \"Nokia Corporation\", Фінляндія від 25.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00752-13, \nЗвіт про перевірку та оцінку СУЯ від 15.05.2013)",2013]
[3589,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки QILIVE моделей Qilive 4.0\", Qilive 4.5\", Qilive 5.0\", Qilive 5.3\" з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Arnova Technology (Hongkong) Limited\", Гонконг, Китай",1,842,"2013-12-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У.\" від 05.12.2013 № 204\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1140.3-СДК, \n№1О094.001666-13) ",2013]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[754,"Блок базовий моделі SPA232D-G7 та трубка бездротова моделі SPA302D-G7, цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT), у складі комплекту торговельної марки Cisco моделі Cisco SPA302DKIT-G7 з функціями VoIP адаптера та аналогового телефонного апарату виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США",null,842,"2013-12-24","Цифрова безпроводова телефонія (ДСТУ 4893:2007)","Для організації безпроводового радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\"    \n від 05.12.2013 № 13-У/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.37-СДК,\n1O094.001373-13\nсертифікат \nUA1.030.0200868-13) \n",2013]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1895,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки TP-LINK моделі TL-WR1042ND (версія ПЗ - 3.14.4), виробництва компанії \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W"," Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 10.12.2013 № 131210/02\n(сертифікат \n№ UA1.153.0123764-12)",2013]
[1896,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки TP-LINK моделі TL-WR843ND (версія ПЗ - 3.13.26), виробництва компанії \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай",9,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W"," Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 13.12.2013 № 131018/14\n(сертифікат \n№ UA1.153.0040429-13)",2013]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[528,"Станція радіорелейна серії 9500 MPR моделі 9500 MPR 80 виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція",15,842,"2013-12-24","Радіорелейний зв'язок\n(ETSI EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передавання","74-76 ГГц/\n84-86 ГГц","250MG7W\n1G00G7W","Умови використання згідно з п. 3 рішення від від 18.04.2013 № 225","Декларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1408/13-02\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001348-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 025-ЗВя/13)\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-01\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001339-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 029-ЗВя/13)\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-03\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001342-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 029-ЗВя/13)",2013]
[529,"Станція радіорелейна FibeAir IP-10 HP діапазону 6 ГГц, виробництва компанії \"Ceragon Networks Ltd\", Ізраїль",15,842,"2013-12-24","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","5925 - 6425 МГц\n\n---\n\n6425-7110 МГц","28M0G7W\n28M0D7W\n---\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W\n40M0G7W\n40M0D7W\n56M0G7W\n56M0D7W","РІ 27-1\n\n----\nРІ 27-2,\nУмови використання згідно з п. 4 рішення від 30.07.2013 № 485\n","Декларація про відповідність ТОВ \"НТУСЕРВІС\" \nвід 01.10.2013 \n№ С-17-09-2013\n(сертифікати орагну з оцінки відповідності\n № 466.11.1-СДК;\nсертифікат \n№ UA1.030.0207742-13)",2013]
[530,"Станція цифрова радіорелейна торговельної марки ALCOMA типу AL80GE виробництва компанії \"ALCOMA a.s.\", Чеська Республіка ",15,842,"2013-12-24","Радіорелейний зв'язок \n(ETSI EN 302 217-3)","Для побудови радіорелейних систем передачі","74 - 76 ГГц\n84 - 86 ГГц","1G50G7W","Умови використання згідно з п. 5 рішення від 20.12.2012 № 664","Декларація про відповідність ТОВ \"Ватсон-Телеком\" від 18.11.2013\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n № UA.TR052.0098-13,\nсертифікат\n№ UA1.155.0206238-13)",2013]
[531,"Станція радіорелейна Sagem Link-F діапазону 7ГГц виробництва \"Sagemcom SAS\", Франція",15,842,"2013-12-24","Радіорелейний зв'язок\nДСТУ ETSI\nEN 302 217-2-2:2009","Для побудови радіорелейних систем передавання","7.110-7,750 ГГц","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W","РІ 27-9","Декларація про відповідність ТОВ \"АСТ-Технології\" \nвід 11.12.2013 № 475\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n № 1165дп-СДК;\nсертифікат \n1O094.001665-13)",2013]
[532,"Станція радіорелейна Sagem Link-F діапазону 8ГГц виробництва \"Sagemcom SAS\", Франція",15,842,"2013-12-24","Радіорелейний зв'язок \n(ДСТУ ETSI EN 302 217 -2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передачі","7900-8500 МГц","7M00G7W\n7M00D7W\n14M0G7W\n14M0D7W\n28M0G7W\n28M0D7W","PI 27-3","Декларація про відповідність ТОВ \"АСТ-Технології\" \nвід 11.12.2013 № 475\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності\n № 1165дп-СДК;\nсертифікат \n1O094.001665-13)",2013]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[901,"Пульт дистанційного керування торговельної марки \"HTC\" моделі BL R120  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва  \"HTC Corporation\", Тайвань. Китай",18,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 кГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність Фізична особа -Скрипка М.О від 26.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00772-13) ",2013]
["Розділ 22. Радіообладнання систем медичного догляду і контролю"]
[5,"Тонометр торговельної марки Prestigio моделі PHCBPM (Prestigio Smart Blood Pressure Monitor) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",22,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність П ІІ у формі ТОВ \"ASBIS - Україна\"\nвід 09.12.2013 \n№ 21/1/2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001671-13) ",2013]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[745,"Навушники безпроводові торговельної марки Prestigio типу PBHS моделей PBHS(X)(YY) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",23,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність П ІІ у формі ТОВ \"ASBIS - Україна\" від 09.12.2013 № 20/2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001674-13) ",2013]
[746,"Пристрій \"вільні руки\"  моделі CB2-BLUE12M для автомобіля з інтерфейсом передачі даних Bluetooth ( Bluetooth handsfree device) торговельної марки Johnson Controls виробництва \"Johnson Controls, Inc.\", США",23,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Johnson Controls, Inc.\", США від 06.11.2013 ",2013]
[747,"Навушники безпроводові т.м. LAZER моделі MA-826 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Kingsun Enterprises Development Co., Ltd\", Китай",23,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У.\" від 04.12.2013 № 202\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001658-13) ",2013]
[748,"Гучномовець безпроводовий т.м. LAZER моделі MA-825 та MA-825-B з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Kingsun Enterprises Development Co., Ltd\", Китай",23,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У.\" від 04.12.2013 № 203\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001659-13) ",2013]
[749,"Гарнітура мікротелефонна т.м. LAZER моделі BT-03 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Kingsun Enterprises Development Co., Ltd\", Китай",23,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У.\" від 25.11.2013 № 205\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001629-13) ",2013]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2135,"Комп'ютери персональні (All-in-One PC) торговельної марки hp моделей  TPC-W009, HP Compaq Elite 8300 All-in-One Business PC, HP Compaq Elite 8300 Touch All-in-One Business PC  з  обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 30.10.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004763-13-CДК,\nUA 1.001.004762-13)",2013]
[2136,"Принтер багатофункціональний т.м. HP серії HP Officejet Pro 8500A e-All-in-One Series. моделей HP Officejet Pro 8500A e-AII-in-One, HP Officejet Pro 8500A Special Edition e-AII-in-One, HP Officejet Pro 8500A Plus e-All-in-One,  HP Officejet Pro 8500A Plus Special Edition e-All-in-One,  HP Officejet Pro 8500A Premium e-All-in-One (RMN: SNPRC-1001-01) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 27.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.004976-13-CДК,\nUA 1.001.004975-13)",2013]
[2137,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. hp моделей HP Split 13 x2 PC, HP Split 13-yxxxyy x2 PC, HP Split x2 , HP Spectre 13 x2 PC, HP Spectre 13 x2 PC Pro Ultrabook, HP Spectre 13-yxxxyy x2 PC (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 або пусто та “y” будь-яка латинська літера від A до Z обо пусто) (RMN: TPN-W110) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS, обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,842,"2013-12-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 28.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005000-13-CДК,\nUA 1.001.004999-13)",2013]
[2138,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") т.м. НР моделі HP Bluetooth Mouse Z8000 (RMN: MOBTGTL) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) \n","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу (IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 29.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005019-13-CДК,\nUA 1.001.005018-13)",2013]
[2139,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. HP моделі HP K2500 Wireless Keyboard (RMN: K2B) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 29.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005017-13-CДК,\nUA 1.001.005016-13)",2013]
[2140,"Пристрій введення даних (безпроводова клавіатура) т.м. HP моделі HP K4000 Bluetooth Keyboard (RMN: SK-9071) виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) \n","Для передачі даних з використанням радіоінтерфейсу (IEEE 802.15.1)","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 29.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005021-13-CДК,\nUA 1.001.005020-13)",2013]
[2141,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. НР моделей HP Spectre 13-xxxxyy Ultrabook, HP Spectre 13 (де “x” будь яка цифра від 0 до 9 або пусто та “y” будь-яка латинська літера від A до Z обо пусто) (RMN: TPN-F111) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 29.11.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005023-13-CДК,\nUA 1.001.005022-13)",2013]
[2142,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00061A, ThinkPad X1 Carbonxxxxxxxx, 20A7xxxxxxxx, 20A8xxxxxxxx (замість \"х\" можуть бути  цифри від 0 до 9, літери від  A до Z, від  а до z, \" - \" або пробіл  для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,842,"2013-12-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 06.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005077-13-CДК, \nUA 1.001.005076-13)",2013]
[2143,"Система збору даних (Talkman Wearable Computer)  т.м. Vocollect моделі A500 з обладнанням радіодоступу у складі терміналу т.м. Vocollect моделі TT-800-1-1 та інших пристроїв виробництва \"Vocollect Inc\", США",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802/11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Vocollect Inc\", США від 04.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005049-13-CДК, \nUA 1.001.005048-13)",2013]
[2144,"Комп'ютер персональний (планшетний)  моделей PocketBook SURFPad 3 (10,1\"),  PocketBook SURFPad 3 (7,85\") з радіомодулем систем стільникового звязку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Wisky (Hong Kong) Co. Limited\", Китай ",27,842,"2013-12-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ФОП Бочкарьов А.А. від 29.11.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.0114-13,\nсертифікат \nUA1.155.0218265-13)",2013]
[2145,"Електронна книга моделі PocketBook 626 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 виробництва \"Shenzhen Yitoa Digital Appliance Co., Ltd\", Китай ",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ФОП Бочкарьов А.А. від 06.12.2013\n",2013]
[2146,"Відеокамера торговельної марки TP-LINK моделі TL-SC3230N з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd\", Китай",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 26.11.2013\n",2013]
[2147,"Комп'ютери персональні (планшетнві)  моделей UNI Pad CM-USP02B*****,  UNI Pad CM-USP03A*****, UNI Pad RP-UDP04A*****(де перша * - символ \"-\", з другої по п'яту * - цифри та літери - позначення року та місяцю виробництва) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) торговельної марки Atheros моделі AR9271 виробництва \"Verico International Co., Ltd\", Тайвань",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"Verico International Co., Ltd\", Тайвань від 18.11.2013\n",2013]
[2148,"Лічильник кроків торговельної марки Prestigio моделі PHCPED (Prestigio Smart Pedometer) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність П ІІ у формі ТОВ \"ASBIS - Україна\"\n від 09.12.2013 \n№ 21/3/2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001673-13) ",2013]
[2149,"Ваги електронні торговельної марки Prestigio моделей PHCBMS (Prestigio Smart Body Weight Scale) та PHCBFS (Prestigio Smart Body Fat Scale) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність П ІІ у формі ТОВ \"ASBIS - Україна\" від 09.12.2013 № 21/2/2013 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001672-13) ",2013]
[2150,"Радіоприймачі автомобільні торговельної марки Panasonic моделі 28185 3TT1B  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n( IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"Panasonic Corporation\", Японія від 22.11.2013 ",2013]
[2151,"Відеокамера торговельної марки TP-LINK моделі TL-SC3430N з функцією бездротового доступу (версія ПЗ - MG.1.6.03P5) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd\", Китай",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 26.11.2013 № 131018/19\n",2013]
[2152,"Блок системний (ПЕОМ) торговельної марки GIGABYTE моделей GB-****-**** з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD\", Тайвань, Провінція Китаю",27,842,"2013-12-24","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802/11 b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність \"GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD\", Тайвань, Провінція Китаю\nвід 11.12.2013 \n№ 13100162\n(сертифікати орагну з оцінки відповідності\n № 1203дп-СДК;\nсертифікат \n1О094.001675-13)",2013]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-1. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 5925-6425 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-2. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 6425-7110 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-3. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7900-8500 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\". \nВ окремих випадках застосовуються номінали радіочастот згідно ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 20.08.2007 № 5412.\n"]
["РІ 27-9. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7110-7750 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\".\nРІ 27-10. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 14,4-14,5 ГГц, 14,8-15,35 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до умов застосування, визначених рішенням НКРЗ від 06.09.2007 р. № 914 \"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію\", яке зареєстровано Міністерством юстиції України від 20.11.2007 р. за № 1297/14564."]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                   М.С. Сокирко        "]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,2,6],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[28,0,28,11],[50,0,50,11],[52,0,52,11],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[9,0,9,11],[16,0,16,11],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                     від 24.12.2013 № 842\nЗміни у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2521," Станція базова системи стільникового зв'язку CDMA-450 та CDMA-800 (cdma2000 1x та cdma200 EV-DO) моделі 9234 Base Station d2U Disturbed виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція (стара назва виробника \"Alcatel-Lucent Bell N.V.\", Бельгія)",1,"68\n398\n842","16.02.2012\n09.08.2012\n24.12.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж рухомого зв’язку CDMA, як базова станція"," 460,6-467,1 МГц/\n450,6-457,1 МГц\n---\n869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25D1W\n1М25G1W\n ---\n1М25D1W\n1М25G1W","Д05"," UA1.030.0139184-11 дійсний до 02.08.12\nUA1.030.0114025-12 дійсний до 22.05.2015\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 11.10.2013 № 1110/13-01\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.000429-12,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 019-ЗВя/12)",2012]
[2538," Станція базова систем стільникового зв'язку CDMA-800 (cdma2000 1x та cdma200 EV-DO) моделі 9224 Base Station Sub-Compact виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція (стара назва виробника \"Alcatel-Lucent Bell N.V.\", Бельгія)",1,"68\n398\n842","16.02.2012\n09.08.2012\n24.12.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"," UA1.030.0065891-11 дійсний до 02.08.2012\n UA1.030.0119411-11 дійсний до 02.08.12\nUA1.030.0114037-12 дійсний до 22.05.2015\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 11.10.2013 № 1110/13-02\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.000431-12,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 019-ЗВя/12)",2012]
[2540," Станція базова систем стільникового зв'язку CDMA-800 (cdma2000 1x та cdma200 EV-DO) моделі Alcatel-Lucent 9916 Macro Base Station виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція (стара назва виробника \"Alcatel-Lucent Bell N.V.\", Бельгія)",1,"68\n398\n842","16.02.2012\n09.08.2012\n24.12.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для організації стільникових мереж фіксованого та рухомого зв’язку CDMA (з радіоінтерфейсом передачі даних 1x, EV-DO), як базова станція","869,07-887,97 МГц /\n824,07-842,97 МГц","1М25G1W\n1M25D1W","Д05"," UA1.030.0075037-10 дійсний до 02.08.12\nUA1.030.0114033-12 дійсний до 22.05.2015\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 11.10.2013 № 1110/13-04\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.000430-12,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 019-ЗВя)",2012]
[2639," Станції базові системи стільникового зв'язку E-GSM/GSM-900/1800 типу Alcatel-Lucent Evolium 9100 Base Station (9100 MBS) моделей BTS-9100-IND-MBI3, BTS-9100-IND-MBI5, BTS-9100-OUT-MBO1, BTS-9100-OUT-MBO2, BTS-9100-OUT-CBO, BTS-MICRO-A9110E виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція (стара назва виробника \"ALCATEL-LUCENT\", Німеччина)",1,"68\n398\n842","16.02.2012\n09.08.2012\n24.12.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц /\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W","Д05, ОВ6"," UA1.030.0054978-11 дійсний до 14.08.2013\nUA1.030.0114044-12 дійсний до 13.09.2014\nUA1.030.0114057-12 дійсний до 14.08.2013\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-07\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.000432-12,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 008-ЗВТНя/12)\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1408/13-08\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001340-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 029-ЗВя/13)",2012]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1145,"Абонентське обладнання типу BMAX (зовнішній блок \nBMAX-CPE-ODU-(c)-(d)-(I)-(h)-3.5) системи широкосмугового радіодоступу BreezeMAX виробництва \"Telrad Networks Ltd.\", Ізраїль (стара назва виробника \"Alvarion Ltd.\", Ізраїль)",9,"68\n278\n842","16.02.2012\n07.06.2012\n24.12.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16)","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n1M75G7W\n3M50G7W\n7M00G7W","Б01 або Д05","UA1.030.0075806-12 дійсний до 23.10.2013\nUA1.030.0074887-12 дійсний до 23.10.2013\nДекларація про відповідність \"Telrad Networks Ltd.\" \nвід 14.11.2013 \n№ Telrad.ukr.679-3/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001609-13;\n№ 1158.6дп-СДК)",2012]
[1146,"Базова станція типу BMAX (зовнішній блок BMAX-BST-AU-ODU-(p)-3.5a, BMAX-BST-AU-ODU-(p)-3.5b) системи широкосмугового радіодоступу BreezeMAX виробництва \"Telrad Networks Ltd.\", Ізраїль (стара назва виробника \"Alvarion Ltd.\", Ізраїль)",9,"68\n289\n842","16.02.2012\n14.06.2012\n24.12.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16)","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n1M75G7W\n3M50G7W\n7M00G7W","Д05","UA1.030.0075806-12 дійсний до 23.10.2013\nUA1.030.0074887-12 дійсний до 23.10.2013\nДекларація про відповідність \"Telrad Networks Ltd.\" \nвід 14.11.2013 \n№ Telrad.ukr.679-4/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001609-13;\n№ 1158.6дп-СДК)",2012]
[1147,"Абонентське обладнання типу BMAX (зовнішній блок \nBMAX-CPE-(d)-Si-E-3.5) системи широкосмугового радіодоступу BreezeMAX виробництва \"Telrad Networks Ltd.\", Ізраїль (стара назва виробника \"Alvarion Ltd.\", Ізраїль)",9,"68\n278\n842","16.02.2012\n07.06.2012\n24.12.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16)","Для організації широкосмугового радіодоступу до телекомунікаційної мережі (в режимі забезпечення зв’язку за стандартом IEEE 802.16)","3400-3600 МГц","1M75D7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n1M75G7W\n3M50G7W\n7M00G7W","Б01 або Д05","UA1.030.0075806-12 дійсний до 23.10.2013\nUA1.030.0074887-12 дійсний до 23.10.2013\nДекларація про відповідність \"Telrad Networks Ltd.\" \nвід 14.11.2013 \n№ Telrad.ukr.679-3/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001609-13;\n№ 1158.6дп-СДК)",2012]
[1572,"Станція базова радіодоступу (IEEE 802.16) моделі BMAX-OD-MICRO-3,5 виробництва \"Telrad Networks Ltd.\", Ізраїль (стара назва виробника \"Alvarion Ltd.\", Ізраїль)",9,"228\n842","10.05.2012\n24.12.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16)","Для організації радіозв’язку у\nбагатоканальних розподільчих\nсистемах для передавання та\nретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","3400-3600 МГц","5M00D7W 5M00G7W 7M00D7W 7M00G7W 10M0D7W 10M0G7W","Д05","UA1.030.0056953-12 дійсний до 23.10.2013\nUA1.030.0056954-12 дійсний до 23.10.2013\nДекларація про відповідність \"Telrad Networks Ltd.\" \nвід 04.11.2013 \n№ Telrad.ukr.679-2/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001594-13;\n№ 1158.3дп-СДК)",2012]
[1665,"Станція базова радіодоступу (IEEE 802.16) типу Compact моделі CMP.XT-BS-3.5 виробництва \"Telrad Networks Ltd.\", Ізраїль (стара назва виробника \"Alvarion Ltd.\", Ізраїль)",9,"586\n842","15.11.2012\n24.12.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.16)","Для організації радіозв’язку у\nбагатоканальних розподільчих\nсистемах для передавання та\nретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації","3400-3600 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n7M00G7W\n7M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W","Умови використання згідно з п. 1 рішення від від 21.03.2013 № 159","UA1.030.0188865-12 дійсний до 23.10.2013\nДекларація про відповідність \"Telrad Networks Ltd.\" \nвід 04.11.2013 \n№ Telrad.ukr.679-1/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001593-13;\n№ 1158.1дп-СДК)",2012]
[1718,"Обладнання радіодоступу (інтерфейс передачи даних Bluetooth) - радіомодуль моделі BTHFCK 3 виробництва \"PEIKER acustic GmbH Co.KG\", Німеччина",9,"681\n842","27.12.2012\n24.12.2013","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3"," UA1.030.0221544-12 дійсний до 04.12.2013\nДекларація про відповідність \"PEIKER acustic GmbH Co.KG\" від 04.12.2013 \n№ PEIKER_611.5дп\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001642-13)",2012]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[321,"Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 MPR 6 виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція (стара назва виробника \"Alcatel-Lucent\", Франція)",15,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","5925-6425 МГц\n\n---\n6425-7110 МГц","28M0G7W\n28M0D7W\n---\n14M0G7W\n28M0G7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n40M0D7W\n56M0D7W","Д02\nРІ 27-1\nРІ 27-2"," UA1.030.0017199-09 дійсний до 25.03.2012\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-04\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001347-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 025-ЗВя/13);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-05\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001338-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 008-ЗВТНя/12);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-031\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001337-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 029-ЗВя/13)\n\n ",2012]
[322,"Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 MPR 7 виробництва  \"Alcatel-Lucent International\", Франція (стара назва виробника \"Alcatel-Lucent\", Франція)",15,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7110-7750 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02"," UA1.030.0017199-09 дійсний до 25.03.2012\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-04\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001347-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 025-ЗВя/13);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-05\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001338-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 008-ЗВТНя/12);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-031\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001337-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 029-ЗВя/13)\n\n ",2012]
[323,"Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 MPR 8 виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція (стара назва виробника \"Alcatel-Lucent\", Франція)",15,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","7900-8500 МГц","7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02\nРІ 27-3"," UA1.030.0017199-09 дійсний до 25.03.2012\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-04\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001347-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 025-ЗВя/13);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-05\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001338-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 008-ЗВТНя/12);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-031\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001337-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 029-ЗВя/13)\n\n ",2012]
[324,"Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 MPR 11 виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція (стара назва виробника \"Alcatel-Lucent\", Франція)",15,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","10700-11700 МГц","3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n40M0D7W\n56M0D7W","Д02  \nРІ 27-4"," UA1.030.0017199-09 дійсний до 25.03.2012\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-04\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001347-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 025-ЗВя/13);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-05\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001338-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 008-ЗВТНя/12);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-031\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001337-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 029-ЗВя/13)\n\n ",2012]
[325,"Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 MPR 13 виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція (стара назва виробника \"Alcatel-Lucent\", Франція)",15,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","12,75-13,25 ГГц","3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02\nРІ 27-5"," UA1.030.0017199-09 дійсний до 25.03.2012\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-04\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001347-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 025-ЗВя/13);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-05\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001338-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 008-ЗВТНя/12);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-031\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001337-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 029-ЗВя/13)\n\n ",2012]
[326,"Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 MPR 15 виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція (стара назва виробника \"Alcatel-Lucent\", Франція)",15,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц","3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02"," UA1.030.0017199-09 дійсний до 25.03.2012\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-04\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001347-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 025-ЗВя/13);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-05\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001338-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 008-ЗВТНя/12);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-031\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001337-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 029-ЗВя/13)\n\n ",2012]
[327,"Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 MPR 18 виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція (стара назва виробника \"Alcatel-Lucent\", Франція)",15,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","17,7-19,7 ГГц ","3M50G7W\n7M00G7W\n13M8G7W\n27M5G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n13M8D7W\n27M5D7W\n55M0D7W","Д02\nРІ 27-6"," UA1.030.0017199-09 дійсний до 25.03.2012\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-04\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001347-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 025-ЗВя/13);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-05\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001338-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 008-ЗВТНя/12);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-031\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001337-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 029-ЗВя/13)\n\n ",2012]
[328,"Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 MPR 23 виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція (стара назва виробника \"Alcatel-Lucent\", Франція)",15,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","22,0-22,6 ГГц/\n23,0-23,6 ГГц\n---\n22,6-23,0 МГц","3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02"," UA1.030.0017199-09 дійсний до 25.03.2012\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-04\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001347-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 025-ЗВя/13);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-05\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001338-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 008-ЗВТНя/12);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-031\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001337-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 029-ЗВя/13)\n\n ",2012]
[329,"Станція цифрова радіорелейна моделі 9500 MPR 38 виробництва \"Alcatel-Lucent International\", Франція (стара назва виробника \"Alcatel-Lucent\", Франція)  ",15,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передавання","37-39,5 ГГц","3M50G7W\n7M00G7W\n14M0G7W\n28M0G7W\n3M50D7W\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","Д02"," UA1.030.0017199-09 дійсний до 25.03.2012\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-04\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001347-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 025-ЗВя/13);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-05\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001338-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 008-ЗВТНя/12);\nДекларація про відповідність \"Alcatel-Lucent International\" від 14.10.2013 № 1410/13-031\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001337-13,\nзвіт за оціненою СУЯ  \n№ 029-ЗВя/13)\n\n ",2012]
[504,"Станція цифрова радіорелейна FibeAIR IP-10 діапазону 6 ГГц виробництва \"Ceragon Networks Ltd.\", Ізраїль",15,"553\n461\n842","01.11.2012\n23.07.2013\n24.12.2013","Радіорелейний зв’язок\n(ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","5925-6425 МГц\n\n---\n6425-7110 МГц","28М0G7W \n28М0D7W \n---\n14М0G7W \n28М0G7W\n40М0G7W \n56M0G7W\n14М0D7W \n28М0D7W \n40М0G7W \n56M0D7W","Д02\nРІ 27-1\n----\nРІ 27-2,\nУмови використання згідно з п. 3 рішення від 30.07.2013 \n№ 485\n","UA1.030.0176100-12 дійсний до 17.06.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"НТУСЕРВІС\" №С-27-12-2012 від 27.12.2012\n(сертифікат UA1.030.0176100-12 )\nДекларація про відповідність ТОВ \"НТУСЕРВІС\" \nвід 01.10.2013 \n№ С-17-09-2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 466.11.1дп-СДК,\nсертифікат \n№ UA1.030.0207742-13)\n",2012]
[527,"Станція радіорелейна FibeAir IP-20 діапазону 11 ГГц, виробництва компанії «Ceragon Networks Ltd» (Ізраїль)",15,"765\n842","26.11.2013\n24.12.2013","Радіорелейний зв'язок \n(ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","10,7-11,7 ГГц","28M0G7W\n28M0D7W\n\n\n\n\n\n----\n40M0G7W\n40M0D7W","Умови використання згідно з п. 1 рішення від 19.11.2013 \n№ 746\n\n-----\nД02, РІ 27-4","Декларація про відповідність ТОВ \"НТУСЕРВІС\" від 04.11.2013 № С-04-11-2013\n(сертифікати орагну з оцінки відповідності:\n дослідження конструкції \n№ 466.12дп-СДК;\n1О094.001592-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"НТУСЕРВІС\" \nвід 04.12.2013 \n№ С-04-12-2013\n(сертифікати орагну з оцінки відповідності:\n1О094.001664-13;\n№ 466.12дп-СДК)",2013]
["Розділ 16. Радіообладнання систем наземного телевізійного мовлення"]
[29,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTV-3 моделі TXTV-3-3-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц","7M00X7WWX\n7M61X7WXT","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[30,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTV-3 моделі TXTV-3-30-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц","7M00X7WWX\n7M61X7WXT","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[31,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTV-3 моделі TXTV-3-60-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц","7M00X7WWX\n7M61X7WXT","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[32,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTV-3 моделі TXTV-3-150-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц","7M00X7WWX\n7M61X7WXT","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[33,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTV-3 моделі TXTV-3-250-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц","7M00X7WWX\n7M61X7WXT","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[34,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTV-3 моделі TXTV-3-550-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц","7M00X7WWX\n7M61X7WXT","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[35,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTV-3 моделі TXTV-3-1200-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц","7M00X7WWX\n7M61X7WXT","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[36,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTV-3 моделі TXTV-3-2500-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц","7M00X7WWX\n7M61X7WXT","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[37,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTV-3 моделі TXTV-3-5000-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\", Україна",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","174-230 МГц","7M00X7WWX\n7M61X7WXT","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[38,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-3-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\" (м. Київ, Україна)",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[40,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-150-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\" (м. Київ, Україна)",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[41,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-250-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\" (м. Київ, Україна)",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[42,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-1200-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\" (м. Київ, Україна)",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[43,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-2500-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\" (м. Київ, Україна)",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[44,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-5000-R-2 виробництва ТОВ НВП \"Квант Ефір\" (м. Київ, Україна)",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[46," Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-60-R-2 виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[47,"Радіопередавач цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-550-R-2 виробництва ТОВ \"НВП \"Квант-Ефір\", Україна",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01"," UA1.030.0161391-11 дійсний до 13.11.2013\nДекларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 306\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[182,"Ретранслятор цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T типу Радіопередавач-ретранслятор цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-3-2-GR виробництва ТОВ \"Квант-Ефір\" (м. Київ, Україна)",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01","Декларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 305\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[183,"Ретранслятор цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T типу Радіопередавач-ретранслятор цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-30-2-G виробництва ТОВ \"Квант-Ефір\" (м. Київ, Україна)",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01","Декларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 305\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[184,"Ретранслятор цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T типу Радіопередавач-ретранслятор цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-30-2-GR виробництва ТОВ \"Квант-Ефір\" (м. Київ, Україна)",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01","Декларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 305\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
[185,"Ретранслятор цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T типу Радіопередавач-ретранслятор цифровий телевізійний типу TXTU моделі TXTU-3-2-G виробництва ТОВ \"Квант-Ефір\" (м. Київ, Україна)",16,"68\n842","16.02.2012\n24.12.2013","Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T\n(ДСТУ EN 300 744:2004)","Для організації наземного багатопрограмного телевізійного цифрового мовлення згідно з ДСТУ EN 300 744:2004 ","470-822 МГц\n846-862 МГц","8M00X7WWX","Д01","Декларація про відповідність ТОВ НВП \"Квант-Ефір\" \nвід 19.11.2013 № 305\n(сертифікат на СУЯ \n№ UA.2.161.08135-13;\nсертифікат \n№ UA1.030.0225601-13)",2012]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1493,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Asus серії Nexus 7 моделі K009 (ME571KL) з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) у поєднанні з абонентською станцію (радіомодуль) радіодоступу, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,"588\n842","10.09.2013\n24.12.2013","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\nETSI TS 136 521 (FDD) \n\n\n\n\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\nETSI TS 136 521 (TDD) ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (в режимі FDD), як кінцеве обладнання\n---\nДля організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (в режимі TDD), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n--\n5150-5350 МГц/\n5470-5670 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц\n\n\n---\n\n\n2620-2690 МГц/\n2500-2570 МГц\n\n\n\n---\n\n\n2570-2620 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n---\n\n\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n\n\n\n\n\n\n---\n\n\n\nУмови використання згідно з п. 1 рішення від  01.10.2013 № 636\n","Декларація про відповідність № 2013-101  Представництва ASUS Technology Pte Ltd в Україні від 13.08.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1О094.001333-13;\n№ 437.93дп-СДК)\nДекларація про відповідність представництво \"ASUS Global Pte. Ltd\" \nвід 29.10.2013 № 2013-67 (сертифікат UA1.030.0218665-13; \n№ 437.93.1-СДК)",2013]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                                                   М.С. Сокирко        "]